BRAUN.

Épilateur Silk-épil, S E S, 9-720.

Mode d'emploi adapté de septembre 2020.

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun.

Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouvel épilateur Silk-épil de Braun.

Veuillez lire attentivement en entier ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver à titre de référence.

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante de :

- vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est constitué, de haut en bas, de :

- l'embout de massage à haute fréquence (1a) ou l'embout protecteur (1b),

- la tête d'épilation extra large (2), repérable à ses pincettes,

- le corps de l'appareil.

Voir schémas page 3.

## 1. Face avant.

De haut en bas se trouvent :

- la lumière SensoSmart (3),

- l'interrupteur (4), de forme ronde, avec touches serrures (4a) sur le pourtour. Ce bouton permet de mettre en marche l'appareil en appuyant sur l'une des 2 touches serrures. Il permet aussi de sélectionner la vitesse 0 (arrêt), 1 ou 2 en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- le témoin lumineux de charge (5).

## 2. Tranche droite.

On y trouve dans sa partie supérieure le bouton d'éjection de la tête d'épilation (6).

## 3. Tranche inférieure.

On y trouve le connecteur pour le cordon d'alimentation spécial.

## 4. Cordon d'alimentation spécial.

La partie la plus volumineuse du cordon d'alimentation (7) sera branchée sur la prise du secteur, l'autre extrémité devant être connectée à l'épilateur dans sa face inférieure.

## 5. Accessoires.

- Embout pour le visage (8) (n'est pas offert avec tous les modèles).

- Tête de rasage avec embout tondeuse (9). Sur sa face avant se trouve un bouton pouvant être coulissé à gauche sur la position "verrouillé" (symbole représentant un cadenas fermé) ou à droite sur la position "déverrouillé" (symbole représentant un cadenas ouvert).

- Brosse.

# II. Programmes et utilisation.

Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité, de fonctionnalité et de conception. Nous espérons que vous serez entièrement satisfaite de l'épilateur Silk·épil 9 de Braun.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et le conserver pour référence ultérieure.

L'épilateur Silk·épil 9 de Braun a été conçu pour enlever les poils indésirables de façon aussi efficace, délicate et facile que possible. La tête d'épilation extra large enlève les poils les plus courts (0,5 mm/0,02 po) à la racine, laissant votre peau douce pendant des semaines.

## 1. Important.

Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager cet appareil avec d'autres personnes.

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux, les cils, les rubans ou autres accessoires afin d'éviter les risques de blessure et pour ne pas bloquer ou endommager l'appareil.

## 2. Mises en charge.

À l'aide du cordon spécial (7), brancher l'appareil à une prise de courant et le charger pendant 2 heures.

États du témoin de charge (5) :

- témoin clignotant vert : chargement,

- témoin fixe vert : chargement complet,

- témoin fixe jaune : 15 minutes de batterie restante,

- témoin clignotant jaune : 5 minutes de batterie restante.

Une fois chargé, utiliser l'appareil sans cordon. La durée de fonctionnement de l'appareil est de 50 minutes pour une utilisation 24 heures après le chargement. Recharger l'appareil lorsque le témoin de charge devient jaune ou lorsque le moteur s'est arrêté. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de toujours utiliser un appareil complètement chargé.

Le temps d'utilisation peut être réduit lorsque l'appareil est utilisé sur la peau mouillée. Nous vous recommandons de recharger l'appareil après chaque utilisation.

La température idéale pour la mise en charge, l'utilisation et le rangement de l'appareil se situe entre 15°C et 35°C (59°F et 95°F). Si la température est beaucoup plus élevée, le temps de recharge peut être plus long et le temps d'utilisation sans cordon risque d'être réduit.

À la fin de sa durée de vie, la batterie rechargeable peut être remplacée dans un Centre Service Agréé Braun.

## 3. Comment mettre l'appareil en marche.

Appuyer sur l'une des touches serrures (4a) et tourner le bouton (4) dans le sens horaire à la position 1 ou 2.

Lorsque l'appareil est en marche, la lumière SensoSmart (3) reste allumée. Cela permet de mieux voir les poils fins. Lorsque vous exercez une pression excessive, la lumière SensoSmart devient rouge.

Pour enlever la tête d'épilation (2), appuyer sur le bouton d'éjection (6).

Pour changer les embouts, appuyer sur les fentes latérales et tirer.

## 4. Épilation.

Voir schémas, A, page 4.

### A. Conseils d'épilation.

Si vous n'avez jamais utilisé un épilateur ou que vous ne vous êtes pas épilée depuis longtemps, une courte période d'adaptation peut être nécessaire pour que votre peau s'adapte à l'épilation. L'inconfort ressenti au début de l'épilation diminuera considérablement avec l'utilisation répétée de l'appareil, à mesure que la peau s'adaptera à l'épilation.

Il est préférable de s'épiler pour la première fois le soir afin que les rougeurs qui risquent d'apparaître puissent disparaître durant la nuit. Nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation pour détendre votre peau.

L'épilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils mesurent 2 à 5 mm (0,02 à 0,2 po). Si vos poils sont plus longs, nous vous recommandons tout d'abord de les raser et d'épiler les repousses, 1 à 2 semaines plus tard. Au besoin, il est possible de tailler les poils à une longueur de 5 mm.

Des poils fins peuvent parfois repousser sous la surface de la peau. Pour éviter ces poils incarnés, il est conseillé d'utiliser régulièrement un gant de crin (après la douche) ou de procéder à des exfoliations. En effet, l'action exfoliante permettra de retirer les cellules mortes afin que les poils fins puissent pousser à la surface de la peau.

Utilisation sur la peau sèche : votre peau doit être sèche et exempte de toute crème ou autre corps gras.

Utilisation sur la peau mouillée : l'appareil peut être utilisé sur la peau mouillée, et même sous l'eau courante. Votre peau doit être bien mouillée pour que l'appareil glisse de façon optimale.

### B. Pour vous épiler.

Assurez-vous que la tête d'épilation (2) est propre et munie d'un embout (1a ou 1b).

- Choisissez la vitesse 1 pour une épilation douce et la vitesse 2 pour une épilation efficace.

- Toujours tendre la peau pendant l'épilation. Assurez-vous que la tête d'épilation est toujours en contact avec votre peau.

Déplacer l'appareil en un mouvement lent et continu, sans exercer de pression, dans le sens opposé à la repousse et vers l'interrupteur. Comme les poils peuvent repousser dans des directions différentes, il peut s'avérer utile de déplacer l'appareil en conséquence afin d'obtenir un résultat optimal. L'embout de massage (1a) assure un meilleur confort pour la peau durant l'épilation. Si vous êtes habituée à la sensation de l'épilation, vous pouvez remplacer l'embout de massage par l'embout protecteur (1b). Ce dernier permet un contact plus rapproché avec la peau et s'adapte mieux à toutes les parties du corps.

La lumière SensoSmart devient rouge chaque fois que vous exercez une pression excessive.

### C. Épilation des jambes.

Épiler les jambes du bas vers le haut,

Étirer la jambe pour mieux épiler l'arrière du genou.

### D. Épilation des aisselles et de la zone du bikini.

Nous recommandons l'utilisation de l'embout protecteur (1b) pour les zones sensibles.

Veuillez noter que les aisselles et la zone du bikini sont particulièrement sensibles à la douleur, surtout lors des premières épilations. C'est pourquoi nous vous recommandons de choisir la vitesse 1 pour les premières épilations. La sensation de douleur diminuera avec l'utilisation répétée de l'appareil.

Avant l'épilation, nettoyer à fond la zone à épiler afin d'éliminer les résidus (comme le désodorisant). Pour épiler les aisselles, garder le bras levé pour bien tendre la peau et déplacer l'appareil dans différentes directions. Comme la peau peut être plus sensible après l'épilation, éviter d'utiliser des substances irritantes, comme les désodorisants contenant de l'alcool.

### E. Épilation du visage.

Pour enlever les poils non désirables du visage, utiliser la tête d'épilation (2) avec l'embout pour le visage (8). Pour les premières utilisations, nous vous recommandons de choisir la vitesse 1 afin de vous habituer à la sensation d'épilation dans ces zones sensibles.

Avant l'épilation, nous recommandons de nettoyer la peau avec de l'alcool afin de garder une bonne hygiène. Lors de l'épilation du visage, étirer la peau avec une main et guider lentement l'appareil à l'aide de l'autre main en direction de l'interrupteur.

### F. Renseignements généraux concernant l'épilation.

Selon l'état de la peau et le type de poil, toutes les méthodes d'épilation des poils à la racine peuvent causer des poils incarnés et de l'irritation (par exemple des démangeaisons, de l'inconfort ou des rougeurs sur la peau). Il s'agit d'une réaction normale qui devrait disparaître rapidement, mais elle peut s'avérer plus forte lors des premières épilations ou si vous avez la peau sensible. Si, après 36 heures, la peau est toujours irritée, nous vous recommandons de communiquer avec votre médecin. En général, la réaction cutanée et la sensation de douleur tendent à diminuer considérablement avec l'utilisation répétée de l'épilateur Silk·épil.

Dans certains cas, l'inflammation de la peau peut se produire lorsque des bactéries pénètrent dans la peau (par exemple au passage de l'appareil). Un nettoyage complet de la tête d'épilation avant chaque utilisation aidera à réduire les risques d'infection. En cas de doute sur l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin. Dans les cas suivants, l'appareil ne devrait être utilisé qu'après avoir consulté un médecin : eczéma, lésions, inflammations de la peau telles qu'une folliculite (follicules purulents), varices, autour des grains de beauté, faible immunité de la peau (par exemple diabète sucré, durant la grossesse, maladie de Raynaud), hémophilie, Candida ou immunodéficience.

## 5. Comment utiliser la tête de rasage.

Voir schémas, B, page 5.

La tête de rasage (9) est conçue pour raser de près et rapidement les jambes, les aisselles et la zone du bikini, ainsi que pour tailler des lignes précises et tailler les poils à une longueur de 5 mm.

Fixer la tête de rasage, puis utiliser l'appareil sur la peau sèche seulement en choisissant la vitesse 2.

- Rasage : pousser le bouton à droite sur la position "déverrouillé".

- Taille des contours : pousser le bouton à gauche sur la position "verrouillé".

- Taille des poils à une longueur de 5 mm : pousser le bouton à gauche sur la position "verrouillé" et fixer l'embout tondeuse (I) sur la tête de rasage.

# III. Caractéristiques techniques.

Modèle 5378.

Sous réserve de modifications sans préavis.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Réservé à l'usage domestique.

Conserver ces directives.

## 1. Consignes de sécurité importantes.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

- lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil,

- cet appareil comprend un cordon spécial muni d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation à très basse tension. Aucune pièce de ce dispositif ne doit être remplacée ou manipulée.

- lorsqu'elle est débranchée, la partie de cet appareil que l'on tient dans la main peut être utilisée dans le bain ou sous la douche.

## 2. Danger.

Pour réduire le risque de choc électrique :

- le chargeur ne doit pas être immergé dans l'eau ni être utilisé sous la douche,

- ne pas tenter de récupérer le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

- éviter de placer, de charger ou de ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- sauf lorsqu'il est en train de recharger, toujours débrancher cet appareil de la prise murale,

- débrancher cet appareil avant de le nettoyer,

- ne pas utiliser de rallonge pour faire fonctionner cet appareil.

## 3. Avertissement.

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure, prendre note de ce qui suit :

- l'utilisation de ce produit par un jeune enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous supervision,

- ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

- ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.

- tenir le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes,

- ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objets dans les orifices,

- ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les endroits où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou les endroits où l'on administre de l'oxygène,

- ne pas utiliser un appareil dont la grille est endommagée ou brisée ; cela pourrait entraîner des blessures graves à la peau,

- toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Avant de débrancher, mettre les interrupteurs en position arrêt, puis retirer la fiche de la prise.

- pour brancher à une prise électrique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise,

- mise en garde : la pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 100°C (212°F) ni la jeter au feu.

- pour recharger la pile, utiliser uniquement le cordon d'alimentation spécial fourni avec cet appareil. Si l'appareil comporte la mention 492, utiliser uniquement les cordons d'alimentation Braun 492-XXXX.

## 4. Conseil pour jeter ce produit.

Cet appareil contient des piles et des déchets électroniques recyclables. Afin de protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un site de récupération approprié.

Symbole de recyclage "Anneau de Moëbius".

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage de la tête d'épilation.

Un nettoyage régulier assure une meilleure performance.

### A. Nettoyage à l'aide de la brosse.

Voir schémas, 6a, page 4.

Retirer l'embout et le brosser. Nettoyer la tête d'épilation à fond à partir de l'arrière à l'aide de la brossette trempée dans l'alcool. Tourner les pincettes à la main pendant le nettoyage. Cette méthode de nettoyage assure une meilleure hygiène de la tête de rasage.

### B. Nettoyage sous l'eau courante.

Voir schémas, 6b, page 4.

Après chaque utilisation sur la peau mouillée, nettoyer l'appareil sous l'eau courante. Retirer l'embout. Maintenir l'appareil avec la tête d'épilation sous l'eau chaude. Appuyer sur le bouton d'éjection (6) pour retirer la tête d'épilation. Bien agiter la tête d'épilation et l'appareil afin que toute l'eau s'écoule. Laisser sécher les deux pièces. S'assurer qu'elles sont complètement sèches avant de les assembler.

## 2. Entretien de la tête de rasage.

Voir schémas, d, e, et, f, page 5.

### A. Nettoyage.

Taper la grille de rasage (II) sur une surface plane. Ne pas la nettoyer avec la brossette, car cela risque de l'abîmer.

Les pièces de rasage doivent être lubrifiées tous les 3 mois.

### B. Remplacement.

Remplacer la grille de rasage (II) et le bloc-couteaux (III) lorsque la performance de rasage diminue. Vous pouvez vous procurer des pièces de remplacement chez votre détaillant, dans un centre de service à la clientèle de Braun ou au www.service.braun.com. Ne jamais se raser lorsque la grille est endommagée.

## 3. Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit.

Cet appareil contient une pile rechargeable. Avant de se débarrasser de l'appareil, le démonter comme illustré dans les schémas page 21 du manuel original, retirer la pile rechargeable et la recycler ou la jeter conformément aux règlements locaux.

Attention : le démontage rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Si vous avez des questions, veuillez visiter le site www.service.braun.com

Ce service Braun vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0.800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.