HdCZ_BRAUN_Rasoir_Series_6_61-N1000s

Braun.

Rasoir électrique Série 6, 61, N, 1000, S.

Type 5762.

Mode d'emploi adapté de juillet 2022.

Lire attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. À conserver pour une consultation ultérieure.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Avertissements.

3. Affichage.

4. Charge.

5. Utilisation.

6. Nettoyage manuel.

7. Remplacement de la batterie.

8. Garantie.

9. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyantedeu :

• vous préciser le bon fonctionnement des voyants,

• se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original, mentionnés dans ce document.

Pour cette description, tenez le rasoir en position verticale, sa prise vers le bas.

L'appareil est constitué, de haut en bas, deu :

• cassette de rasage (53, B), comprenant la grille et la tête de rasage,

• corps de l'appareil.

Corps du rasoir.

Sur la face avant se trouvent, de haut en bas :

• bouton Marche-Arrêt, de forme ronde,

• écran d'affichage.

L'affichage est décrit de gauche à droite et de haut en bas :

• colonne une : indicateur de nettoyage, indicateur de prise,

• colonne 2 : indicateur de la batterie, constitué de 3 témoins lumineux disposés verticalement,

• colonne 3 : indicateur de remplacement des éléments de coupe, indicateur de verrou de voyage, représentant un cadenas.

Sur la face inférieure se trouve la prise d'alimentation électrique.

Bloc d'alimentation.

La partie la plus volumineuse sera branchée sur la prise du secteur, l'autre extrémité devant-être connectée à la prise située sur la face inférieure du rasoir.

Accessoires.

Les accessoires possibles sont les suivants :

• tondeuse de précision (02, PT),

• tondeuse à barbe (05, BT), équipée de cink sabots (1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm),

• tondeuse spéciale corps (06, BDT), équipée de 2 sabots (3 mm, "sensitive"),

• tondeuse pour barbe de 3 jours (08, 3DBT). Il existe 4 types de lames (0,5 à 2,3 mm). 2 lames de chaque type sont fournies.

• brosse nettoyante (03, BR),

• base de recharge (Type 5439),

• station de nettoyage (Type 5434), avec une notice d'utilisation séparée,

• capot de protection,

• pochette de voyage.

Ces accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

# 2. Avertissements.

Votre appareil est fourni avec une alimentation électrique sécurisée à très basse tension, à brancher sur secteur. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas échanger ou modifier une partie du câble.

Utiliser uniquement une alimentation électrique Braun de type 492.

Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante, et utilisé dans le bain ou sous la douche.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé que sans fil.

Ne pas utiliser avec une grille de rasage ou un câble d'alimentation abîmés.

En l'absence de sabot, ne jamais appliquer le bloc de coupe sur la peau. Risque de blessure !

Ne pas ouvrir l'appareil ! Les batteries rechargeables intégrées doivent impérativement être remplacées par un Centre de service Braun agréé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité,

d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants.

Attention.

Maintenir le bloc d'alimentation et la base de recharge au sec.

Ne pas soumettre l'appareil à une température supérieure à 50°C pendant une durée prolongée.

La brosse (03, BR) ne doit pas être utilisée sur une peau abîmée ou irritée, ou sur des plaies. En cas d'irritation, cesser son utilisation. Éviter tout contact direct avec les yeux et la ligne de contour de la chevelure.

La tondeuse pour le corps (06, BDT) doit uniquement être utilisée avec le sabot sur les zones délicates.

Important.

La tête de rasage doit être nettoyée à l'eau courante chaude, après chaque utilisation, avec du gel ou de la mousse à raser !

La brosse doit être nettoyée à l'eau courante tiède, après chaque utilisation !

Allumer le rasoir et rincer jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.

Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes.

Recyclage.

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.

Sujet à des modifications sans préavis.

Notice à jeter dans le bac de tri.

Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent : à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr.

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Peut varier en fonction des modèles.

# 3. Affichage.

Indicateur de la batterie.

L'état de la batterie est affiché sur l'écran du rasoir :

• la batterie est pleine lorsque les 3 témoins lumineux sont allumés,

• la batterie est aux deux tiers pleine lorsque 2 témoins lumineux sont allumés,

• la batterie est à un tiers pleine lorsqu'un témoin lumineux est allumé,

• la batterie est presque vide lorsque les 3 témoins lumineux sont éteints, et que l'indicateur de prise clignote.

Indicateur de prise.

Lorsque l'indicateur de prise clignote, la batterie est vide.

Mettez le rasoir à charger en le branchant directement sur une prise électrique, à l'aide, du bloc d'alimentation.

La température ambiante recommandée pour la charge est comprise entre 5 et 35°C.

La durée de charge est 1 heure.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les 3 témoins lumineux sont allumés.

N'utilisez pas le rasoir s'il est branché à une prise secteur, à l'aide du bloc d'alimentation.

Attention : débranchez le rasoir de la prise en tirant sur la fiche du bloc d'alimentation, puis débranchez le câble du rasoir.

Vous pouvez ensuite utiliser le rasoir.

Indicateur de verrou de voyage.

L'indicateur de verrou de voyage clignote, lorsque le rasoir a été verrouillé pour éviter tout démarrage accidentel du moteur (par exemple lors du stockage dans une valise).

Activation : en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt, pendant 3 secondes, le rasoir est verrouillé. L'indicateur de verrou de voyage clignote.

Désactivation : en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt, pendant 3 secondes, le rasoir est déverrouillé. L'indicateur de verrou de voyage s'éteint.

Indicateur de remplacement des éléments de coupe.

La cassette de rasage doit être remplacée lorsque l'indicateur de remplacement des éléments de coupe est allumé, et les 3 témoins lumineux sont éteints.

Référence de la cassette de rasage : 53, B.

Pour cela :

• enlevez la tête de rasage usagée en la faisant pivoter vers le haut. La tête usagée doit être recyclée ou jetée, conformément aux règlements locaux.

• positionnez verticalement la nouvelle tête de rasage sur le rasoir jusqu'à ce qu'un click se fasse entendre,

• appuyez pendant 8 secondes sur le bouton Marche-Arrêt. L'indicateur de remplacement s'éteint.

Indicateur de nettoyage.

Lorsque l'indicateur de nettoyage est allumé, et les 3 témoins lumineux sont éteints, vous pouvez mettre le rasoir, avec la cassette de rasage, à nettoyer sur la station de nettoyage type 5434 (disponible sur certains modèles). Cela permet un nettoyage hygiénique et une lubrification de la lame (voir notice de la station de nettoyage).

Attention : ne placez pas le rasoir sur la station de nettoyage si un accessoire est fixé (tondeuse de précision (02, PT), tondeuse à barbe (05, BT), tondeuse spéciale corps (06, BDT), tondeuse pour barbe de 3 jours (08, 3DBT) ou brosse nettoyante (03, BR)).

# 4. Charge.

La température ambiante recommandée pour la charge est comprise entre 5 et 35°C.

Mettez le rasoir à charger en le branchant directement sur une prise électrique, à l'aide du bloc d'alimentation, ou en le plaçant sur la base de recharge (Type 5439) ou la station de nettoyage (Type 5434) reliée à une prise secteur.

La durée de charge est 1 heure.

# 5. Utilisation.

La température ambiante recommandée pour le rasage est comprise entre 15 et 35°C.

Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt, pour mettre en marche le rasoir.

Attention : n'utilisez le rasoir que s'il n'est pas branché à une prise électrique.

La grille de rasage comporte 3 lames flexibles, qui s'adaptent aux contours de votre visage.

Tenez le rasoir à angle droit (90°) par rapport à la peau, et déplacez la tête de rasage en étirant légèrement la peau.

Pour fixer un accessoire :

• retirez la grille de rasage en la faisant pivoter de bas en haut,

• positionnez l'accessoire verticalement sur la tête de rasage, jusqu'à entendre un click. Il peut être positionné dans les 2 sensse.

Utilisation des accessoires (pas sur tous les modèles) :

• tondeuse de précision (02, PT) et tondeuse à barbe (05, BT) : pour les pattes,

• tondeuse à barbe (05, BT) : pour la barbe et les pattes. Utilisez les cink sabots (1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm) selon la longueur de la barbe,

• tondeuse spéciale corps (06, BDT) : pour un rasage complet (aisselles, corps). 2 sabots différents : 3 mm, et "sensitive". Attention : utilisez le sabot "sensitive" pour les parties délicates du corps,

• tondeuse pour barbe de 3 jours (08, 3DBT) : pour un style de barbe de 0,5 à 2,3 mm. Ne convient pas pour une longue barbe. Utilisez les 4 types de lames, en fonction de la longueur de barbe souhaitée,

• brosse nettoyante (03, BR) : nettoyage en profondeur des pores du visage. La brosse nettoyante doit être lavée sous l'eau courante, après chaque utilisation. Elle doit être remplacée tous les 6 mois (référence : 03, BR, R). Elle doit être recyclée ou jetée conformément aux règlements locaux.

# 6. Nettoyage manuel.

La cassette de rasage et les tondeuses, sabots, lames, doivent être nettoyés après chaque utilisation.

Nettoyage sous l'eau courante.

La cassette de rasage doit être nettoyée sous l'eau courante chaude, avec du savon liquide.

• Allumez le rasoir (sans le câble d'alimentation),

• faites couler de l'eau chaude sur la grille, jusqu'à ce que toute la mousse, et tous les résidus, soient éliminés,

• secouez le rasoir pour l'égoutter,

• arrêtez le rasoir,

• retirez la cassette,

• laissez sécher le rasoir et la cassette.

Appliquez une goutte d'huile sur la grille, à l'intérieur de la tête du rasoir et sur les accessoires suivants : tondeuse de précision (02, PT), tondeuse à barbe (05, BT), tondeuse spéciale corps (06, BDT), tondeuse pour barbe de 3 jours (08, 3DBT).

Nettoyage avec une brosse.

• Arrêtez le rasoir,

• retirez la cassette. Tapotez-la sur une surface plane pour retirer tous les résidus,

• nettoyez l'intérieur de la tête du rasoir avec la brosse,

• ne nettoyez pas la grille avec la brosse, car cela pourrait l'endommager.

# 7. Remplacement de la batterie.

Ne pas ouvrir l'appareil ! Les piles rechargeables intégrées ne peuvent être remplacées que dans un centre de service après-vente agréé Braun.

Site Internet : www.service.braun.com

# 8. Garantie.

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

En fonction de la disponibilité, le remplacement peut se faire dans une couleur différente, ou au moyen d'un modèle équivalent.

Cette garantie s'étend à tous les pays, où cet appareil est commercialisé par Braun, ou ses distributeurs.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc, couteaux) ainsi que les défauts d'usures, qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil.

Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun, et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil, ainsi que l'attestation de garantie, à votre revendeur, ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à, www.service.braun.com, ou appeler leu, 0800.944.802 (service consommateurs, service et appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France : outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants, du Code civil.

# 9. Accès au service Consommateurs.

Braun GmbH :

• Braun Infolines : 0800.944.802 (service et appel gratuits),

• site Internet : www.service.braun.com.

Ce service Braun vous est proposé par Handicapzéro :

• numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits),

• site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.