HdCZ_BRAUN_Rasoir_Series_9_PRO+_9560cc_2023-10-17

Braun.

Rasoir Series 9 PRO+ 9560cc.

Mode d'emploi adaptée du 17 octobre 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Corps du rasoir.

1.2. Tête de rasage.

1.3. Cordon d'alimentation.

1.4. Station de nettoyage.

1.5. Accessoires.

2. Avertissements.

3. Utilisation.

3.1. Recharge et Batterie.

3.2. Rasage.

3.3. Pré-rasage.

3.4. Soin de la peau.

3.5. Verrou pour voyage.

3.6. Remplacement de la grille.

3.7. Nettoyage automatique.

3.8. Nettoyage manuel.

3.9. Remplacement de la batterie.

4. Garantie.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante de :

• vous préciser le bon fonctionnement des voyants,

• se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Pour cette description, tenez le rasoir en position verticale, sa prise vers le bas.

L'appareil est constitué, de haut en bas, de :

• la tête de rasage comprenant la cassette de rasage 94M (la grille de rasage et le bloc-couteaux) ainsi que le support sur lequel elle se clipsera,

• corps de l'appareil.

## 1.1. Corps du rasoir.

Face avant.

De haut en bas se trouvent :

• le bouton Multi Head Lock, pour verrouiller la tête du rasoir et obtenir un rasage précis,

• le bouton Marche-Arrêt, de forme ovale,

• l'écran d'affichage.

L'écran d'affichage est décrit de gauche à droite et de haut en bas. Vous y trouverez les indicateurs suivants :

• colonne une : changement de la grille ; verrouillage pour les déplacements,

• colonne 2 : batterie avec cinq barres d'état et de minutes restantes (9 minutes et moins),

• colonne 3 : station de nettoyage ; faible charge, utilisation sans fil.

Face inférieure.

On y trouve la prise d'alimentation.

Face arrière.

Dans la partie centrale, en dessous de la tête de rasage, se trouve la tondeuse poils longs.

De part et d'autre de ce rasoir, se trouvent les 2 points de contacts pour station de nettoyage (type 5430) et utilisation de l'étui PowerCase (type 5796).

Au centre, se trouve le bouton d'ouverture pour soulever la tondeuse pour poils longs.

## 1.2. Tête de rasage.

Elle comprend la cassette de rasage 94M (la grille de rasage et le bloc-couteaux) et est clipsée sur le support situé sur la partie supérieure du corps du rasoir.

Sur la tranche gauche et droite du support se trouvent les boutons d'éjection de la cassette de rasage.

## 1.3. Cordon d'alimentation.

La fiche secteur, partie la plus volumineuse du cordon d'alimentation, sera branchée sur la prise de courant, l'autre extrémité devant-être connectée au rasoir dans sa face inférieure.

## 1.4. Station de nettoyage.

Type 5430.

Pour cette description, placez la station de nettoyage sur une surface plane, sa face avant vers vous.

Elle a une forme cylindrique avec la face supérieure inclinée vers l'avant.

Plus d'informations à la rubrique 3.7, Nettoyage automatique.

Face supérieure.

On y trouve, de l'arrière vers l'avant :

• espace creux dans lequel viendra se placer le rasoir. À l'intérieur de cet espace, il y a 2 plots de contact qui doivent être alignés sur les contacts du rasoir,

• affichage, constitué de gauche à droite : indicateur de faible niveau de liquide de nettoyage. Quand il s'allume, remplacez la cartouche de nettoyage ; voyant d'état ; indicateur de sélection automatique du programme de nettoyage,

(1 icône : nettoyage court et économique ; 2 icônes : nettoyage normal ; 3 icônes : niveau de nettoyage intensif) (non disponible sur tous les modèles),

• bouton Démarrer, pour activer le nettoyage automatique.

Face arrière.

Faites pivoter la station de nettoyage de sorte que la face arrière se trouve maintenant devant vous.

Au centre de la face arrière, se trouve le bouton de déverrouillage, qui est un bouton poussoir permettant de soulever le boîtier et accéder au réservoir.

Dans la partie inférieure droite se trouve la prise d'alimentation.

## 1.5. Accessoires.

Les accessoires fournis sont les suivants :

• 1 cordon d'alimentation,

• 1 station de nettoyage,

• 1 cartouche de nettoyage,

• 1 brosse de nettoyage,

• 1 étui.

Remarque : la disponibilité des accessoires peut varier selon le modèle et le pays.

# 2. Avertissements.

Lire attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. À conserver pour une consultation ultérieure.

Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante et utilisé dans le bain ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé que sans fil. Débranchez le rasoir de l'alimentation électrique avant de le nettoyer à l'eau.

Conserver le bloc d'alimentation, la base de recharge, l'étui et la station de nettoyage au sec.

Votre appareil est fourni avec un bloc d'alimentation électrique à Très Basse Tension de Sécurité à brancher sur secteur. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, il ne faut changer ou modifier aucune partie de ce dernier. Utiliser uniquement un bloc d'alimentation électrique Braun de type 492.

Ne pas utiliser si l'appareil ou tout accessoire est endommagé. Ne pas ouvrir l'appareil !

Les batteries rechargeables intégrées doivent impérativement être remplacées par un Centre de service Braun agréé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes avec une réduction des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et connaissances, uniquement s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

Si l'appareil est fourni avec un accessoire tondeuse à cheveux, il peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans et plus sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants à moins qu'ils ne soient sous surveillance.

Important.

La température ambiante recommandée pour la charge est comprise entre 5 à 35°C. Pour le rangement et le rasage, entre 15 à 35°C.

Ne pas soumettre l'appareil à une température supérieure à 50°C pendant une durée prolongée.

La tête de rasage doit être nettoyée à l'eau courante chaude après chaque utilisation avec du gel ou de la mousse à raser !

Allumer le rasoir et rincer jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.

Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes.

L'appareil et ses accessoires ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

Utiliser cet appareil et ses accessoires uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans le mode d'emploi.

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.

Sujet à des modifications sans préavis.

# 3. Utilisation.

## 3.1. Recharge et Batterie.

Mettez le rasoir à charger en le branchant directement sur une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation, ou en le plaçant sur la base de recharge ou la station de nettoyage (Type 5430) reliée à une prise de courant.

La durée de charge est 1 heure.

L'indicateur de charge représente 1 batterie avec 1 éclair en son centre.

L'état de la batterie est indiqué par le nombre de barres d'état allumées sur l'écran d'affichage :

• la batterie est pleine à 20 % lorsqu'une barre est allumée,

• la batterie est pleine à 60 % lorsque 3 barres sont allumées,

• la batterie est pleine à 100 % lorsque les cinq barres sont allumées.

Vous pouvez alors utiliser le rasoir.

Lorsque l'indicateur de la batterie affiche le chiffre "5", et que l'indicateur de faible charge est allumé (fiche secteur de couleur rouge), il vous reste cinq minutes de rasage.

Lorsque l'indicateur de la batterie affiche le chiffre "0" et que l'indicateur de faible charge est allumé, il vous reste 0 minute de rasage.

Batterie faible.

L'indicateur de faible charge ou d'utilisation sans fil est allumé.

Le rasoir n'étant pas branché sur une prise de courant, si l'indicateur de faible charge clignote, lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt, la batterie est vide.

Mettez le rasoir à charger en le branchant sur une prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation.

La durée de charge est de 1 heure.

Utilisation sans fil.

Le rasoir étant branché sur une prise de courant, si l'indicateur de faible charge clignote, lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt, le rasoir peut être utilisé sans fil.

Attention : débranchez le rasoir de la prise de courant, puis débranchez l'autre extrémité de la prise d'alimentation.

Vous pouvez ensuite utiliser le rasoir.

## 3.2. Rasage.

Attention : avant utilisation, le rasoir doit être débrancher de la prise courant, puis de la prise d'alimentation.

Étape 1. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pour mettre en marche le rasoir.

Positionnez la tête de rasage à angle droit (90°) par rapport à la peau :

• sur les joues, déplacez la tête de rasage de haut en bas et inversement, en étirant légèrement la peau,

• sur le menton, faites pivoter le rasoir pour que la tête de rasage s'adapte au contour du visage.

Étape 2. La tête de rasage peut être verrouillée dans cinq positions afin de raser les endroits difficiles à atteindre (par exemple sous le nez).

• Faites glisser l'interrupteur Multi Head Lock vers le bas afin de verrouiller la tête de rasage,

• déplacez la tête de rasage manuellement à la position désirée (à gauche 20° et 10° ; au centre 0° ; à droite 10° et 20°),

• positionnez la tête de rasage à angle droit (90°) par rapport à la peau.

Étape 3. Utiliser la tondeuse pour poils longs.

• Appuyez sur le bouton d'ouverture et faites glisser la tondeuse vers le haut,

• positionnez la tondeuse sur la peau (par exemple au niveau des pattes).

## 3.3. Pré-rasage.

Instructions pour la tête ProComfort 94PS :

• appuyez sur les boutons d'éjection du support et retirez la cassette.

• tout en appuyant sur les boutons d'éjection, positionnez verticalement la tête, puis clipser-la au support,

• débranchez le rasoir de la prise de courant, puis débranchez l'autre extrémité de la prise d'alimentation,

• faites glisser l'interrupteur Multi Head Lock vers le bas afin de verrouiller la tête de rasage,

• appuyez sur le bouton Marche-Arrêt puis rasez-vous,

• après utilisation, arrêtez le rasoir,

• faites couler de l'eau chaude sur la tête de rasage tout en la nettoyant de gauche à droite à l'aide de votre pouce. Attention à ne pas utiliser de brosse ou la station de nettoyage,

• appuyez sur les boutons d'éjection du support et retirez la tête,

• après séchage, replacez-la dans son rangement.

## 3.4. Soin de la peau.

Instructions pour la tête ProCare 94HY :

• appuyez sur les boutons d'éjection du support et retirez la cassette.

• tout en appuyant sur les boutons d'éjection, positionnez verticalement la tête, puis clipser-la au support,

• avant utilisation, préparez et placez vos produits à portée de main,

• débranchez le rasoir de la prise de courant, puis débranchez l'autre extrémité de la prise d'alimentation,

• appuyez sur le bouton Marche-Arrêt puis commencez votre soin,

• pour application d'une crème : placez la tête de l'appareil sur votre visage, puis appuyez doucement sur son passage,

• pour application d'une lotion ou autres : placez la tête de l'appareil sur votre visage, puis laissez 2 à 3 secondes par tapotage,

• après utilisation, arrêtez le rasoir,

• nettoyez-le à l'aide d'un chiffon. Ne pas nettoyez avec de l'eau, ni avec la station de nettoyage,

• appuyez sur les boutons d'éjection du support et retirez la tête,

• après séchage, replacez-la dans son rangement.

## 3.5. Verrou pour voyage.

Le rasoir peut être verrouillé afin d'éviter tout démarrage accidentel (par exemple lors du stockage dans une valise).

Activation : en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt pendant 3 secondes, le rasoir est verrouillé. Un signal sonore est émis et l'indicateur de verrouillage clignote. Vous pouvez maintenant ranger le rasoir.

Désactivation : en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt pendant 3 secondes, le rasoir est déverrouillé. L'indicateur de verrouillage s'éteint. Vous pouvez maintenant vous raser.

## 3.6. Remplacement de la grille.

La cassette de rasage doit être remplacée lorsque l'indicateur de changement de la grille est allumé, et que toutes les barres d'état sont éteintes.

Référence de la cassette de rasage : 94M.

Pour cela :

• appuyez simultanément sur les 2 boutons d'éjection de la cassette et retirez-la. La cassette usagée doit être recyclée ou jetée conformément aux règlements locaux.

• positionnez verticalement la nouvelle cassette sur le rasoir,

• appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pendant 9 secondes. Au bout de 3 secondes, l'indicateur de verrouillage clignote. Au bout de 6 secondes, l'indicateur de verrouillage s'éteint. Au bout de 9 secondes, l'indicateur de changement de la grille s'éteint,

• vous pouvez ensuite utiliser le rasoir pour vous raser.

## 3.7. Nettoyage automatique.

Lorsque l'indicateur de station de nettoyage clignote, et que toutes les barres d'état sont éteintes, vous pouvez mettre le rasoir avec la cassette de rasage, tête en bas, à nettoyer sur la station de nettoyage type 5430. Cela permet un nettoyage hygiénique et une lubrification de la lame.

## 3.8. Nettoyage manuel.

Nettoyage sous l'eau courante.

Attention : débranchez le rasoir de la prise de courant, puis débranchez l'autre extrémité de la prise d'alimentation.

La cassette de rasage doit être nettoyée sous l'eau courante chaude avec du savon liquide.

• Mettez en marche le rasoir (sans le cordon d'alimentation), puis positionnez-le à l'horizontal,

• faites couler de l'eau chaude savonneuse sur la tête de rasage jusqu'à ce que toute la mousse et tous les résidus soient éliminés,

• secouez le rasoir pour l'égoutter,

• arrêtez le rasoir,

• appuyez simultanément sur les 2 boutons d'éjection de la cassette et enlevez-la,

• laissez sécher le rasoir et la cassette,

• appliquez une goutte d'huile sur votre doigt, puis poser-le sur la grille et sur la tondeuse poils longs.

Nettoyage avec une brosse.

• Arrêtez le rasoir,

• appuyez simultanément sur les 2 boutons d'éjection de la cassette de rasage et enlevez-la,

• tapotez la cassette sur une surface plane pour retirer tous les résidus,

• nettoyez l'intérieur du support qui réceptionne la cassette avec la brosse,

• remettez en place la cassette,

• ne nettoyez pas la grille avec la brosse car cela pourrait l'endommager.

## 3.9. Remplacement de la batterie.

Ne pas ouvrir l'appareil ! Les piles rechargeables intégrées ne peuvent être remplacées que dans un centre de service après-vente agréé Braun.

Site Internet : www.service.braun.com

# 4. Garantie.

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

En fonction de la disponibilité, le remplacement peut se faire dans une couleur différente ou par un modèle équivalent. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou ses distributeurs.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil.

Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez-vous référer à www.service.braun.com, ou appelez le 0800.944.802 (service consommateurs, service et appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France : outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

En vous reportant à la page 69 du mode d'emploi original, merci de noter la date de remplacement suggérée (dans les 18 mois à partir de maintenant) sous la référence de la cassette de rasage.

Pour plus d'informations : www.service.braun.com

Ce service Braun vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.