Fiche produit.

Aspirateur Ergorapido 2 in 1 BRC, ZB3105/ZB3106/ZB3011/ZB3012/ZB3013 Electrolux.

Édition adaptée mars 2015.

# I. Description de l'appareil.

#### Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Le bloc principal.

### A. Face avant du manche.

#### Sur la partie supérieure se trouvent de haut en bas :

- la touche marche/arrêt,

- la touche de régulation de puissance Plus/Moins,

- le témoin de charge, version NiMH (selon modèle).

#### Sur la partie inférieure se trouvent de haut en bas :

- le bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main,

- l'aspirateur à main,

- la brosse.

### B. Face arrière du manche.

#### De haut en bas se trouvent :

- la butée caoutchoutée,

- le crochet de support pour les accessoires : suceur plat- brosse meubles,

- la vis de blocage.

## 2. L'aspirateur à main.

Il est décrit de haut en bas.

A la base de la poignée de trouve la touche marche/arrêt.

En dessous de ce bouton se trouve l'affichage de la batterie pour la version au lithium (selon les modèles).

Se trouve ensuite de chaque côté, des grilles d'aération sous lesquelles se trouve le bac à poussière qui s'ouvre en appuyant sur les boutons de déverrouillage situés sur les tranches gauche et droite.

A l'intérieur du bac à poussière se trouve le préfiltre (filtre extérieur) à l'intérieur duquel vous trouverez le filtre fin (filtre intérieur).

Vous pouvez adapter sur l'aspirateur à main la brosse meubles de forme carré ou le suceur plat (selon modèle).

## 3. La brosse rotative.

Cette brosse est munie sur sa partie droite d'une pédale activant la fonction "Brushrollclean" (selon modèle) permettant de nettoyer très simplement et très rapidement la brosse rotative.

Sur la partie avant se trouve l'éclairage frontal de la brosse.

#### Sur la partie inférieure se trouvent de gauche à droite :

- la touche de déverrouillage de la brosse rotative (selon modèle),

- le cache de la brosse rotative (selon modèle),

- la brosse rotative.

## 4. La station de charge.

Elle peut être utilisée de 2 manières différentes.

### A. Fixation murale.

C'est la plus petite des 2 pièces qui sera à fixer au mur dans le sens vertical. Sa partie supérieure est la plus large.

### B. A poser sur le sol.

Il faut prendre la partie la plus imposante qui se pose sur le sol et emboiter la partie murale dessus. La brosse de l'appareil viendra se poser sur la base de cette station et l'arrière d'Ergorapido vient s'enclencher sur la partie verticale de la tranche droite.

Le chargeur est intégré au support de charge, nul besoin de la connecter.

## 5. Accessoires (selon modèle).

Suceur plat.

Brosse meubles.

# II. Caractéristiques.

Merci d'avoir choisi un aspirateur Electrolux Ergorapido.

Ergorapido est un aspirateur rechargeable balai et à main sans fil conçu pour se débarrasser des poussières domestiques sèches. Afin d'obtenir des performances optimales, nous vous conseillons de toujours utiliser des accessoires et pièces de rechange Electrolux. Ils ont été spécialement conçus pour votre aspirateur.

#### Technologie Brushrollclean.

Les modèles Ergorapido 10,8 V avec BRC, 14,4 V avec BRC et 18 V sont équipés de la technologie Brushrollclean une fonction qui permet de retirer et d'aspirer les cheveux et les fibres coinces dans la brosse rotative. Il est conseille d'utiliser cette fonction une fois par semaine. Pour un résultat optimal, utilisez la fonction Brushrollclean lorsque l'Ergorapido est complètement chargé.

- Placez l'Ergorapido sur une surface dure et plate. N'utilisez jamais la fonction Brushrollclean sur les tapis et moquettes.

- Appuyez avec le pied sur la pédale Brushrollclean le pied lorsque l'aspirateur est en marche. Maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'a ce que les cheveux et les fibres aient été aspirés, puis relâchez la pédale. Vous entendrez un bruit de coupe durant le processus. Ce phénomène est normal. S'il reste des cheveux sur la brosse rotative, répétez l'opération.

Pour des raisons de sécurité la fonction Brushrollclean s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Si cela se produit, replacez l'Ergorapido sur le support de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction.

Remarque : il est possible que la fonction Brushrollclean ne puisse pas retirer les fils et fibres plus épais coinces dans la brosse rotative. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre "Comment enlever la brosse rotative".

Nous déclarons que cet aspirateur fonctionnant avec une batterie et conçu pour une utilisation domestique est conforme à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, la directive de basse tension 2006/95/CE et la directive de marquage CE 93/68/CEE. Tous les tests de conformité ont été effectués par un organisme de test tiers indépendant.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

#### Avant la première utilisation :

- vérifiez que tous les éléments décrits dans ce manuel d'utilisation Ergorapido sont bien présents dans l'emballage,

- lisez attentivement ce manuel d'utilisation,

- prêtez tout particulièrement attention au chapitre "Consignes de sécurité".

## 1. Consignes de sécurité.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

L'Ergorapido doit uniquement être utilisé par des adultes dans un environnement domestique normal. Assurez-vous que l'aspirateur est rangé dans un endroit sec.

- Débranchez l'Ergorapido du chargeur avant de nettoyer ou entretenir votre Ergorapido.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

- Tenez les emballages, notamment les sacs en plastique, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

- Chaque aspirateur est conçu pour une tension électrique spécifique. Vérifiez que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

- Utilisez uniquement le chargeur d'origine conçu pour ce modèle.

#### N'utilisez jamais l'aspirateur :

- dans un environnement humide,

- à proximité de gaz inflammables, etc.,

- lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé,

- sur des objets pointus, tranchants ou des liquides. Sur des cendres chaudes ou froides, des mégots de cigarettes incandescents, etc.,

- sur de la poussière très fine provenant par exemple de plâtre, de béton, de farine ou de cendres chaudes ou froides,

- ne laissez jamais l'aspirateur en plein soleil,

- évitez d'exposer l'aspirateur ou la batterie à une forte chaleur,

- la batterie et les éléments de la batterie ne doivent pas être démontés, court-circuités ni placés contre une surface métallique,

- n'utilisez jamais l'aspirateur sans ses filtres,

- ne touchez jamais à la brosse rotative si l'aspirateur fonctionne et que la brosse rotative tourne.

L'utilisation de l'aspirateur dans les circonstances décrites ci-dessus peut sérieusement endommager l'appareil ou provoquer de graves blessures physiques. De tels dommages ou blessures ne sont pas couverts par la garantie ni par Electrolux.

La garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

## 2. Déballage et montage.

Installez la poignée en l'insérant avec précaution dans le corps de l'appareil.

Bloquez la poignée en serrant la vis de blocage fournie à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.

Station de charge : insérez le chargeur dans la prise secteur et placez la station de charge sur une surface stable horizontale en l'éloignant de toute source de chaleur, des rayons directs du soleil et des lieux humides. Vous trouverez un espace vide sous le socle du support de charge qui vous permettra de ranger l'excédent de câble.

## 3. Charge de l'Ergorapido.

Le voyant orange de charge s'allume lorsque l'Ergorapido est placé sur le support de charge. Lorsque l'Ergorapido est complètement chargé, le voyant de charge clignote lentement toutes les minutes.

## 4. Comment utiliser l'Ergorapido.

Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets tranchants dans les roulettes ni dans la brosse rotative afin d'éviter de rayer les sols fragiles et pour assurer une aspiration parfaite.

## 5. Protection de l'environnement.

Ce produit est conçu dans le respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d'un symbole de recyclage. Pour plus de détails, consultez notre site Internet : electrolux.com.

Le symbole représentant une poubelle barrée, sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Vidage du bac à poussières.

- Enlevez le bac à poussière en appuyant sur les boutons.

- Sortez les filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage. Séparez les 2 filtres en tirant sur les languettes.

- Videz le contenu dans une poubelle. Ne lavez jamais le bac à poussière ni les filtres au lave-vaisselle.

## 2. Nettoyage des filtres.

Nettoyage rapide du filtre intérieur : Il est recommandé de le faire à chaque fois que le bac est vidé. Enlevez le bac à poussière. Tirez la tige de nettoyage du filtre jusqu'à la butée puis relâchez-la pour secouer la poussière se trouvant sur le filtre intérieur. Répétez cette opération 5 fois.

#### Nettoyage des filtres : recommandé toutes les 5 vidages du bac :

- sortez les 2 filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage,

- séparez les 2 filtres en tirant sur les languettes,

- rincez soigneusement les filtres à l'eau tiède (n'utilisez jamais le lave-vaisselle ni le lave-linge),

- secouez-les pour extraire l'excédent d'eau et laissez-les sécher pendant 12 heures minimum (ne pas les mettre au sèche-linge),

- assurez-vous que les filtres sont parfaitement secs avant de les remettre en place dans l'aspirateur.

Important : nettoyage du filtre ! Les filtres doivent être nettoyés à intervalles réguliers pour assurer des performances de nettoyage optimales.

## 3. Nettoyage du tube d'aspiration et du conduit d'air.

Détachez la partie supérieure du tube flexible qui se trouve à l'arrière de la brosse. Retirez tout objet pouvant bloquer le flux d'air dans le tube flexible ou dans le conduit d'air allant vers le bac à poussière, puis remettez-le en place.

## 4. Nettoyage des roulettes.

Si vous devez nettoyer les roulettes ou si un objet se coince dedans, retirez-les soigneusement en utilisant un tournevis plat.

## 5. Signification des voyants.

#### Modèle 14,4 V, 18 V (batterie au lithium-ion).

### A. 1 à 3 voyants orange durant le fonctionnement.

Signification : 3 voyants, le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 75 %.

Que faire : Ok.

Signification : 2 voyants, le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 25 %.

Que faire : Ok.

Signification : 1 voyant : l'Ergorapido va s'arrêter dans quelques minutes.

Que faire : terminez le nettoyage + chargez l'Ergorapido.

### B. Voyant orange lorsqu'il est placé sur le socle de charge.

Signification : aucun problème, l'Ergorapido est en cours de chargement.

Que faire : Ok.

#### C. Voyant orange clignotant une fois toutes les minutes lorsqu'il est sur le socle de charge.

Signification : aucun problème, l'Ergorapido est entièrement chargé.

Que faire : nous vous recommandons de laisser l'Ergorapido sur le socle de charge après l'avoir utilisé.

## 6. Voyants d'avertissement (version 14,4 V, 18 V Li-ion uniquement).

#### Voyant orange clignotant + l'appareil s'arrête.

Quel est le problème : la batterie est vide.

Que faire : rechargez l'Ergorapido.

#### Voyant rouge clignotant.

Quel est le problème : la brosse rotative est bloquée.

Que faire : retirez la brosse rotative et nettoyez-la à la main.

#### Voyant rouge + Orange clignotants + fonction Brushrollclean ne fonctionnant pas + voyants avant éteints.

Quel est le problème : la fonction Brushrollclean a été utilisée trop longtemps.

Placez l'Ergorapido sur le socle de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction.

#### Voyant rouge constant + l'Ergorapido s'arrête.

Quel est le problème : l'Ergorapido a surchauffé.

Que faire : nettoyez les filtres. Vérifiez que rien n'obstrue le tuyau ni la brosse. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente.

Remarque : le voyant de l'Ergorapido aux 10,8 V (Li-Ion) ne s'allume pas en temps normal. Le voyant s'allume uniquement lorsque l'appareil est en charge.

## 7. Maintenance ou réparation.

Des accessoires et pièces détachées de rechange sont disponibles chez votre revendeur, sur le site électroluxe poin fr (pièces détachées), ou auprès du service après-vente.

En cas de panne, apportez votre Ergorapido à un centre service agréé par Electrolux.

Afin d'éviter tout danger, si le câble d'alimentation ou le chargeur sont endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien qualifié et agréé Electrolux.

Electrolux décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par des modifications sur l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

# V. Accès au service Consommateurs.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.