ELECTROLUX.

Congélateur coffre, LCB3LF31W0.

Mode d'emploi adapté d'octobre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Dans la partie inférieure de la face avant, se trouvent, de gauche à droite :

- le bouchon de vidange extérieure,

- le bandeau de commande.

#### Le bandeau de commande.

Il est composé de voyants et de boutons, décrits de haut en bas et de gauche à droite.

Ligne 1 :

- indicateur de température : bande lumineuse avec, de gauche à droite, les positions "Minimum", "Normal" et "Max",

- voyant "Super",

- bouton "Set" (Réglage).

Ligne 2 :

- voyant "Running" (voyant de fonctionnement),

- bouton "Off 3 sec" (Arrêt).

## 2. Face supérieure.

Il s'agit du couvercle permettant d'accéder au compartiment de congélation.

Le couvercle comporte une poignée au centre de sa partie avant, permettant de l'ouvrir en le faisant basculer vers le haut.

## 3. Face inférieure.

Il y a 4 roulettes multidirectionnelles.

## 4. Accessoires.

- Panier.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Avant la première utilisation.

Avertissement !Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Nettoyage de l'intérieur.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

Attention !N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyants à base de chlore ou d'huile car ils pourraient endommager le revêtement.

### B. Branchement électrique.

Lorsque vous branchez l'appareil à l'alimentation électrique ou lorsqu'il s'allume après une coupure de courant, tous les voyants lumineux clignotent une fois. Ensuite, l'appareil repasse au réglage précédent.

## 2. Utilisation quotidienne.

Avertissement !Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Congélation d'aliments frais.

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des aliments frais et conserver longtemps des aliments congelés ou surgelés.

La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (reportez-vous à la section "Caractéristiques techniques").

Information générale et conseil : lancez la fonction "Super" 24 heures avant de placer des aliments dans l'appareil.

Le processus de congélation demande 24 heures. Vous ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler pendant cette période.

### B. Conservation d'aliments surgelés.

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position maximale pendant 24 heures environ avant d'introduire les produits dans le compartiment.

Information générale et conseil : vous pouvez retirer le panier pour obtenir davantage d'espace de conservation.

Attention !En cas de dégivrage involontaire, par exemple en cas de panne de courant, si le courant a été interrompu pendant un délai supérieur à celui indiqué dans les caractéristiques techniques sous "Temps de montée en température", les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuisinés immédiatement puis à nouveau congelés (une fois refroidis).

### C. Décongélation.

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson durera plus longtemps.

## 3. Conseils.

### A. Conseils d'économie d'énergie.

La configuration interne de l'appareil est celle qui assure l'utilisation la plus efficace de l'énergie.

Évitez d'ouvrir fréquemment le couvercle et ne le laissez ouvert que le temps nécessaire.

Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation électrique est élevée.

Assurez une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les orifices de ventilation.

### B. Conseils de congélation.

Activez la fonction "Super" au moins 24 heures avant de placer les aliments à l'intérieur du compartiment du congélateur.

Avant de congeler, emballez et fermez les aliments frais dans : papier aluminium, film ou sachets en plastique, récipients hermétiques avec couvercle.

Pour une congélation et une décongélation plus efficaces, séparez les aliments en petites portions.

Il est recommandé de mettre des étiquettes et des dates sur tous vos aliments congelés. Cela permettra d'identifier les aliments et de savoir quand ils peuvent être consommés avant leur détérioration.

Les aliments doivent être frais lorsqu'ils sont congelés pour préserver leur qualité. En particulier, les fruits et les légumes doivent être congelés après leur récolte pour préserver tous leurs nutriments.

Ne congelez pas des bouteilles ou des canettes avec des liquides, en particulier des boissons contenant du dioxyde de carbone : elles pourraient exploser pendant la congélation.

N'introduisez pas d'aliments chauds dans le compartiment du congélateur. Laissez-les refroidir à température ambiante avant de les placer dans le compartiment.

Pour éviter d'augmenter la température des aliments déjà surgelés, ne placez pas d'aliments frais non congelés directement à proximité. Placez les aliments à température ambiante dans la partie du compartiment du congélateur où il n'y a pas d'aliments congelés.

Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur. Risque de gelure.

Ne recongelez pas des aliments décongelés. Si les aliments sont décongelés, cuisez-les, laissez-les refroidir puis congelez-les.

### C. Conseils sur le stockage des aliments congelés.

Le réglage intermédiaire de la température assure une bonne conservation des produits alimentaires congelés. Un réglage de température plus élevé à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte.

L'ensemble du compartiment du congélateur est adapté à la conservation de produits alimentaires congelés.

Laissez suffisamment d'espace autour des aliments pour permettre à l'air de circuler librement.

Pour une conservation adéquate, consultez l'étiquette de l'emballage des aliments pour connaître la durée de conservation des aliments.

Il est important d'emballer les aliments de manière à empêcher l'eau, l'humidité ou la condensation de pénétrer à l'intérieur.

### D. Conseils pour vos courses.

Après vos courses :

- assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé : les aliments pourraient être détériorés. Si l'emballage est gonflé ou mouillé, il n'a peut-être pas été conservé dans des conditions optimales et la décongélation a peut-être déjà commencé,

- pour limiter le processus de décongélation, achetez les produits congelés à la fin de vos courses et transportez-les dans un sac isotherme,

- placez les aliments congelés dans le congélateur immédiatement après être revenu de vos courses,

- si les aliments sont décongelés même partiellement, ne les recongelez pas. Consommez-les dès que possible,

- respectez la date d'expiration et les informations de conservation sur l'emballage.

### E. Durée de conservation.

#### Type d'aliments et Durée de conservation (mois).

Pain : 3.

Fruits (sauf agrumes) : 6 à 12.

Légumes : 8 à 10.

Restes sans viande : 1 à 2.

Produits laitiers :

- beurre : 6 à 9,

- fromage à pâte molle (par exemple mozzarella) : 3 à 4,

- fromage à pâte dure (par exemple parmesan, cheddar) : 6.

Fruits de mer :

- poisson gras (par exemple saumon, maquereau) : 2 à 3,

- poisson maigre (par exemple cabillaud, limande) : 4 à 6,

- crevette : 12,

- palourdes et moules sans coquille : 3 à 4,

- poisson cuit : 1 à 2.

Viande :

- volaille : 9 à 12,

- bœuf : 6 à 12,

- porc : 4 à 6,

- agneau : 6 à 9,

- saucisse : 1 à 2,

- jambon : 1 à 2,

- restes avec viande : 2 à 3.

# III. Caractéristiques techniques.

#### Données techniques.

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Consultez le lien theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

### B. Sécurité générale.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des applications équivalentes, notamment :

- bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des environnements du type chambres d'hôtes et autres environnements à caractère résidentiel.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

- n'ouvrez pas la porte pendant de longues durées,

- nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Avertissement : veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

Avertissement : n'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : n'endommagez pas le circuit de réfrigération.

Avertissement : n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Si l'appareil est vide pendant une longue durée, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l'appareil.

Ne conservez pas de substances explosives dans cet appareil, telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

## 2. Consignes de sécurité.

### A. Installation.

Avertissement !L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

Avant toute opération sur l'appareil (par exemple inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.

N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

N'exposez pas l'appareil à la pluie.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

N'installez pas l'appareil dans une pièce trop humide ou trop froide.

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.

### B. Branchement électrique.

Avertissement !Risque d'incendie ou d'électrocution.

Avertissement !Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement !N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

L'appareil doit être relié à la terre.

Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.

Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

### C. Utilisation.

Avertissement !Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

L'appareil contient un gaz inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant de l'isobutane.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur. Cela engendrerait une pression sur le récipient de la boisson.

Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur avec les mains mouillées ou humides.

Ne recongelez jamais un aliment qui a été décongelé.

Respectez les instructions de stockage figurant sur l'emballage des aliments surgelés.

Emballez les aliments dans un emballage adapté au contact avec des aliments avant de les placer dans le compartiment congélateur.

### D. Éclairage intérieur.

Avertissement !Risque d'électrocution !

Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

### E. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

### F. Service.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes de circuits imprimés, sources lumineuses, poignées de porte, charnières de porte, plateaux et paniers. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

Les joints de portes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle.

### G. Mise au rebut.

Avertissement !Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

## 3. Installation.

Avertissement !Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Dimensions.

Schémas page 7.

#### Dimensions générales.

Largeur, hauteur et profondeur de l'appareil sans la poignée ni les pieds.

- H1 : 845 mm.

- W1 : 1 120 mm.

- D1 : 700 mm.

#### Espace requis en service.

Hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement.

- H2 : 945 mm.

- W2 : 1 320 mm.

- D2 : 865 mm.

#### Espace total requis en service.

Hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement, plus l'espace nécessaire pour autoriser l'ouverture de la porte à l'angle minimal permettant le retrait de tous les équipements internes.

- H3 : 1 544 mm.

- W2 : 1 320 mm.

- D2 : 865 mm.

### B. Localisation.

L'appareil doit être installé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chaudières, la lumière directe du soleil, etc.

Placez l'appareil en position horizontale sur une surface solide.

Assurez-vous que l'appareil est horizontal et sur ses 4 pieds. Servez-vous des 2 pieds réglables se trouvant à l'avant de l'appareil.

Pour obtenir les meilleures performances, ne placez pas l'appareil sous des meubles hauts en surplomb.

Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'appareil. Si, en raison d'une installation différente, les exigences de ventilation appropriée ne sont pas respectées, l'appareil fonctionnera correctement mais la consommation d'énergie pourra légèrement augmenter.

Information générale et conseil : l'appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation électrique. C'est pourquoi la prise électrique doit être facilement accessible après l'installation.

### C. Positionnement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

Cet appareil doit être installé dans un lieu sec et bien ventilé à l'intérieur.

Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C. Le fonctionnement correct de l'appareil ne peut être garanti que dans la plage de température spécifiée.

Information générale et conseil : en cas de doute concernant le lieu d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le centre de réparation agréé le plus proche.

### D. Branchement électrique.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

### E. Guide d'installation de la poignée.

Retirez la base de la poignée et 4 vis du sachet en plastique.

Placez la poignée conformément à l'illustration page 9 du mode d'emploi original. Utilisez un tournevis, Phillips, pour fixer la base de la poignée sur le couvercle.

Retirez le couvercle de la poignée du sachet en plastique. Pour éviter d'installer le couvercle de la poignée à l'envers, vérifiez la direction du couvercle avant l'installation.

Poussez le couvercle sur la face avant de la base de la poignée.

Certains modèles sont équipés d'un verrouillage. Pour installer le crochet de verrouillage, retirez le crochet de verrouillage et 2 vis à tête ronde du sachet en plastique. Utilisez un tournevis Phillips pour assembler le crochet de verrouillage sur la face avant de l'appareil.

Ouvrez et fermez le couvercle plusieurs fois pour vous assurer que la poignée est correctement serrée.

## 4. Informations pour les instituts de test.

L'installation et la préparation de l'appareil pour une vérification EcoDesign doivent être conformes à la norme EN 62552. Les exigences de ventilation, les dimensions des évidements et les dégagements arrière minimum doivent correspondre aux indications de la section "Installation" de ce manuel d'utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

## 5. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Nettoyage.

Attention !Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.

Information générale et conseil : n'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de produits de nettoyage très parfumés ni d'encaustiques pour nettoyer l'intérieur de votre appareil. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. Veillez à ne pas endommager le système de réfrigération.

Éteignez l'appareil.

Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les, dans un endroit frais.

Nettoyez régulièrement l'appareil et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux. Nettoyez soigneusement les joints du couvercle.

Séchez soigneusement l'appareil.

Branchez la prise de l'appareil sur le secteur.

Mettez l'appareil en marche.

Réglez la température sur la position "Max" et fermez le couvercle. Attendez 2 ou 3 heures avant de remettre dans l'appareil les aliments précédemment sortis.

Réglez la température à la valeur souhaitée.

### B. Dégivrage du congélateur.

Attention !N'utilisez jamais d'objet métallique tranchant pour gratter le givre car vous pourriez endommager l'appareil. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est comprise entre 10 et 15 mm.

Éteignez l'appareil.

Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

Retirez le bouchon de vidange de l'intérieur de l'appareil.

Laissez le couvercle ouvert.

Placez un bac sous le bouchon de vidange extérieur.

Sortez le bouchon de vidange extérieur.

Tournez le bouchon de vidange à 180 degrés pour faire couler l'eau de vidange dans le bac.

Information générale et conseil : assurez-vous que l'eau ne déborde pas du bac.

Nettoyez l'intérieur et séchez-le soigneusement.

Mettez l'appareil en marche.

Réglez la température sur la position 'Max" et fermez le couvercle. Attendez 2 ou 3 heures avant de remettre dans l'appareil les aliments précédemment sortis.

Réglez la température à la valeur souhaitée.

## 2. Dépannage.

Avertissement !Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

#### Que faire si…

Information générale et conseil : des bruits peuvent se produire pendant le fonctionnement de l'appareil (par exemple pétillement, ronronnement, craquement ou cliquetis), ce qui est normal.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Cause probable : l'appareil est à l'arrêt.

Solution : mettez l'appareil en marche.

Cause probable : la fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Solution : vérifiez si l'appareil est branché correctement.

Cause probable : la prise de courant n'est pas alimentée.

Solution : branchez l'appareil sur une autre prise secteur. Contactez un électricien qualifié.

#### Problème : l'appareil est bruyant.

Cause probable : l'appareil n'est pas stable.

Solution : assurez-vous de la stabilité de l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Installation/Emplacement".

Cause probable : l'appareil est appuyé contre un mur ou d'autres objets.

Solution : déplacez légèrement l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Installation/Emplacement".

#### Problème : l'indicateur de température clignote de gauche à droite.

Cause probable : erreur du capteur de température.

Solution : contactez le service après-vente agréé.

#### Problème : le couvercle ne ferme pas complètement.

Cause probable : des emballages d'aliments bloquent le couvercle.

Solution : disposez correctement les emballages.

Cause probable : il y a trop de givre dans l'appareil.

Solution : dégivrez l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage/Dégivrage de l'appareil".

#### Problème : le couvercle est difficile à ouvrir.

Cause probable : le joint du couvercle est sale ou collant.

Solution : nettoyez le joint du couvercle.

#### Problème : l'éclairage ne fonctionne pas.

Cause probable : l'éclairage est défectueux.

Solution : contactez le service après-vente agréé pour remplacer l'éclairage LED.

#### Problème : le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable : il y a une erreur dans le réglage de la température.

Solution : consultez le chapitre "Bandeau de commande/Régulation de la température".

Cause probable : trop de produits à congeler ont été introduits en même temps dans l'appareil.

Solution : attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Cause probable : la température ambiante est trop élevée.

Solution : reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique ou au chapitre "Installation/Positionnement".

Cause probable : les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Solution : laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

Cause probable : le couvercle n'est pas correctement fermé.

Solution : vérifiez si le couvercle ferme correctement et si les joints ne sont pas endommagés ou sales.

Cause probable : la fonction "Super" est activée.

Solution : consultez le chapitre "Bandeau de commande/Fonction Super".

#### Problème : il y a trop de givre et de glace.

Cause probable : le couvercle n'est pas correctement fermé ou le joint est déformé ou sale.

Solution : vérifiez si le couvercle ferme correctement et si les joints ne sont pas endommagés ou sales.

Cause probable : il y a une erreur dans le réglage de la température.

Solution : consultez le chapitre "Bandeau de commande/Régulation de la température".

#### Problème : le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche "Super" ou après avoir changé la température.

Cause probable : ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.

Solution : le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

#### Problème : la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.

Cause probable : le thermostat n'est pas réglé correctement.

Solution : augmentez/réduisez la température.

Cause probable : le couvercle n'est pas correctement fermé.

Solution : vérifiez si le couvercle ferme correctement et si les joints ne sont pas endommagés ou sales.

Cause probable : la température des produits est trop élevée.

Solution : laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

Cause probable : trop de produits ont été introduits simultanément.

Solution : introduisez moins de produits en même temps.

Cause probable : l'épaisseur de givre est supérieure à 4 à 5 mm.

Solution : dégivrez l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage/Dégivrage de l'appareil".

Cause probable : le couvercle a été ouvert trop souvent.

Solution : n'ouvrez le couvercle que si c'est nécessaire.

Cause probable : la fonction "Super" est activée.

Solution : consultez le chapitre "Bandeau de commande/Fonction Super".

Cause probable : les produits à congeler sont placés trop près les uns des autres.

Solution : assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

Cause probable : l'appareil est positionné près d'une source de chaleur.

Solution : reportez-vous au chapitre "Installation/Emplacement".

Si, malgré toutes les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service après-vente agréé le plus proche.

Indiquez le modèle et le numéro de série de votre appareil lorsque vous contactez le service après-vente agréé. Cela accélérera le support que vous recevrez.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir acheté un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, cet appareil a été conçu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Web pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.electrolux.com/support

- enregistrer votre produit pour un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service et assistance à la clientèle.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.

Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.