ELECTROLUX.

Lave-linge chargement frontal, EWF1495RB.

Mode d'emploi adapté de novembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

### A. Distributeur de produit de lavage.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous à l'aide de la poignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

Il comporte, de gauche à droite :

- le compartiment à lessive pour la phase de lavage. Dans ce compartiment, un volet pour produit de lavage en poudre ou liquide peut être basculé vers l'arrière ou vers l'avant en fonction du type de détergent : positionnez-le à l'arrière pour de la poudre et à l'avant pour du liquide. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.

- le compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Un repère "Max" indique le niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides. Attention ! Ne dépassez pas le niveau "Max".

### B. Bandeau de commandes.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

La partie supérieure gauche du bandeau de commandes comporte 4 colonnes de voyants indiquant les paramètres sélectionnés. Elles sont décrites de gauche à droite et de haut en bas :

- colonne 1 (programme) : Coton, Coton Éco, Synthétiques, Délicats, Laine/Lavage à la main, Couette, Rafraîchir 20 minutes, Programme Mix 20°,

- colonne 2 (température) : 90°, 60°, 40°, 30°, eau froide,

- colonne 3 (vitesse d'essorage) : 1 400, 1 200, 800, Sans essorage, Arrêt cuve pleine,

- colonne 4 (options) : Rapide, Intensif, Repassage Facile, Rinçage, Vidange et Essorage.

La partie supérieure droite du bandeau de commandes comporte, de haut en bas et de gauche à droite :

a) la zone de l'horloge pouvant afficher :

- la durée du programme,

- l'heure de fin,

- les codes d'alarme,

- Err : le message d'erreur,

- 0 : le programme est terminé,

b) le voyant Sécurité enfants : ce voyant s'allume lorsque vous activez cette fonction,

c) le voyant Rinçage + : ce voyant s'allume lorsque vous activez cette option,

d) la touche Fin différée,

e) le voyant Hublot verrouillé.

La partie inférieure du bandeau de commandes comporte les touches suivantes, décrites de gauche à droite :

- Marche/Arrêt,

- Programme ("P"),

- Température,

- Essorage,

- Options,

- Départ/Pause.

Les touches Programme, Température, Essorage et Options se trouvent sous les colonnes de voyants associés.

L'appui simultané sur les touches Essorage et Options permet d'activer ou désactiver la fonction Rinçage + permanent.

L'appui simultané sur les touches Température et Essorage permet d'activer ou désactiver l'option Sécurité enfants.

### C. Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aide de la poignée située à droite.

Dans la partie inférieure droite de la contre-porte, se trouve la plaque signalétique.

## 2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent, de haut en bas et de gauche à droite :

- le tuyau de vidange,

- le câble d'alimentation électrique,

- le raccord du tuyau d'arrivée d'eau,

- les boulons de transport,

- les supports du tuyau.

## 5. Face inférieure.

Sur la face inférieure, se trouvent 4 pieds réglables en hauteur, pour la mise à niveau de l'appareil.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Les programmes.

#### Programme : Coton.

Plage de températures : 90°C à froid.

Charge maximale : 9 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 400 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs. Normalement sale ou légèrement sale.

#### Programme : Coton Éco.

Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique. Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le "programme standard à 60°C pour le coton" et le "programme standard à 40°C pour le coton". Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale. La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

Plage de températures : 60°C à 40°C.

Charge maximale : 9 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 400 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée.

#### Programme : Synthétiques.

Plage de températures : 60°C à froid.

Charge maximale : 3,5 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale.

#### Programme : Délicats.

Plage de températures : 40°C à froid.

Charge maximale : 3,5 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester. Normalement sale.

#### Programme : Laine/Lavage à la main.

Plage de températures : 40°C à froid.

Charge maximale : 1,5 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : lainages lavables en machine, laine lavable à la main et textiles délicats portant le symbole "lavable à la main" (durant ce cycle, le tambour tourne lentement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner, ou de ne pas tourner correctement, mais son fonctionnement est normal pour ce programme).

#### Programme : Couette.

Plage de températures : 60°C à froid.

Charge maximale : 3 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 800 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : programme spécial pour une couverture, une couette, un couvre-lit, etc. en textile synthétique.

#### Programme : Rafraîchir 20 minutes.

Plage de températures : 40°C à 30°C.

Charge maximale : 1 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : un cycle très court pour les vêtements en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.

#### Programme : Mix 20°.

Plage de températures : 20°C.

Charge maximale : 2 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : programme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température (aucun indicateur de température n'est allumé).

### A. Compatibilité des options avec les programmes.

- Coton : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rapide ; Intensif ; Repassage facile ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé ; Rinçage +.

- Coton Éco : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rapide ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé ; Rinçage +.

- Synthétiques : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rapide ; Intensif ; Repassage facile ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé ; Rinçage +.

- Délicats : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rapide ; Intensif ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé ; Rinçage +.

- Laine/Lavage à la main : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé.

- Couette : Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé ; Rinçage +.

- Rafraîchir 20 minutes : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé.

- Programme Mix 20° : Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Intensif ; Rinçage ; Vidange et essorage ; Fin différé.

Rapide : l orsque vous sélectionnez cette option, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 4,5 kg, textiles synthétiques et délicats : 2,5 kg.

### B. Woolmark Apparel Care - Bleu.

Le cycle Laine de cet appareil a été approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main", sous réserve que les vêtements soient lavés conformément aux instructions mentionnées par le fabricant de ce lave-linge. Respectez les instructions de séchage figurant sur l'étiquette des vêtements et toutes les autres instructions concernant le linge. M1512.

Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong ainsi qu'en Inde, le symbole Woolmark est une marque de certification.

## 2. Options.

### A. Température.

Cette option vous permet de modifier la température par défaut.

Voyant "Froid" : eau froide.

Le voyant de la température réglée s'allume.

### B. Essorage.

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

Options d'essorage supplémentaires :

#### Sans essorage.

- Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. Seule la phase de vidange est disponible.

- Le voyant correspondant s'allume.

- Sélectionnez cette option pour les textiles très délicats.

- Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

#### Arrêt cuve pleine.

- Sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse.

- Le voyant correspondant s'allume.

- Il y a de l'eau dans le tambour quand ce programme est terminé.

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.

- Le couvercle reste verrouillé. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le couvercle.

Pour effectuer la vidange, reportez-vous au paragraphe "À la fin du programme".

### C. Rapide.

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

Utilisez cette option pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

Le voyant correspondant s'allume.

### D. Intensif.

Cette option vous permet de laver du linge très sale.

Le cycle de lavage dure plus longtemps avec cette option.

Le voyant correspondant s'allume.

### E. Repassage Facile.

L'appareil lave et essore délicatement le linge afin d'éviter de le froisser.

L'appareil réduit la vitesse d'essorage, utilise plus d'eau et adapte la durée du programme au type de linge.

Le voyant correspondant s'allume.

### F. Rinçage.

Avec cette option, vous pouvez effectuer uniquement un dernier rinçage d'un programme de lavage sélectionné.

Si vous sélectionnez également la fonction "Rinçage +", l'appareil ajoute deux rinçages ou +.

Le voyant correspondant s'allume.

### G. Vidange et Essorage.

Avec cette option, vous pouvez effectuer des cycles d'essorage et de vidange.

La phase d'essorage est compatible avec le programme de lavage que vous sélectionnez.

Si vous sélectionnez également l'option "Sans essorage", l'appareil effectue uniquement la vidange.

### H. Fin différée.

Avec cette option, vous pouvez choisir dans combien d'heures vous souhaitez que le programme de lavage se termine.

Vous pouvez choisir d'un minimum de 3 heures à un maximum de 20 heures.

Le nombre d'heures s'affiche et le voyant au-dessus de la touche "Fin différée" est allumé.

### i. Rinçage +.

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Le voyant correspondant s'allume. Reportez-vous à la section "Réglages" pour savoir comment activer cette option.

## 3. Réglages.

### A. Rinçage plus permanent.

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction "Rinçage +" en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

Pour activer/désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches "Essorage" et "Options" jusqu'à ce que le voyant "Rinçage +" s'allume/s'éteigne.

### B. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer/désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches "Température" et "Essorage" jusqu'à ce que le voyant "Sécurité enfants" s'allume/s'éteigne.

Activez cette option après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause" : les touches sont verrouillées (sauf la touche "Marche/Arrêt").

Cette option reste activée même quand vous éteignez l'appareil.

### C. Signaux sonores.

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- le programme est terminé,

- l'appareil présente une anomalie.

Pour désactiver/activer les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches "P" (programmes) et "Température" pendant 4 secondes.

Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

## 4. Avant la première utilisation.

Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de la phase de lavage.

Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

## 5. Utilisation quotidienne.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Chargement du linge.

- Ouvrez le hublot de l'appareil.

- Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.

- Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.

- Fermez bien le hublot.

Attention ! Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.

### B. Utilisation de lessive et d'additifs.

Schémas page 13.

- Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.

- Fermez soigneusement la boîte à produits.

### C. Compartiments.

- Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.

- Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Attention ! Ne dépassez pas le niveau "Max".

- Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

### D. Lessive liquide ou en poudre.

Schémas pages 13 et 14.

Le volet a deux positions :

- position "A" (en arrière) pour la lessive en poudre (réglage d'usine),

- position "B" (en avant) pour la lessive liquide.

La position par défaut du volet est "A" (lessive en poudre).

Pour utiliser une lessive liquide :

- retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte au niveau de la flèche (Push) pour faciliter son retrait,

- ajustez le volet sur la position "B",

- remettez la boîte à produits dans son logement.

Si vous utilisez une lessive liquide :

- n'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses,

- ne dépassez pas le niveau maximal,

- ne sélectionnez pas la fonction "Départ différé" (ou "Fin différée").

### E. Activation de l'appareil.

Maintenez la touche "Marche/Arrêt" enfoncée pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Un son retentit lorsque l'appareil s'allume. Le mot, "On" s'affiche.

### F. Réglage d'un programme.

Appuyez sur la touche du programme "P", puis sélectionnez le programme :

- le voyant de la touche clignote,

- l'affichage donne la durée du programme.

Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.

En cas de réglage incorrect, le message "Err" s'affiche.

### G. Démarrage d'un programme sans l'option "Fin différée".

Appuyez sur la touche "Départ/Pause".

- Le voyant de la touche "Départ/Pause", cesse de clignoter et reste allumé.

- Le programme démarre, le couvercle se verrouille et le voyant "Hublot verrouillé" est allumé.

- La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route au début du cycle de lavage.

Au bout d'environ 15 minutes après le départ du programme :

- l'appareil règle automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge,

- la nouvelle valeur s'affiche.

### H. Démarrage d'un programme avec l'option "Fin différée".

Appuyez sur la touche "Fin différée" à plusieurs reprises pour sélectionner le nombre d'heures dans lesquelles vous souhaitez que le cycle de lavage se termine.

L'écran affiche le nombre d'heures que vous avez sélectionné (par exemple, "3h") et le voyant au-dessus de la touche "Fin différée" s'allume pour indiquer que l'option est activée.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" :

- le hublot est verrouillé,

- l'appareil commence le décompte,

- lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Vous pouvez annuler ou modifier la sélection de l'option "Fin différée" avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause". Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", vous pouvez uniquement annuler l'option "Fin différée".

Pour annuler l'option "Fin différée" :

- appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour mettre l'appareil en pause. Le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote,

- appuyez sur la touche "Fin différée" jusqu'à ce que le voyant au-dessus de cette touche s'éteigne. Appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause" pour lancer le programme immédiatement.

### i. Interruption d'un programme et modification des options.

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

Appuyez sur "Départ/Pause". Le voyant de cette touche clignote.

Modifiez les options. Si vous modifiez une option, l'option "Fin différée" (si sélectionnée) sera désactivée.

Appuyez sur "Départ/Pause" à nouveau. Le programme se poursuit.

### J. Annulation d'un programme.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour annuler le programme et désactiver l'appareil.

Appuyez à nouveau sur cette même touche pour mettre l'appareil en marche. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.

Avant de lancer le nouveau programme, l'appareil peut vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a toujours de la lessive dans le compartiment de produit de lavage ; si ce n'est pas le cas, versez à nouveau de la lessive.

### K. Ouverture du hublot.

Pendant le déroulement d'un programme (ou du "Fin différé"), le hublot de l'appareil est verrouillé. Le voyant "Hublot verrouillé" est allumé.

Attention ! Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot durant les premières minutes du cycle (ou pendant le "Fin différé") :

- appuyez sur "Départ/Pause" pour mettre l'appareil en pause,

- attendez que le voyant "Hublot verrouillé" s'éteigne,

- vous pouvez ouvrir le hublot,

- fermez le hublot et appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le programme (ou le "Fin différée") se poursuit.

### L. À la fin du programme.

L'appareil se met automatiquement à l'arrêt.

Le signal sonore retentit (s'il est activé).

Le symbole "0" s'affiche.

Le voyant de la touche "Départ/Pause" s'éteint.

Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint.

Vous pouvez ouvrir le hublot.

Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Fermez le robinet d'eau.

Pour empêcher la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs, laissez la porte et la boîte à produits entrouvertes.

#### Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour.

Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.

Le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote pour vous rappeler de vider l'eau.

Le voyant de verrouillage du hublot est allumé. Le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote. Le hublot reste verrouillé.

Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

#### Vidange de l'eau.

Pour vidanger l'eau :

- appuyez sur la touche "Départ/Pause". L'appareil effectue la vidange et l'essorage avec la vitesse d'essorage maximale du programme de lavage sélectionné,

- sinon, appuyez sur la touche "Essorage" pour modifier la vitesse d'essorage, puis appuyez sur la touche "Départ/Pause". L'appareil effectue la vidange et l'essorage. Si vous sélectionnez "Sans essorage", l'appareil effectue uniquement la vidange.

Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

L'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures (sauf pour le programme Laine).

### m, Option Arrêt automatique.

L'option "Arrêt automatique" éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie.

Tous les voyants et l'affichage s'éteignent lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes avant d'appuyer sur "Départ/Pause". Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour rallumer l'appareil,

- au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour rallumer l'appareil. L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné. Appuyez sur la touche "P" (programmes) si vous souhaitez sélectionner un nouveau cycle.

## 6. Conseils.

### A. Chargement du linge.

Répartissez le linge entre articles : blancs, de couleurs, synthétiques, délicats et en laine.

Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.

Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.

Certains articles de couleurs peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément les premières fois.

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.

Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

Retournez les tissus multi-couches, en laine et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.

Enlevez les taches tenaces.

Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.

Traitez les rideaux avec précaution. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.

Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, etc.).

Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

### B. Taches tenaces.

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

### C. Produits de lavage et additifs.

Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linges :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles,

- lessives en poudre pour les textiles délicats (40°C maximum) et les lainages,

- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60°C maximum) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.

Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.

Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.

Utilisez des produits adaptés au type et à la couleur du textile, à la température du programme et au niveau de salissure.

Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage liquides à l'aide d'une boule doseuse (fournie par le fabriquant du produit de lavage).

### D. Conseils écologiques.

Commencez toujours un programme de lavage avec une charge de linge maximale.

Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.

Pour utiliser la bonne quantité de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au paragraphe "Dureté de l'eau".

### E. Dureté de l'eau.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Données techniques.

Dimensions :

- largeur : 600 mm,

- hauteur : 850 mm,

- profondeur : 600 mm,

- profondeur totale : 660 mm.

Branchement électrique :

- tension : 230 V,

- puissance totale : 2 200 W,

- fusible : 10 Ampères,

- fréquence : 50 Hz.

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimale : 0,5 bar (0,05 MPa),

- maximale : 8 bars (0,8 MPa).

Arrivée d'eau (raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4 pouce) : eau froide.

Charge maximale :

- coton : 9 kg.

Classe d'efficacité énergétique : A 3 +, moins 20 %.

Vitesse d'essorage :

- vitesse d'essorage maximale : 1 400 tours minute.

## 2. Valeurs de consommation.

Les données ci-dessous sont approximatives. Les données peuvent varier pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Au démarrage du programme, l'affichage indique la durée du programme pour la charge maximale.

Durant la phase de lavage, la durée du programme est calculée automatiquement. Elle peut être réduite si la charge de linge est inférieure à la capacité maximale (par exemple, pour le programme Coton 60°C, dont la capacité maximale est de 9 kg, la durée du programme est de plus de 2 heures ; pour une charge réelle de 1 kg, la durée du programme est inférieure à 1 heure).

Un point clignote sur l'affichage lorsque l'appareil calcule la durée réelle du programme.

- Programme : Coton 60°C. Charge (kg) : 9 ; Consommation énergétique (kWh) : 1,58 ; Consommation d'eau (litres) : 84 ; durée approximative du programme (minutes) : 240 ; humidité résiduelle (%) : 53.

- Programme : Coton 40°C. Charge (kg) : 9 ; Consommation énergétique (kWh) : 1,30 ; Consommation d'eau (litres) : 82 ; durée approximative du programme (minutes) : 210 ; humidité résiduelle (%) : 53.

- Programme : Synthétiques 40°C. Charge (kg) : 3,5 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,74 ; Consommation d'eau (litres) : 61 ; durée approximative du programme (minutes) : 140 ; humidité résiduelle (%) : 35.

- Programme : Délicats 40°C. Charge (kg) : 3,5 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,54 ; Consommation d'eau (litres) : 62 ; durée approximative du programme (minutes) : 95 ; humidité résiduelle (%) : 35.

- Programme : Laine/Lavage à la main 30°C (non disponible sur certains modèles). Charge (kg) : 1,5 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,42 ; Consommation d'eau (litres) : 62 ; durée approximative du programme (minutes) : 75 ; humidité résiduelle (%) : 30.

#### Programmes coton standard.

- Coton 60°C standard : Charge (kg) : 9 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,95 ; Consommation d'eau (litres) : 53 ; durée approximative du programme (minutes) : 248 ; humidité résiduelle (%) : 53.

- Coton 60°C standard : Charge (kg) : 4,5 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,64 ; Consommation d'eau (litres) : 43 ; durée approximative du programme (minutes) : 209 ; humidité résiduelle (%) : 53.

- Coton 40°C standard : Charge (kg) : 4,5 ; Consommation énergétique (kWh) : 0,61 ; Consommation d'eau (litres) : 44 ; durée approximative du programme (minutes) : 205 ; humidité résiduelle (%) : 53.

Humidité résiduelle (%) : au terme de la phase d'essorage.

- Mode "Éteint" (Watt) : 0,48.

- Mode "Veille" (Watt) : 0,48.

Les informations fournies ci-dessus sont conformes à la directive d'application 1015/2010 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités sont réduites, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en fonctionnement.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Respectez la charge maximale de 9 kg (reportez-vous à la section "Les programmes").

La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).

Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

Il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

## 2. Instructions de sécurité.

### A. Installation.

Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et le sol.

N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

### B. Branchement électrique.

L'appareil doit être relié à la terre.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

### D. Utilisation.

Avertissement !Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

Ne placez aucun récipient sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.

### E. Maintenance.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

### F. Mise au rebut.

Avertissement !Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

## 3. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Nettoyage extérieur.

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

Attention ! N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

### B. Détartrage.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### C. Lavage d'entretien.

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien.

Pour ce faire : retirez le linge du tambour.

### D. Joint du couvercle.

Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.

### E. Nettoyage du distributeur de produit de lavage.

Schémas pages 18 et 19.

- Retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte au niveau de la flèche (Push) pour faciliter son retrait.

- Retirez le bloc du compartiment réservé aux additifs liquides.

- Lavez la boîte à produits sous l'eau courante.

- Nettoyez l'intérieur du logement de la boîte à produits avec une brosse circulaire, en particulier les orifices pour les produits.

- Replacez le bloc dans le compartiment réservé aux additifs liquides.

- Remettez la boîte à produits dans son logement.

### F. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Schémas page 19.

- Fermez le robinet d'eau.

- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

- Nettoyez l'embout du tuyau avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le robinet.

- Dévissez le tuyau du raccord situé à l'arrière de l'appareil.

- Nettoyez le raccord avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le raccord. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau n'est pas en position verticale.

Attention ! Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

### G. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une vidange d'urgence.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- Fermez le robinet d'eau.

- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.

- Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

- Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.

- Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

Avertissement ! Assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

## 2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Introduction.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous ci-dessous). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait entendre et un code d'alarme s'affiche :

- E10 : l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement,

- E20 : l'appareil ne se vidange pas,

- E40 : le hublot de l'appareil n'est pas fermé. Vérifiez le hublot ! Si l'appareil est trop chargé, retirez des vêtements du tambour et/ou poussez sur le hublot tout en appuyant sur la touche "Départ/Pause" jusqu'à ce que le voyant "Hublot verrouillé" arrête de clignoter (reportez-vous à l'illustration page 20),

- E H 0 : l'alimentation électrique est instable. Attendez que l'alimentation électrique se stabilise,

- E91 : il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil. Éteignez puis rallumez l'appareil.

Avertissement ! Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.

### B. Pannes possibles.

Problèmes et solutions possibles.

#### Le programme ne démarre pas.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

- Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.

- Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.

- Assurez-vous que la touche "Départ/Pause" est enfoncée.

- Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

- Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.

#### L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.

- Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.

- Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.

- Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.

#### L'appareil ne vidange pas l'eau.

- Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.

- Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.

- Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.

- Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.

- Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).

#### La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.

- Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

- Sélectionnez l'option d'essorage.

- Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.

- Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

- Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).

#### Il y a de l'eau sur le sol.

- Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.

- Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

#### Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.

- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.

- Sélectionnez l'option de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.

- Effectuez la procédure de vidange d'urgence. Reportez-vous au paragraphe "Précautions contre le gel" de la section "Entretien et nettoyage".

#### L'appareil fait un bruit inhabituel.

- Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au paragraphe "Installation".

- Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au paragraphe "Installation".

- Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

#### L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.

- Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. L'extrémité du tuyau est placée trop bas. Reportez-vous au paragraphe "Installation".

#### Le cycle est plus court que la durée affichée.

L'appareil calcule une nouvelle durée selon la charge de linge. Reportez-vous à la section "Valeurs de consommation".

#### Le cycle est plus long que la durée affichée.

Une charge de linge mal répartie augmente la durée du cycle. L'appareil se comporte normalement.

#### Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.

- Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre.

- Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.

- Veillez à sélectionner la bonne température.

- Réduisez la charge de linge.

#### Impossible de régler une option.

Assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s).

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.electrolux.com/webselfservice

- enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service après-vente.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.