ELECTROLUX.

Lave-linge séchant EW7W3924SP.

Mode d'emploi adapté de novembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

### A. Distributeur de produits de lavage.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous, à l'aide de la poignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

Il comporte, de gauche à droite :

- le compartiment destiné à la phase de prélavage, au programme de trempage ou à un produit détachant,

- le compartiment pour la phase de lavage. Un volet pour produit de lavage en poudre ou liquide peut être positionné dans ce compartiment en fonction du type de détergent.

- le compartiment pour l'assouplissant et les autres soins liquides (adoucissant, amidon). Un repère "Max" indique le niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides.

### B. Bandeau de commandes.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

La partie gauche du bandeau de commande contient le sélecteur de programme.

La partie supérieure droite du bandeau de commande comporte, de gauche à droite et de haut en bas :

- la touche Temp.,

- la touche Essorage,

- l'affichage,

- la touche Niveau séchage,

- la touche Minuterie,

- la touche Départ/Pause, avec le voyant associé.

La partie inférieure droite du bandeau de commande comporte, de haut en bas :

a) 6 touches, avec leur voyant associé, décrites de gauche à droite :

- la touche Mode Lavage,

- la touche Prélavage et l'option Rinçage + permanente,

- la touche Taches et l'option Douceur + permanente,

- la touche Time Manager et l'option Sécurité enfants permanente,

- la touche Mode Séchage et l'option Anti-froissage permanente,

- la touche Départ différé,

b) la touche Marche/Arrêt.

Pour activer les options permanentes, maintenez la touche correspondante enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Voir section "Manettes et touches".

#### Le sélecteur de programme.

Le sélecteur de programme est une manette ronde qui peut être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnez les programmes suivants, lorsque le repère est en position :

- 12 heures : Réinitialiser (aucun programme sélectionné),

- 12 heures 45 : Éco 40-60,

- 13 heures 30 : Coton,

- 14 heures 15 : Synthétiques,

- 15 heures : Délicats,

- 15 heures 45 : Laine,

- 16 heures 30 : FreshScent,

- 17 heures 15 : Essorage/Vidange,

- 18 heures 45 : Rinçage,

- 19 heures 30 : Lavage tambour,

- 20 heures 15 : Anti-allergie,

- 21 heures : SportWear,

- 21 heures 45 : Outdoor,

- 22 heures 30 : Denim,

- 23 heures 15 : Propre et sec 1 heure par 1 kg.

Voir section "Programmes".

#### L'affichage.

La partie supérieure de l'affichage contient, de gauche à droite et de haut en bas :

a) la zone de température pouvant afficher :

- l'indicateur de température,

- l'indicateur d'eau froide (symbole "--*"),

b) le voyant Hublot verrouillé,

c) le voyant Sécurité enfants,

d) l'indicateur numérique pouvant afficher :

- la durée du programme ("2:40" par exemple, phase de lavage et/ou de séchage),

- le départ différé (par exemple "2h"),

- la fin du cycle ("0:00"),

- un code d'alarme (par exemple "E20"),

- le voyant d'erreur (symbole "---"),

e) le voyant Time Manager (de 1 à 5 tirets),

f) le voyant Minuterie,

g) le voyant de phase Vapeur,

h) le voyant Niveau séchage pouvant prendre l'un des 3 états :

- Prêt à repasser,

- Prêt à ranger,

- Très sec.

La partie centrale de l'affichage contient, de gauche à droite :

- le voyant de phase de lavage,

- l'indicateur Rinçage +,

- le voyant Douceur +,

- l'indicateur de nettoyage du tambour. L'appareil vous recommande d'effectuer un nettoyage du tambour. Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage du tambour" de la section "Entretien et nettoyage",

- le voyant de phase anti-froissage,

- le voyant de phase de séchage.

La partie inférieure de l'affichage contient, de gauche à droite :

a) la zone de vitesse d'essorage pouvant afficher :

- l'indicateur de vitesse d'essorage,

- l'indicateur Sans essorage (symbole "---"). La phase d'essorage est désactivée.

b) l'indicateur Arrêt cuve pleine,

c) le voyant Charge maximale (reportez-vous au paragraphe "Détection de la charge SensiCare System"). Le mot "Max" clignote lorsque la charge de linge dépasse la charge maximale prévue pour le programme sélectionné.

d) l'indicateur d'ajout de linge. Il s'allume au début de la phase de lavage, lorsqu'il est encore possible de mettre l'appareil en pause et d'ajouter plus de linge.

### C. Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aide de la poignée située dans sa partie supérieure droite.

Dans la partie inférieure droite de la contre-porte, se trouve la plaque signalétique comportant, de haut en bas :

- le nom du modèle,

- le numéro de produit,

- les valeurs électriques nominales,

- le numéro de série.

### D. Filtre de la pompe de vidange.

Dans la partie inférieure droite de la face avant, il y a un couvercle de forme ronde s'ouvrant de gauche à droite.

Derrière ce couvercle, se trouve le filtre de la pompe de vidange.

## 2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent, de haut en bas et de gauche à droite :

- le tuyau de vidange,

- le câble d'alimentation électrique,

- le raccord du tuyau d'arrivée d'eau,

- les boulons de transport,

- les supports du tuyau.

## 5. Face inférieure.

Sur la face inférieure, se trouvent 4 pieds réglables en hauteur, pour la mise à niveau de l'appareil.

## 6. Accessoires.

### A. Disponible sur www.electrolux.com/shop ou chez les revendeurs agréés.

Seuls les accessoires appropriés et agréés par Electrolux peuvent répondre aux normes de sécurité de l'appareil. Si les pièces ne sont pas agréées, toute réclamation sera refusée.

### B. Kit de plaques de fixation.

Si vous installez l'appareil sur un socle qui n'est pas un accessoire fourni par Electrolux, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

### C. Socle à tiroir.

Pour surélever votre appareil et faciliter le chargement et le déchargement du linge.

Le tiroir peut être utilisé pour le rangement du linge, par exemple : serviettes, produits de nettoyage et +.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Manettes et touches.

### A. Introduction.

Les options/fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options/fonctions et les programmes de lavage dans le paragraphe "Les programmes". Une option/fonction peut exclure l'autre ; dans ce cas, l'appareil ne permet pas de programmer des options/fonctions incompatibles.

### B. Marche/Arrêt.

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. 2 signaux sonores différents retentissent lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

La fonction "Veille" éteint automatiquement l'appareil au bout de plusieurs minutes pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le rallumer.

Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "Veille" de la section "Utilisation quotidienne".

### C. Temp.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Lorsque "--*" s'affiche, l'appareil ne chauffe pas l'eau.

### D. Essorage.

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage maximale, sauf avec le programme "Denim". Cette touche vous permet de réduire la vitesse d'essorage par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour :

Diminuer la vitesse d'essorage.Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent.

Options d'essorage supplémentaires. Sans essorage "---". Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'appareil effectue uniquement la phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les textiles très délicats. Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

Activer l'option Arrêt cuve pleine. L'essorage final est annulé. L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée afin d'éviter le froissage du linge. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour. Le voyant "Arrêt cuve pleine" est allumé. Le hublot reste fermé et le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot. Si vous appuyez sur la touche "Départ/Pause", l'appareil effectue une phase d'essorage et vidange l'eau. L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

### E. Mode Lavage.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode lavage. Lorsque le mode lavage est activé, le voyant de la touche est allumé.

### F. Prélavage.

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Le voyant correspondant s'allume au-dessus de la touche.

Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30°C avant la phase de lavage. Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.

Cette option peut rallonger la durée du programme.

### G. Rinçage + permanent.

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction "Rinçage +" en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

Pour activer/désactiver cette option, maintenez la touche "Prélavage" enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que "Rinçage + permanent" apparaisse/disparaisse sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé/réinitialisé le programme.

Cette option allonge la durée du programme.

### H. Taches.

Appuyez sur cette touche pour ajouter la phase "Taches" à un programme.

Le voyant correspondant s'allume au-dessus de la touche.

Utilisez cette option pour le linge très taché.

Si vous sélectionnez cette option, placez le détachant dans le compartiment phase de prélavage.

Cette option allonge la durée du programme. Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40°C.

### i. Douceur + permanent.

Sélectionnez cette option pour optimiser la distribution d'assouplissant et rendre le linge plus doux.

Recommandé lorsque vous utilisez de l'assouplissant.

Pour activer/désactiver cette option, maintenez la touche "Taches" enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que "Douceur + permanent" apparaisse/disparaisse sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé/réinitialisé le programme.

Cette option allonge la durée du programme.

### J. Time Manager.

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que des tirets.

Appuyez sur la touche "Time Manager" pour réduire la durée du programme selon vos besoins.

La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

- "----" : convient à une pleine charge de linge normalement sale,

- "---" : un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale,

- "--" : cycle très rapide pour une petite quantité de linge légèrement sale (demi-charge maximale recommandée),

- "-" : le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

L'option Time Manager est uniquement disponible avec les programmes indiqués ci-dessous.

Indicateurs :

- "-----" (durée par défaut pour tous les programmes) : Éco 40-60 ; Coton ; Synthétiques.

#### Time Manager avec programmes vapeur.

Lorsque vous sélectionnez un programme vapeur, cette touche vous permet de choisir entre 3 niveaux de vapeur.

La durée du programme est réduite en conséquence :

-"---" : maximale,

- "--" : moyenne,

- "-" : minimale.

### K. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer/désactiver cette option, maintenez la touche "Time Manager" enfoncée jusqu'à ce que "Sécurité enfants" apparaisse/disparaisse sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé/réinitialisé le programme. Si vous appuyez sur une touche, le voyant "Sécurité enfants" clignote pour indiquer que les touches sont verrouillées.

### L. Mode Séchage.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode séchage. Lorsque le mode séchage est activé, le voyant de la touche est allumé.

### M, Anti-froissage.

Cette option ajoute une courte phase anti-froissage à la fin du programme.

Cette phase réduit les plis sur le linge et facilite son repassage.

Pour activer/désactiver cette option, maintenez la touche "Mode Séchage" enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant "Anti-froissage" apparaisse/disparaisse sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé/réinitialisé le programme.

Cette option peut rallonger la durée du programme.

### N. Minuterie.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la durée la plus adaptée au linge que vous devez sécher (reportez-vous au paragraphe "Séchage chronométrique"). La valeur réglée s'affiche.

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la durée augmente de 5 minutes.

Certaines durées ne peuvent pas être sélectionnées selon le type de textile.

### O. Niveau séchage.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'un des degrés de séchage proposés par l'appareil.

L'indicateur correspondant au degré de séchage s'affiche :

- Prêt à repasser : linge à repasser,

- Prêt à ranger : linge à ranger,

- Très sec : linge à sécher entièrement.

Certains degrés automatiques de séchage ne peuvent pas être sélectionnés selon le type de textile.

### P. Départ différé.

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. La durée augmente par paliers d'une heure jusqu'à 20 heures.

L'indicateur "Départ différé" est affiché avec la valeur de retard sélectionnée. Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", l'appareil commence le décompte et le hublot est verrouillé.

### Q. Départ/Pause.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

## 2. Programmes.

### A. Les programmes.

#### Programme : Éco 40-60 (mode lavage uniquement).

Température par défaut : 40°C. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vitesse d'essorage par défaut, en mode lavage seul, avec une capacité nominale de 9 kg, peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle. Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter la section "Valeurs de consommation". Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

Plage de température : 60°C (programme Coton éco. Ce programme à 60°C avec une charge de 9 kg est le programme de référence pour les données de l'étiquette énergétique, conformément à la directive 96/60/CE. Sélectionnez ce programme pour obtenir de bons résultats de lavage et réduire la consommation d'énergie. La durée du programme de lavage est prolongée) à 30°C.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 tours minute à 400 tours minute.

Charge maximale : 9 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs grand teint. Vêtements normalement sales.

#### Programme : Éco 40-60 + niveau Prêt à ranger (mode lavage et séchage).

Température par défaut : 40°C. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vitesse d'essorage par défaut, en mode lavage et séchage, avec une capacité nominale de 6 kg et avec le niveau Prêt à ranger, exécute le cycle de lavage et de séchage pouvant nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle et, après la phase de séchage, le linge peut être immédiatement rangé.

Plage de température : 60°C à 30°C.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 tours minute à 400 tours minute.

Charge maximale : 6 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs grand teint. Vêtements normalement sales.

#### Programme : Éco 40-60 + niveau Prêt à ranger (mode séchage uniquement).

Ce programme est le programme de référence du séchage pour les données de l'étiquette énergétique, conformément à la directive 96/60/CE. Conformément à la norme, E N, 50229, le test de performance doit être effectué avec une première charge de séchage à capacité de séchage maximale (composition de la charge conforme à la norme, E N, 61121), en sélectionnant le programme de "Séchage automatique prêt à ranger" pour le programme Éco 40-60. La seconde charge de séchage restante doit être testée en sélectionnant le programme de "Séchage automatique prêt à ranger" pour le programme Éco 40-60.

Charge maximale : 6 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs grand teint.

#### Programme : Coton.

Température par défaut : 40°C.

Plage de température : 90°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 à 400 tours minute.

Charge maximale : 9 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs. Vêtements normalement, légèrement et très sales.

#### Programme : Synthétiques.

Température par défaut : 40°C.

Plage de température : 60°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 4 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : articles en textiles synthétiques ou mixtes. Vêtements normalement sales.

#### Programme : Délicats.

Température par défaut : 30°C.

Plage de température : 40°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 2 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mixtes nécessitant un lavage en douceur. Vêtements normalement et légèrement sales.

#### Programme : Laine.

Température par défaut : 40°C.

Plage de température : 40°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 1,5 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole "Lavage à la main"). Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

#### Programme vapeur.

Le programme Vapeur peut être utilisé pour réduire les plis et les odeurs des vêtements ayant juste besoin d'être rafraîchis et permet d'éviter de les laver (le programme Vapeur n'élimine pas les odeurs fortes). Les fibres des textiles sont détendues et le repassage devient donc plus simple. Une fois le programme terminé, retirez rapidement le linge du tambour (après un cycle vapeur, le linge peut être humide. Suspendez les articles pendant quelques minutes). Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique. Ne sélectionnez pas ce programme pour ces types d'articles : linge non adapté au sèche-linge ; articles portant une étiquette "Séchage à sec uniquement".

#### Système FreshScent.

Electrolux parfum . En utilisant ce parfum doux spécial, vos vêtements auront l'odeur du linge fraîchement lavé : versez une bouteille à dosage unique dans le compartiment Adoucissant et lancez simplement un programme vapeur. Réduisez la dose de parfum si la charge est plus petite. En utilisant la touche "Time Manager", vous pouvez réduire la durée du programme pour traiter les articles dont l'étiquette indique qu'ils doivent être lavés à basse température. Veillez à ne pas : sécher en machine les vêtements lavés avec le parfum. L'odeur s'évaporerait ; utiliser le parfum pour d'autres usages que ceux décrits ici ; utiliser le parfum sur des vêtements neufs. Les vêtements neufs peuvent contenir des résidus de produits de finition qui sont incompatibles avec le parfum. Les bouteilles de parfum sont disponibles sur le site Internet Electrolux ou chez les revendeurs agréés.

#### Programme : FreshScent.

Charge maximale : 1 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : coton, synthétique, délicat. Programme vapeur court et doux pour rafraîchir les vêtements les plus délicats, y compris les articles comportant des paillettes, des lacets, etc. Pour les petites charges, la durée du programme peut encore être réduire en utilisant l'option Time Manager. Avertissement ! N'utilisez pas ce programme pour la laine et les articles portant la mention "Lavage à sec uniquement" sur l'étiquette.

#### Programme : Essorage/Vidange.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 à 400 tours minute.

Charge maximale : 9 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour.

#### Programme : Rinçage.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 à 400 tours minute.

Charge maximale : 9 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : tous textiles, excepté la laine et les tissus très délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage+ pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.

#### Programme : Lavage tambour.

Température par défaut : 60°C.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : le cycle de maintenance à l'eau chaude sert à nettoyer et rafraîchir le tambour, ainsi qu'à éliminer les résidus qui pourraient entraîner la formation de mauvaises odeurs. Pour des résultats optimaux, effectuez ce cycle une fois par mois. Avant d'effectuer ce cycle, retirez tous les articles du tambour. Dans le compartiment de la phase de lavage du distributeur de produit de lavage, placez le volet du compartiment vers le haut. Versez une tasse d'eau de Javel ou de nettoyant pour lave-linge dans le compartiment de la phase de lavage. N'utilisez pas les 2 en même temps. Après le nettoyage du tambour, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avec le tambour vide et sans aucun produit de lavage pour éliminer toute trace d'eau de Javel. Si vous sélectionnez ce programme avec l'option "Mode Séchage", l'appareil lance une action anti-peluches. Reportez-vous à la section "Peluches sur les textiles".

#### Programme : Anti-allergie.

Température par défaut : 60°C.

Vitesse d'essorage de référence : 1 600 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 600 à 400 tours minute.

Charge maximale : 9 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : articles en coton blanc. Ce programme élimine les micro-organismes grâce à une phase de lavage à une température maintenue à plus de 60°C pendant quelques minutes. Cela permet d'éliminer les germes, bactéries, micro-organismes et particules. Une phase de rinçage supplémentaire garantit une parfaite élimination des résidus de détergent et des particules de pollen ou autres allergènes sur les textiles. Le lavage est ainsi plus efficace.

#### Programme : SportWear.

Température par défaut : 30°C.

Plage de température : 40°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 4 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : articles de sport synthétiques. Ce programme est conçu pour laver en douceur les vêtements de sport modernes, également pour les vêtements destinés à la gym, au cyclisme, au jogging, et aux vêtements d'extérieur similaires.

#### Programme : Outdoor.

Température par défaut : 30°C.

Plage de température : 40°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 2 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : n'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le distributeur de produit de lavage ne contient pas de résidus d'adoucissant. Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. En effectuant un programme de lavage et séchage combiné, la phase de séchage agit également comme un restaurateur d'imperméabilité. Assurez-vous que l'étiquette d'entretien du vêtement autorise le séchage en machine.

#### Programme : Denim.

Température par défaut :30°C.

Plage de température :40°C à Froid.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage :1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale :4 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : programme spécial pour les vêtements en Jean avec une phase de lavage délicate pour minimiser la décoloration et les traces . Pour un meilleur soin, il est recommandé de réduire la charge.

#### Programme : Propre et sec 1 heure/1 kg.

Température par défaut : 30°C.

Plage de température : 40°C à 30°C.

Vitesse d'essorage de référence : 1 200 tours minute.

Plage de vitesses d'essorage : 1 200 à 400 tours minute.

Charge maximale : 1 kg.

Description des programmes (Type de charge et degré de salissure) : textiles mixtes (articles en coton et synthétiques). Programme complet pour laver et sécher des charges de linge pesant jusqu'à 1 kg en une seule fois. Il ne dure que 1 heure.

#### Position Réinitialiser.

L'affichage indique uniquement des tirets.

#### a. Compatibilité des options avec les programmes.

- Programme : Éco 40-60. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Prélavage ; Rinçage + ; Taches ; Douceur + ; Time Manager ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Coton. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Prélavage ; Rinçage + ; Taches ; Douceur + ; Time Manager ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Synthétiques. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Prélavage ; Rinçage + ; Taches ; Douceur + ; Time Manager ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Délicats. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage + ; Douceur + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Laine. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Départ différé.

- Programme : FreshScent. Time Manager ; Départ différé.

- Programme : Essorage/Vidange. Essorage ; Sans essorage ; Départ différé.

- Programme : Rinçage. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Lavage tambour. Essorage ; Sans essorage ; Départ différé.

- Programme : Anti-allergie. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Prélavage ; Rinçage + ; Taches ; Douceur + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : SportWear Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Prélavage ; Rinçage + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Outdoor. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Denim. Essorage ; Sans essorage ; Arrêt cuve pleine ; Rinçage + ; Douceur + ; Anti-froissage ; Départ différé.

- Programme : Propre et sec 1 heure/1 kg. Anti-froissage ; Départ différé.

Prélavage et Taches ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

Si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil vidange uniquement l'eau.

#### b. Détergents appropriés pour chaque programme.

- Programme Éco 40-60. Poudre universelle (conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (non conseillé).

- Programme Coton. Poudre universelle (conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (non conseillé).

- Programme Synthétiques. Poudre universelle (conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (non conseillé).

- Programme Délicats. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (non conseillé) ; Liquide pour couleurs (non conseillé) ; Laine délicate (conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme Laine. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (non conseillé) ; Liquide pour couleurs (non conseillé) ; Laine délicate (conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme Anti-allergie. Poudre universelle (conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (non conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme SportWear. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme Outdoor. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (non conseillé) ; Liquide pour couleurs (non conseillé) ; Laine délicate (conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme Denim. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (non conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (conseillé) ; Spécial (conseillé).

- Programme Propre et sec 1 heure/1 kg. Poudre universelle (non conseillé) ; Liquide universel (conseillé) ; Liquide pour couleurs (conseillé) ; Laine délicate (non conseillé) ; Spécial (non conseillé).

Poudre universelle : à une température supérieure à 60°C, l'utilisation de détergent en poudre, est recommandée.

### B. Woolmark Apparel Care - Bleu.

Le cycle Laine de cet appareil a été approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main", sous réserve que les vêtements soient lavés conformément aux instructions mentionnées par le fabricant de ce lave-linge. Consultez l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus d'instructions sur le séchage et le lavage. M1230.

Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été approuvé par la société Woolmark pour le séchage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main", sous réserve que les vêtements soient séchés conformément aux instructions du fabricant de cette machine. Consultez l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus d'instructions sur le lavage. M1224. Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.

### C. Séchage automatique.

#### Niveau de séchage : Très sec.

Pour les articles en tissu éponge.

Type de textile :

- coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.). Charge : jusqu'à 6 kg,

- vêtements en jean. Charge : jusqu'à 4 kg.

#### Niveau de séchage : Prêt à ranger.

Pour les articles à ranger directement.

Type de textile :

- coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.). Charge : jusqu'à 6 kg,

- textiles synthétiques et mixtes (pull-overs, chemisiers, sous-vêtements, draps et linge de maison). Charge : jusqu'à 4 kg,

- textiles délicats (acrylique, viscose et textiles mixtes délicats). Charge : jusqu'à 2 kg,

- articles en laine (pull-overs en laine). Charge : jusqu'à 1 kg,

- vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes doublées). Charge : jusqu'à 2 kg,

- vêtements en jean. Charge : jusqu'à 4 kg,

- SportWear. Charge : jusqu'à 4 kg.

#### Niveau de séchage : Prêt à repasser.

Pour les vêtements à repasser.

Type de textile : coton et lin (draps, nappes, chemises, etc.). Charge : jusqu'à 6 kg.

### D. Séchage chronométrique.

#### a. Niveau de séchage : Très sec.

Pour les articles en tissu éponge.

#### Type de textile : coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.).

- Charge (kg) : 6 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 245 à 265.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 165 à 185.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 125 à 135.

#### Type de textile : vêtements en jean.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 170 à 190.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 115 à 125.

#### b. Niveau de séchage : Prêt à ranger.

Pour les articles à ranger directement.

#### Type de textile : coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc.).

- Charge (kg) : 6 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 235 à 255.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 155 à 175.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 115 à 125.

#### Type de textile : textiles synthétiques et mixtes (pull-overs, chemisiers, sous-vêtements, draps et linge de maison).

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 135 à 145.

- Charge (kg) : 1 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 40 à 50.

#### Type de textile : délicats (acrylique, viscose et textiles mixtes délicats).

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 140 à 160.

- Charge (kg) : 1 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 70 à 80.

Type de textile : laine (pull-overs en laine).

- Charge (kg) : 1 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 110 à 130.

#### Type de textile : vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes doublées).

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 140 à 160.

- Charge (kg) : 1 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 70 à 80.

#### Type de textile : vêtements en jean.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 160 à 189.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 105 à 115.

#### Type de textile : SportWear.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 185 à 205.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 200 ; durée suggérée (minutes) : 100 à 110.

#### c. Niveau de séchage : Prêt à repasser.

Pour les vêtements à repasser.

#### Type de textile : coton et lin (draps, nappes, chemises, etc.).

- Charge (kg) : 6 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 170 à 190.

- Charge (kg) : 4 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 105 à 125.

- Charge (kg) : 2 ; Vitesse d'essorage (tours minute) : 1 600 ; durée suggérée (minutes) : 75 à 85.

## 3. Réglages.

#### Signaux sonores.

Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque :

- vous allumez l'appareil (signal court spécial),

- vous éteignez l'appareil (signal court spécial),

- vous appuyez sur une touche (clic),

- vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts),

- le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes),

- l'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ 5 minutes).

Pour activer/désactiver les signaux sonores lorsque le programme est terminé, appuyez simultanément sur les touches "Lavage" et "Prélavage" pendant environ 2 secondes. L'affichage indique "Marche" ou "Arrêt".

Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

## 4. Avant la première utilisation.

Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne et que le robinet d'eau est ouvert.

Versez 2 litres d'eau dans le compartiment à lessive "Phase de lavage". Cela active le système de vidange.

Versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment indiqué par "Phase de lavage".

Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

## 5. Utilisation quotidienne, lavage uniquement.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

Voir pages 31 à 36 du mode d'emploi original.

## 6. Utilisation quotidienne, lavage et séchage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

Cet appareil est un sèche-linge automatique.

Voir pages 36 à 38 du mode d'emploi original.

## 7. Utilisation quotidienne, séchage uniquement.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

Cet appareil est un sèche-linge automatique.

Voir pages 38 et 39 du mode d'emploi original.

## 8. Peluches sur les textiles.

Voir page 39 du mode d'emploi original.

## 9. Conseils.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

Voir pages 40 à 42 du mode d'emploi original.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Données techniques.

Dimensions :

- largeur : 59,7 cm,

- hauteur : 84,7 cm,

- profondeur totale : 65,8 cm.

Branchement électrique :

- tension : 230 V,

- puissance totale : 2 200 W,

- fusible : 10 Ampères,

- fréquence : 50 Hz.

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Arrivée d'eau (raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4 pouces) : eau froide.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimum : 0,5 bar (0,05 MPa),

- maximum : 8 bar (0,8 MPa).

Charge de lavage maximale :

- coton : 9 kg.

Charge de séchage maximale :

- coton : 6 kg,

- synthétiques : 4 kg.

Vitesse d'essorage :

- vitesse d'essorage maximale : 1 551 tours minute.

## 2. Valeurs de consommation.

### A. Introduction.

Règlement UE 2019/2023, valable à partir du 1er mars 2021, relatif à une étiquette énergétique indiquant les classes d'efficacité énergétique, avec une double échelle de A à G, pour le cycle complet de lavage et de séchage et pour le cycle de lavage seul, définis par le règlement UE 2019/2014.

Consultez le lien Web www.theenergylabel.eu pour des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Consultez le chapitre "Description de l'appareil" pour connaître la position de la plaque signalétique.

### B. Légende.

- kg : charge de linge.

- h:mm : durée du programme.

- kWh : consommation énergétique.

- °C : température dans le linge.

- Litres : consommation d'eau.

- tours minute : vitesse d'essorage.

- % : humidité résiduelle au terme du cycle. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est élevé et moins il reste d'humidité à la fin du cycle de lavage.

Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

### C. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023.

#### a. Lavage seulement.

#### Éco 40-60 programme.

- Charge complète : 9 kg ; 0,980 kWh ; 60 Litres ; 3 h 40 ; 50 % ; 38°C ; 1 551 tours minute.

- Demi-charge : 4,5 kg ; 0,720 kWh ; 50 Litres ; 2 heures 45 ; 50 % ; 38°C ; 1 551 tours minute.

- Quart de charge : 2,5 kg ; 0,335 kWh ; 40 Litres ; 2 h 45 ; 54 % ; 26°C ; 1 551 tours minute.

Tours minute : vitesse d'essorage maximale.

#### b. Cycle de lavage et séchage.

#### Éco 40-60 programme et niveau Prêt à ranger.

- Charge complète : 6 kg ; 4,660 kWh ; 83 Litres ; 8 h 05 ; 0 % ; 37°C ; 1 551 tours minute.

- Demi-charge : 3 kg ; 2,405 kWh ; 51 Litres ; 5 h 05 ; 0 % ; 34°C ; 1 551 tours minute.

Tours minute : vitesse d'essorage maximale.

#### c. Consommation d'énergie dans différents modes.

Éteint (Watt) : 0,30. Veille (Watt) : 0,30. Départ différé (Watt) : 4,00.

La durée en mode "Arrêt/Veille" est de 15 minutes au maximum.

### D. Programmes courants, lavage uniquement.

- Programme : Coton 90°C (convient au lavage de textiles très sales). 9 kg ; 2,70 kWh ; 90 Litres ; 4 h 05 ; 44 % ; 85°C ; 1 600 tours minute.

- Programme : Coton 60°C. 9 kg ; 1,60 kWh ; 85 Litres ; 3 h 50 ; 44 % ; 55°C ; 1 600 tours minute.

- Programme : Coton 20°C (convient au lavage du coton légèrement sale). 9 kg ; 0,35 kWh ; 85 Litres ; 3 h 00 ; 44 % ; 20°C ; 1 600 tours minute.

- Programme : Synthétiques 40°C. 4 kg ; 0,80 kWh ; 55 Litres ; 2 h 15 ; 35 % ; 40°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Délicats 30°C (il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale). 2 kg ; 0,40 kWh ; 60 Litres ; 1 h 05 ; 35 % ; 30°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Laine 30°C. 1,5 kg ; 0,30 kWh ; 65 Litres ; 1 h 05 ; 30 % ; 30°C ; 1 200 tours minute.

Tours minute : i ndicateur de référence de la vitesse d'essorage.

### E. Programmes courants, lavage et séchage.

Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Synthétiques 40°C : 4 kg ; 2,80 kWh ; 85 Litres ; 5 h 00 ; 1 % ; 40°C ; 1 200 tours minute.

Tours minute : i ndicateur de référence de la vitesse d'essorage.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Avertissement !Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour,

- dans les parties communes d'immeubles d'appartements, ou dans les laveries automatiques.

L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail si l'espace disponible le permet.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation, assurez-vous que la prise est accessible.

Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

Attention : l'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.

Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).

Respectez la charge maximale de 9 kg (reportez-vous au paragraphe "Les programmes").

L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que des légumes, de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire et des substances pour retirer la cire soient lavés séparément avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans la lavante-séchante.

N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis par des produits chimiques industriels.

N'introduisez pas de linge sec non lavé dans le sèche-linge.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans la lavante-séchante.

Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.

N'arrêtez jamais la lavante-séchante avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier séparément pour dissiper la chaleur résiduelle.

Le cycle de séchage de la lavante-séchante se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour que le linge atteigne une température plus basse qui lui évitera de subir des dommages.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

## 2. Consignes de sécurité.

### A. Installation.

L'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

Déplacez toujours l'appareil en position verticale.

Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et le sol.

Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

### B. Branchement électrique.

Avertissement !Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

### D. Utilisation.

Avertissement !Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.

Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effiloché) contenant un rembourrage ou un garnissage.

Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.

Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des textiles.

Ne montez pas sur la porte ouverte de l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.

N'introduisez pas de linge non essoré dans l'appareil.

Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

Retirez la boule de lavage (si vous en utilisez une) avant de lancer un programme de séchage.

N'utilisez pas de boule de lavage si vous réglez un programme non-stop (séchage enchaîné).

### E. Éclairage intérieur.

Avertissement !Risque de blessure.

Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé.

### F. Service.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, éléments chauffants, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

### G. Mise au rebut.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

## 3. Installation.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Déballage.

Retirez le film externe. Si nécessaire, utilisez un cutter.

Retirez la partie supérieure en carton et tous les matériaux d'emballage en polystyrène.

Ouvrez le hublot. Videz le tambour.

Placez le bloc en polystyrène de l'avant au sol, sous l'appareil. Couchez doucement l'appareil sur le dos.

Retirez la protection en polystyrène en bas de l'appareil. Redressez l'appareil en position verticale.

Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange de leurs supports.

Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.

Retirez les 3 boulons de transport et les entretoises en plastique.

Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet du manuel d'utilisation, dans les trous.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

### B. Informations pour l'installation.

#### a. Positionnement et mise de niveau.

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il est en marche.

Placez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être de niveau et stable. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil.

Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

Avertissement !Ne placez ni carton, ni bois, ni autre matériau sous les pieds de l'appareil pour le mettre de niveau.

#### b. Tuyau d'arrivée d'eau.

Attention !Vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'alimentation est trop court. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil (schéma page 11).

Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.

Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner.

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

#### c. Vidange de l'eau.

Schémas pages 11, 12 et 13.

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.

La longueur maximale du tuyau de vidange est de 400 cm. Contactez le service après-vente agréé pour obtenir d'autres longueurs de tuyaux de vidange et des rallonges.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons :

Formez un, U, avec le tuyau de vidange et placez-le autour du guide de tuyau en plastique.

Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur. Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil.

Si l'extrémité du tuyau de vidange ressemble à l'image, vous pouvez l'insérer directement dans la conduite fixe.

À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans la conduite d'évacuation. Reportez-vous à l'illustration (page 12).

L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm - min. 1,5 po) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

Sans le guide de tuyau en plastique, vers un siphon d'évier. Placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache. Reportez-vous à l'illustration (page 12). Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil. Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange particules passent de l'évier à l'appareil.

Placez le tuyau directement dans une conduite de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.

### C. Raccordement électrique.

À la fin de l'installation, vous pouvez brancher la fiche électrique à la prise secteur.

La plaque signalétique et la section "Données techniques" indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que l'installation électrique de l'habitation peut supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

#### Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

## 4. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et dépannage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Calendrier de nettoyage périodique.

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

- détartrage : 2 fois par an,

- lavage d'entretien : une fois par mois,

- nettoyer le joint de la porte : tous les 2 mois,

- nettoyer le tambour : tous les 2 mois,

- retirez les peluches à l'intérieur du tambour : 2 fois par mois (consultez la section "Peluches sur les textiles"),

- nettoyer le distributeur de produit de lavage : tous les 2 mois,

- nettoyer le filtre de la pompe de vidange : 2 fois par an,

- nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne : 2 fois par an.

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

### B. Retrait des objets étrangers.

Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe "Charge de linge" de la section "Conseils".

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Consultez les paragraphes "Joint de porte avec double lèvre", "Nettoyage du tambour", "Nettoyage de la pompe de vidange" et "Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne". Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

### C. Nettoyage externe.

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

Attention !N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

Attention !Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

### D. Détartrage.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

Les produits de lavage habituels contiennent déjà des agents adoucisseurs d'eau, mais nous vous recommandons d'effectuer occasionnellement un cycle de lavage, tambour vide, avec un produit de détartrage.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### E. Lavage d'entretien.

L'utilisation répétée et prolongée des programmes basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux et une augmentation des bactéries à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures. Pour éliminer ces dépôts et nettoyer l'intérieur de l'appareil, effectuez régulièrement un lavage d'entretien (au moins une fois par mois).

Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage du tambour".

### F. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

Cet appareil dispose d'un système de vidange autonettoyant, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Contrôlez régulièrement le joint. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### G. Nettoyage du tambour.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

- retirez le linge du tambour,

- lancez le programme "Lavage tambour". Pour plus de détails, reportez-vous au tableau des programmes de lavage,

- versez une petite quantité de lessive en poudre dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

À l'occasion, à la fin d'un cycle, le symbole "Nettoyage du tambour" peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un "nettoyage du tambour". Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

### H. Nettoyage du distributeur de produit de lavage.

Schémas page 45.

Pour éviter les dépôts de lessive séchée, d'assouplissant coagulé et/ou la formation de moisissures dans le distributeur de produit de lavage, veillez à effectuer régulièrement la procédure de nettoyage suivante :

Ouvrez le distributeur. Appuyez sur le loquet vers le bas comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

Retirez la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif pour faciliter le lavage, et passez-le sous l'eau courante chaude pour éliminer toute trace d'accumulation de lessive. Après le nettoyage, remettez la partie supérieure en place.

Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer les recoins.

Réinstallez le distributeur de lavage dans ses rails et fermez-le. Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

### i. Nettoyage de la pompe de vidange.

Avertissement !Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.

Nettoyez la pompe de vidange si :

- l'appareil ne vidange pas l'eau,

- le tambour ne tourne pas,

- l'appareil fait un bruit inhabituel car la pompe de vidange est bloquée,

- le code d'alarme s'affiche.

Avertissement !

- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne.

- Ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse.

#### Pour nettoyer la pompe, procédez comme suit :

Schémas pages 46 et 47.

Ouvrez le couvercle de la pompe.

Placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.

Ouvrez la goulotte vers le bas. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

Tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler.

Lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient.

Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.

Tournez le filtre vers la gauche pour le retirer.

Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.

Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente.

Nettoyez le filtre sous l'eau courante.

Replacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

Fermez le couvercle de la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

- versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal,

- démarrez le programme pour vidanger l'eau.

### J. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Schémas page 47.

- Fermez le robinet d'eau.

- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

- Nettoyez l'embout du tuyau avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le robinet.

- Dévissez le tuyau du raccord situé à l'arrière de l'appareil.

- Nettoyez le raccord avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le raccord. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau n'est pas en position verticale.

Attention ! Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

### K. Vidange d'urgence.

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, effectuez la même procédure décrite dans le paragraphe "Nettoyage de la pompe de vidange". Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

- versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal,

- démarrez le programme pour vidanger l'eau.

### L. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

Débranchez l'appareil de la prise de courant.

Fermez le robinet d'eau.

Placez les 2 extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.

Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.

Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

Avertissement !Assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

## 2. Dépannage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous ci-dessous).

Avertissement !Éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Avec certains problèmes, un code d'alarme s'affiche et la touche "Départ/Pause" peut clignoter en continu :

Si l'appareil est trop chargé, retirez des vêtements du tambour et/ou poussez sur le hublot tout en appuyant sur la touche "Départ/Pause" jusqu'à ce que le voyant s'arrête de clignoter (reportez-vous à l'illustration page 49).

#### Problèmes et résolutions possibles.

#### E10 : l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

- Assurez-vous que la pression du réseau d'eau est suffisante. Pour obtenir cette information, contactez votre fournisseur d'eau.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas obstruée.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu, endommagé, ni plié.

- Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

#### E20 : la machine ne vidange pas l'eau.

- Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni plis, ni coudes.

- Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

- Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.

- Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.

- Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

#### E40 : le hublot de l'appareil est ouvert ou n'est pas correctement fermé.

Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

#### E91 : panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.

- Le programme ne s'est pas terminé correctement, ou l'appareil s'est arrêté trop tôt. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.

- Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

#### E H 0 : l'alimentation électrique est instable.

Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé. Pour tout autre problème avec le lave-linge, consultez les informations ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

#### Problèmes et résolutions possibles.

#### Le programme ne se lance pas.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

- Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.

- Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche "Départ/Pause".

- Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

- Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.

- Vérifiez la position du sélecteur sur le programme sélectionné.

#### L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.

Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Reportez-vous à la section "Instructions d'installation".

#### La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.

- Sélectionnez le programme d'essorage.

- Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

- Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

#### Il y a de l'eau sur le sol.

- Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.

- Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

#### Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.

- Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve.

- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.

- Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.

- Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité.

- Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil.

Contactez votre service après-vente agréé. Si vous devez ouvrir le hublot, lisez attentivement le paragraphe "Ouverture d'urgence du hublot".

#### L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel.

- Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous à la section "Instructions d'installation".

- Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous à la section "Instructions d'installation".

- Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

#### La durée du programme augmente ou diminue durant l'exécution du programme.

Le SensiCare System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe "Détection de la charge SensiCare System" de la section "Utilisation quotidienne".

#### Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.

- Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre.

- Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.

- Veillez à sélectionner la bonne température.

- Réduisez la charge de linge.

#### Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage.

Réduisez la quantité de produit de lavage.

#### À la fin du cycle de lavage, il y a des résidus de produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage.

- Assurez-vous que le volet est dans la bonne position (vers le haut pour la lessive en poudre, vers le bas pour la lessive liquide).

- Veillez à utiliser le distributeur de produit de lavage en suivant les indications données dans ce manuel d'utilisation.

#### L'appareil ne sèche pas ou le séchage n'est pas satisfaisant.

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

- Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué.

- Réduisez la charge de linge.

- Assurez-vous que vous avez réglé un cycle adapté. Si nécessaire, sélectionnez de nouveau une courte durée de séchage.

#### Le linge est couvert de peluches de différentes couleurs.

Le linge lavé au cours du cycle précédent a libéré des peluches de couleurs différentes :

- la phase de séchage vous permet d'éliminer une partie des peluches,

- lavez les vêtements avec un anti-pelucheux.

En cas de présence excessive de peluches dans le tambour, effectuez un programme adapté (reportez-vous à la section "Peluches sur les textiles" pour plus de détails).

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

### B. Ouverture d'urgence du hublot.

En cas de panne d'alimentation ou d'anomalie de l'appareil, le hublot reste verrouillé. Le programme de lavage continue dès que l'alimentation est rétablie. Si le hublot reste verrouillé en cas d'anomalie, il est possible de l'ouvrir à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence.

Avant d'ouvrir le hublot :

Attention ! Risque de brûlures ! Assurez-vous que la température de l'eau et le linge ne sont pas brûlants. Si nécessaire, attendez qu'ils refroidissent.

Attention ! Risque de blessure ! Assurez-vous que le tambour ne tourne pas. Si nécessaire, attendez que le tambour cesse de tourner.

Assurez-vous que le niveau de l'eau à l'intérieur du tambour n'est pas trop élevé. Effectuez une vidange d'urgence si nécessaire (reportez-vous au paragraphe "Vidange d'urgence" de la section "Entretien et nettoyage").

Pour ouvrir le hublot, procédez comme suit (schéma page 52) :

- appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour éteindre l'appareil,

- débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur,

- ouvrez le volet du filtre,

- poussez le levier de déverrouillage d'urgence une fois vers le bas. Poussez-le une nouvelle fois vers le bas, maintenez-le vers le bas tout en ouvrant le hublot de l'appareil,

- sortez le linge et refermez le hublot,

- fermez le volet du filtre.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir acheté un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, cet appareil a été conçu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Web pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.electrolux.com/support

- enregistrer votre produit pour un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service et assistance à la clientèle.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série. Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.