ELECTROLUX.

Lave-vaisselle, ESF5513LOW.

Mode d'emploi adapté de novembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

La face avant comporte la porte de l'appareil, qui s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Dans la partie supérieure de la porte, se trouvent :

- le bandeau de commande,

- la poignée incrustée.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

a) sur la tranche supérieure, la touche Marche/Arrêt,

b) dans la partie supérieure gauche de la contreporte, de gauche à droite :

- le distributeur de produit de lavage,

- le distributeur de liquide de rinçage,

c) sur la tranche latérale droite, la plaque de calibrage.

## 2. Le bandeau de commande.

Sur la face supérieure de la porte, se trouvent, de gauche à droite :

a) la touche Marche/Arrêt,

b) la liste des programmes et options :

- Éco 50°C,

- AutoFlex 45 à 70°C,

- Intensive 70°C,

- Glass Care 45°C,

- Quick + 60°C,

- Rinse and Hold,

- Delay,

- Hygiène +,

- XtraDry,

- Reset (appui simultané sur les touches Programs et Options).

Dans la partie supérieure de la face avant de la porte, se trouvent, de gauche à droite :

a) deux touches, de haut en bas :

- Programs,

- Options,

b) les indicateurs et l'affichage, de gauche à droite et de haut en bas :

- voyant du programme Éco 50°C ("Éco"),

- voyant du programme AutoFlex 45 à 70°C ("Auto"),

- voyant du programme Intensive 70°C,

- voyant du programme Glass Care 45°C,

- voyant du programme Quick + 60°C,

- voyant du programme Rinse and Hold,

- l'affichage,

- voyant de l'option Hygiène +,

- voyant de l'option XtraDry,

- voyant de la phase de lavage. Il s'allume au cours de la phase de lavage.

- voyant de la phase de séchage. Il s'allume au cours de la phase de séchage.

- voyant du réservoir de liquide de rinçage. Il est toujours éteint pendant le déroulement du programme.

- voyant du réservoir de sel régénérant. Il est toujours éteint pendant le déroulement du programme.

c) deux touches, de haut en bas :

- Delay,

- Start.

## 3. La cuve.

On y trouve, de haut en bas et de gauche à droite :

- le panier du haut,

- le bras d'aspersion intermédiaire,

- le panier du bas avec, à l'intérieur, le panier à couverts,

- le réservoir de sel régénérant,

- le bras d'aspersion inférieur,

- le système de filtres, constitué de deux filtres cylindriques et d'un filtre plat.

Dans la partie inférieure de la paroi latérale gauche de la cuve, se trouve la fente d'aération.

## 4. Face supérieure.

Elle constitue le plan de travail.

## 5. Face arrière.

On y trouve :

- le tuyau d'évacuation,

- le tuyau d'arrivée d'eau,

- le cordon d'alimentation.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Programmes.

#### Programme : Éco 50°C.

Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales (il s'agit du programme standard pour les instituts de tests).

Degré de salissure :normalement sale. Type de vaisselle : vaisselle et couverts.

Phases du programme : p rélavage ; lavage à 50°C ; rinçages ; séchage.

Options :Hygiène + ; XtraDry.

#### Programme : AutoFlex 45 à 70°C.

L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.

Degré de salissure : t ous. Type de vaisselle : vaisselle, couverts, plats et casseroles.

Phases du programme : p rélavage ; lavage de 45°C à 70°C ; rinçages ; séchage.

Options :Hygiène + ; XtraDry.

#### Programme : Intensive 70°C.

Degré de salissure : t rès sale. Type de vaisselle : vaisselle, couverts, plats et casseroles.

Phases du programme : p rélavage ; lavage à 70°C ; rinçages ; séchage.

Options :Hygiène + ; XtraDry.

#### Programme : Glass Care 45°C.

Degré de salissure : n ormalement ou légèrement sale. Type de vaisselle : vaisselle fragile et verres.

Phases du programme : l avage à 45°C ; rinçages ; séchage.

Options :XtraDry.

#### Programme : Quick + 60°C.

Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage en peu de temps.

Degré de salissure : v aisselle fraîchement salie. Type de vaisselle : vaisselle et couverts.

Phases du programme : l avage à 60°C ou 65°C ; rinçages.

Options :Hygiène + ; XtraDry.

#### Programme : Rinse and Hold.

Avec ce programme, vous pouvez rincer rapidement les plats pour éviter aux résidus alimentaires d'accrocher aux plats, et aux odeurs d'envahir l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.

Degré de salissure : t ous.

Phases du programme : p rélavage.

### A. Valeurs de consommation.

- Programme : Éco 50°C. Eau (Litre) : 11. Consommation électrique (kWh) : 1,039. Durée (minute) : 227.

- Programme : AutoFlex 45 à 70°C. Eau (Litre) : 7 à 12. Consommation électrique (kWh) : 0,7 à 1,4. Durée (minute) : 45 à 156.

- Programme : Intensive 70°C. Eau (Litre) : 14 à 15. Consommation électrique (kWh) : 1,5 à 1,7. Durée (minute) : 155 à 170.

- Programme : Glass Care 45°C. Eau (Litre) : 13 à 14. Consommation électrique (kWh) : 1,0 à 1,1. Durée (minute) : 75 à 85.

- Programme : Quick + 60°C. Eau (Litre) : 10. Consommation électrique (kWh) : 0,8. Durée (minute) : 30.

- Programme : Rinse and Hold. Eau (Litre) : 5. Consommation électrique (kWh) : 0,1. Durée (minute) : 14.

Programmes : les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.

### B. Informations pour les instituts de test.

Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse : info.test@dishwasher-production.com

Notez le numéro du produit (PNC) indiqué sur la plaque signalétique.

## 2. Réglages.

### A. Mode "Programmation" et mode "Utilisateur".

Lorsque l'appareil est en mode "Programmation", il est possible de sélectionner un programme et d'entrer en mode "Utilisateur".

Réglages disponibles en mode utilisateur :

- le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau,

- l'activation ou la désactivation de la notification du distributeur de liquide de rinçage vide,

- activation ou désactivation de l'option "AirDry".

L'appareil conserve les réglages enregistrés. Par conséquent, vous n'avez pas à les sélectionner à nouveau avant chaque cycle.

#### a. Comment régler le mode "Programmation".

L'appareil est en mode "Programmation" lorsque le voyant de programme "Éco" est allumé et que la durée du programme s'affiche.

Après l'activation, l'appareil est en mode "Programmation" par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le mode "Programmation" de la façon suivante :

Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

#### b. Comment entrer en mode "Utilisateur".

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

Pour entrer en mode "Utilisateur", maintenez les touches "Delay" et "Start" enfoncées jusqu'à ce que les voyants "Éco", "Auto" et "Intensive" se mettent à clignoter et que plus rien ne s'affiche.

### B. Adoucisseur d'eau.

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles d'équivalence.

L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté de l'eau dans votre région. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour vous garantir de bons résultats de lavage.

#### Dureté de l'eau.

- Degrés allemands : 47 à 50. Degrés français : 84 à 90. mmol/l : 8,4 à 9,0. Degrés Clarke : 58 à 63. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 10.

- Degrés allemands : 43 à 46. Degrés français : 76 à 83. mmol/l : 7,6 à 8,3. Degrés Clarke : 53 à 57. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 9.

- Degrés allemands : 37 à 42. Degrés français : 65 à 75. mmol/l : 6,5 à 7,5. Degrés Clarke : 46 à 52. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 8.

- Degrés allemands : 29 à 36. Degrés français : 51 à 64. mmol/l : 5,1 à 6,4. Degrés Clarke : 36 à 45. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 7.

- Degrés allemands : 23 à 28. Degrés français : 40 à 50. mmol/l : 4,0 à 5,0. Degrés Clarke : 28 à 35. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 6.

- Degrés allemands : 19 à 22. Degrés français : 33 à 39. mmol/l : 3,3 à 3,9. Degrés Clarke : 23 à 27. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 5 (réglages d'usine).

- Degrés allemands : 15 à 18. Degrés français : 26 à 32. mmol/l : 2,6 à 3,2. Degrés Clarke : 18 à 22. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 4.

- Degrés allemands : 11 à 14. Degrés français : 19 à 25. mmol/l : 1,9 à 2,5. Degrés Clarke : 13 à 17. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 3.

- Degrés allemands : 4 à 10. Degrés français : 7 à 18. mmol/l : 0,7 à 1,8. Degrés Clarke : 5 à 12. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 2.

- Degrés allemands : inférieur à4. Degrés français : inférieur à 7. mmol/l : inférieur à 0,7. Degrés Clarke : inférieur à 5. Niveau de l'adoucisseur d'eau : 1 (n'utilisez pas de sel à ce niveau).

Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout-en-1 (avec ou sans sel régénérant), réglez le niveau de dureté de l'eau approprié afin d'activer le voyant de remplissage du sel régénérant.

Les pastilles tout-en-1 contenant du sel régénérant ne sont pas assez efficaces pour adoucir une eau dure.

#### Comment régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Programs".

- Les voyants "Auto" et "Intensive" sont éteints.

- Le voyant "Éco" clignote toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. Par exemple, 5L : niveau 5.

Appuyez sur la touche "Programs" plusieurs fois pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

### C. Notification de liquide de rinçage vide.

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches.

Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du rinçage chaud.

Quand la chambre du liquide de rinçage est vide, le voyant de liquide de rinçage s'allume pour signaler qu'un remplissage du liquide de rinçage est nécessaire. Si les résultats de séchage sont satisfaisants lors de l'utilisation de pastilles de détergent multifonctions, il est possible de désactiver la notification de remplissage du distributeur de liquide de rinçage Nous vous recommandons, cependant, de toujours utiliser du liquide de rinçage pour de meilleures performances du séchage.

Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout-en-1 sans agent de rinçage, activez la notification pour que le voyant "Remplissage du liquide de rinçage" reste actif.

#### Comment désactiver la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Options".

- Les voyants "Éco" et "Intensive" sont éteints.

- Le voyant "Auto" clignote toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. "1d" : notification du distributeur de liquide de rinçage vide activée ; "0d" : notification du distributeur de liquide de rinçage vide désactivée.

Appuyez sur "Options" pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

### D. AirDry.

AirDry améliore les résultats de séchage en utilisant moins d'énergie.

Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste ouverte.

Attention !Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

AirDry est automatiquement activée avec tous les programmes, à l'exception des programmes "Rinse and Hold" (si disponibles).

Pour améliorer les performances de séchage, reportez-vous à l'option "XtraDry" ou activez l'option "AirDry".

Attention !Si les enfants peuvent accéder à l'appareil, nous vous conseillons de désactiver l'option "AirDry" car l'ouverture de la porte pourrait présenter un danger.

#### Comment désactiver l'option "AirDry".

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Delay".

- Les voyants "Éco" et "Auto" sont éteints.

- Le voyant "Intensive" clignote toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. "1o" : AirDry activé.

Appuyez sur la touche "Delay" pour modifier le réglage. "0o" : AirDry désactivé.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

## 3. Options.

Les options souhaitées doivent être activées à chaque fois, avant de lancer un programme. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver ces options pendant le déroulement d'un programme.

Toutes les options ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Si vous sélectionnez des options non compatibles, l'appareil désactive automatiquement une ou plusieurs de ces options. Seuls les voyants correspondant aux options toujours activées restent allumés.

### A. Hygiène +.

Cette option garantit de meilleurs résultats d'hygiène en maintenant la température à 70°C pendant au moins 10 minutes au cours de la dernière phase de rinçage.

#### Comment activer l'option Hygiène +.

Appuyez sur la touche "Options" jusqu'à ce que le voyant "Hygiène +" s'allume. Si cette option n'est pas compatible avec le programme, le voyant correspondant est éteint ou clignote rapidement pendant quelques secondes, puis s'éteint. L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

### B. XtraDry.

Activez cette option pour améliorer les performances de séchage. Lorsque l'option XtraDry est activée, la durée de certains programmes, la consommation d'eau et la température du dernier rinçage peuvent être affectés.

L'option XtraDry est une option permanente pour tous les programmes, à l'exception du programme "Éco" pour lequel elle doit être sélectionnée à chaque cycle.

Pour les autres programmes, l'option "XtraDry" est permanente et automatiquement utilisée pour les cycles suivants. Vous pouvez changer la configuration à tout moment.

À chaque fois que vous sélectionnez le programme "Éco", l'option "XtraDry" est désactivée et doit être sélectionnée manuellement.

#### Comment activer l'option "XtraDry".

Appuyez sur la touche "Options" jusqu'à ce que le voyant "XtraDry" s'allume. Si cette option n'est pas compatible avec le programme, le voyant correspondant est éteint ou clignote rapidement pendant quelques secondes, puis s'éteint. L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

## 4. Avant la première utilisation.

Assurez-vous que le réglage actuel de l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.

Remplissez le réservoir de sel régénérant.

Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Ouvrez le robinet d'eau.

Lancez un programme pour éliminer tous les résidus qui peuvent toujours se trouver à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.

Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil peut prendre 5 minutes pour recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau. Pendant ce temps, l'appareil semble ne pas fonctionner. La phase de lavage ne démarre qu'une fois cette procédure achevée. La procédure sera répétée régulièrement.

### A. Réservoir de sel régénérant.

Attention !Utilisez uniquement du gros sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Le sel fin augmente le risque de corrosion.

Le sel permet de recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats de lavage au quotidien.

#### Comment remplir le réservoir de sel.

Schémas page 13.

Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la gauche et retirez-le.

Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement la première fois).

Remplissez le réservoir avec 1 kg de sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit rempli).

Secouez doucement l'entonnoir par la poignée pour faire tomber les derniers grains qu'il contient.

Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.

Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la droite pour le refermer.

Attention !De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Afin d'éviter la corrosion, lancez immédiatement un programme après avoir rempli le réservoir de sel régénérant.

### B. Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage.

Schémas page 14.

Attention !Utilisez uniquement du liquide de rinçage spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

Appuyez sur le bouton d'ouverture (D) pour ouvrir le couvercle (C).

Versez le liquide de rinçage dans le distributeur (A) jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau "Max".

Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse.

Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton d'ouverture se verrouille correctement. Vous pouvez tourner le sélecteur de quantité délivrée (B) entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4 ou 6 (quantité maximale).

## 5. Utilisation quotidienne.

Ouvrez le robinet d'eau.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

- Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir.

- Si le voyant du liquide de rinçage est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Chargez les paniers.

Ajoutez le produit de lavage.

Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

### A. Utilisation du produit de lavage.

Schémas pages 14 et 15.

Appuyez sur le bouton d'ouverture (B) pour ouvrir le couvercle (C).

Versez le produit de lavage, en poudre ou en tablette, dans le compartiment (A).

Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment (D).

Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.

### B. Réglage et départ d'un programme.

#### a. Fonction, Auto Off.

Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas.

La fonction s'active :

- 5 minutes après la fin du programme de lavage,

- au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré.

#### b. Départ d'un programme.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

Fermez la porte de l'appareil.

Appuyez sur "Programs" à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programme que vous souhaitez sélectionner s'allume. L'affichage indique la durée du programme.

Sélectionnez les options compatibles.

Appuyez sur la touche "Start" pour lancer le programme.

- Le voyant de la phase de lavage s'allume.

- Le décompte de la durée du programme démarre et s'effectue par paliers d'une minute.

#### c. Démarrage d'un programme avec départ différé.

Sélectionnez un programme.

Appuyez à plusieurs reprises sur "Delay" jusqu'à ce que l'affichage indique le délai choisi pour le départ différé (de 1 à 24 heures). Le voyant du programme sélectionné clignote.

Appuyez sur "Start".

Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le décompte.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre et le voyant de la phase de lavage s'allume.

#### d. Ouverture de la porte au cours du fonctionnement de l'appareil.

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la consommation d'énergie et la durée du programme. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.

Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le programme en cours s'arrête. Ceci ne se produit pas si la porte est ouverte par la fonction "AirDry".

Ne tentez pas de refermer la porte dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique par la fonction "AirDry" car vous pourriez endommager l'appareil. Si par la suite vous refermez la porte pendant 3 minutes, le programme en cours se termine.

#### e. Annulation du départ différé au cours du décompte.

Lorsque vous annulez le départ différé, vous devez régler de nouveau le programme et les options. Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

#### f. Annulation du programme.

Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.

#### g. Fin du programme.

Une fois le programme terminé, "0:00" s'affiche. Les voyants de phase sont éteints.

Toutes les touches sont inactives, à l'exception de la touche "Marche/Arrêt".

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" ou attendez que la fonction "Auto Off" l'éteigne automatiquement. Si vous ouvrez la porte avant l'activation de la fonction "Auto Off", l'appareil s'éteint automatiquement.

Fermez le robinet d'eau.

## 6. Conseils.

### A. Raccordement.

Les conseils suivants vous garantissent des résultats de lavage et de séchage optimaux au quotidien, et vous aideront à protéger l'environnement.

Videz les plus gros résidus alimentaires des plats dans une poubelle.

Ne rincez pas vos plats à la main au préalable. En cas de besoin, utilisez le programme de prélavage (si disponible) ou sélectionnez un programme avec une phase de prélavage.

Utilisez toujours tout l'espace des paniers.

Lorsque vous chargez l'appareil, veillez à ce que l'eau libérée par les embouts des bras d'aspersion puisse atteindre parfaitement les plats pour qu'ils soient parfaitement lavés. Vérifiez que les plats ne se touchent pas ou ne se recouvrent pas les uns les autres.

Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de rinçage et du sel régénérant séparément, ou des pastilles tout-en-1 (par exemple "3-en-1", "4-en-1" ou "tout-en-1"). Suivez les instructions indiquées sur l'emballage.

Sélectionnez le programme en fonction du type de vaisselle et du degré de salissure. Le programme "Éco" vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales.

### B. Utilisation de sel régénérant, de liquide de rinçage et de produit de lavage.

Utilisez uniquement du sel régénérant, du liquide de rinçage et du produit de lavage conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.

Dans les régions où l'eau est dure ou très dure, nous recommandons l'utilisation séparée d'un détergent simple (poudre, gel, pastille, sans fonction supplémentaire), de liquide de rinçage et de sel régénérant pour des résultats de lavage et de séchage optimaux.

Au moins une fois par mois, effectuez un cycle en utilisant un nettoyant spécialement conçu pour cet appareil.

Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.

N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.

### C. Que faire si vous ne voulez plus utiliser de pastilles tout-en-1.

Avant de commencer à utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide de rinçage séparément, effectuez la procédure suivante.

Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau maximal.

Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.

Lancez le programme le plus court avec une phase de rinçage. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.

Lorsque le programme de lavage est terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région.

Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.

Activez la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

### D. Chargement des paniers.

Utilisez uniquement cet appareil pour laver des articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.

Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.

Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).

Retirez les gros résidus alimentaires des plats et jetez-les à la poubelle.

Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.

Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.

Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.

Placez les petits articles dans le panier à couverts.

Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.

Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer un programme.

### E. Avant le démarrage d'un programme.

Assurez-vous que :

- les filtres sont propres et correctement installés,

- le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé,

- les bras d'aspersion ne sont pas obstrués,

- vous avez utilisé du sel régénérant et du liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles tout-en-1),

- la vaisselle est bien positionnée dans les paniers,

- le programme est adapté au type de vaisselle et au degré de salissure,

- vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.

### F. Déchargement des paniers.

Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.

Commencez par décharger le panier inférieur, puis le panier supérieur. À la fin du programme, il peut rester de l'eau sur les parois et la porte de l'appareil.

# III. Caractéristiques techniques.

Dimensions :

- largeur (millimètre) : 600,

- hauteur (millimètre) : 850,

- profondeur (millimètre) : 625.

Branchement électrique (reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs) :

- tension (V) : 220-240,

- fréquence (Hz) : 50.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimum bar (MPa) : 0,5 (0,05),

- maximum bar (MPa) : 8 (0,8).

Arrivée d'eau. Eau froide ou eau chaude (si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie) : maximum 60°C.

Capacité couverts : 13.

Consommation électrique :

- mode "Veille" (Watt) : 5.0,

- mode "Éteint" (Watt) : 0,50.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) doit se situer entre 0,5 (0,05) / 8 (0,8) bar (MPa).

Respectez le nombre maximal de 13 couverts.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac à couverts en position horizontale, bords tranchants vers le bas.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter de vous prendre accidentellement les pieds dedans.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez à ne pas les couvrir, par exemple avec de la moquette.

L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

## 2. Consignes de sécurité.

### A. Installation.

Avertissement !L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

### B. Branchement électrique.

Avertissement !Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Royaume-Uni et Irlande uniquement. Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation de 13 Ampères. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez uniquement un fusible 13 Ampères approuvé ASTA (BS 1362).

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur.

Avertissement !Tension dangereuse.

Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, fermez immédiatement le robinet d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

### D. Utilisation.

Ne montez pas sur la porte ouverte de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.

Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas avec.

N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il se peut que la vaisselle contienne encore du produit de lavage.

De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

### E. Mise au rebut.

Avertissement !Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

## 3. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage. Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.

### A. Nettoyage des filtres.

Schémas pages 18 et 19.

Le système de filtres est composé de 3 parties.

Tournez le filtre (B) vers la gauche et sortez-le.

Retirez le filtre (C) du filtre (B).

Retirez le filtre plat (A).

Lavez les filtres à l'eau courante.

Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur d'eau.

Remettez le filtre plat (A) en place. Assurez-vous qu'il est correctement positionné sous les 2 guides.

Remontez les filtres (B) et (C).

Remettez le filtre (B) dans le filtre plat (A). Tournez-le vers la droite jusqu'à la butée.

Attention !Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.

### B. Nettoyage des bras d'aspersion.

Ne retirez pas les bras d'aspersion. Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.

### C. Nettoyage extérieur.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.

### D. Nettoyage intérieur.

Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le joint en caoutchouc de la porte, avec un chiffon doux humide.

Si vous utilisez régulièrement des programmes de courte durée, des dépôts de graisse et des dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cela, nous recommandons de lancer un programme long au moins 2 fois par mois.

Pour maintenir des performances optimales, nous vous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage spécifique pour lave-vaisselle une fois par mois. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.

## 2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

Si l'appareil ne démarre pas ou s'il s'arrête en cours de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en vous aidant des informations ci-dessous ou contactez le Service après-vente agréé.

Avertissement !Des réparations mal entreprises peuvent entraîner un grave danger pour l'utilisateur. Toute réparation ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme. La plupart des problèmes peuvent être résolus sans avoir recours au service après-vente agréé.

### A. Problèmes et codes d'alarme, causes et solutions possibles.

#### L'appareil ne s'allume pas.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

- Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.

#### Le programme ne démarre pas.

- Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.

- Appuyez sur "Start".

- Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

- L'appareil a lancé la procédure de rechargement de la résine dans l'adoucisseur d'eau. La durée de cette procédure est d'environ 5 minutes.

#### L'appareil ne se remplit pas d'eau. L'affichage indique ",10" ou ",11".

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.

- Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.

- Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.

#### L'appareil ne vidange pas l'eau. L'affichage indique ",20".

- Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau de vidange de l'eau n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le système du filtre intérieur n'est pas obstrué.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.

#### Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché. L'affichage indique ",30".

Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente agréé.

#### L'appareil s'arrête et redémarre plusieurs fois en cours de fonctionnement.

C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux et des économies d'énergie.

#### Le programme dure trop longtemps.

Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

#### Le temps restant sur l'affichage augmente et passe presque instantanément à la fin du programme.

Ceci est normal. L'appareil fonctionne correctement.

#### Petite fuite au niveau de la porte de l'appareil.

- L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

- La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).

#### La porte de l'appareil est difficile à fermer.

- L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

- De la vaisselle dépasse des paniers.

#### Bruit de cliquetis ou de battement à l'intérieur de l'appareil.

- La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

- Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.

#### L'appareil déclenche le disjoncteur.

- L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter tous les appareils en cours de fonctionnement simultanément. Vérifiez l'ampérage de la prise et la capacité du mètre, ou éteignez l'un des appareils qui sont en cours de fonctionnement.

- Défaut électrique interne de l'appareil. Faites appel à un service après-vente agréé.

Reportez-vous aux sections "Avant la première utilisation", "Utilisation quotidienne" ou "Conseils" pour connaître les autres causes probables.

Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour les codes d'alarme ne figurant pas ci-dessus, contactez le service après-vente agréé.

### B. Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants.

Problèmes, causes et solutions possibles.

#### Résultats de lavage insatisfaisants.

- Reportez-vous aux sections "Utilisation quotidienne", "Conseils" et au manuel de chargement du panier.

- Utilisez un programme de lavage plus intense.

- Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

#### Résultats de séchage insatisfaisants.

- La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée.

- Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de rinçage n'est pas suffisant. Augmentez le niveau de distributeur de liquide de rinçage.

- Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être essuyés.

- Pour de meilleures performances de séchage, activez l'option "XtraDry" et sélectionnez "AirDry".

- Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout-en-1.

#### Il y a des traînées blanchâtres ou pellicules bleuâtres sur les verres et la vaisselle.

- La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un niveau plus faible.

- La quantité de produit de lavage est excessive.

#### Il y a des taches et traces de gouttes d'eau séchées sur les verres et la vaisselle.

- La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.

- Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.

#### La vaisselle est mouillée.

- Pour de meilleures performances de séchage, activez l'option "XtraDry" et sélectionnez "AirDry".

- Le programme ne contient pas de phase de séchage ou une phase de séchage à basse température.

- Le distributeur de liquide de rinçage est vide.

- Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.

- Il se peut que la qualité des pastilles tout-en-1 soit en cause. Essayez une marque différente ou activez le distributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles tout-en-1.

#### L'intérieur de l'appareil est humide.

Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Il s'agit de la condensation de l'humidité contenue dans l'air sur les parois.

#### Mousse inhabituelle en cours de lavage.

- Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaisselle.

- Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage. Faites appel à un service après-vente agréé.

#### Traces de rouille sur les couverts.

- Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le lavage. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Évitez de placer les couverts en argent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.

#### Il y a des résidus de détergent dans le distributeur de produit de lavage à la fin du programme.

- La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entièrement éliminée par l'eau.

- L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'aspersion n'est pas bloqué ou obstrué.

- Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne bloque pas l'ouverture du couvercle du distributeur de liquide de rinçage.

#### Odeurs à l'intérieur de l'appareil.

Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage intérieur".

#### Dépôts calcaires sur la vaisselle, dans la cuve et à l'intérieur de la porte.

- Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissage.

- Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dévissé.

- L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Même si vous utilisez des pastilles tout-en-1, utilisez du sel régénérant et réglez la régénération de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'appareil avec un nettoyant spécial pour le détartrage de l'appareil.

- Testez différents produits de lavage.

- Contactez le fabricant du produit de lavage.

#### Vaisselle ternie, décolorée ou ébréchée.

- Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des articles adaptés au lave-vaisselle.

- Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

- Placez les objets délicats dans le panier supérieur. Reportez-vous aux sections "Avant la première utilisation", "Utilisation quotidienne" ou "Conseils" pour connaître les autres causes probables.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.electrolux.com/webselfservice

- enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service après-vente.

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.