ELECTROLUX.

Lave-vaisselle, ESF9516LOX.

Mode d'emploi adapté de novembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

La face avant comporte la porte de l'appareil, qui s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Dans la partie supérieure de la porte, se trouvent :

- le bandeau de commande,

- la poignée incrustée.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

a) sur la tranche supérieure, la touche Marche/Arrêt,

b) dans la partie supérieure gauche de la contreporte, de gauche à droite :

- le distributeur de détergent,

- le distributeur de liquide de rinçage,

c) sur la tranche latérale droite, la plaque signalétique.

## 2. Le bandeau de commande.

Sur la face supérieure de la porte, se trouvent, de gauche à droite :

a) la touche Marche/Arrêt,

b) la liste des programmes et options :

- Éco 50°C,

- AutoFlex 45 à 70°C,

- Intensive 70°C,

- Glass Care 45°C,

- Quick + 60°C,

- Rinse and Hold,

- Delay,

- TimeManager,

- XtraDry,

- Reset (appui simultané sur les touches Programs et Options).

Dans la partie supérieure de la face avant de la porte, se trouvent, de gauche à droite :

a) deux touches, de haut en bas :

- Programs,

- Options,

b) les indicateurs et l'affichage, de gauche à droite et de haut en bas :

- voyant du programme Éco 50°C ("Éco"),

- voyant du programme AutoFlex 45 à 70°C ("Auto"),

- voyant du programme Intensive 70°C,

- voyant du programme Glass Care 45°C,

- voyant du programme Quick + 60°C,

- voyant du programme Rinse and Hold,

- l'afficheur,

- voyant de l'option TimeManager,

- voyant de l'option XtraDry,

- voyant de la phase de lavage. Il s'allume au cours de la phase de lavage.

- voyant de la phase de séchage. Il s'allume au cours de la phase de séchage.

- voyant du réservoir de liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Il est toujours éteint pendant le déroulement du programme.

- voyant du réservoir de sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Il est toujours éteint pendant le déroulement du programme.

c) deux touches, de haut en bas :

- Delay,

- Start.

## 3. La cuve.

On y trouve, de haut en bas et de gauche à droite :

- le bras d'aspersion de plafond,

- le bac à couverts,

- le panier supérieur,

- le bras d'aspersion supérieur,

- le panier inférieur,

- le réservoir de sel régénérant,

- le bras d'aspersion inférieur,

- le système de filtres, constitué de deux filtres cylindriques et d'un filtre plat.

Dans la partie inférieure de la paroi latérale gauche de la cuve, se trouve la fente d'aération.

## 4. Face supérieure.

Elle constitue le plan de travail.

## 5. Face arrière.

On y trouve :

- le tuyau d'évacuation,

- le tuyau d'arrivée d'eau,

- le cordon d'alimentation.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Programmes.

Le numéro des programmes indiqué ci-dessous peut ne pas correspondre à leur ordre sur le bandeau de commande.

#### Programme : Éco 50°C.

Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales. Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission (UE) 2019/2022 Ecodesign.

Degré de salissure ; type de charge :salissure normale ; vaisselle et couverts.

Phases du programme : p rélavage, lavage à 50°C, rinçages, séchage.

Options :XtraDry.

#### Programme : AutoFlex 45°C à 70°C.

L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.

Degré de salissure ; type de charge :tous ; vaisselle, couverts, récipients et casseroles.

Phases du programme :prélavage, lavage de 45°C à 70°C, rinçages, séchage.

Options :XtraDry.

#### Programme : Intensive 70°C.

Ce programme est conçu pour laver de la vaisselle très sale à haute pression, et à température élevée.

Degré de salissure ; type de charge :salissure importante ; vaisselle, couverts, récipients et casseroles.

Phases du programme :prélavage, lavage à 70°C, rinçages, séchage.

Options :TimeManager, XtraDry.

#### Programme : Glass Care 45°C.

Ce programme contrôle la température de l'eau pour offrir un soin spécial aux articles délicats, notamment aux verres.

Degré de salissure ; type de charge :salissure normale ou légère ; vaisselle fragile et verres.

Phases du programme : p rélavage, lavage à 45°C, rinçages, séchage.

Options :XtraDry.

#### Programme : Quick + 60°C.

Ce programme est adapté pour laver une charge ou une demi-charge de vaisselle fraîchement sale. Il offre de bons résultats de lavage en peu de temps.

Degré de salissure ; type de charge :salissure légère ; vaisselle et couverts.

Phases du programme : l avage à 60°C, rinçages.

Options :XtraDry.

#### Programme : Rinse and Hold.

Avec ce programme, vous pouvez rapidement rincer les résidus alimentaires de la vaisselle et éviter la formation d'odeurs dans l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.

Degré de salissure ; type de charge : t ous.

Phases du programme : p rélavage.

### A. Valeurs de consommation.

- Programme : Éco 50°C. Eau (Litre) : 10,5 (conformément à la règlementation 1016/2010) ; 10,5 (conformément à la réglementation 2019/2022). Énergie (kWh) : 0,832 (conformément à la règlementation 1016/2010) ; 0,848 (conformément à la réglementation 2019/2022). Durée (minute) : 235 (conformément à la règlementation 1016/2010) ; 235 (conformément à la règlementation 1016/2010).

- Programme : AutoFlex 45°C à 70°C. Eau (Litre) : 8 à 15. Énergie (kWh) : 0,7 à 1,7. Durée (minute) : 46 à 170.

- Programme : Intensive 70°C. Eau (Litre) : 12,5 à 14,5. Énergie (kWh) : 1,4 à 1,7. Durée (minute) : 170 à 190.

- Programme : Glass Care 45°C. Eau (Litre) : 10 à 14. Énergie (kWh) : 0,8 à 1,0. Durée (minute) : 82 à 92.

- Programme : Quick + 60°C. Eau (Litre) : 10. Énergie (kWh) : 0,9. Durée (minute) : 30.

- Programme : Rinse and Hold. Eau (Litre) : 4. Énergie (kWh) : 0,1. Durée (minute) : 14.

Programmes : les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que des options sélectionnées. Les valeurs pour les programmes autres que "Éco" sont fournies uniquement à titre indicatif.

### B. Informations pour les instituts de test.

Pour recevoir les informations nécessaires à la mise en œuvre des tests de performances (par exemple conformément à la norme, E N, 60436), envoyez un e-mail à l'adresse :info.test@dishwasher-production.com

Dans votre demande, veuillez indiquer la référence du produit (PNC) située sur la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre lave-vaisselle, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec votre appareil.

## 2. Réglages.

### A. Mode "Programmation" et mode "Utilisateur".

Lorsque l'appareil est en mode "Programmation", il est possible de sélectionner un programme et d'entrer en mode "Utilisateur".

Réglages disponibles en mode "Utilisateur" :

- le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau,

- l'activation ou la désactivation de la notification du distributeur de liquide de rinçage vide,

- activation ou désactivation de l'option "AirDry".

L'appareil conserve les réglages enregistrés. Par conséquent, vous n'avez pas à les sélectionner à nouveau avant chaque cycle.

#### a. Comment régler le mode "Programmation".

L'appareil est en mode "Programmation" lorsque le voyant de programme "Éco" est allumé et que la durée du programme s'affiche.

Après l'activation, l'appareil est en mode "Programmation" par défaut. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le mode "Programmation" de la façon suivante :

Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

#### b. Comment entrer en mode "Utilisateur".

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

Pour entrer en mode "Utilisateur", maintenez les touches "Delay" et "Start" enfoncées jusqu'à ce que les voyants "Éco", "Auto" et se mettent à clignoter et que plus rien ne s'affiche.

### B. Adoucisseur d'eau.

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles d'équivalence.

L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté de l'eau dans votre région. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour vous garantir de bons résultats de lavage.

#### a. Dureté de l'eau.

- Degrés allemands : 47 à 50. Degrés français : 84 à 90. mmol/l : 8,4 à 9,0. Degrés Clarke : 58 à 63. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 10.

- Degrés allemands : 43 à 46. Degrés français : 76 à 83. mmol/l : 7,6 à 8,3. Degrés Clarke : 53 à 57. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 9.

- Degrés allemands : 37 à 42. Degrés français : 65 à 75. mmol/l : 6,5 à 7,5. Degrés Clarke : 46 à 52. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 8.

- Degrés allemands : 29 à 36. Degrés français : 51 à 64. mmol/l : 5,1 à 6,4. Degrés Clarke : 36 à 45. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 7.

- Degrés allemands : 23 à 28. Degrés français : 40 à 50. mmol/l : 4,0 à 5,0. Degrés Clarke : 28 à 35. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 6.

- Degrés allemands : 19 à 22. Degrés français : 33 à 39. mmol/l : 3,3 à 3,9. Degrés Clarke : 23 à 27. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 5 (réglages d'usine).

- Degrés allemands : 15 à 18. Degrés français : 26 à 32. mmol/l : 2,6 à 3,2. Degrés Clarke : 18 à 22. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 4.

- Degrés allemands : 11 à 14. Degrés français : 19 à 25. mmol/l : 1,9 à 2,5. Degrés Clarke : 13 à 17. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 3.

- Degrés allemands : 4 à 10. Degrés français : 7 à 18. mmol/l : 0,7 à 1,8. Degrés Clarke : 5 à 12. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 2.

- Degrés allemands : inférieur à 4. Degrés français : inférieur à 7. mmol/l : inférieur à 0,7. Degrés Clarke : inférieur à 5. Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 1 (n'utilisez pas de sel à ce niveau).

Quel que soit le type de détergent utilisé, réglez le niveau de dureté de l'eau approprié afin d'activer le voyant de remplissage du sel régénérant.

Les pastilles tout-en-1 contenant du sel régénérant ne sont pas assez efficaces pour adoucir l'eau dure.

#### b. Processus de régénération.

Pour le fonctionnement correct de l'adoucisseur d'eau, la résine du dispositif adoucisseur doit être régulièrement régénérée. Ce processus est automatique et fait partie du fonctionnement normal du lave-vaisselle.

Si la quantité d'eau prescrite (voir les valeurs ci-dessous) a été utilisée depuis le dernier processus de régénération, un nouveau processus de régénération sera lancé entre le rinçage final et la fin du programme.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 1. Quantité d'Eau (Litre) : 250.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 2. Quantité d'Eau (Litre) : 100.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 3. Quantité d'Eau (Litre) : 62.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 4. Quantité d'Eau (Litre) : 47.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 5. Quantité d'Eau (Litre) : 25.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 6. Quantité d'Eau (Litre) : 17.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 7. Quantité d'Eau (Litre) : 10.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 8. Quantité d'Eau (Litre) : 5.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 9. Quantité d'Eau (Litre) : 3.

- Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau : 10. Quantité d'Eau (Litre) : 3.

En cas de réglage élevé de l'adoucisseur d'eau, cela peut également se produire au milieu du programme, avant le rinçage (2 fois pendant un programme). Le lancement de la régénération n'a aucun impact sur la durée du cycle, sauf s'il se produit au milieu d'un programme ou à la fin d'un programme avec une courte phase de séchage. Dans ces cas, la régénération prolonge la durée totale d'un programme de 5 minutes supplémentaires.

Ensuite, le rinçage de l'adoucisseur d'eau qui dure 5 minutes peut commencer au cours du même cycle ou au début du programme suivant. Cette activité augmente la consommation d'eau totale d'un programme de 4 litres supplémentaires et la consommation énergétique totale d'un programme de 2 Watt heures supplémentaires. Le rinçage de l'adoucisseur se termine avec une vidange complète.

Chaque rinçage d'adoucisseur effectué (plusieurs possibles au cours du même cycle) peut prolonger la durée du programme de 5 minutes supplémentaires s'il se produit à n'importe quel point au début ou au milieu d'un programme.

Toutes les valeurs de consommation indiquées dans cette section sont déterminées conformément à la norme actuellement en vigueur dans des conditions de laboratoire avec une dureté de l'eau de 2,5 mmol/l conformément au règlement 2019/2022 (adoucisseur d'eau : niveau 3). La pression et la température de l'eau ainsi que les variations de l'alimentation secteur peuvent modifier les valeurs.

#### Comment régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Programs".

- Les voyants "Auto" et "Intensive" sont éteints.

- Le voyant clignote "Éco" toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. Par exemple "5L" : niveau 5.

Appuyez sur la touche "Programs" plusieurs fois pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

### C. Notification du réservoir de liquide de rinçage vide.

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches. Il est libéré automatiquement au cours de la phase de rinçage chaud.

Lorsque le réservoir du liquide de rinçage est vide, l'indicateur du liquide de rinçage apparaît pour vous indiquer qu'il doit être rempli. Si les résultats de séchage sont satisfaisants en n'utilisant que des pastilles tout-en-1, il est possible de désactiver la notification indiquant qu'il faut remplir le réservoir de liquide de rinçage. Cependant, pour de meilleures performances de séchage, utilisez toujours du liquide de rinçage.

Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout-en-1 sans agent de rinçage, activez la notification pour que le voyant Remplissage du liquide de rinçage reste actif.

#### Comment désactiver la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Options".

- Les voyants "Éco" et "Intensive" sont éteints.

- Le voyant "Auto" clignote toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. "1d" : notification du distributeur de liquide de rinçage vide activée. "0d" : notification du distributeur de liquide de rinçage vide désactivée.

Appuyez sur "Options" pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

### D. AirDry.

AirDry améliore le séchage tout en consommant moins d'énergie. Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste entrouverte.

Attention !Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Cela pourrait endommager l'appareil.

AirDry est automatiquement activée avec tous les programmes excepté "Rinse and Hold" (si applicable).

La durée de la phase de séchage et le moment auquel la porte est ouverte varient selon le programme et les options sélectionnés.

Lorsque la fonction "AirDry" ouvre la porte, la durée restante du programme en cours s'affiche.

Pour améliorer les performances de séchage, reportez-vous à l'option "XtraDry" et activez l'option "AirDry".

Attention !Si des enfants ont accès à l'appareil, il est conseillé de désactiver l'option "AirDry" car l'ouverture de la porte peut présenter un danger.

#### Comment désactiver l'option "AirDry".

Assurez-vous que l'appareil est en mode "Utilisateur".

Appuyez sur "Delay".

- Les voyants "Éco" et "Auto" sont éteints.

- Le voyant "Intensive" clignote toujours.

- L'affichage indique le réglage actuel. "1o" : AirDry activé.

Appuyez sur la touche "Delay" pour modifier le réglage. "0o" : AirDry désactivé.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour confirmer le réglage.

## 3. Options.

Les options souhaitées doivent être activées à chaque fois, avant de lancer un programme. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver ces options pendant le déroulement d'un programme.

La touche "Options" permet de basculer entre les options disponibles et les combinaisons possibles.

Toutes les options ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Si vous sélectionnez des options non compatibles, l'appareil désactive automatiquement une ou plusieurs de ces options. Seuls les voyants correspondant aux options toujours activées restent allumés.

Si une option n'est pas compatible avec un programme, le voyant correspondant est éteint ou clignote rapidement pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Activer des options peut avoir un impact sur la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que sur la durée du programme.

### A. XtraDry.

Activez cette option pour améliorer les performances de séchage. Lorsque l'option XtraDry est activée, la durée de certains programmes, la consommation d'eau et la température du dernier rinçage peuvent être affectés.

L'option "XtraDry" est une option permanente pour tous les programmes, à l'exception du programme pour lequel elle doit être sélectionnée à chaque cycle.

Pour les autres programmes, l'option "XtraDry" est permanente et automatiquement utilisée pour les cycles suivants. Vous pouvez changer la configuration à tout moment.

À chaque fois que vous sélectionnez le programme "Éco", l'option "XtraDry" est désactivée et doit être sélectionnée manuellement.

Activer l'option "XtraDry" désactive l'option "TimeManager" et inversement.

#### Comment activer l'option "XtraDry".

Appuyez sur la touche "Options" jusqu'à ce que le voyant "XtraDry" s'allume. L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

### B. TimeManager.

Cette option augmente la pression et la température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont réduites.

La durée totale du programme diminue d'environ 50 %.

Les résultats de lavage seront les mêmes qu'avec la durée normale du programme. Les résultats de séchage peuvent être moins satisfaisants.

#### Comment activer l'option "TimeManager".

Appuyez sur la touche "Options" jusqu'à ce que le voyant "TimeManager" s'allume. L'affichage indique la durée du programme réactualisée.

## 4. Avant la première utilisation.

Assurez-vous que le réglage actuel de l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.

Remplissez le réservoir de sel régénérant.

Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Ouvrez le robinet d'eau.

Lancez un programme pour éliminer tous les résidus qui peuvent toujours se trouver à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage et laissez les paniers vides.

Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil peut prendre 5 minutes pour recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau. La phase de lavage ne démarre qu'une fois cette procédure achevée. La procédure sera répétée régulièrement.

### A. Réservoir de sel régénérant.

Attention !Utilisez uniquement du gros sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Le sel fin augmente le risque de corrosion.

Le sel permet de recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats de lavage au quotidien.

#### Comment remplir le réservoir de sel.

Schémas page 43.

Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la gauche et retirez-le.

Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement la première fois).

Remplissez le réservoir avec 1 kg de sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit rempli).

Secouez doucement l'entonnoir par la poignée pour faire tomber les derniers grains qu'il contient.

Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.

Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la droite pour le refermer.

Attention !De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Afin d'éviter la corrosion, lancez immédiatement un programme après avoir rempli le réservoir de sel régénérant.

### B. Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage.

Schéma page 43.

Attention !Le compartiment (A) est destiné au liquide de rinçage uniquement. Ne le remplissez pas de produit de lavage.

Attention !Utilisez uniquement des liquides de rinçage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage (D) pour ouvrir le couvercle (C).

Versez le liquide de rinçage dans le distributeur (A) jusqu'à ce qu'il atteigne la marque "Max".

Retirez le liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse.

Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton de déverrouillage est bien en position.

Vous pouvez tourner le sélecteur de quantité délivrée (B) entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4 ou 6 (quantité maximale).

## 5. Utilisation quotidienne.

Ouvrez le robinet d'eau.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

- Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir.

- Si le voyant du liquide de rinçage est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Chargez les paniers.

Ajoutez du produit de lavage.

Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

### A. Utilisation du produit de lavage.

Schéma page 44.

Attention !Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage (B) pour ouvrir le couvercle (C).

Versez le produit de lavage (poudre ou pastille) dans le compartiment (A).

Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage sur la face intérieure de la porte de l'appareil.

Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton de déverrouillage est bien en position.

Pour plus d'informations sur le dosage du produit de lavage, reportez-vous aux instructions du fabricant sur l'emballage du produit. Généralement, 20 à 25 mL de produit de lavage en gel suffit pour laver de la vaisselle présentant une salissure normale.

Ne remplissez pas le compartiment (A) avec plus de 30 ml de lessive en gel.

### B. Réglage et départ d'un programme.

#### a. La fonction, Auto Off.

Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours de fonctionnement.

La fonction est activée :

- 5 minutes après la fin du programme,

- au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré.

#### b. Départ d'un programme.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode "Programmation".

Fermez la porte de l'appareil.

Appuyez sur "Programs" à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programme que vous souhaitez sélectionner s'allume. L'affichage indique la durée du programme.

Sélectionnez les options compatibles.

Appuyez sur la touche "Start" pour lancer le programme.

- Le voyant de la phase de lavage s'allume.

- Le décompte de la durée du programme démarre et s'effectue par paliers d'une minute.

#### c. Démarrage d'un programme avec départ différé.

Sélectionnez un programme.

Appuyez à plusieurs reprises sur "Delay" jusqu'à ce que l'affichage indique le délai choisi pour le départ différé (de 1 à 24 heures). Le voyant du programme sélectionné clignote.

Appuyez sur "Start".

Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le décompte.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre et le voyant de la phase de lavage s'allume.

#### d. Ouverture de la porte au cours du fonctionnement de l'appareil.

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la consommation d'énergie et la durée du programme. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.

Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le programme en cours s'arrête. Ceci ne se produit pas si la porte est ouverte par la fonction "AirDry".

Ne tentez pas de refermer la porte dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique par la fonction "AirDry" car vous pourriez endommager l'appareil. Si par la suite vous refermez la porte pendant au moins 3 minutes, le programme en cours se termine.

#### e. Annulation du départ différé au cours du décompte.

Lorsque vous annulez le départ différé, vous devez régler de nouveau le programme et les options.

Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

#### f. Annulation du programme.

Maintenez les touches "Programs" et "Options" enfoncées simultanément jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode "Programmation".

Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.

#### g. Fin du programme.

Une fois le programme terminé, "0:00" s'affiche. Les voyants de phase sont éteints.

Toutes les touches sont inactives, à l'exception de la touche "Marche/Arrêt".

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" ou attendez que la fonction "Auto Off" l'éteigne automatiquement.

Si vous ouvrez la porte avant l'activation de la fonction "Auto Off", l'appareil s'éteint automatiquement.

Fermez le robinet d'eau.

## 6. Conseils.

### A. Informations générales.

Suivez les conseils ci-dessous pour garantir des résultats de lavage et de séchage optimaux au quotidien et pour protéger l'environnement.

Laver les plats au lave-vaisselle comme indiqué dans la notice d'utilisation permet généralement de consommer moins d'eau et d'énergie par rapport au lavage des plats à la main.

Chargez le lave-vaisselle à sa capacité maximale pour économiser l'eau et l'énergie. Pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage, disposez les articles dans les paniers comme indiqué dans la notice d'utilisation et ne surchargez pas les paniers.

Ne rincez pas vos plats à la main au préalable. Cela augmente la consommation d'eau et d'énergie. Si nécessaire, sélectionnez un programme avec une phase de prélavage.

Enlevez les plus gros résidus d'aliments des plats et videz les tasses et les verres avant de les mettre dans l'appareil.

Faites tremper ou récurez légèrement la vaisselle contenant des aliments très cuits avant de la placer dans l'appareil.

Vérifiez que les plats ne se touchent pas dans les paniers ou ne se recouvrent pas les uns les autres. L'eau peut ainsi atteindre toute la vaisselle et la laver parfaitement.

Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de rinçage et du sel régénérant séparément, ou des pastilles tout-en-1. Suivez les instructions inscrites sur l'emballage.

Sélectionnez un programme en fonction du type de charge et du degré de saleté. Assure l'utilisation la plus efficace de consommation d'eau et d'énergie.

Pour empêcher la formation de dépôts calcaires à l'intérieur de l'appareil :

- remplissez le réservoir de sel régénérant dès que nécessaire,

- utilisez le dosage recommandé de détergent et de liquide de rinçage,

- assurez-vous que le niveau réglé pour l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région,

- suivez les instructions de la section "Entretien et nettoyage".

### B. Utilisation de sel régénérant, de liquide de rinçage et de produit de lavage.

Utilisez uniquement du sel régénérant, du liquide de rinçage et du produit de lavage conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.

Dans les régions où l'eau est dure ou très dure, nous recommandons l'utilisation séparée d'un détergent simple (poudre, gel, pastille, sans fonction supplémentaire), de liquide de rinçage et de sel régénérant pour des résultats de lavage et de séchage optimaux.

Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.

Utilisez toujours la quantité adéquate de détergent. Un dosage insuffisant de détergent peut entraîner de mauvais résultats de nettoyage et la formation d'une pellicule ou de taches d'eau dure sur les articles. Utiliser trop de détergent avec une eau douce ou adoucie entraîne la présence de résidus de détergent sur les plats. Ajustez la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Utilisez toujours la quantité adéquate de liquide de rinçage. Un dosage insuffisant du liquide de rinçage diminue les résultats de séchage. Utiliser trop de liquide de rinçage entraîne la formation de couches bleutées sur les articles.

Assurez-vous que le niveau d'adoucisseur d'eau est correct. Si le niveau est trop élevé, la quantité accrue de sel régénérant dans l'eau peut entraîner la formation de rouille sur les couverts.

### C. Que faire si vous ne voulez plus utiliser de pastilles tout-en-1.

Avant de commencer à utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide de rinçage séparément, effectuez la procédure suivante.

Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau maximal.

Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.

Lancez le programme le plus court avec une phase de rinçage. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.

Lorsque le programme de lavage est terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région.

Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.

Activez la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.

### D. Chargement des paniers.

Utilisez toujours tout l'espace des paniers.

N'utilisez l'appareil que pour laver des articles adaptés au lave-vaisselle.

Ne lavez pas dans l'appareil des articles fabriqués en bois, corne, aluminium, étain et cuivre car ils pourraient se fissurer, se déformer, être décolorés ou piqués.

Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).

Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.

Assurez-vous que les objets en verre ne se touchent pas.

Placez les objets légers dans le panier supérieur. Veillez à ce que les articles ne puissent pas bouger.

Placez les petits articles et les couverts dans le bac à couverts.

Déplacez le panier supérieur vers le haut à l'aide les poignées pour pouvoir placer les grands récipients dans le panier inférieur.

Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer un programme.

### E. Avant le démarrage d'un programme.

Avant de lancer le programme sélectionné, assurez-vous que :

- les filtres sont propres et correctement installés,

- le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé,

- les bras d'aspersion ne sont pas obstrués,

- il y a assez de sel régénérant et de liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles tout-en-1),

- la vaisselle est bien positionnée dans les paniers,

- le programme est adapté au type de vaisselle et au degré de salissure,

- vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.

### F. Déchargement des paniers.

Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.

Commencez par décharger le panier inférieur, puis le panier supérieur.

Une fois le programme terminé, il peut rester de l'eau sur les surfaces intérieures de l'appareil.

# III. Caractéristiques techniques.

Dimensions :

- largeur (millimètre) : 600,

- hauteur (millimètre) : 850,

- profondeur (millimètre) : 625.

Branchement électrique (reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs) :

- tension (V) : 220 - 240,

- fréquence (Hz) : 50.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimum bar (MPa) : 0,5 (0,05),

- maximum bar (MPa) : 8 (0,8).

Arrivée d'eau. Eau froide ou eau chaude (si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie) : maximum 60°C.

Capacité. Configuration du nombre de couverts : 14.

Consommation d'énergie (conforme à la réglementation 1059/2010) :

- mode "Laissé sur marche" (Watt) : 5,0,

- mode "Arrêt" (Watt) : 0,50.

#### Lien vers la base de données EPREL de l'UE.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web permettant d'enregistrer cet appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est possible de trouver des informations relatives aux performances du produit dans la base de données EPREL de l'EU grâce au lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Reportez-vous au chapitre "Description de l'appareil".

Pour des informations plus détaillées sur l'étiquette énergétique, consultez le site www.theenergylabel.eu .

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) doit se situer entre 0,5 (0,05) / 8 (0,8) bar (MPa).

Respectez le nombre maximal de 14 couverts.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac à couverts en position horizontale, bords tranchants vers le bas.

Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter de vous prendre accidentellement les pieds dedans.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez à ne pas les couvrir, par exemple avec de la moquette.

L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

## 2. Consignes de sécurité.

### A. Installation.

Avertissement !L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C.

Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.

### B. Raccordement électrique.

Avertissement !Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation de 13 Ampères. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez uniquement un fusible 13 Ampères approuvé ASTA (BS 1362) (Royaume-Uni et Irlande uniquement).

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

Le tuyau d'arrivée d'eau possède une vanne de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation électrique interne.

Avertissement !Tension dangereuse.

Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, fermez immédiatement le robinet d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

### D. Utilisation.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Ne buvez pas et ne jouez pas avec l'eau de l'appareil.

N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il se peut que la vaisselle contienne encore du produit de lavage.

Ne posez pas d'objets et n'appliquez pas de pression sur la porte ouverte de l'appareil.

L'appareil peut dégager de la vapeur chaude si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme.

### E. Éclairage intérieur.

Avertissement !Risque de blessure.

Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé.

### F. Service.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt du modèle : moteur, pompe de circulation et de vidange, éléments chauffants, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), pièces structurelles et intérieures liées aux assemblages de portes, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle : charnière et joints de porte, autres joints, bras d'aspersion, filtres de vidange, supports intérieurs et périphériques en plastique tels que paniers et couvercles.

### G. Mise au rebut.

Avertissement !Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

## 3. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage. Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.

### A. Nettoyage des filtres.

Schémas pages 48 et 49.

Le système de filtres est composé de 3 parties.

Tournez le filtre (B) vers la gauche et sortez-le.

Retirez le filtre (C) du filtre (B).

Retirez le filtre plat (A).

Lavez les filtres à l'eau courante.

Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur d'eau.

Remettez le filtre plat (A) en place. Assurez-vous qu'il est correctement positionné sous les 2 guides.

Remontez les filtres (B) et (C).

Remettez le filtre (B) dans le filtre plat (A). Tournez-le vers la droite jusqu'à la butée.

Attention !Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.

### B. Nettoyage du bras d'aspersion inférieur.

Schémas page 49.

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le bras d'aspersion inférieur afin d'éviter que ses orifices ne se bouchent.

Si les orifices sont bouchés, les résultats de lavage peuvent ne pas être satisfaisants.

Pour retirer le bras d'aspersion inférieur, tirez-le vers le haut.

Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices.

Pour réinstaller le bras d'aspersion, enfoncez-le vers le bas.

### C. Nettoyage du bras d'aspersion du plafond.

Schémas page 50.

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le bras d'aspersion du plafond afin d'éviter que ses orifices ne se bouchent. Si les orifices sont bouchés, les résultats de lavage peuvent ne pas être satisfaisants.

Le bras d'aspersion au plafond se trouve sur le plafond de l'appareil. Le bras d'aspersion (C) se trouve dans le tuyau d'alimentation (A) avec la fixation (B).

Libérez les butées sur les côtés des rails coulissants du bac à couverts, et sortez le bac.

Déplacez le panier supérieur vers le niveau inférieur pour atteindre le bras d'aspersion plus facilement.

Pour détacher le bras d'aspersion (C) du tuyau d'alimentation (A), tournez la fixation (B) vers la gauche et tirez le bras d'aspersion vers le bas.

Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau courante. Utilisez un outil pointu comme un cure-dent pour extraire toutes les particules de saleté incrustées dans les orifices. Faites couler de l'eau dans les orifices pour éliminer les particules de saleté se trouvant à l'intérieur.

Pour réinstaller le bras d'aspersion (C), insérez la fixation (B) dans le bras d'aspersion et insérez-le dans le tuyau d'alimentation (A) en le tournant vers la droite. Assurez-vous que la fixation se verrouille correctement dans la bonne position.

Réinstallez le bac à couverts sur les rails coulissants et rattachez les butées.

### D. Nettoyage extérieur.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.

### E. Nettoyage intérieur.

Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le joint en caoutchouc de la porte, avec un chiffon doux humide.

Pour maintenir des performances optimales, utilisez un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour les lave-vaisselle (au moins une fois tous les deux mois). Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, d'outils tranchants, de produits chimiques agressifs, d'éponges métalliques, ni de solvants.

Utiliser régulièrement des programmes de courte durée peut provoquer une accumulation de graisse et de tartre à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cela, lancez un programme long au moins 2 fois par mois.

### F. Élimination de corps étrangers.

Vérifiez les filtres et le collecteur d'eau après chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps étrangers (par exemple les morceaux de verre, de plastique, les os ou les cure-dents, etc.) réduisent les performances de nettoyage et peuvent endommager la pompe de vidange.

Attention !Si vous ne pouvez pas retirer les corps étrangers, contactez un service après-vente agréé.

- Démontez le système de filtres comme indiqué dans ce chapitre.

- Retirez manuellement tout corps étranger.

- Remontez les filtres comme indiqué dans ce chapitre.

## 2. Dépannage.

Avertissement !Une mauvaise réparation de l'appareil peut entraîner un danger pour la sécurité de l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié.

La plupart des problèmes peuvent être résolus sans avoir recours au service après-vente agréé.

Reportez-vous aux informations ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur les problèmes possibles.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme.

### A. Problèmes et codes d'alarme, causes et solutions possibles.

#### Vous ne pouvez pas allumer l'appareil.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant.

- Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.

#### Le programme ne démarre pas.

- Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.

- Appuyez sur la touche "Start".

- Si vous avez sélectionné Démarrage retardé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

- L'appareil recharge la résine à l'intérieur de l'adoucisseur d'eau. La durée de la procédure est d'environ 5 minutes.

#### L'appareil ne se remplit pas d'eau. L'affichage indique, "i 10", ou, "i 11".

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

- Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

- Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas de plis ni de coudes.

#### La machine ne vidange pas l'eau. L'affichage indique "i 20".

- Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.

- Assurez-vous que le système de filtre intérieur n'est pas bouché.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.

#### Le dispositif anti-inondation est activé. L'affichage indique "i 30".

- Fermez l'arrivée d'eau.

- Vérifiez que l'appareil est correctement installé.

- Assurez-vous que les paniers sont chargés comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

#### Dysfonctionnement du capteur de détection du niveau d'eau. L'affichage indique "i 41 – i 44".

- Assurez-vous que les filtres sont propres.

- Éteignez l'appareil et rallumez-le.

#### Dysfonctionnement de la pompe de lavage ou de la pompe de vidange. L'affichage indique "i 51 – i 59", ou, "i 5 A – i 5, f,".

Éteignez l'appareil et rallumez-le.

#### La température de l'eau à l'intérieur de l'appareil est trop élevée ou un dysfonctionnement du capteur de température s'est produit. L'affichage indique "i 61", ou, "i 69".

- Assurez-vous que la température de l'eau de l'arrivée ne dépasse pas 60°C.

- Éteignez l'appareil et rallumez-le.

#### Dysfonctionnement technique de l'appareil. L'affichage indique "i C 0", ou, "i C 3".

Éteignez l'appareil et rallumez-le.

#### Le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est trop élevé. L'affichage indique "i F 1".

- Éteignez l'appareil et rallumez-le.

- Assurez-vous que les filtres sont propres.

- Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé à la bonne hauteur au-dessus du sol. Reportez-vous aux instructions d'installation.

#### L'appareil s'arrête et démarre plusieurs fois pendant son fonctionnement.

Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux et des économies d'énergie.

#### Le programme dure trop longtemps.

- Choisissez l'option "TimeManager" pour raccourcir la durée du programme.

- Si vous avez sélectionné l'option de "Démarrage retardé", annulez-le ou attendez la fin du décompte.

#### La durée du programme affichée est différente de la durée des informations des valeurs de consommation.

Reportez-vous aux informations des valeurs de consommation de la section "Programmes".

#### Le temps restant sur l'affichage augmente et passe presque instantanément à la fin du programme.

Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonctionne correctement.

#### Petite fuite de la porte de l'appareil.

- L'appareil n'est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

- La porte de l'appareil n'est pas centrée sur la cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).

#### La porte de l'appareil est difficile à fermer.

- L'appareil n'est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).

- De la vaisselle dépasse des paniers.

#### La porte de l'appareil s'ouvre pendant le cycle de lavage.

La fonction "AirDry" est activée. Vous pouvez désactiver la fonction. Reportez-vous à la section "Réglages".

#### Cliquetis ou bruits de battement à l'intérieur de l'appareil.

- La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

- Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.

#### L'appareil déclenche le disjoncteur.

- L'intensité est insuffisante pour alimenter simultanément tous les appareils en cours d'utilisation. Vérifiez l'intensité de la prise et la capacité du mètre ou éteignez l'un des appareils en cours d'utilisation.

- Défaut électrique interne de l'appareil. Contactez un service après-vente agréé. Reportez-vous aux sections "Avant la première utilisation", "Utilisation quotidienne" ou "Conseils" pour d'autres causes possibles.

Après avoir vérifié l'appareil, éteignez et rallumez l'appareil. Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.

Pour les codes d'alarme non décrits ci-dessus, contactez un service après-vente agréé.

Avertissement !Nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil tant que le problème n'a pas été entièrement résolu. Débranchez l'appareil et ne le rebranchez pas tant que vous n'êtes pas certain qu'il fonctionne correctement.

### B. Les résultats obtenus en matière de lavage et de séchage sont insuffisants.

Problèmes, causes et solutions possibles.

#### Résultats de lavage insatisfaisants.

- Reportez-vous aux sections "Utilisation quotidienne", "Conseils" et au manuel de chargement du panier.

- Utilisez des programmes de lavage plus intenses.

- Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

#### Résultats de séchage insatisfaisants.

- La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée.

- Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de rinçage n'est pas suffisant. Réglez le distributeur de liquide de rinçage à un niveau supérieur.

- Les articles en plastique peuvent avoir besoin d'être séchés à l'aide d'une serviette.

- Pour de meilleures performances de séchage, activez l'option "XtraDry" et réglez "AirDry".

- Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout-en-un.

#### Les verres et la vaisselle présentent des rayures blanchâtres ou des couches bleuâtres.

- Le niveau de liquide de rinçage libérée est trop haut. Baisser le niveau du liquide de rinçage.

- La quantité de produit de lavage est excessive.

#### Il y a des taches et des traces d'eau sèches sur les verres et la vaisselle.

- La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.

- La qualité du liquide de rinçage peut être la cause.

#### La vaisselle est humide.

- Pour de meilleures performances de séchage, activez l'option "XtraDry" et réglez "AirDry".

- Le programme ne comporte pas de phase de séchage ou comporte une phase de séchage à basse température.

- Le distributeur de liquide de rinçage est vide.

- La qualité du liquide de rinçage peut être la cause.

- La qualité des pastilles tout-en-un peut être la cause. Essayez une marque différente ou activez le distributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles tout-en-un.

#### L'intérieur de l'appareil est humide.

Ce n'est pas un défaut de l'appareil. De l'air humide se condense sur les parois de l'appareil.

#### Mousse inhabituelle en cours de lavage.

- Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement conçus pour les lave-vaisselles.

- Utilisez un produit de lavage d'un autre fabricant.

- Ne pré-rincez pas les plats à l'eau courante avant de les mettre dans l'appareil.

#### Traces de rouille sur les couverts.

- Il y a trop de sel dans l'eau utilisée pour le lavage. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Des couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Évitez de placer les objets en argent et en acier inoxydable à proximité les uns des autres.

#### Il y a des résidus de détergent dans le distributeur de produit de lavage à la fin du programme.

- La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entièrement éliminée par l'eau.

- L'eau ne peut pas laver le produit de lavage du distributeur. Assurez-vous que les bras d'aspersion ne sont pas bloqués ou obstrués.

- Assurez-vous que les articles dans les paniers n'entravent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de produit de lavage.

#### Odeurs à l'intérieur de l'appareil.

Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage interne".

#### Dépôts calcaires sur la vaisselle, dans la cuve et à l'intérieur de la porte.

- Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissage.

- Le bouchon du réservoir de sel régénérant est desserré.

- L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de l'eau même si vous utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-vous au paragraphe "Adoucisseur d'eau".

- Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage interne".

- Testez différents produits de lavage.

- Contactez le fabricant du produit de lavage.

#### Vaisselle ternie, décolorée ou ébréchée.

- Assurez-vous que seuls des articles lavables au lave-vaisselle sont lavés dans l'appareil.

- Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

- Placez les articles délicats dans le panier supérieur.

- Pour le lavage des objets délicats et de verre, sélectionnez le programme approprié. Reportez-vous à la section "Programmes".

Reportez-vous aux sections " Avant la première utilisation", "Utilisation quotidienne" ou "Conseils" pour d'autres causes possibles.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation. Bienvenue chez Electrolux.

Consultez notre site pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.electrolux.com/support

- enregistrer votre produit pour un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service et assistance à la clientèle.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série. Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.