ELECTROLUX.

Réfrigérateur congélateur, LNT5MF32U0.

Mode d'emploi adapté de novembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est divisé en deux parties :

- en haut, le réfrigérateur,

- en bas, le congélateur.

La technologie TwinTech No Frost combine deux systèmes de refroidissement, un dans le réfrigérateur et un dans le congélateur.

Note : cette présentation des parties de l'appareil est fournie à titre informatif. Les parties peuvent varier en fonction du modèle d'appareil.

## 1. Face avant.

Les portes du réfrigérateur et du congélateur possèdent des poignées intégrées et sont réversibles.

## 2. Le réfrigérateur.

### A. Contre-porte.

On trouve, de haut en bas :

- le conteneur de stockage CustomFlex avec couvercle,

- des conteneurs de stockage CustomFlex,

- le balconnet à bouteilles.

2 supports porte-œufs sont fournis.

### B. Intérieur.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

- une clayette,

- l'étagère à vin (sur certains modèles),

- 2 clayettes,

- le compartiment fraîcheur (sur certains modèles),

- le couvercle du compartiment à légumes,

- le compartiment à légumes. Un bouton, situé à l'avant de sa partie supérieure, permet de régler le flux d'air et de contrôler le taux d'humidité dans le compartiment (sur certains modèles).

Des glissières situées sur les parois latérales permettent de positionner les clayettes comme vous le souhaitez.

La zone la plus froide du réfrigérateur se situe juste au-dessus du bac à légumes. Un indicateur de température est placé dans cette zone (voir paragraphe "Indicateur de température").

Dans la partie centrale de la paroi latérale droite, se trouvent l'écran et le panneau de commande, décrits de haut en bas et de gauche à droite :

a) 3 voyants :

- le symbole mode Économie,

- le symbole Super congélation,

- le symbole de l'alarme,

b) l'affichage :

- valeur réglée du congélateur,

- valeur réglée du réfrigérateur,

c) 2 touches :

- la touche de réglage du congélateur,

- la touche de réglage du réfrigérateur.

Dans la partie supérieure de la paroi du fond, se trouve le boîtier MultiFlow. La technologie MultiFlow maintient une température homogène dans le réfrigérateur.

Le compartiment réfrigérateur dispose d'un éclairage intérieur par LED. Le nombre et l'emplacement des bandes LED peuvent varier selon le modèle.

## 3. Le congélateur.

Le compartiment congélation contient :

- 3 tiroirs transparents : supérieur, milieu, bas,

- 2 clayettes en verre (sur certains modèles).

Un bac à glaçons est fourni.

Le compartiment congélateur dispose d'un éclairage intérieur par LED. Le nombre et l'emplacement des bandes LED peuvent varier selon le modèle.

## 4. Face arrière.

Le câble d'alimentation électrique est situé dans la partie inférieure de la face arrière.

## 5. Face inférieure.

Il y a deux pieds avant réglables. Il est possible d'ajuster les pieds en les tournant dans l'un ou l'autre sens pour que l'appareil soit de niveau et stable.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Utilisation de l'appareil.

### A. Informations sur les technologies de refroidissement de nouvelle génération.

Schéma page 35.

Les réfrigérateurs congélateurs à technologie de refroidissement de nouvelle génération fonctionnent d'une manière différente que les réfrigérateurs congélateurs statiques. Dans les réfrigérateurs congélateurs normaux, l'air humide entre dans le congélateur et la vapeur d'eau émanant des aliments se transforme en givre dans le compartiment congélation. Afin de faire fondre ce givre, c'est à dire dégivrer, le réfrigérateur doit être débranché. Afin de garder les aliments réfrigérés durant la période de dégivrage, l'utilisateur doit stocker les aliments autre part et l'utilisateur doit éliminer la glace et le givre accumulé restants.

La situation est complètement différente dans les compartiments de congélation équipés d'une technologie de refroidissement de nouvelle génération. À l'aide d'un ventilateur, de l'air froid et sec est ventilé à travers le compartiment de congélation. L'air froid ventilé passe facilement au travers du compartiment, et même dans les espaces entre les étagères, ce qui permet de congeler les aliments de manière uniforme. Votre congélateur ne givre plus.

La configuration dans le compartiment de réfrigération sera quasiment la même que dans le compartiment de congélation. L'air généré par le ventilateur situé en haut du compartiment de réfrigération est refroidi en passant au travers d'un espace derrière la conduite d'air. Au même moment, l'air est évacué des trous de la conduite d'air afin que le processus de refroidissement s'effectue complètement dans le compartiment de réfrigération. Les trous de la conduite d'air sont conçus pour homogénéiser la distribution d'air dans le compartiment.

Puisque aucun air ne passe entre les compartiments de réfrigération et de congélation, les odeurs ne se mélangent pas.

Votre réfrigérateur à technologie de refroidissement de nouvelle génération est ainsi facile d'utilisation, tout en vous offrant un large volume et une apparence esthétique.

### B. Fonctionnement du réfrigérateur congélateur.

Dès que vous branchez l'appareil, tous les symboles s'affichent pendant 2 secondes, et les valeurs initiales apparaissent, notamment moins 18°C sur l'indicateur de réglage du congélateur, et plus 4°C sur l'indicateur de réglage du réfrigérateur.

#### a. Réglages de la température du congélateur.

La valeur initiale de la température relative à l'indicateur de réglage du congélateur est moins 18°C.

Appuyez une fois sur le bouton de Réglage du congélateur. Lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton, la valeur précédente clignote à l'écran.

À chaque pression sur ce bouton, la température diminue.

Si vous continuez d'appuyer ce bouton, il se réinitialise à partir de moins 16°C.

Remarque :le mode Éco s'active automatiquement lorsque la température du compartiment congélateur est réglée à moins 18°C.

#### b. Réglages de la température du réfrigérateur.

La valeur initiale de la température relative à l'indicateur de réglage du réfrigérateur est plus 4°C.

Appuyez une fois sur le bouton du réfrigérateur.

À chaque pression sur ce bouton, la température diminue.

Si vous continuez d'appuyer ce bouton, il se réinitialise à partir de plus 8°C.

#### c. Mode Super congélation.

#### Objectif.

- Congeler une grande quantité d'aliments qui ne peuvent pas être rangés sur l'étagère de congélation rapide.

- Congeler les aliments préparés.

- Congeler rapidement les aliments frais pour conserver leur fraîcheur.

#### Comment utiliser.

Pour activer le mode "Super congélation", appuyez sur le bouton de réglage de la température du congélateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le mode "Super congélation" réglé, le symbole "Super congélation" sur le voyant s'allume l'appareil émet un bip sonore pour confirmer que le mode est activé.

#### En mode Super congélation.

- La température du réfrigérateur peut être réglée. Dans ce cas, le mode "Super congélation" continue.

- Le mode "Économie" ne peut pas être sélectionné.

- Pour désactiver le mode "Super congélation", procédez de la même manière que pour le sélectionner.

#### Remarques.

- La quantité maximale d'aliments frais (en kilogrammes) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

- Pour que la performance optimale de l'appareil atteigne la capacité de congélation maximale, activez le mode "Super congélation" 3 heures avant de placer les aliments frais dans le congélateur.

Le mode "Super congélation" s'annule automatiquement au bout de 24 heures en fonction de la température ambiante ou lorsque le capteur du congélateur atteint une température suffisamment basse.

#### d. Fonction d'alarme d'ouverture de porte.

Si la porte du réfrigérateur est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes, l'appareil émet un bip sonore.

### C. Avertissements relatifs au réglage de la température.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le réfrigérateur dans des environnements dont la température est inférieure à 10°C pour ménager son efficacité.

Procéder à chaque réglage l'un après l'autre.

Les réglages de température doivent être effectués en fonction de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité de nourriture conservée dans le réfrigérateur et de la température ambiante de la pièce où il se trouve.

Pour que le réfrigérateur atteigne sa température de fonctionnement après avoir été connecté au secteur, ne pas ouvrir les portes fréquemment ou conserver des quantités importantes de nourriture dans le réfrigérateur. Noter qu'en fonction de la température ambiante, il se peut que le réfrigérateur atteigne sa température de fonctionnement au bout de 24 heures.

Une fonction de temporisation de 5 minutes s'applique pour empêcher tout dommage au compresseur du réfrigérateur lors de la connexion ou la déconnexion au secteur ou en cas de panne de courant. Le réfrigérateur commence à fonctionner normalement après 5 minutes.

L'appareil a été conçu pour fonctionner dans l'intervalle de température ambiante (T/SN : 10°C à 43°C) préconisé dans les normes, conformément à la classe climatique indiquée sur l'étiquette d'information. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil en dehors des limites de température indiquées pour ménager l'efficacité du refroidissement. Consulter les avertissements associés.

#### Classe climatique et Température ambiante °C.

- T : entre 16 et 43 (°C).

- S T : entre 16 et 38 (°C).

- N : entre 16 et 32 (°C).

- SN : entre 10 et 32 (°C).

#### Instructions d'installation importantes.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques difficiles (jusqu'à 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit) et est doté de la technologie "Freezer Shield" qui garantit que les denrées congelées dans le congélateur ne se décongèlent pas même si la température ambiante est inférieure à moins 15°C. Par conséquent, vous pouvez installer votre appareil dans une pièce non chauffée sans craindre que les aliments surgelés ne se détériorent. Lorsque la température ambiante revient à la normale, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil selon vos préférences.

### D. Indicateur de température.

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil nous avons équipé votre réfrigérateur d'un indicateur de température, celui-ci étant placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que, sur l'indicateur de température, le logo "OK" apparaisse. Si "OK" n'apparaît pas, la température est mal réglée.

L'indication "OK" est visible lorsque la température est correctement réglée. La pastille noire devient alors verte foncée, laissant apparaître le "OK" en noir. Celui-ci est difficilement visible si l'indicateur de température est mal éclairé. La bonne lecture est facilitée s'il est correctement éclairé.

À chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

Remarque :après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte il est normal que l'inscription "OK" n'apparaisse pas dans l'indicateur de réglage de température. Si l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (paroi du fond de l'appareil) se couvre anormalement de givre (appareil trop chargé, température ambiante élevée, ouvertures fréquentes de la porte), réglez le dispositif de réglage de température sur une position inférieure jusqu'à obtenir de nouveau des périodes d'arrêt du compresseur.

#### Emplacement des denrées.

#### Zone la plus froide.

Schéma page 38.

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature. La zone la plus froide se situe juste au-dessus du bac à légumes.

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée par les autocollants collés sur le côté gauche de la paroi.

La limite supérieure de la zone la plus froide est indiquée par la base inférieure de l'autocollant (pointe de la flèche). La clayette supérieure de la zone la plus froide doit être au même niveau que la pointe de la flèche. La zone la plus froide se situe en-dessous de ce niveau.

Ces clayettes étant amovibles, veillez à ce qu'elles soient toujours au même niveau que ces limites de zone décrites sur les autocollants, afin de garantir les températures dans cette zone.

Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

### E. Accessoires.

#### a. Bac à glaçons.

Schéma page 39.

Remplir le bac à glaçons d'eau et le placer dans le compartiment congélateur.

Une fois que l'eau a complètement gelé, il est possible de tordre le bac à glaçons comme indiqué pour retirer les glaçons.

#### b. Le bac congélateur.

Schéma page 39.

Le bac congélateur permet d'accéder plus facilement aux aliments.

Retrait du bac congélateur :

- sortir le bac au maximum,

- sortir le bac en tirant vers le haut.

Effectuer l'opération inverse pour remettre le compartiment coulissant en place.

Toujours manipuler le bac par la poignée lors de son retrait.

Bacs congélateurs

#### c. Compartiment fraîcheur extra.

Schéma page 39.

Idéal pour préserver le goût et la texture de la viande fraîche et des fromages. Le tiroir coulissant offre un environnement avec une température plus basse par rapport au reste du réfrigérateur, grâce à la circulation active de l'air froid.

Ne pas placer d'aliments destinés à être congelés ou de bacs à glaçons (pour faire de la glace) dans le compartiment fraîcheur.

Retrait du compartiment Refroidisseur :

- tirez le compartiment Refroidisseur vers vous en le faisant glisser sur les rails,

- tirez vers le haut pour retirer le compartiment Refroidisseur du rail.

#### d. Réglage flux d'air.

Schéma page 40.

Si le compartiment à légumes est plein, le réglage flux d'air situé à l'avant du compartiment doit être ouvert. Ceci permet la pénétration de l'air dans le compartiment à légumes et le contrôle du taux d'humidité afin d'augmenter la durée de vie des aliments.

Le cadran situé à l'arrière de la clayette doit être ouvert si de la condensation apparaît sur la clayette en verre.

#### e. CustomFlex.

Schémas page 40.

CustomFlex vous offre la possibilité de personnaliser l'espace de votre réfrigérateur. À l'intérieur de la porte, se trouve un conteneur de stockage et des conteneurs mobiles, ce qui vous permet d'adapter l'espace à vos besoins. Les conteneurs sont même amovibles, vous pouvez donc les retirer du réfrigérateur pour y faciliter l'accès.

Réglage flux d'air :

- tirez le couvercle du conteneur de stockage CustomFlex dans le sens de la flèche pour l'ouvrir,

- pour fermer le couvercle, poussez-le dans le sens inverse.

Les descriptions visuelles et textuelles de la section relatives aux accessoires peuvent varier selon le modèle de votre appareil.

## 2. Rangement des aliments.

### A. Compartiment du Réfrigérateur.

Pour diminuer l'humidité et éviter la formation de givre associée, toujours ranger les aliments dans des récipients fermés dans le réfrigérateur. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides où l'humidité des aliments s'évapore et, au fil du temps, votre appareil nécessitera un dégivrage plus fréquent.

Ne jamais placer d'aliments chauds dans le réfrigérateur. Les aliments chauds doivent refroidir à température ambiante et être disposés de façon à permettre une circulation adéquate de l'air dans le compartiment réfrigérateur.

S'assurer qu'aucun élément n'est en contact direct avec la paroi arrière de l'appareil car du givre risque de se former et l'emballage de coller à cette dernière. Ne pas ouvrir fréquemment la porte du réfrigérateur.

Il est recommandé que la viande et le poisson vidé soient placés dans un emballage hermétique et mis sur la clayette en verre située juste au-dessus du bac à légumes où l'air est plus frais, ce qui offre des conditions de conservation optimales.

Ranger les fruits et les légumes en vrac dans le compartiment à légumes.

Le fait de séparer les fruits et les légumes permet d'éviter aux légumes sensibles à l'éthylène (légumes-feuilles, brocolis, carottes, etc.) d'être altérés par les fruits générateurs d'éthylène (bananes, pêches, abricots, figues, etc.).

Ne pas placer de légumes humides dans le réfrigérateur.

La durée de conservation de l'ensemble des aliments dépend de leur qualité initiale et du respect d'un cycle de réfrigération ininterrompu avant leur rangement dans le réfrigérateur.

Pour éviter toute contamination croisée, ne pas ranger la viande avec des fruits et des légumes. L'eau s'écoulant de la viande risque de contaminer les autres produits du réfrigérateur. Les produits carnés doivent être emballés et les coulures sur les clayettes doivent être nettoyées.

Ne pas placer d'aliments sur le passage du flux d'air.

Consommer les aliments emballés avant la date d'expiration recommandée.

Remarque : les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être rangés dans le réfrigérateur.

Ci-dessous un guide rapide indiquant comment ranger le plus efficacement les aliments dans le compartiment réfrigérateur.

- Aliment : légumes et fruits. Durée de conservation maximale : 1 semaine. Méthode et lieu de conservation : bac à légumes.

- Aliment : viande et poisson. Durée de conservation maximale : 2 à 3 jours. Méthode et lieu de conservation : emballer dans un film ou des sacs plastiques ou dans une boîte conçue pour la viande et ranger sur la clayette en verre

- Aliment : fromage frais. Durée de conservation maximale : 3 à 4 jours. Méthode et lieu de conservation : sur le balconnet indiqué.

- Aliment : beurre et margarine. Durée de conservation maximale : 1 semaine. Méthode et lieu de conservation : sur le balconnet indiqué.

- Aliment : Produits en bouteille, par exemple lait et yaourt. Durée de conservation maximale : jusqu'à la date d'expiration recommandée par le producteur. Méthode et lieu de conservation : sur le balconnet indiqué.

- Aliment : œufs. Durée de conservation maximale : 1 mois. Méthode et lieu de conservation : sur le balconnet à œufs indiqué.

- Aliment : aliments cuits. Durée de conservation maximale : 2 jours. Méthode et lieu de conservation : toutes les clayettes.

### B. Compartiment Congélateur.

Le congélateur est utilisé pour stocker des aliments congelés, congeler des aliments frais et faire des glaçons.

Pour congeler des aliments frais : emballer et sceller correctement les aliments frais, en d'autres mots l'emballage doit être étanche à l'air et ne pas fuir. Les sacs congélateurs, les sacs en polyéthylène renforcé d'aluminium et les conteneurs en plastique sont idéaux.

Ne pas ranger des aliments frais à côté d'aliments congelés car cela risquerait de faire fondre les aliments congelés.

Avant de congeler des aliments frais, les diviser en portions de façon à pouvoir les consommer en une seule fois.

Consommer les aliments congelés rapidement après leur décongélation.

Ne jamais placer d'aliments chauds dans le compartiment congélateur car ils risqueraient de faire fondre les aliments congelés.

Toujours respecter les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des aliments lorsque l'on stocke des aliments congelés. En l'absence d'informations, ne pas conserver les aliments plus de 3 mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, s'assurer qu'ils ont été conservés dans des conditions adéquates et que leur emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être transportés dans des conteneurs adéquats et placés dans le congélateur dès que possible.

Ne pas acheter d'aliments congelés si leur emballage présente des signes d'humidité et un gonflement anormal. Il est alors probable qu'ils ont été conservés à une température inappropriée et que leur contenu est altéré.

La durée de conservation des aliments congelés dépend de la température ambiante, du paramètre du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type de nourriture et de la durée requise pour transporter le produit du magasin à votre domicile. Toujours suivre les instructions imprimées sur l'emballage et ne jamais dépasser la durée de conservation maximale indiquée.

La quantité maximale d'aliments frais (en kg) qui peut être congelée en 24 heures est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

Pour utiliser la capacité maximale du compartiment congélateur, utiliser les clayettes en verre pour les sections supérieure et centrale et le tiroir inférieur pour la section du bas.

Pour plus de célérité, utilisez l'étagère de congélation rapide pour les denrées domestiques (et celles à congeler rapidement) en raison de la plus grande capacité de l'étagère de congélation. L'étagère de congélation rapide est le tiroir inférieur du compartiment congélateur.

Remarque : l a porte du congélateur s'ouvre difficilement après la fermeture immédiate de la porte. Une fois l'équilibre de température atteint, la porte s'ouvrira facilement.

#### Remarque Importante.

Ne jamais recongeler des aliments décongelés.

Le goût de certaines épices utilisées dans les plats cuisinés (anis, basilic, cresson, vinaigre, mélange d'épices, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, etc.) change et se renforce en cas de conservation pendant une période prolongée. Par conséquent, ajouter de petites quantités d'épices aux aliments à congeler ou mettre les épices souhaitées une fois les aliments décongelés.

La durée de conservation des aliments dépend du type de graisse utilisée. Les graisses adéquates sont la margarine, la graisse de veau, l'huile d'olive et le beurre. L'huile d'arachide et la graisse de porc sont inappropriées.

La nourriture sous forme liquide doit être congelée dans des gobelets en plastique et les autres aliments dans des films ou sacs en plastique.

Ci-dessous est un guide rapide indiquant comment ranger le plus efficacement les aliments dans le compartiment congélateur.

#### a. Viande et poisson.

- Steak. Préparation : emballer dans du papier aluminium. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Agneau. Préparation : emballer dans du papier aluminium. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Rôti de veau. Préparation : emballer dans du papier aluminium. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Cubes de veau. Préparation : en petite portion. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Cubes d'agneau. Préparation : en petite portion. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 8.

- Viande hachée. Préparation : dans son emballage, sans épices. Durée de conservation maximale (mois) : 1 à 3.

- Abats (morceaux). Préparation : en petite portion. Durée de conservation maximale (mois) : 1 à 3.

- Saucisson, salami. Préparation : doit être conservé emballé, même s'il comporte une peau.

- Poulet et dinde. Préparation : emballer dans du papier aluminium. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 6.

- Oie et canard. Préparation : emballer dans du papier aluminium. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 6.

- Chevreuil, lapin, sanglier. Préparation : en portions de 2,5 kg ou sous forme de filets. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Poisson d'eau douce (saumon, carpe, truite, poisson-chat). Préparation : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher. Si nécessaire, retirer la queue et la tête. Durée de conservation maximale (mois) : 2.

- Poissons maigres (bar, turbot, limande) Préparation : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher. Si nécessaire, retirer la queue et la tête. Durée de conservation maximale (mois) : 4.

- Poissons gras (thon, maquereau, tassergal, anchois) Préparation : après avoir vidé le poisson et nettoyé ses écailles, le laver et le sécher. Si nécessaire, retirer la queue et la tête. Durée de conservation maximale (mois) : 2 à 4.

- Crustacés. Préparation : nettoyer et placer dans un sac. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 6.

- Caviar. Préparation : dans son emballage ou dans un récipient en aluminium ou en plastique. Durée de conservation maximale (mois) : 2 à 3.

- Escargots. Préparation : dans de l'eau salée ou dans un récipient en aluminium ou en plastique. Durée de conservation maximale (mois) : 3.

Remarque : l a viande décongelée doit être cuisinée comme de la viande fraîche. Si la viande n'est pas cuisinée après avoir été décongelée, elle ne doit pas être recongelée.

#### b. Légumes et fruits.

- Haricots verts et haricots. Préparation : laver, couper en petits morceaux et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 10 à 13.

- Pois. Préparation : écosser, laver et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 12.

- Chou. Préparation : nettoyer et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8.

- Carotte. Préparation : nettoyer, couper en tranches et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 12.

- Poivrons. Préparation : couper la tige, couper en deux morceaux, retirer l'intérieur et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 8 à 10.

- Épinard. Préparation : laver et porter à ébullition. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 9.

- Chou-fleur. Préparation : retirer les feuilles, couper le cœur en morceaux et laisser tremper quelques instants dans l'eau avec un peu de jus de citron. Durée de conservation maximale (mois) : 10 à 12.

- Aubergines. Préparation : couper en morceaux de 2 cm après lavage. Durée de conservation maximale (mois) : 10 à 12.

- Maïs. Préparation : nettoyer et emballer avec la tige ou sous forme de grains de maïs doux. Durée de conservation maximale (mois) : 12.

- Pommes et poires. Préparation : peler et trancher. Durée de conservation maximale (mois) : 8 à 10.

- Abricots et pêches. Préparation : couper en deux morceaux et retirer le noyau. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 6.

- Fraises et mûres. Préparation : laver et équeuter. Durée de conservation maximale (mois) : 8 à 12.

- Fruits cuits. Préparation : ajouter 10 % de sucre dans le récipient. Durée de conservation maximale (mois) : 12.

- Prunes, cerises. Préparation : laver et équeuter. Durée de conservation maximale (mois) : 8 à 12.

#### c. Divers.

- Pain. Durée de conservation maximale (mois) : 4 à 6. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 2 à 3. Durée de décongélation au four (minute) : 4 à 5 (220 à 225°C).

- Biscuits. Durée de conservation maximale (mois) : 3 à 6. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 1 à 1,5. Durée de décongélation au four (minute) : 5 à 8 (190 à 200°C).

- Pâtes. Durée de conservation maximale (mois) : 1 à 3. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 2 à 3. Durée de décongélation au four (minute) : 5 à 10 (220 à 225°C).

- Tarte. Durée de conservation maximale (mois) : 1 à 1,5. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 3 à 4. Durée de décongélation au four (minute) : 5 à 8 (190 à 200°C).

- Pâte filo. Durée de conservation maximale (mois) : 2 à 3. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 1 à 1,5. Durée de décongélation au four (minute) : 5 à 8 (190 à 200°C).

- Pizza. Durée de conservation maximale (mois) : 2 à 3. Durée de décongélation à température ambiante (heures) : 2 à 4. Durée de décongélation au four (minute) : 15 à 20 (200°C).

#### d. Produits laitiers.

- Lait en pack (homogénéisé). Préparation : dans son propre emballage. Durée de conservation maximale (mois) : 2 à 3. Conditions de conservation : lait, dans son emballage.

- Fromage, en dehors du fromage blanc. Préparation : en tranches. Durée de conservation maximale (mois) : 6 à 8. Conditions de conservation : l'emballage d'origine peut être utilisé pour un stockage pendant une courte période. Conserver emballé dans du papier aluminium pour de plus longues périodes.

- Beurre, margarine. Préparation : dans son emballage. Durée de conservation maximale (mois) : 6.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil.

## 1. Consignes de sécurité.

Mise en garde :maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde :ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde :ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Mise en garde :ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Avertissement : l ors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Avertissement :ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Mise en garde :pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions suivantes :

Si votre appareil utilise le R600a comme réfrigérant (cette information est indiquée sur l'étiquette du réfrigérateur), veiller à éviter d'endommager les éléments du réfrigérateur lors de son transport et de son installation. Le R600a est un gaz naturel respectueux de l'environnement, mais il est explosif. En cas de fuite résultant d'un dommage occasionné aux éléments du réfrigérateur, déplacer ce dernier afin de l'éloigner de toute flamme nue ou source de chaleur et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant quelques minutes.

Lors du transport ou de la mise en place du réfrigérateur, ne pas endommager le circuit du gaz réfrigérant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- les environnements de type chambres d'hôtes,

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si la prise ne correspond pas à la fiche du réfrigérateur, elle doit être remplacée par le fabricant, par un technicien ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Une fiche de terre spéciale a été branchée au câble d'alimentation de votre réfrigérateur. Cette fiche doit être utilisée avec une prise spécialement mise à la terre de 16 ampères ou 10 ampères selon le pays où le produit sera vendu. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, veuillez l'obtenir auprès d'un électricien qualifié.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. Le nettoyage et l'entretient des appareils de réfrigération ne doit pas être fait par des enfants. Les très jeunes enfants (0 à 3 ans) ne doivent pas utiliser les appareils de réfrigération, les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent faire l'objet d'une surveillance continue lorsqu'ils utilisent les appareils de réfrigération, les enfants plus âgés (8 à 14 ans) et les personnes vulnérables peuvent utiliser les appareils de réfrigération en toute sécurité à condition d'être supervisés ou d'avoir reçu des instructions appropriées concernant leur utilisation. Les personnes très vulnérables ne doivent pas utiliser les appareils de réfrigération à moins de faire l'objet d'une surveillance continue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Mise en garde :remplir le bac à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :

Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.

Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.

Les compartiments des denrées congelées deux étoiles conviennent à la conservation des aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de crème glacée et de glaçons.

Les compartiments "une, deux et trois étoiles" ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.

Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

## 2. Dépannage.

Pour réparer l'appareil, contactez le centre de service agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Veuillez noter que la réparation par vos propres soins ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité et peut annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt de la fabrication du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes de circuits imprimés, sources de lumière, poignées de porte, charnières de porte, plateaux et paniers.

Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels, et que toutes les pièces de rechange ne sont pas pertinentes pour tous les modèles.

Les joints de porte seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt de la fabrication du modèle.

### A. Anciens réfrigérateurs et réfrigérateurs hors d'usage.

Si l'ancien réfrigérateur ou congélateur est équipé d'un système de verrouillage, briser ou retirer ce dernier avant la mise au rebut car des enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur de manière accidentelle.

Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des matériaux d'isolation et des agents frigorifiques avec des chlorofluorocarbures. Par conséquent, attention à ne pas nuire à l'environnement lors de leur mise au rebut.

### B. Mise au rebut de votre ancien appareil.

Le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être transporté dans un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de ce produit permet d'éviter toute conséquence négative éventuelle sur l'environnement et la santé, qui pourrait autrement être entraînée par une gestion des déchets inappropriée de ce produit. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers ou le magasin dans lequel ce produit a été acheté.

#### Remarques.

- Il convient de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise utilisation.

- Il convient de suivre toutes les instructions de l'appareil et du manuel d'instructions et de conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir résoudre les problèmes pouvant survenir à l'avenir.

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne peut être utilisé que dans des environnements domestiques et aux fins prévues. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune. Une telle utilisation entraînerait l'annulation de la garantie de l'appareil et notre société n'est pas responsable des pertes éventuelles.

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans les maisons et il ne convient qu'au refroidissement/à la conservation des aliments. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune et/ou pour stocker toute autre substance que de la nourriture. Dans le cas contraire, notre société n'est pas responsable des pertes éventuelles.

## 3. En cours d'utilisation.

Ne pas raccorder votre réfrigérateur-congélateur à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

Ne pas utiliser de fiches endommagées, tordues ou anciennes.

Ne pas tirer, tordre ou endommager le cordon.

N'utilisez pas d'adaptateur.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des adultes. Ne pas autoriser des enfants à jouer avec l'appareil ou à se suspendre à la porte.

Ne jamais toucher le cordon/la fiche d'alimentation avec des mains humides. Ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.

Ne pas placer de bouteilles en verre ou de canettes dans le compartiment à glaçons car ils exploseront lorsque le contenu gèlera.

Ne pas placer de matière explosive ou inflammable dans votre réfrigérateur. Ranger les boissons présentant une forte teneur en alcool verticalement dans le compartiment réfrigérateur et s'assurer que leurs bouchons sont hermétiquement fermés.

Ne pas toucher la glace en la retirant du compartiment à glaçons. La glace peut provoquer des brûlures et/ou des coupures.

Ne pas toucher les aliments congelés avec des mains humides. Ne pas manger de la glace ou des glaçons immédiatement après les avoir sortis du compartiment à glaçons.

Ne pas recongeler des aliments décongelés. Ceci pourrait provoquer des problèmes de santé comme une intoxication alimentaire.

## 4. Avertissements relatifs à l'installation.

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois, prière de vérifier les points suivants :

La tension de fonctionnement de votre réfrigérateur-congélateur est de 220/240 V à 50 Hz.

Attendez 3 heures avant de brancher l'appareil, afin de garantir des performances optimales.

La fiche doit rester accessible après l'installation.

Votre réfrigérateur-congélateur peut dégager une odeur lors de sa première mise en marche. Ceci est normal et cette odeur se dissipera lorsque votre réfrigérateur congélateur commencera à refroidir.

Avant de brancher votre réfrigérateur-congélateur, vérifier que les informations figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance raccordée) correspondent à celles de l'alimentation secteur. En cas de doute, consulter un électricien qualifié.

Insérer la fiche dans une prise dotée d'une mise à la terre correcte. Si la prise ne dispose pas de contact de terre ou si la fiche ne correspond pas, nous recommandons de consulter un électricien qualifié pour obtenir de l'aide.

L'appareil doit être raccordé avec une prise à fusible correctement installée. L'alimentation électrique (C A) et la tension au niveau du point de fonctionnement doivent correspondre aux informations indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (celle-ci se trouve sur la gauche à l'intérieur de l'appareil).

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.

Placer votre réfrigérateur-congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil.

Votre réfrigérateur-congélateur ne doit jamais être utilisé à l'extérieur ou exposé à la pluie.

Votre appareil doit être placé à une distance d'au moins 50 cm de tout poêle, four à gaz et radiateur de chauffage et à au moins 5 cm de tout four électrique.

Si votre réfrigérateur-congélateur est placé à proximité d'un congélateur, une distance d'au moins 2 cm doit les séparer afin d'éviter la formation d'humidité au niveau de sa surface externe.

Ne pas couvrir le corps ou le dessus du réfrigérateur-congélateur avec une nappe ou un napperon. Ceci risquerait d'altérer ses performances.

Un intervalle d'au moins 150 mm est requis au-dessus de l'appareil. Ne rien placer sur l'appareil.

Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.

Nettoyer soigneusement l'appareil avant toute utilisation (voir "Nettoyage et entretien").

Avant d'utiliser votre réfrigérateur-congélateur, essuyer tous ses éléments avec une solution composée d'eau chaude et d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Rincer ensuite à l'eau claire et sécher. Remettre tous les éléments du réfrigérateur-congélateur en place après les avoir nettoyés.

Utiliser les pieds avant réglables pour s'assurer que votre appareil est de niveau et stable. Il est possible d'ajuster les pieds en les tournant dans l'un ou l'autre sens. Ceci doit être effectué avant de placer des aliments dans l'appareil.

Installer l'entretoise permettant de respecter la distance requise (pièce en plastique à l'arrière du produit) en le faisant pivoter à 90° (comme indiqué sur la figure page 34) afin d'éviter que le condenseur ne touche le mur.

La distance entre l'appareil et le mur situé à l'arrière doit être au maximum de 75 mm.

## 5. Avant d'utiliser votre appareil.

Si vous êtes sur le point de faire fonctionner votre appareil pour la première fois ou après l'avoir transporté, maintenez-le tout droit pendant 3 heures et branchez-le pour un fonctionnement optimal. Si vous ne procédez pas ainsi, le compresseur peut être endommagé.

Votre réfrigérateur-congélateur peut dégager une certaine odeur lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois ; cette odeur disparaîtra avec le refroidissement de votre appareil.

## 6. Conseils pour économiser l'énergie.

1. Installer l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée, mais pas à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur ou un four), dans le cas contraire une plaque isolante doit être utilisée.

2. Laisser les aliments et les boissons refroidir avant de les placer dans l'appareil.

3. Placer les aliments en cours de décongélation dans le compartiment du réfrigérateur. La basse température des aliments congelés permettra de refroidir le compartiment du réfrigérateur pendant leur décongélation. Ceci permettra d'économiser de l'énergie. Laisser les aliments décongeler à l'extérieur de l'appareil se traduit par un gaspillage d'énergie.

4. Les boissons et les aliments doivent être conservés fermés dans l'appareil. Dans le cas contraire, l'humidité augmente et, par conséquent, l'appareil utilise plus d'énergie. Conserver les boissons et autre liquides fermés permet de préserver leur odeur et leur goût.

5. Éviter de laisser les portes ouvertes pendant des périodes prolongées et d'ouvrir les portes trop fréquemment car de l'air chaud pénètre alors dans l'appareil et provoque une mise en marche inutile et fréquente du compresseur.

6. Laisser les couvercles des compartiments ayant une température différente (comme les compartiments à légumes et fraîcheur) fermés.

7. Le joint de la porte doit être propre et souple. En cas d'usure, si votre joint est amovible, remplacez-le. S'il n'est pas amovible, vous devez remplacer la porte.

8. Le mode éco/la fonction de réglage par défaut permet de conserver les aliments frais et surgelés tout en économisant de l'énergie.

9. Compartiment des aliments frais (réfrigérateur) : l'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil, et les étagères uniformément réparties, la position des bacs de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.

10. Compartiment congélation (congélateur) : la configuration interne de l'appareil est celle qui garantit l'utilisation la plus efficace de l'énergie.

11. Ne retirez pas les accumulateurs de froid du panier du congélateur (le cas échéant).

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage et entretien.

Schémas pages 45 et46.

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Ne pas nettoyer votre appareil en versant de l'eau dessus.

Ne pas utiliser de produits, de détergents ou de savons abrasifs pour nettoyer l'appareil. Après avoir procéder au lavage, rincer à l'eau claire et sécher soigneusement. Lorsque le nettoyage est terminé, rebrancher la fiche sur l'alimentation électrique avec les mains sèches.

S'assurer que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier de la lampe et dans d'autres composants électriques.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution à base de bicarbonate de soude et d'eau tiède.

Nettoyer les accessoires séparément à la main avec du savon et de l'eau. Ne pas laver les accessoires au lave-vaisselle.

Nettoyer le condenseur avec une brosse au moins 2 fois par an. Ceci permet de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer le rendement.

L'alimentation électrique doit être débranchée pendant le nettoyage.

#### Décongélation.

Votre réfrigérateur exécute un dégivrage automatique. L'eau résultant du dégivrage s'écoule par la goulotte de collecte d'eau pour tomber dans le récipient d'évaporation situé derrière votre réfrigérateur, où elle s'évapore.

S'assurer que la fiche de votre réfrigérateur est débranchée avant de nettoyer le récipient d'évaporation.

Ôter le récipient d'évaporation en retirant les vis comme indiqué. Le nettoyer à l'eau savonneuse à intervalles réguliers. Ceci évitera la formation d'odeurs.

#### Remplacement de l'éclairage LED.

Remarque : le nombre et l'emplacement des bandes LED peuvent varier selon le modèle.

Pour remplacer ces LED, prière de contacter le service après-vente agréé.

## 2. Transport et changement de place.

L'emballage d'origine et la mousse peuvent être conservés pour transporter de nouveau l'appareil (de façon optionnelle).

Envelopper votre appareil avec un emballage épais, des sangles ou des cordes solides et suivre les instructions de transport figurant sur l'emballage.

Retirer toutes les pièces amovibles (les clayettes, les accessoires, les bacs à légumes, etc.) ou les fixer dans l'appareil à l'aide de ruban adhésif pour éviter les chocs en cas de changement de place ou de transport.

Toujours transporter votre appareil en position verticale.

#### Changement de position de la porte.

Le sens d'ouverture de la porte de votre appareil ne peut pas modifier si les poignées sont montées sur la surface avant de la porte de l'appareil.

Il est possible de changer le sens d'ouverture de la porte sur les modèles sans poignées.

Si le sens d'ouverture de la porte de votre appareil peut être modifié, contacter votre technicien agréé le plus proche pour procéder au changement.

## 3. Avant de contacter le service après-vente.

#### Erreurs.

Le réfrigérateur émet un avertissement lorsque la température du réfrigérateur et celle du congélateur atteignent des niveaux inappropriés ou lorsqu'un problème est survenu sur l'appareil. Des codes d'avertissement sont indiqués par les témoins du congélateur et du réfrigérateur.

#### Type d'erreur : E01, E02, E03, E06, E07.

Signification : avertissement du capteur.

Solution : appelez le service d'assistance le plus tôt possible pour demander de l'aide.

#### Type d'erreur : E08.

Signification : avertissement de basse tension.

Motif : la puissance électrique de l'appareil est passée en dessous de 170 V.

Solution :

- cet avertissement n'indique pas une panne de l'appareil. En effet, l'erreur permet d'éviter des dommages au compresseur,

- vous devez augmenter la tension jusqu'aux niveaux requis.

Si cet avertissement persiste, contactez un technicien agréé.

#### Type d'erreur : E09.

Signification : le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid.

Motif : ce dysfonctionnement peut survenir à la suite d'une panne de courant de longue durée.

Solution :

- 1. Réglez la température du congélateur aux valeurs plus froides ou réglez la super congélation. Vous pourrez ainsi supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Gardez les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température,

- 2. Retirez tous les aliments qui ont décongelé lorsque cette erreur s'est produite. Ils doivent être utilisés dans un bref délai,

- 3. N'ajoutez pas d'aliments frais dans le compartiment congélateur tant que l'erreur persiste et que la température correcte n'est pas atteinte.

Si cet avertissement persiste, contactez un technicien agréé.

#### Type d'erreur : E10.

Signification : le compartiment réfrigérateur n'est pas suffisamment froid.

Motif : ce phénomène peut se produire.

- À la suite à une panne de courant de longue durée.

- Après que des aliments chauds ont été placés dans le réfrigérateur.

Solution :

- 1. Réglez la température du réfrigérateur aux valeurs plus froides ou réglez la super réfrigération. Vous pourrez ainsi supprimer le code d'erreur une fois la température requise atteinte. Gardez les portes fermées afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température,

- 2. Dégagez l'emplacement à l'avant des trous du canal d'évacuation d'air et évitez de placer les aliments près du capteur.

Si cet avertissement persiste, contactez un technicien agréé.

#### Type d'erreur : E11.

Signification : le compartiment réfrigérateur est trop froid.

Motif : divers.

Solution :

- 1. Vérifiez si le mode "Super refroidissement" est activé,

- 2. Baissez la température du compartiment réfrigérateur,

- 3. Vérifiez si les orifices sont dégagés.

Si cet avertissement persiste, contactez un technicien agréé.

En cas de problème avec le réfrigérateur, prière de vérifier ce qui suit avant de contacter le service après-vente.

#### Votre réfrigérateur ne fonctionne pas.

Vérifier si :

- votre réfrigérateur est branché et sous tension,

- le fusible a sauté,

- le réglage de température est-il adéquat ?,

- la prise est défectueuse. Pour vérifier cela, brancher un autre appareil en état de marche sur la même prise.

#### Votre réfrigérateur fonctionne mal.

Vérifier si :

- l'appareil est trop chargé,

- les portes sont correctement fermées,

- de la poussière se trouve sur le condenseur,

- une distance adéquate sépare l'appareil et les murs adjacents.

#### Votre réfrigérateur fonctionne bruyamment ?

Les bruits suivants peuvent être entendus pendant le fonctionnement normal de l'appareil.

Un bruit de craquement (craquement de glace) se produit :

- pendant le dégivrage automatique,

- lorsque l'appareil se refroidit ou se réchauffe (en raison de la dilatation du matériau).

Un cliquetis se produit : lorsque le thermostat allume/éteint le compresseur.

Bruit de moteur : indique que le compresseur fonctionne normalement. Le compresseur peut provoquer plus de bruit pendant une courte période lorsqu'il se met en marche pour la première fois.

Un bruit de bouillonnement et un clapotis se produisent : ceci est dû au flux du réfrigérant dans les tuyaux du système.

Un bruit d'écoulement d'eau se produit : ceci est dû à l'eau s'écoulant dans le récipient d'évaporation. Ce bruit est normal pendant le dégivrage.

Un bruit de soufflement se produit : pendant le fonctionnement normal du système en raison de la circulation de l'air.

#### Une accumulation d'humidité se produit dans le réfrigérateur.

Vérifier si :

- l'ensemble des aliments sont emballés correctement. Les emballages doivent être secs avant d'être placés dans le réfrigérateur,

- les portes du réfrigérateur sont ouvertes fréquemment. L'humidité de la pièce pénètre dans le réfrigérateur à chaque fois que les portes sont ouvertes. L'humidité augmente rapidement si les portes sont ouvertes fréquemment, notamment si l'humidité de la pièce est élevée,

- des gouttelettes d'eau s'accumulent sur la paroi arrière. Ceci est normal après le dégivrage automatique (sur les modèles Static).

#### Les portes ne s'ouvrent pas ou ne se ferment pas correctement.

Vérifier si :

- de la nourriture ou des emballages empêchent la fermeture de la porte,

- les compartiments des portes, les clayettes et les tiroirs sont parfaitement en place,

- les joints de porte sont cassés ou tordus,

- votre réfrigérateur est de niveau.

#### Les bords du réfrigérateur en contact avec le joint de porte sont chauds.

En été notamment (par temps chaud), les surfaces en contact avec le joint de porte peuvent chauffer pendant le fonctionnement du compresseur. C'est normal.

#### Remarques importantes.

- En cas de coupure d'électricité ou si l'appareil est débranché puis rebranché, le gaz du système de refroidissement se déstabilise ce qui provoque l'ouverture de l'élément thermique de protection du compresseur. Votre réfrigérateur recommence à fonctionner normalement après 5 minutes.

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (comme pendant les vacances), débrancher la fiche. Dégivrer et nettoyer le réfrigérateur, puis laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs.

- Si le problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, prière de consulter votre technicien agréé le plus proche.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux fins énoncées uniquement. Il ne convient pas à une utilisation commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil de façon non conforme aux présentes instructions, nous insistons sur le fait que le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables quant à une quelconque réparation ou panne survenant pendant la période de garantie.

# V. Accès au service Consommateurs.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.