ELECTROLUX.

Table de cuisson induction, DIT60331BK.

Mode d'emploi adapté de décembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Zones de cuisson.

La table de cuisson est constituée d'une plaque vitrocéramique rectangulaire avec un bord avant biseauté.

Sur cette table, se trouvent 3 zones de cuisson à induction réparties de la façon suivante :

- zone arrière gauche : puissance nominale (1 400 W), Power Boost (2 500 W),

- zone avant gauche : puissance nominale (2 300 W), Power Boost (3 700 W),

- zone droite : puissance nominale (1 800 W), Power Boost (2 800 W) ; puissance nominale (3 500 W), Power Boost (3 700 W).

## 2. Bandeau de commandes.

Le bandeau de commandes se trouve dans la partie avant droite de la table de cuisson.

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Vous devrez les repérer par tout moyen.

Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

Le bandeau de commande est décrit de l'arrière vers l'avant et de gauche à droite :

a) Ligne 1 :

- touche Hob2Hood et le voyant associé : pour activer et désactiver le mode manuel de la fonction,

- touche Verrouil./Dispositif de sécurité enfant et le voyant associé : pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande,

- touche Power Boost, zone arrière gauche : pour activer la fonction,

- touches Bas et Haut zone arrière gauche : pour sélectionner un niveau de cuisson,

- indicateur du niveau de cuisson zone arrière gauche : pour indiquer le niveau de cuisson,

- voyants du minuteur des zones arrière gauche et avant gauche : pour indiquer la zone de cuisson à laquelle se réfère la durée sélectionnée,

- affichage du minuteur : pour indiquer la durée, en minutes,

- voyant du minuteur de la zone droite : pour indiquer la zone de cuisson à laquelle se réfère la durée sélectionnée,

b) Ligne 2 :

- touche Marche/Arrêt et le voyant associé : pour allumer et éteindre la table de cuisson,

- touche Pause et le voyant associé : pour activer et désactiver la fonction,

- touche Power Boost, zone avant gauche : pour activer la fonction,

- touches Bas et Haut zone avant gauche : pour sélectionner un niveau de cuisson,

- indicateur du niveau de cuisson zone avant gauche : pour indiquer le niveau de cuisson,

- touche Moins : pour diminuer la durée,

- touche Zone de cuisson : pour choisir la zone de cuisson,

- touche Plus : pour augmenter la durée,

- indicateur du niveau de cuisson zone droite : pour indiquer le niveau de cuisson,

- touches Bas et Haut zone droite : pour sélectionner un niveau de cuisson,

- touche Power Boost, zone droite : pour activer la fonction.

#### Affichage du niveau de cuisson.

Afficheur et Description.

- "0" : La zone de cuisson est désactivée.

- "1" à "9"/"2." à "6." : La zone de cuisson est activée. Le point indique que le niveau de cuisson a changé de moitié.

- "u" : Pause est activé.

- "A" : Montée en température automatique est activé.

- "P" : Power Boost est activé.

- "E" pluce chiffre : Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

- "3 tirets"/"2 tirets"/"1 tiret" : OptiHeat Control (indicateur de chaleur résiduelle en 3 étapes) : continuer la cuisson/maintien au chaud/chaleur résiduelle.

- "L" : Touche Verrouil./Dispositif de sécurité enfant est activée.

- "F" : Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.

- "-" : Arrêt automatique est activé.

#### OptiHeat Control (indicateur de chaleur résiduelle en 3 étapes).

Avertissement ! "3 tirets"/"2 tirets"/"1 tiret" : il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.

Les voyants indiquent le niveau de chaleur résiduelle des zones de cuisson que vous utilisez actuellement. Les voyants des zones voisines peuvent également s'allumer, même si vous ne les utilisez pas.

Les zones de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des récipients de cuisson. La vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Utilisation quotidienne.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Activation et désactivation.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

### B. Arrêt automatique.

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

- toutes les zones de cuisson sont désactivées,

- vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

- vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint. Enlevez l'objet ou nettoyez le bandeau de commande.

- la table de cuisson surchauffe (par exemple lorsqu'un récipient chauffe à vide). Laissez la zone de cuisson refroidir avant d'utiliser à nouveau la table de cuisson.

- vous avez utilisé un récipient inadapté. Le symbole, "F", s'allume et la zone de cuisson se désactive automatiquement au bout de 2 minutes,

- vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, le symbole "-" (Arrêt automatique est activé) s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et la durée après laquelle la table de cuisson s'éteint est la suivante :

- Niveau de cuisson : "u" (Pause), 1 à 2. La table de cuisson s'éteint au bout de : 6 heures.

- Niveau de cuisson : 3 à 4. La table de cuisson s'éteint au bout de : 5 heures.

- Niveau de cuisson : 5. La table de cuisson s'éteint au bout de : 4 heures.

- Niveau de cuisson : 6 à 9. La table de cuisson s'éteint au bout de : 1,5 heure.

### C. Niveau de cuisson.

Appuyez sur la touche "Haut" pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur la touche "Bas" pour diminuer le niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur les touches "Haut" et "Bas" pour désactiver la zone de cuisson.

### D. Utilisation des zones de cuisson.

Posez le récipient au centre de la zone de cuisson souhaitée. Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé.

### E. Montée en température automatique.

Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de cuisson sélectionné en un temps plus court. Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide.

Pour activer la fonction pour une zone de cuisson : appuyez sur "Power Boost ("P" s'allume).

Appuyez immédiatement sur la touche "Haut" ("A" s'allume). Appuyez immédiatement sur la touche "Bas" jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé s'affiche. Au bout de 3 secondes, "A" s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur la touche "Bas".

### F. Power Boost.

Cette fonction vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction. La fonction peut être activée pour la zone de cuisson à induction uniquement pour une durée limitée. Lorsque cette durée est écoulée, la zone de cuisson à induction revient automatiquement au niveau de cuisson le plus élevé.

Reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques".

Pour activer la fonction pour une zone de cuisson : appuyez sur la touche "Power Boost". "P" s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur la touche "Power Boost" ou la touche "Bas".

### G. Power Boost avec une zone de cuisson double anneau.

La fonction du circuit intérieur s'active dès que la table de cuisson détecte un récipient dont le diamètre est inférieur à celui du circuit intérieur. La fonction s'active sur le circuit extérieur dès que la table de cuisson détecte un récipient dont le diamètre est supérieur à celui du circuit intérieur.

### H. Minuteur.

#### a. Minuteur à rebours.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée d'une seule session de cuisson.

Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Pour sélectionner la zone de cuisson : appuyez sur la touche "Zone de cuisson" à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson apparaisse.

Pour activer la fonction ou modifier la durée : appuyez sur la touche Plus ou "Moins" du minuteur pour régler la durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter, le décompte commence.

Pour voir le temps restant : appuyez sur la touche "Zone de cuisson" pour sélectionner la zone de cuisson. Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter. L'affichage indique la durée restante.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur la touche "Zone de cuisson" pour sélectionner la zone de cuisson, puis appuyez sur la touche "Moins". Le décompte s'effectue jusqu'à "00". L'indicateur de la zone de cuisson disparaît.

Lorsque le compte à rebours est terminé, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur la touche "Zone de cuisson".

#### b. Minuteur.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque la table de cuisson est allumée et les zones de cuisson ne sont pas activées. L'affichage du niveau de cuisson indique "0".

Pour activer la fonction : appuyez sur la touche "Zone de cuisson" puis sur la touche Plus ou "Moins" du minuteur pour régler la durée. Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit et "00" clignote.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur la touche "Zone de cuisson".

Pour désactiver la fonction : appuyez sur la touche "Zone de cuisson" puis appuyez sur la touche "Moins". Le décompte s'effectue jusqu'à "00".

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

### i. Pause.

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour toutes les zones de cuisson activées.

Lorsque la fonction est en cours, tous les autres symboles du bandeau de commande sont verrouillés.

La fonction ne désactive pas les fonctions du minuteur.

Appuyez sur la touche "Pause" pour activer la fonction. "u" apparaît. Le niveau de cuisson passe à "1".

Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche "Pause". Le niveau de cuisson précédent est activé.

### J. Touches "Verrouil.".

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur la touche "Verrouil.". "L" s'affiche pendant 4 secondes. Le minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur la touche "Verrouil.". Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est également désactivée.

### K. Dispositif de sécurité enfant.

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : activez la table de cuisson avec la touche "Marche/Arrêt". Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur la touche "Dispositif de sécurité enfant" pendant 4 secondes. "L" s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".

Pour désactiver la fonction : activez la table de cuisson avec la touche "Marche/Arrêt". Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur la touche "Dispositif de sécurité enfant" pendant 4 secondes. "0" s'allume. Éteignez la table de cuisson en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".

Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson : activez la table de cuisson avec la touche "Marche/Arrêt". "L" s'allume. Appuyez sur la touche "Dispositif de sécurité enfant" pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque vous éteignez la table de cuisson avec la touche "Marche/Arrêt", la fonction est de nouveau activée.

### L. Gestion alimentation.

Schéma page 13.

Des zones de cuisson sont regroupées en fonction de l'emplacement et du nombre de phases de la table de cuisson. Reportez-vous à l'illustration.

Chaque phase dispose d'une charge électrique maximale de 3 700 W.

La fonction répartit la puissance entre les zones de cuisson raccordées à la même phase.

La fonction s'active lorsque la charge électrique totale des zones de cuisson raccordées à une phase simple dépasse 3 700 W.

La fonction diminue la puissance des autres zones de cuisson raccordées à la même phase.

L'affichage des niveaux de cuisson des zones réduites alterne entre le niveau de cuisson choisi et le niveau de cuisson réduit. Après quelques minutes, l'affichage des niveaux de cuisson des zones réduites affiche le niveau de cuisson réduit seul.

### m, Hob2Hood.

Il s'agit d'une fonction automatique de pointe permettant de relier la table de cuisson à une hotte spéciale. La table de cuisson et la hotte disposent toutes les deux d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie automatiquement en se basant sur le réglage du mode et de la température du récipient le plus chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous pouvez également activer le ventilateur manuellement depuis la table de cuisson.

Sur la plupart des hottes, le système de commande à distance est désactivé par défaut. Activez-le avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la hotte.

#### a. Activation automatique de la fonction.

Pour activer automatiquement la fonction, réglez le mode automatique sur H1-H6. À l'origine, la table de cuisson est réglée sur H5. La hotte réagit dès que vous allumez la table de cuisson. La table de cuisson détecte automatiquement la température du récipient et ajuste la vitesse du ventilateur.

#### b. Modes automatiques.

- Mode H0. Éclairage automatique : arrêt. Faire bouillir : arrêt. Faire frire : arrêt.

- Mode H1. Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : arrêt. Faire frire : arrêt.

- Mode H2 (ce mode active le ventilateur et l'éclairage, sans tenir compte de la température). Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : vitesse "1" du ventilateur. Faire frire : vitesse "1" du ventilateur.

- Mode H3. Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : arrêt. Faire frire : vitesse "1" du ventilateur.

- Mode H4. Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : vitesse "1" du ventilateur. Faire frire : vitesse "1" du ventilateur.

- Mode H5. Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : vitesse "1" du ventilateur. Faire frire : vitesse "2" du ventilateur.

- Mode H6. Éclairage automatique : marche. Faire bouillir : vitesse "2" du ventilateur. Faire frire : vitesse "3" du ventilateur.

Faire bouillir : la table de cuisson détecte le processus d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur en fonction du mode automatique.

Faire frire : la table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en fonction du mode automatique.

#### c. Modification du mode automatique.

Éteignez l'appareil.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant 3 secondes. L'affichage s'allume, puis s'éteint.

Appuyez sur la touche "Verrouil."pendant 3 secondes.

Appuyez plusieurs fois sur la touche "Zone de cuisson" jusqu'à ce que "H" s'affiche.

Appuyez sur la touche Plus du minuteur pour sélectionner un mode automatique.

Pour faire fonctionner directement la hotte, désactivez le mode automatique de la fonction sur le bandeau de commande de la hotte.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson à la fin de la cuisson, le ventilateur de la hotte peut continuer de tourner pendant un certain temps. Au bout d'un moment, le système désactive automatiquement le ventilateur et vous empêche de l'activer accidentellement durant les 30 secondes qui suivent.

#### d. Activation manuelle de la vitesse du ventilateur.

Vous pouvez également activer la fonction manuellement. Pour ce faire, appuyez sur la touche "Hob2Hood" lorsque la table de cuisson est allumée. Cela désactive le fonctionnement automatique de la fonction et vous permet de modifier manuellement la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche "Hob2Hood", la vitesse du ventilateur est augmentée d'un palier. Lorsque vous atteignez un niveau intensif et que vous appuyez sur la touche "Hob2Hood" à nouveau, la vitesse du ventilateur revient à "0", désactivant ainsi le ventilateur de la hotte. Pour réactiver le ventilateur à vitesse "1", appuyez sur la touche "Hob2Hood".

Pour activer le fonctionnement automatique de la fonction, éteignez puis rallumez la table de cuisson.

#### e. Activation de l'éclairage.

Vous pouvez régler la table de cuisson pour que l'éclairage s'allume automatiquement dès que la table de cuisson est allumée. Pour ce faire, réglez le mode automatique sur H1-H6.

L'éclairage de la hotte s'éteint 2 minutes après la mise hors tension de la table de cuisson.

## 2. Conseils.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Récipients de cuisson.

Pour les zones de cuisson à induction, un champ électromagnétique puissant crée très rapidement la chaleur dans le récipient.

Utilisez les zones de cuisson à induction avec un récipient de cuisson adapté.

Le fond du récipient de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Assurez-vous que le fond du récipient est propre avant de le placer sur la surface de la table de cuisson.

Afin d'éviter les rayures, ne faites pas glisser et ne frottez pas le récipient sur la surface vitrocéramique.

#### Matériaux des récipients de cuisson.

Corrects : fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable, fond multicouche (homologué par le fabricant).

Incorrects : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.

Les récipients de cuisson conviennent pour l'induction si :

- une petite quantité d'eau contenue dans un récipient chauffe dans un bref laps de temps sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal,

- un aimant adhère au fond du récipient.

#### Dimensions des récipients de cuisson.

Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé.

L'efficacité de la zone de cuisson dépend du diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le diamètre minimal recommandé ne reçoit qu'une petite partie de la puissance générée par la zone de cuisson.

Pour des raisons de sécurité et des résultats de cuisson optimaux, n'utilisez pas de récipient plus grand qu'indiqué dans le paragraphe "Spécification des zones de cuisson". Évitez de garder les récipients à proximité du bandeau de commande durant la cuisson. Cela peut affecter le fonctionnement du bandeau de commande ou activer accidentellement les fonctions de la table de cuisson.

Reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques".

### B. Bruits pendant le fonctionnement.

Si vous entendez :

- craquement : le récipient est composé de différents matériaux (conception "sandwich"),

- sifflement : vous utilisez une zone de cuisson avec un niveau de puissance élevé et le récipient est composé de différents matériaux (conception "sandwich"),

- bourdonnement : vous utilisez un niveau de puissance élevé,

- cliquetis : une commutation électrique se produit,

- sifflement, bourdonnement : le ventilateur fonctionne.

Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas une anomalie de l'appareil.

### C. Exemples de cuisson.

Le rapport entre le niveau de cuisson et la consommation énergétique de la zone de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque vous Augmentez le niveau de cuisson, cela n'est pas proportionnel avec l'augmentation de la consommation d'énergie. Cela veut dire qu'une zone de cuisson avec le niveau de cuisson moyen utilise moins de la moitié de sa puissance.

Les données ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement.

#### Niveau de cuisson : "u" (Pause), 1.

Utilisation : conserver les aliments cuits au chaud.

Durée (minutes) : au besoin.

Conseils : placez un couvercle sur le récipient.

#### Niveau de cuisson : 1 à 2.

Utilisation : sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.

Durée (minutes) : 5 à 25.

Conseils : mélangez de temps en temps.

#### Niveau de cuisson : 1 à 2.

Utilisation : solidifier (omelettes, oeufs cocotte).

Durée (minutes) : 10 à 40.

Conseils : couvrez pendant la cuisson.

#### Niveau de cuisson : 2 à 3.

Utilisation : faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

Durée (minutes) : 25 à 50.

Conseils : ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez les plats à base de lait durant la cuisson.

#### Niveau de cuisson : 3 à 4.

Utilisation : cuire à la vapeur des légumes, du poisson et de la viande.

Durée (minutes) : 20 à 45.

Conseils : ajoutez quelques cuillerées à soupe de liquide.

#### Niveau de cuisson : 4 à 5.

Utilisation : cuire des pommes de terre à la vapeur.

Durée (minutes) : 20 à 60.

Conseils : utilisez 1/4 Litre d'eau maximum pour 750 g de pommes de terre.

#### Niveau de cuisson : 4 à 5.

Utilisation : cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Durée (minutes) : 60 à 150.

Conseils : ajoutez jusqu'à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.

#### Niveau de cuisson : 5 à 7.

Utilisation : faire revenir escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

Durée (minutes) : au besoin.

Conseils : retournez à la moitié du temps.

#### Niveau de cuisson : 7 à 8.

Utilisation : cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, filets, steaks.

Durée (minutes) : 5 à 15.

Conseils : retournez à la moitié du temps.

#### Niveau de cuisson : 9.

Utilisation : faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

#### Niveau de cuisson : Power Boost.

Utilisation : faites bouillir une grande quantité d'eau. Power Boost est activée.

### D. Conseils pour Hob2Hood.

Lorsque vous faites fonctionner la table de cuisson avec la fonction :

- protégez le bandeau de commande de la hotte des rayons directs du soleil,

- ne dirigez pas de lumière halogène sur le bandeau de commande de la hotte,

- ne recouvrez pas le bandeau de commande de la table de cuisson,

- ne bloquez pas le signal entre la table de cuisson et la hotte (par exemple avec la main, la poignée d'un ustensile ou un grand récipient). Reportez-vous à l'image (page 16).

La hotte sur l'illustration est uniquement donnée à titre d'exemple.

D'autres appareils contrôlés à distance peuvent bloquer le signal. N'utilisez pas ce type d'appareil à proximité de la table de cuisson lorsque la fonction Hob2Hood est activée.

#### Hottes dotées de la fonction Hob2Hood.

Pour trouver la gamme complète des hottes dotées de cette fonction, consultez notre site Web destiné aux consommateurs. Les hottes Electrolux dotées de cette fonction doivent porter le symbole "Hob2Hood".

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques techniques.

### A. Plaque signalétique.

- Modèle : DIT60331BK.

- PNC : 949 599 123 00.

- Type : 61 B3A 02 AA 220.

- 240 V/400 V 2N, 50 - 60 Hz.

- Induction : 7,35 kW.

- Fabriqué en Allemagne.

- Numéro de série : (à noter).

- 7,35 kW.

- Electrolux CE.

### B. Spécification des zones de cuisson.

#### Zone de cuisson : avant gauche.

Puissance nominale (niveau de cuisson maximum Watt) : 2 300.

Power Boost (Watt) : 3 700.

Power Boost durée maximale (minutes) : 10.

Diamètre du récipient (millimètre) : 125 à 210.

#### Zone de cuisson : arrière gauche.

Puissance nominale (niveau de cuisson maximum Watt) : 1 400.

Power Boost (Watt) : 2 500.

Power Boost durée maximale (minutes) : 4.

Diamètre du récipient (millimètre) : 125 à 145.

#### Zone de cuisson : avant droite.

Puissance nominale (niveau de cuisson maximum Watt) : 1 800.

Power Boost (Watt) : 2 800.

Power Boost durée maximale (minutes) : 10.

Diamètre du récipient (millimètre) : 145 à 245.

#### Zone de cuisson : avant droite.

Puissance nominale (niveau de cuisson maximum Watt) : 3 500.

Power Boost (Watt) : 3 700.

Power Boost durée maximale (minutes) : 10.

Diamètre du récipient (millimètre) : 245 à 280.

La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données ci-dessus. Elle dépend de la matière et des dimensions du récipient.

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas les diamètres indiqués ci-dessus.

## 2. Rendement énergétique.

### A. Informations sur le produit conformément à la norme EU 66/2014 valable pour le marché européen uniquement.

- Identification du modèle : DIT60331BK

- Type de table de cuisson : table de cuisson intégrée

- Nombre de zones de cuisson : 3

- Technologie de chauffage : induction

- Diamètre des zones de cuisson circulaires : avant gauche (21,0 cm) ; arrière gauche (14,5 cm) ; avant droite (28,0 cm).

- Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC electric cooking) : avant gauche (179,3 Watt heure par kg) ; arrière gauche (183,2 Watt heure kg) ; avant droite (178,9 Watt heure par kg).

- Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob) : 180,5 Watt heure par kg.

E N, 60350-2. Appareils de cuisson domestiques électriques. Partie 2 : tables de cuisson, méthodes de mesure des performances.

### B. Économie d'énergie.

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

Activez toujours la zone de cuisson après avoir posé le récipient dessus.

Placez les plus petits récipients sur les plus petites zones de cuisson.

Posez directement le récipient au centre de la zone de cuisson.

Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au chaud ou pour faire fondre.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Avertissement : tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles deviennent chaudes en cours d'utilisation.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Avertissement : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.

Avertissement : il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

Attention : l'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.

Attention : toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

Avertissement : risque d'incendie ! N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la détection des récipients.

Si la surface vitrocéramique, en verre est fissurée, éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service après-vente agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Avertissement : utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

## 2. Consignes de sécurité.

### A. Installation.

Avertissement ! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Avertissement ! Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure cause des gonflements.

Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

Chaque appareil est doté de ventilateurs de refroidissement dans le fond.

Si l'appareil est installé au-dessus d'un tiroir :

- ne rangez pas de feuilles ni de petits bouts de papier qui pourraient être aspirés et endommager les ventilateurs de refroidissement ou le système de refroidissement,

- laissez une distance d'au moins 2 cm entre le fond de l'appareil et les objets rangés dans le tiroir.

Ôtez tout panneau de séparation installé dans le meuble sous l'appareil.

### B. Branchement électrique.

Avertissement ! Risque d'incendie ou d'électrocution.

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

L'appareil doit être relié à la terre.

Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.

Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

Assurez-vous qu'une protection anti- électrocution est installée.

Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre service après-vente agréé ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.

Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

Si la prise secteur est détachée, ne branchez pas la fiche secteur. Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

L'installation électrique doit comporter un dispositif d'isolation qui vous permet de déconnecter l'appareil du secteur à tous les pôles. Le dispositif d'isolement doit avoir une largeur d'ouverture de contact de 3 mm minimum.

### C. Utilisation.

Avertissement ! Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de récipient.

Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.

N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut éclabousser.

Avertissement ! Risque d'incendie et d'explosion.

Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Avertissement ! Risque d'endommagement de l'appareil.

Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur la surface en verre de la table de cuisson.

Ne laissez pas le contenu des récipients s'évaporer entièrement.

Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

### D. Entretien et Nettoyage.

Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

Mettez à l'arrêt l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

### E. Service.

Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

### F. Mise au rebut.

Avertissement ! Risque de blessure ou d'asphyxie.

Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

## 3. Installation.

Avertissement ! Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Avant l'installation.

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série : (à noter).

### B. Tables de cuisson intégrées.

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

### C. Câble d'alimentation.

La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble suivant : H05V2V2-F qui doit supporter une température minimale de 90°C. Contactez votre service après-vente.

### D. Assemblage.

Schémas pages 7 et 8.

Si vous installez la table de cuisson sous une hotte, reportez-vous aux instructions d'installation de la hotte pour connaître la distance minimale nécessaire entre les appareils.

Si l'appareil est installé au-dessus d'un tiroir, la ventilation de la table de cuisson peut chauffer les éléments rangés dans le tiroir durant la cuisson.

## 4. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Informations générales.

Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

Utilisez toujours un récipient dont le fond est propre.

Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

### B. Nettoyage de la table de cuisson.

Enlevez immédiatement :le plastique fondu, les feuilles de plastique, le sucre et les aliments contenant du sucre car la saleté peut endommager la table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez :traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

Pour retirer les décolorations métalliques brillantes :utilisez une solution d'eau additionnée de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un chiffon.

## 2. Dépannage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Que faire si...

#### Problème : vous ne pouvez pas allumer la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause possible : la table de cuisson n'est pas branchée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution : vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.

Cause possible : le fusible a disjoncté.

Solution : assurez-vous que le fusible est la cause du dysfonctionnement. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Cause possible : vous ne réglez pas le niveau de cuisson dans les 10 secondes.

Solution : allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes.

Cause possible : vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

Solution : appuyez sur une seule touche sensitive.

Cause possible : la fonction Pause est activée.

Solution : reportez-vous à la section "Utilisation quotidienne".

Cause possible : il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Solution : nettoyez le bandeau de commande.

#### Problème : un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint. Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

Cause possible : vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Solution : retirez l'objet des touches sensitives.

#### Problème : la table de cuisson s'éteint.

Cause possible : vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive "Marche/Arrêt".

Solution : retirez l'objet de la touche sensitive.

#### Problème : le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Cause possible : la zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps ou le capteur est endommagé.

Solution : si la zone a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à un service après-vente agréé.

#### Problème : Hob2Hood ne fonctionne pas.

Cause possible : vous avez recouvert le bandeau de commande.

Solution : retirez l'objet du bandeau de commande.

Cause possible : vous utilisez un très grand récipient qui bloque le signal.

Solution : utilisez un plus petit récipient, changez la zone de cuisson ou faites fonctionner la hotte manuellement.

#### Problème : la fonction Montée en température automatique ne fonctionne pas.

Cause possible : la zone est chaude.

Solution : laissez la zone refroidir suffisamment.

Cause possible : le niveau de cuisson le plus élevé est réglé.

Solution : le niveau de cuisson le plus élevé est identique à la puissance de la fonction.

#### Problème : le niveau de cuisson oscille entre deux niveaux.

Cause possible : la fonction Gestion alimentation est activée.

Solution : reportez-vous à la section "Utilisation quotidienne".

#### Problème : les touches sensitives deviennent chaudes.

Cause possible : le récipient est trop grand ou vous le placez trop près des commandes.

Solution : placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si possible.

#### Problème : "L" s'affiche.

Cause possible : dispositif de sécurité enfant ou Touches "Verrouil." est activé.

Solution : reportez-vous à la section "Utilisation quotidienne".

#### Problème : "F" s'affiche.

Cause possible : il n'y a pas de récipient sur la zone.

Solution : posez un récipient sur la zone.

Cause possible : le récipient n'est pas adapté.

Solution : utilisez un récipient adapté. Reportez-vous à la section "Conseils".

Cause possible : le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit pour la zone.

Solution : utilisez des récipients dont les dimensions sont correctes. Reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques".

#### Problème : le circuit extérieur est éteint.

Cause possible : le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit.

Solution : utilisez un récipient avec un fond de diamètre supérieur.

#### Problème : "E" et un chiffre s'affichent.

Cause possible : une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Solution : éteignez la table de cuisson et rallumez-la au bout de 30 secondes. Si "E" s'affiche à nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise électrique. Au bout de 30 secondes, rebranchez la table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

#### Problème : un bip constant se déclenche.

Cause possible : le branchement électrique est incorrect.

Solution : débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation.

### B. Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique. Donnez également la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Nous pensons à vous.

Merci d'avoir acheté un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, cet appareil a été conçu pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Web pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.electrolux.com/support

- enregistrer votre produit pour un meilleur service : www.registerelectrolux.com

- acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

## 2. Service et assistance à la clientèle.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série. Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modifications.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.