Electrolux.

Cuisinière gaz LKM, 6 2 4 0 2 2, W.

Édition adaptée novembre 2025.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face supérieure.

1.3. Face arrière.

2. Informations de sécurité.

2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

2.2. Sécurité générale.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Installation.

3.2. Branchement électrique.

3.3. Raccordement au gaz.

3.4. Utilisation.

3.5. Entretien et nettoyage.

3.6. Éclairage interne.

3.7. Service.

3.8. Mise au rebut.

4. Installation.

4.1. Emplacement de l'appareil.

4.2. Données techniques.

4.3. Autres données techniques.

4.4. Diamètres de dérivation.

4.5. Brûleurs à gaz pour gaz naturel G20 20 mbar.

4.6. Brûleurs à gaz pour gaz naturel G25 25 mbar.

4.7. Brûleurs à gaz pour LPG G30 28-30 mbar, G30 30 mbar.

4.8. Brûleurs à gaz pour LPG G31 30 mbar.

4.9. Brûleurs à gaz pour LPG G31 37 mbar.

4.10. Raccordement au gaz.

4.11. Raccordement de tuyaux flexibles non métalliques.

4.12. Raccordement aux différents types de gaz.

4.13. Remplacement des injecteurs de la table de cuisson.

4.14. Réglage du niveau de gaz minimal du brûleur de la table de cuisson.

4.15. Mise de niveau de l'appareil.

4.16. Protection anti-bascule.

4.17. Installation électrique.

5. Avant la première utilisation.

5.1. Préchauffage et nettoyage initiaux.

5.2. Installation du couvercle de la sortie de vapeur.

6. Plaque de cuisson : utilisation quotidienne.

6.1. Allumage du brûleur de la table de cuisson.

6.2. Arrêt du brûleur.

6.3. Niveau de cuisson pour la zone de cuisson électrique.

7. Plaque de cuisson : conseils et astuces.

7.1. Récipients de cuisson.

7.2. Diamètre des ustensiles de cuisson.

7.3. Guide de cuisson simplifié pour les zones de cuisson électriques.

8. Plaque de cuisson : entretien et nettoyage.

8.1. Informations générales.

8.2. Nettoyage de la table de cuisson.

8.3. Nettoyage de la plaque électrique.

8.4. Nettoyage de la bougie d'allumage.

8.5. Supports de casserole.

8.6. Entretien périodique.

9. Four : utilisation quotidienne.

9.1. Activation et désactivation du four.

9.2. Thermostat de sécurité.

9.3. Fonctions du four.

10. Four : fonctions de l'horloge.

10.1. Minuteur.

11. Four : utilisation des accessoires.

11.1. Insertion des accessoires.

12. Four : conseils et astuces.

13. Four : entretien et nettoyage.

13.1. Remarques concernant le nettoyage.

13.2. Fours en acier inoxydable ou en aluminium.

13.3. Retrait des supports de grille.

13.4. Nettoyage catalytique.

13.5. Nettoyage de la porte du four.

13.6. Le tiroir.

13.7. Remplacement de l'ampoule.

14. Dépannage.

14.1. Que faire si...

14.2. Données de maintenance.

15. Efficacité énergétique.

15.1. Informations sur le produit conformément aux réglementations d'écoconception de l'UE pour les plaques de cuisson.

15.2. Table de cuisson : économie d'énergie.

15.3. Fiche d'informations sur le produit et informations sur le produit conformément aux réglementations européennes sur l'étiquetage énergétique et l'écoconception pour les fours.

15.4. Four : économie d'énergie.

16. En matière de protection de l'environnement.

17. Mentions légales.

Bienvenue chez, Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations : electrolux.com/support.

Sous réserve de modifications.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

## 1.1. Face avant.

La face avant de l'appareil est composée de la porte du four et sur sa partie supérieure, du bandeau de commande.

Porte du four.

Vous l'ouvrirez à l'aide de sa poignée intégrée sur toute sa longueur, en tirant vers vous de haut en bas.

Après ouverture, vous accéderez à l'intérieur du four.

Intérieur.

L'intérieur de l'appareil est composé de plusieurs éléments :

• paroi supérieure : résistance,

• parois latérales : support de grille à 4 niveaux, amovible,

• paroi arrière : haut droit se trouve l'éclairage ; centre gauche se trouve la chaleur tournante.

Bandeau de commande.

Sur la partie supérieure de la face avant se trouve le bandeau de commande. Vous y trouverez de gauche à droite :

• manettes de la table de cuisson (foyer arrière gauche, foyer avant gauche, foyer avant droit, foyer arrière droit),

• manette du minuteur (symbole cadran),

• manette de réglage de la température (mention °C),

• sélecteur de fonctions du four (mention 0),

• entre la manette de réglage de la température et le sélecteur de fonctions du four se situe 2 témoins lumineux (Indicateur "symbole de température" ; éclairage "symbole voyant de la table de cuisson").

## 1.2. Face supérieure.

Vous y trouverez la surface de cuisson composée de 4 foyers :

• arrière gauche : brûleur auxiliaire,

• avant gauche : brûleur rapide,

• arrière droit : zone de cuisson 1 500 Watt (diamètre 180 mm),

• avant droit : brûleur semi-rapide.

Sur l'arrière centrale se trouve la sortie cuisson vapeur (le nombre et la position varient selon le modèle).

## 1.3. Face arrière.

Vous y trouverez le câble d'alimentation.

# 2. Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-lés convenablement.

• Avertissement : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation et de refroidissement.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 2.2. Sécurité générale.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.

• Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.

• L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement par un professionnel qualifié.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2 000 m.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sur les navires, bateaux ou vaisseaux.

• N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative pour éviter tout risque de surchauffe.

• N'installez pas l'appareil sur une plateforme.

• N'utilisez pas l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

• Avertissement : il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

• N'utilisez jamais d'eau pour éteindre le feu de cuisson. Éteignez l'appareil et couvrez les flammes, par exemple avec une couverture ignifuge ou un couvercle.

• Attention : toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

• Avertissement : Risque d'incendie, n'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

• N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte vitrée ou le verre des couvercles à charnière de la table de cuisson car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.

• Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson car ils peuvent devenir chauds.

• Avertissement : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.

• Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou insérer des accessoires ou des plats allant au four.

• Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation électrique.

• Avertissement : assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule pour éviter tout risque d'électrocution.

• Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.

• Soyez prudent lorsque vous manipulez le tiroir de rangement. Il peut être très chaud.

• Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord l'avant du support de grille, puis l'arrière à distance des parois latérales. Installez les supports de grille dans l'ordre inverse.

• Avertissement : utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson, conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson, dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

# 3. Consignes de sécurité.

Cet appareil est adapté au marché Français.

## 3.1. Installation.

Avertissement : l'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.

• Les dimensions du meuble de cuisine et de la niche d'encastrement doivent être appropriées.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.

• Certaines pièces de l'appareil sont électrifiées. Placez l'appareil de façon à éviter que l'on puisse toucher les pièces dangereuses.

• Les côtés de l'appareil doivent rester à côté d'appareils ou d'éléments ayant la même hauteur.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Veillez toujours à installer des stabilisateurs afin d'éviter que l'appareil ne bascule. Reportez-vous au chapitre "Installation".

## 3.2. Branchement électrique.

Avertissement : risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

• Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer en contact ou s'approcher de la porte de l'appareil, ou de la niche d'encastrement sous l'appareil, particulièrement lorsqu'il est en marche ou que la porte est chaude.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées, doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.

• Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation.

Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

• Si la prise secteur est détachée, ne branchez pas la fiche secteur.

• Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

• L'installation électrique doit comporter un dispositif d'isolation qui vous permet de déconnecter l'appareil du secteur à tous les pôles. Le dispositif d'isolement doit avoir une largeur d'ouverture de contact de 3 mm minimum.

• Fermez bien la porte de l'appareil avant de brancher la fiche à la prise secteur.

## 3.3. Raccordement au gaz.

• Tous les raccordements au gaz doivent être effectués par une personne qualifiée.

• Avant l'installation, vérifiez si les conditions de distribution locale (nature et pression du gaz) sont compatibles avec le réglage de l'appareil.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Les informations relatives à l'alimentation en gaz figurent sur la plaque signalétique.

• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Assurez-vous de brancher l'appareil selon les réglementations d'installation en vigueur. Respectez les recommandations pour assurer une bonne ventilation.

## 3.4. Utilisation.

Avertissement : risque de blessures et de brûlures. Risque d'électrocution.

Attention : l'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz entraîne la production de chaleur, d'humidité et de produits de combustion dans la pièce où il est installé. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée, en particulier lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

L'utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une ventilation supplémentaire, par exemple l'augmentation de la ventilation mécanique, le cas échéant, une ventilation supplémentaire pour éliminer en toute sécurité les produits de combustion vers l'air extérieur (dehors) tout en fournissant des changements d'air ambiant avec une ventilation supplémentaire.

Consultez une personne qualifiée avant d'installer la ventilation supplémentaire.

• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas obstrués.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.

• Éteignez l'appareil après chaque utilisation.

• Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. De l'air chaud peut se dégager.

• N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou en contact avec de l'eau.

• N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou comme espace de rangement.

• N'utilisez pas de feuille d'aluminium ou d'autres matériaux entre la surface de cuisson et le récipient, sauf indication contraire du fabricant de cet appareil.

• N'utilisez que les accessoires recommandés pour cet appareil par le fabricant.

• Utilisez toujours du verre et des bocaux approuvés à des fins de conservation.

Avertissement : risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et les huiles, lorsqu'elles sont chauffées, peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds à distance des graisses et des huiles, pendant que vous cuisinez.

• Les vapeurs que dégagent l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• Une huile déjà utilisée peut contenir des restes d'aliments et provoquer un incendie à une température plus basse qu'avec une huile neuve.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.

• Ne laissez pas des étincelles ou des flammes nues entrer en contact avec l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.

• Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution. L'utilisation d'ingrédients avec de l'alcool peut provoquer un mélange d'alcool et d'air.

Avertissement : risque de dommages à l'appareil.

• Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail : ne posez pas de plats allant au four ou d'autres objets directement dans le fond de l'appareil ; ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de la cavité ;

ne versez pas d'eau directement dans l'appareil chaud ; ne conservez pas de plats et de nourriture humides dans l'appareil après avoir terminé la cuisson ; installez ou retirez les accessoires avec précautions.

• La décoloration de l'émail ou de l'acier inoxydable est sans effet sur les performances de l'appareil.

• Utilisez un plat à rôtir pour des gâteaux moelleux. Les jus de fruits provoquent des taches qui peuvent être permanentes.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients s'évaporer entièrement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. La surface risque d'être endommagée.

• Ne laissez jamais un récipient vide posé sur un brûleur allumé, ou un brûleur allumé sans récipient.

• N'activez pas les zones de cuisson avec un récipient vide ou sans récipient.

• Ne faites pas cuire les aliments directement sur la plaque de cuisson. Vous devez utiliser un récipient adapté.

• Les récipients de cuisson en fonte, en aluminium, ou dont le fond est endommagé, peuvent provoquer des rayures. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Veillez à assurer une bonne ventilation dans la pièce où l'appareil est installé.

• N'utilisez que des récipients stables, dont la forme et le diamètre sont supérieurs aux dimensions des brûleurs.

• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas lorsque vous tournez rapidement la manette de la position maximale à la position minimale.

• N'installez pas de diffuseur de flamme sur le brûleur.

## 3.5. Entretien et nettoyage.

Avertissement : risque de blessure, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

• Avant d'effectuer toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

• Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.

• Remplacez immédiatement les vitres de la porte si elles sont endommagées. Contactez votre service après-vente agréé.

• Soyez prudent lorsque vous retirez la porte de l'appareil. La porte est lourde !

• Des graisses ou de la nourriture restant dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

• Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

• Ne nettoyez pas l'émail catalytique (le cas échéant) avec un détergent.

• Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.

## 3.6. Éclairage interne.

Avertissement : risque d'électrocution.

• Concernant la ou les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil.

Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement,

• ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G,

• utilisez uniquement des ampoules ayant les mêmes spécifications.

## 3.7. Service.

• Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé,

• utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

## 3.8. Mise au rebut.

Avertissement : risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut,

• débranchez l'appareil,

• coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut,

• aplatir les tuyaux de gaz externes.

# 4. Installation.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 4.1. Emplacement de l'appareil.

Information : n'installez pas la cuisinière à proximité de l'évier ou du meuble avec évier. Des gouttes d'humidité, d'eau, peuvent pénétrer entre le panneau latéral et le meuble, et, dans le temps, endommager la peinture du panneau latéral.

Vous pouvez installer votre appareil autonome avec des meubles sur un ou deux côtés et dans le coin.

Pour les distances minimales d'ajustement, vérifiez le tableau.

Distances minimales :

• hauteur entre le plan de travail et le meuble étagère : 400 mm,

• hauteur entre la plaque de cuisson et le dessus de la plaque inférieure du meuble étagère : 650 mm,

• largeur entre le plan de travail et le meuble étagère de la plaque de cuisson au coin : 150 mm.

## 4.2. Données techniques.

Tension : 230 V.

Fréquence : 50-60 Hz.

Classe d'appareil : 1.

Dimensions :

• hauteur : 857 mm,

• largeur : 600 mm,

• profondeur : 600 mm.

## 4.3. Autres données techniques.

Catégorie de l'appareil :

• II 2 H 3B/P,

• II 2 E+3+.

Gaz original :

• G20 (2H) 20 mbar,

• G20/G25 (2 E+) 20/25 mbar.

Remplacement du gaz :

• G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar,

• G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar.

## 4.4. Diamètres de dérivation.

Diamètre dérivation 1 sur 100 mm :

• auxiliaire : 29,

• semi-rapide : 32,

• rapide : 42.

## 4.5. Brûleurs à gaz pour gaz naturel G20 20 mbar.

Rapide :

• puissance normale : 2,9 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,80 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 119.

Semi-rapide :

• puissance normale : 1,85 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,43 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 96.

Auxiliaire :

• puissance normale : 0,95 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,35 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 70.

## 4.6. Brûleurs à gaz pour gaz naturel G25 25 mbar.

Rapide :

• puissance normale : 2,75 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,72 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 119.

Semi-rapide :

• puissance normale : 1,75 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,43 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 96.

Auxiliaire :

• puissance normale : 0,9 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,35 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 70.

## 4.7. Brûleurs à gaz pour LPG G30 28-30 mbar, G30 30 mbar.

Rapide :

• puissance normale : 3 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,72 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 88,

• débit nominal de gaz : 218 g par heure.

Semi-rapide :

• puissance normale : 1,9 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,43 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 71,

• débit nominal de gaz : 138 g par heure.

Auxiliaire :

• puissance normale : 0,95 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,35 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 50,

• débit nominal de gaz : 69 g par heure.

## 4.8. Brûleurs à gaz pour LPG G31 30 mbar.

Rapide :

• puissance normale : 2,6 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,63 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 88,

• débit nominal de gaz : 186 g par heure.

Semi-rapide :

• puissance normale : 1,6 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,38 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 71,

• débit nominal de gaz : 114 g par heure.

Auxiliaire :

• puissance normale : 0,85 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,31 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 50,

• débit nominal de gaz : 61 g par heure.

## 4.9. Brûleurs à gaz pour LPG G31 37 mbar.

Rapide :

• puissance normale : 2,8 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,72 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 88,

• débit nominal de gaz : 200 g par heure.

Semi-rapide :

• puissance normale : 1,8 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,43 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 71,

• débit nominal de gaz : 129 g par heure.

Auxiliaire :

• puissance normale : 0,9 kilo Watt,

• puissance réduite : 0,35 kilo Watt,

• modèles d'injecteurs 1 sur 100 mm : 50,

• débit nominal de gaz : 64 g par heure.

## 4.10. Raccordement au gaz.

Avertissement : avant de raccorder le gaz, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou coupez le fusible dans la boîte à fusibles. Fermez la vanne principale de l'arrivée de gaz.

Effectuez un raccordement fixe ("rigide") ou utilisez un tuyau flexible en acier inoxydable selon les normes en vigueur. Si vous utilisez des tuyaux flexibles métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact avec des parties mobiles ni être comprimés.

Avertissement :

• le tuyau de raccordement au gaz ne doit pas entrer en contact avec la partie de l'appareil indiquée sur l'illustration de la page 11 du mode d'emploi original,

• une fois l'installation terminée, assurez-vous que le joint de chaque raccord de tuyau ne fuit pas. Pour vérifier le joint, utilisez une solution savonneuse et non une flamme.

## 4.11. Raccordement de tuyaux flexibles non métalliques.

Si vous avez un accès facile à la connexion, vous pouvez utiliser un tuyau flexible. Le tuyau flexible doit être fixé fermement à l'aide de pinces.

Lors de l'installation, utilisez toujours le support de tuyau et le joint. Le tuyau flexible peut être appliqué lorsque :

• la température ne peut pas dépasser pas la température ambiante, ni être supérieure à 30°C,

• il n'est pas plus long que 1 500 mm,

• il ne présente pas de rétrécissement,

• il n'est pas tordu ou serré,

• il n'entre pas en contact avec des bords pointus ou des coins tranchants,

• son état peut être facilement vérifié.

Lors de la vérification du tuyau flexible, assurez-vous que :

• il ne présente pas de fissures, de coupures, de marques de brûlures sur les 2 extrémités et sur toute sa longueur,

• le matériau n'a pas durci, mais présente une élasticité correcte,

• les colliers de serrage ne sont pas rouillés,

• la date d'expiration n'est pas dépassée.

Si un ou plusieurs défauts sont visibles, ne réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.

La rampe d'alimentation en gaz se trouve à l'arrière du panneau de commande.

## 4.12. Raccordement aux différents types de gaz.

Information :

• le raccordement aux différents types de gaz ne doit être effectué que par un professionnel qualifié,

• si l'appareil est configuré pour le gaz naturel, vous pouvez le passer au gaz liquéfié avec les injecteurs adaptés. Le débit de gaz est ajusté en fonction.

Avertissement : avant de remplacer les injecteurs, assurez-vous que les manettes du gaz sont en position Off. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Laissez l'appareil refroidir. Il existe un risque de blessure.

Information : l'appareil est réglé sur le gaz par défaut. Pour modifier le réglage, utilisez toujours le joint d'étanchéité.

Les éléments sont :

• point de raccordement au gaz (un seul point valable pour l'appareil),

• joint,

• support du tuyau GPL.

## 4.13. Remplacement des injecteurs de la table de cuisson.

Remplacez les injecteurs lorsque vous changez le type de gaz.

1. Retirez les supports de casserole.

2. Démontez les chapeaux et les couronnes des brûleurs.

3. Démontez les injecteurs à l'aide d'une clé de 7.

4. Remplacez les injecteurs par ceux qui sont nécessaires pour le type de gaz que vous utilisez.

5. Remplacez la plaque signalétique (située près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle pour le nouveau type d'alimentation en gaz.

Information : cette plaque se trouve dans le sachet fourni avec l'appareil.

Si la pression de l'arrivée d'eau n'est pas constante ou est différente de la pression nécessaire, installez un système de réglage de la pression sur le tuyau d'arrivée de gaz.

## 4.14. Réglage du niveau de gaz minimal du brûleur de la table de cuisson.

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2. Démontez la manette de la table de cuisson. Si vous n'avez pas accès à la vis de réglage, démontez le bandeau de commande avant de commencer le réglage.

3. À l'aide d'un tournevis plat et fin, ajustez la position de la vis de réglage, A. Le modèle détermine la position de la vis de réglage, A.

Passage du gaz naturel au gaz liquéfié :

1. Serrez entièrement la vis de réglage.

2. Remettez la manette en place.

Passage du gaz liquéfié au gaz naturel :

1. Dévissez la vis de réglage d'environ un tour, A.

2. Remontez la manette de la table de cuisson.

3. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

Avertissement : branchez la fiche dans la prise secteur, uniquement après avoir remis en place toutes les pièces dans leurs positions initiales. Risque de blessure !

4. Allumez le brûleur. Reportez-vous au chapitre "Table de cuisson : utilisation quotidienne".

5. Tournez la manette de la table de cuisson vers sa position minimale.

6. Démontez la manette de la table de cuisson.

7. Vissez doucement la vis de réglage jusqu'à ce que la flamme soit au minimum et stable.

8. Remontez la manette de la table de cuisson.

## 4.15. Mise de niveau de l'appareil.

Utilisez les petits pieds situés sous l'appareil pour mettre la surface supérieure de l'appareil de niveau avec les autres surfaces environnantes.

## 4.16. Protection anti-bascule.

Réglez la hauteur et la zone de l'appareil avant de fixer la protection anti-bascule.

Attention : assurez-vous d'installer la protection anti-bascule, à la bonne hauteur.

Information : assurez-vous que la surface derrière l'appareil est lisse.

Vous devez installer la protection antibascule. Si vous ne l'installez pas, l'appareil peut basculer.

Votre appareil indique le symbole "triangle contenant un enfant grimpant sur la porte du four d'une cuisinière qui bascule" (le cas échéant) pour vous rappeler qu'il faut installer la protection anti-bascule.

1. Installez la protection anti-bascule B-393 mm en dessous de la surface supérieure de l'appareil et à 82 mm du côté de l'appareil, dans l'orifice circulaire situé sur un support. Vissez-la dans un matériau solide ou utilisez un renfort adapté (mur).

2. L'orifice se trouve à gauche, à l'arrière de l'appareil. Soulevez l'avant de l'appareil et placez-le au milieu de l'espace entre les placards. Si l'espace entre les placards est supérieur à la largeur de l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale pour centrer l'appareil.

Information : si vous avez modifié les dimensions de la cuisinière, vous devez aligner correctement le dispositif à bout arrondi.

Attention : si l'espace entre les placards est supérieur à la largeur de l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale pour centrer l'appareil.

## 4.17. Installation électrique.

Avertissement : le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les consignes de sécurité des chapitres Sécurité.

Cet appareil est fourni avec une fiche électrique et un câble d'alimentation. La borne de connexion est située derrière le panneau arrière.

Avertissement : le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec la partie de l'appareil hachurée sur l'illustration présente page 13 du mode d'emploi original.

# 5. Avant la première utilisation.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 5.1. Préchauffage et nettoyage initiaux.

Préchauffez l'appareil vide avant la première utilisation et le premier contact avec des aliments. L'appareil est susceptible de dégager des odeurs désagréables et de la fumée. Ventilez la pièce pendant le préchauffage.

1. Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles de l'appareil.

2. Réglez la fonction Chauffage Haut/Bas. Réglez la température maximale. Laissez l'appareil fonctionner pendant 1 heure.

3. Réglez la fonction Gril. Réglez la température maximale. La température maximale pour cette fonction est 210°C. Laissez l'appareil fonctionner pendant 15 minutes.

4. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

5. Nettoyez l'appareil et les accessoires uniquement-avec un chiffon en microfibre, de l'eau chaude et un détergent doux.

6. Remettez les accessoires et les supports d'étagère amovibles à leur position initiale.

## 5.2. Installation du couvercle de la sortie de vapeur.

Le couvercle de sortie de vapeur sert à recueillir le condensat créé pendant le fonctionnement du four.

1. Placez les crochets du couvercle sous le bord avant des orifices de sortie de vapeur.

2. Appuyez sur le rebord arrière pour verrouiller le couvercle.

# 6. Plaque de cuisson : utilisation quotidienne.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 6.1. Allumage du brûleur de la table de cuisson.

Information : allumez toujours le brûleur avant de poser un récipient dessus.

Avertissement : faites très attention lorsque vous utilisez une flamme nue dans une cuisine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de la flamme.

1. Tournez la manette de la table de cuisson vers la gauche jusqu'à sa position maximale de débit de gaz et appuyez dessus pour allumer le brûleur.

2. Maintenez la manette de commande enfoncée pendant environ 10 secondes pour permettre au thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation en gaz est interrompue.

3. Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglez son débit.

Avertissement : ne maintenez pas la manette de commande enfoncée plus de 15 secondes. Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 15 secondes, relâchez la manette de commande, tournez-la sur la position d'arrêt et attendez au moins 1 minute avant de réessayer d'allumer le brûleur.

Information :

• si, après plusieurs tentatives, le brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la couronne et son chapeau sont correctement placés,

• en cas de coupure d'électricité, vous pouvez allumer le brûleur sans dispositif électrique. Dans ce cas, approchez une flamme du brûleur, enfoncez la manette correspondante et tournez-la sur la position maximale. Maintenez la manette de commande enfoncée pendant environ 10 secondes pour permettre au thermocouple de chauffer,

• si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la manette de commande sur la position Arrêt et attendez au moins 1 minute avant de réessayer d'allumer le brûleur,

• le générateur d'étincelles peut s'activer automatiquement lorsque vous allumez l'alimentation secteur, après l'installation ou après une coupure de courant. C'est normal.

Les brûleurs sont composés de haut en bas :

• chapeau du brûleur,

• couronne du brûleur,

• bougie de brûleur,

• thermocouple.

## 6.2. Arrêt du brûleur.

Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur la position Arrêt.

Avertissement : abaissez ou coupez toujours la flamme avant de retirer les récipients du brûleur.

## 6.3. Niveau de cuisson pour la zone de cuisson électrique.

Symbole feuille : utilisez la chaleur résiduelle pour diminuer la consommation d'énergie. Désactivez la zone de cuisson environ 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson.

Tournez la manette de la zone de cuisson souhaitée sur le niveau de cuisson requis. Le voyant de contrôle de la table de cuisson s'allume.

Pour terminer la cuisson, tournez la manette sur la position Arrêt.

Lorsque toutes les zones de cuisson sont désactivées, le voyant de contrôle de la table de cuisson s'éteint.

# 7. Plaque de cuisson : conseils et astuces.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 7.1. Récipients de cuisson.

Électrique : Information, le fond du récipient de cuisson doit être aussi plat et épais que possible. Assurez-vous que le fond du récipient est propre, avant de le placer sur la surface de la table de cuisson.

Gaz, Avertissement :

• ne placez pas la même poêle sur deux brûleurs,

• ne placez pas de récipient instable ou déformé sur le brûleur, afin d'éviter le déversement et les blessures,

• n'utilisez pas de récipient dont le fond possède des rebords ou qui est convexe sur la plaque chauffante, car il existe un risque élevé de débordement.

Gaz, Attention :

• assurez-vous que les poignées des récipients ne dépassent pas du bord avant de la table de cuisson,

• assurez-vous que les récipients sont bien centrés sur le brûleur, afin de garantir leur stabilité et de réduire la consommation de gaz.

## 7.2. Diamètre des ustensiles de cuisson.

Avertissement : utilisez des récipients de cuisson dont le diamètre est adapté aux dimensions des brûleurs.

• Auxiliaire : 120-180 mm,

• Semi-rapide : 140-220/240 mm (lorsqu'un seul récipient est posé sur la table de cuisson),

• Rapide : 160-220/260 mm (lorsqu'un seul récipient est posé sur la table de cuisson).

## 7.3. Guide de cuisson simplifié pour les zones de cuisson électriques.

Réglages de la température :

• 1 : maintenir au chaud,

• 2 : faire mijoter doucement,

• 3 : faire mijoter,

• 4 : faire frire, faire dorer,

• 5 : porter à ébullition,

• 6 : porter à ébullition, faire frire rapidement, faire frire à cœur.

# 8. Plaque de cuisson : entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 8.1. Informations générales.

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation,

• utilisez toujours un récipient dont le fond est propre,

• les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson,

• utilisez un produit de nettoyage spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

Acier inoxydable :

• Pour les rebords en inox de la table de cuisson, utilisez un nettoyant spécial acier inoxydable,

• le rebord en inox de la plaque peut changer de couleur à cause de la température élevée,

• lavez les parties en acier inoxydable à l'eau, puis séchez-les avec un chiffon doux.

## 8.2. Nettoyage de la table de cuisson.

• Enlevez immédiatement : le plastique fondu, les feuilles de plastique, le sel, le sucre et les aliments contenant du sucre, car la saleté peut endommager la table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler,

• enlevez lorsque la table a suffisamment refroidi : traces de calcaire, traces d'eau, taches de graisse, décoloration métallique brillante. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage, essuyez la table de cuisson avec un chiffon doux,

• nettoyez les éléments en émail, les chapeaux et les couronnes avec de l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.

## 8.3. Nettoyage de la plaque électrique.

1. Utilisez la poudre de nettoyage ou le chiffon de nettoyage.

2. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

3. Faites chauffer la plaque à basse température et laissez sécher.

4. Pour conserver le bon état des plaques chauffantes, frottez-les régulièrement avec de l'huile pour machine à coudre. Éliminez le surplus d'huile à l'aide de papier absorbant.

## 8.4. Nettoyage de la bougie d'allumage.

Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une bougie d'allumage en céramique dotée d'une électrode en métal. Veillez à maintenir ces composants propres afin de faciliter l'allumage. Assurez-vous également que les orifices des couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.

## 8.5. Supports de casserole.

Information : les supports de casserole ne résistent pas au lavage au lave-vaisselle. Ils doivent être lavés à la main.

1. Retirez les supports de casserole pour nettoyer facilement la table de cuisson.

Information : faites très attention lors du remplacement des supports de casserole de ne pas endommager la plaque de cuisson.

2. Le revêtement en émail peut de temps en temps avoir des bords rugueux, faites donc attention lorsque vous lavez les supports de casserole à la main et les séchez. Si nécessaire, éliminez les taches tenaces avec une pâte nettoyante.

3. Après avoir lavés les supports de casserole, veillez à les remettre correctement en position.

4. Pour que le brûleur fonctionne correctement, assurez-vous que les bras des supports de casserole sont alignés avec le centre du brûleur.

## 8.6. Entretien périodique.

Contactez périodiquement votre service après-vente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur de pression si votre installation en est équipée.

# 9. Four : utilisation quotidienne.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 9.1. Activation et désactivation du four.

1. Tournez la manette de sélection des fonctions du four pour sélectionner une fonction.

2. Tournez la manette du thermostat pour sélectionner la température. L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est en marche.

Information : pour les fonctions sans chauffage, il n'est pas nécessaire de régler la température.

3. Pour éteindre le four, tournez la manette des fonctions du four et le thermostat sur la position Arrêt.

## 9.2. Thermostat de sécurité.

Un mauvais fonctionnement du four ou des composants défectueux peuvent causer une surchauffe dangereuse. Pour éviter cela, le four dispose d'un thermostat de sécurité interrompant l'alimentation électrique. Le four se remet automatiquement en fonctionnement lorsque la température baisse.

## 9.3. Fonctions du four.

Position Arrêt : le four est à l'arrêt.

Chauffage Haut/Bas : pour cuire et rôtir des aliments sur un seul niveau.

Gril : pour faire griller des aliments peu épais et du pain. La température maximale pour cette fonction est 210°C.

Chauffage inférieur : pour cuire des gâteaux avec dessous croustillant et pour stériliser des aliments.

Chaleur tournante : pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux des aliments nécessitant une température de cuisson identique, sans que les saveurs ne se mélangent.

Décongélation : pour décongeler des aliments. Le temps de décongélation dépend de la quantité et de la taille des plats surgelés. Pour utiliser cette fonction, la manette de la température doit être en position arrêt.

Chaleur Tournante Humide : cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux réglementations Ecodesign (selon les normes E U, 65/2014, et E U, 66/2014).

Tests conformes aux normes : IEC, E N 60350-1. Durant cette cuisson, la porte du four doit rester fermée pour éviter d'interrompre la fonction, et pour garantir une consommation d'énergie optimale. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée.

La puissance du chauffage peut être réduite. Pour obtenir des recommandations générales sur les économies d'énergie, consultez le chapitre "Efficacité énergétique, "Four : économie d'énergie".

Cette fonction est conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Pour obtenir des instructions de cuisson, reportez-vous au chapitre "Conseils", Chaleur Tournante Humide.

# 10. Four : fonctions de l'horloge.

## 10.1. Minuteur.

Utilisez-le pour régler un décompte.

Information : cette fonction n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

1. Sélectionnez une fonction du four et la température.

2. Tournez la manette du minuteur au maximum, puis tournez-la sur la durée nécessaire. À la fin du temps défini, un signal sonore retentit.

# 11. Four : utilisation des accessoires.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 11.1. Insertion des accessoires.

Accessoires disponibles en fonction du modèle. Rendez-vous sur Electrolux.medialibrary.com pour vérifier comment utiliser les accessoires fournis avec votre appareil. Vous pouvez commander les accessoires en option séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

De petites indentations augmentent la sécurité et offrent une protection contre le renversement. Ce sont également des dispositifs anti-basculement. Le rebord de la grille empêche les ustensiles de cuisine de glisser hors de la grille.

Insérez l'accessoire (grille métallique, plaque) entre les rails du support de grille.

Assurez-vous que la grille touche l'arrière de l'intérieur du four.

Si votre plateau a une pente, positionnez-le vers l'arrière de l'intérieur du four.

S'il y a une inscription sur l'accessoire, assurez-vous qu'il est face à vous.

Si vous utilisez un plateau avec des trous, placez le plateau, la poêle, en dessous pour recueillir les liquides égouttants.

# 12. Four : conseils et astuces.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Information : les températures et temps de cuisson se trouvant dans les tableaux, ne sont indiqués qu'à titre indicatif. Ils varient selon les recettes, la qualité et la quantité des ingrédients utilisés. Reportez-vous aux pages 21 et 22 du mode d'emploi original.

# 13. Four : entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 13.1. Remarques concernant le nettoyage.

Nettoyez la façade du four avec un chiffon doux, de l'eau chaude et un produit de nettoyage non agressif.

Pour le nettoyage des surfaces métalliques, utilisez un produit de nettoyage spécifique.

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus alimentaires peut provoquer un incendie.

Nettoyez tous les accessoires après chaque utilisation et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux, avec de l'eau chaude, et un produit de nettoyage. Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

Nettoyez les taches tenaces avec un nettoyant spécial pour four. N'appliquez pas de nettoyant pour four sur les surfaces catalytiques.

Ne nettoyez pas les accessoires anti-adhésifs avec un produit nettoyant abrasif ou des objets tranchants.

## 13.2. Fours en acier inoxydable ou en aluminium.

Nettoyez la porte uniquement-avec une éponge ou un chiffon humides. Séchez-la avec un chiffon doux.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou acides ni d'éponges métalliques, car ils peuvent endommager la surface du four.

Nettoyez le bandeau de commande du four en observant ces mêmes recommandations.

## 13.3. Retrait des supports de grille.

Pour nettoyer le four, retirez les supports de grille.

Attention : soyez prudent lorsque vous retirez les supports de grille.

1. Écartez l'avant du support de grille de la paroi latérale.

2. Écartez l'arrière du support de grille de la paroi latérale et retirez le support.

Réinstallez les accessoires que vous avez retirés en répétant cette procédure dans l'ordre inverse.

## 13.4. Nettoyage catalytique.

La cavité est revêtue d'émail catalytique. Elle absorbe les graisses.

Avant d'activer le nettoyage catalytique :

• retirez tous les accessoires,

• nettoyez la sole du four avec de l'eau chaude et un détergent doux,

• nettoyez la vitre interne de la porte du four avec un chiffon doux et de l'eau tiède.

1. Réglez la fonction Chauffage Haut/Bas.

2. Réglez la température maximale et laissez le four fonctionner pendant 1 heure.

3. Éteignez le four.

4. Lorsque le four a refroidi, nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon doux, humide.

Les taches ou la décoloration de la surface catalytique sont sans effet sur le nettoyage catalytique.

## 13.5. Nettoyage de la porte du four.

La porte du four est dotée de deux panneaux de verre. Vous pouvez retirer la porte du four et le panneau de verre intérieur pour le nettoyer.

Information : si vous tentez d'extraire le panneau de verre intérieur sans avoir au préalable retiré la porte du four, celle-ci peut se refermer brusquement.

Attention : n'utilisez pas l'appareil sans le panneau de verre intérieur.

1. Ouvrez complètement la porte et saisissez les 2 charnières de porte.

2. Soulevez et faites tourner les leviers sur les 2 charnières.

3. Fermez la porte du four à la première position d'ouverture (mi-parcours). Puis soulevez et tirez la porte vers l'avant et retirez-la de son logement.

4. Déposez la porte sur une surface stable recouverte d'un tissu doux.

5. Désengagez le système de verrouillage pour retirer le panneau de verre intérieur.

6. Faites pivoter les deux fixations de 90° et retirez-les de leurs logements.

7. Soulevez doucement puis sortez le panneau de verre.

8. Nettoyez les panneaux de verre avec de l'eau savonneuse. Séchez soigneusement les panneaux de verre. Les rails télescopiques ne passent pas au lave-vaisselle.

Une fois le nettoyage terminé, remettez le panneau de verre et la porte du four en place.

Suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Veillez à installer correctement le panneau de verre intérieur dans son logement.

## 13.6. Le tiroir.

Le tiroir de rangement se trouve sous la cavité du four.

Avertissement :

• ne placez pas d'aliments dans le tiroir,

• ne conservez pas d'articles inflammables, tels que du matériel de nettoyage, des sacs en plastique, des gants de four, du papier, des produits de nettoyage, des aérosols, des articles en plastique dans le tiroir. Lorsque vous utilisez le four, le tiroir peut se réchauffer. Il existe un risque d'incendie.

Le tiroir sous le four peut être retiré pour le nettoyage.

Retrait du tiroir :

1. Tirez le bac jusqu'à la butée.

2. Soulevez légèrement le tiroir afin de pouvoir le soulever vers le haut en l'inclinant par rapport à ses guides.

Pour installer le tiroir, suivez la procédure en sens inverse.

## 13.7. Remplacement de l'ampoule.

Avertissement : risque d'électrocution. L'éclairage peut être chaud.

1. Éteignez le four. Attendez que le four ait refroidi.

2. Débranchez le four de l'alimentation secteur.

3. Placez un chiffon au fond de la cavité.

Éclairage arrière :

1. Tournez le diffuseur en verre de l'éclairage pour le retirer.

2. Nettoyez le diffuseur en verre.

3. Remplacez l'ampoule par une ampoule adéquate résistant à une température de 300°C.

4. Installez le diffuseur en verre.

# 14. Dépannage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 14.1. Que faire si...

1. Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil.

Cause possible : l'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution : vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique.

Cause possible : le fusible a disjoncté.

Solution : assurez-vous que le fusible est la cause du dysfonctionnement. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

2. Vous ne pouvez pas activer la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause possible : le fusible a disjoncté.

Solution : mettez de nouveau en fonctionnement la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes.

3. Il n'y a aucune étincelle lorsque vous essayez d'activer le générateur d'étincelles.

Cause possible : la table de cuisson n'est pas branchée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution : vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportez-vous au schéma de connexion.

Cause possible : le fusible a disjoncté.

Solution : assurez-vous que le fusible est la cause du dysfonctionnement. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Cause possible : le chapeau et la couronne du brûleur sont mal positionnés.

Solution : placez correctement le chapeau et la couronne du brûleur.

4. La flamme s'éteint immédiatement après l'allumage.

Solution possible : le thermocouple n'est pas suffisamment chauffé.

Solution : après avoir allumé la flamme, maintenez le générateur d'étincelles activé pendant 10 secondes maximum.

5. L'anneau de flamme n'est pas uniforme.

Cause possible : la couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.

Solution : assurez-vous que l'injecteur n'est pas bouché et que la couronne du brûleur est propre.

6. Les brûleurs ne fonctionnent pas.

Cause possible : il n'y a pas d'alimentation en gaz.

Solution : vérifiez le raccordement au gaz.

7. La couleur de la flamme est orange ou jaune.

Solution : la flamme peut sembler orange ou jaune dans certaines zones du brûleur. C'est normal.

8. Le four ne chauffe pas.

Cause possible : le four est à l'arrêt.

Solution : mettez en fonctionnement le four.

Cause possible : les réglages nécessaires ne sont pas effectués.

Solution : vérifiez que les réglages sont corrects.

9. L'éclairage ne fonctionne pas.

Cause possible : l'éclairage est défectueux.

Solution : remplacez l'ampoule.

10. De la vapeur et de la condensation se forment sur les aliments et dans la cavité du four.

Cause possible : vous laissez le plat dans le four trop longtemps.

Solution : une fois la cuisson terminée, ne laissez pas les plats dans le four plus de 15 à 20 minutes.

11. La cuisson des plats est trop longue ou trop rapide.

Cause possible : la température est trop basse ou trop élevée.

Solution : ajustez la température si nécessaire. Suivez les conseils de la notice d'utilisation.

## 14.2. Données de maintenance.

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur le cadre avant de la cavité de l'appareil.

Ne retirez pas la plaque signalétique de la cavité de l'appareil.

# 15. Efficacité énergétique.

## 15.1. Informations sur le produit conformément aux réglementations d'écoconception de l'UE pour les plaques de cuisson.

Identification du modèle : LKM, 6 2 4 0 2 2, W.

Type de table de cuisson : table de cuisson sur cuisinière.

Nombre de zones de cuisson : 1.

Technologie de chauffage : plaque chauffante.

Diamètre des zones de cuisson circulaires : arrière droite, 18 cm.

Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC electric cooking) : arrière droite, 194,9 Watt heure par kg.

Nombre de brûleurs à gaz : 3.

Efficacité énergétique par brûleur à gaz (E, E, gas burner) :

• arrière gauche : auxiliaire, non applicable %,

• avant droit : semi-rapide, 55 %,

• avant gauche : rapide, 55,7 %.

Efficacité énergétique de la table de cuisson à gaz (E, E, gaz hob) : 55,4 %.

Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC, electric hob) : 194,9 Watt heure par kg.

IEC, E N 60350-2 : appareils électroménagers de cuisson ; Partie 2 : Tables de cuisson ; Méthodes de mesure des performances.

E N 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz ; Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie : Généralités.

## 15.2. Table de cuisson : économie d'énergie.

Vous pouvez économiser de l'énergie pendant la cuisson quotidienne si vous suivez les conseils ci-dessous.

• Lorsque vous faites chauffer de l'eau, n'utilisez que la quantité dont vous avez besoin.

• Dans la mesure du possible, placez toujours les couvercles sur les récipients de cuisson.

Zones de cuisson électriques :

• posez les récipients sur la zone de cuisson avant de l'activer,

• le fond du récipient doit avoir le même diamètre que la zone de cuisson,

• placez les petits récipients sur les zones de cuisson les plus petites,

• placez les récipients directement au centre de la zone de cuisson,

• utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud ou pour les faire fondre.

Brûleurs de gaz :

• avant l'utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont correctement mis en place,

• le fond du récipient doit avoir le diamètre correct pour la taille du brûleur,

• placez le récipient directement sur le brûleur et au centre de celui-ci,

• lorsque le liquide commence à bouillir, baissez la flamme de manière à ce qu'il mijote à peine,

• dans la mesure du possible, utilisez un autocuiseur. Veuillez-vous reporter à son manuel d'utilisation.

## 15.3. Fiche d'informations sur le produit et informations sur le produit conformément aux réglementations européennes sur l'étiquetage énergétique et l'écoconception pour les fours.

• Nom du fournisseur : Electrolux.

• identification du modèle : LKM, 6 2 4 0 2 2, W, 943005633.

• indice d'efficacité énergétique : 94,9.

• classe d'efficacité énergétique : A.

• consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel : 0,84 kilo Watt heure par cycle.

• consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante : 0,75 kilo Watt heure par cycle.

• nombre de cavités : 1.

• source de chaleur : électricité,

• Volume : 57 Litres.

• type de four : Four intégré à la cuisinière.

• masse : 40 kg.

IEC, E N 60350-1 : Appareils de cuisson domestiques électriques ; Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils : Méthodes de mesure des performances.

## 15.4. Four : économie d'énergie.

Les conseils ci-dessous vous aideront à économiser de l'énergie lors de l'utilisation de votre appareil.

Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée, lorsque l'appareil est en marche.

Évitez d'ouvrir l'appareil trop souvent pendant la cuisson. Nettoyez régulièrement le joint de porte et assurez-vous qu'il est bien en place.

Utilisez des plats en métal et des moules et récipients foncés et non réfléchissants pour accroître les économies d'énergie.

Ne préchauffez pas l'appareil avant la cuisson, sauf recommandation spécifique.

Lorsque vous préparez plusieurs plats à la fois, faites-en sorte que les pauses entre les cuissons soient aussi courtes que possible.

Cuisson avec ventilation : si possible, utilisez les fonctions de cuisson avec la ventilation pour économiser de l'énergie.

Chaleur résiduelle : si la cuisson doit durer plus de 30 minutes, réduisez la température de l'appareil au minimum 3 à 10 minutes avant la fin de la cuisson. La chaleur résiduelle à l'intérieur de l'appareil poursuivra la cuisson. Utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud ou réchauffer d'autres plats.

Maintien des aliments au chaud : sélectionnez la température la plus basse possible pour utiliser la chaleur résiduelle et garder les aliments au chaud.

Chaleur Tournante Humide : fonction conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Pour plus d'informations, reportez-vous aux fonctions de l'appareil au chapitre "Appareil : utilisation quotidienne".

15.5. Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Consommation d'énergie pondérée en mode "arrêt" : 0,3 Watt.

Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable : 20 minutes.

# 16. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Ruban de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole "poubelle barrée d'une croix" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Concerne la France uniquement, logo Triman :

• cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent. Reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

• mode d'emploi à jeter dans la poubelle de tri.

# 17. Mentions légales.

Electrolux Appliances A B, Contact Adresse : allée Powstancow Slaskich, 26, 30-570, Krakow, Pologne.

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.