Electrolux.

Lave-linge séchant, E W, 8, W, 3816, B, i.

Édition adaptée 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.1.1. Distributeur de produit de lavage.

1.1.2. Bandeau de commande.

1.1.3. Hublot.

1.2. Face supérieure.

1.3. Face inférieure.

1.4. Face arrière.

2. Informations de sécurité.

2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

2.2. Sécurité générale.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Installation.

3.2. Branchement électrique.

3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

3.4. Utilisation.

3.5. Service.

3.6. Mise au rebut.

4. Données techniques.

5. Installation.

6. Manettes et touches.

6.1. Introduction.

6.2. Marche-Arrêt.

6.3. Température.

6.4. Essorage.

6.5. Mode Lavage.

6.6. Prélavage.

6.7. Rinçage Plus permanent.

6.8. Taches.

6.9. Permanent Douceur Plus.

6.10. Sécurité enfants.

6.11. Mode séchage.

6.12. Anti-froissage permanent.

6.13. Niveau séchage.

6.14. Minuterie.

6.15. Départ Différé.

6.16. Départ-Pause.

7. Programmes.

7.1. Tableau des programmes.

7.2. Woolmark Premium Wool Care, Bleu.

7.3. Séchage automatique.

7.4. Séchage programmé.

8. Réglages.

8.1. Signaux sonores.

9. Avant la première utilisation.

10. Utilisation quotidienne : lavage uniquement.

10.1. Activation de l'appareil.

10.2. Chargement du linge.

10.3. Ajout du produit de lavage et des additifs.

10.4. Vérification de la position du volet du produit de lavage.

10.5. Réglage d'un programme.

10.6. Démarrer un programme.

10.7. Départ d'un programme avec départ différé.

10.8. Détection de la charge SensiCare System.

10.9. Interruption d'un programme et modification des options.

10.10. Annulation d'un programme en cours.

10.11. Ouverture du hublot : ajout de vêtements.

10.12. Fin du programme.

10.13. Vidange de l'eau après la fin du cycle.

10.14. Fonction Veille.

11. Utilisation quotidienne : lavage et séchage.

11.1. Programme de lavage et séchage complet.

11.2. Lavage et séchage : degrés automatiques.

11.3. Lavage et séchage chronométrique.

11.4. À la fin du programme de séchage.

12. Peluches dans les tissus.

13. Conseils.

14. Entretien et nettoyage.

14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

14.2. Enlèvement des objets étrangers.

14.3. Nettoyage externe.

14.4. Détartrage.

14.5. Lavage d'entretien.

14.6. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

14.7. Nettoyage du tambour.

14.8. Nettoyage du distributeur de lessive.

14.9. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

14.10. Vidange d'urgence.

14.11. Précautions contre le gel.

15. Dépannage.

15.1. Codes d'alarme et défaillances possibles.

15.2. Ouverture d'urgence du hublot.

16. Valeurs de consommation.

16.1. Introduction.

16.2. Légende.

16.3. Conformément au règlement de la Commission, UE 2019/2023.

16.4. Programmes courants : lavage uniquement.

16.5. Programmes courants : lavage et séchage.

17. En matière de protection de l'environnement.

18. Mentions légales.

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement du voyant,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composée :

• sur sa partie supérieure, à gauche du distributeur de produit de lavage et à droite, du bandeau de commande,

• sur la partie centrale se trouve le hublot ; supérieure et inférieure gauche se trouvent les supports de charnière qui accueilleront la porte du meuble ; supérieure droite se trouve la plaque magnétique ; inférieure droite la plaque avec batteur en caoutchouc,

• en dessous se trouve la trappe donnant accès au filtre de la pompe de vidange.

### 1.1.1. Distributeur de produit de lavage.

Tirez vers vous, à l'aide de sa poignée encastrée, située le long de sa partie inférieure.

Après ouverture, vous y trouverez de gauche à droite :

• symbole cuve contenant 1 barre verticale : compartiment destiné à la phase de prélavage, au programme de trempage ou à un produit détachant,

• symbole cuve contenant 2 barres verticales : compartiment pour la phase de lavage,

• symbole verseur lessive en poudre séparé d'une barre du verseur de lessive liquide : volet pour produit de lavage en poudre ou liquide situé sur l'arrière du compartiment de lavage,

• symbole fleur : compartiment pour l'assouplissant et les autres soins liquides (adoucissant, amidon) avec niveau maximal pour la quantité d'additifs liquides.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Utilisation quotidienne : lavage uniquement".

### 1.1.2. Bandeau de commande.

Il est composé :

• sur la partie gauche, du sélecteur de programme, et en son dessous, du bouton Marche-Arrêt,

• sur la partie droite, de touches et voyants.

Sélecteur de programme.

Information : pour activer les options permanentes, maintenez la touche correspondante enfoncée pendant au moins 3 secondes.

À tourner dans le sens des aiguilles d'une montre :

• 12 heures : pas de programme sélectionné (symbole point),

• Eco 40-60,

• Coton,

• Synthétiques,

• Délicats,

• Hygiène (symbole + accompagné d'un nuage de vapeur),

• Vapeur (symbole nuage de vapeur),

• Essorage-Vidange,

• Rinçage,

• Lavage tambour,

• UltraWash 59 minutes,

• SportWear,

• Outdoor (symbole trait arrondi, flèche vers le haut et 2 gouttes d'eau),

• Laine (symbole pelote de laine en forme triangulaire arrondie accompagné du symbole Soie),

• Propre 20' ; Propre et Sec 60'.

Affichage.

Vous y trouverez plusieurs éléments décrits ci-après.

La zone Température : voyant de température (indicateur numérique) ; voyant d'eau froide (symbole 2 traits suivi du symbole degré).

Voyant Porte verrouillée (symbole clé).

Voyant Sécurité enfants (symbole cadenas fermé).

L'indicateur digital peut afficher :

• la durée du programme (2:40 par exemple phase de lavage et/ou de séchage),

• départ différé (par exemple 2 h),

• fin du cycle (0 heure, 0 0),

• code d'alarme (par exemple, E, 20),

• voyant d'erreur (3 tirets).

Voyant Time Manager (symbole cinq tirets).

Voyant Minuterie (symbole horloge avec 3 traits verticaux ondulés).

Voyant de phase Vapeur (symbole nuage de vapeur).

Voyant Niveau séchage (symbole soleil mi blanc mi noir) :

• prêt à repasser (symbole soleil),

• prêt à ranger (symbole soleil mi blanc mi noir),

• extra sec (symbole soleil noir).

Voyant de phase de lavage (symbole cuve avec 1 trait supérieur ondulé).

Indicateur Rinçage Plus (cuve contenant plusieurs petits traits, 1 trait horizontal et le signe +).

Voyant de phase Ultra Care (symbole Mix entouré d'une flèche pointant vers la gauche et une vers la droite).

Voyant de nettoyage du tambour (symbole 9 points). L'appareil vous recommande d'effectuer un nettoyage du tambour. Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage du tambour", du chapitre, "Entretien et nettoyage".

Voyant de phase anti-froissage (symbole t-shirt avec 1 trait ondulé). Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "Anti-froissage permanent".

Voyant de phase de séchage (symbole cuve contenant 3 traits verticaux ondulés).

La zone d'essorage :

• voyant de vitesse d'essorage,

• voyant Sans essorage (symbole 3 traits). La phase d'essorage est désactivée.

Voyant Arrêt cuve pleine (symbole cuve avec 1 trait supérieur).

Voyant Charge maximale (indicateur numérique suivi de kg) (reportez-vous au paragraphe "Détection de la charge SensiCare System").

Max : il clignote lorsque la charge de linge dépasse la charge maximale prévue pour le programme sélectionné.

Indicateur d'ajout de linge (symbole t-shirt accompagné du signe +). Il s'allume au début de la phase de lavage, lorsqu'il est encore possible de mettre l'appareil en pause et d'ajouter du linge.

Touches.

Sur le côté gauche de l'affichage, vous y trouverez de haut en bas les touches suivantes :

• Température,

• Essorage.

Sur le côté droit de l'affichage, vous y trouverez de haut en bas les touches suivantes :

• Niveau séchage,

• Minuterie.

• à droite, touche tactile Départ-Pause avec voyant (symbole triangle pointant vers la droite suivi de 2 barres verticales).

En dessous de l'affichage, vous y trouverez de gauche à droite les touches avec voyant suivantes :

• Touche Mode Lavage,

• touche tactile Prélavage et option Rinçage Plus permanente (symbole cuve contenant plusieurs petits traits, 1 trait horizontal et le signe +, suivi de la mention, 3, s),

• touche tactile Taches et option Soft + permanente (symbole fleur suivi du sigle + et de la mention, 3, s),

• touche tactile Time Manager et option Sécurité enfants permanente (symbole cadenas fermé suivi de la mention, 3, s),

• touche tactile Mode séchage et option Anti-froissage permanente (symbole t-shirt accompagné du signe + suivi de la mention, 3, s),

• touche Départ Différé.

En dessous de la touche Mode Lavage se trouve la touche Marche-Arrêt.

### 1.1.3. Hublot.

L'ouverture de la porte hublot se fera de la droite vers la gauche, à l'aide de la poignée intégrée sur sa partie droite.

Après ouverture, vous trouverez sur le cadran recevant la porte :

• la plaque signalétique sur la partie inférieure droite,

• l'encoche de fermeture sur la partie centrale droite.

Vous aurez également accès au tambour.

La plaque signalétique indique les informations suivantes :

• nom du modèle,

• numéro de produit,

• valeurs électriques nominales,

• numéro de série.

## 1.2. Face supérieure.

Elle servira de plan de travail.

## 1.3. Face inférieure.

Elle est pourvue de 4 pieds pour la mise de niveau de l'appareil.

## 1.4. Face arrière.

Elle est composée de plusieurs éléments :

• tuyau de vidange partant du coin supérieur gauche, attaché par des crochets sur le contour de l'appareil, tête de l'embout pointant vers le haut,

• câble d'alimentation partant de la partie supérieure centrale,

• raccord du tuyau d'arrivée d'eau située sur la partie supérieure droite.

# 2. Informations de sécurité.

Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Avertissement : risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et s'ils comprennent les risques encourus.

• Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-lés convenablement.

• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 2.2. Sécurité générale.

• Cet appareil est destiné au lavage et au séchage du linge de type domestique, lavable et séchable en machine uniquement.

• N'utilisez pas la fonction sèche-linge si le linge a été souillé par des produits chimiques industriels.

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.

• Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.

• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

• Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

• Avertissement : l'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé-désactivé par un fournisseur d'énergie.

• Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz indésirables provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.

• L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

• La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).

• La charge maximale de l'appareil est de 8,0 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (consultez le chapitre "Programmes").

• L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

• Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.

• Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.

• Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que de l'huile végétale ou minérale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, de la cire et des substances pour retirer la cire soient lavés séparément avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans la lavante-séchante.

• N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis par des produits chimiques industriels.

• Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.

• Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements, ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans la lavante-séchante.

• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.

• Avertissement : n'arrêtez jamais la lavante-séchante avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge, et de le déplier séparément pour dissiper la chaleur résiduelle.

• Le cycle de séchage de la lavante-séchante se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour que le linge atteigne une température plus basse qui lui évitera de subir des dommages.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Installation.

Information : l'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

• Déplacez toujours l'appareil en position verticale.

• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

• L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

• Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

• Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et le sol.

• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

## 3.2. Branchement électrique.

Avertissement : risque d'incendie ou d'électrocution ; cet appareil est conçu pour être installé-connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée,

• n'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges,

• ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur,

• ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

## 3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

• L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25°C,

• veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau,

• avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire,

• pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible,

• n'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation,

• lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine,

• vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension,

• assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

## 3.4. Utilisation.

Avertissement : risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.

• Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.

• Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effiloché) qui contiennent un rembourrage ou un garnissage.

• Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.

• Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

• Séchez uniquement les textiles compatibles avec un séchage au sèche-linge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles.

• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.

• Ne mettez pas de vêtements trempés à sécher dans l'appareil.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Retirez la boule de lavage (si vous en utilisez une) avant de lancer un programme de séchage.

• N'utilisez pas de boule de lavage si vous utilisez un programme non-stop (séchage enchaîné).

## 3.5. Service.

• Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

• Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

• Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, éléments chauffants, dont thermopompes,

canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte,

périphériques en plastique, tels que distributeurs de détergent. Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.

• Concernant la ou les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément :

ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 3.6. Mise au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau,

• coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut,

• retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour,

• jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

# 4. Données techniques.

Dimensions : largeur 59,6 cm ; hauteur 81,9 cm ; profondeur totale 55,3 cm

Branchement électrique :

• tension : 230 V,

• puissance globale : 2 100 Watt,

• fusible : 10 Ampères,

• fréquence : 50 Hz.

Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité, est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Alimentation en eau : eau froide. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau muni d'un 3/4 pouces filetage.

Pression de l'arrivée d'eau :

• minimale : 0,5 bar (0,05 MPa),

• maximale : 10 bar (1,0 MPa).

Charge de lavage maximale : Coton, 8 kg.

Charge de séchage maximale :

• Coton : 4 kg,

• Synthétique : 3 kg.

# 5. Installation.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 9 à 19 du mode d'emploi original.

# 6. Manettes et touches.

## 6.1. Introduction.

Information : les options-fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options-fonctions et les programmes de lavage dans le "Tableau des programmes". Une option-fonction peut exclure l'autre ; dans ce cas, l'appareil ne permet pas de programmer des options-fonctions incompatibles.

## 6.2. Marche-Arrêt.

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

2 signaux sonores différents retentissent lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil au bout de plusieurs minutes pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le rallumer.

Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "Veille", du chapitre, "Utilisation quotidienne".

## 6.3. Température.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Lorsque le voyant d'eau froide s'affiche, l'appareil ne chauffe pas l'eau.

## 6.4. Essorage.

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour :

• Modifier la vitesse d'essorage. Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent.

• Réglez l'option Sans essorage (symbole 3 tirets). Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'appareil effectue uniquement la phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les tissus très délicats. Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

• Activez l'option Arrêt cuve pleine. L'essorage final est annulé. L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour. Le voyant Arrêt cuve pleine est allumé.

Le hublot reste fermé et le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte. Si vous appuyez sur la touche Départ-Pause, l'appareil effectue la phase d'essorage et vidange l'eau.

Information : l'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

## 6.5. Mode Lavage.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode lavage. Lorsque le mode lavage est activé, le voyant de la touche est allumé.

## 6.6. Prélavage.

Avec cette option, vous pouvez ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30°C avant la phase de lavage.

Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.

Information : cette option permet de prolonger la durée du programme.

## 6.7. Rinçage Plus permanent.

Cette fonction vous permet d'ajouter un rinçage supplémentaire lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

Pour activer-désactiver cette option, maintenez la touche Prélavage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume-s'éteint sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé-réinitialisé le programme.

Information : cette option rallonge la durée du programme.

## 6.8. Taches.

Appuyez sur cette touche pour ajouter la phase Taches à un programme.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

Utilisez cette option pour le linge dont les taches sont difficiles à enlever.

Lorsque vous sélectionnez cette option, mettez le détachant dans le compartiment Prélavage.

Le détachant est préalablement mélangé et chauffé avec le détergent afin d'améliorer son efficacité.

Information : cette option rallonge la durée du programme. Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40°C.

## 6.9. Permanent Douceur Plus.

Sélectionnez cette option pour optimiser la distribution d'assouplissant et rendre le linge plus doux.

Recommandé lorsque vous utilisez de l'assouplissant.

Pour activer-désactiver cette option, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que Taches apparaisse-disparaisse sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé-réinitialisé le programme.

Information : cette option rallonge la durée du programme.

Time Manager.

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que cinq tirets.

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins. La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

• 4 tirets : convient à une pleine charge de linge normalement sale,

• 3 tirets : un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale,

• 2 tirets : un cycle très rapide pour une charge plus réduite de petits vêtements peu sales (demi-charge max recommandée),

• 1 tiret : le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

Time Manager est uniquement disponible avec les programmes du tableau.

Cinq tirets (durée par défaut pour tous les programmes), 4 tirets, 3 tirets, 2 tirets et 1 tiret : Coton, Synthétiques.

Time Manager avec les programmes vapeur.

Lorsque vous sélectionnez un programme vapeur, cette touche vous permet de choisir entre 3 niveaux de vapeur. La durée du programme est réduite en conséquence :

• 3 tirets : maximale,

• 2 tirets : moyenne,

• 1 tiret : minimale.

## 6.10. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer-désactiver cette option, maintenez la touche Time Manager enfoncée jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants s'allume-s'éteigne sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé-réinitialisé le programme. Si vous appuyez sur une touche, le voyant Sécurité enfants clignote, pour indiquer que les touches sont verrouillées.

## 6.11. Mode séchage.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode séchage. Lorsque le mode séchage est activé, le voyant de la touche est allumé.

## 6.12. Anti-froissage permanent.

Cette option ajoute une courte phase anti-froissage à la fin du programme.

Cette phase réduit les plis sur le linge et facilite son repassage.

Pour activer-désactiver cette option, maintenez la touche Mode séchage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant Anti-froissage s'allume-s'éteint sur l'affichage.

Lorsqu'il est allumé, l'appareil active cette option par défaut après avoir désactivé ou changé-réinitialisé le programme.

Information : cette option peut rallonger la durée du programme.

Lorsque le programme s'arrête, l'affichage indique 0, 0 0, et les voyants Anti-froissage et Départ-Pause sont allumés. Le tambour effectue des mouvements doux pendant environ 30 minutes pour conserver les bénéfices de la vapeur.

En appuyant sur n'importe quelle touche, les mouvements anti-froissage s'arrêtent et le hublot se déverrouille, l'appareil propose de nouveau le programme défini précédemment.

Pour interrompre la phase anti-froissage, vous pouvez également :

• appuyer sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt,

• tourner le sélecteur de programme sur une autre position.

Information : une petite quantité de linge aide à obtenir de meilleurs résultats.

## 6.13. Niveau séchage.

Lorsque le mode séchage est activé, appuyez sur cette touche pour régler l'un des niveaux de séchage automatiques proposés par l'appareil.

Le voyant correspondant au degré de séchage s'affiche :

• symbole soleil blanc (Prêt à repasser) : linge à repasser,

• symbole soleil mi blanc, mi noir (Prêt à ranger) : linge à ranger dans l'armoire,

• symbole soleil noir (Extra sec) : linge à sécher complètement.

Information : certains degrés de séchage automatiques ne peuvent pas être sélectionnés avec tous les types de textiles.

## 6.14. Minuterie.

Lorsque le mode séchage est activé, appuyez sur cette touche pour régler la durée pendant-laquelle le linge doit être séché (reportez-vous au tableau "Séchage programmé"). La valeur réglée s'affiche.

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la durée augmente de cinq minutes.

Information : vous ne pouvez pas régler toutes les valeurs de durée pour différents types de textiles.

## 6.15. Départ Différé.

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. La durée augmente par paliers d'une heure jusqu'à 20 heures.

Le voyant correspondant s'allume au-dessus de la touche.

Le départ différé sélectionné s'affiche. Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, l'appareil commence le décompte et le hublot est verrouillé.

## 6.16. Départ-Pause.

Appuyez sur la touche Départ-Pause pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

# 7. Programmes.

## 7.1. Tableau des programmes.

Les informations suivantes seront dans cet ordre : Programme (Température par défaut ; Plage de températures) ; Vitesse d'essorage de référence (Plage de vitesses d'essorage) ; Charge maximale ; Description du programme (Type de charge et degré de salissure).

Eco 40-60 (uniquement mode Lavage) (40°C) :

• 1 600 tours par minute, 1 600 tours par minute à 400 tours par minute,

• 8 kg,

• coton blanc et coton grand teint. Articles normalement sales.

Conformément au règlement de la Commission, UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vitesse d'essorage par défaut, en mode lavage seul, avec une capacité nominale de 8 kg, peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.

Information : pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre "Valeurs de consommation". Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

Eco 40-60 + Niveau Prêt à ranger (mode Lavage et séchage) (40°C) :

• 1 600 tours par minute, 1 600 tours par minute à 400 tours par minute,

• 4 kg,

• coton blanc et coton grand teint. Articles normalement sales.

Conformément au règlement de la Commission, UE 2019/2023. Ce programme à la température et à la vitesse d'essorage par défaut, en mode lavage et séchage, avec une capacité nominale de 4 kg et avec le niveau Prêt à ranger,

exécute le cycle de lavage et de séchage pouvant nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle et, après la phase de séchage, le linge peut être immédiatement rangé.

Eco 40-60 + Niveau Prêt à Ranger (mode Séchage simple) :

• 4 kg,

• coton blanc et coton grand teint.

Coton (40°C, 90°C à Froid) :

• 1 600 tours par minute (1 600 à 400 tours par minute),

• 8 kg,

• coton blanc et couleurs. Vêtements normalement, légèrement et très sales.

Synthétiques (40°C, 60°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• 3 kg,

• articles en textiles synthétiques ou mélangés. Articles normalement sales.

Délicats (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• 2 kg,

• textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Vêtements normalement et légèrement sales.

Hygiène (60°C) :

• 1 600 tours par minute, 1 600 tours par minute à 400 tours par minute,

• 8 kg,

• articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus, en conservant la température au-dessus de 60°C pendant toute la phase de lavage ;

avec l'action complémentaire de la phase vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens ou autres allergènes.

Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test numéro 202120117).

Programme vapeur.

Le programme Vapeur peut être utilisé pour réduire les plis et les odeurs des vêtements ayant juste besoin d'être rafraîchis et permet d'éviter de les laver. Le programme Vapeur n'élimine pas les odeurs fortes.

Les fibres des textiles sont détendues et le repassage devient donc plus simple. Une fois le programme terminé, sortez rapidement le linge du tambour. Après le traitement vapeur, le linge peut être humide. Suspendez les articles pendant quelques minutes.

Les programmes Vapeur n'effectuent pas de cycle de lavage hygiénique. Ne sélectionnez pas ce programme pour ces types d'articles :

• linge non adapté au sèche-linge,

• articles portant une étiquette "Séchage à sec uniquement".

Vapeur :

• 1 kg,

• coton, synthétique, délicat. Programme vapeur court et doux pour rafraîchir les vêtements les plus délicats, y compris les articles très délicats comportant des paillettes, des lacets, etc. Pour de plus petites charges, la durée du programme peut être encore réduite en utilisant l'option Time Manager.

Avertissement : n'utilisez pas ce programme pour les articles en laine et ceux portant la mention, "Lavage à sec uniquement", sur l'étiquette.

Essorage-Vidange :

• 1 600 tours par minute (1 600 à 400 tours par minute),

• 8 kg,

• tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour.

Rinçage :

• 1 600 tours par minute (1 600 à 400 tours par minute),

• 8 kg,

• tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton.

Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage Plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.

Lavage tambour (60°C) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• le cycle de maintenance à l'eau chaude sert à nettoyer et à rafraîchir le tambour, ainsi qu'à éliminer les résidus qui pourraient entraîner la formation de mauvaises odeurs. Pour des résultats optimaux, effectuez ce cycle une fois par mois.

Avant d'effectuer ce cycle, retirez tous les articles du tambour. Dans le compartiment lavage du distributeur de produit de lavage, placez le volet du compartiment vers le haut. Versez une tasse d'eau de Javel ou de nettoyant pour lave-linge dans le compartiment de la phase de lavage. N'utilisez pas les deux en même temps.

Information : après le nettoyage du tambour, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avec le tambour vide et sans aucun produit de lavage pour éliminer toute trace d'eau de Javel.

Si vous sélectionnez ce programme avec l'option Mode séchage, l'appareil lance une action anti-peluches. Consultez le chapitre "Peluches sur les textiles".

UltraWash 59 minutes (30°C, 60°C à 30°C) :

• 1 600 tours par minute (1 600 à 400 tours par minute),

• 5 kg,

• articles en coton. Programme intensif pour garantir de bonnes performances de lavage en peu de temps.

SportWear (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• 3 kg,

• articles de sport synthétiques. Ce programme est conçu pour laver en douceur les vêtements de sport modernes, également pour les vêtements destinés à la gym, au cyclisme, au jogging, et aux vêtements d'extérieur similaires.

Outdoor (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• 2 kg.

Information : n'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lessive, ne contient pas de résidus d'adoucissant.

Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles.

Information : en effectuant un programme de lavage et séchage combiné, la phase de séchage agit également comme un restaurateur d'imperméabilité. Assurez-vous que l'étiquette d'entretien du vêtement autorise le séchage en machine.

Laine (40°C, 40°C à Froid) :

• 1 200 tours par minute (1 200 à 400 tours par minute),

• 1,5 kg,

• lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole "Lavage à la main"). Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

Propre 20' Propre et Sec 60' (30°C, 40°C à 30°C) :

• 1 200 tours par minute,

• 1 kg,

• programme pour traiter jusqu'à 1 kg de chemises synthétiques mixtes en 20 minutes seulement. Ajoutez une phase de séchage pour un lavage et un séchage complets en 60 minutes.

Position Réinitialiser (symbole point) : l'affichage indique uniquement des tirets.

Compatibilité des options de programme.

• Eco 40-60 : Essorage, Arrêt cuve pleine, Départ Différé.

• Coton, Synthétiques : Essorage, Sans Essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage Plus permanent, Taches, Permanent Douceur Plus, Time Manager, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Délicats : Essorage, Sans Essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage Plus permanent, Permanent Douceur Plus, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Hygiène : Essorage, Sans Essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage Plus permanent, Taches, Permanent Douceur Plus, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Vapeur : Time Manager, Départ Différé.

• Essorage-Vidange : Essorage, Sans essorage, Départ Différé.

• Rinçage : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage Plus permanent, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Lavage tambour : Essorage, Sans essorage, Départ Différé.

• UltraWash 59 minutes : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage Plus permanent, Permanent Douceur Plus, Départ Différé.

• SportWear : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage Plus permanent, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Outdoor : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage Plus permanent, Anti-froissage permanent, Départ Différé.

• Laine : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ Différé.

• Propre 20' Propre et Sec 60' : Anti-froissage permanent, Départ Différé.

Arrêt cuve pleine : cette option exclut l'option Anti-froissage permanent.

Prélavage et Taches ne peuvent pas être sélectionnées en même temps.

Essorage-Vidange : si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil effectue uniquement une vidange.

Lessive adaptée pour chaque programme.

Eco 40-60, Coton, Synthétiques, UltraWash 59 minutes :

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• laine délicate, programmes spéciaux : déconseillé.

Délicats, Outdoor, Laine :

• laine délicate, programmes spéciaux : recommandé,

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : déconseillé.

Hygiène :

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, programmes spéciaux : recommandé,

• produit lessiviel liquide pour couleurs, laine délicate : déconseillé.

SportWear :

• produit lessiviel liquide universel, Produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• poudre universelle, laine délicate : déconseillé.

Outdoor, Laine :

• laine délicate, programmes spéciaux : recommandé,

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : déconseillé.

Propre 20' Propre et Sec 60' :

• produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• poudre universelle, laine délicate, programmes spéciaux : déconseillé.

Poudre universelle : à une température supérieure à 60°C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

## 7.2. Woolmark Premium Wool Care, Bleu.

Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main", à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver. M1756.

Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company. Ce cycle convient pour le séchage des vêtements en laine marqués "lavage à la main",

à condition que lesdits vêtements soient lavés dans un cycle de lavage à la main agréé par Woolmark et séchés conformément aux instructions émises par le fabricant de cette machine à laver. M1381.

## 7.3. Séchage automatique.

Information : les temps de cycle prévus pour les programmes avec l'option Niveau séchage ne sont que des estimations, le temps de séchage réel peut différer légèrement de l'heure affichée.

Extra sec, pour les articles en tissu éponge :

• coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc) jusqu'à 4 kg,

• vêtements en jean jusqu'à 3 kg.

Prêt à ranger, pour les articles à ranger directement :

• coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc) jusqu'à 4 kg,

• textiles synthétiques ou mélangés (pull-overs, chemisiers, sous-vêtements, draps et linge de maison) jusqu'à 3 kg,

• textiles délicats (acrylique, viscose et textiles mélangés délicats) jusqu'à 2 kg,

• vêtements en laine (pull-overs en laine) jusqu'à 1 kg,

• vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes d'extérieur) jusqu'à 2 kg,

• vêtements en jean jusqu'à 3 kg,

• SportWear jusqu'à 3 kg.

Prêt à repasser, pour les vêtements à repasser : coton et lin (draps, nappes, chemises, etc) jusqu'à 4 kg.

## 7.4. Séchage programmé.

Les informations suivantes seront dans cet ordre : niveau de séchage, type de textile, charge, vitesse d'essorage, durée suggérée.

Extra sec, pour les articles en tissu éponge.

Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc) :

• 4 kg, 1 600 tours par minute, 170 à 190 minutes,

• 2 kg, 1 600 tours par minute, 110 à 120 minutes,

• 1 kg, 1 600 tours par minute, 65 à 75 minutes.

Vêtements en jean :

• 3 kg, 1 200 tours par minute, 165 à 175 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 75 à 85 minutes.

Prêt à ranger, pour les articles à ranger directement.

Coton et lin (peignoirs, serviettes de bain, etc) :

• 4 kg, 1 600 tours par minute, 160 à 180 minutes,

• 2 kg, 1 600 tours par minute, 100 à 110 minutes,

• 1 kg, 1 600 tours par minute, 55 à 65 minutes.

Textiles synthétiques ou mélangés (pull-overs, chemisiers, sous-vêtements, draps et linge de maison) :

• 3 kg, 1 200 tours par minute, 135 à 150 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 45 à 55 minutes.

Délicat (acrylique, viscose et textiles mélangés délicats) :

• 2 kg, 1 200 tours par minute, 155 à 165 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 95 à 105 minutes.

Laine (pull-overs en laine) : 1 kg, 1 200 tours par minute, 80 à 100 minutes.

Vêtements de sport d'extérieur (vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes d'extérieur) :

• 2 kg, 1 200 tours par minute, 110 à 120 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 95 à 105 minutes.

Vêtements en jean :

• 3 kg, 1 200 tours par minute, 155 à 165 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 65 à 75 minutes.

SportWear :

• 3 kg, 1 200 tours par minute, 130 à 150 minutes,

• 1 kg, 1 200 tours par minute, 70 à 80 minutes.

Prêt à repasser, pour les vêtements à repasser.

Coton et lin (draps, nappes, chemises, etc) :

• 4 kg, 1 600 tours par minute, 110 à 125 minutes,

• 2 kg, 1 600 tours par minute, 65 à 75 minutes,

• 1 kg, 1 600 tours par minute, 40 à 50 minutes.

# 8. Réglages.

## 8.1. Signaux sonores.

Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque :

• vous allumez l'appareil (signal court spécial),

• vous éteignez l'appareil (signal court spécial),

• vous appuyez sur une touche (clic),

• vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts),

• le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes),

• l'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ 5 minutes).

Pour activer-désactiver les signaux sonores lorsque le programme est terminé, appuyez simultanément sur les touches Lavage et Prélavage, pendant environ 2 secondes. L'affichage indique Marche ou Arrêt.

Information : si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

# 9. Avant la première utilisation.

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne, et que le robinet d'eau est ouvert,

2. versez 2 litres d'eau dans le compartiment à lessive indiqué par son symbole. Cela active le système de vidange,

3. versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment indiqué par son symbole,

4. sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible.

Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

# 10. Utilisation quotidienne : lavage uniquement.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 10.1. Activation de l'appareil.

1. Branchez l'appareil sur le secteur,

2. ouvrez le robinet d'eau,

3. appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.

Un signal court retentit.

## 10.2. Chargement du linge.

1. Ouvrez la porte de l'appareil,

2. videz les poches et dépliez les vêtements avant de les placer dans l'appareil,

3. placez les articles un à un dans le tambour. N'introduisez pas trop de linge dans le tambour,

4. fermez la porte fermement.

Attention : assurez-vous que le linge ne reste pas coincé entre le joint et le hublot, pour éviter tout risque de fuite d'eau et de dommages sur les vêtements.

Information : laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse pourrait endommager les parties en caoutchouc du lave-linge.

## 10.3. Ajout du produit de lavage et des additifs.

Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage des produits de lavage, mais nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (Max ). Cette quantité vous garantira toutefois les meilleurs résultats de lavage.

Information : après un cycle de lavage, si nécessaire, éliminez tout résidu de lessive du distributeur de détergent.

## 10.4. Vérification de la position du volet du produit de lavage.

1. Tirez le distributeur de détergent jusqu'à la butée.

2. Appuyez sur le levier pour retirer le distributeur.

3. Pour utiliser une lessive en poudre, tournez le volet vers le haut.

4. Pour utiliser un détergent liquide, tournez le volet vers le bas.

Avec le volet en position basse :

• n'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses,

• ne dépassez pas la dose de lessive liquide indiquée sur le volet,

• ne sélectionnez pas la phase de prélavage,

• ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

5. Dosez le détergent et l'assouplissant.

6. Fermez soigneusement le distributeur de détergent.

Assurez-vous que le volet ne provoque pas d'obstruction lorsque vous refermez le distributeur.

## 10.5. Réglage d'un programme.

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité. Eco 40-60, est le programme auquel se rapportent les informations de l'étiquette énergétique.

Le voyant de la touche Mode Lavage s'allume.

Le voyant de la touche Départ-Pause clignote.

Une durée indicative du programme s'affiche.

2. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.

3. Si vous le souhaitez, réglez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les voyants correspondants s'allument et les informations données changent sur l'affichage en conséquence.

Information : si une sélection est impossible, un signal sonore retentit et l'affichage indique le symbole 3 tirets.

## 10.6. Démarrer un programme.

Appuyez sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme. Il est impossible de lancer le programme lorsque le voyant de la touche est éteint, et ne clignote pas (par exemple le hublot est ouvert).

Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé.

Le programme démarre, la porte est verrouillée. L'affichage montre le voyant Porte verrouillée, et le voyant Ajout de linge indique-qu'il est toujours possible d'arrêter le cycle, et d'ajouter des vêtements.

Information : la pompe de vidange peut se mettre en fonctionnement quelques instants avant que l'appareil ne se remplisse d'eau.

## 10.7. Départ d'un programme avec départ différé.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche. Le voyant correspondant s'allume,

2. appuyez sur la touche Départ-Pause. Le hublot se verrouille, et l'appareil démarre le décompte du départ différé. L'indicateur Porte verrouillée s'allume.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Annulation du départ différé au cours du décompte.

Pour annuler le départ différé :

1. appuyez sur Départ-Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote,

2. appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que 0 s'affiche,

3. appuyez de nouveau sur la touche Départ-Pause, pour lancer le programme immédiatement.

Modification du départ différé au cours du décompte.

Pour modifier le départ différé :

1. appuyez sur Départ-Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote,

2. appuyez à plusieurs reprises sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.

3. appuyez de nouveau sur la touche Départ-Pause, pour lancer le nouveau décompte.

## 10.8. Détection de la charge SensiCare System.

Information : la durée du programme affichée se rapporte à une charge moyenne à élevée.

Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, l'indicateur de charge maximale recommandée s'éteint, SensiCare System lance la détection de la charge de linge :

1. l'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Pour les programmes compatibles avec Time Manager, lors de cette phase, les barres Time Manager (symbole 4 tirets) situées sous les chiffres de la durée, s'animent. Le tambour tourne brièvement,

2. la durée du programme pourra-être ajustée en conséquence, et pourra être augmentée ou diminuée. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

À la fin de la détection de charge, en cas de surcharge du tambour, le voyant Max clignote sur l'affichage :

• dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent,

• dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche Départ-Pause, pour relancer le programme. La phase SensiCare peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, les meilleurs résultats de lavage ne sont pas garantis.

Information :

• environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus,

• la détection SensiCare ne fonctionne que si le programme de lavage est complet, et si la durée n'a pas été réduite à l'aide de la touche Time Manager,

• le SensiCare System est incompatible avec certains programmes comme Laine, Rinçage, et les programmes à cycle court.

## 10.9. Interruption d'un programme et modification des options.

Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer que quelques options :

1. appuyez sur la touche Départ-Pause. Le voyant correspondant clignote,

2. modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence,

3. appuyez à nouveau sur la touche Départ-Pause.

Le programme de lavage continue.

## 10.10. Annulation d'un programme en cours.

1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil,

2. appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.

Information : si le SensiCare System est terminé et que le remplissage d'eau a déjà commencé, le nouveau programme démarre sans répéter la procédure SensiCare System. L'eau et le détergent ne sont pas évacués afin d'éviter tout gaspillage. La durée maximale du programme s'affiche et se met à jour environ 20 minutes après le départ du nouveau programme.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "Réinitialiser" (symbole point),

2. attendez 1 seconde. L'affichage indique le symbole 3 tirets.

Vous pouvez maintenant sélectionner un nouveau programme de lavage.

## 10.11. Ouverture du hublot : ajout de vêtements.

Information : si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, et que le tambour continue de tourner, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pendant le déroulement d'un programme ou du départ différé, le hublot de l'appareil est verrouillé.

1. Appuyez sur la touche Départ-Pause. Sur l'affichage, le voyant Hublot verrouillé s'éteint,

2. ouvrez le hublot de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge,

3. fermez le hublot et appuyez sur la touche Départ-Pause.

Le programme ou le départ différé se poursuit.

## 10.12. Fin du programme.

Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. Les signaux sonores retentissent (s'ils sont activés). L'affichage indique 0 ; 0, 0.

Le voyant de la touche Départ-Pause s'éteint.

Le hublot se déverrouille et le voyant Porte verrouillée s'éteint.

1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil.

Cinq minutes après la fin du programme, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.

Information : lorsque vous rallumez l'appareil, le dernier programme sélectionné s'affiche. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

2. Sortez le linge de l'appareil.

3. Vérifiez que le tambour est vide.

4. Laissez le hublot et la boîte à produits entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

## 10.13. Vidange de l'eau après la fin du cycle.

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, le programme se termine, mais :

• La zone de l'horloge indique 0, 0, 0, et l'affichage montre le hublot verrouillé (symbole Porte verrouillée).

• Le voyant de la touche Départ-Pause commence à clignoter.

• Le tambour tourne toujours à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

• Le hublot reste verrouillé.

• Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot :

1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Essorage pour réduire la vitesse d'essorage proposée par l'appareil.

2. Appuyez sur la touche Départ-Pause. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.

Le voyant de l'option Arrêt cuve pleine disparaît.

Information : si vous avez sélectionné l'option Sans Essorage, l'appareil effectue uniquement une vidange.

3. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

4. Appuyez sur Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour désactiver l'appareil.

## 10.14. Fonction Veille.

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie lorsque :

• vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis cinq minutes alors qu'aucun programme n'est en cours. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour rallumer l'appareil,

• Cinq minutes après la fin du programme de lavage. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour remettre l'appareil en marche. L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

Si le sélecteur est sur la position "Réinitialiser" (symbole point), l'appareil s'éteint automatiquement en 30 secondes.

Information : si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction Veille n'éteint pas l'appareil pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.

# 11. Utilisation quotidienne : lavage et séchage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Information : cet appareil est un sèche-linge automatique.

## 11.1. Programme de lavage et séchage complet.

Programmes Lavage et Séchage non automatiques.

Pour certains programmes de lavage, vous pouvez combiner les modes Mode Lavage et Mode séchage pour effectuer un programme de lavage et séchage complet.

Procédez comme suit :

1. Après avoir chargé le linge et versé le produit de lavage, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.

2. Ajoutez un vêtement à la fois.

3. Versez le produit de lavage et les additifs dans les compartiments appropriés.

4. Tournez le sélecteur sur le programme de lavage. Par défaut, l'appareil est en mode lavage uniquement et le voyant de la touche Mode Lavage est allumé.

L'affichage indique la température et l'essorage par défaut. Si nécessaire, changez-les en fonction de votre linge. La charge maximale recommandée pour la phase de lavage s'affiche également.

5. Si des options sont disponibles, choisissez celles que vous souhaitez sélectionner.

6. Appuyez sur la touche Mode séchage une fois, pour activer également la fonction de séchage. Le voyant des touches Mode Lavage et Mode séchage sont allumés. Les voyants Séchage et Niveau de séchage s'affichent. L'affichage indique également la charge maximale recommandée pour un programme de lavage et de séchage (par exemple, 4 kg pour le coton).

## 11.2. Lavage et séchage : degrés automatiques.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Niveau séchage jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité s'affiche. Les voyants s'allument en conséquence sur l'affichage : a) Repassage à sec : pour les articles en coton ; b) Prêt à ranger : pour les articles en coton et synthétiques ; c) Très sec : pour les articles en coton.

La durée affichée correspond à la durée des cycles de lavage et de séchage, calculée avec une charge par défaut.

Information : pour obtenir de bons résultats de séchage tout en économisant de l'énergie et du temps, vous ne pouvez pas sélectionner une vitesse d'essorage trop basse pour les articles devant être lavés et séchés.

2. Appuyez sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme. L'estimation SensiCare démarre.

L'indicateur de hublot verrouillé s'allume. L'affichage indique la durée restante du programme.

## 11.3. Lavage et séchage chronométrique.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Minuterie pour régler la durée de séchage (voir le tableau "Séchage programmé" du chapitre "Programmes"). Le voyant du degré de séchage s'éteint, et l'indicateur Minuterie s'allume.

À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la valeur augmente de cinq minutes. La nouvelle durée s'affiche.

2. Appuyez sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme. L'estimation SensiCare démarre.

L'indicateur de hublot verrouillé s'allume. L'affichage indique la durée restante du programme.

## 11.4. À la fin du programme de séchage.

• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement,

• les signaux sonores se déclenchent (s'ils sont actifs),

• sur l'affichage, 0 ; 0, 0, s'allume,

• le voyant de la touche Départ-Pause s'éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint. L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes ou +, si l'option Anti-froissage est réglée. La phase anti-froissage réduit le froissage du linge. Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage.

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est presque terminée ou terminée. Le voyant Anti-froissage reste allumé,

• appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour mettre à l'arrêt l'appareil.

Information : quelques minutes après la fin du programme, la fonction d'économie d'énergie met à l'arrêt automatiquement l'appareil.

1. Sortez le linge de l'appareil,

2. assurez-vous que le tambour est vide.

Information : après la phase de séchage, nettoyez le tambour, le joint et l'intérieur du hublot avec un chiffon humide.

# 12. Peluches dans les tissus.

Durant les phases de lavage et/ou de séchage, certains types de textiles, tels que le tissu éponge, la laine ou les sweat-shirts, peuvent perdre des peluches.

Les peluches libérées risquent de se coller aux tissus lors du prochain cycle.

Cet inconvénient devient particulièrement gênant avec les textiles spécialisés.

Pour éviter les peluches dans votre linge, nous vous recommandons de :

• ne pas laver de tissus de couleur sombre après avoir lavé et séché des vêtements de couleur claire (serviettes, laine et sweat-shirts) et inversement,

• laisser sécher ce type de textiles à l'air libre lors de leur premier lavage,

• nettoyer le filtre de vidange,

• nettoyer le tambour vide, le joint et la porte avec un chiffon humide, après la phase de séchage.

Pour retirer les peluches à l'intérieur du tambour, sélectionnez un programme spécial :

• videz le tambour,

• nettoyez le tambour, le joint et la porte avec un chiffon humide,

• sélectionnez le programme Lavage tambour et le Mode séchage ensemble pour lancer l'action anti-peluches,

• appuyez sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme.

Information : si l'appareil est fréquemment utilisé, effectuez le programme de nettoyage régulièrement.

# 13. Conseils.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 43 à 46 du mode d'emploi original.

# 14. Entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

• détartrage : 2 fois par an,

• lavage d'entretien : 1 fois par mois,

• nettoyer le joint de la porte : tous les 2 mois,

• nettoyez le tambour : tous les 2 mois,

• retirez les peluches à l'intérieur du tambour : 2 fois par mois. Consultez le chapitre "Peluches sur les textiles",

• nettoyez le distributeur de détergent : tous les 2 mois,

• nettoyez le filtre de la pompe de vidange : 2 fois par an,

• nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne : 2 fois par an.

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

## 14.2. Enlèvement des objets étrangers.

Information : assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés, avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe "Charge de linge", du chapitre, "Conseils".

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour.

Consultez les paragraphes "Joint de porte avec double lèvre", "Nettoyage du tambour", "Nettoyage de la pompe de vidange" et "Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne". Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

## 14.3. Nettoyage externe.

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

Attention :

• n'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques,

• ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

## 14.4. Détartrage.

Information : si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

Les produits de lavage habituels contiennent déjà des agents adoucisseurs d'eau, mais nous vous recommandons d'effectuer un cycle de lavage, tambour vide, avec un produit de détartrage.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 14.5. Lavage d'entretien.

L'utilisation répétée et prolongée des programmes basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux et une augmentation des bactéries à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures.

Pour éliminer ces dépôts et nettoyer l'intérieur de l'appareil, effectuez régulièrement un lavage d'entretien (au moins 1 fois par mois).

Information : reportez-vous au chapitre "Nettoyage du tambour".

## 14.6. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

Cet appareil dispose d'un système de vidange autonettoyant, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements.

Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

Vérifiez et retirez les objets (le cas échéant) qui peuvent se trouver dans le pli.

Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte.

À l'aide d'un chiffon humide, essuyez toute saleté ou tout résidu d'eau restant dans le joint de porte une fois le cycle du programme terminé.

## 14.7. Nettoyage du tambour.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. retirez le linge du tambour,

2. lancez le programme Lavage tambour. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau des programmes de lavage,

3. versez une petite quantité de lessive en poudre dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

Information : parfois, à la fin d'un cycle, le symbole Nettoyage du tambour peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un "nettoyage du tambour". Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

## 14.8. Nettoyage du distributeur de lessive.

Pour éviter d'éventuels dépôts de lessive séchée ou d'assouplissant coagulé et/ou la formation de moisissures dans le tiroir du distributeur de lessive, effectuez tous les deux mois la procédure de nettoyage suivante comme expliqué dans les schémas suivants :

1. ouvrez le distributeur. Appuyez sur le loquet vers le bas, puis retirez le distributeur,

2. retirez la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif pour faciliter le lavage, et passez-le sous l'eau courante chaude pour éliminer toute trace d'accumulation de lessive. Après le nettoyage, remettez la partie supérieure en place,

3. assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer la cuvette,

4. réinstallez le distributeur de lavage dans ses rails et fermez-le. Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer le filtre de la pompe :

1. ouvrez le couvercle de la pompe,

2. placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre,

3. tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler,

4. lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient,

5. répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler,

6. tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever.

7. si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre. Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente,

8. nettoyez le filtre sous le robinet,

9. replacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite,

10. fermez le couvercle de la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent,

2. lancez le programme pour vidanger l'eau.

## 14.9. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Il est recommandé de nettoyer les 2 filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de la vanne 2 fois par an, pour éliminer les dépôts accumulés avec le temps. Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer les filtres :

Tuyau d'arrivée d'eau :

• fermez le robinet,

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet,

• brossez le pas de vis à l'aide d'une brosse à dent.

Filtre de la vanne :

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil,

• nettoyez le filtre de la vanne à l'aide d'une brosse à dent,

• puis revisser le tuyau d'arrivée d'eau à l'appareil en laissant un angle de 90°.

Attention, l'eau stagnante dans le tuyau peut s'écouler durant ses étapes.

Reportez-vous aux illustrations page 52 du mode d'emploi original.

## 14.10. Vidange d'urgence.

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, effectuez la même procédure décrite dans le paragraphe "Nettoyage de la pompe de vidange". Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal,

2. démarrez le programme pour vidanger l'eau.

## 14.11. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant,

2. fermez le robinet d'eau,

3. placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau,

4. videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.

5. une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

Avertissement : assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

# 15. Dépannage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 15.1. Codes d'alarme et défaillances possibles.

L'appareil ne démarre pas, ou se met à l'arrêt en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux).

Avertissement : éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d'alarme et la touche Départ-Pause peut clignoter en continu :

Si l'appareil est trop chargé, retirez certains articles du tambour et/ou poussez sur la porte tout en appuyant sur la touche Départ-Pause, jusqu'à ce que le voyant arrête de clignoter (voir l'illustration page 53 du mode d'emploi original).

Code, E, 10. L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement :

• assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte,

• assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau,

• assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée,

• assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d'enchevêtrements, de dommages ni de plis,

• assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct,

• assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

Code, E, 20. La machine ne vidange pas l'eau :

• assurez-vous que le siphon n'est pas bouché,

• assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié,

• assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage",

• assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé,

• sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez un programme sans phase de vidange,

• sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

Code, E, 40. Le hublot de l'appareil n'est pas fermé correctement : assurez-vous que la porte est correctement fermée.

Code, E, 91. Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil :

• le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement,

• si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

Code, E, H, 0. L'alimentation électrique est instable : attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

Code, E, F, 0. Le dispositif anti-inondation est activé : débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Veuillez contacter le service après-vente agréé.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

Le programme ne démarre pas :

• assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant,

• assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée,

• assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans le disjoncteur,

• vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ-Pause,

• si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte,

• désactivez la Sécurité enfant si elle a été préalablement activée,

• vérifiez la position de la touche sur le programme sélectionné.

L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement : assurez-vous que le tuyau de vidange est dans la bonne position. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Consultez les "instructions d'installation".

La phase d'essorage ne se déclenche pas, ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude :

• sélectionnez le programme d'essorage,

• assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage",

• modifiez manuellement la position des articles dans la cuve et recommencez la phase d'essorage. Ce problème peut être provoqué par des problèmes d'équilibrage.

Il y a de l'eau sur le sol :

• assurez-vous que les raccordements des tuyaux d'eau sont bien serrés, et qu'il n'y a pas de fuite d'eau,

• assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés,

• assurez-vous d'utiliser le produit de lavage adapté et la quantité correcte.

Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil :

• vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve,

• assurez-vous que le programme de lavage est terminé,

• sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage, s'il y a de l'eau dans le tambour,

• vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité,

• ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Veuillez contacter le service après-vente agréé. Si vous devez ouvrir le hublot, lisez attentivement le chapitre "Ouverture d'urgence du hublot".

L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel :

• assurez-vous que l'appareil est bien à niveau. Consultez les "instructions d'installation",

• assurez-vous que l'emballage et/ou les boulons de transport sont retirés. Consultez les "instructions d'installation",

• ajoutez + de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop petite.

La durée du programme augmente ou diminue pendant l'exécution du programme : SensiCare System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe "La détection de la charge SensiCare System", dans le chapitre, "Utilisation quotidienne".

Les résultats obtenus en matière de lavage sont insuffisants :

• augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez un détergent différent,

• utilisez des produits spéciaux pour éliminer les taches tenaces avant de laver le linge,

• assurez-vous de régler la bonne température,

• réduisez la charge de linge.

Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage :

• réduisez la quantité de produit de lavage ou le nombre de pastilles ou de détergents à dose unique.

À la fin du cycle de lavage, il y a des résidus de produit de lavage dans le distributeur de produit de lavage :

• assurez-vous que le volet est dans la bonne position (vers le haut pour la lessive en poudre, vers le bas pour la lessive liquide),

• veillez à utiliser le distributeur de produit de lavage en suivant les indications données dans ce manuel d'utilisation.

L'appareil ne sèche pas ou ne sèche pas correctement :

• ouvrez l'arrivée d'eau,

• assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué,

• réduisez la charge de linge,

• assurez-vous de régler le bon cycle. Si nécessaire, sélectionnez une courte durée de séchage.

Le linge est rempli de peluches de couleurs différentes :

• le linge lavé au cours du cycle précédent a libéré des peluches de couleurs différentes : la phase de séchage permet d'éliminer les peluches ; nettoyez les vêtements avec un anti-peluchant. En cas de présence excessive de peluches dans le tambour, reportez-vous au paragraphe "Peluches sur les textiles" pour plus de détails.

Après avoir effectué ces contrôles, allumez l'appareil. Le programme reprend là où il a été interrompu.

Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

## 15.2. Ouverture d'urgence du hublot.

En cas de panne d'alimentation ou d'anomalie de l'appareil, le hublot reste verrouillé. Le programme de lavage continue dès que l'alimentation est rétablie. Si le hublot reste verrouillé en cas d'anomalie, il est possible de l'ouvrir à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence.

Avant d'ouvrir le hublot, attention :

• risque de brûlures ! Assurez-vous que la température de l'eau et le linge ne sont pas brûlants. Si nécessaire, attendez qu'ils refroidissent,

• risque de blessure ! Assurez-vous que le tambour ne tourne pas. Si nécessaire, attendez que le tambour cesse de tourner.

Information : assurez-vous que le niveau de l'eau à l'intérieur du tambour n'est pas trop élevé. Effectuez une vidange d'urgence si nécessaire (reportez-vous à la section "Vidange d'urgence", au chapitre, "Entretien et nettoyage").

Pour ouvrir le hublot, procédez comme suit :

1. appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil,

2. débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur,

3. poussez le levier de déverrouillage d'urgence une fois vers le bas. Poussez et maintenez-le une nouvelle fois tout en ouvrant le hublot de l'appareil. Le levier de déverrouillage d'urgence se trouve à l'endroit indiqué sur l'illustration page 57 du mode d'emploi original,

4. sortez le linge et refermez le hublot.

# 16. Valeurs de consommation.

## 16.1. Introduction.

Information :

• Consultez le lien theenergylabel.eu pour obtenir des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

• Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données, EPREL, de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans, EPREL, à l'aide du lien eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre "Description du produit" pour connaître la position de la plaque signalétique.

## 16.2. Légende.

• kg : charge de linge,

• h h, m m (heure, minute) : durée du programme,

• kWh : consommation énergétique,

• °C : température dans le linge,

• litres : consommation d'eau,

• tours par minute : vitesse d'essorage,

• % : humidité résiduelle au terme du cycle. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est élevé et moins il reste d'humidité à la fin du cycle de lavage.

Information : les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

## 16.3. Conformément au règlement de la Commission, UE 2019/2023.

Tours par minute : vitesse d'essorage maximale.

Lavage uniquement.

Eco 40-60 :

• pleine charge : 8 kg, 0,770 kWh, 54 Litres, 3 heures 20 minutes, 52 %, 37°C, 1 551 tours par minute,

• demi-charge : 4 kg, 0,430 kWh, 44 Litres, 2 heures 25 minutes, 52 %, 32°C, 1 551 tours par minute,

• quart de charge : 2 kg, 0,180 kWh, 34 Litres, 2 heures 25 minutes, 54 %, 24°C, 1 551 tours par minute.

Cycle de lavage et séchage.

Programme Eco 40-60, et niveau Prêt à ranger :

• pleine charge : 4 kg, 2,700 kWh, 70 Litres, cinq heures 40 minutes, 0 %, 32°C, 1 551 tours par minute,

• demi-charge : 2 kg, 1,378 kWh, 46 Litres, 4 heures 30 minutes, 0 %, 25°C, 1 551 tours par minute.

Consommation d'énergie pour différents modes : arrêt 0,50 Watt ; veille 0,50 Watt, départ différé 4 Watt. La durée en mode Arrêt/Veille, est de 15 minutes au maximum.

## 16.4. Programmes courants : lavage uniquement.

Information : ces valeurs sont uniquement indicatives.

• Coton (90°C) : 8 kg, 2,200 kWh, 85 Litres, 4 heures 15, 44 %, 85°C, 1 600 tours par minute,

• Coton (60°C) : 8 kg, 1,350 kWh, 85 Litres, 3 heures 25 minutes, 44 %, 55°C, 1 600 tours par minute,

• Coton (20°C) : 8 kg, 0,250 kWh, 85 Litres, 2 heures 50 minutes, 44 %, 20°C, 1 600 tours par minute,

• Synthétiques (40°C) : 3 kg, 0,650 kWh, 75 Litres, 2 heures 25 minutes, 35 %, 40°C, 1 200 tours par minute,

• Délicats (30°C) : 2 kg, 0,360 kWh, 50 Litres, 1 heure 10, 35 %, 30°C, 1 200 tours par minute,

• Laine (30°C) : 1,5 kg, 0,200 kWh, 55 Litres, 1 heure 5 minutes, 30 %, 30°C, 1 200 tours par minute.

Tours par minute : indicateur de référence de la vitesse d'essorage.

Coton (90°C) : convient au lavage de textiles très sales.

Coton (20°C) : convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes.

Délicats (30°C) : il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

## 16.5. Programmes courants : lavage et séchage.

Information : ces valeurs sont uniquement indicatives.

Synthétiques (40°C) : 3 kg, 2 virgule 000 kWh, 75 Litres, 4 heures, 1 %, 40°C, 1 200 tours par minute.

Tours par minute : indicateur de référence de la vitesse d'essorage.

# 17. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Ruban de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole "poubelle barrée d'une croix" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Concerne la France uniquement, logo Triman :

• cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

• mode d'emploi original à jeter dans la poubelle de tri.

# 18. Mentions légales.

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.