Electrolux.

Lave-linge hublot, E W, 6, S, 1065, N B B.

Édition adaptée 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.1.1. Distributeur de produit de lavage.

1.1.2. Bandeau de commande.

1.1.3. Hublot.

1.2. Face supérieure.

1.3. Face inférieure.

1.4. Face arrière.

2. Informations de sécurité.

2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

2.2. Sécurité générale.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Instructions d'installation.

3.2. Branchement électrique.

3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

3.4. Utilisation.

3.5. Service.

4. Données techniques.

5. Installation.

5.1. Déballage.

5.2. Informations pour l'installation.

5.3. Branchement électrique.

6. Accessoires.

6.1. Disponible sur electrolux.com/shop ou chez un revendeur agréé.

6.2. Kit de plaques de fixation.

7. Utilisation du bandeau de commande.

8. Manettes et touches.

8.1. Introduction.

8.2. Marche-Arrêt.

8.3. Temp.

8.4. Essorage.

8.5. Prélavage.

8.6. Rinçage + permanent.

8.7. Douceur + permanente.

8.8. Départ Différé.

8.9. Time Manager.

8.10. Départ-Pause.

9. Programmes.

9.1. Tableau des programmes.

9.2. Woolmark, Wool Care, Bleu.

10. Réglages.

10.1. Signaux sonores.

10.2. Sécurité enfants.

10.3. Compteur des heures de fonctionnement.

10.4. Réinitialisation usine.

11. Avant la première utilisation.

12. Utilisation quotidienne.

12.1. Activer l'appareil.

12.2. Chargement du linge.

12.3. Utilisation de lessive et d'additifs.

12.4. Changement de position du séparateur de détergent.

12.5. Régler un programme.

12.6. Démarrer un programme.

12.7. Démarrer un programme avec démarrage retardé.

12.8. Détection de la charge SensiCare System.

12.9. Interruption d'un programme et modification des options.

12.10. Annulation d'un programme en cours.

12.11. Ouverture de la porte ; Ajout de vêtements.

12.12. Fin du programme.

12.13. Vidange de l'eau après la fin du cycle.

12.14. Fonction Veille.

13. Conseils.

13.1. Chargement du linge.

13.2. Taches tenaces.

13.3. Type et quantité de détergent.

13.4. Conseils écologiques.

13.5. Dureté de l'eau.

14. Entretien et nettoyage.

14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

14.2. Enlèvement des objets étrangers.

14.3. Nettoyage externe.

14.4. Détartrage.

14.5. Lavage d'entretien.

14.6. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

14.7. Nettoyage du tambour.

14.8. Nettoyage du distributeur de lessive.

14.9. Nettoyage de la pompe de vidange.

14.10. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

14.11. Vidange d'urgence.

14.12. Précautions contre le gel.

15. Dépannage.

15.1. Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

16. Valeurs de consommation.

16.1. Commentaire.

16.2. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023.

16.3. Programmes courants.

17. Guide de démarrage rapide.

17.1. Utilisation quotidienne.

17.2. Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.

17.3. Programmes.

18. En matière de protection de l'environnement.

19. Mentions légales.

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement du voyant,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

## 1.1. Face avant.

La face avant est composée, sur sa partie supérieure, à gauche, du distributeur de produit de lavage, et à droite, du bandeau de commande, sur la partie centrale, le hublot et sur la partie inférieure droite la trappe donnant accès au filtre de la pompe de vidange.

### 1.1.1. Distributeur de produit de lavage.

Tirez vers vous, à l'aide de sa poignée encastrée, située le long de sa partie inférieure.

Après ouverture, vous y trouverez de gauche à droite :

• 2 : compartiment à lessive pour la phase de lavage,

• symbole fleur : compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon) avec loquet niveau max,

• 1 : compartiment à lessive pour la phase de prélavage ou le programme de trempage (si disponible).

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Utilisation quotidienne".

### 1.1.2. Bandeau de commande.

Composé d'un sélecteur de programme, de boutons et d'un affichage, la description du bandeau de commande se fera zone par zone, ligne par ligne.

Zone une. Sélecteur de programme.

À tourner dans le sens des aiguilles d'une montre :

• Eco 40-60,

• Coton,

• Synthétiques,

• Délicats,

• Rapide 14 minutes,

• Rinçage,

• Essorage-Vidange,

• Anti-allergie (symbole nuage de vapeur),

• Bébé,

• Soie (symbole main dans une cuve contenant de l'eau),

• Laine (symbole pelote de laine en forme triangulaire arrondie accompagné du symbole Soie),

• Sport,

• Outdoor (symbole trait arrondi, flèche vers le haut et 2 gouttes d'eau),

• Denim.

Zone 2. Voyants et touches.

Colonne gauche : 90°, 60°, 40°, 30°, 20°, froid.

Colonne droite :

• vitesse essorage : 1 000, 800, 400,

• sans essorage,

• arrêt cuve pleine,

• silent.

En dessous des voyants, vous y trouverez 2 touches tactiles :

• à gauche, Temp.,

• à droite, Essorage (réduction de la vitesse d'essorage), symbole spirale : avec options, Sans essorage (symbole spirale barrée), Arrêt cuve pleine (symbole cuve avec trait horizontale supérieur) et Silent (symbole haut-parleur accompagné de 1 flèche bas.

En dessous de la touche tactile Temp. vous y trouverez le bouton poussoir Marche-Arrêt.

Zone 3. Affichage et touches.

Colonne une : l'affichage.

Colonne 2, touches tactiles :

• Time Manager,

• Départ Différé avec voyant.

Colonne 3 : touche tactile Départ-Pause avec voyant (symbole triangle pointant à droite accompagnée de 2 traits verticaux).

En dessous de ces colonnes, vous y trouverez 3 touches tactiles avec voyant. De gauche à droite : Prélavage, Rinçage +, Douceur +.

L'affichage est composé de l'indicateur digital et est entouré des éléments suivants :

• à gauche : supérieur, voyant Porte verrouillée ; inférieur, voyant Départ différé,

• en dessous : indicateur à barres du Time Manager,

• partie inférieure : indicateur d'ajout de linge (apparaît au début de la phase de lavage, quand l'utilisateur peut encore interrompre le cycle de lavage et ajouter du linge) ; voyant Sécurité enfants ; voyant de nettoyage du tambour.

L'indicateur digital peut afficher :

• durée du programme (par exemple 2:40),

• Départ différé (par exemple 2 heures),

• fin du cycle (0 heures 0 0),

• code d'alarme (par exemple E 20),

• indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. Pour + de détails, reportez-vous au chapitre "Compteur d'heures de fonctionnement", du paragraphe, "Réglages".

### 1.1.3. Hublot.

L'ouverture de la porte hublot se fera de droite vers la gauche, à l'aide de la poignée intégrée sur sa partie droite.

Après ouverture, vous trouverez sur le cadran recevant la porte :

• la plaque signalétique sur la partie inférieure droite,

• l'encoche de fermeture sur la partie centrale droite.

Vous aurez également accès au tambour métallique.

La plaque signalétique indique les informations suivantes :

• le nom du modèle,

• le numéro de produit,

• les valeurs électriques nominales,

• le numéro de série.

## 1.2. Face supérieure.

Elle servira de plan de travail.

## 1.3. Face inférieure.

Elle est pourvue de 4 pieds pour la mise de niveau de l'appareil.

## 1.4. Face arrière.

Elle est composée de plusieurs éléments :

• flexible de vidange partant du coin inférieur gauche, attaché par des crochets sur le contour de l'appareil, tête de l'embout pointant vers le haut,

• raccordement du tuyau d'arrivée d'eau située sur la partie supérieure droite,

• câble d'alimentation partant de la partie inférieure droite,

• 3 boulons de transport à visser sur la partie supérieure centrale, partie gauche centrale et partie droite centrale.

# 2. Informations de sécurité.

Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 2.1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et s'ils comprennent les risques encourus.

• Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-lés convenablement.

• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 2.2. Sécurité générale.

• Cet appareil est uniquement destiné au lavage de linge de type domestique, lavable en machine.

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique unique, dans un environnement intérieur.

• Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.

• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

• La charge maximale de l'appareil est de 6 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre "Programmes").

• La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).

• Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

• L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

• Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

• Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

# 3. Consignes de sécurité.

## 3.1. Instructions d'installation.

Information : l'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.

• Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

• L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

• N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.

• Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

• Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

## 3.2. Branchement électrique.

Avertissement : risque d'incendie ou d'électrocution ; cet appareil est conçu pour être installé-connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

• Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

• Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

## 3.3. Raccordement à l'arrivée d'eau.

• L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25°C.

• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

• Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

• Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

• N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.

• Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.

• Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.

• Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

## 3.4. Utilisation.

Avertissement : risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

• Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.

• Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela pourrait endommager les pièces en caoutchouc du lave-linge. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans le lave-linge.

• Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.

• Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

## 3.5. Service.

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

• Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

• Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle :

moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, éléments chauffants, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops),

cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique, tels que distributeurs de détergent.

Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

Avertissement : risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

• Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (D, E, E, E).

# 4. Données techniques.

Dimensions : largeur 59,5 cm, hauteur 84,3 cm, profondeur 41,1 cm.

Branchement électrique :

• tension : 230 V,

• puissance globale : 1 900 Watt,

• fusible : 10 Ampères,

• fréquence : 50 Hz.

Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité, est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Pression de l'arrivée d'eau :

• minimale : 0,5 bar (0,05 MPa),

• maximale : 10 bar (1,0 MPa).

Alimentation en eau : eau froide. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau muni d'un 3/4 pouces filetage.

Charge maximale : coton 6 kg.

Vitesse d'essorage maximale : 951 tours par minute.

# 5. Installation.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 5.1. Déballage.

1. Retirez le film extérieur. Si nécessaire, utilisez un cutter après avoir mis des gants de protection.

2. Retirez la partie supérieure en carton et tous les matériaux d'emballage en polystyrène.

3. Ouvrez la porte. Videz le tambour.

4. Placez le bloc en polystyrène de l'avant au sol, derrière l'appareil. Couchez doucement l'appareil sur le dos.

5. Retirez la protection en polystyrène du bas.

6. Redressez l'appareil en position verticale. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange du support de tuyau.

Avertissement : il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.

7. Retirez les quatre boulons de transport et les entretoises en plastique.

8. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

Information : nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

## 5.2. Informations pour l'installation.

Positionnement et mise à niveau.

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être stable et d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil,

2. desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

Avertissement : ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

Tuyau d'arrivée d'eau.

Attention : vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

1. Si besoin, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil. Généralement, il est déjà installé en usine.

2. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.

3. Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner.

4. Certains modèles peuvent contenir un tuyau d'entrée avec dispositif d'arrêt d'eau. Il permet d'empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel.

Le secteur dans la fenêtre affiche ce défaut (reportez-vous aux illustrations de la page 9 du mode d'emploi original). Dans ce cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau.

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

Avertissement : l'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25°C.

Vidange de l'eau.

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.

Information : vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le centre de maintenance agréé pour acheter l'autre tuyau de vidange et l'extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons : reportez-vous aux illustrations de la page 10 du mode d'emploi original.

Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.

Sans le guide de tuyau en plastique, vers un siphon d'évier. Placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.

Le tuyau de vidange peut être plié en U et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.

Information : veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil. Acheter des accessoires auprès d'un fournisseur agréé.

À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe.

Information : l'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm, minimum 1,5 pouces) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

## 5.3. Branchement électrique.

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre "Données techniques" indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique, supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

# 6. Accessoires.

## 6.1. Disponible sur electrolux.com/shop ou chez un revendeur agréé.

Information : seuls les accessoires appropriés et agréés par Electrolux répondent aux normes de sécurité de l'appareil. Si des pièces non agréées sont utilisées, toute réclamation sera annulée.

## 6.2. Kit de plaques de fixation.

Si vous installez l'appareil sur un socle qui n'est pas un accessoire fourni par Electrolux, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

# 7. Utilisation du bandeau de commande.

7.1. Caractéristiques spéciales.

Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes pour un traitement du linge efficace et respectueux, en réduisant la consommation d'eau, d'énergie et de produit de lavage, tout en prenant soin des tissus.

• Grâce à l'option Douceur +, l'assouplissant est réparti de façon uniforme sur le linge et pénètre en profondeur dans les fibres pour une douceur parfaite,

• le système SensiCare System détecte le poids de linge et calcule la durée du programme en 30 secondes. Le programme de lavage est défini sur mesure pour la charge et le type de linge, sans consommer davantage de temps, d'énergie ou d'eau que nécessaire.

# 8. Manettes et touches.

## 8.1. Introduction.

Information : les options-fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options-fonctions et les programmes de lavage dans le "Tableau des programmes". Une option-fonction peut exclure l'autre ; dans ce cas, l'appareil ne permet pas de programmer des options-fonctions incompatibles.

## 8.2. Marche-Arrêt.

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

2 signaux sonores différents retentissent lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil.

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil au bout de plusieurs minutes pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le rallumer.

Pour + de détails, reportez-vous au paragraphe "Veille", du chapitre, "Utilisation quotidienne".

## 8.3. Temp.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Indicateur Froid (symbole cuve contenant 1 flocon de neige) : eau froide.

L'indicateur de la température réglée apparaît.

## 8.4. Essorage.

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage par défaut.

Options d'essorage supplémentaires :

• Sans essorage. Le voyant correspondant apparaît. Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'appareil effectue uniquement la phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les tissus très délicats. Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

• Arrêt cuve pleine. Le voyant correspondant apparaît. L'essorage final est annulé. L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour.

Le hublot reste fermé et le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte. Si vous appuyez sur la touche Départ-Pause, l'appareil effectue la phase d'essorage et vidange l'eau.

• Silent. Le voyant correspondant apparaît. Les phases d'essorage intermédiaire et final sont supprimées, et le programme se termine avec de l'eau dans le tambour. Cela réduit le froissage du linge. Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage.

Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte. Ce programme étant très silencieux, il peut être utilisé de façon optimale la nuit, aux heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Certains programmes utilisent plus d'eau pour le rinçage. Si vous appuyez sur la touche Départ-Pause, l'appareil n'effectue que la phase de vidange.

Information : l'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

## 8.5. Prélavage.

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

L'indicateur correspondant apparaît.

• Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30°C avant la phase de lavage. Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.

Information : ces options peuvent rallonger la durée du programme.

## 8.6. Rinçage + permanent.

Cette option permet d'ajouter quelques rinçages en fonction du programme de lavage sélectionné.

Utilisez cette option pour les personnes souffrant d'allergies aux résidus de lessive ou ayant une peau sensible.

Information : cette option allonge la durée du programme.

L'indicateur correspondant au-dessus-de-la touche s'allume et reste activé pendant les cycles suivants jusqu'à ce que cette option soit désactivée.

## 8.7. Douceur + permanente.

Sélectionnez cette option pour optimiser la distribution d'assouplissant et rendre le linge plus doux.

Recommandé lorsque vous utilisez de l'assouplissant.

Information : cette option allonge la durée du programme.

L'indicateur correspondant au-dessus-de-la touche s'allume et reste activé pendant les cycles suivants jusqu'à ce que cette option soit désactivée.

## 8.8. Départ Différé.

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. La durée augmente par paliers d'une heure jusqu'à 20 heures.

Le voyant Départ différé et le démarrage retardé choisi s'affichent. Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, l'appareil commence le décompte et la porte est verrouillée.

## 8.9. Time Manager.

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que son nombre de tirets.

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins.

La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

• 4 tirets : convient à une pleine charge de linge normalement sale,

• 3 tirets : un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale,

• 2 tirets : un cycle très rapide pour une charge plus réduite de petits vêtements peu sales (demi-charge max recommandée),

• 1 tiret : le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

Time Manager est uniquement disponible avec les programmes suivants : voyant 1 tiret, 2 tirets, 3 tirets, 4 tirets et cinq tirets : Coton, Synthétiques.

Voyant cinq tirets : durée par défaut pour tous les programmes.

Voyant 1 et 2 tirets : ce niveau d'option Time Manager n'est pas disponible à 90°C.

## 8.10. Départ-Pause.

Appuyez sur la touche Départ-Pause pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

# 9. Programmes.

## 9.1. Tableau des programmes.

Les informations suivantes seront dans cet ordre : Programme (Température par défaut ; Plage de températures) ; Vitesse d'essorage de référence ; Plage de vitesses d'essorage ; Charge maximale ; Description du programme (Type de charge et degré de salissure).

Eco 40-60 (40°C) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 6 kg,

• coton blanc et coton grand teint. Articles normalement sales. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée, pour garantir de bons résultats de lavage.

Conformément au règlement de la Commission européenne UE 2019/2023, ce programme à 40°C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.

Synthétiques (40°C, 60°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 3 kg,

• articles en textiles synthétiques ou mélangés. Articles normalement sales.

Délicats (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 1 kg,

• textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Vêtements normalement et légèrement sales.

Rapide 14 minutes (30°C) :

• 800 tours par minute (800-400),

• 1 kg,

• synthétiques et articles avec tissus mélangés. Vêtements légèrement sales et à rafraîchir.

Rinçage :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 6 kg,

• tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage + pour ajouter des rinçages.

Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.

Essorage-Vidange :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 6 kg,

• tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour.

Anti-allergie (60°C) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 6 kg,

• articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus en conservant la température au-dessus de 60°C pendant toute la phase de lavage.

Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG, en 2021 (rapport de test numéro 202120117).

Une phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens et autres allergènes.

Bébé (40°C, 40°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 1 kg,

• cycle délicat adapté aux vêtements pour bébé. Le niveau d'eau élevé et le mouvement délicat du tambour lors de la phase de lavage protègent les couleurs et les fibres.

Soie (30°C) :

• 800 tours par minute (800-400),

• 0,5 kg,

• programme spécial pour les articles en soie et en textiles synthétiques mixtes.

Laine (machine 40°C, main 40°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 1 kg,

• lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole "Lavage à la main"). Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

Sport (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 3 kg,

• vêtements de sport en textiles mélangés. Vêtements légèrement sales ou à rafraîchir.

Outdoor (30°C, 40°C à Froid) :

• 1 000 tours par minute (1 000-400),

• 1,5 kg (programme de lavage) et 1 kg (programme de lavage et phase d'imperméabilisation),

• information : n'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lavage ne contient pas de résidus d'adoucissant.

Articles de sport synthétiques. Ce programme est conçu pour laver en douceur les vêtements de sport modernes, également pour les vêtements destinés à la gym, au cyclisme, au jogging, et aux vêtements d'extérieur similaires. La charge de linge recommandée est de 1,5 kg.

Textiles imperméables, respirants et hydrofuges. Ce programme peut également être utilisé comme cycle de restauration de l'imperméabilité. Il est spécialement conçu pour traiter les vêtements dotés d'un revêtement hydrophobique.

Pour effectuer un cycle de restauration de l'imperméabilité, procédez comme suit :

• versez la lessive dans le compartiment pour la phase de lavage,

• versez un produit de restauration de l'imperméabilité pour vêtements imperméables dans le compartiment pour l'adoucissant,

• réduisez la charge de linge à 1 kg.

Information : pour améliorer l'action du produit de restauration de l'imperméabilité, faites sécher le linge dans un sèche-linge, en sélectionnant le programme de séchage Outdoor (si disponible, et si l'étiquette d'entretien du vêtement indique que le séchage en machine est autorisé).

Denim (30°C, 40°C à Froid) :

• 800 tours par minute (1 000-400),

• 1,5 kg,

• programme spécial pour les vêtements en Jean avec une phase de lavage délicate pour minimiser la décoloration et les traces. Pour un meilleur soin, il est recommandé de réduire la charge.

Information : pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre "Valeurs de consommation". Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

Compatibilité des options de programme.

Eco 40-60 : Essorage, Arrêt cuve pleine, Départ Différé.

Coton, Synthétiques : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Nuit, Prélavage, Rinçage +, Douceur +, Départ différé, Time Manager.

Délicats, Denim : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Nuit, Rinçage +, Douceur +, Départ différé.

Rapide 14 minutes, Laine : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Départ différé.

Rinçage, Outdoor : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage +, Départ différé, Time Manager.

Anti-allergie : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage +, Douceur +, Départ différé.

Bébé : Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Nuit, Prélavage, Rinçage +, Douceur +, Départ différé.

Soie : Essorage, Sans Essorage, Départ différé.

Sport : Essorage, Sans Essorage, Arrêt cuve pleine, Prélavage, Rinçage +, Départ différé.

Détergents adaptés aux programmes de lavage.

Eco 40-60, Coton, Synthétiques :

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• laine délicate, programmes spéciaux : déconseillé.

Délicats, Soie, Laine, Outdoor :

• laine délicate, programmes spéciaux : recommandé,

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : déconseillé.

Rapide 14 minutes :

• produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs : recommandé,

• poudre universelle, laine délicate, programmes spéciaux : déconseillé.

Anti-allergie :

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel, programmes spéciaux : recommandé,

• produit lessiviel liquide pour couleurs, laine délicate : déconseillé.

Bébé, Sport :

• produit lessiviel liquide universel, produit lessiviel liquide pour couleurs, programmes spéciaux : recommandé,

• poudre universelle, laine délicate : déconseillé.

Denim :

• produit lessiviel liquide pour couleurs, laine délicate, programmes spéciaux : recommandé,

• poudre universelle, produit lessiviel liquide universel : déconseillé.

Poudre universelle : à une température supérieure à 60°C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

## 9.2. Woolmark, Wool Care, Bleu.

Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette "lavage à la main", à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement, et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.

M1459.

Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.

# 10. Réglages.

## 10.1. Signaux sonores.

Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque :

• vous allumez l'appareil (signal court spécial),

• vous éteignez l'appareil (signal court spécial),

• vous appuyez sur une touche (clic),

• vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts),

• le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes),

• l'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ cinq minutes).

Pour désactiver-activer les signaux sonores lorsque le programme est terminé, appuyez simultanément sur les touches Prélavage et Taches, pendant environ 2 secondes. L'affichage indique on/off.

Information : si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

## 10.2. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer-désactiver cette option, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant Repassage Facile apparaisse-disparaisse sur l'affichage.

Après avoir éteint l'appareil, cette option restera sélectionnée par défaut.

La Sécurité enfants n'est pas disponible pendant les quelques secondes suivant la mise en marche de l'appareil.

## 10.3. Compteur des heures de fonctionnement.

Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur la touche Marche-Arrêt,

2. tournez le sélecteur de programme sur le programme Eco 40-60 (1ère position vers la droite),

3. maintenez la touche Essorage et Temp. enfoncée, pendant quelques secondes (dans les 10 secondes après avoir mis en fonctionnement. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores),

4. au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1276 heures, le texte, H, R, s'affiche pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités).

Information : si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

## 10.4. Réinitialisation usine.

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Pour activer cette option suivez les étapes ci-dessous :

1. allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche-Arrêt,

2. tournez le sélecteur de programme sur le programme Synthétiques (3ème position vers la droite),

3. maintenez la touche Essorage et Temp. enfoncée, pendant quelques secondes (dans les 10 secondes après avoir mis en marche. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores),

4. l'affichage indique 3 traits pendant environ cinq secondes.

Information : si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), éteignez l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

# 11. Avant la première utilisation.

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne, et que le robinet d'eau est ouvert,

2. versez 2 litres d'eau dans le compartiment à lessive indiqué par 2. Cela active le système de vidange,

3. versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment indiqué par 2,

4. sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

# 12. Utilisation quotidienne.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 12.1. Activer l'appareil.

1. Branchez l'appareil au secteur,

2. ouvrez le robinet d'eau,

3. appuyez sur la touche Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.

Un signal court retentit.

La durée du cycle s'affiche.

## 12.2. Chargement du linge.

1. Ouvrez la porte de l'appareil,

2. videz les poches et dépliez les vêtements avant de les placer dans l'appareil,

3. placez les articles un à un dans le tambour.

N'introduisez pas trop de linge dans le tambour,

4. fermez la porte fermement.

Attention : assurez-vous que le linge ne reste pas coincé entre le joint et le hublot, pour éviter tout risque de fuite d'eau et de dommages sur les vêtements.

Information : laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse pourrait endommager les parties en caoutchouc du lave-linge.

## 12.3. Utilisation de lessive et d'additifs.

1. Dosez le produit de lavage et l'assouplissant,

2. mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments,

3. fermez soigneusement la boîte à produits.

Attention : utilisez uniquement les lessives recommandées pour le lave-linge.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage des lessives.

Les spécificités de chaque compartiment :

• compartiment à lessive pour la phase de prélavage ou le programme de trempage (si disponible). Ajoutez la lessive pour le prélavage et le trempage avant le départ du programme,

• compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme,

• compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Versez le produit dans le compartiment avant de démarrer le programme.

Après un cycle de lavage, si nécessaire, éliminez les résidus de lessive du distributeur de produit de lavage.

## 12.4. Changement de position du séparateur de détergent.

Reportez-vous aux illustrations des pages 22 et 23, du mode d'emploi original.

1. Sortez le distributeur de produit de lavage. La position, A, du séparateur de produit de lavage, est destiné à la lessive en poudre (réglage d'usine).

2. Pour utiliser également de la lessive, des additifs liquides, ou un agent blanchissant : sortez le séparateur de détergent de l'emplacement A, et insérez-le dans l'emplacement B.

La position B du séparateur de produit de lavage est destinée à la lessive en poudre dans le compartiment arrière, et à la lessive, aux additifs liquides, ou à un agent blanchissant dans le compartiment avant.

3. Pour utiliser uniquement une lessive liquide : insérez le séparateur de produit de lavage en position C.

• N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses,

• ne dépassez pas la dose maximale de détergent liquide,

• ne sélectionnez pas de phase de prélavage,

• ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

4. Versez la bonne dose de lessive et d'assouplissant, et fermez doucement le distributeur de produit de lavage.

Assurez-vous que le séparateur de détergent est correctement inséré et qu'il ne bloque pas la fermeture du tiroir.

## 12.5. Régler un programme.

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité.

Le voyant de la touche Départ-Pause clignote. Une durée indicative pour le programme s'affiche,

2. pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes,

3. si nécessaire, sélectionnez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'allument, et les informations données changent en conséquence.

Information : si une sélection est impossible, un signal sonore retentit.

## 12.6. Démarrer un programme.

Appuyez sur la touche Départ-Pause pour lancer le programme. Le programme ne peut pas démarrer lorsque le voyant de la touche est éteint et ne clignote pas (par exemple, si le sélecteur de programme est mal positionné).

Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé.

Le programme démarre, la porte est verrouillée. L'affichage montre le voyant Porte verrouillée, et le symbole Ajout de linge apparaît pour indiquer qu'il est toujours possible d'arrêter le cycle et d'ajouter des vêtements.

Information : la pompe de vidange peut se mettre en fonctionnement quelques instants avant que l'appareil ne se remplisse d'eau.

## 12.7. Démarrer un programme avec démarrage retardé.

1. Appuyez sur la touche Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche. L'indicateur Départ différé s'allume,

2. appuyez sur la touche Départ-Pause. Le hublot se verrouille, et l'appareil démarre le décompte du départ différé. L'indicateur Porte verrouillée s'affiche.

Le programme démarre automatiquement lorsque le décompte est terminé.

Annulation du départ différé au cours du décompte.

Pour annuler le démarrage retardé :

1. appuyez sur Départ-Pause, pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote,

2. appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Départ Différé, jusqu'à ce que 0 s'affiche et que le voyant Départ Différé s'éteigne,

3. appuyez à nouveau sur la touche Départ-Pause, pour démarrer immédiatement le programme.

Modification du départ différé au cours du décompte.

Pour modifier le départ différé :

1. appuyez sur Départ-Pause, pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote,

2. appuyez sur la touche Départ Différé, à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche,

3. appuyez à nouveau sur la touche Départ-Pause pour démarrer le nouveau décompte.

## 12.8. Détection de la charge SensiCare System.

Information : la durée du programme affichée se rapporte à une charge moyenne à élevée.

Après avoir appuyé sur la touche Départ-Pause, l'indicateur de charge maximale recommandée s'éteint, SensiCare System lance la détection de la charge de linge :

1. l'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Pour les programmes compatibles avec Time Manager (4 traits), lors de cette phase, les barres Time Manager situées sous les chiffres de la durée s'animent. Le tambour tourne brièvement,

2. la durée du programme pourra être ajustée en conséquence et pourra être augmentée ou diminuée. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

À la fin de la détection de charge, en cas de surcharge du tambour, le voyant Max clignote sur l'affichage :

• dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent,

• dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche Départ-Pause pour relancer le programme. La phase SensiCare peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, les meilleurs résultats de lavage ne sont pas garantis.

Information :

• environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus,

• la détection SensiCare ne fonctionne que si le programme de lavage est complet, et si la durée n'a pas été réduite à l'aide de la touche Time Manager,

• le SensiCare System est incompatible avec certains programmes comme Laine, Rinçage, et les programmes à cycle court.

## 12.9. Interruption d'un programme et modification des options.

Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer que quelques options :

1. appuyez sur la touche Départ-Pause. Le voyant correspondant clignote,

2. modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence,

3. appuyez à nouveau sur la touche Départ-Pause.

Le programme de lavage continue.

## 12.10. Annulation d'un programme en cours.

1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil,

2. appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour rallumer l'appareil.

Information : si le système SensiCare est terminé et que le remplissage d'eau a déjà commencé, le nouveau programme commence sans répéter le système SensiCare. L'eau et le produit de lavage ne sont pas vidangés afin d'éviter tout gaspillage. La durée maximale du programme s'affiche et se met à jour environ 20 minutes après le départ du nouveau programme.

Il existe une autre méthode d'annulation :

1. tournez le sélecteur de programme sur la position "Réinitialiser",

2. attendez 1 seconde. L'affichage indique 3 traits.

Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.

## 12.11. Ouverture de la porte ; Ajout de vêtements.

Si l'icône Ajout de linge est activée, vous pouvez toujours ouvrir la porte.

Information : si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés et/ou que le tambour tourne encore, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Lorsque le programme ou le Départ Différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé. L'indicateur Porte verrouillée s'affiche.

1. Appuyez sur la touche Départ-Pause. Le voyant Porte verrouillée clignote,

2. attendez que le voyant de verrouillage du hublot s'arrête de clignoter et s'éteigne. Ouvrez la porte de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge. Refermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche Départ-Pause. Le programme ou le Démarrage retardé se poursuit.

## 12.12. Fin du programme.

Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'éteint automatiquement. Les signaux sonores retentissent (s'ils sont activés).

L'affichage indique 0 heure 0 0.

Le voyant de la touche Départ-Pause s'éteint.

Le hublot se déverrouille et le voyant Porte verrouillée s'éteint.

1. Sortez le linge de l'appareil,

2. vérifiez que le tambour est vide,

3. laissez le hublot et la boîte à produits entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

## 12.13. Vidange de l'eau après la fin du cycle.

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, le programme se termine, mais : la zone de l'horloge indique 0:00 et l'affichage montre le hublot verrouillé.

Le tambour tourne toujours à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Le hublot reste verrouillé.

Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot :

1. si nécessaire, appuyez sur la touche Essorage pour réduire la vitesse d'essorage proposée par l'appareil,

2. appuyez sur la touche Départ-Pause : si vous avez réglé Arrêt cuve pleine, l'appareil vidange l'eau et essore ; si vous avez sélectionné Silencieux l'appareil vidange uniquement l'eau, voyant de l'option Arrêt cuve pleine et Silencieux disparaît,

3. une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot éteint, vous pouvez ouvrir le hublot,

4. appuyez sur Marche-Arrêt pendant quelques secondes pour désactiver l'appareil.

## 12.14. Fonction Veille.

La fonction Veille met à l'arrêt automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie lorsque :

• vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis cinq minutes alors qu'aucun programme n'est en cours,

• cinq minutes après la fin du programme de lavage. L'affichage indique les données du premier programme disponible (1ère position dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous pouvez maintenant régler un nouveau cycle.

Si le sélecteur est sur la position "Réinitialiser", l'appareil s'éteint automatiquement en 30 secondes.

Information : si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction Veille ne met pas à l'arrêt l'appareil pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.

# 13. Conseils.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 13.1. Chargement du linge.

• Séparez le linge en : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.

• Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.

• Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.

• Certains articles de couleur peuvent déteindre au premier lavage. Nous vous conseillons de les laver séparément les premières fois.

• Retournez les tissus multi-couches, en laine, et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.

• Lavez et pré-traitez les taches très sales, avec un détergent approprié, avant de mettre les articles dans le tambour.

• Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.

• Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, les lacets, les rubans, etc.).

• Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre et donc une vibration excessive pendant la phase d'essorage. Si cela se produit : interrompez le programme et ouvrez la porte (reportez-vous au chapitre "Utilisation quotidienne"),

répartissez la charge à la main pour que les articles soient disposés de façon homogène dans le tambour ; appuyez sur la touche Départ-Pause. La phase d'essorage se poursuit.

• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Nouez les ceintures, les cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher.

• Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

## 13.2. Taches tenaces.

Pour certaines tâches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles.

Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

## 13.3. Type et quantité de détergent.

Le choix du détergent et l'utilisation de quantités correctes affecte non seulement les performances de lavage, mais permet également d'éviter le gaspillage et de protéger l'environnement :

• Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales : lessives en poudre pour tous les types de textiles, sauf délicats.

Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge ; lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60°C max) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

• Le choix et la quantité de détergent dépendent des éléments suivants : type de tissu (délicat, laine, coton, etc), couleur des vêtements, importance de la charge, degré de salissure, température de lavage et dureté de l'eau utilisée.

• Respectez les instructions figurant sur l'emballage des détergents ou autres produits utilisés, sans dépasser le niveau maximal indiqué (Max ).

• Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.

• Utilisez moins de détergent si : vous lavez peu de linge ; le linge n'est pas très sale ; d'importantes quantités de mousse se forment pendant le lavage.

• Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-lés toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de détergent.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

• résultats de lavage insatisfaisants,

• charge de lavage grise,

• vêtements graisseux,

• moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

• la génération d'une mousse qui réduira,

• efficacité de lavage réduite,

• rinçage non adéquat,

• un impact accru pour l'environnement.

## 13.4. Conseils écologiques.

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

• charger l'appareil à la capacité maximale indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau,

• les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un prétraitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse,

• pour utiliser la quantité correcte de détergent, reportez-vous à la quantité conseillée par le fabricant du détergent et vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au chapitre "Dureté de l'eau",

• sélectionnez la vitesse d'essorage maximale possible pour le programme de lavage sélectionné avant de sécher votre linge dans un sèche-linge. Cela permettra de réaliser des économies d'énergie pendant le séchage !

## 13.5. Dureté de l'eau.

Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge.

Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau. Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

# 14. Entretien et nettoyage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 14.1. Calendrier de nettoyage périodique.

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

• Détartrage : 2 fois par an,

• Lavage d'entretien : 1 fois par mois,

• Nettoyer le joint de la porte : tous les 2 mois,

• Nettoyez le tambour : tous les 2 mois,

• Nettoyez le distributeur de détergent : tous les 2 mois,

• Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne : 2 fois par an.

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

## 14.2. Enlèvement des objets étrangers.

Information : assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe "Charge de linge", du chapitre, "Conseils".

## 14.3. Nettoyage externe.

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

Attention :

• n'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques,

• ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

## 14.4. Détartrage.

Information : si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

Les produits de lavage habituels contiennent déjà des agents adoucisseurs d'eau, mais nous vous recommandons d'effectuer un cycle de lavage, tambour vide, avec un produit de détartrage.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 14.5. Lavage d'entretien.

L'utilisation répétée et prolongée des programmes basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux et une augmentation des bactéries à l'intérieur du tambour et de la cuve.

Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures. Pour éliminer ces dépôts et nettoyer l'intérieur de l'appareil, effectuez régulièrement un lavage d'entretien (au moins 1 fois par mois).

Information : reportez-vous au chapitre "Nettoyage du tambour".

## 14.6. Joint du hublot avec piège à double lèvre.

Cet appareil dispose d'un système de vidange autonettoyant, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements.

Contrôlez régulièrement le joint. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 14.7. Nettoyage du tambour.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

Information : respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. retirez le linge du tambour,

2. lancez le programme Coton à température maximale,

3. versez une petite quantité de lessive en poudre dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

Information : parfois, à la fin d'un cycle, le symbole 9 points peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un "nettoyage du tambour". Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

## 14.8. Nettoyage du distributeur de lessive.

Pour éviter les dépôts de lessive séchée, d'assouplissant coagulé et/ou la formation de moisissures dans le distributeur de produit de lavage, veillez à effectuer régulièrement la procédure de nettoyage suivante :

1. ouvrez le distributeur. Appuyez sur le loquet vers le bas comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur,

2. retirez la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif pour faciliter le lavage, et passez-le sous l'eau courante chaude pour éliminer toute trace d'accumulation de lessive. Après le nettoyage, remettez la partie supérieure en place,

3. assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement,

4. réinstallez le distributeur de lavage dans ses rails et fermez-le. Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

## 14.9. Nettoyage de la pompe de vidange.

Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.

Nettoyez la pompe de vidange si :

• l'appareil ne vidange pas l'eau,

• le tambour ne tourne pas,

• l'appareil fait un bruit inhabituel en raison de l'obstruction de la pompe de vidange,

• le code d'alarme E20 s'affiche.

Avertissement :

• débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant,

• ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne,

• ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse,

• répétez l'étape 3 plusieurs fois en fermant et en ouvrant la vanne jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.

Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

Pour nettoyer la pompe, procédez comme suit :

• ouvrez la trappe,

• placez un récupérateur d'eau en-dessous,

• tournez l'embout du filtre vers la gauche, laissez couler l'eau dans le récupérateur,

• refermez vers la droite,

• videz le récupérateur d'eau,

• tournez l'embout du filtre vers la gauche puis tirez vers vous,

• nettoyez la pompe en retirant ce qu'il peut s'y trouver (exemple : boutons, trombones, etc.),

• à l'aide d'une tige, tournez la pale vers la gauche et vers la droite,

• passez le filtre sous l'eau,

• réinsérez le filtre dans son emplacement puis refermez vers la droite,

• refermez la trappe.

Avertissement : assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent,

2. lancez le programme pour vidanger l'eau.

## 14.10. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Tuyau d'arrivée d'eau :

• fermez le robinet,

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet,

• brossez le pas de vis à l'aide d'une brosse à dent.

Filtre de la vanne :

• dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil,

• nettoyez le filtre de la vanne à l'aide d'une brosse à dent,

• puis revisser le tuyau d'arrivée d'eau à l'appareil en laissant un angle bas entre 20° et 45°.

Attention l'eau stagnante dans le tuyau peut s'écouler durant ses étapes.

Reportez-vous aux illustrations des pages 32 et 33 du mode d'emploi original.

## 14.11. Vidange d'urgence.

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, effectuez la même procédure décrite dans le paragraphe "Nettoyage de la pompe de vidange". Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal,

2. démarrez le programme pour vidanger l'eau.

## 14.12. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant,

2. fermez le robinet d'eau,

3. placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau,

4. videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence,

5. une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

Avertissement : assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

# 15. Dépannage.

Avertissement : reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 15.1. Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux informations suivantes).

Avertissement : éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Avec certains problèmes, un code d'alarme s'affiche, et la touche Départ-Pause peut clignoter en continu :

Code, E, 10, l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement :

• assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte,

• assurez-vous que la pression du réseau d'eau est suffisante. Pour obtenir cette information, contactez votre fournisseur d'eau,

• assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas obstruée,

• assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu, endommagé, ni plié,

• vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct,

• assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

Code, E, 20, la machine ne vidange pas l'eau :

• assurez-vous que le siphon n'est pas bouché,

• assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni plis, ni coudes,

• assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage",

• vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct,

• sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange,

• sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

Code, E, 40, le hublot de l'appareil est ouvert ou n'est pas correctement fermé :

• assurez-vous que la porte est correctement fermée.

Code, E, 91, panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil :

• le programme ne s'est pas terminé correctement, ou l'appareil s'est arrêté trop tôt. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension,

• si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

Code, E, H, 0, l'alimentation électrique est instable :

• attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le lave-linge, consultez les informations ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

1. Le programme ne se lance pas :

• assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant,

• vérifiez que la porte de l'appareil est fermée,

• assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles,

• vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ-Pause,

• si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte,

• désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée,

• vérifiez la position du sélecteur sur le programme sélectionné.

2. L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement :

• vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation".

3. La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude :

• sélectionnez le programme d'essorage,

• assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

• répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

4. Il y a de l'eau sur le sol :

• assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau,

• assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés,

• assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

5. Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil :

• vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve,

• assurez-vous que le programme de lavage est terminé,

• sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage, s'il y a de l'eau dans le tambour,

• vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité,

• ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Contactez votre service après-vente agréé.

6. L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel :

• vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation",

• vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre "Instructions d'installation",

• ajoutez + de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

7. La durée du programme augmente ou diminue durant l'exécution du programme :

• le SensiCare System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe "La détection de charge du SensiCare System" dans le chapitre "Utilisation quotidienne".

8. Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :

• augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre,

• utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge,

• veillez à sélectionner la bonne température,

• réduisez la charge de linge.

9. Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage :

• réduisez la quantité de produit de lavage.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

# 16. Valeurs de consommation.

## 16.1. Commentaire.

Information :

• Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données, EPREL, de l'UE.

Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans, EPREL, à l'aide du lien eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Consultez le chapitre "Description du produit" pour connaître la position de la plaque signalétique.

• Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

## 16.2. Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023.

Eco 40-60 :

• pleine charge : 6 kg, 0,715 kWh, 47 Litres, 3 heures 17 minutes, 60 %, 42°C, 951 tours par minute,

• demi-charge : 3 kg, 0,400 kWh, 36 Litres, 2 heures 35 minutes, 60 %, 31°C, 951 tours par minute,

• quart de charge : 1,5 kg, 0,160 kWh, 33 Litres, 2 heures 25 minutes, 62 %, 23°C, 951 tours par minute.

Tours par minute : vitesse d'essorage maximale.

Consommation d'énergie pour différents modes : arrêt : 0,50 Watt ; veille : 0,50 Watt ; départ différé : 4 Watt. La durée en mode Arrêt-Veille est de 15 minutes au maximum.

## 16.3. Programmes courants.

Coton 90°C (convient au lavage de textiles très sales) : 6 kg ; 1,900 kWh ; 70 Litres ; 3 heures 20 minutes ; 60 % ; 85°C ; 1 000 tours par minute.

Coton 60°C : 6 kg ; 1,100 kWh ; 65 Litres ; 3 heures 20 minutes ; 60 % ; 55°C ; 1 000 tours par minute.

Coton 20°C (convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes) : 6 kg ; 0,200 kWh ; 65 Litres ; 2 heures 20 minutes ; 60 % ; 20°C ; 1 000 tours par minute.

Synthétiques 40°C : 3 kg ; 0,600 kWh ; 65 Litres ; 2 heures 15 minutes ; 37 % ; 40°C ; 1 000 tours par minute.

Délicats 30°C (il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale) : 1 kg ; 0,300 kWh ; 40 Litres ; 1 heure ; 37 % ; 30°C ; 1 000 tours par minute.

Laine 30°C : 1 kg ; 0,200 kWh ; 40 Litres ; 1 heure 5 minutes ; 32 % ; 30°C ; 1 000 tours par minute.

# 17. Guide de démarrage rapide.

## 17.1. Utilisation quotidienne.

Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouvrez le robinet d'eau.

Introduisez le linge.

Versez le détergent et les autres additifs dans le compartiment spécial du distributeur de produit de lavage.

1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'appareil. Tournez le sélecteur pour choisir le programme souhaité,

2. sélectionnez les options souhaitées en utilisant les touches correspondantes. Pour démarrer le programme, appuyez sur la touche Départ-Pause,

3. l'appareil démarre.

À la fin du programme, sortez le linge. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour éteindre l'appareil.

## 17.2. Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.

De l'eau peut s'écouler lors du retrait du filtre, veillez à placer un récupérateur d'eau devant l'ouverture de la trappe.

• Ouvrez la trappe,

• tournez l'embout du filtre vers la gauche puis tirez vers vous,

• passez le filtre sous l'eau.

Nettoyez régulièrement le filtre, tout particulièrement si le code E20 d'alarme s'affiche.

## 17.3. Programmes.

• Eco 40-60 : 6 kg ; coton blanc et de couleur. Vêtements normalement sales.

• Coton : 6 kg ; coton blanc et couleurs.

• Synthétiques : 3 kg ; articles en textiles synthétiques ou mélangés.

• Délicats : 1 kg ; articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester.

• Rapide 14 minutes : 1 kg ; articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.

• Rinçage : 6 kg ; tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour le rinçage et l'essorage.

• Essorage-Vidange : 6 kg ; tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour essorer et vidanger l'eau.

• Anti-allergie : 6 kg ; articles en coton blanc. Ce programme élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus.

Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG, en 2021 (rapport de test numéros 202120117). Garantit également une réduction efficace des allergènes.

• Bébé : 1 kg ; cycle délicat adapté aux vêtements pour bébé.

• Soie : 0,5 kg ; programme spécial pour les articles en soie et en textiles synthétiques mélangés.

• Laine : 1 kg ; laine lavable en machine, la laine lavable à la main et textiles délicats.

• Sport : 3 kg ; vêtements de sport.

• Outdoor : 1,5 kg (programme de lavage) et 1 kg (programme de lavage et phase d'imperméabilisation). Vêtements de sport d'extérieur modernes.

# 18. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Ruban de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle barrée d'une croix" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Concerne la France uniquement, Logo Triman :

• cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil,

• mode d'emploi original à jeter dans la poubelle de tri.

# 19. Mentions légales.

electrolux.com

Ce service Electrolux vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.