Fiche produit.

Lave-linge à chargement par le haut, EWT1262BB2, Electrolux.

Édition adaptée février 2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante de :

- vous lire les informations apparaissant sur l'afficheur,

- vous confirmer le bon fonctionnement des boutons et voyants,

- se reporter aux pages et paragraphes de la notice originale d'utilisation mentionnés dans ce document.

## 1. Face supérieure.

A l'arrière, sur le plan incliné se trouve le bandeau de commandes. Il comprend de gauche à droite :

Le sélecteur de programme.

Lorsque le repère est en position 12 heures, aucun programme n'est sélectionné. En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position 12 heures, vous sélectionnez les programmes suivants :

- 13 heures : blanc/couleurs,

- 14 heures : coton éco,

- 14 heures 30 : synthétiques,

- 15 heures : délicat,

- 16 heures : laine/lavage à la main,

- 17 heures : soie,

- 17 heures 30 : couette,

- 18 heures 30 : rinçage,

- 19 heures : vidange,

- 20 heures : essorage,

- 21 heures : jeans,

- 21 heures 30 : rideaux,

- 22 heures : sport,

- 23 heures : chemise.

A droite du sélecteur de programme, de haut en bas se trouvent les touches suivantes :

- température,

- réduction de la vitesse d'essorage.

A droite de ces touches, se trouve la fenêtre d'affichage. Les voyants sont répartis sur 4 lignes.

Ligne par ligne se trouvent de haut en bas les voyants suivants :

Ligne 1 :

- température 90°C,

- température 60°C,

- température 40°C.

Ligne 2 :

- température 30°C,

- température 20°C,

- eau froide,

- départ différé 3h,

- départ différé 6h,

- départ différé 9h.

Ligne 3 :

- essorage 1200 tours/minutes,

- essorage 800 tours/minutes,

- essorage 400 tours/minutes.

Ligne 4 :

- option sans essorage,

- option arrêt cuve pleine,

- option nuit silence +,

- voyant hublot verrouillé,

- voyant fin de cycle,

- voyant sécurité enfant.

A droite de la fenêtre d'affichage se trouvent de haut en bas ligne par ligne les touches suivantes :

Ligne 1 :

- la touche prélavage,

- la touche départ différé.

Ligne 2 :

- la touche rapide,

- la touche rinçage plus.

Ligne 3 :

- la touche départ/pause.

Devant le bandeau commandes se trouve la porte d'accès au tambour qui s'ouvre à l'aide de la poignée située sur sa partie centrale avant.

## 2. Le tambour.

Lorsque la porte d'accès au tambour est ouverte sur la partie arrière du tambour se trouve la boîte à produits qui comprend de gauche à droite :

- le compartiment à lessive pour le prélavage,

- le compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon),

- le compartiment à lessive pour le lavage.

Au centre de la partie supérieure se trouve un bouton permettant d'ouvrir les portes du tambour qui s'ouvrent l'une vers l'arrière, l'autre vers l'avant.

## 3. Face avant.

Sur la partie inférieure gauche se trouve le cache d'accès au filtre de la pompe de vidange.

## 4. Face arrière.

On y trouve le câble d'alimentation au secteur ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau.

## 5. Tranche gauche.

Située vers le haut et l'avant de la machine, se trouve la plaque signalétique.

# II. Caractéristiques techniques.

Dimensions :

- largeur : 400 mm,

- hauteur : 890 mm,

- profondeur : 600 mm,

- profondeur totale : 600 mm.

Branchement électrique :

- tension : 230 V,

- puissance totale : 2 200 W,

- fusible : 10 Ampères,

- fréquence : 50 Hz.

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimale : 0,5 bar (0,05 MPa),

- maximale : 8 bar (0,8 MPa).

Arrivée d'eau : eau froide. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).

Charge maximale coton : 6 kg.

Classe d'efficacité énergétique : A++.

Vitesse d'essorage maximale : 1 200 tours minute.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en fonctionnement.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

### B. Sécurité générale.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Respectez la charge maximale de 6 kg (reportez-vous au chapitre "Tableau des programmes").

La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).

Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

## 2. Instructions de sécurité.

### A. Installation.

Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et le sol.

N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

Ne placez aucun récipient sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles

### B. Branchement électrique.

L'appareil doit être relié à la terre.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

### D. Utilisation.

Avertissement ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

### E. Mise au rebut.

Avertissement ! Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

#### En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# IV. Entretien et maintenance.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement ! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Nettoyage extérieur.

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces. Attention ! N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

Attention ! N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

### B. Détartrage.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge. Procédez séparément d'un lavage de linge.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### C. Lavage d'entretien.

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien. Pour ce faire :

- retirez le linge du tambour,

- sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.

### D. Joint du couvercle.

Contrôlez régulièrement le joint. Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### E. Nettoyage du distributeur de produit de lavage.

Voir schémas page 17.

### F. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une

vidange d'urgence.

- Fermez le robinet d'eau.

- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.

- Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

- Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.

- Lancez le programme de vidange et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.

- Tournez le sélecteur de programme en position 12heures pour éteindre l'appareil.

- Débranchez l'appareil de la prise électrique.

Avertissement ! Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

### G. Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne.

Voir schémas page 18.

## 2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

Avertissement ! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### A. Introduction.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (pannes possibles). Si vous n'y parvenez pas, contactez le service après-vente agréé.

Les signaux sonores retentissent lorsque certains problèmes se produisent. Le voyant rouge "Départ/Pause" clignote et l'un des autres voyants s'allume, pour indiquer un code d'alarme :

- sécurité enfant : l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement,

- fin de cycle : l'appareil ne se vidange pas,

- hublot verrouillé : les portes du tambour ou le hublot de l'appareil sont ouverts ou ne sont pas fermés correctement. Vérifiez les 2,

- le voyant de la touche Départ/Pause clignote 11 fois en rouge et 1 (ou 2 ou 3) fois en jaune : l'alimentation électrique est instable. Attendez que l'alimentation électrique redevienne stable et l'appareil redémarrera automatiquement.

Avertissement ! Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.

### B. Pannes possibles.

#### Problème : le programme ne démarre pas.

Solutions possibles :

- assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant,

- assurez-vous que le couvercle et les portes du tambour de l'appareil sont correctement fermés,

- assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles,

- assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée,

- si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte,

- désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.

#### Problème : l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.

Solutions possibles :

- assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert,

- assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux,

- assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué,

- ce peut problème peut provenir du filtre du tuyau d'arrivée ou du filtre de vidange bouchés. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage". Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé,

- assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié,

- vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.

#### Problème : l'appareil ne se remplit pas d'eau et se vidange immédiatement.

Solution possible : vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte.

Le tuyau est peut-être trop bas.

#### Problème : l'appareil ne vidange pas l'eau.

Solutions possibles :

- assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié,

- ce problème peut provenir du filtre bouché. Contactez le service après-vente agréé,

- vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct,

- sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange,

- sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

#### Problème : la phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.

Solutions possibles :

- sélectionnez l'option d'essorage. Sélectionnez l'option de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour,

- ce problème peut provenir du filtre bouché. Contactez le service après-vente agréé,

- répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

#### Problème : il y a de l'eau sur le sol.

Solutions possibles :

- assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau,

- assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés,

- assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

#### Problème : impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.

Solutions possibles :

- assurez-vous que le programme de lavage est terminé,

- sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.

#### Problème : l'appareil fait un bruit inhabituel.

Solutions possibles :

- vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre "Installation",

- ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

#### Problème : les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.

Solutions possibles :

- augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez en un autre,

- utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge,

- veillez à sélectionner la bonne température,

- réduisez la charge de linge.

#### Problème : impossible de régler une option.

Solution possible : assurez-vous d'avoir appuyé sur la/les bonne(s) touche(s).

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent sur l'appareil, (le voyant de la touche Départ/Pause clignote en rouge). Éteignez puis rallumez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Lorsque vous contactez le service après-vente agréé, assurez-vous d'avoir accès à ces données. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique : modèle, PNC, numéro de série. (Mod, Prod. No., Ser. No.)

## 3. Maintenance.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

# V. Accès au service Consommateurs.

#### Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations, enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.electrolux.fr

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : https://shop.electrolux.fr

#### Service après-vente.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.