Fiche produit.

Réfrigérateur Electrolux ERF4116AOX.

Édition adaptée : février 2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

La face avant est constituée d'une porte réversible, c'est-à-dire qu'on peut modifier son sens d'ouverture. La charnière du haut, la poignée du milieu et la charnière du bas peuvent être vissées à droite ou à gauche de la porte selon le sens d'ouverture souhaité. Voir les pages 20 et 21 du mode d'emploi original pour modifier le sens d'ouverture.

Au centre de la face externe de la porte, se trouve la partie extérieure du distributeur d'eau.

En haut, il y a une grille.

Sous cette grille, il y a un emplacement creux avec, de haut en bas :

- un orifice par lequel l'eau s'écoule,

- au fond, une plaque rectangulaire contre laquelle un gobelet doit être appuyé pour faire couler l'eau,

- une plaque d'égouttage.

## 2. Contre-porte.

Il y a 5 niveaux décrits de haut en bas :

- compartiment à produits laitiers. Ce compartiment est fermé par un couvercle s'ouvrant par basculement de bas en haut.

- balconnet de porte,

- de gauche à droite : petit balconnet, partie intérieure du distributeur d'eau, petit balconnet,

- compartiment à bouteilles,

- compartiment à en-cas.

La partie intérieure du distributeur d'eau est constituée des éléments suivants, de haut en bas :

- cache et couvercle,

- cartouche eau pure comprise,

- réservoir interne,

- réservoir d'eau,

- mémo eau pure (indicateur électronique de changement de cartouche) situé en bas au centre du réservoir d'eau,

- clapet et joint.

Se référer aux pages 10 à 15 du mode d'emploi original pour l'utilisation et le nettoyage du distributeur d'eau.

Sur les côtés gauche et droit de la contre-porte, se trouvent des supports permettant de positionner les balconnets à différentes hauteurs en fonction de la taille des emballages. Pour enlever un balconnet, faites le glisser vers le haut puis tirez-le vers vous. Pour le positionner à un autre emplacement, placez-le au-dessus des supports puis faites le glisser vers le bas.

## 3. Intérieur.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

- une clayette amovible,

- un porte-bouteilles inclinable. Les bouteilles doivent être placées ouverture vers l'avant. Ce porte-bouteille peut être incliné en le tirant vers l'avant puis en le faisant basculer vers le haut de manière à utiliser la glissière au-dessus. On peut placer des bouteilles ouvertes sur le porte-bouteilles s'il est en position inclinée, sinon il ne faut y placer que des bouteilles non entamées.

- 3 clayettes amovibles,

- 2 bacs à légumes pouvant être tirés vers l'avant à l'aide d'une poignée située sur leur face avant.

Sur la paroi du fond, en haut à gauche, il y a un bouton permettant d'activer la fonction FreeStore. Cette fonction permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le compartiment. Elle doit être activée lorsque la température ambiante est supérieure à 25°C.

Il faut appuyer sur le bouton pour activer la fonction FreeStore. Un voyant situé au centre de sa partie supérieure s'allume en vert.

Avant d'éteindre le réfrigérateur, il faut désactiver la fonction FreeStore en appuyant sur le bouton. Le voyant vert s'éteint.

Dans la moitié supérieure de la paroi latérale gauche, il y a des glissières permettant de positionner les clayettes à différentes hauteurs selon vos besoins.

Sur la paroi latérale droite, il y a, de haut en bas :

- le bandeau de commande et d'éclairage. Ce bandeau comporte un bouton rond servant à régler la température et, sous le cache, la lampe éclairant l'intérieur du réfrigérateur. Pour le remplacement de l'ampoule, voir la page 18 du mode d'emploi original.

- des glissières, en vis-à-vis des glissières de la paroi gauche,

- la plaque signalétique de l'appareil.

Sur l'une des parois latérales, se trouve un indicateur de température. C'est un symbole rond non repérable qui indique la zone la plus froide du réfrigérateur.

Si "OK" s'affiche dans le symbole, placez les aliments frais dans la zone indiquée par celui-ci.

Si le symbole est noir, réglez le thermostat sur une température inférieure et attendez 12 heures avant de vérifier à nouveau.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouve le câble d'alimentation électrique mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

## 5. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables à l'avant de la face inférieure.

# II. Caractéristiques techniques.

Hauteur : 1 854 mm.

Largeur : 595 mm.

Profondeur : 668 mm.

Tension : 230-240 Volts.

Fréquence : 50 Hz.

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consigne de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

### A. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

### B. Consignes générales de sécurité.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :

- dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## 2. Instruction de sécurité.

### A. Installation.

Avertissement ! L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de l'emballage.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Portez toujours des gants de sécurité.

Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.

### B. Connexion électrique.

Avertissement ! Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.

Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

### C. Usage.

Avertissement ! Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

### D. Éclairage interne.

Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil n'est pas adapté à l'éclairage de votre habitation.

### E. Mise au rebut.

Avertissement ! Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

#### En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement ! Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

### A. Avertissement généraux.

Attention ! Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération ; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié.

Les pièces et accessoires de l'appareil ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.

### B. Nettoyage de l'intérieur.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

Attention ! N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement.

### C. Nettoyage périodique.

Attention ! Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Attention ! Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

Attention ! Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

- nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux,

- vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-lé, pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus,

- rincez et séchez soigneusement,

- s'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.

### D. Dégivrage du réfrigérateur.

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

### E. En cas de non-utilisation prolongée.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

- débranchez l'appareil de l'alimentation électrique,

- retirez tous les aliments,

- laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

Avertissement ! Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celui-ci et ceci en tenant compte de sa charge et de son autonomie de fonctionnement.

## 2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

Avertissement ! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas du tout.

Causes probables et solutions :

- l'appareil est éteint : mettez l'appareil en marche,

- la fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant : branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant,

- la prise de courant n'est pas alimentée : branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

#### Problème : l'appareil est bruyant.

Cause probable et solution :

- l'appareil n'est pas stable : assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

#### Problème : l'éclairage ne fonctionne pas.

Causes probables et solutions :

- l'éclairage est en mode veille : fermez puis ouvrez la porte,

- l'éclairage est défectueux : reportez-vous au chapitre "Remplacement de l'ampoule".

#### Problème : le compresseur fonctionne en permanence.

Causes probables et solutions :

- il y a une erreur dans le réglage de la température : reportez-vous au chapitre "Fonctionnement",

- trop de produits ont été introduits simultanément : attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température,

- la température ambiante est trop élevée : reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique,

- les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds : laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil,

- la porte n'est pas fermée correctement : reportez-vous au chapitre "Fermeture de la porte".

#### Problème : de l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

Causes probables et solutions :

- l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué : nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage,

- des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau : assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

#### Problème : la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.

Causes probables et solutions :

- le thermostat n'est pas réglé correctement : augmentez/réduisez la température,

- la porte n'est pas fermée correctement : reportez-vous au chapitre "Fermeture de la porte",

- la température des produits est trop élevée : laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil,

- trop de produits ont été introduits simultanément : introduisez moins de produits en même temps,

- la porte a été ouverte trop souvent : n'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité,

- l'air froid ne circule pas dans l'appareil : assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez contacter votre service après-vente agréé.

### A. Fermeture de la porte.

Nettoyez les joints de la porte.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre "Installation".

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez le service après-vente agréé.

### B. Remplacement de l'ampoule.

Débranchez l'appareil.

Poussez la pièce amovible pour décrocher le diffuseur (1, voir schéma page 18).

Enlevez le diffuseur (2, voir schéma page 18).

Remplacez l'ampoule par une ampoule de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers.

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Branchez l'appareil.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

# V. Accès au service Consommateurs.

#### Nous pensons à vous.

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

- obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations, enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.electrolux.fr

- acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : https://shop.electrolux.fr

Service après-vente.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ce service Electrolux vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.