FAURE.

Lave-linge chargement haut, FWQ61229WC.

Mode d'emploi adapté de décembre 2021.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face supérieure.

### A. Bandeau de commandes.

Il est situé sur la partie arrière légèrement relevée de la face supérieure.

Il comporte, de gauche à droite et de haut en bas :

- la touche Marche/Arrêt,

- la touche de sélection du programme ("P") et les voyants associés, de haut en bas : Éco 40-60, 30 minutes à 30°, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine et Lavage à la main, Rafraîchir 20 minutes, Programme Mix 20°,

- la touche de sélection de la température et les voyants associés, de haut en bas : 90°, 60°, 40°, 30°, eau froide,

- la touche de sélection de l'essorage et les voyants associés, de haut en bas : 1 200, 1 000, 800, Sans essorage, Arrêt cuve pleine,

- la touche Options et les voyants associés, de haut en bas : Rapide, Prélavage, Repassage facile, Rinçage, Essorage,

- la touche Départ/Pause et le voyant associé,

- l'affichage,

- le voyant Hublot verrouillé.

#### L'affichage.

L'affichage contient, de haut en bas et de gauche à droite :

a) la zone de l'horloge, pouvant afficher :

- la durée du programme (par exemple "1.25"),

- l'heure de fin (par exemple "3h"),

- les codes d'alarme (par exemple "E20"),

- le message d'erreur ("Err"),

- l'indication que le programme est terminé ("0"),

b) le voyant Sécurité enfants : ce voyant s'allume lorsque vous activez cette fonction,

c) le voyant Rinçage Plus : ce voyant s'allume lorsque vous activez cette option,

d) la touche tactile Fin Différée et le voyant associé.

### B. Couvercle.

Il s'ouvre en actionnant la poignée située au centre de sa partie avant et en le faisant pivoter de bas en haut.

À l'avant de sa face inférieure se trouve l'étiquette d'informations indiquant :

- le nom du modèle (A),

- le numéro de produit (B),

- le numéro de série (C).

Schéma page 6.

## 2. Intérieur.

On y trouve, de l'arrière vers l'avant :

- le distributeur de produits de lavage,

- le tambour.

#### Le distributeur de produits de lavage.

Il est constitué, de gauche à droite, de :

- le compartiment à lessive pour la phase de prélavage,

- le compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Le repère, "M", indique le niveau maximal pour les additifs liquides. Attention ! Ne dépassez pas le niveau "M".

- le compartiment à lessive pour la phase de lavage.

#### Le tambour.

Le tambour dispose d'une porte avec, au centre de sa partie avant, un bouton poussoir permettant de l'ouvrir.

## 3. Face arrière.

On y trouve, de haut en bas :

- le tuyau d'arrivée d'eau,

- les boulons de transport,

- les supports du tuyau,

- la plaque signalétique,

- le câble d'alimentation électrique,

- le tuyau de vidange.

La plaque signalétique indique, de haut en bas :

- le nom du modèle (A),

- le numéro de produit (B),

- les valeurs électriques nominales (C),

- le numéro de série (D).

Schéma page 6.

## 4. Face inférieure.

Sur la face inférieure se trouvent des pieds réglables en hauteur, pour la mise à niveau de l'appareil.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Les programmes.

#### Programme : Éco 40-60.

Température par défaut :40°C (conformément au règlement de la Commission européenne, UE 2019/2023, ce programme à 40°C peut nettoyer du linge en coton normalement sale, déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle).

Plage de température :60°C à 30°C (programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique. Conformément au règlement 1061/2010 de l'UE, ce programme à 60°C est le "programme standard à 60°C pour le coton" et ce programme à 30°C est le "programme standard à 40°C pour le coton". Ce sont les programmes les plus économes, en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale. La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné).

Charge maximale :6 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs grand teint . Vêtements normalement sales. La consommation d'énergie diminue et la durée du programme de lavage est prolongée, garantissant de bons résultats de lavage.

#### Programme : 30 minutes à 30°.

Température par défaut :30°C.

Charge maximale :2 kg.

Vitesse d'essorage de référence :800 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : c ycle court pour les articles en textiles synthétiques et délicats légèrement sales, ou pour les articles à rafraîchir.

#### Programme : Coton.

Température par défaut :40°C.

Plage de température :90°C à Froid.

Charge maximale :6 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : coton blanc et couleurs . Vêtements normalement, légèrement et très sales.

#### Programme : Synthétiques.

Température par défaut :40°C.

Plage de température :60°C à Froid.

Charge maximale :3 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : articles en textiles synthétiques ou mixtes . Vêtements normalement sales.

#### Programme : Délicats.

Température par défaut :30°C.

Plage de température :40°C à Froid.

Charge maximale :2 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose, et les tissus mixtes nécessitant un lavage en douceur . Vêtements normalement et légèrement sales.

#### Programme : Laine, lavage à la main.

Température par défaut :40°C.

Plage de température :40°C à Froid.

Charge maximale :1 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole "Lavage à la main" (pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme).

#### Programme : Rafraîchir 20 minutes.

Température par défaut :30°C.

Plage de température :40°C à 30°C.

Charge maximale :1 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : c ycle très court pour articles en coton et textiles synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.

#### Programme : Programme Mix 20°C.

Température par défaut :20°C.

Plage de température :20°C.

Charge maximale :2,5 kg.

Vitesse d'essorage de référence :1 200 tours minute.

Description du programme (Type de charge et degré de salissure) : p rogramme spécial pour le coton, les textiles synthétiques et mixtes légèrement sales. Sélectionnez ce programme pour diminuer la consommation d'énergie. Pour obtenir de bons résultats de lavage, assurez-vous que le produit de lavage est adapté au lavage à basse température (aucun indicateur de température n'est allumé).

Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter la section "Valeurs de consommation".

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

### A. Compatibilité des options avec les programmes.

- Programme : Éco 40-60. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rapide, Prélavage, Rinçage, Essorage, Fin Différée, Rinçage Plus.

- Programme : 30'@30°. Sans essorage, Rinçage, Essorage, Fin Différée.

- Programme : Coton. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rapide, Prélavage, Repassage Facile, Rinçage, Essorage, Fin Différée, Rinçage Plus.

- Programme : Synthétiques. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rapide, Prélavage, Repassage Facile, Rinçage, Essorage, Fin Différée, Rinçage Plus.

- Programme : Délicats. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rapide, Rinçage, Essorage, Fin Différée, Rinçage Plus.

- Programme : Laine, Lavage à la main. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Essorage, Fin Différée.

- Programme : Rafraîchir 20'. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage, Essorage, Fin Différée.

- Programme : Programme Mix 20°. Essorage, Sans essorage, Arrêt cuve pleine, Rinçage, Essorage, Fin Différée.

Rapide : lorsque vous sélectionnez cette option, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 3 kg, textiles synthétiques et délicats : 1,5 kg.

### B. Détergents appropriés pour les programmes de lavage.

- Programme : Éco 40-60. Poudre universelle (conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

- Programme : 30'@30°. Poudre universelle (non conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

- Programme : Coton. Poudre universelle (conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

- Programme : Synthétiques. Poudre universelle (conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

- Programme : Délicats. Poudre universelle (non conseillé), Liquide universel (non conseillé), Liquide pour couleurs (non conseillé), Laine délicate (conseillé), Spécial (conseillé).

- Programme : Laine, Lavage à la main. Poudre universelle (non conseillé), Liquide universel (non conseillé), Liquide pour couleurs (non conseillé), Laine délicate (conseillé), Spécial (conseillé).

- Programme : Rafraîchir 20'. Poudre universelle (non conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

- Programme : Programme Mix 20°. Poudre universelle (non conseillé), Liquide universel (conseillé), Liquide pour couleurs (conseillé), Laine délicate (non conseillé), Spécial (non conseillé).

Poudre universelle : à une température supérieure à 60°C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

## 2. Options.

### A. Température.

Cette option vous permet de modifier la température par défaut.

Voyant "Froid" : eau froide.

Le voyant de la température réglée s'allume.

### B. Essorage.

Cette option vous permet de modifier la vitesse d'essorage par défaut.

Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.

#### Options d'essorage supplémentaires :

Sans essorage :

- sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. Seule la phase de vidange est disponible,

- le voyant correspondant s'allume,

- sélectionnez cette option pour les textiles très délicats,

- certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.

Arrêt cuve pleine :

- sélectionnez cette option pour éviter que le linge ne se froisse,

- le voyant correspondant s'allume,

- il y a de l'eau dans le tambour quand ce programme est terminé,

- le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse,

- le couvercle reste verrouillé. Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le couvercle.

Pour effectuer la vidange, reportez-vous au paragraphe "À la fin du programme".

### C. Rapide.

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme.

Utilisez cette option pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

Le voyant correspondant s'allume.

### D. Prélavage.

Cette option vous permet d'ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour le linge très sale.

Lorsque vous réglez cette option, la durée du programme est allongée.

Le voyant correspondant s'allume.

### E. Repassage facile.

L'appareil, lave et essore, délicatement le linge afin d'éviter de le froisser.

L'appareil réduit la vitesse d'essorage, utilise plus d'eau et adapte la durée du programme au type de linge.

Le voyant correspondant s'allume.

### F. Rinçage.

Avec cette option, vous pouvez effectuer uniquement un dernier rinçage d'un programme de lavage sélectionné.

Si vous sélectionnez également la fonction "Rinçage Plus", l'appareil ajoute 2 rinçages ou plus.

Le voyant correspondant s'allume.

### G. Essorage.

Avec cette option, vous pouvez effectuer des cycles d'essorage et de vidange.

La phase d'essorage est compatible avec le programme de lavage que vous sélectionnez.

Si vous sélectionnez également l'option "Sans essorage", l'appareil effectue uniquement la vidange.

### H. Fin Différée.

Avec cette option, vous pouvez choisir dans combien d'heures vous souhaitez que le programme de lavage se termine.

Vous pouvez choisir d'un minimum de 3 heures à un maximum de 20 heures.

Le nombre d'heures s'affiche et le voyant au-dessus de la touche "Fin Différée" est allumé.

### i. Rinçage Plus.

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages à un programme de lavage.

Utilisez cette option pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Le voyant correspondant s'allume (reportez-vous à la section "Réglages" pour savoir comment activer cette option).

## 3. Réglages.

### A. Rinçage Plus permanent.

Cette fonction vous permet de maintenir la fonction "Rinçage Plus" en permanence lorsque vous sélectionnez un nouveau programme.

Pour activer/désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches, "Essorage" et "Options", jusqu'à ce que le voyant "Rinçage Plus", s'allume/s'éteigne.

### B. Sécurité enfants.

Avec cette option, vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour activer/désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches, "Température" et "Essorage", jusqu'à ce que le voyant, "Sécurité enfants", s'allume/s'éteigne.

Activez cette option après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause" : les touches sont verrouillées (sauf la touche "Marche/Arrêt").

Cette option reste activée lorsque vous éteignez l'appareil.

### C. Signaux sonores.

Les signaux sonores retentissent lorsque :

- le programme est terminé,

- l'appareil présente une anomalie.

Pour désactiver/activer les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches "P" (Programme) et "Température" pendant 4 secondes.

Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie.

## 4. Avant la première utilisation.

Durant l'installation ou avant la première utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil. De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

- Branchez la prise de l'appareil sur le secteur.

- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

- Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour la phase de lavage. Cela active le système de vidange.

- Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment de lavage.

- Sélectionnez et lancez, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

## 5. Utilisation quotidienne.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Chargement du linge.

Schéma page 15.

Ouvrez le couvercle de l'appareil.

Appuyez sur la touche "A". Le tambour s'ouvre automatiquement.

Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois.

Dépliez-le le plus possible avant de le placer dans l'appareil. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.

Refermez le tambour et le couvercle.

Attention !Avant de fermer le couvercle de votre appareil, vérifiez que le tambour est correctement fermé.

### B. Utilisation de lessive et d'additifs.

Schéma page 15.

Dosez le produit de lavage et l'assouplissant.

### C. Compartiments à lessive.

- Compartiment I : compartiment à lessive pour la phase de prélavage.

- Compartiment II : compartiment à lessive pour la phase de lavage.

- Compartiment "Additifs" : compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon).

Attention !Ne dépassez pas le niveau "M".

### D. Activation de l'appareil.

Maintenez la touche "Marche/Arrêt" enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.

Un son retentit lorsque l'appareil s'allume.

### E. Réglage d'un programme.

Appuyez sur la touche du programme "P", puis sélectionnez le programme :

- le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote,

- l'affichage donne la durée du programme.

Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou ajoutez des options compatibles. Lorsque vous activez une option, le voyant correspondant s'allume.

En cas de réglage incorrect, le message, "E r r", s'affiche.

### F. Démarrage d'un programme sans l'option Fin Différée.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause".

Le voyant de la touche, "Départ/Pause", cesse de clignoter et reste allumé.

Le programme démarre, le couvercle est verrouillé et le voyant, "Hublot verrouillé", est allumé.

La pompe de vidange peut momentanément se mettre en route au début du cycle de lavage.

Au bout d'environ 15 minutes après le départ du programme :

- l'appareil règle automatiquement la durée du programme en fonction de la charge de linge,

- la nouvelle valeur s'affiche.

### G. Démarrage d'un programme avec l'option Fin Différée.

Appuyez sur la touche "Fin Différée" à plusieurs reprises pour sélectionner le nombre d'heures dans lesquelles vous souhaitez que le cycle de lavage se termine.

L'écran affiche le nombre d'heures que vous avez sélectionné (par exemple "3h") et le voyant au-dessus de la touche, "Fin Différée", s'allume pour indiquer que l'option est activée.

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" :

- le hublot est verrouillé,

- l'appareil commence le décompte,

- lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Vous pouvez annuler ou modifier la sélection de l'option Fin Différée avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause". Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause", vous pouvez uniquement annuler l'option "Fin Différée".

Pour annuler l'option "Fin Différée" :

- appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour mettre l'appareil en pause. Le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote.

- appuyez sur la touche "Fin Différée" jusqu'à ce que le voyant au-dessus de cette touche s'éteigne.

Appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause" pour lancer le programme immédiatement.

Quand vous utilisez de la lessive liquide associée à l'option "Fin Différée", ajoutez-la à l'aide d'une balle de dosage (fournie par le fabricant de la lessive).

### H. Interruption d'un programme et modification des options.

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

Appuyez sur "Départ/Pause". Le voyant de cette touche clignote.

Modifiez les options. Si vous modifiez une option, l'option "Fin Différée" (si sélectionnée) sera désactivée.

Appuyez sur "Départ/Pause" à nouveau. Le programme se poursuit.

### i. Annulation d'un programme.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour annuler le programme et désactiver l'appareil.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour allumer l'appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner un nouveau programme de lavage.

Avant de lancer le nouveau programme, l'appareil doit vidanger l'eau. Dans ce cas, assurez-vous qu'il y a assez de détergent dans le compartiment à lessive, sinon remplissez-le.

### J. Ouverture du couvercle.

Pendant le déroulement d'un programme (ou du "Fin Différée"), le couvercle de l'appareil est verrouillé. Le voyant, "Hublot verrouillé", est allumé.

Attention !Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle.

Pour ouvrir le couvercle durant les premières minutes du cycle (ou pendant le "Fin Différée") :

- appuyez sur "Départ/Pause" pour mettre l'appareil en pause,

- attendez quelques minutes que le voyant "Hublot verrouillé" s'éteigne,

- vous pouvez ouvrir le couvercle,

- fermez le couvercle et appuyez à nouveau sur la touche "Départ/Pause". Le programme (ou le "Fin Différée") se poursuit.

### K. À la fin du programme.

L'appareil s'arrête automatiquement.

Le signal sonore retentit (s'il est activé).

Le symbole "0" s'affiche.

Le voyant de la touche "Départ/Pause" s'éteint.

Le voyant de verrouillage du couvercle clignote (quand le couvercle n'est pas verrouillé), puis s'éteint.

Vous pouvez ouvrir le couvercle.

Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Fermez le robinet d'eau.

Laissez le couvercle entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

#### Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour.

- Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.

- Le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote pour vous rappeler de vidanger l'eau.

- Le voyant de verrouillage du couvercle est allumé. Le voyant de la touche "Départ/Pause" clignote. Le couvercle reste verrouillé.

- Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le couvercle.

#### Vidange de l'eau.

Pour vidanger l'eau :

- appuyez sur la touche "Départ/Pause". L'appareil vidange l'eau et effectue un essorage à la vitesse maximale pour le programme sélectionné,

- sinon, vous pouvez appuyer sur la touche "Essorage" pour changer la vitesse d'essorage, puis sur "Départ/Pause". L'appareil effectue la vidange et l'essorage. Si vous sélectionnez "Sans essorage", l'appareil effectue uniquement la vidange.

Quelques minutes après la fin du programme, le symbole de verrouillage du couvercle s'éteint, et vous pouvez ouvrir le couvercle.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

L'appareil effectue automatiquement la vidange et l'essorage au bout d'environ 18 heures (sauf pour le programme Laine).

### L. Option Arrêt automatique.

L'option "Arrêt automatique" éteint automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie.

Tous les voyants et l'affichage s'éteignent lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes avant d'appuyer sur "Départ/Pause". Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour rallumer l'appareil,

- au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour rallumer l'appareil. L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné.

Appuyez sur la touche "P" (Programme) si vous souhaitez sélectionner un nouveau cycle.

## 6. Conseils.

### A. Chargement du linge.

Séparez le linge en : blanc, couleur, synthétique, délicat et laine.

Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.

Ne lavez pas les articles blancs et de couleur ensemble.

Certains articles de couleur peuvent déteindre au premier lavage. Nous vous conseillons de les laver séparément les premières fois.

Retournez les tissus multi-couches, en laine, et les articles portant des illustrations imprimées vers l'intérieur.

Lavez les taches incrustées avec un produit spécial.

Lavez et pré-traitez les taches très sales avant d'introduire les articles dans le tambour.

Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.

Ne lavez pas d'articles sans ourlet ou déchirés. Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits et/ou délicats (par exemple les soutiens-gorge à armatures, les ceintures, les bas, les lacets, les rubans, etc.).

Une très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre et donc une vibration excessive pendant la phase d'essorage.

Si cela se produit :

- interrompez le programme et ouvrez la porte (reportez-vous à la section "Utilisation quotidienne"),

- répartissez la charge à la main pour que les articles soient disposés de façon homogène dans le tambour,

- appuyez sur la touche "Départ/Pause". La phase d'essorage se poursuit.

Évitez de laver des vêtements pleins de longs poils d'animaux ou de mauvaise qualité libérant une grande quantité de peluches qui pourraient boucher le circuit d'évacuation et nécessiter une intervention du service après-vente.

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Nouez les ceintures, les cordons, les lacets, les rubans, et tout autre élément pouvant se détacher.

Videz les poches des vêtements et dépliez-les.

Schéma page 18.

### B. Taches tenaces.

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.

Il est recommandé de pré-traiter ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.

Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et de textile.

### C. Type et quantité de détergent.

Le choix du détergent et l'utilisation de quantités correctes affecte non seulement les performances de lavage, mais permet également d'éviter le gaspillage et de protéger l'environnement :

Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linges.

Suivez d'abord ces règles générales :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles, sauf délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,

- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60°C maximum) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

Le choix et la quantité de détergent dépendent des éléments suivants : type de tissu (délicat, laine, coton, etc.), couleur des vêtements, importance de la charge, degré de salissure, température de lavage et dureté de l'eau utilisée.

Respectez les instructions figurant sur l'emballage des détergents ou autres produits utilisés, sans dépasser le niveau maximal indiqué ("Max").

Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.

Utilisez moins de détergent si :

- vous lavez peu de linge,

- le linge n'est pas très sale,

- d'importantes quantités de mousse de forment pendant le lavage.

Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-les toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de détergent.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

- résultats de lavage insatisfaisants,

- charge de lavage grise,

- vêtements graisseux,

- moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

- la génération d'une mousse qui réduira,

- efficacité de lavage réduite,

- rinçage non adéquat,

- un impact accru pour l'environnement.

### D. Conseils écologiques.

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

- le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !),

- charger l'appareil à la capacité maximale indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau,

- les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse,

- pour utiliser la quantité correcte de détergent, reportez-vous à la quantité conseillée par le fabricant du détergent et vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique. Reportez-vous au paragraphe "Dureté de l'eau".

### E. Dureté de l'eau.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.

Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre compagnie des eaux.

Utilisez la bonne quantité d'adoucisseur d'eau.

Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages du produit.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Informations pour l'enregistrement du produit.

Schémas page 6.

La plaque signalétique indique le nom du modèle (A), le numéro de produit (B), les valeurs électriques nominales (C) et le numéro de série (D).

L'étiquette d'informations indique le nom du modèle (A), le numéro de produit (B) et le numéro de série (C).

## 2. Données techniques.

Dimensions :

- largeur : 39,7 cm,

- hauteur : 89 cm,

- profondeur totale : 59,9 cm.

Branchement électrique :

- tension : 230 V,

- puissance totale : 2 200 W,

- fusible : 10 Ampères,

- fréquence : 50 Hz.

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

Pression de l'arrivée d'eau :

- minimum : 0,5 bar (0,05 MPa),

- maximum : 8 bars (0,8 MPa).

Arrivée d'eau (raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4 pouces) : eau froide.

Charge maximale : coton 6 kg.

Vitesse d'essorage : vitesse d'essorage maximale 1 151 tours minute.

## 3. Valeurs de consommation.

### A. Introduction.

Ce manuel d'utilisation contient des informations conformes au règlement, UE 2019/2023, valable à partir du 1er mars 2021, relatif aux classes d'efficacité énergétique de, A, à G, définies par le règlement, UE 2019/2014.

Consultez le lien Web, theenergylabel.eu pour des informations détaillées sur l'étiquette énergétique.

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données, E P R E L, de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans, E P R E L, à l'aide du lien, eprel.ec.europa.eu, avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre "Description de l'appareil" pour connaître la position de la plaque signalétique.

### B. Légende.

- kg : charge de linge.

- heure minutes : durée du programme.

- kilo Watt heure : consommation énergétique.

- °C : température dans le linge.

- Litres : consommation d'eau.

- tours minute : vitesse d'essorage.

- % : humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est élevé et moins il reste d'humidité.

Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

#### Conformément au règlement de la commission, UE 2019/2023.

#### Éco 40-60 programme.

- Charge complète : 6 kg ; 1,080 kilo Watt heure ; 48 Litres ; heure minutes (3:10) ; 52 % ; 47°C ; 1 151 tours minute.

- Demi-charge : 3 kg ; 0,590 kilo Watt heure ; 39 Litres ; heure minutes (2:25) ; 52 % ; 39°C ; 1 151 tours minute.

- Quart de charge : 1,5 kg ; 0,635 kilo Watt heure ; 39 Litres ; heure minutes (2:25) ; 55 % ; 39°C ; 1 151 tours minute.

Tours minute : v itesse d'essorage maximale.

#### Consommation d'énergie dans différents modes.

- Éteint : 0,48 Watt.

- Veille : 0,48 Watt.

- Départ différé : 4,00 Watt.

La durée en mode, "Arrêt/Veille," est de 15 minutes au maximum.

### C. Programmes courants.

Ces valeurs sont uniquement indicatives.

- Programme : coton 90°C (convient au lavage de textiles très sales). 6 kg ; 2,45 kilo Watt heure ; 85 Litres ; heure minutes (3:25) ; 53 % ; 85°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : coton 60°C. 6 kg ; 1,80 kilo Watt heure ; 85 Litres ; heure minutes (3:25) 53 % ; 55°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Programme Mix 20°C (convient au lavage du coton légèrement sale). 2,5 kg ; 0,22 kilo Watt heure ; 55 Litres ; heure minutes (2:10) : 50 % ; 20°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Synthétiques 40°C. 3 kg ; 0,65 kilo Watt heure ; 55 Litres ; heure minutes (2:10) : 35 % ; 40°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Délicats 30°C (il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale). 2 kg ; 0,35 kilo Watt heure ; 50 Litres ; heure minutes (1:00) : 35 % ; 30°C ; 1 200 tours minute.

- Programme : Laine, Lavage à la main 30°C. 1 kg ; 0,20 kilo Watt heure ; 35 Litres ; heure minutes (1:10) : 30 % ; 30°C ; 1 200 tours minute.

Tours minute : i ndicateur de référence de la vitesse d'essorage.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

#### Informations de sécurité.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et, jetez-lé, convenablement.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

## 2. Sécurité générale.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :

- dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail,

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour,

- dans les parties communes d'immeubles d'appartements, ou dans les laveries automatiques.

Respectez la charge maximale de 6 kg (reportez-vous à la section "Les programmes").

La pression de l'eau en service au niveau du point d'entrée en provenance de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa).

Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.

N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

## 3. Consignes de sécurité.

### A. Instructions d'installation.

L'installation doit être confirme aux réglementations nationales en vigueur.

Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.

Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.

Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C ou dans un endroit exposé aux intempéries.

L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.

Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.

N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.

Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

### B. Raccordement électrique.

Avertissement !Risque d'incendie ou d'électrocution.

L'appareil doit être relié à la terre.

Utilisez une prise correctement installée et protégée contre les chocs.

Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'une prise multiple ou d'un prolongateur.

Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

### C. Raccordement à l'arrivée d'eau.

Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.

Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.

Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.

N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'alimentation est trop court. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.

Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.

La longueur maximale du tuyau de vidange est de 400 cm. Contactez le service après-vente agréé pour obtenir d'autres longueurs de tuyaux de vidange et des rallonges.

Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

### D. Utilisation.

Avertissement !Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.

Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela pourrait endommager les pièces en caoutchouc du lave-linge. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans le lave-linge.

Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

### E. Service.

Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, éléments chauffants, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

### F. Mise au rebut.

Avertissement !Risque de blessure ou d'asphyxie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## 4. Installation.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Déballage.

Schémas page 7.

Retirez l'appareil de l'emballage.

Retirez le tuyau de vidange de ses supports.

Enlevez les boulons de transport.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il est en marche. Vérifiez sa position horizontalement et verticalement à l'aide d'un niveau à bulle.

Avertissement ! Ne placez ni carton, ni bois, ni autre matériau sous les pieds de l'appareil pour le mettre de niveau.

### B. Arrivée d'eau.

Schéma page 7.

Vissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le raccord situé à l'arrière de l'appareil. Placez-le en position horizontale. Assurez-vous qu'il n'est positionné ni vers la droite ni vers la gauche.

Vissez l'autre extrémité du tuyau sur un robinet fileté 3/4 pouces.

Attention ! Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.

Vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si le tuyau d'alimentation est trop court. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

### C. Vidange.

Schéma page 8.

Fixez le tuyau de vidange sur le siphon d'un lavabo à l'aide d'un collier, ou placez-le sur le bord d'un lavabo de manière que l'eau s'écoule dedans.

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 600 et 1 000 mm. La longueur maximale du tuyau de vidange est de 4 000 mm. Contactez le service après-vente agréé pour obtenir d'autres longueurs de tuyaux de vidange et des rallonges.

### D. Branchement électrique.

À la fin de l'installation, vous pouvez brancher la fiche électrique à la prise secteur.

La plaque signalétique sur le bord intérieur de la porte de l'appareil et le paragraphe "Données techniques" indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que l'installation électrique de l'habitation peut supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

## 5. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole "Anneau de Möbius". Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole "Poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous" avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

### A. Calendrier de nettoyage périodique.

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

#### Calendrier indicatif de nettoyage périodique.

- Détartrage : 2 fois par an.

- Lavage d'entretien : une fois par mois.

- Nettoyer le joint du couvercle : tous les 2 mois.

- Nettoyer le tambour : tous les 2 mois.

- Nettoyer le distributeur de produit de lavage : tous les 2 mois.

- Nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne : 2 fois par an.

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

### B. Retrait des objets étrangers.

Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle. Reportez-vous au paragraphe "Chargement du linge" de la section "Conseils".

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le tambour. Consultez les paragraphes "Lavage d'entretien" et "Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau". Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

### C. Nettoyage externe.

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

Attention !N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

Attention !Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

### D. Détartrage.

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou modérée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage de l'eau pour lave-linge.

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules de calcaire et de rouille.

Pour éliminer les particules de rouille, utilisez uniquement des produits spéciaux pour lave-linge.

Procédez séparément d'un lavage de linge.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### E. Lavage d'entretien.

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Effectuez régulièrement un lavage d'entretien.

Pour ce faire :

- retirez le linge du tambour,

- sélectionnez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de détergent.

### F. Joint du capot.

Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur. Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

### G. Nettoyage du distributeur de produits de lavage.

Schémas page 20.

- Retirez le distributeur de produits de lavage.

- Séparez les deux parties du distributeur (compartiments et corps).

- Lavez les compartiments et le corps sous l'eau courante.

- Refixez les compartiments sur le corps.

- Remettez en place le distributeur à l'intérieur du lave-linge.

### H. Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau.

Schémas page 20.

- Fermez le robinet d'eau.

- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

- Nettoyez l'embout du tuyau avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le robinet.

- Dévissez le tuyau du raccord situé à l'arrière de l'appareil.

- Nettoyez le raccord avec une petite brosse.

- Revissez le tuyau sur le raccord. Placez-le en position horizontale. Assurez-vous qu'il n'est positionné ni vers la droite ni vers la gauche.

Attention ! Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

### I. Précautions contre le gel.

Si l'appareil est installé dans un local dans lequel la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

Exécutez également cette procédure lorsque vous souhaitez effectuer une vidange d'urgence.

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.

Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.

Lancez le programme avec l'option "Essorage" et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.

Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour éteindre l'appareil.

Avertissement !Assurez-vous que la température est supérieure à 0°C avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

## 2. Dépannage.

Avertissement !Reportez-vous au chapitre concernant la sécurité.

#### Codes d'alarme et dysfonctionnements possibles.

L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous ci-dessous).

Avertissement !Éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

Avec certains problèmes, un code d'alarme s'affiche et la touche "Départ/Pause" peut clignoter en continu.

#### Problèmes et solutions.

#### E10 : l'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

- Assurez-vous que la pression du réseau d'eau est suffisante. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas obstruée.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu, endommagé, ni plié.

- Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.

- Ce problème peut également provenir du circuit de vidange bouché.

- Contactez le service après-vente agréé.

- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage".

#### E20 : l'appareil ne vidange pas l'eau.

- Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.

- Assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni plis, ni coudes.

- Ce problème peut provenir du circuit de vidange bouché. Contactez le service après-vente agréé.

- Vérifiez que le raccordement du tuyau de vidange est correct.

- Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.

- Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

#### E91 : il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.

- Le programme ne s'est pas terminé correctement, ou l'appareil s'est arrêté trop tôt. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.

- Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

#### EH0 : l'alimentation électrique est instable.

Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et éteignez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le lave-linge, consultez ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

#### Le programme ne se lance pas.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

- Assurez-vous que le couvercle et les portillons du tambour de l'appareil sont fermés.

- Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche "Départ/Pause".

- Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.

- Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.

- Vérifiez la position du sélecteur sur le programme sélectionné.

#### L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.

Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Reportez-vous au paragraphe "Instructions d'installation".

#### La phase d'essorage n'a pas lieu ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.

- Sélectionnez le programme d'essorage.

- Ce problème peut provenir du circuit de vidange bouché. Contactez le service après-vente agréé.

- Répartissez manuellement les vêtements dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

#### Il y a de l'eau sur le sol.

- Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.

- Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.

#### Impossible d'ouvrir le couvercle de l'appareil.

- Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve.

- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.

- Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.

- Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité.

- Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Contactez votre service après-vente agréé.

#### L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel.

- Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au paragraphe "Instructions d'installation".

- Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au paragraphe "Instructions d'installation".

- Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop légère.

#### La durée du programme augmente ou diminue durant l'exécution du programme.

Le AutoAdjust System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe "La détection de charge du AutoAdjust System" dans la section "Utilisation quotidienne".

#### Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.

- Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre.

- Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.

- Veillez à sélectionner la bonne température.

- Réduisez la charge de linge.

#### Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage.

Réduisez la quantité de produit de lavage.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Visitez notre site Web pour o btenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :faure.com, support

Ce service Faure vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.