Fiche produit.

Sèche-linge à condensation FDP7203PZ, Faure.

Edition adaptée mars 2015.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Sur la partie supérieure se trouvent de gauche à droite :

- le bac d'eau de condensation qui s'ouvre en le tirant vers vous comme un tiroir,

- la panneau de commande (décrit ci-dessous).

Sur la partie centrale se trouve : la porte du hublot. Elle s'ouvre latéralement de gauche à droite (possibilité de l'installer dans l'autre sens, voir brochure fournie séparément).

Sur la tranche du hublot se trouvent :

- le filtre principal. Il se retire en le soulevant,

- la plaque de calibrage.

Sur la partie inférieure, se trouvent :

- le couvercle inférieur avec fentes de circulation d'air (décrit ci-dessous),

- les pieds réglables.

### A. Panneau de commandes (page 6).

Les éléments le constituant sont répartis de haut en bas sur deux lignes décrites de gauche à droite.

Ligne supérieure :

- voyants (page 6),

- afficheur de programme avec indicateur et la touche départ différé (page 7).

Ligne inférieure :

- touche marche/arrêt,

- touche de sélection du programme,

- touche de sélection de séchage,

- touche de sélection d'options (page 8),

- touche minuterie,

- touche départ/pause.

### B. Couvercle inférieur.

Il s'ouvre en appuyant sur les touches de déverrouillage se trouvant à droite et à gauche de sa partie supérieure. Il bascule vers vous jusqu'à la position horizontale.

Lorsque le couvercle est ouvert se trouve, à gauche, le volet du condenseur. Sur ce volet, se trouve deux verrous de la porte du condenseur. Le verrou de gauche se tourne en partant du bas vers la gauche, et le verrou de droite en partant du bas vers la droite.

## 2. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

- Hauteur x Largeur x Profondeur : 850 x 600 x 540 mm (maximum 610 mm).

- Profondeur max. avec hublot ouvert : 1030 mm.

- Largeur max. avec hublot ouvert : 950 mm.

- Hauteur réglable : 850 mm (+ 15 mm, réglage des pieds).

- Capacité du tambour : 104 l.

- Charge maximale : 7 kg.

- Tension : 230 V.

- Fréquence : 50 Hz.

- Fusible nécessaire : 16 Ampères.

- Puissance totale : 2800 W.

- Classe d'efficacité énergétique : B.

- Consommation énergétique (conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tours minute) : 4,28 kWh.

- Consommation énergétique annuelle (consommation énergétique annuelle en kWh, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (norme (UE) Numéro 392/2012)) : 504 kWh.

- Puissance absorbée en mode "Veille" : 0,55 W.

- Puissance absorbée en mode éteint : 0,55 W.

- Type d'utilisation : Domestique.

- Température ambiante autorisée : + 5 °C à + 35 °C.

- Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité : IPX4.

#### Données de consommation.

#### Coton 7 kg.

- Température : Prêt à ranger.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 1400 tours minute, 50 %.

- Temps de séchage : 108 minutes.

- Consommation énergétique : 3,75 kWh.

- Température : Prêt à ranger.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 1000 tours minutes, 60%.

- Temps de séchage : 123 minutes.

- Consommation énergétique : 4,28 kWh.

- Température : Prêt à repasser.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 1400 tours minute, 50 %.

- Temps de séchage : 88 minutes.

- Consommation énergétique : 3,03 kWh.

- Température : Prêt à repasser.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 1000 tours minute, 60 %.

- Temps de séchage : 100 minutes.

- Consommation énergétique : 3,45 kWh.

#### Synthétiques 3,5 kg.

- Température : Prêt à ranger.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 1200 tours minutes, 40 %.

- Temps de séchage : 47 minutes.

- Consommation énergétique : 1,45 kWh.

- Température : Prêt à ranger.

- Vitesse d'essorage, humidité résiduelle : 800 tours minute, 50 %.

- Temps de séchage : 54 minutes.

- Consommation énergétique : 1,65 kWh.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

## 1. Consignes générales de sécurité.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).

- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.

- Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette.

- Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

- Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.

- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (si présent).

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au chapitre "Tableau des programmes").

- Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.

- Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.

- N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.

- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex), bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.

- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

- Retirez des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

- N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.

- La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

#### Sécurité des enfants et des personnes vulnérables.

#### Avertissement !

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

- Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.

- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## 2. Instruction de sécurité.

### A. Instruction d'installation.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.

- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35°C.

- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

- Déplacez toujours l'appareil à la verticale.

- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.

- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

### B. Connexion électrique.

#### Avertissement !

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.

- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

- Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil dispose d'une alimentation secteur 13 ampères. S'il s'avère nécessaire de changer le fusible de l'alimentation secteur, utilisez un fusible 13 ampères ASTA (BS 1362).

- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

### C. Utilisation.

#### Avertissement !

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Utilisez cet appareil uniquement dans un environnement domestique.

- Ne séchez pas d'articles endommagés contenant un rembourrage ou un garnissage.

- Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.

- Si vous avez lavé votre linge avec un produit détachant, lancez un cycle de rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.

- N'utilisez pas l'eau de condensation/eau distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.

- Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.

- N'introduisez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.

## 3. Avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :

- nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide,

- démarrez un programme court (par exemple 30 minutes) avec du linge humide.

## 4. Utilisation quotidienne.

### A. A la fin du programme.

Lorsque le programme est terminé :

- un signal sonore intermittent retentit,

- le voyant "porte" clignote,

- les voyants Filtre et Bac plein s'allument,

- le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes.

La phase anti-froissage évite les plis du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage.

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est terminée ou presque.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- le voyant "porte" est allumé mais ne clignote pas,

- les voyants Filtre et Bac plein s'allument,

- le voyant Départ/Pause s'éteint.

- 1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

- 2. Ouvrez le hublot de l'appareil.

- 3. Sortez le linge.

- 4. Fermez le hublot de l'appareil.

Pensez toujours à nettoyer le filtre et à vider le bac d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.

### B. Fonction de veille.

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

- au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme,

- au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.

## 5. Conseils.

#### Préparation du linge.

- Fermez les fermetures à glissière.

- Fermez les boutons des housses de couette.

- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.

- Videz les poches.

- Si un article dispose d'une doublure en coton, retournez-le. Assurez-vous que la doublure en coton est toujours tournée vers l'extérieur.

- Nous vous recommandons de toujours régler le programme le mieux adapté au type de textiles se trouvant dans l'appareil.

- Ne mélangez pas les articles de couleurs foncées avec des articles de couleurs claires. Les couleurs foncées pourraient déteindre.

- Utilisez un programme adapté pour les lainages et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.

- Assurez-vous que la charge de linge ne dépasse pas le poids maximal indiqué dans le tableau des programmes.

- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.

## 6. En matière de protection de l'environnement.

Recyclez les matériaux portant le symbole un triangle formé par 3 flèches. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole une poubelle sur roulettes barrée d'une croix avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

#### Mise au rebut.

#### Avertissement !

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

#### Avertissement !

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

### A. Nettoyage du filtre.

Voir schémas page 10.

### B. Vidange du bac d'eau de condensation.

Voir schémas page 10.

Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre.

### C. Nettoyage du condenseur.

Voir schémas pages 10 et 11.

### D. Nettoyage du tambour.

#### Avertissement !

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

#### Attention !

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

### E. Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

#### Attention !

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

#### Nettoyage des fentes de circulation d'air.

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

## 2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

#### Problème : l'appareil ne s'allume pas.

Solutions possibles :

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

- Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).

#### Problème : le programme ne démarre pas.

Solutions possibles :

- Appuyez sur Départ/Pause.

- Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.

Problème : le hublot de l'appareil ne ferme pas.

- Vérifiez que le filtre est correctement installé.

- Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

#### Problème : l'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.

Solution possible : vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme.

#### Problème : l'affichage indique une durée du programme longue (le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures).

Solutions possibles :

- assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme,

- assurez-vous que le filtre est propre,

- le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge,

- assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop élevée.

#### Problème : l'affichage indique une durée du programme courte.

Solution possible : réglez le programme Minuterie ou Extra sec.

#### Problème : l'affichage indique Err.

Solutions possibles :

- si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil,

- assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.

#### Problème : l'affichage indique par exemple E51.

Solution possible : éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un nouveau programme. Si le problème se produit à nouveau, contactez le service après-vente.

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants :

- le programme réglé n'était pas adapté,

- le filtre est obstrué,

- le condenseur est obstrué,

- vous avez introduit trop de linge dans l'appareil,

- le tambour est sale,

- mauvais réglage du capteur de conductivité,

- les fentes de circulation d'air sont obstruées.

# V. Accès au service Consommateurs.

Ce service Faure vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.