HdCZ_INDESIT_Lave-linge_frontal_MTWA91284WFR

Indesit.

Lave-linge frontal MTwA91284wFR.

Mode d'emploi adapté d'avril 2022.

Attention : lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face supérieure.

1.4. Face arrière.

1.5. Face inférieure.

2. Fiche produit.

3. Consignes de sécurité.

3.1. Utilisation autorisée.

3.2. Installation.

3.3. Alimentation électrique.

3.4. Nettoyage et entretien.

3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

4. Tableau programmes.

Programme 1, Mixte.

Programme 2, Coton.

Programme 3, Coton .

Programme 4, Coton.

Programme 5, Synthétiques.

Programme 6, Délicat et Soie.

Programme 7, Laine.

Programme 8, Rapide.

Programme 9, Coton.

Programme 10, Synthétiques.

Programme 11, Blanc.

Programme 12, Sport.

Programme 13, 20°C.

Programme 14, Éco 40-60.

Programme 14, Éco 40-60.

Programme 14, Éco 40-60.

Programme 15, Rinçage + Essorage.

Programme 16, Essorage + Vidange.

5. Programmes.

6. Voyants phase en cours.

7. Voyant "Hublot verrouillé".

8. Première mise en service.

9. Usage quotidien.

10. Mettre un programme en pause.

11. Ouvrir le hublot si nécessaire.

12. Modifier un programme de lavage en cours.

13. Fin du programme.

14. Options.

15. Verrou enfant.

16. Avertissements et conseils.

17. Entretien et soin.

18. Système d'équilibrage de la charge.

19. Accessoires.

20. Transport et manutention.

21. Anomalies et remèdes.

22. Accès au service Consommateurs.

#

# 1. Description de l'appareil.

#

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original, mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Tiroir à produits lessiviels.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous, à l'aidedelapoignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

La moitié gauche du tiroir à produits lessiviels comporte, de l'arrière vers l'avant :

• bac 1 : lessive prélavage (en poudre),

• bac 3 : additifs (assouplissant, etc.). L'assouplissant ne doit pas dépasser le niveau "max", indiqué sur le pivot central.

La moitié droite du tiroir à produits lessiviels comporte le bac 2 pour lessive lavage (en poudre ou liquide).

En cas d'utilisation de lessive liquide, nous conseillons d'introduire le séparateur fourni avec le lave-linge pour mieux déterminer la dose correcte.

En cas d'utilisation de lessive en poudre, placer le séparateur dans la partie avant du bac 2.

Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.

Pour sortir le tiroir, appuyer sur le levier qui se trouve à l'arrière, entre les bacs 1 et 2, et tirer vers soi.

Bandeau de commandes.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

Il contient de haut en bas et de gauche à droite :

• touche On-Off, de forme ronde,

• bouton Programmes, manette ronde pouvant être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner le programme. Le programme 1, est sélectionné lorsque le repère est en position 12 heures. En tournant ensuite la manette dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnez les programmes 2 à 16 par ordre croissant.

• touche Marche-Pause, de forme ronde, et le voyant associé,

• cinq voyants, Avancement du cycle, disposés horizontalement,

• voyant Hublot verrouillé,

• écran,

• 3 touches rectangulaires disposées horizontalement, de gauche à droite : Température, Essorage, Départ différé,

• touche Option de forme carrée, et 3 voyants associés,

• 2 touches Option de forme rectangulaire, disposées verticalement, et les voyants associés,

• touche Verrou enfant, de forme rectangulaire, et le voyant associé.

Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aidedelapoignée située à droite.

Plinthe.

La plinthe est située dans la partie inférieure de la face avant.

Elle est amovible.

Derrière la plinthe, dans la partie droite, se trouve la pompe de vidange.

## 1.2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 1.3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 1.4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent :

• câble d'alimentation électrique,

• prise du tuyau d'alimentation d'eau,

• tuyau de vidange,

• boulons de transport.

## 1.5. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables sur la face inférieure.

# 2. Fiche produit.

MTA 91284 w FR.

12NC : F164367.

Code EAN : 8 0 5 0 1 4 7 6 4 3 6 7 9.

Caractéristiques principales :

• groupe de produit : lave-linge,

• type de construction : pose libre,

• type de montage : pose libre,

• top amovible ? non,

• type de chargement : chargement frontal,

• couleur principale du produit : blanc,

• puissance de raccordement : 1 850,

• intensité : 10,

• tension : 220-240,

• fréquence : 50,

• longueur du cordon électrique : 120,

• type de prise : Schuko,

• hauteur du produit : 850,

• largeur du produit : 595,

• profondeur du produit : 605,

• poids net : 71.

Caractéristiques techniques :

• programmes automatiques : oui,

• variateur de vitesse d'essorage : réglable,

• arrêt cuve pleine : oui,

• pesée automatique : non communiqué,

• détection du type de textile : non communiqué,

• détection du degré de salissures : non communiqué,

• détection de mousse : oui,

• système anti-balourd : oui,

• type de système de protection de l'eau : non,

• option lavage à froid : non,

• indicateur de déroulement : LED,

• afficheur digital de temps restant : non,

• options de départ différé : fixe unique,

• délai maximum de départ différé : 0,

• matériau de la cuve : plastique,

• volume du tambour : 62,

• alimentation eau chaude et eau froide : non.

Performances :

• classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : C,

• consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Éco 40-60 (UE 2017/1369) : 65,

• classe d'efficacité d'essorage du programme Éco 40-60 (UE 2017/1369) : B,

• vitesse d'essorage en tr/min du programme Éco 40-60 à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 1 151,

• capacité maximale en kg (UE 2017/1369) : 9,0,

• consommation d'eau du programme Éco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 50,

• consommation énergétique en kWh par kg par cycle du programme Éco 40-60 (UE 2017/1369) : 0,654,

• consommation énergétique en mode Veille (UE 2017/1369) : 0,50,

• consommation énergétique en mode Arrêt (UE 2017/1369) : 0,50,

• taux d'humidité résiduelle pondéré (D) (E U 2017/1369) : 53,0,

• durée du programme Éco 40-60, en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 3 heures 40,

• émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 75,

• classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : B.

# 3. Consignes de sécurité.

Important de lire et de respecter.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

## 3.1. Utilisation autorisée.

Mise en garde.

cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires ; parties communes des immeubles ou des laveries.

Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (kg de linge sec) indiquée dans le tableau des programmes.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants (par exemple térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de la poudre à récurer, de détergents pour vitre ou tout usage, ou de liquides inflammables ; ne lavez jamais des tissus imbibés avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.

## 3.2. Installation.

2 personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risquedeblessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant.

Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le dessus ou le couvercle.

L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation, vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

N'installez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes comme : mauvaise ventilation, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les 4 pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifiez que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si l'appareil est installé sur des planchers en bois ou "flottants" (certains parquets et matériaux stratifiés), fixez une feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm (au moins) sur le sol, puis placer l'appareil dessus.

Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau conformément aux réglementations de votre compagnie de distribution d'eau locale.

Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : ne raccordez pas l'alimentation d'eau chaude.

Pour les modèles avec arrivée d'eau chaude : la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60°C.

Le lave-linge est doté d'écrous de transport destinés à éviter tout endommagement intérieur pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Une fois cette opération terminée, bouchez les ouvertures à l'aidedèquatre obturateurs en plastique fournis.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon le modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette, ou tout autre matériau.

Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux pour relier l'appareil à l'alimentation d'eau. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

La pression de l'eau doit être dans la gamme de 0,1, à 1 MPa.

Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites zappel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Les pièces détachées pour la machine à domicile seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'écoconception.

## 3.3. Alimentation électrique.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé, ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique, par le fabricant ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

## 3.4. Nettoyage et entretien.

Avertissement : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien.

Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

## 3.5. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Moebius". Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 3.6. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/U E, relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

# 4. Tableau programmes.

Charge maximale 9 kg.

Puissance absorbée en mode Off 0 virgule 5 W, en mode veille huite W.

### Programme 1, Mixte.

• température : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• essorage maximal : 1 000 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 0 heure 59,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 2, Coton.

• température : réglage (60°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• essorage maximal : 1 000 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 0 heure 59,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

### Programme 3, Coton .

• température : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 45 minutes,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 4, Coton.

• température : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• essorage maximal : 800 tours,

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 30 minutes,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide,

• humidité résiduelle : 71 %,

• consommation d'énergie : 0,18 kWh,

• eau totale : 36,7 L,

• température de lavage : 27°C.

### Programme 5, Synthétiques.

• température : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• essorage maximal : 1 000 tours,

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 0 heure 59,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 6, Délicat et Soie.

• température : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• essorage maximal : 0 tour,

• charge maximale : 2 kg,

• durée : 0 heure 59,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 7, Laine.

• température : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 40°C),

• essorage maximal : 800 tours,

• charge maximale : 2 kg,

• durée : 0 heure 59,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 8, Rapide.

• température : réglage (20°C), gamme (à froid jusqu'à 20°C),

• essorage maximal : 800 tours,

• charge maximale : 1,5 kg,

• durée : 15 minutes,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 9, Coton.

• pour tous les instituts d'essai : programme coton long, sélectionner le programme 9 à une température de 40°C,

• température : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 3 heures 55,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 49 %,

• consommation d'énergie : 1,10 kWh,

• eau totale : 97 L,

• température de lavage : 45°C.

### Programme 10, Synthétiques.

• pour tous les instituts d'essai : programme synthétique long, sélectionner le programme 10 à une température de 40°C,

• température : réglage (40°C), gamme (à froid jusqu'à 60°C),

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 4,5 kg,

• durée : 2 heures 55,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 35 %,

• consommation d'énergie : 0,80 kWh,

• eau totale : 55 L,

• température de lavage : 43°C.

### Programme 11, Blanc.

• température : réglage (60°C), gamme (à froid jusqu'à 90°C),

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 2 heures 35,

• produits lessiviels et additifs : prélavage (dosage nécessaire, +90°C), lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 55 %,

• consommation d'énergie : 1,79 kWh,

• eau totale : 89 L,

• température de lavage : 55°C.

### Programme 12, Sport.

• température : réglage (30°C), gamme (à froid jusqu'à 30°C),

• essorage maximal : 600 tours,

• charge maximale : 4 kg,

• durée : 60 minutes,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide.

### Programme 13, 20°C.

• température : réglage (20°C), gamme (à froid jusqu'à 20°C),

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 1 heure 50,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : liquide,

• humidité résiduelle : 55 %,

• consommation d'énergie : 0,14 kWh,

• eau totale : 78 L,

• température de lavage : 22°C.

### Programme 14, Éco 40-60.

• température : réglage (40°C), gamme (40°C),

• essorage maximal : 1 151 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 3 heures 40,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,92 kWh,

• eau totale : 58 L,

• température de lavage : 35°C.

### Programme 14, Éco 40-60.

• température : réglage (40°C), gamme (40°C),

• essorage maximal : 1 151 tours,

• charge maximale : 4 kg,

• durée : 2 heures 35,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,68 kWh,

• eau totale : 50 L,

• température de lavage : 35°C.

### Programme 14, Éco 40-60.

• température : réglage (40°C), gamme (40°C),

• essorage maximal : 1 151 tours,

• charge maximale : 2,25 kg,

• durée : 2 heures 25,

• produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire), adoucissant (dosage en option),

• produit lessiviel conseillé : poudre, liquide,

• humidité résiduelle : 53 %,

• consommation d'énergie : 0,41 kWh,

• eau totale : 43 L,

• température de lavage : 25°C.

### Programme 15, Rinçage + Essorage.

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 55 minutes,

• produits lessiviels et additifs : adoucissant (dosage en option).

### Programme 16, Essorage + Vidange.

• en cas de sélection de ce programme 16 et de suppression de l'essorage, la machine n'effectuera que la vidange,

• essorage maximal : 1 200 tours,

• charge maximale : 9 kg,

• durée : 10 minutes.

La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Éco 40-60, sont fournies à titre indicatif uniquement.

Éco 40-60.

cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Humidité résiduelle : après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

Remarque.

Pour le programme Éco 40-60, dans le "Tableau programmes", c'est la valeur de la vitesse maximale effective d'essorage qui est indiquée.

# 5. Programmes.

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement.

Mixte.

pour laver des vêtements combinant différentes sortes de fibres et de couleurs.

Coton 60°C.

cycle conçu pour les articles en coton, surtout blancs. A utiliser aussi avec lessive en poudre.

Coton 40°C.

cycle court conçu pour les vêtements délicats en coton.

Coton 30°C.

cycle court conçu pour le lavage de charges mixtes, combinant du coton et des matières synthétiques, du blanc et des couleurs.

Synthétiques 30°C.

Pour laver des textiles synthétiques (tels que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou des articles en coton mélangé, moyennement sales.

Délicat et Soie .

Sélectionner le programme de lavage spécial "sisse" pour vêtements délicats et soie. Il est conseillé d'utiliser une lessive spéciale pour linge délicat.

Laine.

Grâce au programme 7 vous pouvez laver à la machine tous vos vêtements en laine, y compris ceux qui portent l'étiquette "Lavage à la main uniquement". Pour obtenir d'excellents résultats, utilisez un produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une charge de 2 kg.

Rapide.

Programme qui rafraîchit vos vêtements en 15 minutes seulement.

Coton 40°C - 60°C.

Pour laver serviettes éponge, sous-vêtements, nappes, etc, en coton et lin résistant, très ou moyennement sales.

Synthétiques 40°C - 60°C.

Spécifique pour le lavage des vêtements synthétiques. En présence de salissures plus résistantes, il est possible d'augmenter la température jusqu'à 60°C et d'utiliser également le détergent en poudre.

Blanc.

Pour laver coton, et lin résistant.

Sport.

Ce programme est spécialement conçu pour laver des textiles propres aux vêtements de sport (survêtements, shorts, etc, peu sales ; pour obtenir d'excellents résultats nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le "Tableau programmes". Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, avec une dose appropriée pour une demi-charge.

20°C.

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20°C.

Éco 40-60.

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

Rinçage + Essorage.

Conçu pour rincer et essorer.

Essorage + Vidange.

Conçu pour essorer et vidanger l'eau.

# 6. Voyants phase en cours.

Une fois que le cycle de lavage sélectionné a démarré, les voyants s'allument progressivement pour indiquer son stade d'avancement : Lavage, Rinçage, Essorage, Vidange, Fin de Lavage.

# 7. Voyant "Hublot verrouillé".

Le voyant allumé indique, que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le voyant s'éteigne avant d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche Marche-Pause. si le voyant est éteint, on peut ouvrir le hublot.

# 8. Première mise en service.

Avant la première mise en service de l'appareil, effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionner le programme "Auto nettoyage".

# 9. Usage quotidien.

Trier le linge selon les recommandations fournies paragraphe "Avertissements et conseils".

Allumer le lave-linge en appuyant sur la touche On-Off. Tous les voyants s'allumeront pendant quelques secondes, ne resteront ensuite allumés que les voyants correspondant aux sélections du programme en cours et le voyant Marche-Pause se mettra à clignoter.

Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le Tableau des programmes.

Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe "Tiroir à produits lessiviels".

Fermer le hublot.

Sélectionner à l'aidedubouton, Programmes, le programme voulu.

Modifier la température et/ou la vitesse d'essorage. par pression sur la touche Température on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid (20°C). Par pression sur la touche Essorage on peut diminuer progressivement la vitesse d'essorage jusqu'à sa suppression totale (pas d'essorage). Une autre pression sur les touches ramènera les valeurs aux maximales prévues.

Sélectionner les options souhaitées.

Appuyer sur la touche Marche-Pause pour démarrer le programme de lavage, le voyant correspondant s'allume en vert fixe et le hublot se verrouille (voyant "Hublot verrouillé" allumé).

# 10. Mettre un programme en pause.

Pour activer une pause de lavage, appuyer à nouveau sur la touche Marche-Pause ; le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le voyant "Hublot verrouillé" n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche Marche-Pause.

# 11. Ouvrir le hublot si nécessaire.

Après le démarrage d'un programme, le voyant "Hublot verrouillé" s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche Marche-Pause pour activer une pause, le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le voyant "Hublot verrouillé" n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche Marche-Pause pour continuer le programme.

# 12. Modifier un programme de lavage en cours.

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche Marche-Pause (le voyant correspondant devient couleur ambre et se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche Marche-Pause.

Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche On-Off. Le cycle est interrompu, et l'appareil s'éteint.

# 13. Fin du programme.

La fin du programme est signalée par le voyant "Fin" qui s'allume ; à l'extinction du voyant "Hublot verrouillé" il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lave-linge et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton On-Off, la machine à laver s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes.

# 14. Options.

Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.

Si la fonction sélectionnée est incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, le voyant correspondant se met à clignoter, un signal sonore (3 bips) retentit et seule la deuxième fonction est activée, le voyant de l'option activée s'allume.

Anti taches : cette fonction permet de sélectionner le type de sale de manière à adapter le cycle de façon optimale pour enlever les taches.

Les types de salissure sont :

• nourriture : taches d'aliments et de boissons, par exemple,

• travail : taches de graisse et d'encre, par exemple,

• plein air : taches de boue et d'herbe, par exemple.

La durée du cycle de lavage varie selon le type de salissure sélectionné.

Super Rinçage.

la sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile en cas de peaux particulièrement sensibles.

Repassage facile.

en cas de sélection de cette fonction, le lavage et l'essorage seront dûment modifiés pour réduire la formation de plis.

Départ différé.

pour programmer le départ différé d'un programme sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que le retard désiré soit atteint (3 heures, 6 heures, 9 heures). A la quatrième pression sur la touche, l'option se désactive.

Après avoir appuyé sur la touche Marche-Pause, le retard programmé ne peut être modifié que pour le diminuer jusqu'à lancer le programme sélectionné.

Température.

chaque programme a une température préétablie. Pour modifier la température, appuyer sur la touche Température.

Essorage.

chaque programme a une vitesse d'essorage préétablie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche Essorage.

# 15. Verrou enfant.

Pour activer le verrouillage des commandes, garder la touche enfoncée pendant environ 2 secondes. Le voyant "Verrou enfant" allumé indique que le bandeau de commandes est verrouillé. Ceci permet d'éviter toute modification involontaire des programmes, (sauf touche On-Off), surtout s'il y a des enfants à la maison.

Pour désactiver le verrouillage des commandes, garder la touche enfoncée pendant environ 2 secondes.

# 16. Avertissements et conseils.

Trier correctement le linge d'après : le type de tissu : (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver à la main), les couleurs : (séparer les articles couleurs du blanc, laver les articles couleurs neufs à part), les délicats : (petits articles tels que collants, les articles munis de crochets tels que les soutien-gorge, les glisser dans un sachet en tissu).

Vider les poches.

des objets tels que pièces de monnaie ou briquets peuvent endommager le lave-linge et le tambour. Contrôler les boutons.

Suivez les recommandations concernant le dosage/additifs : cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

Utilisez une température faible et une durée plus longue : les programmes les plus efficients en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge : chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le "Tableau programmes", afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et teneur en eau restante : ils dépendent de la vitesse d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

# 17. Entretien et soin.

Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteindre l'appareil et le débrancher. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

Couper l'arrivée d'eau et de courant.

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lave-linge et évite tout danger de fuites.

Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos travaux d'entretien.

Nettoyage du lave-linge.

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.

Ce lave-linge est équipé d'un programme "Auto nettoyage" des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.

La lessive (dans une quantité égale à 10 % de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lave-linge, pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour activer le programme, appuyer simultanément sur les touches "Super Rinçage" et "Repassage facile" pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 min. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche Marche-Pause.

Nettoyage du tiroir à produits lessiviels.

Le laver à l'eau courante très souvent.

Entretien du hublot et du tambour.

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe.

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus zobjets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

Contrôler que le cycle de lavage est bien terminé et débrancher la fiche.

Pour accéder à cette préchambre :

1. retirer le panneau situé à l'avant du lave-linge en appuyant vers le centre. Appuyer ensuite vers le bas de chaque côté et l'extraire,

2. dévisser le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule,

3. nettoyer soigneusement l'intérieur,

4. revisser le couvercle,

5. remonter le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre l'appareil.

Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau.

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquèlements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater. N'utiliser que des tuyaux neufs.

# 18. Système d'équilibrage de la charge.

Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, le lave-linge fait tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif, le lave-linge préfère procéder à la répartition du linge plutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge, et un bonne équilibrage, nous conseillons de mélanger de granddzé petites pièces de linge.

# 19. Accessoires.

Contacter notre Service d'assistance pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour ce modèle de lave-linge.

Kit de superposition : grâce à cet accessoire vous pouvez fixer votre sèche-linge au-dessus devotre lave-linge pour économiser de la place et simplifier le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

# 20. Transport et manutention.

Ne pas soulever le lave-linge en le saisissant par le plateau supérieur.

Débrancher la fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau.

S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés.

Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport.

Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le "mode d'installation".

# 21. Anomalies et remèdes.

Il peut tarriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Le lave-linge ne s'allume pas ?

La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

Il y a une coupure de courant.

Le cycle de lavage ne démarre pas ?

Le hublot n'est pas bien fermé.

La touche On-Off n'a pas été enfoncée.

La touche Marche-Pause n'a pas été enfoncée.

Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

Un départ différé a été sélectionné.

Il n'y a pas d'arrivée d'eau (le voyant de la première phase de lavage clignote rapidement) ?

Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.

Le tuyau est plié.

Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

Il y a une coupure d'eau.

La pression n'est pas suffisante.

La touche Marche-Pause n'a pas été enfoncée.

Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement ?

Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm.

L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.

L'évacuation murale n'a pas d'évent.

Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.

Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas ?

Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement.

Le tuyau de vidange est plié.

La conduite d'évacuation est bouchée.

Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage ?

Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil.

Le lave-linge n'est pas posé à plat.

Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.

Le lave-linge a des fuites ?

Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé.

Le tiroir à produits lessiviels est engorgé.

Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.

Les voyants des "Options" et le voyant Marche-Pause clignotent. Le voyant de phase de lavage et le voyant "Hublot verrouillé" restent fixes ?

Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer.

Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.

Il y a un excès de mousse ?

Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou autre semblable).

La quantité utilisée est excessive.

# 22. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir choisi un produit Indesit.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.indesit.com/register

Vous pouvez télécharger les instructions sur la sécurité et l'installation, la fiche technique et les données énergétiques :

• en visitant le site web http://docs.indesit.eu

• à l'aide du code QR présent à la page 4 de votre notice originale,

• autrement, contactez notre Service d'Assistance (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site www.indesit.com

Ce service Indesit vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.