Indesit. Lavante-séchante BDE861483XWFRN. Mode d'emploi adapté de décembre 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

### A. Tiroir à produits lessiviels.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous à l'aide de la poignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

Schéma page 1.

La moitié gauche du tiroir à produits lessiviels comporte, du fond vers l'avant :

- le bac 1 : ne pas mettre de lessive dans ce bac,

- le bac 3 pour additifs (assouplissant, etc.) : l'assouplissant ne doit pas dépasser le niveau "max" indiqué sur le pivot central.

La moitié droite du tiroir à produits lessiviels comporte le bac 2 pour lessive de lavage (en poudre ou liquide).

En cas d'utilisation de lessive liquide, nous conseillons d'introduire le séparateur fourni avec le lavante-séchante pour mieux déterminer la dose correcte.

En cas d'utilisation de lessive en poudre, placer le séparateur dans la partie avant du bac 2.

Utilisez des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

Respectez les indications figurant sur le paquet de lessive.

Pour sortir le tiroir, appuyez sur le levier qui se trouve au fond, entre les bacs 1 et 2, et tirez le tiroir vers vous.

### B. Bandeau de commandes.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

Il contient de haut en bas et de gauche à droite :

a) la touche "On/Off",

b) la touche "Push and Go",

c) le bouton programmes, manette ronde pouvant être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, pour sélectionner le programme. En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnez les programmes suivants, lorsque le repère est en position :

- 12 heures : (1) Coton,

- 12 heures 45 : (2) Synthétiques,

- 13 heures 30 : (3) Mixte,

- 14 heures 15 : (4) Éco 40-60,

- 15 heures : (5) Blanc,

- 15 heures 45 : (6) Délicats,

- 16 heures 30 : (7) Couleurs,

- 17 heures 15 : (8) Foncé,

- 18 heures : (9) Anti-odeur,

- 18 heures 45 : (10) 20°C,

- 19 heures 30 : (11) Laine,

- 20 heures 15 : (12) Rapide 30°,

- 21 heures : (13) Lavage et Séchage 45°,

- 21 heures 45 : (14) Rafraîchissement,

- 22 heures 30 : (15) Rinçage + Essorage,

- 23 heures 15 : (16) Essorage + Vidange,

d) la touche et le voyant "Marche/Pause",

e) 3 touches rectangulaires disposées verticalement, de haut en bas :

- la touche "Température",

- la touche "Essorage",

- la touche "Départ différé",

f) l'écran,

g) 3 touches rectangulaires disposées verticalement, de haut en bas :

- la touche "Option",

- la touche "Séchage seulement",

- la touche "Séchage".

#### L'écran.

L'écran est utile pour programmer la machine et fournit de multiples renseignements.

Il est divisé en 4 sections (figure page 2) :

- section B à gauche,

- section A au centre,

- section C en haut à droite,

- section D en bas à droite.

La section, B, affiche les "phases de lavage" prévues pour le cycle sélectionné et, une fois le programme lancé, la "phase de lavage" en cours : Lavage, Rinçage, Essorage/Vidange, Séchage.

Le symbole "Départ différé" s'éclaire pour signaler que l'écran est en train d'afficher le "Départ différé" sélectionné.

La section, A, affiche la durée des différents programmes disponibles et, une fois le cycle lancé, le temps restant jusqu'à la fin du programme ; si un départ différé a été sélectionné, le temps restant avant le démarrage du programme sélectionné est affiché.

De plus, en appuyant sur la touche correspondante, il y a affichage des valeurs maximales de la vitesse d'essorage, de la température et de la durée du séchage que la machine peut effectuer en fonction du programme sélectionné ou des dernières valeurs sélectionnées si ces dernières sont compatibles avec le programme sélectionné.

L'icône "Sablier" clignote pendant que l'appareil élabore les données selon le programme sélectionné. 10 minutes maximum après la mise en marche, l'icône "Sablier" s'allume en fixe et le temps résiduel définitif s'affiche. L'icône "Sablier" s'éteint au bout d'une minute environ après affichage du temps résiduel définitif.

Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche le voyant "Hublot verrouillé".

Dans la section, C, on trouve les 3 niveaux correspondant aux options de lavage (nourriture, travail, plein air).

Dans la section, D, on trouve les icônes correspondant aux 3 niveaux de séchage (prêt à ranger, sur cintre, prêt à repasser) et l'icône "Séchage" qui s'allume lors de la programmation d'un séchage temporisé.

### C. Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aide de la poignée située à droite.

### D. Plinthe.

La plinthe est située dans la partie inférieure de la face avant.

Elle est amovible.

Derrière elle, se trouve la pompe de vidange.

## 2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent :

- le câble d'alimentation électrique,

- la prise du tuyau d'alimentation d'eau,

- le tuyau de vidange,

- les boulons de transport.

## 5. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables sur la face inférieure.

## 6. Accessoires.

Contacter notre Service d'assistance pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour ce modèle de lavante-séchante.

- Kit de superposition : grâce à cet accessoire, vous pouvez fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lavante-séchante, pour économiser de la place et simplifier le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

# II. Programmes et utilisation.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

## 1. Récapitulatif programmes.

Charge maximale 8 kg. Puissance absorbée en mode Off 0,5 W, en mode veille 8 W.

#### Programme 1 : Coton.

Programme coton long : sélectionner le programme 1 à une température de 40°C.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : 3h55.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

Humidité résiduelle : 49 %.

Consommation d'énergie : 1,40 k/Wh.

Eau total : 105 litres.

Température de lavage : 45°C.

#### Programme 2 : Synthétiques.

Programme synthétique long : sélectionner le programme 2 à une température de 40°C.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Durée du cycle de lavage (kg) : 4.

Durée : 2h55.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 4.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

Humidité résiduelle : 35 %.

Consommation d'énergie : 0,80 k/Wh.

Eau total : 55 litres.

Température de lavage : 43°C.

#### Programme 3 : Mixte.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 000.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 4 : Éco 40-60.

- Éco 40-60 (Lavage). Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales. Remarque : les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le récapitulatif.

- Éco 40-60 (Séchage). Cycle de séchage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Pour accéder au cycle "Lavage et séchage", sélectionnez le programme de lavage "Éco 40-60" et réglez le niveau de l'option "séchage" sur "Prêt à ranger". Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver et sécher des articles en coton normalement sales. (Durée du cycle : pleine charge 9h20, demi-charge 5h10).

Température : réglage (40°C) ; gamme (40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 351.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8. Durée : 3h30. Séchage : dosage nécessaire. Charge maximale de séchage (kg) : 6. Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option). Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide. Humidité résiduelle : 53 %. Consommation d'énergie k/Wh : 0,77. Eau total : 54 litres. Température de lavage : 33°C.

Durée du cycle de lavage (kg) : 4. Durée : 2h45. Séchage : dosage nécessaire. Charge maximale de séchage (kg) : 6. Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option). Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide. Humidité résiduelle : 53 %. Consommation d'énergie k/Wh : 0,65. Eau total : 52 litres. Température de lavage : 36°C.

Durée du cycle de lavage (kg) : 2. Durée : 2h10. Séchage : dosage nécessaire. Charge maximale de séchage (kg) : 6. Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option). Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide. Humidité résiduelle : 53 %. Consommation d'énergie k/Wh : 0,45. Eau total : 37 litres. Température de lavage : 33°C.

#### Programme 5 : Blanc.

Température : réglage (60°C) ; gamme (à froid jusqu'à 90°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : 2h45.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

Humidité résiduelle : 49 %.

Consommation d'énergie k/Wh : 0,90.

Eau total : 90 litres.

Température de lavage : 55°C.

#### Programme 6 : Délicats.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 0.

Durée du cycle de lavage (kg) : 1.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 1.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 7 : Couleurs.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 8 : Foncé.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Durée du cycle de lavage (kg) : 5.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 5.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 9 : Anti-odeur.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 000.

Durée du cycle de lavage (kg) : 3,5.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 3,5.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

#### Programme 10 : 20°C.

Température : réglage (20°C) ; gamme (à froid jusqu'à 20°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : 1h50.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

Humidité résiduelle : 49 %.

Consommation d'énergie k/Wh : 0,16.

Eau total : 90 litres.

Température de lavage : 22°C.

#### Programme 11 : Laine.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Durée du cycle de lavage (kg) : 2.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 2.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 12 : Rapide 30'.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Durée du cycle de lavage (kg) : 4,5.

Durée : 30 minutes.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

Humidité résiduelle : 71 %.

Consommation d'énergie k/Wh : 0,20.

Eau total : 45 litres.

Température de lavage : 27°C.

#### Programme 13 : Lavage et Séchage 45'.

Température : réglage (30°C) ; gamme (30°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 1.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 1.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme 14 : Rafraîchissement.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 1,5.

#### Programme 15 : Rinçage + essorage.

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : adoucissant (dosage en option).

#### Programme 16 : Essorage + vidange.

En cas de sélection de ce programme 16 et de suppression de l'essorage, la machine n'effectuera que la vidange.

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : la durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

#### Programme 1 : Éco Coton.

Cycle de lavage test, conformément à la Réglementation 1061/2010 . Choisissez le cycle de lavage 1 à une température de 60°C pour accéder à ce cycle.

Température : réglage (60°C) ; gamme (60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 400.

Durée du cycle de lavage (kg) : 8.

Durée : 3h45.

Séchage : dosage nécessaire.

Charge maximale de séchage (kg) : 6.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre, liquide.

Humidité résiduelle : 53 %.

Consommation d'énergie k/Wh : 1,04.

Eau total : 60 litres.

La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Éco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

Humidité résiduelle : après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

## 2. Programmes.

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement.

#### Coton.

Pour laver serviettes éponge, sous-vêtements, nappes etc. en coton et lin résistant, très sales.

#### Synthétiques.

Spécial pour les textiles synthétiques. En cas de linge très sale, la température peut monter jusqu'à 60° et l'utilisation de lessive en poudre est possible.

#### Mixte.

Pour laver des vêtements combinant différentes sortes de fibres et de couleurs.

#### Éco 40-60.

C onvient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

#### Blanc.

Blancs et couleurs résistantes très sales.

#### Délicats.

Utiliser le programme 6 pour le lavage de textiles très délicats. Il est recommandé de mettre les vêtements à l'envers avant de les charger dans le lavante-séchante. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous conseillons d'utiliser de la lessive liquide spéciale textiles délicats. En cas de sélection de la fonction de séchage temporisé, un séchage particulièrement délicat aura lieu à la fin du lavage sous forme d'un brassage léger et avec un jet d'air à une température dûment contrôlée.

Les temps conseillés sont :

- 1 kg de synthétique : 150 minutes,

- 1 kg de synthétique et coton : 180 minutes,

- 1 kg de coton : 180 minutes.

Le degré de séchage dépendra de la charge et de la composition du textile.

#### Couleurs.

Utiliser le programme 7 pour le lavage de textiles de couleur claire. Ce programme est conçu pour préserver l'éclat des couleurs au fil des lavages.

#### Foncé.

Utiliser le programme 8 pour le lavage des textiles de couleur foncée. Ce programme est conçu pour préserver les couleurs foncées au fil des lavages. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous conseillons d'utiliser de la lessive liquide spéciale textiles foncés.

#### Anti-odeur.

U tiliser le programme 9 pour laver le linge et le débarrasser des mauvaises odeurs (par exemple tabac, transpiration, friture). Ce programme est conçu pour éliminer les mauvaises odeurs tout en préservant les fibres des tissus. Il est conseillé de laver à 40° les textiles synthétiques ou les charges mixtes.

#### 20°C.

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20°C.

#### Laine, Woolmark Apparel Care, Blue.

Le cycle de lavage "Laine" de ce lavante-séchante a été approuvé par la société Woolmark Company pour le lavage d'articles en laine classés comme "lavables à la main", à condition que le lavage soit effectué conformément aux instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et aux indications fournies par le fabricant de ce lavante-séchante (M1318).

#### Rapide 30'.

Ce cycle est conçu pour laver le linge peu sale à 30° (laine et soie exclues) avec une charge maximale de 4,5 kg en peu de temps : il ne dure que 30 minutes permettant ainsi de faire des économies de temps et d'énergie.

#### Lavage et Séchage 45'.

Utiliser le programme 13 pour laver et sécher votre linge (Coton et Synthétiques) peu sale en un rien de temps. La sélection de ce cycle permet de laver et de sécher jusqu'à 1 kg de linge en à peine 45 minutes. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide ; pré-traiter les cols, les poignets et les taches.

#### Rafraîchissement.

Cycle idéal pour rafraîchir et éliminer en 30 minutes les mauvaises odeurs du linge en coton ou synthétique (maximum 1,5 kg), notamment l'odeur de tabac, sans phase de lavage.

#### Rinçage + Essorage.

C onçu pour rincer et essorer.

#### Essorage + Vidange.

C onçu pour essorer et vidanger l'eau.

#### Éco Coton.

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales. À 60°C.

## 3. Voyant hublot verrouillé.

Le symbole allumé indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche "Marche/Pause" ; si le symbole "Hublot verrouillé" est éteint, on peut ouvrir le hublot.

## 4. Première mise en service.

Avant la première mise en service de l'appareil, effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionner le programme "Auto nettoyage".

## 5. Usage quotidien.

Trier le linge selon les recommandations fournies paragraphe "Avertissements et conseils".

#### Programmation rapide.

- Appuyer sur la touche "On/Off" ; le voyant correspondant à la touche "Marche/Pause" se met à clignoter lentement en vert.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le récapitulatif des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe "Tiroir à produits lessiviels".

- Fermer le hublot.

- Appuyer sur la touche "Push and Go" pour lancer le programme de lavage.

#### Programmation traditionnelle.

- Appuyer sur la touche "On/Off" ; le voyant correspondant à la touche "Marche/Pause" se met à clignoter lentement en vert.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le récapitulatif des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe "Tiroir à produits lessiviels".

- Fermer le hublot.

- Sélectionner à l'aide du bouton "Programmes" le programme voulu ; une température et une vitesse d'essorage pouvant être modifiées sont associées à ce dernier. La durée du cycle s'affiche sur l'écran.

- Modifier la température et/ou la vitesse d'essorage. L'appareil affiche automatiquement la température et l'essorage maximum prévus pour le programme sélectionné ou ceux qui ont été sélectionnés en dernier s'ils sont compatibles avec le programme choisi. Par pression sur la touche °C on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid "Off". Par pression sur la touche "Essorage/Vidange" on peut diminuer progressivement la vitesse d'essorage jusqu'à sa suppression totale "Off". Une autre pression sur les touches ramènera les valeurs aux maximales prévues.

- Sélectionner les options souhaitées.

- Appuyer sur la touche "Marche/Pause" pour démarrer le programme de lavage, le voyant correspondant s'allume en vert fixe et le hublot se verrouille (symbole "Hublot verrouillé" allumé).

## 6. Mettre un programme en pause.

Pour activer une pause de lavage, appuyer à nouveau sur la touche "Marche/Pause" ; le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le symbole "Hublot verrouillé" n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche "Marche/Pause".

## 7. Ouvrir le hublot si nécessaire.

Après le démarrage d'un programme, le symbole "Hublot verrouillé" s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche "Marche/Pause" pour activer une pause, le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le symbole "Hublot verrouillé" n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche "Marche/Pause" pour continuer le programme.

## 8. Modifier un programme de lavage en cours.

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lavante-séchante en pause en appuyant sur la touche "Marche/Pause" (le voyant correspondant devient couleur ambre et se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche "Marche/Pause" ! Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche "On/Off". Le cycle est interrompu et l'appareil s'éteint.

## 9. Fin du programme.

La fin du programme est signalée à l'écran par le message "End" ; à l'extinction du symbole "Hublot verrouillé", il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lavante-séchante et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton "On/Off", la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ. Fermez le robinet d'eau, ouvrez la porte et déchargez la machine à laver. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## 10. Options.

- Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.

#### Anti-tâches.

Cette fonction permet de sélectionner le type de sale de manière à adapter le cycle de façon optimale pour enlever les taches.

Les types de salissure sont :

- nourriture : taches d'aliments et de boissons, par exemple,

- travail : taches de graisse et d'encre, par exemple,

- plein air : taches de boue et d'herbe, par exemple.

La durée du cycle de lavage varie selon le type de salissure sélectionné.

#### Départ différé.

Pour programmer le départ différé d'un programme sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que le retard désiré soit atteint. Quand cette option est activée, le symbole "Départ différé" s'éclaire sur l'écran. Pour supprimer le départ différé, appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche "Off".

#### Température (°C).

Chaque programme a une température préétablie. Pour modifier la température, appuyer sur la touche "Température". La valeur correspondante est affichée à l'écran.

#### Essorage.

Chaque programme a une vitesse d'essorage préétablie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche "Essorage". La valeur correspondante est affichée à l'écran.

#### Sélectionner le séchage.

À la première pression sur la touche "Séchage", l'appareil sélectionne automatiquement le niveau de séchage maximum compatible avec le programme sélectionné. Les pressions successives font diminuer le niveau et ensuite le temps de séchage jusqu'à sa suppression "Off".

Deux types de séchage sont disponibles :

a) en fonction du degré d'humidité du linge :

- prêt à ranger : conseillé pour le linge à ranger dans l'armoire sans repassage,

- sur cintre : idéal pour le linge n'exigeant pas de séchage complet,

- prêt à repasser : linge légèrement humide, facile à repasser.

b) en fonction du temps : de 210 à 30 minutes.

Si, exceptionnellement, la charge de linge à laver et faire sécher dépasse la charge maximum prévue (voir récapitulatif des programmes), procéder au lavage et une fois le programme terminé, séparer le linge dont une partie sera replacée dans le tambour. Suivre à présent les instructions pour procéder au "Séchage seulement". Procéder de même pour le linge restant.

NB : un cycle de refroidissement est toujours prévu quand le séchage est terminé.

#### Séchage seulement.

Appuyer sur la touche "Séchage seulement" pour n'effectuer que le séchage.

Après avoir sélectionné le programme voulu, compatible avec le type de linge traité, une pression sur la touche "Séchage seulement" exclut la phase de lavage et lance le séchage au niveau maximum prévu pour le programme sélectionné. Il est possible de modifier et de sélectionner le niveau ou la durée du séchage en appuyant sur la touche "Séchage". (Incompatible avec les programmes 13 et 14).

#### Push and Go.

Pour lancer le cycle Push and Go appuyer 2 secondes de suite sur la touche. L'allumage du voyant signale que le cycle est lancé. Ce cycle de lavage et de séchage est idéal pour le coton et les synthétiques grâce à une température de lavage de 30° et à une vitesse maximale d'essorage de 1 000 tours minute. Pendant le séchage, la température maximale atteinte est d'environ 60°C. L'humidité résiduelle à la fin du programme est au niveau "Prêt à repasser". Charge maximale préconisée 3 kg.

La durée affichée à l'écran est la durée maximale autorisée par le cycle Push and Go. Si la charge est inférieure à la charge maximale ou si sa composition comprend principalement des matières synthétiques, la durée effective du cycle sera inférieure.

#### Comment fonctionne-t-il ?

- Charger le linge (linge en coton et/ou synthétiques) et fermer le hublot.

- Verser le produit lessiviel et/ou les additifs.

- Lancer le programme en appuyant pendant 2 secondes de suite sur la touche "Push and Go". Le voyant correspondant s'allume en vert et le hublot est verrouillé (symbole "Hublot verrouillé" allumé). NB : le démarrage du lavage à l'aide de la touche "Push and Go" active un cycle automatique de lavage et de séchage, conseillé pour le coton et pour les synthétiques qui ne peut pas être personnalisé.

- Le programme automatique peut être utilisé uniquement pour le lavage en excluant le séchage. Après avoir appuyé sur la touche "Push and Go", appuyer sur la touche "Séchage", l'icône de séchage du niveau "Prêt à repasser" s'éteint. En cas de lavage seulement, la charge maximale est de 4 kg. Une personnalisation plus poussée du programme n'est pas possible. Pour ouvrir la porte tandis que le cycle automatique est en cours, appuyer sur la touche "Marche/Pause" ; si le symbole "Hublot verrouillé" est éteint, on peut ouvrir le hublot mais uniquement pendant la phase de lavage. Pour faire redémarrer le programme exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche "Marche/Pause".

- A la fin du programme, le message "End" s'allume.

## 11. Système d'équilibrage de la charge.

Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, le lavante-séchante fait tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif, le lavante-séchante préfère procéder à la répartition du linge plutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge et un bon équilibrage, nous conseillons de mélanger de grandes et petites pièces de linge.

# III. Caractéristiques techniques.

- Marque : Indesit.

- Référence commerciale : BDE861483XWFRN.

- Classe énergétique : A.

- Consommation énergétique (lavage et séchage avec charge normale) : 5,44 (kWh).

- Consommation énergétique (lavage uniquement) : 1,04 (kWh).

- Classe d'efficacité de lavage : A.

- Pourcentage d'humidité restant après l'essorage : 53.

- Vitesse d'essorage maximale : 1 400 (rpm).

- Capacité coton lavage : 8 (kg).

- Capacité coton séchage : 6 (kg).

- Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale) : 100 litres.

- Consommation d'eau par cycle de lavage : 60 litres.

- Durée du cycle de lavage et séchage : 680 minutes.

- Consommation énergétique annuelle totale (lavage et séchage uniquement 200 pleines charges) : 1 088 (kWh).

- Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage uniquement 200 pleines charges) : 20 000 litres.

- Consommation énergétique annuelle totale (lavage uniquement 200 pleines charges) : 208 (kWh).

- Consommation d'eau annuelle totale (lavage uniquement 200 pleines charges) : 12 000 litres.

- Niveau sonore au lavage : 55 (dB(A) re 1 pW).

- Niveau sonore à l'essorage : 81 (dB(A) re 1 pW).

- Niveau sonore au séchage : 61 (dB(A) re 1 pW).

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

#### Important de lire et de respecter.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-lé à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil ; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Ne laissez pas les enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

### A. Utilisation autorisée.

Mise en garde : cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires ; parties communes des immeubles ou des laveries.

Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (kg de linge sec) indiquée dans le récapitulatif des programmes.

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants (par exemple térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de la poudre à récurer, de détergents pour vitre ou tout usage, ou de liquides inflammables ; ne lavez jamais des tissus imbibés avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lavante-séchante.

Ne pas faire sécher du linge non lavé.

Le linge contaminé avec des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la cire et des substances pour l'enlever, doit être lavé à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive avant d'être introduit dans le sèche-linge.

Des objets en mousse expansée (mousse de latex), des bonnets de douche, des textiles imperméables, des articles doublés de caoutchouc et des vêtements ou des coussins ayant des parties en mousse de latex ne doivent pas être séchés en sèche-linge.

En cas d'utilisation d'assouplissants ou de tout autre produit similaire, se conformer aux instructions du fabricant.

La partie finale d'un cycle du sèche-linge se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) pour éviter tout endommagement du linge.

Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin du programme de séchage. Dans ce cas, sortir immédiatement tout le linge et l'étendre pour le faire refroidir rapidement.

Pendant le séchage, le hublot a tendance à chauffer.

Ne mettez pas à sécher du linge lavé avec des solvants inflammables (trichloréthylène par exemple).

Ne mettez pas à sécher du caoutchouc-mousse ou des élastomères du même genre.

Vérifiez qu'au cours du séchage, le robinet de l'eau soit bien ouvert.

Enlever tous les objets des poches, notamment les briquets et les allumettes.

### B. Installation.

Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risque de blessure.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lavante-séchante, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lavante-séchante à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant.

Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le dessus ou le couvercle.

L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle) et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation, vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

N'installez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes comme mauvaise ventilation, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les 4 pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifiez que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si l'appareil est installé sur des planchers en bois ou "flottants" (certains parquets et matériaux stratifiés), fixez une feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm (au moins) sur le sol, puis placer l'appareil dessus.

Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau conformément aux réglementations de votre compagnie de distribution d'eau locale.

Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : ne raccordez pas l'alimentation d'eau chaude.

Pour les modèles avec arrivée d'eau chaude : la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60°C.

Le lavante-séchante est doté d'écrous de transport destinés à éviter tout endommagement intérieur pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Une fois cette opération terminée, bouchez les ouvertures à l'aide des 4 obturateurs en plastique fournis.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lavante-séchante (selon le modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux pour relier l'appareil à l'alimentation d'eau. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

La pression de l'eau doit être dans la gamme de 0,1-1 MPa.

Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Les pièces détachées pour la machine à domicile seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'éco-conception.

### C. Alimentation électrique.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique par le fabricant ou un de ses techniciens autorisés, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

### D. Nettoyage et entretien.

Avertissement : assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer l'entretien, vous pourriez vous électrocuter ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur, risque de choc électrique.

### E. Élimination des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Möbius".

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

### F. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## 2. Avertissements et conseils.

#### Trier correctement le linge.

D'après le t ype de tissu (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver la main). Couleurs (séparer les articles couleurs du blanc, laver les articles couleurs neufs à part). Délicats (petits articles, tels que collants, les articles munis de crochets, tels que les soutiens-gorge, les glisser dans un sachet en tissu).

#### Vider les poches.

Des objets tels que pièces de monnaie ou briquets peuvent endommager le lavante-séchante et le tambour. Contrôler les boutons.

#### Suivez les recommandations concernant le dosage/additifs.

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

#### Utilisez une température faible et une durée plus longue.

Les programmes les plus efficients en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

#### Respectez le poids de la charge.

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le "Récapitulatif programmes" afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

#### Niveau sonore et teneur en eau restante.

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

## 3. Transport et manutention.

Ne pas soulever le lavante-séchante en le saisissant par le plateau supérieur.

Débrancher le fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau. S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport. Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le "mode d'installation".

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et soin.

Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteindre l'appareil et le débrancher. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lavante-séchante. Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre lavante-séchante (au minimum 4 fois par an).

### A. Couper l'arrivée d'eau et de courant.

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lavante-séchante et évite tout danger de fuites.

Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lavante-séchante et pendant tous vos travaux d'entretien.

### B. Nettoyage du lavante-séchante.

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.

Ce lavante-séchante est équipé d'un programme "Auto nettoyage" des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.

La lessive (dans une quantité égale à 10% de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lavante-séchante, pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour activer le programme, appuyer simultanément sur les touches et pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche "Marche/Pause".

### C. Nettoyage du tiroir à produits lessiviels.

Le laver à l'eau courante très souvent.

### D. Entretien du hublot et du tambour.

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### E. Nettoyage de la pompe.

Le lavante-séchante est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

Contrôler que le cycle de lavage est bien terminé et débrancher la fiche.

Pour accéder à cette préchambre :

- retirer le panneau situé à l'avant du lavante-séchante en appuyant vers le centre. Appuyer ensuite vers le bas de chaque côté et l'extraire,

- dévisser le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule,

- nettoyer soigneusement l'intérieur,

- revisser le couvercle,

- remonter le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre l'appareil.

### F. Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau.

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquèlements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater.

N'utiliser que des tuyaux neufs.

## 2. Anomalies et remèdes.

Démo Mode : pour désactiver cette fonction, éteindre la machine à laver. Puis appuyer sur le bouton "Marche/Pause" et le maintenir enfoncé, puis, dans un délai de 5 secondes, appuyer également sur le bouton "On/Off" et maintenir les 2 boutons pendant 2 secondes.

Il peut arriver que le lavante-séchante ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies, causes, solutions possibles.

#### Le lavante-séchante ne s'allume pas.

- La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

- Il y a une coupure de courant.

#### Le cycle de lavage ne démarre pas.

- Le hublot n'est pas bien fermé.

- La touche "On/Off" n'a pas été enfoncée.

- La touche "Marche/Pause" n'a pas été enfoncée.

- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

- Un départ différé a été sélectionné.

#### Il n'y a pas d'arrivée d'eau (l'écran affiche "H20").

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.

- Le tuyau est plié.

- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

- Il y a une coupure d'eau.

- La pression n'est pas suffisante.

- La touche "Marche/Pause" n'a pas été enfoncée.

#### Le lavante-séchante prend l'eau et vidange continuellement.

- Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm.

- L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.

- L'évacuation murale n'a pas d'évent. Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lavante-séchante prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.

#### Le lavante-séchante ne vidange pas et n'essore pas.

- Le programme ne prévoir pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement.

- Le tuyau de vidange est plié.

- La conduite d'évacuation est bouchée.

#### Le lavante-séchante vibre beaucoup pendant l'essorage.

- Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil.

- Le lavante-séchante n'est pas posé à plat.

- Le lavante-séchante est coincé entre des meubles et le mur.

#### Le lavante-séchante a des fuites.

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé.

- Le tiroir à produits lessiviels est engorgé.

- Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.

#### Les voyants des "Options" et de Marche/Pause clignotent rapidement. L'écran affiche un code d'anomalie (par exemple : F-01, F-..).

Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre une minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.

#### Il y a un excès de mousse.

- Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou autre semblable).

- La quantité utilisée est excessive.

#### Push and Go, ne s'active pas.

Après l'allumage de la machine, une commande autre que Push and Go a été actionnée. Éteindre la machine et appuyer sur la touche "Push and Go".

#### Le lavante-séchante ne sèche pas.

- La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

- Il y a une panne de courant.

- Le hublot n'est pas bien fermé.

- Un départ différé a été sélectionné.

- Le Séchage est en position Off.

# VI. Accès au service Consommateurs.

#### Service Consommateurs.

Ce service Indesit vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet :handicapzero.org

Vous pouvez télécharger les instructions sur la sécurité et l'installation, la fiche technique et les données énergétiques :

- en visitant le site Web, docs.indesit.eu,

- à l'aide du code QR présent à la page 4 de votre notice originale,

- autrement, contactez notre Service d'Assistance (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot,

- pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site indesit.com

Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse eprel.ec.europa.eu

#### Merci d'avoir choisi un produit Indesit.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur indesit.com/register

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.