INDESIT.

Lave-linge frontal MTWA91283WFR.

Mode d'emploi adapté de mai 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

### A. Tiroir à produits lessiviels.

Il est situé dans la partie supérieure gauche de la face avant. Il s'ouvre en le tirant vers vous à l'aide de la poignée incrustée, jusqu'à ce qu'il bute.

Figure page 1.

La moitié gauche du tiroir à produits lessiviels comporte, du fond vers l'avant :

- le bac 1 pour lessive de prélavage (en poudre),

- le bac 3 pour additifs (assouplissant, etc.) : l'assouplissant ne doit pas dépasser le niveau "max" indiqué sur le pivot central.

La moitié droite du tiroir à produits lessiviels comporte le bac 2 pour lessive de lavage (en poudre ou liquide).

En cas d'utilisation de lessive liquide, nous conseillons d'introduire le séparateur fourni avec le lave-linge pour mieux déterminer la dose correcte.

En cas d'utilisation de lessive en poudre, placer le séparateur dans la partie avant du bac 2

Utilisez des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

Respectez les indications figurant sur le paquet de lessive.

Entre les bacs 1 et 2, au fond, se trouve un levier. Pour sortir le tiroir, appuyez sur ce levier et tirez vers vous.

### B. Bandeau de commandes.

Il est situé dans la partie supérieure droite de la face avant.

Il contient de gauche à droite et de haut en bas :

a) la touche "On/Off",

b) le bouton programmes. Le document fourni ne nous permet pas de décrire les différentes positions du bouton.

c) la touche et le voyant "Marche/Pause",

d) 6, voyants disposés horizontalement, de gauche à droite :

- 5, voyants "Avancement du cycle",

- le voyant "Hublot verrouillé",

e) l'écran, sous les 6 voyants,

f) 3 touches rectangulaires disposées horizontalement sous l'écran, de gauche à droite :

- la touche "Température",

- la touche "Essorage",

- la touche "Départ différé",

g) 4 touches et les voyants associés disposés verticalement, de haut en bas :

- une touche "Option" carrée avec 3 voyants à droite,

- 2 touches "Option" rectangulaires avec un voyant à droite de chacune d'elles,

- la touche "Verrou enfant" rectangulaire avec un voyant à droite.

### C. Porte.

La porte est circulaire et située au centre de la face avant.

Elle comporte en son centre un hublot circulaire en verre.

Elle s'ouvre de droite à gauche à l'aide de la poignée située à droite.

### D. Plinthe.

Elle est située dans la partie inférieure de la face avant.

La plinthe est amovible. Lorsqu'elle est enlevée, on trouve à droite la pompe de vidange.

## 2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour métallique cylindrique.

## 3. Face supérieure.

Il s'agit du plan de travail.

## 4. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouvent :

- le câble d'alimentation électrique,

- la prise du tuyau d'alimentation d'eau,

- le tuyau de vidange,

- les boulons de transport.

## 5. Face inférieure.

Il y a 4 pieds ajustables sur la face inférieure.

## 6. Accessoires.

Contactez notre Service d'assistance pour vérifier si l'accessoire suivant est disponible pour ce modèle de lave-linge.

- Kit de superposition.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

9 kg, 1 200 tours, A+++ moins 10 %, LED Premium, Moteur Induction, Cycle Auto-Clean, 3 Cycles rapides pleine charge.

#### 1… 2… 3… Paniers vides !

Le seul lave-linge avec 3 Cycles Rapides pleine charge en moins d'une heure. Les programmes les plus utilisés (Mixte, Coton 60°, Coton 40°) offrant un lavage à pleine charge en moins d'1 heure, au sein d'un ensemble de 8 cycles rapides.

#### Moteur Inverter.

Un moteur induction robuste, durable et silencieux.

#### Cycle Auto-Clean.

Une meilleure fiabilité et durée de vie ! Le cycle d'auto-nettoyage dure 70 minutes et chauffe à 85° pour désencrasser les parties internes de la machine, comme le bac à lessive et le tambour, sans utilisation de produits détergents. Il élimine les résidus de lessive, la saleté et les bactéries qui peuvent causer la formation de mauvaises odeurs.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Caractéristiques principales.

- Capacité de chargement (kg) : 9.

- Vitesse d'essorage (tours à la minute) : 1 200.

- Volume tambour (en litres) : 62.

- Moteur : induction.

#### Label (déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE).

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ moins 10 %.

- Classe d'efficacité énergétique à l'essorage : B.

- Consommation d'énergie (kWh par an) : 196.

- Consommation d'eau (Litres par an) : 11 690.

- Niveau d'émission sonore en lavage (dB) : 49.

- Niveau d'émission sonore en essorage (dB) : 75.

#### Programmes : 16.

- Mixte 59 minutes (9 kg) : oui.

- Coton 60°C 59 minutes (9 kg) : oui.

- Coton 40°C 45 minutes (9 kg) : oui.

- Coton 30°C 30 minutes : oui.

- Synthétiques 59 minutes : oui.

- Délicat et Soie 59 minutes : oui.

- Laine 59 minutes : oui.

- Rapide 15 minutes : oui.

- Coton : oui.

- Synthétiques : oui.

- Blanc : oui.

- Sport : oui.

- 20°C : oui.

- Éco 40 à 60 : oui.

- Rinçage + Essorage : oui.

- Essorage + Vidange : oui.

#### Options et touches.

- On/Off : oui.

- Marche/Pause : oui.

- Départ différé 3, 6, 9 heures : oui.

- Réglage température : oui.

- Niveau d'essorage : oui.

- Verrouillage, Sécurité enfant : oui

- Repassage facile : oui

- Anti-tâches (nourriture, travail, plein air) : oui.

- Auto-nettoyage (Auto-clean) : oui.

- Rinçage Extra : oui.

#### Voyants.

- Voyant déroulement du cycle : oui.

- Indicateur de fin de cycle : oui.

- Voyant porte verrouillée : oui.

#### Équipements.

- Cuve polypropylène : oui.

- Pieds ajustables (4) : oui.

- Détecteur anti-mousse : oui.

- Détecteur anti-balourd : oui.

#### Caractéristiques techniques.

- Dimensions nettes en cm (H x L x P) : 85 x 59,5 x 60.

- Dimensions avec emballage en cm (H x L x P) : 89 x 64,5 x 65,5.

- Poids (en kg) net ; avec emballage : 73,4 ; 74,9.

- Puissance de chauffage (en Watts) : 1 850.

- Alimentation électrique (Volt ; Hz) : 220/240 ; 50.

- Fusible (en Ampères) : 10.

- Longueur du cordon électrique (cm) : 120.

- Référence : MTWA 91283 w FR.

- 12 NC : 869991587900.

- EAN 8050147587904

- Usine : Radomsko Pologne.

# III. Consignes de sécurité, d'installation et d'utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit Indesit. Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur https://www.indesit.com/register

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil. Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

## 1. Consignes de sécurité et installation.

Vous pouvez télécharger les instructions sur la sécurité et l'installation, la fiche technique et les données énergétiques :

- en visitant le site Web https://docs.indesit.eu/,

- à l'aide du code QR,

- autrement, contactez notre Service d'assistance (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site https://www.indesit.com/

## 2. Tableau des programmes.

Charge maximale 9 kg.

Puissance absorbée en mode Off, 0,5 W, en mode veille 8 W.

#### Programme : Mixte.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 000.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 0:59.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Coton.

Température : réglage (60°C) ; gamme (à froid jusqu'à 60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 000.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 0:59.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

#### Programme : Coton.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 0:45.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Coton.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Charge maximale (kg) : 4,5.

Durée (heure, minute) : 0:30.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

Humidité résiduelle (%) : 71.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,18.

Eau totale : 36,7.

Température de lavage (°C) : 27.

#### Programme : Synthétiques.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 1 000.

Charge maximale (kg) : 4,5.

Durée (heure, minute) : 0:59.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Délicat et soie.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 0.

Charge maximale (kg) : 2,0.

Durée (heure, minute) : 0:59.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Laine.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 40°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Charge maximale (kg) : 2.

Durée (heure, minute) : 0:59.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Rapide.

Température : réglage (20°C) ; gamme (à froid jusqu'à 20°C).

Essorage maximal (tours) : 800.

Charge maximale (kg) : 1,5.

Durée (heure, minute) : 0:15.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : Coton.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 3:45.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 1,10.

Eau totale : 97.

Température de lavage (°C) : 45.

#### Programme : Synthétiques.

Température : réglage (40°C) ; gamme (à froid jusqu'à 60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 4,5.

Durée (heure, minute) : 2:55.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,54.

Eau totale : 55.

Température de lavage (°C) : 43.

#### Programme : Blanc.

Température : réglage (60°C) ; gamme (à froid jusqu'à 90°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 2:35.

Produits lessiviels et additifs : prélavage (dosage nécessaire, +90°C) ; lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 54,6.

Consommation d'énergie (kWh) : 1,79.

Eau totale : 89.

Température de lavage (°C) : 55.

#### Programme : Sport.

Température : réglage (30°C) ; gamme (à froid jusqu'à 30°C).

Essorage maximal (tours) : 600.

Charge maximale (kg) : 4.

Durée (heure, minute) : 0:60.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

#### Programme : 20°C.

Température : réglage (20°C) ; gamme (à froid jusqu'à 20°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 1:50.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : liquide.

Humidité résiduelle (%) : 54,5.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,14.

Eau totale : 77,7.

Température de lavage (°C) : 22.

#### Programme : Éco 40-60.

Température : réglage (40°C) ; gamme (40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 151.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 3:40.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,95.

Eau totale : 58.

Température de lavage (°C) : 34.

Charge maximale (kg) : 4.

Durée (heure, minute) : 2:50.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,68.

Eau totale : 51.

Température de lavage (°C) : 35.

Charge maximale (kg) : 2,25.

Durée (heure, minute) : 2:10.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 0,60.

Eau totale : 41.

Température de lavage (°C) : 32.

#### Programme : Rinçage + essorage.

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 0:55.

Produits lessiviels et additifs : adoucissant (dosage en option).

#### Programme : Essorage + vidange.

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 0:10.

#### Programme : Éco Coton.

Température : réglage (60°C) ; gamme (60°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 4:10.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 1,05.

Eau totale : 57,4.

Température : réglage (40°C) ; gamme (40°C).

Essorage maximal (tours) : 1 200.

Charge maximale (kg) : 9.

Durée (heure, minute) : 3:45.

Produits lessiviels et additifs : lavage (dosage nécessaire) ; adoucissant (dosage en option).

Produit lessiviel conseillé : poudre ; liquide.

Humidité résiduelle (%) : 53.

Consommation d'énergie (kWh) : 1,10.

Eau totale : 97.

La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Éco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

Éco 40-60 : cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Éco design 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

Pour tous les instituts d'essai :

- programme Coton long : sélectionner le programme 9 à une température de 40°C,

- programme Synthétique long : sélectionner le programme 10 à une température de 40°C.

Éco Coton : cycle de lavage test conformément à la Réglementation 1061/2010. Choisissez le cycle de lavage 9 à une température de 40°C ou 60°C pour accéder à ce cycle.

Essorage et vidange : en cas de sélection de ce programme 16 et de suppression de l'essorage, la machine n'effectuera que la vidange.

Humidité résiduelle (%) : après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

Remarque : pour le programme Éco 40-60, dans le tableau des programmes, c'est la valeur de la vitesse maximale effective d'essorage qui est indiquée.

## 3. Programmes.

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement.

#### Mixte.

Pour laver des vêtements combinant différentes sortes de fibres et de couleurs.

#### Coton 60°.

Cycle conçu pour les articles en coton, surtout blancs. À utiliser aussi avec de la lessive en poudre.

#### Coton 40°.

Cycle court conçu pour les vêtements délicats en coton.

#### Coton 30°.

Cycle court conçu pour le lavage de charges mixtes, combinant du coton et des matières synthétiques, du blanc et des couleurs.

#### Synthétiques 30°.

Pour laver des textiles synthétiques (tels que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou des articles en coton mélangé, moyennement sales.

#### Délicat et Soie.

Sélectionner le programme de lavage spécial 6, pour vêtements délicats et soie. Il est conseillé d'utiliser une lessive spéciale pour linge délicat.

#### Laine.

Grâce au programme 7 vous pouvez laver à la machine tous vos vêtements en laine, y compris ceux qui portent l'étiquette "lavage à la main uniquement". Pour obtenir d'excellents résultats utilisez un produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une charge de 2 kg.

#### Rapide.

Programme qui rafraîchit vos vêtements en 15 minutes seulement.

#### Coton 40° à 60°.

Pour laver serviettes éponge, sous-vêtements, nappes, etc. en coton et lin résistant, très ou moyennement sales.

#### Synthétiques 40° à 60°.

Spécifique pour le lavage des vêtements synthétiques. En présence de salissures plus résistantes, il est possible d'augmenter la température jusqu'à 60°C et d'utiliser également le détergent en poudre.

#### Blanc.

Pour laver coton et lin résistant.

#### Sport.

Ce programme est spécialement conçu pour laver des textiles propres aux vêtements de sport (survêtements, shorts, etc.) peu sales ; pour obtenir d'excellents résultats nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le tableau des programmes. Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, avec une dose appropriée pour une demi-charge.

#### 20°C.

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20°C.

#### Éco 40 à 60.

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

#### Rinçage + Essorage.

Conçu pour rincer et essorer.

#### Essorage + Vidange.

Conçu pour essorer et vidanger l'eau.

#### Éco Coton.

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales. À 40°C et 60°C.

## 4. Voyants phase en cours.

Une fois que le cycle de lavage sélectionné a démarré, les voyants s'allument progressivement pour indiquer son stade d'avancement :

- lavage,

- rinçage,

- essorage,

- vidange,

- fin de lavage.

## 5. Voyant Hublot verrouillé.

Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le voyant s'éteigne avant d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche Marche/Pause ; si le voyant est éteint, on peut ouvrir le hublot.

## 6. Première mise en service.

Avant la première mise en service de l'appareil, effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionner le programme "Auto nettoyage".

## 7. Usage quotidien.

Trier le linge selon les recommandations fournies dans le paragraphe "Avertissements et conseils".

- Allumer le lave-linge en appuyant sur la touche On/Off. Tous les voyants s'allumeront pendant quelques secondes, ne resteront ensuite allumés que les voyants correspondant aux sélections du programme en cours et le voyant Marche/Pause se mettra à clignoter.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le tableau des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué dans le paragraphe "Tiroir à produits lessiviels".

- Fermer le hublot.

- Sélectionner à l'aide du bouton Programmes le programme voulu.

- Modifier la température et, ou la vitesse d'essorage : par pression sur la touche Température on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid (20°C). Par pression sur la touche Essorage, on peut diminuer progressivement la vitesse d'essorage jusqu'à sa suppression totale. Une autre pression sur les touches ramènera les valeurs aux maximales prévues.

- Sélectionner les options souhaitées.

- Appuyer sur la touche Marche/Pause pour démarrer le programme de lavage, le voyant correspondant s'allume en vert fixe et le hublot se verrouille (Voyant Hublot verrouillé allumé).

## 8. Mettre un programme en pause.

Pour activer une pause de lavage, appuyer à nouveau sur la touche Marche/Pause ; le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le voyant Hublot verrouillé n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche Marche/Pause.

## 9. Ouvrir le hublot si nécessaire.

Après le démarrage d'un programme, le voyant Hublot verrouillé s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche Marche/Pause pour activer une pause, le voyant devient couleur ambre et se met à clignoter. Si le voyant Hublot verrouillé n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche Marche/Pause pour continuer le programme.

## 10. Modifier un programme de lavage en cours.

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche Marche/Pause (le voyant correspondant devient couleur ambre et se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche Marche/Pause.

Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche On/Off. Le cycle est interrompu et l'appareil s'éteint.

## 11. Fin du programme.

La fin du programme est signalée par le voyant Fin de lavage qui s'allume ; à l'extinction du voyant il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lave-linge et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton On/Off, la machine à laver s'éteindra automatiquement après environ 10 minutes.

## 12. Options.

- Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.

- Si la fonction sélectionnée est incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, le voyant correspondant se met à clignoter, un signal sonore (3 bips) retentit et seule la deuxième fonction est activée, le voyant de l'option activée s'allume.

#### Anti taches.

Cette fonction permet de sélectionner le type de sale de manière à adapter le cycle de façon optimale pour enlever les taches.

Les types de salissure sont :

- nourriture, taches d'aliments et de boissons, par exemple,

- travail, taches de graisse et d'encre, par exemple,

- plein air, taches de boue et d'herbe, par exemple.

La durée du cycle de lavage varie selon le type de salissure sélectionné.

#### Super Rinçage.

La sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile en cas de peaux particulièrement sensibles.

#### Repassage facile.

En cas de sélection de cette fonction, le lavage et l'essorage seront dûment modifiés pour réduire la formation de plis.

#### Départ différé.

Pour programmer le départ différé d'un programme sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que le retard désiré soit atteint (3 heures, 6 heures, 9 heures). A la quatrième pression sur la touche, l'option se désactive. Après avoir appuyé sur la touche Marche/Pause, le retard programmé ne peut être modifié que pour le diminuer jusqu'à lancer le programme sélectionné.

#### Température.

Chaque programme a une température préétablie Pour modifier la température, appuyer sur la touche Température.

#### Essorage.

Chaque programme a une vitesse d'essorage préétablie Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche Essorage.

## 13. Verrou enfant.

Pour activer le verrouillage des commandes, garder la touche enfoncée pendant environ 2 secondes. Le voyant Verrou enfant allumé indique que le bandeau de commandes est verrouillé. Ceci permet d'éviter toute modification involontaire des programmes (sauf touche On/Off), surtout s'il y a des enfants à la maison. Pour désactiver le verrouillage des commandes, garder la touche enfoncée pendant environ 2 secondes.

## 14. Avertissements et conseils.

#### Trier correctement le linge.

D'après : type de tissu (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver la main). Couleurs (séparer les articles couleurs du blanc, laver les articles couleurs neufs à part). Délicats (petits articles tels que collants, les articles munis de crochets tels que les soutiens-gorge, les glisser dans un sachet en tissu).

#### Vider les poches.

Des objets tels que pièces de monnaie ou briquets peuvent endommager le lave-linge et le tambour. Contrôler les boutons.

#### Suivez les recommandations concernant le dosage, additifs.

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

#### Utilisez une température faible et une durée plus longue.

Les programmes les plus efficients en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

#### Respectez le poids de la charge.

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le tableau des programmes afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

#### Niveau sonore et teneur en eau restante.

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

## 15. Système d'équilibrage de la charge.

Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, la lavante-séchante fait tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif, la lavante-séchante préfère procéder à la répartition du linge plutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge et un bon équilibrage, nous conseillons de mélanger de grandes et petites pièces de linge.

## 16. Transport et manutention.

Ne pas soulever le lave-linge en le saisissant par le plateau supérieur.

Débrancher la fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau. S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport. Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le "mode d'installation".

# IV. Nettoyage et dépannage.

## 1. Entretien et soin.

Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteindre l'appareil et le débrancher. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).

### A. Couper l'arrivée d'eau et de courant.

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lave-linge et évite tout danger de fuites.

Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos travaux d'entretien.

### B. Nettoyage du lave-linge.

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.

Ce lave-linge est équipé d'un programme "Auto nettoyage" des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.

La lessive (dans une quantité égale à 10 % de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lave-linge pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour activer le programme, appuyer simultanément sur les touches Super Rinçage et Repassage facile pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche Marche/Pause.

### C. Nettoyage du tiroir à produits lessiviels.

Le laver à l'eau courante très souvent.

### D. Entretien du hublot et du tambour.

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### E. Nettoyage de la pompe.

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

Contrôler que le cycle de lavage est bien terminé et débrancher la fiche.

Pour accéder à cette préchambre :

- retirer le panneau situé à l'avant du lave-linge en appuyant vers le centre. Appuyer ensuite vers le bas de chaque côté et l'extraire,

- dévisser le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule,

- nettoyer soigneusement l'intérieur,

- revisser le couvercle,

- remonter le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre l'appareil.

### F. Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau.

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquèlements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater.

N'utiliser que des tuyaux neufs.

## 2. Accessoires.

Contacter notre Service d'assistance pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour ce modèle de lave-linge.

#### Kit de superposition.

Grâce à cet accessoire vous pouvez fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de la place et simplifier le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

## 3. Anomalies et remèdes.

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies, causes et solutions possibles.

#### Le lave-linge ne s'allume pas.

- La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

- Il y a une coupure de courant.

#### Le cycle de lavage ne démarre pas.

- Le hublot n'est pas bien fermé.

- La touche On/Off n'a pas été enfoncée.

- La touche Marche/Pause n'a pas été enfoncée.

- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

- Un départ différé a été sélectionné.

#### Il n'y a pas d'arrivée d'eau (le voyant de la première phase de lavage clignote rapidement).

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.

- Le tuyau est plié.

- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

- Il y a une coupure d'eau.

- La pression n'est pas suffisante.

- La touche Marche/Pause n'a pas été enfoncée.

#### Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.

- Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm.

- L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.

- L'évacuation murale n'a pas d'évent.

- Si, après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.

#### Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.

- Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement.

- Le tuyau de vidange est plié.

- La conduite d'évacuation est bouchée.

#### Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.

- Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil.

- Le lave-linge n'est pas posé à plat.

- Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.

#### Le lave-linge a des fuites.

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé.

- Le tiroir à produits lessiviels est engorgé.

- Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.

#### Les voyants des "Options" et le voyant Marche/Pause clignotent. Le voyant de la phase de lavage et le voyant Hublot bloqué restent fixes.

Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.

#### Il y a un excès de mousse.

- Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou autre semblable).

- La quantité utilisée est excessive.

# V. Accès au service Consommateurs.

Whirlpool France SAS. Siège social : 11 cours Valmy. 92800 Puteaux. SAS au capital de 79 903 708 €. RCS Nanterre B 325 041 481. indesit.fr

Ce service Indesit vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.