INDESIT.

Lave-vaisselle DIO3T131AFE.

Mode d'emploi adapté de juin 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

On y trouve la porte de l'appareil, qui s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

- sur la face supérieure, le panneau de commandes,

- au centre de la partie supérieure de la contreporte, les distributeurs de détergent et de liquide de rinçage,

- sur le côté gauche de la partie supérieure, la plaque signalétique.

#### Le panneau de commande.

Le panneau de commande est décrit de gauche à droite et de haut en bas :

a) la touche Marche-Arrêt/Réinitialisation avec le voyant,

b) la touche "P" (Sélecteur de programme),

c) la zone d'affichage comprenant de haut en bas et de gauche à droite :

- le voyant de niveau de sel,

- le voyant de niveau de liquide de rinçage,

- le voyant pour le numéro du programme et le retard réglage,

- le voyant Différé,

- le voyant Multizone constitué de 3 symboles, de haut en bas : Panier 3, Panier 2 et Panier 1,

d) la touche Push and Go,

e) la touche Différé,

f) la touche Multizone avec le voyant,

g) la touche Pastille avec le voyant,

h) la touche Départ/Pause avec le voyant.

## 2. La cuve.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

- le compartiment à couverts,

- le panier supérieur,

- les volets pliables, de part et d'autre de la cuve,

- le bras d'aspersion supérieur,

- le panier inférieur,

- le bras d'aspersion inférieur,

- le réservoir à sel,

- l'ensemble filtre.

En haut de la paroi gauche se trouve le bouton de réglage de la hauteur du panier supérieur.

## 3. Face arrière.

On y trouve :

- le tuyau d'évacuation,

- le tuyau d'arrivée d'eau,

- le cordon d'alimentation.

## 4. Face inférieure.

À l'arrière de la face inférieure se trouve un pied réglable.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Caractéristiques générales.

Lave-vaisselle tout-intégrable.

### A. Programmes.

#### Push and Go.

Lance simplement un programme quotidien qui lave et sèche la vaisselle en 85 minutes à 50°C ! Plus besoin de sélectionner le programme manuellement, une seule pression suffit.

#### Fast and Clean 28 minutes.

Un lavage optimal en seulement 28 minutes !

### B. Les nouveautés Indesit.

#### Auto Door.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage optimisé (+ 25 % par rapport à un système de séchage classique).

#### Third rack.

Un 3ème tiroir additionnel à portée de main pour accueillir tous types de couverts et autres ustensiles de cuisine. Remplace le panier à couverts pour gagner de la place dans le panier inférieur.

#### Light on Floor.

Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.

## 2. Caractéristiques techniques.

#### Label énergie.

- Classe d'efficacité énergétique : A+++.

- Classe d'efficacité de lavage : A.

- Classe d'efficacité de séchage : A.

- Consommation d'eau (Litres/an) : 2 660.

- Consommation d'eau par cycle Éco (Litres) : 9,5.

- Consommation d'énergie kWh par an : 238.

- Consommation d'énergie kWh par cycle : 0,833.

- Capacité nominale (couverts) : 14.

- Niveau d'émission sonore (dB) : 41.

#### Interface utilisateur.

- Interface : digitale.

- Affichage du temps : oui.

- Témoin de niveau de sel et de liquide de rinçage : oui.

- Couleur tranche : blanche.

#### Programmes : 9.

- Éco 50°C : oui.

- Mixte Auto : oui.

- Intensif Auto 65°C : oui.

- Fragile : oui.

- Extra : oui.

- Prélavage : oui.

- Fast and Clean 28 minutes 45°C : oui.

- Extra Hygiène : oui.

- Push and Go 50°C : oui.

#### Options.

- Départ différé : oui, 12 heures.

- Tablettes : oui.

- Multizone : oui.

- Système d'ouverture automatique : oui.

#### Équipements.

- Moteur induction : oui.

- Cuve 100 % inox : oui.

- Fast and Clean 28 minutes : oui.

- Light on Floor : oui.

- Sécurité arrivée d'eau : Aquastop.

- Installation en colonne : non.

#### Aménagements intérieurs.

- 3ème tiroir à couverts : oui.

- Plateau à ustensiles : non.

- Panier supérieur : réglable en hauteur (oui) ; balconnets escamotables (4) ; poignée (oui, inox).

- Panier inférieur : picots rabattables (4) ; poignée (oui, inox).

- Panier à couverts : nomade (non).

#### Caractéristiques physiques.

- Dimensions nettes en cm (H x L x P) : 82 x 59,8 x 55,5.

- Dimensions avec emballage en cm (H x L x P) : 91 x 62,5 x 67,5.

- Poids (en kg) net ; avec emballage : 35,5 ; 37,5.

- Dimensions d'encastrement en cm (H x L x P) : TBC.

- Pied arrière réglable de l'avant : oui.

- Alimentation électrique : 220-240 V ; 50 Hz.

- Longueur du cordon d'alimentation (cm) : 130.

- Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 150.

- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm) : 155.

- Référence : DIO 3T131 A FE.

- 12 NC : 869 991 589 790

- EAN : 8 050 147 589 793

- Usine : Radomsko.

# III. Consignes de sécurité et d'utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit Indesit.Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur : https://www.indesit.com/register

## 1. Consignes de sécurité et Manuel de l'utilisateur.

Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Manuel de l'utilisateur, en visitant notre site Internet https://docs.indesit.eu/ et en suivant les instructions figurant sur le fascicule.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

## 2. Première utilisation.

Sel, liquide de rinçage, et détergent.

### A. Conseils au sujet de la première utilisation.

Après l'installation, enlevez les boulons d'arrêt sur les paniers et les éléments élastiques qui retiennent le panier supérieur.

### B. Remplir le réservoir de sel.

L'utilisation de sel empêche la formation de calcaire sur la vaisselle et sur les composantes fonctionnelles de l'appareil.

- Le réservoir de sel ne doit jamais être vide.

- Il est important de régler la dureté de l'eau.

Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir Description du produit) et il doit être rempli quand le voyant Remplissage de sel sur le panneau de commande est allumé.

- Enlevez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir (sens antihoraire).

- La première fois uniquement, vous devez effectuer l'opération suivante : remplissez d'eau le réservoir à sel.

- Placez l'entonnoir (voir figure page 2) et remplissez le réservoir de sel jusqu'au bord (environ 1 kg) ; il est normal qu'un peu d'eau déborde.

- Enlevez l'entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l'ouverture.

Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être réparable).

Chaque fois que vous avez besoin d'ajouter du sel, il est obligatoire de terminer la procédure avant le début du cycle de lavage afin d'éviter toute corrosion.

### C. Régler la dureté de l'eau.

Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne à la perfection, il est important de régler la dureté de l'eau aux conditions existantes dans votre résidence. Cette information peut être obtenue de votre fournisseur d'eau local.

L'usine règle la valeur par défaut de la dureté de l'eau.

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Appuyer sur la touche "P" pendant 5 secondes ; un bip se fait entendre.

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro de la sélection actuelle et le voyant de niveau de sel clignotent.

- Appuyer sur la touche "P" pour sélectionner le niveau de dureté désiré (voir Tableau de dureté de l'eau).

- Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé !

#### Tableau de dureté de l'eau (niveau et, f H, degrés français).

- Niveau 1 (très douce) : 0 à 10, f H.

- Niveau 2 (moyenne) : 11 à 20, f H.

- Niveau 3 (douce) : 21 à 29, f H.

- Niveau 4 (dure) : 31 à 60, f H.

- Niveau 5 (très dure) : 61 à 90, f H.

Une fois cette opération complétée, lancez un programme sans charger le lave-vaisselle.

Utilisez seulement le sel spécialement conçu pour les lave-vaisselles.

Lorsque le sel est versé dans l'appareil, le voyant Ajouter du sel s'éteint.

Si le contenant de sel n'est pas rempli, l'adoucisseur et l'élément chauffant peuvent être endommagés à cause de l'accumulation de calcaire.

L'utilisation de sel est recommandée avec n'importe quel type de lessive pour lave-vaisselle.

### D. Remplir le distributeur de liquide de rinçage.

Figures page 2.

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher plus facilement.

Le distributeur de liquide de rinçage "A" devrait être rempli lorsque le voyant de Niveau de liquide de rinçage est allumé à l'écran.

- Ouvrez le distributeur "B" en appuyant et en tirant sur l'onglet sur le couvercle.

- Versez doucement du liquide de rinçage jusqu'à la marque de référence (110 mililitres) du réservoir de remplissage, évitez les débordements. Si cela se produit, nettoyez les dégâts immédiatement avec un linge sec.

- Appuyez sur le bouchon pour le fermer ; un clic se fait entendre. Ne jamais verser le liquide de rinçage directement dans la cuve.

### E. Ajuster le dosage du liquide de rinçage.

Si vous n'êtes pas complètement satisfait avec le séchage, vous pouvez ajuster la quantité de liquide de rinçage utilisée.

- Allumez le lave-vaisselle en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Appuyez sur la touche "P" à 3 reprises, vous entendrez un bip.

- Allumez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

- Le numéro du niveau de sélection actuelle et le voyant du niveau de liquide de rinçage clignotent.

- Appuyez sur la touche "P" pour sélectionner la quantité de liquide de rinçage qui doit être utilisée.

- Éteignez-le en utilisant la touche Marche/Arrêt.

Le réglage est terminé !

Si le niveau de liquide de rinçage est à Zéro (Éco), il n'y aura pas de liquide de rinçage distribué. Le voyant Liquide de rinçage bas ne s'allumera pas s'il ne reste plus de liquide de rinçage.

Un maximum de 5, niveaux peuvent être réglés selon le modèle du lave-vaisselle.

Les réglages d'usine sont spécifiques au modèle, merci de suivre les instructions ci-dessus pour vérifier ceux qui s'appliquent à votre machine.

- Si vous observez des traces bleuâtres sur la vaisselle, placez sur un niveau plus bas (1 ou 2).

- Si vous observez des gouttelettes d'eau ou des traces de calcaire sur la vaisselle, placez sur un niveau plus haut (3 ou 4).

### F. Remplir le distributeur de détergent.

Figure page 2.

Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d'ouverture "C". Insérez le détergent dans le distributeur sec, "D", seulement. Placez la quantité de détergent pour le prélavage directement dans la cuve.

- Lorsque vous mesurez la lessive, consultez les informations mentionnées précédemment pour ajouter la quantité correcte. À l'intérieur du distributeur D se trouvent des indications pour aider au dosage de la lessive.

- Enlevez les résidus de détergent sur le bord des récipients avant de fermer le couvercle ; un clic se fait entendre.

- Fermez le couvercle du distributeur de détergent en le tirant vers le haut jusqu'à ce que le dispositif soit fermement en place. Le distributeur de détergent s'ouvre automatiquement, au moment déterminé par le programme.

Si vous utilisez un détergent "tout-en-un", nous vous conseillons d'utiliser la touche Pastille, elle ajuste le programme de façon à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et séchage.

L'utilisation d'un détergent non-conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.

## 3. Tableau des programmes.

#### Programme : Éco 50°.

Séchage : oui.

Auto Door : oui.

Options disponibles : Différé, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 3:10.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,93.

#### Programme : Auto Intensif 65°.

Séchage : oui.

Auto Door : oui.

Options disponibles : Différé, Multizone, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 2:00 à 3:10.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 14,0 à 17,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,50 à 1,85.

#### Programme : Auto Mixte 55°.

Séchage : oui.

Auto Door : oui.

Options disponibles : Différé, Multizone, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:30 à 2:30.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 14,5 à 16,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,15 à 1,30.

#### Programme : Verre 45°.

Séchage : oui.

Auto Door : oui.

Options disponibles : Différé, Multizone, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:40.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,20.

#### Programme : Fast and Clean 28 minutes 45°.

Séchage : non.

Auto Door : non.

Options disponibles : Différé, Multizone, Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 0:28.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 9,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,50.

#### Programme : Extra Hygiène 65°.

Séchage : oui.

Auto Door : non.

Options disponibles : Différé.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:40.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 10,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,30.

#### Programme : Extra 50°.

Séchage : non.

Auto Door : non.

Options disponibles : Différé.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:00.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,0.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,20.

#### Programme : Prélavage.

Séchage : non.

Auto Door : non.

Options disponibles : Différé, Multizone.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 0:12.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 4,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 0,01.

#### Programme : Push and Go 50°.

Séchage : oui.

Auto Door : oui.

Options disponibles : Pastille.

Durée du programme de lavage (heure, minute) : 1:25.

Consommation d'eau (litres par cycle) : 11,5.

Consommation d'énergie (kWh par cycle) : 1,10.

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne, EN 60436:2019.

Note pour les laboratoires d'essai : pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif, E N, s'adresser à : assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Aucun prétraitement de la vaisselle n'est nécessaire avant l'un quelconque des programmes.

Options disponibles : les options ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps.

Durée du programme de lavage : les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Éco sont fournis à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs comme la température et la pression de l'eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l'équilibre de la charge, les options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu'à 20 minutes.

## 4. Description des programmes.

Consignes pour la sélection du cycle de lavage.

#### Éco.

Le programme Éco est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et, pour cette utilisation, c'est le programme le plus efficace en termes d'énergie combinée et de consommation d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'éco-conception.

#### Auto Intensif.

Programme automatique pour la vaisselle et les casseroles très sales (ne pas utiliser pour la vaisselle délicate).

#### Auto Mixte.

Programme automatique pour la vaisselle et les casseroles sales.

#### Verre.

Programme pour la vaisselle délicate, plus sensible aux températures élevées, comme les verres et les tasses.

#### Fast and Clean 28 minutes.

Programme à utiliser pour la demi-charge de vaisselle légèrement sale sans résidus alimentaires séchés. N'a pas de phase de séchage.

#### Extra Hygiène.

Vaisselle sale ou très sale, avec lavage antibactérien supplémentaire. Peut être utilisé pour effectuer l'entretien du lave-vaisselle.

#### Extra.

Programme permettant le lavage de vaisselle volumineuse dans le panier inférieur. Mettez le détergent directement dans la cuve au lieu de la mettre dans le distributeur de détergent. Le panier supérieur doit être enlevé avec ce cycle.

#### Prélavage.

Utilisez ce programme pour rafraîchir la vaisselle qui sera lavée plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

#### Push and Go.

Lavage et cycle de séchage quotidiens qui assurent de bonnes performances de nettoyage pendant un cours moment sans nécessité de prétraiter la vaisselle.

Remarques : il convient de noter que le cycle Fast and Clean est destiné uniquement à la vaisselle légèrement sale.

## 5. Options et fonctions.

Les options peuvent être sélectionnées directement en appuyant sur la touche correspondante (voir Panneau de commande).

Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné (voir Tableau des programmes), le voyant correspondant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. La fonction n'est pas activée.

### A. Push and Go.

Le bouton Push and Go est un bouton facile à distinguer qui vous permet d'accéder directement au programme Push and Go, un cycle de lavage et séchage qui assure de bonnes performances de nettoyage sur un court délai. Vous n'avez pas à vous préoccuper du programme à choisir, le cycle Push and Go fera le travail pour vous.

Pour sélectionner le programme Push and Go, allumer l'appareil, appuyer uniquement sur le bouton Push and Go pendant 3 secondes et fermer la porte dans 4 secondes.

### B. Différé.

Le début du programme peut être retardé pour une période entre 1 et 12 heures.

- Appuyez sur la touche Différé : le symbole correspondant apparaît à l'écran ; chaque fois que vous appuyez sur la touche, le temps (1 heure, 2 heures, etc. jusqu'à un maximum de 12 heures) avant le début du cycle de lavage augmente.

- Sélectionnez le programme de lavage, appuyez sur le bouton Départ/Pause et, dans les 4 secondes, fermez la porte : la minuterie commencera le compte à rebours.

- Une fois le temps écoulé, le voyant s'éteint et le cycle de lavage démarre.

Pour ajuster le délai et sélectionner une période de temps plus courte, appuyez sur la touche Différé. Pour l'annuler, appuyez sur la touche à plusieurs reprises pour éteindre le voyant départ différé sélectionné.

La fonction Différé ne peut pas être réglée une fois le programme en cours.

### C. Multizone.

S'il n'y a pas beaucoup de vaisselle à laver, la demi-charge peut être utilisée pour économiser de l'eau, de l'électricité et du détergent.

Sélectionnez un programme et appuyez ensuite sur la touche Multizone : le symbole du panier sélectionné s'affiche à l'écran. Par défaut, l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers.

Pour seulement laver la vaisselle sur un panier particulier, appuyez plusieurs fois sur cette touche :

- le symbole Panier 1 s'affiche à l'écran (panier inférieur seulement),

- le symbole Panier 2 s'affiche à l'écran (panier supérieur seulement),

- le symbole Panier 3 s'affiche à l'écran (compartiment à couverts seulement),

- les 3 symboles Panier 1, 2 et 3 grisés s'affichent à l'écran (l'option est éteinte et l'appareil lave la vaisselle sur tous les paniers).

Chargez seulement le panier supérieur ou inférieur, et réduisez la quantité de détergent en conséquence.

Si le panier supérieur est enlevé, appliquez le détergent directement dans la cuve au lieu du distributeur de détergent.

### D. Pastille.

Ce réglage vous permet d'optimiser le rendement du programme selon le type de détergent utilisé.

Appuyez sur la touche Pastille (le voyant s'illumine) si vous utilisez un détergent sous la forme d'une pastille (liquide de rinçage, sel, et détergent en une seule dose).

Si vous utilisez un détergent en poudre ou liquide, cette option devrait être éteinte.

### E. Extra.

Le programme Extra permet d'effectuer le lavage intensif de la vaisselle de grande taille, jusqu'à une hauteur maximale de 53 cm : plaques et grilles de four, lèchefrites, grilles pour table de cuisson, casseroles de grande taille, plats et plats à pizza, filtres pour hottes en acier inox. Pour charger la vaisselle de grande taille, il faut sortir le panier supérieur.

Ouvrir les butées installées à droite et à gauche et sortir le panier.

Lorsque le panier supérieur a été inséré, les butées doivent être toujours fermées.

Ranger la vaisselle comme illustré dans la figure page 4, pour que le jet d'eau puisse atteindre toutes les parties qui sont à laver.

Ne pas mettre en fonction le lave-vaisselle sans le panier supérieur et avec des cycles de lavage différents de l'Extra.

Pour effectuer le cycle Extra, ne pas mettre le détergent dans le distributeur, mais directement dans la cuve.

### F. Indicateur de fonctionnement.

Un voyant LED projeté sur le sol indique que le lave-vaisselle fonctionne. Un des modes de fonctionnement suivants peut être sélectionné :

- fonction désactivée,

- lorsque le cycle est lancé, le voyant s'illumine quelques secondes ; il reste éteint durant le cycle et clignote à la fin du cycle,

- le voyant reste allumé durant le cycle et clignote à la fin du cycle (mode par défaut).

Si le Départ différé est sélectionné, le voyant s'illumine durant les premières secondes, ou pour la durée du compte à rebours, selon que le deuxième ou troisième mode ait été réglé.

Le voyant s'éteint chaque fois que la porte est ouverte. Pour sélectionner votre mode préféré, allumez l'appareil, appuyez sur la touche "P" jusqu'à ce qu'une des trois lettres apparaisse à l'écran, appuyez sur la touche "P" pour afficher la lettre (mode) désirée, et appuyez de nouveau sur la touche "P" pour confirmer votre sélection.

Remarque : si Auto Door est activé et ouvre la porte, l'indicateur de fonctionnement ne clignotera pas à la fin du cycle.

### G. Auto Door.

Auto Door est un système de séchage à convection qui ouvre automatiquement la porte pendant ou après la phase de séchage pour assurer une performance de séchage exceptionnelle chaque jour. La porte s'ouvre à la température qui est sûre pour les meubles de votre cuisine.

À titre de protection supplémentaire contre la vapeur, une feuille de protection spécifiquement conçue est ajoutée avec le lave-vaisselle. Pour voir comment monter la feuille de protection, consulter le (Guide d'installation).

La fonctionnalité Auto Door pourrait être désactivée par l'utilisateur comme suit :

- allez au menu de logiciel du lave-vaisselle en appuyant et en maintenant le bouton "P" (6 secondes),

- vous êtes actuellement dans le Menu de Contrôle lumineux (consultez la description Indicateur de fonctionnement) si vous ne voulez rien changer, appuyez sur le bouton "P" et maintenez-le enfoncé (jusqu'à ce que l'une des 2 lettres apparaisse sur l'écran),

- vous passez au Menu de contrôle Auto Door, vous pouvez changer d'état de la fonctionnalité Auto Door en appuyant sur le bouton "P" : "E" activé, "d" désactivé.

Pour confirmer le changement et sortir du Menu de Contrôle, appuyer sur le bouton "P" et le maintenir enfoncé (3 secondes).

## 6. Chargement des paniers.

Figures page 5.

### A. Compartiment à couverts.

Le 3ème panier a été conçu pour contenir les couverts. Placez les couverts comme illustré sur la figure. Séparer les couverts facilite le rangement après le cycle de lavage et améliore les programmes de lavage et de séchage.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas.

La géométrie du panier permet de placer des petits articles comme les tasses à cafés dans l'espace au centre.

### B. Panier supérieur.

Chargez la vaisselle délicate et légère : verres, tasses, soucoupes, saladiers bas.

#### a. Ajuster la hauteur du panier supérieur.

Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur : position élevée pour placer la vaisselle encombrante sur le panier inférieur, et la position basse pour profiter au maximum des supports rabattables et créant plus d'espace vers le haut et éviter les chocs avec les articles sur le panier inférieur. Le panier supérieur comprend un dispositif de réglage de la hauteur du panier supérieur (voir figure), sans appuyer sur les leviers, simplement soulever en tenant le panier sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit stable en position élevée. Pour abaisser le panier, appuyez sur les leviers A sur les côtés du panier et déplacez-le vers le bas.

Nous vous conseillons fortement de ne pas ajuster la hauteur du panier lorsqu'il est chargé.

Ne jamais soulever ou abaisser un seul côté du panier.

#### b. Volets pliables avec positions ajustables.

Les volets pliables latéraux peuvent être pliés ou dépliés afin d'optimiser la disposition de la vaisselle à l'intérieur du rack.

Les verres de vin peuvent être placés de façon sécuritaire dans les volets pliables en insérant le pied de chaque verre dans la fente correspondante.

Selon le modèle :

- pour déplier les volets, il est nécessaire de les coulisser vers le haut et de les tourner ou de les libérer des griffes et de les tirer vers le bas,

- pour replier les volets, il est nécessaire de les tourner et de les faire coulisser vers le bas ou de les tirer vers le haut et de fixer les pattes aux griffes.

### C. Panier inférieur.

Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts, etc. Les grands plats et les grands couvercles devraient être placés sur le côté pour éviter qu'ils n'entravent le fonctionnement des bras d'aspersion. Le panier inférieur comprend des supports rabattables qui peuvent être placés en position verticale pour charger des plaques, ou en position horizontale (bas) pour faciliter le chargement des casseroles et des bols de salade.

## 7. Utilisation quotidienne.

Vérifier le branchement de l'eau.Assurez-vous que l'appareil est raccordé à un réseau d'alimentation et que le robinet de l'eau est ouvert.

Allumer le lave-vaisselle.Ouvrez la porte et appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Charger les paniers (voir Chargement des paniers).

Remplir le distributeur de détergent.

Choisir le programme et personnaliser le cycle.Sélectionnez le meilleur programme selon le type de vaisselle et le niveau de saleté (voir Description des programmes) en appuyant sur la touche "P". Sélectionnez les options désirées (voir options et fonctions).

Démarrer.Démarrez le cycle de lavage en appuyant sur le bouton Départ/Pause (le témoin est allumé) et en fermant la porte dans les 4 secondes. Quand le programme démarre, vous entendez un bip simple. Si la porte n'a pas été fermée dans les 4 secondes, le signal d'alarme est activé. Dans ce cas, ouvrez la porte, appuyez sur le bouton Départ/Pause et fermez de nouveau la porte dans les 4 secondes.

Fin du cycle de lavage.La fin du cycle de lavage est indiquée par des bips et par le clignotement du nombre de cycles de lavage sur l'écran. Ouvrez la porte et éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Pour éviter de vous brûler, attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle. Déchargez les paniers en commençant par le panier inférieur.

L'appareil s'éteint automatiquement durant des périodes d'inactivité prolongées pour réduire la consommation d'énergie. Si la vaisselle est légèrement sale ou si elle a été rincée à l'eau avant d'être placée dans le lave-vaisselle, réduisez la quantité de détergent utilisée en conséquence.

#### Modifier un programme en cours.

Si vous avez sélectionné le mauvais programme, vous pouvez le changer, à condition que ce soit fait au tout début du cycle : ouvrir la porte, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé, la machine s'éteindra.

Rallumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt et sélectionnez le nouveau cycle de lavage et les options désirées ; lancer le cycle en appuyant sur le bouton Départ/Pause et en fermant la porte dans les 4 secondes.

#### Ajouter de la vaisselle.

Sans éteindre la machine, ouvrir la porte (le voyant Départ/Pause commencera à clignoter) (attention à la vapeur chaude !) et placer la vaisselle à l'intérieur du lave-vaisselle. Appuyer sur le bouton Départ/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes, le cycle reprendra à l'endroit où il a été interrompu.

#### Interruptions imprévues.

Si la porte est ouverte pendant le cycle de lavage, ou s'il y a une coupure de courant, le cycle s'arrête. Pour reprendre le cycle à l'endroit où il a été interrompu, appuyer sur le bouton Départ/Pause et fermer la porte dans les 4 secondes.

## 8. Avis et conseils.

### A. Conseils.

Avant de charger les paniers, enlevez tous les résidus de nourriture sur la vaisselle et videz les verres. Vous n'avez pas besoin de rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle.

Placez la vaisselle pour qu'elle tienne bien en place et ne risque pas de tomber ; et placez les récipients avec les ouvertures vers le bas et les parties concaves/convexes de côté pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les surfaces et couler librement.

Avertissement : les couvercles, poignées, plaques et poêles à frire n'empêchent pas les bras d'aspersion de tourner. Placez les petits articles dans le panier à couverts. La vaisselle et les casseroles très sales devraient être placées sur le panier inférieur car les jets d'eau sont plus forts dans cette section et permet un meilleur rendement lors du lavage. Après avoir chargé l'appareil, assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent bouger librement.

### B. Vaisselle qui ne convient pas.

- Vaisselle et couverts en bois.

- Verres décoratifs délicats, produits artisanaux et vaisselle antique. Les garnitures ne sont pas résistantes.

- Les pièces en matériel synthétique qui ne supportent pas les hautes températures.

- La vaisselle en cuivre ou en étain.

- La vaisselle tachée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante, ou d'encre.

Les couleurs des garnitures de verre et des pièces d'aluminium ou d'argent peuvent changer et ternir durant le cycle de lavage. Certains types de verre (par exemple les objets en cristal) peuvent aussi devenir opaques après plusieurs cycles de lavage.

### C. Verres et vaisselle endommagés.

- Seulement utiliser des verres ou de la porcelaine qui sont lavables au lave-vaisselle conformément aux recommandations du fabricant.

- Utilisez un détergent doux, adéquat pour la vaisselle.

- Retirez les verres et les couverts du lave-vaisselle aussitôt que le cycle de lavage est terminé.

### D. Astuces sur l'économie d'énergie.

Lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions du fabricant, le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle consomme habituellement moins d'énergie et d'eau que le lavage à la main.

Afin d'optimiser l'efficacité du lave-vaisselle, il est recommandé de débuter le cycle de lavage une fois que le lave-vaisselle est totalement chargé. Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l'énergie et de l'eau. Vous trouverez des informations sur le chargement correct de la vaisselle dans le chapitre Chargement des paniers. En cas de chargement partiel, il est recommandé d'utiliser des options de lavage spécifiques si elles sont disponibles (Demi-charge, Zone Wash, Multizone), en remplissant uniquement les paniers sélectionnés. Un chargement incorrect ou une surcharge du lave-vaisselle peut augmenter l'utilisation des ressources (telles que l'eau, l'énergie et le temps, et augmenter le niveau de bruit), en réduisant les performances de nettoyage et de séchage.

Un pré-rinçage manuel des éléments de vaisselle provoque une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.

### E. Hygiène.

Pour éviter les odeurs et les dépôts qui pourraient s'accumuler dans le lave-vaisselle, lancer un programme à haute température au moins une fois par mois. Utilisez une cuillère à café de détergent et lancer le programme sans vaisselle pour nettoyer l'appareil.

# IV. Nettoyage et dépannage.

Figures page 7.

## 1. Nettoyage et entretien.

### A. Nettoyer l'ensemble filtre.

Nettoyez régulièrement l'ensemble filtre pour éviter qu'il ne se bouche et pour permettre aux eaux usées de bien s'éliminer.

L'utilisation du lave-vaisselle avec des filtres obstrués ou des objets étrangers à l'intérieur du système de filtration ou des bras de pulvérisation peut provoquer un dysfonctionnement de l'unité provoquant une perte de performances, un fonctionnement bruyant ou une utilisation supérieure des ressources.

L'ensemble filtre comprend trois filtres qui séparent les résidus de nourriture de l'eau de lavage pour ensuite faire circuler l'eau.

N'utilisez pas le lave-vaisselle sans les filtres ou si un filtre est mal ajusté.

Au moins une fois par mois ou tous les 30 cycles, vérifiez l'assemblage du filtre et, si nécessaire, nettoyez-le minutieusement sous l'eau courante, en utilisant une brosse non-métallique et en suivant les instructions ci-dessous :

- tournez le filtre cylindrique "A" dans le sens antihoraire et retirez-le (Figure 1),

- enlevez le panier du filtre, "B", en appliquant une légère pression sur les volets latéraux (Figure 2),

- retirez la plaque du filtre en acier inoxydable "C" (Figure 3),

- si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la porcelaine, des os, des pépins de fruits, etc), enlevez-les minutieusement,

- inspecter la cavité et enlever les résidus de nourriture.

Ne jamais enlever la protection de la pompe du cycle de lavage (détails en couleur noir) (Figure 4).

Après avoir nettoyé les filtres, assemblez de nouveau l'ensemble filtre et remettez-le en place correctement ; c'est très important pour que le lave-vaisselle garde son efficacité.

### B. Nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau.

Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, laissez l'eau couler pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impureté ou de saleté avant de les brancher. Si vous n'effectuez pas cette opération, l'arrivée d'eau pourrait se boucher et endommager le lave-vaisselle.

### C. Nettoyer les bras d'aspersion.

À l'occasion, des résidus de nourriture s'incrustent dans les bras d'aspersion et bloquent les trous utilisés pour asperger de l'eau. Il est donc conseillé de vérifier les bras de temps en temps et de les nettoyer avec une petite brosse non métallique.

Pour enlever le bras d'aspersion supérieur, tournez l'anneau de verrouillage en plastique dans le sens antihoraire. Le bras d'aspersion supérieur doit être replacé de façon que le côté avec le plus grand nombre de trous soit placé vers le haut.

Le bras d'aspersion inférieur peut être enlevé en le tirant vers le haut.

### D. Système adoucisseur d'eau.

L'adoucisseur d'eau réduit automatiquement la dureté de l'eau, en empêchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant également à une meilleure performance de nettoyage.

Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le bac de sel lorsqu'il est vide.

La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau, la régénération a lieu une fois tous les 6, cycles Éco, avec un niveau de dureté de l'eau réglé à 3.

Le processus de régénération débute lors du rinçage final et se termine en phase de séchage avant la fin du cycle.

- Une régénération simple consomme environ 3,5 Litres d'eau.

- Prend jusqu'à 5 minutes supplémentaires pour le cycle.

- Consomme moins de 0,005 kWh d'énergie.

## 2. Dépannage.

Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le problème peut être résolu en suivant la liste ci-après. Pour d'autres erreurs ou problèmes, contactez le Service Après-vente agréé dont les coordonnées peuvent être trouvées dans le livret de garantie.

Le fabricant assure la disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans après la date de production de cet appareil.

#### Problème : l'indicateur de sel est allumé.

- Cause possible : le réservoir de sel est vide. (Après le remplissage, il est possible que le voyant du niveau de sel régénérant ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs cycles de lavage).

- Solution : remplissez le réservoir de sel régénérant (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Remplir le réservoir de sel"). Réglez la dureté de l'eau, reportez-vous au tableau de dureté de l'eau.

#### Problème : le voyant de liquide de rinçage est allumé.

- Cause possible : le distributeur de liquide de rinçage est vide. (Après le remplissage, il est possible que le voyant du niveau de liquide de rinçage ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs cycles de lavage).

- Solution : remplissez le distributeur de liquide de rinçage (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Remplir le distributeur de liquide de rinçage").

#### Problème : le lave-vaisselle ou les commandes ne fonctionnent pas.

- Cause possible : l'appareil n'est pas bien branché.

- Solution : insérez la fiche dans la prise de courant.

- Cause possible : panne de courant.

- Solution : pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle ne redémarrera pas automatiquement lors du retour de l'alimentation électrique. Ouvrez la porte du lave-vaisselle, appuyez sur le bouton Départ/Pause, et fermez la porte dans les 4 secondes.

- Cause possible : la porte du lave-vaisselle n'est pas fermée. Broche, Auto Door, non entrée.

- Solution : poussez vigoureusement la porte pour entendre le "clic".

- Cause possible : le cycle est interrompu par une ouverture de la porte supérieure à 4 secondes.

- Solution : appuyez sur Départ/Pause et fermez la porte dans les 4 secondes.

- Cause possible : les commandes ne fonctionnent pas. L'afficheur indique, 9 ou 12 et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Solution : éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, rallumez-le environ une minute après, et recommencez le programme. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant 1 minute, puis rebranchez-le.

#### Problème : le lave-vaisselle ne se vidange pas. L'afficheur indique 3 et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : le cycle de lavage n'est pas encore terminé.

- Solution : attendez que le cycle se termine.

- Cause possible : le tuyau de vidange est plié.

- Solution : assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié (voir Consignes d'installation).

- Cause possible : le conduit de vidange de l'évier est bouché.

- Solution : nettoyez le conduit de vidange de l'évier.

- Cause possible : le filtre est bouché par des résidus de nourriture.

- Solution : nettoyez le filtre (voir Nettoyage de l'ensemble filtre).

#### Problème : le lave-vaisselle fait beaucoup de bruit.

- Cause possible : la vaisselle s'entrechoque.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent). Relancez le cycle en cours en éteignant le lave-vaisselle, puis en le rallumant, sélectionnez un nouveau programme, appuyez sur Départ/Pause et fermez la porte dans les 4 secondes. Merci de ne pas ajouter de détergent.

#### Problème : la vaisselle n'est pas propre.

- Cause possible : la vaisselle n'est pas bien placée.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : les bras d'aspersion ne bougent pas librement, ils sont gênés par la vaisselle.

- Solution : replacez la vaisselle (voir Chargement des paniers).

- Cause possible : le cycle de lavage est trop délicat.

- Solution : sélectionnez le cycle de lavage approprié (voir Tableau des programmes).

- Cause possible : il y a une trop grande quantité de mousse.

- Solution : le détergent a été mal mesuré ou il n'est pas adéquat pour les lave-vaisselles (voir Remplir le distributeur de détergent).

- Cause possible : le bouchon du compartiment de liquide de rinçage n'est pas bien fermé.

- Solution : assurez-vous que le bouchon du distributeur de liquide de rinçage est fermé.

- Cause possible : le filtre est sale ou bouché.

- Solution : nettoyez l'ensemble de filtre (voir Nettoyage et entretien).

- Cause possible : il n'y a pas de sel.

- Solution : remplir le réservoir de sel (voir Remplir le réservoir de sel).

#### Problème : l'eau n'arrive pas au lave-vaisselle. L'afficheur indique H6 et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : l'alimentation d'eau est vide ou le robinet est fermé.

- Solution : assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le circuit d'alimentation ou que le robinet est ouvert.

- Cause possible : le tuyau d'arrivée est plié.

- Solution : assurez-vous que le tuyau d'entrée n'est pas plié (voir Installation) reprogrammez le lave-vaisselle et relancez-le.

- Cause possible : le tamis dans le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué ; il est nécessaire de le nettoyer.

- Solution : après avoir complété la vérification et le nettoyage, éteignez et rallumez le lave-vaisselle et redémarrez le programme.

#### Problème : le lave-vaisselle termine le cycle prématurément. L'afficheur indique 15, et le voyant Marche/Arrêt clignote rapidement.

- Cause possible : le tuyau de vidange est positionné trop bas ou se vide dans le système d'évacuation domestique.

- Solution : vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange est placée à la hauteur correcte (voir Installation). Vérifiez la vidange dans le système d'évacuation domestique, installez une vanne d'admission d'air si nécessaire.

- Cause possible : de l'air est présent dans l'alimentation en eau.

- Solution : vérifiez si l'alimentation en eau présente des fuites ou d'autres problèmes laissant entrer de l'air.

#### Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité, le Manuel de l'utilisateur, la Fiche Produit et les données énergétiques en :

- visitant notre site Internet https://docs.indesit.eu/,

- utilisant un QR Code (page 8 du mode d'emploi original),

- en variante, contactez notre Service Après-vente (le numéro de téléphone se trouve dans le livret de garantie),

- lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de votre produit.

# V. Accès au service Consommateurs.

Whirlpool France SAS. Siège social : 11 cours Valmy, 92800 Puteaux. SAS au capital de 79 903 708 €. RCS Nanterre B 325 041 481. indesit.fr

Ce service Indesit vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.