INDESIT.

Table de cuisson vitrocéramique RI860C.

Mode d'emploi adapté de décembre 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Zones de cuisson.

La table de cuisson est constituée d'une plaque vitrocéramique rectangulaire sur laquelle se trouvent 4 foyers radiants répartis de la façon suivante :

- foyer arrière gauche : 1 700 W, 180 mm de diamètre,

- foyer arrière droit : 1 200 W, 145 mm de diamètre,

- foyer avant gauche : 1 200 W, 145 mm de diamètre,

- foyer avant droit : 1 700 W, 180 mm de diamètre.

## 2. Bandeau de commandes.

Dans la partie avant droite de la table de cuisson se trouvent 4 manettes permettant de régler le niveau de puissance des zones de cuisson, du fond vers l'avant :

- bouton de commande du foyer arrière droit,

- bouton de commande du foyer arrière gauche,

- bouton de commande du foyer avant gauche,

- bouton de commande du foyer avant droit.

Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position désirée. Les niveaux de puissance possibles sont :

- repère en position 21 heures : niveau 0 (arrêt),

- repère en position 22 heures 45 : niveau 6,

- repère en position 12 heures 30 : niveau 5,

- repère en position 14 heures 15 : niveau 4,

- repère en position 16 heures : niveau 3,

- repère en position 17 heures 45 : niveau 2,

- repère en position 19 heures 30 : niveau 1.

Pour couper la table de cuisson, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".

# II. Installation et utilisation de l'appareil.

## 1. Installation.

Voir schémas page 3.

- La table de cuisson doit être encastrée dans un plan de travail de 20 à 50 mm de profondeur.

- Rien ne doit encombrer l'espace entre la table de cuisson et le four (traverses, supports, etc.).

- La distance entre la partie inférieure de la table de cuisson vitrocéramique et le meuble ou le panneau de séparation doit être d'au moins 20 mm.

- Si la table de cuisson doit être installée à côté d'un meuble de cuisine, laissez un espace d'au moins 100 mm entre le rebord de la table et le côté du meuble.

- Pour des dimensions et une installation encastrées, consultez la photographie dans le présent paragraphe.

- Une distance minimale doit être maintenue entre la table de cuisson et la hotte au-dessus d'elle. Consultez le manuel de l'utilisateur de la hotte pour plus d'informations.

- Après avoir nettoyé la surface de la table de cuisson, installez le joint fourni autour de celle-ci (sauf s'il est déjà installé).

- N'installez pas la table de cuisson à côté d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, afin d'éviter que les circuits électriques ne soient endommagés par la vapeur ou la moisissure.

- Si un four est installé sous la table de cuisson, assurez-vous qu'il est équipé d'un système de refroidissement. Si la température des circuits électroniques dépasse la température maximale autorisée, la table de cuisson s'éteindra automatiquement ; dans ce cas, laissez refroidir les circuits électriques pendant quelques minutes avant de rallumer la table de cuisson.

- Attention : si la table de cuisson doit être installée sur une surface autre qu'une surface en bois (marbre, plastique, céramique, pierre, etc.), rappelez-vous de demander les plaques de fixation auprès de votre Service Après-vente (figure 2), code 4819 404 78697.

#### Mise en place de la table de cuisson.

Important : retirez le film protecteur avant d'installer la plaque.

Assurez-vous que l'ouverture du plan de travail a été découpée selon les dimensions du plan, en faisant attention à la plage de tolérances. La plaque ne doit pas être forcée dans le plan de travail. Toute pression pourrait provoquer une fissure de la plaque vitrocéramique (même ultérieurement) !

Si le plan de travail est en bois, utilisez les pinces et vis fournies avec l'appareil. Fixez les pinces à ressort (A) (figure 1) à l'aide des vis fournies (B) (figure 1) comme illustré, en faisant attention aux distances indiquées. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.

Si le dessus du comptoir est en marbre, en plastique, en céramique, en pierre naturelle, etc., fixez la table de cuisson au moyen des supports spéciaux (C) (figure 2). Insérez la table de cuisson dans le plan de travail (figure 1). Positionnez les 4 supports (C) en tenant compte de l'épaisseur du comptoir, comme indiqué dans la figure 2. Serrez les 4 vis (D) dans les positions (E) (figure 2).

## 2. Raccordement électrique.

Le branchement électrique doit être réalisé avant de brancher l'appareil au réseau d'alimentation.

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié qui connaît les réglementations actuelles relatives à la sécurité et à l'installation. En particulier, l'installation doit être réalisée conformément aux réglementations de la société locale de distribution d'électricité.

Assurez-vous que la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil correspond à celle de votre logement.

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi : utilisez uniquement des conducteurs (y compris le fil de terre) de section appropriée.

#### Connexion au bornier.

Pour le branchement électrique, utilisez un câble de type H05RR-F, comme indiqué ci-dessous.

Tension d'alimentation, Conducteurs nombre par section :

- 230V alternatif + mise à la terre, 3 x 2,5 mm2,

- 230V 3 alternatif + mise à la terre, 4 x 1,5 mm2,

- 400V 3N alternatif + mise à la terre, 5 x 1,5 mm2.

- 400V 2N alternatif + mise à la terre, 4 x 1,5 mm2.

L'appareil doit être raccordé au secteur à l'aide d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance de 3 mm au moins entre les contacts.

Important : le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour que la table de cuisson puisse être retirée du plan de travail et doit être positionné de façon à écarter toute possibilité de dommage ou de surchauffe causée par un contact avec la base de l'appareil.

Remarque : le fil de terre jaune-vert doit être branché à la borne portant le symbole de mise à la terre et doit être plus long que les autres fils.

Voir schéma page 4.

- Dénudez environ 70 mm de la gaine du cordon d'alimentation (G).

- Retirez environ 10 mm de la gaine des fils. Insérez le câble (G) à travers l'ouverture du couvercle (F).

- Enfilez ensuite le cordon d'alimentation dans le collier de serrage et connectez les fils au bornier comme indiqué dans le schéma imprimé sur le couvercle.

- Fixez le cordon d'alimentation (G) à l'aide du collier de câble.

- Replacez le couvercle de protection (F).

- Après avoir terminé les branchements électriques, introduisez la table de cuisson par le haut et accrochez-la aux ressorts de support, comme illustré sur l'image.

## 3. Première utilisation.

Avant toute utilisation :

- retirez les rubans adhésifs collés sur la table de cuisson,

- retirez les protections en carton et les pellicules de protection en plastique,

- contrôlez si la table de cuisson a été endommagée pendant le transport. En cas de doute, contactez le Service Après-vente.

## 4. Usage quotidien.

### A. Mise en marche/arrêt de la table de cuisson.

Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la puissance désirée.

Pour couper la table de cuisson, remettez le(s) bouton(s) sur la position "0".

### B. Important.

Pour éviter d'endommager la table de cuisson de manière permanente :

- n'utilisez pas de récipients dont les fonds ne sont pas plats,

- n'utilisez pas de récipients métalliques avec un fond émaillé,

- ne placez pas de récipients ou de casseroles chaudes sur le panneau de commande.

### C. Accessoire.

Protection enfant AMH 122 : vous pouvez obtenir cet accessoire auprès du Service Après-vente, sous la référence numéro 4819 310 18436 ou de votre revendeur sous la référence 017124.

# III. Caractéristiques techniques.

Une table vitrocéramique dotée de 4 foyers et d'un contrôle par manettes.

## 1. Caractéristiques principales.

- Référence : RI860C.

- 12NC : F104275.

- Code EAN : 8050147042755.

- Groupe de produit : table de cuisson.

- Type de construction : encastrable.

- Type de commande : mécanique.

- Types de dispositifs de réglage et d'alarme : -.

- Nombre de brûleurs : 0.

- Nombre de foyers électriques : 4.

- Nombre de plaques électriques : 0.

- Nombre de plaques radiantes : 4.

- Nombre de plaques halogènes : 0.

- Nombre de plaques à induction : 0.

- Nombre de zones de chauffe-plat électriques : 0.

- Emplacement du bandeau de commande : latérale.

- Matériau de base de la surface : céramique verre.

- Couleur principale du produit : noir.

- Puissance de raccordement : 5800.

- Puissance de raccordement au gaz : 0.

- Intensité : 25,8.

- Tension : 220-230.

- Fréquence : 50/60.

- Longueur du cordon électrique : 0.

- Type de prise : Non.

- Raccordement au gaz : N/A.

- Largeur du produit : 580.

- Hauteur du produit : 50.

- Profondeur du produit : 510.

- Hauteur minimale de la niche d'encastrement : 40.

- Largeur minimale de la niche d'encastrement : 560.

- Profondeur de la niche d'encastrement : 490.

- Poids net : 8.

- Programmes automatiques : non.

## 2. Caractéristiques techniques.

- Témoin de mise sous tension : oui.

- Témoin de fonctionnement des plaques : 1.

- Type de régulation : radiant.

- Type de couvercle : sans.

- Témoin de chaleur résiduelle : sans.

- Interrupteur Marche/Arrêt : non.

- Dispositif de sécurité : -.

- Minuterie : non.

## 3. Performances.

- Type d'énergie : électricité.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Important. À lire et à respecter.

## 1. Consignes de sécurité.

Télécharger le manuel d'instructions complet sur docs.indesit.eu ou appeler le numéro de téléphone indiqué sur le livret de garantie.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

Les enfants en bas âge (0 à 3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3 à 8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Avertissement. L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température élevée lors de l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les résistances chauffantes. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être sous surveillance constante.

Avertissement. Ne pas utiliser la table de cuisson si la surface est cassée ou fissurée, risque de choc électrique.

Avertissement. Risque d'incendie : ne rangez aucun objet sur les surfaces de cuisson.

Mise en garde. La cuisson doit être supervisée. Une cuisson de courte durée doit être supervisée en tout temps.

Avertissement. Une cuisson sans surveillance sur une table de cuisson contenant de la graisse ou de l'huile peut s'avérer dangereuse, risque d'incendie.

Ne tentez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau : au contraire, éteignez l'appareil, puis couvrez la flamme, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

N'utilisez pas la table de cuisson comme surface de travail ou support. Gardez les vêtements et autres matières inflammables loin de l'appareil jusqu'à ce que toutes les composantes soient complètement refroidies, un incendie pourrait se déclarer.

## 2. Usage autorisé.

Mise en garde. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires.

Aucune autre utilisation n'est autorisée (par exemple pour chauffer des pièces).

Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

## 3. Installation.

Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil, risque de blessure.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil, vous risquez de vous couper.

L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service Après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation, vous pourriez vous électrocuter.

Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil, risque d'incendie ou de choc électrique.

Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

Découpez le contour du meuble avant d'y insérer l'appareil, et enlevez soigneusement tous les copeaux et la sciure de bois.

Si l'appareil n'est pas installé au-dessus d'un four, un panneau séparateur (non compris) doit être installé dans le compartiment sous l'appareil.

## 4. Alimentation électrique.

Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un câble identique par le fabricant, un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée, vous pourriez vous électrocuter.

## 5. Nettoyage et entretien.

Avertissement. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez de l'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien ; n'utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur, risque de choc électrique.

N'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou corrosifs, de produits chlorés ou de tampons à récurer.

## 6. Mise au rebut des matériaux d'emballage.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage "Anneau de Möbius".

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

## 7. Mise au rebut des appareils électroménagers.

Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables.

Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil porte le symbole conformément à la Directive européenne 2012/19/UE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques

(DEEE).

En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Le symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

## 8. Conseils relatifs à l'économie d'énergie.

Tirez le meilleur de la chaleur résiduelle de votre plaque de cuisson en l'éteignant quelques minutes avant de terminer la cuisson.

La base de votre casserole ou de votre poêle couvre totalement la plaque chaude ; un récipient plus petit que la plaque chaude provoquera un gaspillage d'énergie.

Couvrez vos casseroles et poêles avec des couvercles parfaitement ajustés et utilisez le moins d'eau possible. La cuisson à découvert augmentera considérablement la consommation d'énergie.

Utilisez uniquement des casseroles et poêles à fond plat.

## 9. Déclaration de conformité.

Cet appareil respecte les exigences d'écoconception du règlement européen numéro66/2014, conformément à la norme européenne EN 60350 ‑ 2.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage et entretien.

Attention : débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.

- N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons à récurer car ils peuvent endommager le verre.

- Après chaque utilisation, laissez refroidir la table de cuisson et nettoyez-la de façon à éliminer les résidus d'aliments incrustés et les taches.

- Le sucre et les aliments très sucrés peuvent abîmer la table de cuisson et doivent être éliminés immédiatement.

- Le sel, le sucre et le sable peuvent rayer la surface en verre.

- Utilisez un chiffon doux, un essuie-tout, ou un nettoyant pour cuisinière pour nettoyer la table de cuisson (suivez les consignes du fabricant).

- Des déversements de liquide dans les zones de cuisson peuvent provoquer le déplacement ou la vibration des casseroles.

- Après le nettoyage de la table de cuisson, séchez-la soigneusement.

## 2. Guide de dépannage.

En cas de mauvais fonctionnement de la table de cuisson, avant de contacter le Service Après-vente, consultez le chapitre "Guide de dépannage" afin d'identifier le problème.

#### La table de cuisson ne fonctionne pas.

- Il convient de lire et de suivre les instructions indiquées dans la section "Usage quotidien".

- Contrôlez que l'alimentation électrique n'a pas été coupée.

- Éteignez puis rallumez la table de cuisson pour vous assurer que le problème a été résolu.

- Assurez-vous que le bouton ne se trouve pas dans la position "0". Placez l'interrupteur multipolaire sur la position "Éteint" pendant quelques minutes, puis placez-le de nouveau sur la position "Allumé".

#### La table de cuisson ne s'éteint pas.

- Débranchez immédiatement l'appareil.

Si le problème persiste après ces vérifications, contactez votre Service Après-vente le plus proche.

# VI. Accès au service Consommateurs.

#### Service Après-vente.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur indesit.com/register.

Avant d'appeler le Service Après-vente :

- vérifiez en premier lieu si vous pouvez remédier au problème à l'aide des suggestions de la section "Guide de dépannage",

- éteignez puis rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste toujours après les vérifications précédentes, contacter le Service Après-vente le plus près.

Pour obtenir du support, appeler le numéro disponible dans le livret de garantie ou suivez les consignes sur le site Web indesit.com.

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser :

- une brève description du problème,

- le type et le modèle exact de l'appareil,

- le numéro de série (le numéro après le mot "Service" sur la plaque signalétique située sur la face inférieure de la table de cuisson). Le numéro de série est également disponible dans le livret de garantie.

- votre adresse complète,

- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont nécessaires, contactez un Service Après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

Ce service Indesit vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet :handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.