LG.

Lave-vaisselle DF425HSS.

Mode d'emploi adapté de janvier 2021.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Programmes et utilisation.

2.1. Aperçu du fonctionnement.

2.2. Avant utilisation.

2.3. Utilisation du panneau de commande.

2.4. Cycles de lavage.

2.5. Chargement du lave-vaisselle.

2.6. Ajout des agents de nettoyage.

2.7. Remplissage.

2.8. Conseils pratiques.

2.9. Application LG ThinQ.

3. Caractéristiques techniques.

3.1. Caractéristiques.

3.2. Fiche produit.

4. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

4.1. Consignes de sécurité.

4.2. Installation.

4.3. Prendre soin de l'environnement.

5. Maintenance et entretien.

5.1. Nettoyage et entretien.

5.2. Dépannage.

6. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

#### Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

#### Face avant.

On y trouve, de haut en bas :

• la porte de l'appareil comportant le panneau de commande sur sa tranche supérieure, la poignée de porte et le couvercle avant. La porte s'ouvre en basculant vers vous jusqu'à la position horizontale.

• le couvercle inférieur.

#### • Le panneau de commande.

Il est décrit de gauche à droite et de haut en bas :

• le logo Smart Diagnosis,

• le bouton Marche/Arrêt,

• le bouton Auto,

• le bouton Intensif (programme vapeur). En maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous activez le cycle Auto-nettoyage.

• le bouton Délicat (programme vapeur),

• le bouton Refresh (programme vapeur),

• le bouton Éco. En maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous activez le cycle Rinçage.

• le bouton Turbo. En maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous activez le cycle Express.

• le bouton Programme téléchargé,

• l'icône du produit de rinçage,

• l'icône de nettoyage de la machine,

• l'affichage numérique,

• l'icône Wifi,

• l'icône de remplissage du sel,

• le bouton Multi-jet (option économique).

• le bouton Demi-charge (option économique). En maintenant les boutons Demi-charge et Économies d'Énergie enfoncés simultanément pendant 3 secondes, vous activez ou désactivez le Verrouillage des Commandes.

• le bouton Économies d'Énergie (option économique),

• le bouton Vapeur (option performante+),

• le bouton Température Élevée (option performante+),

• le bouton Séchage Intensif (option performante+),

• le bouton Départ Différé. En maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous vous connectez au réseau Wifi,

• le bouton Départ. En maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous activez la fonction d'annulation,

• le logo SmartThinQ.

Au-dessus de chaque bouton se trouve le voyant associé.

Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être activées en appuyant 3 secondes sur certains boutons.

Voir section Utilisation du panneau de commande.

#### La contreporte.

Lorsque la porte est ouverte, on y trouve :

• au centre de la partie supérieure, le distributeur de détergent et de produit de rinçage,

• dans la partie inférieure, la buse de vapeur.

#### La cuve.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

• l'hélice de lavage supérieure,

• le panier à couverts (cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement),

• le panier supérieur,

• le bras gicleur supérieur,

• le panier à couverts (cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement),

• le panier inférieur,

• le bras gicleur inférieur,

• le couvercle du réservoir de sel,

• le système de filtration.

#### Face arrière.

On y trouve :

• le tuyau de vidange,

• le tuyau d'approvisionnement en eau,

• le cordon d'alimentation.

#### Face inférieure.

On y trouve 4 pieds réglables, un à chaque coin.

#### Accessoires.

• Entonnoir,

• bande anti-bruit. Des bandes anti-bruit sont fournies : Inférieure, 1, E A, Avant, 1, E A, Latérale, 2, E A,

• couvercle en feutre,

• ruban de protection contre l'humidité (ruban en aluminium).

# 2. Programmes et utilisation.

Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

## 2.1. Aperçu du fonctionnement.

Utilisation de l'appareil.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'unité s'allume. Vérifiez les indicateurs.

Contrôlez s'il y a suffisamment de produit de rinçage et de sel pour lave-vaisselle dans l'appareil. Faites l'appoint du produit de rinçage et du sel, si les icônes correspondantes s'allument (icône de remplissage du sel et icône de remplissage du produit de rinçage). Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Remplissage.

Ouvrez la porte et contrôlez les filtres. Nettoyez toujours le filtre soit après ou avant un lavage pour qu'il n'altère pas les résultats de lavage.

Assurez-vous que les bras gicleurs tournent librement sans entrave. Assurez-vous que les bras gicleurs supérieurs et les bras gicleurs inférieurs tournent bien. Retirez le bras gicleur et nettoyez-le s'il ne tourne pas.

#### Charger la vaisselle dans le panier :

• assurez-vous qu'aucun plat ni ustensile ne se retrouve dans la trajectoire des bras gicleurs,

• ne superposez pas la vaisselle.

Ajoutez la quantité adéquate de détergent en poudre dans le distributeur. Si vous utilisez des pastilles, déposez-les directement sur la base de la cuve, ou sur la partie inférieure de la porte interne.

Régler et lancer le programme. Le programme démarre automatiquement dans 4 secondes après avoir sélectionné un réglage.

#### Avertissement !

Ne chargez pas d'articles dans le panier supérieur lorsque vous avez retiré le panier inférieur pour le charger. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures puisque l'appareil pourra être déséquilibré et peut basculer.

Poussez le panier supérieur jusqu'à la butée.

Videz d'abord le panier inférieur et ensuite le panier supérieur afin d'éviter que des gouttelettes d'eau tombent du panier supérieur sur la vaisselle disposée dans le panier inférieur.

N'ouvrez pas la porte quand l'appareil est en marche ou juste après la fin du cycle de lavage, car la vapeur pourrait provoquer des brûlures dès l'ouverture de la porte.

#### Remarques.

N'utilisez jamais le détergent pour lave-vaisselle liquide dans l'appareil.

Il n'est pas recommandé de rincer la vaisselle manuellement avant de mettre le lave-vaisselle en marche, car cela augmente la consommation d'énergie et d'eau.

Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme en général moins d'énergie et d'eau durant la phase d'utilisation que le lavage de la vaisselle à la main lorsque vous utilisez le lave-vaisselle domestique conformément aux instructions du fabricant.

## 2.2. Avant utilisation.

Ce modèle est équipé d'un adoucisseur d'eau servant à adoucir l'eau dure.

#### Remarques.

L'appareil peut être utilisé sans le sel pour lave-vaisselle s'il n'est pas nécessaire, toutefois, le degré de dureté doit être réglé sur H0 pour que l'icône ne reste pas allumée.

Afin d'obtenir des résultats de rinçage satisfaisants, l'appareil nécessite de l'eau douce, contenant peu ou pas de calcaire, autrement des tâches d'eau vont se former sur la vaisselle et à l'intérieur de l'appareil.

Si le robinet d'eau dépasse un certain degré de dureté, l'eau doit être adoucie ou décalcifiée. Ce traitement est réalisé en ajoutant du sel pour lave-vaisselle dans l'adoucisseur d'eau à l'intérieur de l'appareil. La quantité nécessaire de sel est fonction du niveau de dureté de l'eau du robinet.

2.21. Vérification du degré de dureté de l'eau.

Méthode numéro 1 :

• vérifiez la dureté de l'eau dans votre région. La compagnie de distribution d'eau peut vous aider à l'obtenir,

• réglez le niveau du système d'adoucissement de l'appareil en fonction du degré de dureté de l'eau.

#### Méthode numéro 2 :

• vous pouvez vérifier la dureté de l'eau en utilisant les bandelettes-test incluses dans le produit,

• plongez toutes les zones de réaction de la bandelette-test pendant environ une seconde. Ne le faites pas sous l'eau courante,

• secouez pour en éliminer l'excédent de liquide sur la bandelette et patientez pendant 1 minute,

• vérifiez la couleur de la dureté de l'eau sur la bandelette. Consultez l'emballage.

### 2.22. Réglage du système d'adoucissement de l'eau.

Pour obtenir des résultats de lavage efficaces, ajustez le réglage correspondant au niveau de dureté de l'eau utilisée dans l'approvisionnement en eau.

L'adoucisseur d'eau possède 5 niveaux de réglage, et l'appareil est programmé à l'usine pour un niveau de dureté de l'eau de H2.

#### Vous pouvez vérifier la valeur de réglage par défaut et la régler dans les étapes suivantes :

• appuyez simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Demi-charge. La valeur actuelle du réglage s'affiche,

• appuyez sur le bouton Départ Différé, puis définissez la valeur escomptée. La portée de la valeur de réglage est de H0 à H4,

• appuyez sur le bouton Départ pour enregistrer le réglage. L'appareil s'éteint après l'enregistrement de la valeur.

#### Remarques.

L'icône Remplissage du sel s'allume à l'écran si le système d'adoucissement ne contient pas de sel pour lave-vaisselle.

Si le réglage de dureté est défini sur H0, aucune icône ne s'allume malgré l'absence de sel.

### 2.23. Remplissage avec le sel pour lave-vaisselle.

Le distributeur de sel doit être rempli de sel avant de démarrer le programme de lavage. Si le sel est insuffisant, l'icône Remplissage du sel s'allume à l'écran, sauf si le niveau de dureté a été défini sur H0.

Attention !

#### Une fois que vous avez rempli le sel pour lave-vaisselle, vous devez lancer immédiatement le cycle Rinçage pour éliminer le sel et l'eau salée autour de la cuve interne pour empêcher la corrosion.

• Retirez le panier inférieur et enlevez le couvercle du distributeur de sel situé sur le côté gauche des filtres,

• avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est nécessaire de verser 1 kg de sel pour lave-vaisselle et 1 litre d'eau au même moment si vous avez l'intention d'utiliser le système d'adoucissement d'eau. Pendant le remplissage du sel, utilisez un entonnoir. Consultez la section "Avant utilisation",

• remontez le couvercle fermement,

• lancez le cycle Rinçage sans vaisselle.

#### Cycle de remplissage du sel (1 kg pour chaque charge) :

• niveau de dureté : H1, cycles : 130,

• niveau de dureté : H2, cycles : 50,

• niveau de dureté : H3, cycles : 20,

• niveau de dureté : H4, cycles : 10.

Le tableau décrit les informations du programme Auto.

Le cycle peut varier sur la quantité de l'appoint de sel.

#### Attention !

Ne versez pas de détergent dans le distributeur de sel, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Essuyez le sel répandu autour du couvercle du distributeur de sel. La solution saline qui s'écoule peut provoquer la corrosion dans la cuve et sur la charge du lave-vaisselle.

Fermez hermétiquement le couvercle en l'alignant horizontalement et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le couvercle n'est pas bien serré, la solution saline peut s'écouler du distributeur de sel dans la cuve et causer la corrosion.

Après avoir fait l'appoint du sel pour lave-vaisselle, lancez un programme de lavage sans vaisselle, tout le sel répandu dans l'appareil peut causer la rouille ou des dommages sur l'appareil si vous ne le nettoyez pas.

Remarque : le sel peut être acheté auprès des distributeurs.

### 2.24. Ajout du produit de rinçage.

L'indicateur du Produit de rinçage s'affiche à l'écran lorsque du sel supplémentaire est nécessaire.

#### L'utilisation du produit de rinçage est recommandée pour empêcher les traces d'eau sur la vaisselle et améliorer les résultats de séchage.

• Ouvrez le couvercle du distributeur de produit de rinçage en soulevant le rabat,

• remplissez le produit de rinçage liquide jusqu'au niveau maximum. Versez le produit de rinçage dans le distributeur lorsque vous faites l'appoint, ou les bulles d'air peuvent entraîner de mauvais résultats de séchage,

• fermez le couvercle pour verrouiller le distributeur. Le produit de rinçage est distribué automatiquement pendant le cycle de rinçage final.

#### Attention !

Essuyez le produit de rinçage répandu pour éviter la formation de mousse.

#### Remarques.

Utilisez uniquement le produit de rinçage liquide dans l'appareil.

Ne remplissez pas excessivement le distributeur de produit de rinçage.

Un surplus ou un manque de produit de rinçage peut altérer les résultats de séchage.

Si le produit de rinçage s'écoule du distributeur, nettoyez-le. Sinon, une grande quantité de mousse peut se former et causer des taches sur le lave-vaisselle.

### 2.25. Réglage du niveau du produit de rinçage.

Le distributeur comporte cinq niveaux de réglage.

#### Le programme par défaut est le niveau 2 du produit de rinçage. Vous pouvez le vérifier ou le modifier à l'aide des boutons du panneau de commande.

• Assurez-vous que l'appareil est éteint,

• appuyez simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Multi-jet pour vérifier le réglage actuel,

• appuyez sur Départ Différé pour modifier le réglage du distributeur de produit de rinçage. Chaque pression sur le bouton modifie le réglage d'un échelon de L0 (éteint) à L4,

• une fois que le réglage du distributeur de produit de rinçage désiré est sélectionné, appuyez sur Départ pour enregistrer,

• l'appareil s'éteint après l'enregistrement de la valeur.

#### Attention !

Si le couvercle du distributeur de produit de rinçage n'est pas fermé correctement, une grande quantité de produit de rinçage va se déverser dans la cuve et réduire la capacité de lavage.

#### Remarques.

L'icône Appoint du produit de rinçage s'affiche lorsque le produit de rinçage supplémentaire est nécessaire.

Si vous remarquez des points opaques, des marques ou des traces d'eau sur les articles de verrerie après le lavage, augmentez le niveau de réglage.

Le réglage de la commande à un niveau élevé provoque la formation de mousse, ce qui entraînera de mauvais résultats de lavage.

Si le verre est maculé ou la mousse recouvre le fond de l'appareil, réduisez le réglage du niveau.

Le réglage de la commande du produit de rinçage trop bas peut causer des traces et des rayures sur la vaisselle et de mauvais résultats de séchage.

## 2.3. Utilisation du panneau de commande.

#### Marche/Arrêt.

• Appuyez sur bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche et à l'arrêt,

• à la fin du cycle, l'alimentation est coupée automatiquement pour garantir la sécurité et réaliser des économies,

• en cas de surtension de courant, de panne de courant ou d'interruption de toute sorte, l'alimentation est coupée automatiquement pour garantir votre sécurité,

• lorsque l'alimentation est rétablie, l'appareil se met en marche automatiquement et reprend le cycle.

#### Affichage.

Affichage numérique :

• l'affichage numérique sur le panneau de commande affiche la durée de cycle estimée. Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, l'écran affiche la durée totale estimée pour compléter ces sélections. Pendant l'opération, l'écran affiche le temps de fonctionnement restant estimé,

• le temps estimé affiché à l'écran ne comprend pas les délais du chauffage de l'eau, etc.

• si l'option Départ Différé est sélectionnée, l'écran affiche le délai en heures,

• la durée de cycle Auto peut varier en fonction du niveau de saleté sur votre charge.

Icône du produit de rinçage : cette icône clignote lorsque le niveau du produit de rinçage est bas. Le voyant LED s'éteint automatiquement lorsque le produit de rinçage est rechargé ou le niveau est réglé sur 0.

#### Icône de nettoyage de la machine :

• cette icône clignote tous les 30 cycles,

• pour activer ou désactiver l'icône, appuyez sur le bouton Délicat pendant 3 secondes.

Icône Wifi : lorsque l'appareil est connecté à Internet via un réseau Wifi domestique, cette icône s'allume.

Icône de remplissage du sel : cette icône clignote lorsque le niveau du produit de sel est bas. Le voyant LED s'éteint automatiquement lorsque le sel est rechargé.

#### Marche/Arrêt de la sonnerie.

Pour activer ou désactiver les sons des boutons, appuyez simultanément sur les boutons Multi-jet et Économies d'Énergie et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Le son d'alerte d'erreur ne peut pas être désactivé.

#### Annuler.

La pompe de vidange active et le cycle annule. Une fois la vidange de l'appareil terminée, l'alimentation électrique se coupe.

Appuyez et maintenez le bouton Départ pendant 3 secondes pour activer la fonction d'annulation.

#### Départ.

Pour mettre l'appareil en marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ.

Si vous n'appuyez pas sur le bouton Départ dans les 4 minutes pour démarrer le cycle, l'alimentation électrique se coupe automatiquement.

## 2.4. Cycles de lavage.

### 2.41. Description des cycles.

#### Auto.

Ce cycle détecte la quantité de salissures et la clarté de l'eau, et optimise le lavage pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage. La durée de lavage peut varier en fonction du niveau de saleté.

#### Intensif.

Ce cycle est réservé à la vaisselle très sale et avec des salissures durcies. Ce cycle prend par défaut l'intensité de pulvérisation maximale et l'utilise pour laver la vaisselle très sale.

#### Délicat.

Utilisez ce cycle pour nettoyer les articles délicats tels que la porcelaine fine et la verrerie.

#### Refresh.

Ce cycle rafraîchit et réchauffe la vaisselle qui n'a pas été utilisée pendant une longue période.

N'utilisez pas de détergent lorsque vous utilisez ce cycle.

#### Éco.

Il garantit une utilisation la plus efficace de l'énergie et de l'eau pour obtenir de meilleurs résultats de lavage et de séchage sur une charge normalement sale puisque l'appareil utilise très peu d'énergie.

#### Turbo.

Ce cycle permet de nettoyer la vaisselle légèrement salie en consommant un peu plus d'énergie et d'eau.

Séchage Intensif est réglé comme la valeur par défaut. Si vous ne souhaitez pas sécher la vaisselle après le lavage, désactivez l'option Séchage Intensif. Si la vaisselle n'est pas séchée, cela va réduire le temps de cycle.

#### Programme téléchargé.

Utilisez un cycle dédié téléchargeable via Wifi ou NFC (en fonction du modèle).

Remarque : seul le code du cycle en cours de téléchargement s'affiche sur l'appareil. Consultez l'application du smartphone pour obtenir les codes, les noms des cycles, et plus d'informations sur les cycles disponibles. Cycle par défaut : P1. Casseroles et poêles.

#### Autonettoyage.

Ce cycle est destiné au nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Utilisez ce cycle sans mettre la vaisselle à l'intérieur de l'appareil. Il élimine les salissures résiduelles, les odeurs, les taches blanches, le calcaire et d'autres saletés. Ajoutez de l'acide citrique ou un autre agent de nettoyage pour obtenir des résultats efficaces.

Appuyez et maintenez le bouton Intensif enfoncé pendant 3 secondes pour activer ce cycle.

#### Rinçage.

Ce cycle permet un rinçage rapide uniquement de la vaisselle qui ne sera pas lavée immédiatement. Ce cycle rince la vaisselle très sale pour ramollir les résidus séchés. Le rinçage de la vaisselle aide à empêcher les odeurs dans l'appareil.

Appuyez et maintenez le bouton Éco enfoncé pendant 3 secondes pour activer ce cycle.

#### Remarques :

• n'utilisez pas de détergent lorsque vous utilisez cette option,

• ce cycle ne permet pas le séchage.

#### Express.

Ce cycle nettoie rapidement la vaisselle légèrement sale.

Appuyez et maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant 3 secondes pour activer ce cycle.

#### Remarques :

• ce cycle ne permet pas le séchage. Sélectionnez l'option Séchage Intensif ou un autre cycle pour un meilleur séchage. Séchage Intensif s'ajoute à la durée du cycle globale,

• nous ne recommandons pas l'utilisation des tablettes de détergent dans le cycle Express. Si vous utilisez les tablettes de détergent, des résidus de détergent peuvent se déposer sur la vaisselle en raison des températures de rinçage relativement basses.

Pour obtenir plus d'informations sur les cycles, consultez la section "Guide des programmes" du mode d'emploi original.

### 2.42. Options et fonctions supplémentaires.

Sélectionnez le bouton du cycle désiré, puis les options de ce cycle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la section "Options disponibles" du mode d'emploi original.

#### Multi-jet.

Cette option règle automatiquement l'intensité de pulvérisation sur Faible pour le bras gicleur supérieur et sur Fort pour le bras gicleur inférieur.

Disposez la vaisselle très sale comme les plats et les bols dans le panier inférieur et la vaisselle peu sale comme les tasses et les petites assiettes dans le panier supérieur pour obtenir de meilleurs résultats.

#### Demi-charge.

Cette option lave vigoureusement en sélectionnant les paniers supérieur ou inférieur. Pour les petites charges, utilisez seulement le panier supérieur ou inférieur pour gagner de l'énergie et du temps. En appuyant sur le bouton Demi-charge, les réglages "Supérieur", "Inférieur" et l'annulation de cette option sont disponibles.

#### Économies d'Énergie.

Cette option économise l'énergie en réduisant les températures de lavage et de rinçage. Le temps de lavage augmente pour maintenir les résultats de lavage. N'utilisez pas ce cycle avec de la vaisselle très sale.

#### Vapeur.

Cette option ajoute de la vapeur pendant le cycle pour améliorer les résultats de lavage.

#### Température Élevée.

Augmente la température du principal lavage et du rinçage par chauffage pour améliorer le nettoyage.

Un son retentit pour vous avertir des températures résiduelles dans l'appareil. Attendez que l'appareil se refroidisse complètement avant d'ouvrir la porte.

#### Séchage Intensif.

Sélectionnez cette option pour obtenir de meilleurs résultats de séchage. Cette option ajoute le temps de séchage supplémentaire au cycle et augmente la température du rinçage par chauffage.

Lorsque le distributeur du produit de rinçage est vide, cette option est sélectionnée automatiquement.

#### Départ Différé.

Cette fonction retarde le démarrage d'un cycle sélectionné. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Départ Différé, le délai augmente d'une heure. Le délai peut être réglé de 1 à 12 heures, par incrément d'une heure.

Pour désactiver cette fonction, mettez l'appareil hors tension.

Pour modifier le cycle et l'option de cycle, ouvrez la porte, puis sélectionnez un autre cycle et une option de cycle. Le compte à rebours continue.

#### Verrouillage.

Cette fonctionnalité empêche la modification des réglages pendant un cycle. La sélection de cette fonction verrouille tous les boutons, sauf le bouton Marche/Arrêt, sur le panneau de commande. Cette fonction ne verrouille pas la porte.

Sur les modèles équipés d'écran externe, alors qu'un cycle est en cours, appuyez simultanément les boutons Demi-charge et Économies d'Énergie et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer ou désactiver cette fonction. Sur les modèles équipés d'écran dissimulé, ouvrez la porte pendant le fonctionnement et suivez la même instruction.

Lorsque cette fonction est activée, le code d'affichage "CL" s'affiche l'écran.

Pour démarrer un nouveau cycle, désactivez cette fonction.

Cette fonction peut être réglée à tout moment en mettant l'appareil sous tension.

#### Wifi.

Appuyez et maintenez le bouton Départ Différé pendant 3 secondes pour vous connecter au réseau. Consultez les sections "Application LG ThinQ" et "Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)" pour obtenir les informations détaillées sur cette fonction.

#### Séchage à ouverture automatique.

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme qui comprend le séchage afin d'améliorer les résultats de séchage.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simultanément et maintenez le bouton Économies d'Énergie et le bouton Température Élevée pendant 3 secondes.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le cycle Auto-nettoyage et Rinçage est sélectionné.

Lorsque vous sélectionnez Programme téléchargé, cette fonctionnalité peut fonctionner même si elle est désactivée, puisque le Programme téléchargé est conçu pour réaliser de meilleurs résultats dans un but précis quels que soient les réglages de l'appareil.

L'écran indique si cette fonctionnalité est activée ou désactivée.

Avertissement ! Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil lorsqu'il est en marche. L'exposition à la vapeur à haute température peut provoquer des échaudages ou des brûlures.

#### SignaLight.

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

SignaLight indique l'état de l'appareil, s'il a rencontré quelques problèmes, s'il fonctionne normalement, ou s'il est prêt à laver la vaisselle.

En fonction du modèle, la lampe peut être située à l'avant de l'appareil ou sur le dessus de la porte.

#### Rouge (gauche) :

• le voyant rouge clignote lorsque l'appareil rencontre un problème,

• pour plus d'informations sur l'erreur, consultez la partie Code d'erreur de la section "Dépannage".

#### Blanc (milieu) :

• le voyant blanc clignote lorsque vous sélectionnez un cycle en option ou si le cycle a été interrompu,

• le voyant blanc s'allume lorsqu'un cycle est en cours.

#### Vert (droite) :

• le voyant vert s'allume à la fin d'un cycle. Lorsque la porte est ouverte, le voyant s'éteint,

• si l'appareil ne détecte pas une porte ouverte, le voyant s'éteint après 90 secondes

## 2.5. Chargement du lave-vaisselle.

Pour obtenir des résultats de lavage efficaces, suivez toujours les instructions.

Enlevez les grandes particules de débris alimentaires des plats, y compris les os etc. avant de charger l'appareil. Rincez toujours les plats pendant le chargement si vous n'allez pas les laver immédiatement.

Trempez les articles avec des résidus d'aliments brûlés avant le chargement du lave-vaisselle.

Les articles creux doivent être placés à l'envers.

Les articles en plastique ne vont pas bien sécher, par rapport aux autres articles.

Assurez-vous que tous les articles n'entrent pas en contact.

Articles pas adaptés au lave-vaisselle.

L'association de la température de l'eau élevée avec les détergents pour lave-vaisselle peut endommager certains articles.

#### Ne lavez pas les articles suivants :

• cuivre ou aluminium anodisé,

• vaisselle en feuilles d'argent ou d'or peinte à la main,

• ustensiles avec poignée en bois ou en os,

• ustensiles en fer ou non inoxydable,

• articles en plastique non lavables dans l'appareil,

• la porcelaine coûteuse comme les anneaux de vaisselle en argent et en or,

• articles fragiles tels que les verres en cristal.

#### Attention !

• ne chargez pas les casseroles et poêles avec des poignées en plastique dans l'appareil puisque les poignées peuvent se détériorer à cause de la chaleur et des détergents,

• les traces de rouge à lèvres étanche ou longue tenue sur les verres ne peuvent pas être nettoyées pendant le lavage.

#### Chargement.

#### Voir pages 42 à 47 pour :

• le chargement du panier inférieur,

• le chargement du panier supérieur,

• le retrait et remontage des supports pour tasses,

• le panier supérieur réglable en hauteur,

• le chargement du panier à couverts,

• le chargement du compartiment à couverts,

• le plateau réglable en hauteur,

• le retrait du compartiment à couverts.

Attention ! Les bras gicleurs ne doivent pas être obstrués par des articles trop volumineux ou accrochés aux paniers inférieur et supérieur. Testez le déplacement aisé des bras gicleurs en les tournant manuellement.

Avertissement ! Avant d'effectuer tout réglage en hauteur du panier supérieur, assurez-vous d'avoir enlevé toute la vaisselle dans le panier. Autrement, vous pouvez endommager la vaisselle ou vous blesser.

#### Avertissement !

• pour éviter les blessures, placez les couteaux et autres ustensiles avec les bouts pointus dans le panier à couverts,

• si vous souhaitez les charger dans le panier à couverts, disposez-les avec les bouts pointus orientés vers le bas.

#### Attention !

• n'obstruez pas la rotation des bras gicleurs,

• la longueur d'un couvert mis dans le panier à couverts ne doit pas être supérieure à 18 cm.

Avertissement ! Soyez prudent lors du chargement et du déchargement des articles avec bords tranchants dans le compartiment à couverts. Placez les couteaux aiguisés avec la lame retournée pour réduire les risques de blessures.

## 2.6. Ajout des agents de nettoyage.

#### Ajout du détergent dans le distributeur.

Retirez l'étiquette sur le distributeur avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois.

La quantité de détergent nécessaire dépend du cycle, de la capacité de charge, et du niveau de saleté sur la vaisselle.

#### Versez le détergent dans le compartiment à détergent avant de lancer un cycle, excepté le cycle Rinçage.

• Appuyez sur le bouton sur le couvercle du distributeur pour ouvrir le couvercle,

• ajoutez le détergent pour lave-vaisselle dans le compartiment de lavage principal jusqu'à atteindre les lignes marquées entre 15 et 25. Remplissez au-delà du repère 25 pour l'eau dure ou la vaisselle très sale. Remplissez jusqu'au repère 15 pour l'eau douce ou la vaisselle légèrement sale,

• poussez le couvercle du compartiment à détergent en le coulissant jusqu'à ce qu'il s'enclenche,

• si vous souhaitez un prélavage, remplissez le compartiment de prélavage encastré sur le couvercle avec du détergent.

#### Quantité de détergent pour un principal lavage (distributeur), en fonction du programme :

• Auto : 20 g,

• Intensif : 20 g,

• Délicat : 20 g,

• Refresh : pas de détergent,

• Éco : 22 g,

• Turbo : 20 g,

• Programme téléchargé : 20 g,

• Autonettoyage : 20 g,

• Rinçage : pas de détergent,

• Express : 20 g.

#### Avertissement !

Le détergent pour lave-vaisselle et le produit de rinçage contiennent des composants chimiques, comme tous les autres détergents ménagers. Il est donc important de les garder hors de portée des enfants.

#### Attention !

Utilisez les détergents destinés uniquement aux lave-vaisselle. Le détergent inapproprié peut favoriser la formation d'une grande quantité de mousse dans l'appareil en marche. L'accumulation de mousse peut dégrader les résultats de lavage et provoquer des fuites sur l'appareil.

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne tirez pas sur le distributeur pour fermer la porte de l'appareil.

L'utilisation d'un détergent et d'un produit de rinçage inappropriés sont susceptibles de provoquer des dommages, de la corrosion, de mauvais résultats de lavage, un mauvais séchage ou des fuites.

Utilisez uniquement un détergent et un produit de rinçage homologués par la norme. L'utilisation d'un détergent et d'un produit de rinçage non homologués sont susceptibles de provoquer des dommages, de la corrosion, de mauvais résultats de lavage, un mauvais séchage ou des fuites.

Si vous utilisez trop de détergent, une grande quantité de mousse pourra se former. Cela peut provoquer des fuites de mousse et des taches sur la vaisselle dans le lave-vaisselle.

#### Remarques.

L'utilisation d'une trop grande quantité de détergent peut entraîner la formation d'un film sur la vaisselle et dans la cuve, entraînant de mauvais résultats de lavage.

Après le lavage, vérifiez si le détergent a été entièrement nettoyé.

Certaines tablettes de détergent de l'appareil peuvent s'accumuler dans le distributeur en raison de leur grosseur excessive. Les tablettes sont déposées sur le socle de la cuve de lavage près du filtre avant de démarrer le cycle.

N'utilisez jamais le détergent pour lave-vaisselle liquide dans l'appareil.

Nous ne recommandons pas l'utilisation des tablettes de détergent dans le cycle Express. Si vous utilisez les tablettes de détergent, des résidus de détergent peuvent se déposer sur la vaisselle en raison des températures de rinçage relativement basses.

## 2.7. Remplissage.

Pour garantir des résultats de séchage efficaces, vérifiez et remplissez régulièrement le produit de rinçage.

Pour garantir des résultats de lavage efficaces, vérifiez et remplissez régulièrement le sel pour lave-vaisselle.

#### Vérification du produit de rinçage.

Lorsque l'icône de remplissage du produit de rinçage s'allume, cela signifie que le distributeur de produit de rinçage est presque vide. Au besoin, remplissez la cavité du produit de rinçage.

#### Vérification du sel pour lave-vaisselle.

Après avoir fait l'appoint du sel pour lave-vaisselle, lancez un programme de lavage sans vaisselle, tout le sel répandu dans l'appareil peut causer la rouille ou des dommages sur l'appareil si vous ne le nettoyez pas.

Lorsque l'icône de remplissage du sel s'allume, cela signifie que le distributeur de sel est presque vide. Au besoin, remplissez la cavité de sel.

Attention ! N'ajoutez pas de détergent ou une solution autre que le sel pour lave-vaisselle dans le logement de l'adoucisseur d'eau. Cela peut causer le dysfonctionnement du système d'adoucissement d'eau.

## 2.8. Conseils pratiques.

#### Séchage.

Les articles en plastique peuvent entraîner de mauvais résultats de séchage, par rapport aux autres articles.

Pour faciliter le séchage, la porte peut être ouverte pendant une courte période après le cycle.

#### Remarques :

• assurez-vous que tous les articles n'entrent pas en contact,

• si les résultats de séchage ne sont pas meilleurs ou en cas de taches d'eau, ajoutez l'option Séchage Intensif ou réglez le niveau de rinçage,

• lorsque vous utilisez le détergent de type tablettes (2 en 1, 3 en 1), un rinçage supplémentaire est nécessaire, en fonction du volume de la vaisselle. Dans ce cas, utilisez l'option Séchage Intensif ou réglez le niveau de rinçage.

#### Déchargement du lave-vaisselle.

Avant de charger la vaisselle, vérifiez si la vaisselle est refroidie jusqu'à devenir tiède.

Videz d'abord le panier inférieur et ensuite le panier supérieur afin d'éviter que des gouttelettes d'eau tombent du panier supérieur sur la vaisselle disposée dans le panier inférieur.

Avertissement ! Ne tirez pas tous les paniers entièrement chargés en une fois, l'appareil peut basculer. Déchargez les paniers l'un après l'autre.

## 2.9. Application LG ThinQ.

L'application LG ThinQ vous permet de communiquer avec l'appareil depuis un smartphone au moyen de fonctions intelligentes.

#### Surveillance.

Cette fonction vérifie l'état actuel, le cycle, le temps de fonctionnement des options et l'heure de fin du cycle pour l'application sur un seul écran.

#### Programme téléchargé.

Vous pouvez télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Les appareils enregistrés avec succès peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité spécifiques à l'appareil.

Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil en même temps.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

#### Rappel de nettoyage de la machine.

Cette fonction indique le nombre de cycles restants avant de lancer le cycle de Autonettoyage.

#### Smart Diagnosis.

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

#### Réglages.

Cette fonction vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

#### Alertes de notification.

Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application LG ThinQ est désactivée.

#### Remarques :

• si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application LG ThinQ et l'enregistrer à nouveau,

• l'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés,

• les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

# 3. Caractéristiques techniques.

## 3.1. Caractéristiques.

• Alimentation électrique : 220-240 V ; 50 Hz.

• Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 600 mm x 600 mm x 850 mm.

• Poids de l'appareil : environ 52 kg.

• Capacité maximale : 14 couverts.

• Pression d'arrivée d'eau admissible : 0,05-0,6 Mpa.

• Consommation d'énergie : 1 600 à 1 800 W.

## 3.2. Fiche produit.

Règlement délégué de la commission (UE) numéro 2019/2017.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : LG Electronics Inc.

Adresse du fournisseur : LG Electronics European Shared Service Centre B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas. Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

Référence du modèle : DF425.

# 4. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 4.1. Consignes de sécurité.

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en "Avertissement" et "Attention" comme décrit ci-dessous.

#### Messages de sécurité.

Le symbole "Point d'exclamation dans un triangle" s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

Avertissement : cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Attention : cela indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

### 4.11. Déclarations "Avertissement".

Avertissement ! Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes.

#### Sécurité technique.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Respectez les informations contenues dans les Spécifications en considérant le nombre maximum de couverts à laver dans le lave-vaisselle.

La pression d'eau doit être comprise entre 0,05 MPa et 0,6 MPa.

#### Installation.

Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.

Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.

Ne pas modifier le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Veuillez contacter le centre d'informations client LG pour vous renseigner sur son incompatibilité.

Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.

Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.

Débrancher le cordon d'alimentation, le fusible ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer l'appareil.

Au moment d'installer ou de déplacer l'appareil dans un endroit différent, appelez le technicien qualifié pour les travaux d'installation et d'entretien.

Fixez fermement le tuyau de vidange en place.

Cet appareil n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans une installation mobile comme des caravanes, des remorques ou des avions.

Cet appareil doit être positionné à proximité d'une alimentation électrique.

Au moment d'installer ou de déplacer l'appareil, faites attention de ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.

Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.

Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Après l'installation, vérifiez les signes de fuites sur les raccords de tuyau avant de positionner l'appareil dans l'ouverture de l'armoire.

Évitez d'endommager ou de poser des objets lourds sur le cordon d'alimentation de l'appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des applications ménagères et domestiques et il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Pour un lave-vaisselle branché en permanence : cet appareil doit être branché à un système de câblage permanent en métal relié à la terre, ou un conducteur de protection doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et branché sur la borne de mise à la terre ou un fil de l'appareil.

Raccordez le fil de masse au connecteur de terre vert du bornier.

#### Utilisation.

Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.

Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.

Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.

Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.

Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.

Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.

Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.

Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.

Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.

En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.

En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.

Sous certaines conditions, l'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène est explosif. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une certaine période, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser l'appareil. Cette mesure permettra à l'hydrogène de s'évaporer. Ce gaz étant inflammable, évitez de fumer ou d'utiliser une flamme nue durant cette opération.

Garder la zone sous et autour de vos appareils exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.

Certains détergents pour lave-vaisselle ont une forte teneur alcaline. Ils peuvent être extrêmement nocifs en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et ne laissez pas les enfants s'approcher du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Assurez-vous que le bac à détergent est vide à la fin du cycle de lavage.

Ne mettez pas l'appareil en marche sauf si tous les panneaux d'enceinte sont correctement positionnés.

Utilisez uniquement les détergents ou agents mouillants recommandés pour lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants.

Ne lavez pas les articles qui ont été trempés dans des substances explosives telles que l'essence, les solvants, les détergents à base de solvant.

#### Lorsque vous chargez les articles à laver :

• placez les articles pointus de manière à ne pas endommager le joint d'étanchéité de la porte,

• placez les couteaux aiguisés le manche vers le haut afin de réduire le risque de blessures par coupures.

Ne lavez les articles en plastique que lorsqu'ils portent la mention "lavables au lave-vaisselle" ou l'équivalent. Si l'article ne porte aucune indication, consultez les recommandations du fabricant.

Ne touchez pas l'élément chauffant (lorsqu'il est exposé) pendant le fonctionnement ou immédiatement après.

Ne vous appuyez pas, ne vous asseyez pas, ne montez pas sur la porte ou le panier du lave-vaisselle.

Après avoir nettoyé la vaisselle, fermez le robinet. Ouvrez à nouveau le robinet et vérifiez l'état du raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau avant le nettoyage.

N'ouvrez pas la porte alors que l'appareil est en marche. Des éclaboussures d'eau produites risquent de vous faire glisser.

Évitez de coincer votre main lorsque vous fermez la porte de l'appareil.

Ne lavez pas les articles qui ont été trempés dans des substances explosives telles que l'essence, les solvants, les détergents à base de solvant.

Évitez d'entrer en contact avec une sortie de vapeur raccordée.

De petites pièces, comme les agrafes des égouttoirs, les pièces de retenue du filtre peuvent étouffer les petits enfants si elles sont retirées du lave-vaisselle. Gardez-les hors de portée des enfants.

Les couteaux et les autres ustensiles avec des bouts pointus doivent être chargés dans le panier avec leurs lames pointant vers le bas ou placées en position horizontale.

Ne laissez pas la porte ouverte car elle peut présenter un risque de trébuchement.

#### Maintenance.

Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.

Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.

Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.

#### Élimination.

Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.

Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminé afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.

### 4.12. Déclarations "Attention".

Attention ! Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure de personnes lors de l'utilisation de votre appareil, respectez les consignes de sécurité de base, y compris les suivantes :

#### Installation.

Installez le produit sur un sol ferme et de niveau.

N'installez pas le tuyau de vidange sous le lave-vaisselle pendant l'installation.

#### Utilisation.

Fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil si le lave-vaisselle ne sera pas utilisé pendant une longue période, comme les vacances.

Évitez de poser des objets au-dessus de l'appareil.

Évitez d'essuyer ou d'enduire la surface du produit avec du détergent liquide ou l'eau de javel (agent de blanchiment au chlore, agent de blanchiment à l'oxygène, etc.). Le non-respect de ces instructions peut entraîner la corrosion ou la décoloration du revêtement.

Ne touchez pas la canalisation d'évacuation d'eau de la machine puisqu'elle peut être chaude.

Si le tuyau de vidange et le tuyau d'approvisionnement en eau sont gelés pendant l'hiver, dégivrez-les avant d'utiliser le lave-vaisselle.

N'approchez jamais vos mains, vos pieds ou des objets métalliques en dessous ou derrière l'appareil.

Ne lavez pas les ustensiles salis par des produits chimiques tels que l'huile, les crèmes ou les lotions utilisés dans un salon de massage, un magasin de produits cosmétiques, un salon de beauté ou un salon de coiffure.

Maintenance.

En cas de déversement de l'huile de cuisson sur la surface extérieure du produit, essuyez-la immédiatement. Ne nettoyez pas l'extérieur du produit avec des agents de nettoyage contenant de l'alcool, du diluant, de l'eau de Javel, du benzène, un liquide inflammable ou des abrasifs. Ces substances peuvent décolorer ou endommager l'appareil.

## 4.2. Installation.

Avant de commencer l'installation, lire attentivement les instructions pages 13 à 22 du mode d'emploi original. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité.

## 4.3. Prendre soin de l'environnement.

#### Recyclage de votre ancien appareil.

Le symbole "Poubelle sur roues barrée d'une croix avec un trait noir dessous" indique que votre Équipement Électrique et Électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.

Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur quefairedemesdechets.fr

# 5. Maintenance et entretien.

## 5.1. Nettoyage et entretien.

Pour garantir les performances et éviter les problèmes, vérifiez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, y compris les filtres et les bras gicleurs.

Avertissement ! Pendant le nettoyage de l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, n'utilisez pas des solutions à base de solvant, comme le dissolvant ou l'acétone. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

Remarque : empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.

### 5.11. Nettoyage de l'extérieur.

Dans la plupart des cas, la surface extérieure de l'appareil peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon ou une éponge douce et humide, puis séchée avec un chiffon doux. Si l'extérieur de l'appareil est en acier inoxydable, utilisez un produit de nettoyage pour acier inoxydable.

Attention ! En cas de déversement de l'huile de cuisson sur la surface extérieure du produit, essuyez-la immédiatement. Ne nettoyez pas l'extérieur du produit avec des agents de nettoyage contenant de l'alcool, du diluant, de l'eau de Javel, du benzène, un liquide inflammable ou des abrasifs. Ces substances peuvent décolorer ou endommager l'appareil.

### 5.12. Nettoyage de l'intérieur.

Il est recommandé de nettoyer la surface intérieure, les bras gicleurs ou les filtres une fois toutes les deux semaines.

Nettoyez périodiquement la surface intérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon ou une éponge douce et humide pour enlever les particules d'aliments et de saleté.

Les résidus alimentaires peuvent se retrouver coincés dans les espaces étroits à l'intérieur de l'appareil à la fin du lavage. Essuyez tous les résidus alimentaires.

Remarque : Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, rafraîchissez l'intérieur en exécutant le programme Turbo ou Autonettoyage avec le détergent. À la fin du cycle, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil en fonction des instructions de la section "Maintenance".

### 5.13. Nettoyage de la cuve.

#### Utilisation de l'acide citrique.

Sortez la vaisselle, le panier à couverts et le porte-panier à couverts de l'appareil. Seuls les supports restent dans la cuve. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'acide citrique en poudre (disponible dans les rayons des conserveries dans la majorité des supermarchés ou en ligne). Mesurez 3 cuillères à soupe (45 g) d'acide citrique en poudre. Versez la poudre mesurée dans le compartiment de lavage principal.

#### Utilisation du vinaigre blanc.

Si vous ne trouvez pas l'acide citrique en poudre, versez environ 3/4 à 1/4 tasses (200 à 300 mL) de vinaigre blanc dans un bol peu profond et placez sur l'étagère supérieure. Lancez le cycle Auto. N'utilisez pas de détergent. À la fin du cycle, redémarrez.

#### Attention !

Ne versez pas le vinaigre directement dans la base.

L'utilisation excessive de vinaigre peut endommager l'appareil.

### 5.14. Nettoyage des filtres.

• Retirez le panier inférieur et positionnez le bras gicleur inférieur de sorte à former une grande ouverture en v à l'avant,

• tournez le filtre interne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le filtre interne monté et le filtre en acier inoxydable,

• nettoyez les filtres avec une brosse douce sous l'eau courante. Remontez les filtres avant de les réinstaller,

• pour remonter les filtres assemblés, positionnez le bras gicleur inférieur de sorte que le grand V soit orienté vers l'avant. Remontez les filtres dans le porte-filtre et fixez-les en tournant le filtre interne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

#### Avertissement !

Faites attention aux bords aiguisés lorsque vous manipulez le filtre en acier inoxydable.

#### Attention !

Après avoir utilisé l'appareil, les particules alimentaires sont filtrées par les filtres. Tous les résidus d'aliments laissés en place peuvent dégager une odeur nauséabonde. En outre, la vidange peut être difficile à cause des résidus alimentaires coincés dans les filtres.

Remarque : pendant le montage, tournez-le fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### 5.15. Nettoyage des bras gicleurs.

Si les orifices des bras gicleurs sont bouchés par des résidus alimentaires, la vaisselle ne sera pas bien propre à cause d'une pulvérisation d'eau inappropriée.

#### Nettoyage du bras gicleur inférieur.

Vérifiez si les orifices des jets d'eau ne sont pas bouchés par des résidus alimentaires.

Si des résidus alimentaires bloquent les orifices des bras gicleurs, enlevez-les à l'aide d'une broche ou d'un outil tranchant.

Attention ! Pour éviter de briser les extrémités des bras gicleurs à angle variable, évitez de les tirer ou tourner manuellement.

#### Nettoyage du bras gicleur supérieur.

• Tirez le panier supérieur vers l'avant. Vérifiez si les orifices des jets d'eau ne sont pas bouchés par des résidus alimentaires,

• lorsque le nettoyage est nécessaire, retirez le bras gicleur supérieur en tournant l'écrou situé en bas du bras gicleur d'1 huitième tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tirant vers le bas,

• enlevez les résidus alimentaires en rinçant ou en secouant le bras gicleur,

• si des résidus alimentaires bloquent les orifices des bras gicleurs, enlevez-les à l'aide d'une broche ou d'un outil tranchant,

• après avoir enlevé les résidus alimentaires, nettoyez les orifices des bras gicleurs sous l'eau courante,

• après avoir nettoyé le bras gicleur supérieur, y appliquez une pression sur place. Tournez l'écrou d'1 huitième tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour s'assurer que l'écrou se verrouille en place

• après l'assemblage, vérifiez si les bras gicleurs tournent librement.

### 5.16. Nettoyage du filtre du tuyau d'approvisionnement en eau.

• Débrancher l'appareil,

• fermez le robinet d'eau,

• dévissez le tuyau d'alimentation en eau,

• enlevez le joint et le filtre en plastique à l'aide d'une paire de petites pinces ou des ciseaux,

• remontez le filtre et le joint et vérifiez qu'il est correctement positionné,

• remontez et fixez le tuyau d'approvisionnement en eau dans l'ordre inverse. N'utilisez aucun dispositif mécanique pour serrer le tuyau. Un chiffon doux peut vous aider à le serrer à la main.

#### Remarques.

Un filtre est monté à l'entrée du raccord du tuyau d'approvisionnement en eau.

Si une quantité insuffisante d'eau s'écoule dans l'appareil, vérifiez si le filtre n'est pas bouché.

En cas de fuite, vérifiez si le raccordement du tuyau d'approvisionnement en eau est approprié.

Ne serrez pas trop la vanne d'approvisionnement en eau ou n'utilisez pas de dispositif mécanique pour serrer.

Lors du remontage du joint et du filtre, assurez-vous qu'ils sont exempts de saleté ou de gravier provenant de l'arrivée d'eau.

### 5.17 Entretien saisonnier et rangement.

Si vous serez absent pendant une période prolongée au cours des mois les plus chauds, fermez la vanne d'eau et débranchez le cordon d'alimentation, ou arrêtez le disjoncteur. Nettoyez le filtre, la cuve et le distributeur pour empêcher la formation des odeurs.

Si vous serez absent pendant une période prolongée durant les mois les plus froids et si des températures glaciales sont attendues, préparez les conduites d'approvisionnement en eau et l'appareil lui-même pour l'hiver. L'hivérisation doit être effectuée par un technicien qualifié.

## 5.2. Dépannage.

#### Avant d'appeler le service.

L'utilisation de l'appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les informations suivantes contiennent des causes possibles et des remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des problèmes et économiser ainsi du temps et de l'argent, car vous n'avez pas besoin d'appeler le centre de service LG Electronics. Les informations suivantes devraient vous aider en cas de problème.

### 5.21. Codes d'erreur.

L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, consulter ce qui suit avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

#### 1 E.

Problème d'arrivée d'eau :

• assurez-vous que le tuyau d'approvisionnement en eau n'est pas bouché, tordu ou gelé,

• vérifiez l'alimentation en eau.

#### 0 E.

Problème de vidange. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché, tordu ou gelé.

L'embout à déchets est bouché. Retirez l'entrée défonçable de l'embout à déchets.

Les filtres sont bouchés. Nettoyez les filtres.

#### B E.

Une quantité excessive de mousse causée par un détergent inapproprié, comme un détergent liquide à vaisselle :

• n'utilisez pas les liquides pour le lavage de la vaisselle à la main. Utilisez uniquement des détergents conçus pour être utilisés dans les lave-vaisselle automatiques,

• pour enlever les résidus de détergent dans la cuve, versez environ 100 à 200 mL de lait dans un bol peu profond, placez-le sur l'étagère supérieure, puis mettez l'appareil en marche sous le cycle Auto.

Impossible de mettre l'appareil à niveau. Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à niveau.

#### H E.

Panne du circuit de chauffe-eau. Appelez le service si le même problème persiste.

#### FE.

Quantité excessive d'eau fournie. Appelez le service si le même problème persiste.

#### AE.

Problème de fuite d'eau. Appelez le service si le même problème persiste.

#### T E.

Panne de la thermistance. Appelez le service si le même problème persiste.

#### L E.

Panne de moteur. Appelez le service si le même problème persiste.

#### N E.

Panne de moteur Vario. Appelez le service si le même problème persiste.

### 5.22. Utilisation.

#### Bruits.

Un certain niveau de bruit est normal pendant le fonctionnement :

• ouverture du couvercle de détergent,

• vidangez la pompe au début du cycle de vidange.

L'appareil n'est pas mis à niveau. Réglez les pieds de nivellement.

Le bras de l'embout heurte la vaisselle. Repositionnez la vaisselle.

La pression d'eau est très élevée. Réglez la pression d'eau.

#### L'appareil ne fonctionne pas.

La porte n'est pas complètement fermée. Mettez l'appareil à niveau une nouvelle fois.

L'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez correctement l'alimentation électrique ou le cordon.

#### Lorsque la fonction Verrouillage est activée, le code d'affichage CL apparaît à l'écran :

• désactivez le bouton Verrouillage,

• appuyez simultanément sur les boutons Demi-charge et Économies d'Énergie et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes afin d'activer ou désactiver cette fonction.

Le fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Remplacez le fusible ou réactivez le disjoncteur.

#### L'appareil émet des bips sonores sans interruption lorsque la porte s'ouvre, pendant ou juste après la fin d'un cycle.

Les contenus de l'appareil sont chauds et faites attention lorsque vous introduisez vos mains à l'intérieur de l'appareil. Fermez la porte jusqu'à ce que l'appareil et la vaisselle soient refroidis. Le bip sonore s'arrête si la porte se ferme ou si la température intérieure est descendue.

#### L'eau reste dans le puisard à la fin du cycle.

Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. Ajustez le tuyau ou dégagez l'obstruction.

L'eau pourrait rester en cas de panne de courant avant l'arrêt normal du programme ou si l'appareil a été manuellement débranché. Redémarrez le programme.

#### Les bras gicleurs ne tournent pas doucement.

Les orifices des bras gicleurs sont bouchés par des particules alimentaires. Nettoyez les orifices des bras gicleurs.

#### Le panier supérieur est tordu.

Le panier est mal ajusté. Consultez la section Panier supérieur réglable en hauteur.

#### Les lampes ne s'allument pas.

L'alimentation n'est pas connectée. Connectez l'alimentation électrique.

#### Il y a une grande quantité de mousse à l'intérieur de l'appareil.

Non-utilisation du détergent exclusif pour l'appareil. Utilisez le détergent exclusif pour l'appareil.

Une quantité excessive du produit de rinçage peut entraîner la formation de la mousse. Réduisez le niveau de distribution du produit de rinçage.

#### Reste de détergent dans le distributeur de détergent.

Panier supérieur déséquilibré. Réglez la hauteur du panier supérieur vers la gauche ou la droite.

Le détergent ne peut pas être distribué parce que le mauvais empilage des plats empêche l'ouverture automatique du distributeur de détergent. Disposez correctement la vaisselle et séchez toujours le distributeur avant d'ajouter du détergent pour qu'il ne forme pas des grumeaux.

#### De l'eau coule à l'extérieur de l'appareil.

La porte peut ne pas se fermer parce que l'appareil est incliné. Cela pourrait provoquer des fuites d'eau. Vérifiez la mise à niveau en réglant le pied.

Une mauvaise installation du tuyau de vidange peut provoquer des fuites d'eau. Vérifiez la partie de raccordement du tuyau de vidange.

En cas de coupure de l'alimentation électrique, un mauvais raccord au niveau du robinet peut provoquer des fuites d'eau. Contrôlez le raccordement du tuyau d'alimentation en eau.

### 5.23. Performance.

#### Nébulosité sur la verrerie.

Combinaison d'une quantité excessive de détergent et de l'eau dure :

• utilisez moins de détergent et un produit de rinçage afin de remédier à ce problème,

• vérifiez le réglage du système d'adoucissement.

#### Traces noires ou grises sur la vaisselle.

Les articles en aluminium collent sur la vaisselle pendant le cycle. Repositionnez la vaisselle.

Film jaune ou marron sur les surfaces internes de l'appareil.

Taches de café ou thé. Éliminez les tâches en utilisant un produit détachant.

#### De l'eau jaune demeure à l'intérieur du lave-vaisselle.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans un premier temps, le réservoir d'adoucisseur d'eau peut générer de l'eau jaune. C'est un phénomène normal et inoffensif pour les êtres humains. Il disparaît après 1 à 3 cycles.

#### Des tâches et une pellicule sur la vaisselle.

Mauvaise quantité de détergent utilisée. Utilisez la quantité de détergent recommandée.

Surcharge. Ne surchargez pas l'appareil.

Chargement inadéquat. Voir la section "Utilisation".

Pression d'eau insuffisante. La pression d'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,6 MPa.

Détergent insuffisant. Ajoutez la quantité de détergent recommandée. Voir la section "Utilisation".

Le distributeur de produit de rinçage est vide. Remplissez le distributeur de produit de rinçage.

L'adoucisseur d'eau ne contient pas de sel ou le sel est insuffisant. Vérifiez la présence du sel dans l'adoucisseur d'eau.

Le niveau dureté de l'eau a été réglé trop bas. Augmentez la valeur de réglage du niveau dureté de l'eau.

Le produit de rinçage peut être insuffisant. Faites l'appoint du produit de rinçage ou augmentez le niveau de distribution.

Accumulation de l'eau dure dans la cuve. Sortez la vaisselle, le panier à couverts et le porte-panier à couverts de l'appareil. Seuls les supports restent dans la cuve. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'acide citrique en poudre (disponible dans les rayons des conserveries dans la majorité des épiceries ou en ligne). Mesurez 3 cuillères à soupe (45 g) d'acide citrique en poudre. Versez la poudre mesurée dans le compartiment de lavage principal. Si vous ne trouvez pas l'acide citrique en poudre, versez environ 3/4 à 1 1/4 tasses (200 à 300 mL) de vinaigre blanc dans un bol peu profond et placez sur l'étagère supérieure. Lancez le cycle Auto. N'utilisez pas de détergent. À la fin du cycle, redémarrez.

#### Odeur.

Le cycle précédent a été arrêté avant la fin et l'eau résiduelle est restée dans l'appareil. Mettez l'appareil sous tension, lancez l'option de cycle Annuler pour éliminer l'eau résiduelle, puis démarrez le cycle Turbo avec le détergent mais l'appareil doit être vide.

Des aliments sont restés dans le fond de l'unité ou dans le filtre. Nettoyez le filtre et l'intérieur en respectant instructions de la section "Maintenance" du manuel du propriétaire.

De la vaisselle sale est dans le lave-vaisselle depuis trop longtemps. Démarrez un cycle avec une tasse de vinaigre blanc dans un verre ou un bol adapté à l'appareil posé sur le panier supérieur. (Le vinaigre est un acide, et son utilisation constante peut endommager votre appareil.)

#### Il y a des restes de nourriture sur la vaisselle.

Sélection inadéquate du cycle. Sélectionnez le cycle adéquat sur la base du niveau de saleté et du type de vaisselle lavé.

La température de l'eau est très faible. Vérifiez le raccordement d'alimentation en eau ou le réglage du chauffe-eau.

Le détergent pour lave-vaisselle n'a pas été utilisé. Utilisez le détergent recommandé.

Basse pression d'arrivée d'eau. La pression d'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,6 MPa.

Orifices du jet d'eau sur les bras gicleurs bouchés. Nettoyez les bras gicleurs.

Chargement inadéquat de la vaisselle. Assurez-vous que la vaisselle ne bloque pas la rotation des bras gicleurs ou n'interfère pas avec le distributeur de détergent.

Les filtres sont bouchés. Nettoyez les filtres.

Une grande quantité de débris alimentaires laissée sur la vaisselle. Enlevez les grosses particules de débris alimentaires sur la vaisselle avant de démarrer le lavage.

### 5.24. Séchage.

#### La vaisselle ne sèche pas.

Distributeur d'agent de rinçage vide. Contrôlez et remplissez le distributeur d'agent de rinçage s'il est vide. Pour obtenir de meilleurs résultats de séchage, ouvrez légèrement la porte après l'opération.

Les tablettes utilisées ne contiennent pas d'agent de rinçage intégré. Ceci pourra réduire les performances de séchage. Adoptez une tablette qui contient un agent de rinçage (contactez le fabricant de la tablette, en cas de doute). Sinon, vous pouvez utiliser un agent de rinçage liquide dans le distributeur si les tablettes ne contiennent pas d'agent de rinçage intégré.

Un cycle sans l'option Séchage Intensif a été sélectionné. Sélectionnez un cycle qui remplace par défaut l'option Séchage Intensif.

### 5.25. Wifi.

#### Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wifi.

Le mot de passe du Wifi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. Trouvez le réseau Wifi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.

Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. Désactiver les Mobile data de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wifi.

Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).

La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.

La distance entre l'appareil et le routeur est trop grande. Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop grande, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

# 6. Accès au service Consommateurs.

Site Internet : www.lg.com

#### Service à la clientèle.

Contactez le centre d'informations client LG Electronics.

Pour trouver un personnel technique agréé de LG Electronics, visitez notre site Web à l'adresse www.lg.com et suivez les instructions y figurant.

Il ne vous est pas recommandé d'effectuer une réparation puisque cela pourrait endommager gravement l'appareil et annuler la garantie.

Les pièces de rechange référencées dans la Réglementation 2019/2022 sont disponibles pour une durée minimale de 7 ans.

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.