LG.

Réfrigérateur GSXV90MBAE.

Mode d'emploi adapté de février 2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Compartiment congélateur.

1.2. Compartiment réfrigérateur.

1.3. Face arrière.

1.4. Face inférieure.

2. Programmes et utilisation.

2.1. Avant utilisation.

2.2. Composants et fonctions.

2.3. Distributeur de glace et d'eau.

2.4. Machine à glaçons automatique.

2.5. InstaView.

2.6. Door in Door.

2.7. Tiroir.

2.8. Tablette.

2.9. Panier de porte.

2.10. Application LG ThinQ.

3. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

3.1. Consignes de sécurité.

3.2. Installation.

3.3. Prendre soin de l'environnement.

4. Maintenance et entretien.

4.1. Nettoyage.

4.2. Filtre à eau.

4.3. Filtre à air.

4.5. Remarques.

5. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

#### Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

#### L'appareil est divisé en deux parties :

• à gauche, le compartiment congélateur occupant un tiers de la largeur de l'appareil,

• à droite, le compartiment réfrigérateur occupant deux tiers de la largeur de l'appareil.

Chaque compartiment a sa propre porte. La porte du compartiment congélateur s'ouvre de droite à gauche et celle du compartiment réfrigérateur de gauche à droite.

Dans la partie supérieure de la porte du compartiment réfrigérateur, se trouve une seconde porte qui s'ouvre aussi de gauche à droite.

## 1.1. Compartiment congélateur.

#### Face avant.

Dans la partie centrale de la face avant de la porte se trouvent, de haut en bas :

• la partie externe du distributeur d'eau, constituée, de haut en bas et de gauche à droite, de : le panneau de commande du distributeur, la palette de distribution,

• la poignée incrustée.

#### Le panneau de commande du distributeur.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

• 3 icônes : glaçons, eau, glace pilée,

• le bouton de sélection.

#### Contre-porte.

On y trouve, de haut en bas :

• la machine à glaçons automatique,

• 2 paniers de porte.

#### Intérieur.

Sur la face supérieure se trouvent :

• la lampe LED,

• le capteur de température (sur certains modèles).

L'intérieur comporte, de haut en bas :

• 4 étagères,

• un tiroir,

• le couvercle du tiroir inférieur,

• le tiroir inférieur.

Voir section "Composants et fonctions".

## 1.2. Compartiment réfrigérateur.

#### Face avant.

On y trouve, de haut en bas :

• l'InstaView Door in Door : porte comportant un éclairage à LED qui, lorsqu'il est allumé, permet de voir à l'intérieur du compartiment (sur certains modèles),

• le levier, situé en bas à gauche de la porte Door in Door, permettant de l'ouvrir (sur certains modèles),

• la poignée incrustée permettant d'ouvrir la porte du compartiment réfrigérateur.

#### Contre-porte.

On trouve 4 paniers de porte.

Une boîte à œufs amovible est fournie (sur certains modèles).

#### Intérieur.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

• le haut-parleur servant au diagnostic intelligent, dans la partie supérieure droite du montant de la porte (voir section "Smart Diagnosis"),

• une tablette,

• le porte-bouteilles (sur certains modèles),

• une tablette,

• le tiroir à collations (sur certains modèles),

• le panneau de commande sur la paroi droite,

• une tablette,

• le réservoir d'eau (sur certains modèles),

• une tablette,

• un tiroir,

• le couvercle du tiroir inférieur,

• le tiroir inférieur.

#### Le panneau de commande.

De haut en bas et de gauche à droite, se trouvent :

• l'affichage de la température du réfrigérateur,

• l'affichage de la température du congélateur,

• la touche Fridge (Température du réfrigérateur) : permet de sélectionner la température souhaitée du réfrigérateur,

• le voyant Non Plumbing (sur certains modèles) : allumé lorsque le réservoir de distribution d'eau est installé correctement,

• le voyant Water Filter (sur certains modèles) : s'allume lorsque le filtre à eau doit être remplacé,

• la touche Freezeur (Température du congélateur) : permet de sélectionner la température souhaitée du congélateur,

• le voyant Self Care (sur certains modèles),

• la touche Self Care (sur certains modèles) : appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer manuellement la fonction de nettoyage par UV de la sortie d'eau,

• le voyant Craft Ice (sur certains modèles),

• la touche Craft Ice (sur certains modèles) : appuyez sur ce bouton pour régler sur 6 Ice, 3 Ice ou Off,

• le voyant Wifi,

• la touche Wifi : appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour connecter l'appareil à un réseau Wifi domestique,

• le voyant Express Cool,

• la touche Express Cool (Froid express) : appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de refroidissement rapide d'une grande quantité d'aliments,

• le voyant Express Freeze,

• la touche Express Freeze (Congélation express) : appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de congélation rapide d'une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés,

• le voyant Ice On/Off,

• la touche Ice On/Off : appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la machine à glaçons automatique,

• le voyant Lock,

• la touche Lock (Verrouillage) : appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller les autres boutons du panneau de commande.

Voir section "Composants et fonctions".

## 1.3. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouve le câble d'alimentation électrique mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

## 1.4. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables de mise à niveau à l'avant de la face inférieure.

# 2. Programmes et utilisation.

Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

## 2.1. Avant utilisation.

#### Notes pour l'utilisation.

Les utilisateurs doivent garder à l'esprit que du givre peut se former si la porte n'est pas complètement fermée ou si l'humidité est élevée pendant l'été.

S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace entre les aliments stockés sur la tablette ou le panier de la porte pour permettre à la porte de se fermer complètement.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, décongelez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

#### Alarme de porte ouverte.

L'alarme retentit 3 fois par intervalles de 30 secondes si la porte est laissée ouverte ou n'est pas complètement fermée pendant 1 minute.

Remarque : contacter un centre d'information client LG Electronics si l'alarme continue de sonner après la fermeture des toutes les portes.

#### Alarme de température élevée.

L'alarme de température élevée est une fonction qui avertit lorsque la température du congélateur augmente suffisamment pour être un problème. La LED d'affichage de la température du congélateur clignote et l'alarme retentit.

#### Cette alarme résonne dans les cas suivants :

• lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois (la température du congélateur est donc élevée).,

• lorsque la porte du congélateur est ouverte pendant longtemps ou très fréquemment,

• en cas de panne secteur pendant une longue durée,

• lorsqu'une grande quantité d'aliments chauds est placée dans le congélateur.

Désactivation de l'alarme : appuyer sur le bouton Freezer jusqu'à ce que l'alarme cesse de sonner.

#### Détection de pannes.

L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.

#### • Remarques.

Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.

Si un code d'erreur est indiqué sur l'écran, ne pas mettre l'appareil hors tension. Contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics et lui signaler le code d'erreur. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation de notre centre d'information peut avoir des difficultés à identifier le problème.

#### Suggestions relatives à l'économie d'énergie.

Pour une utilisation optimale de l'énergie, assurez-vous que les bacs de porte, les tiroirs et les tablettes sont correctement assemblés.

S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace entre les aliments stockés. Cela permet à l'air froid de circuler uniformément et réduit les factures d'électricité.

Conserver les aliments chauds seulement après qu'ils ont refroidi afin d'éviter une formation de condensation ou de givre.

Lors du stockage d'aliments dans le congélateur, régler la température du congélateur à une valeur inférieure à la température indiquée sur l'aliment.

Ne pas régler la température de l'appareil en dessous de ce qui est nécessaire.

Ne pas mettre d'aliments à proximité du capteur de température du réfrigérateur. Garder une distance d'au moins 3 cm autour du capteur.

Noter que les spécifications de l'appareil permettent une certaine augmentation de la température après le dégivrage. Si l'on souhaite réduire l'impact d'une élévation de la température sur le stockage des aliments, sceller ou envelopper dans plusieurs couches la nourriture stockée.

Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.

#### Conservation efficace des aliments.

Les aliments peuvent geler ou se gâter s'ils sont conservés à une mauvaise température. Réglez le réfrigérateur à la bonne température pour les aliments stockés.

Conservez les aliments surgelés ou réfrigérés à l'intérieur de récipients hermétiques.

Vérifier la date d'expiration et l'étiquette (instructions de stockage) avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.

Ne pas stocker les aliments pendant une longue période s'ils se détériorent facilement à basse température.

Ne pas placer les aliments non surgelés en contact direct avec les aliments déjà congelés. Il pourrait être nécessaire de réduire la quantité de produits à congeler si la congélation quotidienne est anticipée.

Mettre les aliments réfrigérés ou surgelés à l'intérieur de chaque compartiment réfrigérateur ou congélateur immédiatement après l'achat.

Conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne gouttent dessus.

Les aliments réfrigérés et autres aliments peuvent être rangés sur le dessus du bac à légumes.

Éviter de recongeler tout aliment qui a été complètement décongelé. La recongélation d'un aliment qui a été complètement décongelé réduit son goût et ses propriétés nutritives.

Ne pas remplir l'appareil en excès. L'air froid ne peut pas circuler correctement si l'appareil est trop rempli.

Refroidir les aliments chauds avant de les stocker. Si trop d'aliments chauds sont stockés à l'intérieur, la température interne de l'appareil peut augmenter et affecter négativement d'autres aliments stockés dans l'appareil.

Si vous réglez une température trop basse pour la nourriture, elle peut geler. Ne pas régler une température inférieure à la température requise pour un stockage correct de la nourriture.

S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

#### En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera :

• vous devriez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est éteinte,

• lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

#### Capacité de congélation maximale.

Express Freeze doit être activé pendant 7 heures avant que les produits frais ne soient placés dans le compartiment congélateur.

Pour une meilleure circulation de l'air, insérer toutes les parties intérieures comme les paniers et tablettes.

Remarque : la capacité de congélation maximale de votre appareil est indiquée sur l'étiquette signalétique à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

#### Congeler la quantité maximale d'aliments.

Si de grandes quantités d'aliments doivent être stockées, tous les tiroirs du congélateur doivent être retirés de l'appareil et les aliments doivent être empilés directement sur les étagères du congélateur dans le compartiment congélateur.

Attention ! Pour retirer les tiroirs, commencez par retirer les aliments des tiroirs, puis retirez-les délicatement. Ne pas le faire pourrait causer des blessures ou des dommages aux tiroirs.

Remarque : la forme de chaque tiroir peut être différente, les insérer dans la bonne position.

#### Compartiment deux étoiles.

Un panier ou tiroir 2 étoiles peut être utilisé pour stocker de la glace et des aliments de -12°C à -18°C pendant de courtes périodes.

Les compartiments à aliments congelés deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.

Les compartiments deux étoiles ne sont pas adaptés à la congélation d'aliments frais.

#### Étiquette de température OK.

Collez l'étiquette OK sur la paroi latérale à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

L'étiquette de couleur bleu clair devient bleu foncé lorsque la température du réfrigérateur est égale ou inférieure à 4°C.

#### Remarques :

• si vous retirez l'étiquette, elle risque de ne plus fonctionner correctement,

• si vous retirez l'étiquette, de l'adhésif restera collé à l'appareil.

## 2.2. Composants et fonctions.

L'aspect des composants de l'appareil peut varier d'un modèle à l'autre.

#### Extérieur.

Door in Door (sur certains modèles) : il s'agit d'une zone de stockage pratique pour les articles fréquemment utilisés qui nécessitent un accès facile.

Levier du Door in Door (sur certains modèles) : ouvre la Door in Door.

InstaView Door in Door (sur certains modèles) : le compartiment InstaView Door in Door permet un accès facile aux aliments les plus utilisés.

#### Intérieur.

Lampe LED : les lampes LED à l'intérieur de l'appareil s'allument lorsque vous ouvrez la porte.

Capteur de température (sur certains modèles) : ce capteur règle la température du réfrigérateur. Maintenir la distance entre le capteur et la nourriture pour détecter la température avec précision.

Machine à glaçons automatique (sur certains modèles) : c'est là où la glace est automatiquement produite et stockée.

Étagère du congélateur : conserve des aliments surgelés tels que de la viande, du poisson et de la crème glacée. Pour congeler rapidement des aliments, rangez-les sur le côté gauche de l'étagère supérieure. Si vous souhaitez stocker plus d'aliments, rangez-les sur les étagères dans l'ordre en commençant par l'étagère supérieure. Les produits alimentaires se congèlent plus rapidement dans cette zone.

Panier de porte du congélateur : conserve de petits emballages d'aliments surgelés. Ne pas stocker de crème glacée ou d'aliments qui seront conservés pendant une longue période.

Tiroir du congélateur : conserve les aliments surgelés pendant une plus longue durée.

Tablette du réfrigérateur : conserve les aliments réfrigérés et autres aliments frais. Conserve les aliments à plus forte teneur en humidité à l'avant de l'étagère. Le nombre réel de tablettes diffère d'un modèle à l'autre.

Porte-bouteilles (sur certains modèles) : stocke les récipients et les grandes bouteilles à l'aide du porte-bouteilles. Attention ! Ne stockez pas de bouteilles courtes ou des récipients. Les articles peuvent tomber et vous blesser ou provoquer un dommage à l'appareil.

Tiroir à collations (sur certains modèles) : conserve de petits paquets d'aliments réfrigérés.

Compartiment Door in Door (sur certains modèles) : conserve les aliments couramment utilisés tels que les boissons et les collations.

Panier de porte du réfrigérateur : conserve de petits paquets d'aliments réfrigérés, de boissons et de récipients de sauce.

Réservoir d'Eau (sur certains modèles) : conserve l'eau pour alimenter le distributeur. Il nécessite un remplissage manuel.

Tiroir du réfrigérateur : conserve les fruits et légumes pour qu'ils restent frais aussi longtemps que possible.

Boîte à œufs (sur certains modèles) : stocke les œufs. Ne l'utilisez pas comme bac à glaçons et ne la placez pas sur la tablette située au-dessus du réfrigérateur ou du bac à légumes.

Couvercle du tiroir inférieur : il s'agit du couvercle du tiroir inférieur. Attention ! Ne pas stocker les articles sur la partie avant de la tablette inférieure. Les articles peuvent tomber et provoquer des blessures ou des dommages à l'appareil.

Machine à glaçons artisanale (sur certains modèles) : c'est là que la glace artisanale est automatiquement produite et stockée.

#### Panneau de commande.

Fridge : appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre 1°C et 7°C. La température par défaut du réfrigérateur est de 3°C. Remarque : la température interne réelle varie en fonction de l'état des aliments, étant donné que la température de réglage indiquée est une température cible, non la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

Non Plumbing (sur certains modèles) : l'icône Non Plumbing est allumée lorsque le réservoir de distribution d'eau est installé correctement.

Freezer : appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre -23 °C et -15 °C. La température par défaut du congélateur est de -18°C.

Self Care (sur certains modèles) : la lumière UV est utilisée pour garder la sortie d'eau propre. La fonction de nettoyage par UV s'exécute automatiquement pendant 10 minutes toutes les heures ou peut être manuellement activée à tout moment. Appuyez sur ce bouton pour l'activer manuellement.

#### Remarques :

• cette fonction s'arrête momentanément chaque fois que vous appuyez sur le bouton Water si elle est activée et reprendra après 1 heure,

• cette fonction s'exécute automatiquement pendant 10 minutes toutes les heures sans appuyer sur le bouton Self Care,

• lorsque la fonction de nettoyage UV est activée, la LED du panneau de commande du distributeur s'allume,

• UVnano est un mot composé dérivé des mots UV et son unité, le nanomètre.

Wifi : ce bouton permet à l'appareil de se connecter à un réseau Wifi domestique. Reportez-vous aux Fonctions Intelligentes pour obtenir des informations sur la configuration initiale de l'application LG ThinQ.

Express Cool : cette fonction peut rapidement refroidir une grande quantité d'aliments tels que des légumes, des fruits, etc. Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Cette fonction s'arrête automatiquement après un délai spécifique.

Express Freeze : cette fonction permet de congeler rapidement une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés. Appuyez sur le bouton Express Freeze pour activer la fonction pendant 20 heures. La fonction se désactive automatiquement après 20 heures. Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Cette fonction s'arrête automatiquement après un délai spécifique.

aïce On/Off : appuyez sur le bouton aïce On/Off et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la machine à glaçons automatique.

Lock : la fonction de verrouillage désactive tous les autres boutons de l'écran. Pour verrouiller les boutons du panneau de commande, appuyer et maintenir le bouton Lock pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et que la fonction soit activée. Pour désactiver la fonction, appuyer et maintenir le bouton Lock pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne et que la fonction soit désactivée.

Water Filter (sur certains modèles) : remplacer le filtre à eau lorsque le voyant s'allume.

Craft Ice (sur certains modèles) : appuyer sur le bouton Craft Ice pour régler sur 6 Ice, 3 Ice ou Off.

#### Remarques :

• pour plus de glace, sélectionnez le mode 6 Ice. Pour une glace plus claire, sélectionnez le mode 3 Ice,

• pour changer le mode Craft Ice : appuyez sur le bouton Craft Ice et le mode actuel apparaît, appuyez plusieurs fois sur le bouton Craft Ice pour sélectionner le mode Craft Ice souhaité, après 5 secondes d'inactivité, le dernier mode réglé sera enregistré et l'écran reviendra à son état normal.

#### Panneau de commande du distributeur.

#### • Type d'eau et de glace (sur certains modèles).

Sélectionnez le mode de distribution souhaité sur les boutons du panneau de commande du distributeur. Appuyez sur l'interrupteur du distributeur avec un verre ou un autre récipient pour distribuer des glaçons, de l'eau ou de la glace pilée.

#### • Remarques.

La température affichée est la température cible et non la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

La température réelle à l'intérieur de l'appareil dépend des facteurs suivants : la température ambiante, la quantité de nourriture, la fréquence d'ouverture des portes et l'emplacement de l'appareil. Réglez les températures en tenant compte de ces facteurs.

S'il y a un doigt ou un contact avec la peau sur le panneau de commande pendant le nettoyage, la fonction du bouton peut être déclenchée.

Cet appareil comprend une connexion à la terre à des fins fonctionnelles uniquement.

## 2.3. Distributeur de glace et d'eau.

#### Avant d'utiliser le distributeur de glace et d'eau.

#### • Attention !

Tenir les enfants éloignés du distributeur afin d'empêcher les enfants de jouer avec ou d'endommager les commandes.

Jeter les premiers lots de glace (environ 20 glaçons et 7 tasses d'eau). Cela est également nécessaire si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.

Nettoyer le circuit de distribution d'eau s'il n'a pas été utilisé pendant 48 heures. Rincer le circuit d'eau raccordé à une arrivée d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.

Pour nettoyer le circuit de distribution d'eau, faire couler l'eau dans le distributeur pendant environ 5 minutes et jeter les premiers lots de glaçons.

Lors de la distribution de l'eau ou des glaçons, ne pas utiliser de coupe en cristal fin ou de porcelaine.

#### • Remarques.

Si vous ouvrez la porte du congélateur lors de la distribution d'eau, celle-ci s'arrête.

Si vous ouvrez la porte du réfrigérateur pendant la distribution d'eau, de glaçons ou glace pilée, la distribution est mise en pause. Lorsque vous fermez la porte, l'élément sélectionné continue d'être distribué.

Si le rebord de la tasse est petit, l'eau peut éclabousser hors du verre ou le manquer complètement.

Utiliser une tasse avec un rebord de plus de 68 mm de diamètre lors de la distribution de l'eau, de glaçons ou de glace pilée.

Lorsque la machine à glaçons produit de petits cubes de glace ou si les cubes se regroupent, la quantité d'eau fournie à la machine à glaçons peut être faible en raison d'une insuffisance d'eau dans le réservoir d'eau. Si la glace n'est pas utilisée fréquemment ou que la température réglée du congélateur est trop chaude, elle peut aussi s'amalgamer.

Il est normal que de l'eau laiteuse ou trouble soit distribuée après le remplacement du filtre à eau. Cet air dans l'eau finira par s'éclaircir et elle est potable pendant cette transition.

#### Utiliser le distributeur de glace et d'eau.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du distributeur jusqu'à ce que la LED située au-dessus de l'icône souhaitée s'allume. Les icônes sont, de gauche à droite : glaçons, eau, glace pilée.

Appuyez sur la palette de distribution avec un verre ou un autre récipient pour distribuer des glaçons, de l'eau ou de la glace pilée.

Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

#### Le réservoir d'eau contient l'eau à distribuer ou utilisée par la machine à glaçons automatique pour faire de la glace.

• Retirer le réservoir de distribution d'eau en le tirant tout en maintenant la poignée,

• ouvrir le couvercle ou le bouchon du réservoir de distribution d'eau,

• remplir avec une bouteille filtrée ou de l'eau filtrée potable jusqu'à la ligne de référence indiquée à l'intérieur du réservoir de distribution d'eau (capacité totale : 4 Litres),

• après avoir rempli l'eau, fermer le couvercle ou le bouchon du réservoir de distribution d'eau,

• reposer le réservoir de distribution d'eau sur la tablette du réfrigérateur.

#### • Avertissement !

Remplir d'eau potable uniquement le réservoir d'eau de la machine à glaçons ou du distributeur.

Ne pas remplir le réservoir d'eau avec des boissons autres que l'eau ou avec de l'eau chaude.

#### • Attention !

Ne pas appliquer une force excessive ou un impact lors du retrait ou du montage du réservoir de distribution d'eau. Cela peut causer des dommages à l'appareil ou des blessures.

Les enfants ne devraient pas être autorisés près du réservoir du distributeur.

#### • Remarques.

Avant d'utiliser le réservoir de distribution d'eau après l'installation de l'appareil, il doit être lavé avant d'être rempli d'eau.

Vérifier si le réservoir de distribution d'eau a été correctement placé sur l'appareil. S'il n'a pas correctement monté, l'eau peut fuir du réservoir dans l'appareil.

S'il y a une quantité d'eau insuffisante dans le réservoir de distribution d'eau, la taille des glaçons et leur quantité peuvent être affectées et cela peut entraîner un manque de glaçons.

S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir de distribution d'eau, la fonction de distribution d'eau froide et de glace du distributeur ne peut pas être utilisée. Vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir de distribution d'eau, puis le remplir d'eau s'il n'y en a pas.

Attendre au moins 15 secondes avant de retirer le réservoir d'eau après avoir distribué de l'eau ou de la glace du distributeur.

Le son du réservoir d'eau est normal lorsque l'eau est alimentée dans le distributeur et la machine à glaçons automatique. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement.

## 2.4. Machine à glaçons automatique.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle acheté.

## 2.5. InstaView.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

#### Utiliser l'InstaView Door in Door.

L'InstaView Door in Door vous permet de voir si votre stock d'aliments fréquemment consommés (boissons et snack, par exemple), a diminué ou non, sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur.

Tapoter deux coups à la vitre pour allumer ou éteindre l'éclairage à LED à l'intérieur de la Door in Door. Le voyant à LED s'éteint automatiquement après dix secondes.

#### Attention !

Ne pas ouvrir la porte de l'appareil avec le Door in Door ouvert, ou ne pas ouvrir le Door in Door si la porte de l'appareil est ouverte. Le Door in Door peut être heurté par le bord de l'appareil et ainsi endommagé.

#### Remarques.

La fonction InstaView Door in Door se désactive pendant 2 secondes après avoir fermé la porte gauche ou droite du congélateur, et momentanément lorsque le distributeur de glaçons est utilisé.

Tapoter près du centre de la vitre. Tapoter près des extrémités de la vitre risque de ne pas activer la fonction InstaView Door in Door.

Frappez suffisamment fort pour que le bruit soit audible.

La fonction InstaView Door in Door peut s'enclencher si un bruit fort se produit à proximité du réfrigérateur.

Nettoyer la porte vitrée avec un chiffon sec. Pour enlever les taches tenaces, légèrement humidifier un chiffon propre avec de l'eau tiède ou un nettoyant pour vitres. Ne pas vaporiser de nettoyant pour vitres directement sur la porte vitrée.

## 2.6. Door in Door.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

#### Utilisation de la porte Door in Door.

Tirer le levier en bas de la porte vers le haut jusqu'à ce que la porte Door in Door s'ouvre.

Il y a beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur de la porte Door in Door et ses paniers environnants, vous permettant de stocker la nourriture d'une manière organisée.

Attention ! Ne pas ouvrir la porte de l'appareil avec le Door in Door ouvert, ou ne pas ouvrir le Door in Door si la porte de l'appareil est ouverte. Le Door in Door peut être heurté par le bord de l'appareil et ainsi endommagé.

## 2.7. Tiroir.

#### Attention !

Toujours vider les tiroirs avant de les retirer et utiliser les deux mains pour les retirer et les remonter.

S'assurer que les portes du réfrigérateur soient complètement ouvertes avant de retirer et de remonter les tiroirs.

#### Utilisation du bac à légumes.

L'humidité dans le bac à légumes peut être contrôlée en faisant glisser le levier dans un sens ou dans l'autre.

S'il est déplacé du côté gauche, le guide d'air sera ouvert et permettra à l'air de circuler dans le bac pour réduire l'humidité.

S'il est déplacé du côté droit, le guide d'air sera fermé et maintiendra l'humidité qui se trouve actuellement dans le bac à légumes.

#### Retrait/Remontage des tiroirs.

• Retirer le contenu du tiroir. Tenir la poignée des bacs à légumes et les tirer doucement vers l'extérieur,

• soulever le bac à légumes et le sortir en le tirant,

• remonter le tiroir dans l'ordre inverse du processus de retrait.

#### Attention !

Toujours vider les tiroirs avant de les retirer et utiliser les deux mains pour les retirer et les remonter.

S'assurer que les portes du réfrigérateur soient complètement ouvertes avant de retirer et de monter les tiroirs.

## 2.8. Tablette.

#### Attention !

Les étagères en verre sont lourdes. Faire attention lorsque vous les retirez.

Ne pas nettoyer les étagères en verre avec de l'eau chaude si elles sont froides. Les étagères peuvent se casser si elles sont exposées à des changements brusques de température ou à un impact.

#### Retrait/Remontage de l'étagère.

• Incliner vers le haut l'avant de l'étagère et soulever l'étagère,

• tirer l'étagère,

• les monter dans l'ordre inverse du processus de retrait.

#### Attention !

Les étagères en verre sont lourdes. Faire attention lorsque vous les retirez.

Ne pas nettoyer les étagères en verre avec de l'eau chaude si elles sont froides. Les étagères peuvent se casser si elles sont exposées à des changements brusques de température ou à un impact.

Assurez-vous que les étagères sont à niveau d'un côté à l'autre. Le manquement à cette instruction peut provoquer la chute de l'étagère ou le renversement des aliments.

## 2.9. Panier de porte.

#### Retrait/Remise en place du panier de porte.

• Tenir les deux bords du panier et le retirer en le soulevant vers le haut,

• remonter les paniers de porte dans l'ordre inverse du processus de retrait.

## 2.10. Application LG ThinQ.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le Wifi.

L'application LG ThinQ vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

#### Caractéristiques de l'application LG ThinQ.

Communiquez avec le dispositif depuis un smartphone au moyen de fonctions intelligentes.

#### Smart Diagnosis.

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

#### Réglages.

Cette fonction vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

#### Remarques :

• si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application LG ThinQ et l'enregistrer à nouveau,

• l'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés,

• les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

# 3. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 3.1. Consignes de sécurité.

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en "Avertissement" et "Attention" comme décrit ci-dessous.

#### Messages de sécurité.

Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

Avertissement : cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Attention : cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

### 3.11. Avertissement.

Avertissement ! Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes.

#### Sécurité technique.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger des appareils de réfrigération.

#### Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des applications de ménage ou similaires, telles que :

• les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail,

• les maisons rurales et par les clients d'hôtels, motels et d'autres environnements résidentiels,

• les gîtes touristiques,

• les applications de restauration et hors détail similaires.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

Le symbole "Flamme soulignée dans un triangle" vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.

Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.

Ne pas endommager le circuit frigorifique.

Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.

Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.

Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.

Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes d'obstruction.

Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable.

Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil ni placer de bougie à l'intérieur pour éliminer les odeurs.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.

Assurez-vous de ne pas vous coincer une partie du corps, comme la main ou un pied en déplaçant l'appareil.

Déconnecter le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

Ne pas pulvériser d'eau ou de substances inflammables (dentifrice, alcool, diluant, liquide inflammable, abrasif, etc.) sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

Ne pas nettoyer l'appareil avec des brosses, chiffons ou éponges avec des surfaces rugueuses ou à base de matériau métallique.

Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

#### Risque d'incendie et matériaux inflammables.

Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m2 par 8 g de réfrigérant, R600a, à l'intérieur de l'appareil.

Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.

La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

#### Installation.

Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.

Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.

Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

Ne pas placer l'appareil en plein soleil ni l'exposer à la chaleur d'appareils de chauffage tels que poêles ou des radiateurs.

Veiller à ne pas exposer l'arrière de l'appareil lors de l'installation.

Installer l'appareil dans un endroit où il est facile de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.

Attention à ne pas laisser tomber la porte de l'appareil lors du montage ou du démontage.

Attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble d'alimentation pendant le montage ou le démontage de la porte de l'appareil.

Veiller à ne pas faire pointer la fiche d'alimentation vers le haut ni à laisser l'appareil appuyer sur la fiche électrique.

Ne pas brancher un adaptateur ou d'autres accessoires à la prise d'alimentation.

Ne pas modifier ou étendre le cordon d'alimentation.

S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Ne jamais mettre en marche un appareil montrant des signes de dommages. En cas de doute, consultez votre revendeur.

Ne pas brancher l'appareil à un adaptateur multi-supports ne disposant pas d'un câble d'alimentation (monté). L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie.

L'appareil doit être connecté à une ligne électrique dédiée qui est sur un fusible séparé.

N'utilisez pas une multiprise qui n'est pas correctement mise à la terre (portable). Si vous utilisez une multiprise (portable) correctement mise à la terre, utilisez la multiprise avec la capacité du cordon d'alimentation actuelle ou supérieure et utilisez uniquement la multiprise pour l'appareil.

Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

#### Utilisation.

Ne pas utiliser l'appareil à des fins (stockage de matériel médical ou expérimental ou expédition) autres qu'un usage domestique de stockage d'aliments.

Si de l'eau pénètre dans les pièces électriques de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics.

Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.

Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.

Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.

Ne pas mettre les mains ou des objets métalliques dans la zone émettant l'air froid, le carter ou la grille de dégagement de la chaleur à l'arrière.

Ne pas appliquer de force excessive ou frapper le carter arrière de l'appareil.

Attention aux enfants qui se trouvent à proximité lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil. La porte peut heurter l'enfant et causer des blessures. Ne pas laisser les personnes se balancer sur les portes, car cela peut provoquer la chute de l'appareil et causer des blessures graves.

Éviter qu'un enfant se retrouve piégé à l'intérieur de l'appareil. Un enfant coincé à l'intérieur de l'appareil peut souffrir de suffocation.

Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.

Ne pas placer d'objets lourds ou fragiles, de récipients remplis de liquide, de combustibles, d'objets inflammables (comme des bougies, lampes, etc.), ou de dispositifs de chauffage (tels que des poêles, radiateurs, etc.) sur l'appareil.

Ne pas placer un autre appareil électronique (tels qu'un chauffage et un téléphone mobile) à l'intérieur de l'appareil.

En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane R600a). Bien qu'il n'utilise qu'une petite quantité de ce gaz, cela demeure un gaz inflammable. Toute fuite de gaz pendant le transport, l'installation ou l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétique, etc.) à proximité de l'appareil.

#### Élimination.

Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.

### 3.12. Attention.

Attention ! Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes.

#### Installation.

Après le déballage, vérifiez si l'appareil a été endommagé pendant le transport.

Attendez au moins 3 à 4 heures pour vous assurer que le circuit réfrigérant est pleinement efficace.

#### Utilisation.

Ne pas toucher d'aliments surgelés ou de pièces métalliques dans le compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides. Cela peut causer des gelures.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés à des températures au-delà du point de congélation.

Le verre trempé sur le devant de la porte de l'appareil ou sur les étagères peut être endommagé par un choc. S'il est cassé, ne le touchez pas avec les mains.

Ne pas s'accrocher aux portes de l'appareil, dans l'espace de stockage, sur une tablette ni monter dessus.

Ne pas stocker une quantité excessive de bouteilles d'eau ou de récipients pour des plats d'accompagnement sur les paniers de la porte.

Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'appareil avec une force excessive.

Si la charnière de la porte de l'appareil est endommagée ou fonctionne mal, cesser l'utilisation et contacter un centre de service LG Electronics.

Empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.

Ne jamais manger d'aliments congelés immédiatement après les avoir sortis du congélateur.

Assurez-vous de ne pas coincer une main ou un pied lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil ou de la porte dans la porte.

#### Maintenance.

Cet appareil est équipé d'un éclairage intérieur à LED qui ne sans entretien. Ne retirez pas le couvercle ou la lampe LED pour tenter de le réparer ou de le changer. Contactez un centre d'information client LG Electronics.

Ne pas nettoyer les tablettes en verre ou les couvrir d'eau chaude quand elles sont froides. Elles peuvent exploser si elles sont exposées à des changements brusques de température.

N'insérez pas les étagères à l'envers. Les étagères peuvent tomber.

Pour enlever le givre de l'appareil, contacter un centre d'information client LG Electronics.

Jeter la glace contenue dans le bac à glaçons du congélateur en cas de panne électrique prolongée.

## 3.2. Installation.

Avant de commencer l'installation, lire attentivement les instructions pages 13 à 19 du mode d'emploi original. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité.

## 3.3. Prendre soin de l'environnement.

#### Recyclage de votre ancien appareil.

Le symbole "Poubelle barrée d'une croix soulignée" indique que votre Équipement Électrique et Électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.

Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur quefairedemesdechets.fr

# 4. Maintenance et entretien.

## 4.1. Nettoyage.

#### Conseils de nettoyage généraux.

L'exécution du dégivrage manuel, de la maintenance ou du nettoyage de l'appareil alors que les aliments sont congelés dans le congélateur peut augmenter la température des produits alimentaires et réduire leur durée de conservation.

Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments.

Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne pas l'essuyer avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des substances inflammables. Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.

Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.

Après le nettoyage, vérifier si le câble d'alimentation est endommagé.

#### Nettoyage de l'extérieur.

En cas de nettoyage des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil au moyen d'un aspirateur, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise afin d'éviter toute décharge statique qui peut endommager les composants électroniques ou provoquer un choc électrique. Un nettoyage régulier des capots de ventilation arrière et latéraux est recommandé pour maintenir un fonctionnement fiable et économique de l'appareil.

Veiller à la propreté des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil. Des bouches d'aération obstruées peuvent provoquer un incendie ou endommager l'appareil.

Pour l'extérieur de l'appareil, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de chiffons contaminés lors du nettoyage des portes en acier inoxydable. Toujours utiliser un chiffon dédié et essuyer dans le même sens que le grain. Cela aide à réduire les taches et le ternissement de la surface.

#### Nettoyage de l'intérieur.

Lorsque vous retirez une tablette ou un tiroir dans l'appareil, enlever tous les aliments stockés sur la tablette ou le tiroir afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'appareil. Dans le cas contraire, des blessures peuvent survenir en raison du poids des aliments stockés.

Détacher les tablettes et les tiroirs et les nettoyer avec de l'eau, puis les sécher suffisamment avant de les replacer.

Essuyer régulièrement les joints de la porte avec un chiffon doux et humide.

Le panier de porte fuit et les taches doivent être nettoyées car elles peuvent compromettre la capacité de stockage du panier et même l'endommager.

Ne jamais nettoyer les tablettes ou les récipients au lave-vaisselle. Les parties peuvent se déformer en raison de la chaleur.

Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales. Les utilisateurs n'ont pas besoin de le décongeler manuellement.

#### Nettoyer le distributeur de glace et d'eau.

#### • Nettoyer la sortie de glace et d'eau.

Essuyer fréquemment la sortie d'eau ou de glace avec un chiffon propre car elle peut se salir facilement.

Remarque : les peluches d'un chiffon peuvent adhérer aux sorties.

#### • Nettoyage du bac du distributeur.

Essuyer toute la zone avec un chiffon humide. Le plateau de distribution peut devenir humide facilement à cause d'eau ou de glace renversée.

#### • Nettoyage du couvercle du condenseur.

Utilisez un aspirateur avec une brosse pour nettoyer le couvercle du condenseur et les trous d'aération. Ne retirez pas le panneau couvrant la zone de la bobine du condenseur.

Nous recommandons de le faire tous les 12 mois pour maintenir l'efficacité opérationnelle.

## 4.2. Filtre à eau.

#### Avant de remplacer le filtre à eau.

#### • Avertissement !

Ne pas laisser les enfants avoir accès à de petites pièces lors de l'installation de ce produit.

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système. Des systèmes certifiés pour la réduction de kystes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

#### • Attention !

Ne pas installer si la pression de l'eau dépasse 827 kPa. Si votre pression d'eau dépasse 827 kPa, vous devez installer une soupape de limitation de pression. Contacter un professionnel de la plomberie si vous ne savez pas comment vérifier votre pression d'eau.

Ne pas installer là où des coups de bélier peuvent se produire. Si des conditions de coup de bélier existent, vous devez installer un pare-coups de coup de bélier. Contacter un professionnel de la plomberie si vous ne savez pas comment vérifier cette condition.

Ne pas installer sur des lignes d'alimentation en eau chaude. La température maximale de l'eau d'exploitation de ce système de filtration est de 37,8°C.

Protéger le filtre du gel. Vidanger le filtre lorsque la température descend en dessous de 4,4°C.

La cartouche filtrante jetable doit être remplacée tous les 6 mois, à la capacité nominale ou en cas de réduction notable du débit.

Lorsqu'un dispositif anti-refoulement est installé sur un système d'eau, un dispositif de contrôle de la pression due à la dilatation thermique doit être installé.

S'assurer que tous les tuyaux et raccords soient bien fixés et qu'ils ne présentent pas de fuites.

#### • Remarques.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.

Il est essentiel que les exigences d'installation, de maintenance et de remplacement du filtre recommandées par le fabricant soient respectées pour que le produit fonctionne comme indiqué.

#### Remplacement du filtre à eau (modèle à plomberie).

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

Le filtre doit être changé tous les 6 mois ou lorsque le voyant d'indication s'allume ou que la sortie du distributeur d'eau diminue.

#### Pour acheter un filtre à eau de remplacement :

• utiliser une cartouche de remplacement : ADQ736939**,

• rendez-vous chez votre revendeur ou distributeur local ou contactez le centre d'information client de LG Electronics. Pour obtenir une aide supplémentaire, visitez notre site Web sur www.lg.com.

#### • Type d'écrou fileté (sur certains modèles).

• Desserrer le bouchon à vis,

• tirer le tuyau pour le sortir du bouchon du filtre à eau jusqu'à ce que la ligne colorée soit visible,

• pousser le tuyau dans le bouchon du filtre à eau en vous assurant que l'extrémité soit complètement hermétique,

• serrez le bouchon à vis jusqu'à ce que la ligne colorée sur le filtre à eau ne soit plus visible,

• appuyer et maintenir le bouton Water Filter pendant 3 secondes. Cela réinitialise l'icône Replacement Filter. Le nouveau filtre à eau a été activé,

• distribuer de l'eau pendant environ 5 minutes pour éliminer l'air emprisonné et les contaminants du système.

#### • Type de raccord à pousser (sur certains modèles).

• Retirer le bouchon à vis,

• tirer le tuyau pour le sortir du filtre à eau,

• pousser le tuyau dans le filtre à eau en vous assurant que l'extrémité soit complètement hermétique,

• insérer le bouchon à vis jusqu'à ce que la ligne colorée sur le filtre à eau ne soit plus visible,

• appuyer et maintenir le bouton Water Filter pendant 3 secondes. Cela réinitialise l'icône Replacement Filter. Le nouveau filtre à eau a été activé,

• distribuer de l'eau pendant environ 5 minutes pour éliminer l'air emprisonné et les contaminants du système.

Attention ! Tout manquement à remplacer les filtres si nécessaire ou l'utilisation de filtres à eau non agréés par LG peut entraîner une fuite de la cartouche filtrante et des dommages matériels.

#### Directives d'application/Paramètres d'alimentation en eau.

• Débit de service : 1,9 litres par minute.

• Alimentation en eau : puits communautaire ou privé ; eau potable.

• Pression d'eau : 138 à 827 kPa.

• Température de l'eau : 0,6 à 37,8°C.

• Capacité : 1 892 litres.

## 4.3. Filtre à air.

#### Réutilisation du filtre à air.

Vous pouvez réutiliser le filtre à air en éliminant les odeurs du filtre à air.

Étape 1 : Retirez le tiroir supérieur du réfrigérateur.

Étape 2 : Dévissez la vis du filtre à air.

Étape 3 : Appuyez sur les crochets du filtre à air, puis retirez-le.

Étape 4 : Séchez le filtre à air à l'aide d'un sèche-cheveux ou en le laissant au soleil.

Une poudre de bois de palme naturelle est utilisée pour le filtre à air afin d'augmenter les performances de désodorisation. Même si elle tombe, elle n'est pas nocive. Essuyez-la avec une serviette ou un chiffon.

4.4. Dépannage.

Avant d'appeler le service.

### 4.41. Glace et eau.

#### La machine à glaçons automatique ne produit pas de glace ou produit une petite quantité de glace.

Avez-vous installé l'appareil récemment ?

• la machine à glaçons produit normalement de la glace lorsqu'environ 48 heures se sont écoulées après que l'appareil a été installé,

• si la température du compartiment réfrigérateur est trop froide, le filtre à eau peut geler et bloquer le débit d'eau vers la machine à glaçons.

Avez-vous branché le tuyau d'alimentation en eau vers l'appareil et ouvert le robinet d'alimentation ? Raccorder le tuyau d'alimentation en eau à l'appareil et ouvrir complètement le robinet d'alimentation.

Le tuyau d'alimentation en eau est-il plié ? Si le tuyau d'alimentation en eau est plié, le débit d'eau peut être compromis.

Avez-vous récemment distribué une grande quantité de glace ? Il faut environ 24 heures pour produire plus de glace dans la machine à glaçons automatique. Veuillez patienter.

Avez-vous réglé le commutateur de la machine à glaçons ou le bouton de la machine à glaçons automatique sur le panneau de commande sur Marche ? Appuyer sur le commutateur de la machine à glaçons ou positionner le bouton automatique de la machine à glaçons sur ON sur le panneau de commande (pour plus de détails sur la façon de l'utiliser, visitez le site Web LG Electronics ou utilisez votre appareil intelligent).

La température du congélateur est-elle trop élevée ? Si la température réglée est trop chaude, la glace sera produite lentement ou ne sera pas produite du tout. Régler la température du congélateur à -18°C pour un fonctionnement normal de la machine à glaçons automatique.

Avez-vous ouvert la porte de l'appareil fréquemment ? Si vous ouvrez la porte de l'appareil, l'air froid s'échappe, réduisant la vitesse de production de glace. Ne pas ouvrir et fermer fréquemment la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil est-elle complètement fermée ? Si la porte de l'appareil n'est pas complètement fermée, la température du congélateur augmente, ce qui ralentit la vitesse de production de glace. Fermer complètement la porte de l'appareil.

#### La glace n'est pas distribuée.

Impossible d'entendre le bruit de la glace qui sort ? Dans le panneau de commande, sélectionnez alternativement les modes glaçons et glace pilée pour distribuer de la glace.

Le passage de la glace est-il bloqué ? (Vous pouvez vérifier le passage de la glace en séparant le bac à glaçons.) La glace ne peut être correctement distribuée si le passage de la glace est bloqué. Vérifiez la glace et nettoyez régulièrement le passage de la glace.

#### L'eau ne sort pas.

Le robinet d'alimentation est peut-être fermé (modèles à raccordement uniquement),

• ouvrir le robinet d'alimentation en eau,

• vérifier si la température du compartiment réfrigérateur est trop froide, car le filtre à eau peut geler et bloquer le débit d'eau vers le distributeur.

Le réservoir de distribution d'eau est peut-être vide (modèles sans plomberie uniquement). Remplir le réservoir du distributeur d'eau.

Le robinet d'alimentation en eau est-il fermé (modèles à raccordement uniquement) ? Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.

Est-ce que vous utilisez de l'eau non filtrée ? L'eau non filtrée peut contenir une grande quantité de métaux lourds divers ou de substances étrangères, de sorte que le filtre peut être obstrué à un stade précoce, quelle que soit la durée de vie du filtre.

#### L'eau a un goût étrange.

Le goût de l'eau est-il différent lorsqu'on le compare avec le goût de l'eau du purificateur d'eau précédent ? L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ?

S'est-il écoulé longtemps depuis que vous avez installé et remplacé le filtre ? Si un filtre expiré est utilisé, la performance de purification peut diminuer. Il est recommandé de remplacer le filtre en fonction de la période de remplacement du filtre.

Avez-vous rincé correctement le filtre dans la phase initiale après l'avoir installé ? Lorsque vous installez ou remplacez le filtre pour la première fois, vous devez éliminer l'air et les résidus de charbon actif à l'intérieur du filtre. Utiliser l'appareil après distribution et décharge d'environ 5 litres d'eau purifiée du distributeur en appuyant sur le levier de distribution d'eau. (Le charbon actif est inoffensif pour les humains.)

L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ? Le goût de l'ancienne eau peut changer en raison d'un développement bactérien. Utiliser le produit après distribution et décharge d'environ 5 litres (environ 3 minutes) du distributeur d'eau.

### 4.42. Refroidissement.

#### Il n'y a pas de réfrigération ou de congélation.

Y a-t-il une coupure de courant ? Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.

Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils. Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.

#### Un fusible dans votre maison peut être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. Ou l'appareil est connecté à une prise DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) et le disjoncteur de la prise s'est déclenché :

• vérifiez le boîtier électrique principal et remplacez le fusible ou réactivez le disjoncteur. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites réparer cette panne par un électricien qualifié,

• réinitialisez le disjoncteur du DDFT. Si le problème persiste, contactez un électricien.

#### La réfrigération ou la congélation est mauvaise.

La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée au plus chaud ? Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un réglage plus froid.

L'appareil se trouve-t-il en plein soleil, ou est-il près d'un objet générant de la chaleur, tel qu'un four ou un radiateur ? Vérifier la zone d'installation et le réinstaller loin d'objets produisant de la chaleur.

Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ? Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

Avez-vous mis trop de nourriture ? Maintenir un espace approprié entre les aliments.

Les portes de l'appareil sont-elles complètement fermées ? Fermer complètement la porte et s'assurer que la nourriture stockée ne coince pas la porte.

Y a-t-il suffisamment d'espace autour de l'appareil ? Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.

#### L'appareil a une mauvaise odeur.

La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée sur "Chaud" ? Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un réglage plus froid.

Avez-vous mis des aliments avec une forte odeur ? Conserver les aliments ayant de fortes odeurs dans des récipients hermétiques.

Cause possible : Il se peut que des légumes ou des fruits se soient gâtés dans le tiroir.

Solution : Jeter les légumes pourris et nettoyer le bac à légumes. Ne pas stocker de légumes trop longtemps dans le bac à légumes.

### 4.43. Condensation et givre.

#### Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes.

Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ? Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer au congélateur.

Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ? Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.

Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ? Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l'extérieur. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.

Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ? Conserver les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.

#### Du givre s'est formé dans le compartiment congélateur.

Les portes ne sont peut-être pas bien fermées. Vérifier qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et s'assurer que la porte soit bien fermée.

Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ? Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ? S'assurer que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.

Le congélateur est-il trop rempli ? Maintenir un espace approprié entre les articles.

#### Du givre ou de la condensation s'est formé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ? Du givre ou de la condensation peuvent se former si l'air extérieur pénètre à l'intérieur de l'appareil.

L'environnement d'installation est-il humide ? De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.

#### Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.

Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte. Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.

#### Il y a de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Y a-t-il une fuite d'eau autour de l'appareil ? Vérifier si de l'eau a fui d'un évier ou d'un autre endroit.

Y a-t-il de l'eau sur le fond de l'appareil ? Vérifier si l'eau provient d'aliments congelés qui se sont décongelés ou d'un récipient cassé ou tombé.

### 4.44. Pièces et caractéristiques.

#### La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.

L'appareil est-il penché vers l'avant ? Régler le pied avant afin de soulever légèrement la face avant.

Les tablettes ont-elles été correctement montées ? Remonter les tablettes si nécessaire.

Avez-vous fermé la porte avec une force excessive ? Si vous appliquez trop de force ou de vitesse lors de la fermeture de la porte, elle peut rester légèrement ouverte. S'assurer de ne pas pousser la porte trop violemment. Fermer doucement la porte.

#### La porte de l'appareil est difficile à ouvrir.

Avez-vous ouvert la porte juste après l'avoir fermée ? Si vous essayez d'ouvrir la porte de l'appareil moins de 1 minute après l'avoir fermée, vous pouvez avoir des difficultés en raison de la pression qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Essayer d'ouvrir à nouveau la porte de l'appareil au bout de quelques minutes afin que la pression interne se stabilise.

#### La lampe à l'intérieur de l'appareil ne s'allume pas.

Défaillance de la lampe. Fermez la porte et rouvrez-la. Si la lampe ne s'allume pas, veuillez contacter le centre d'informations client de LG Electronics. Ne tentez pas de retirer la lampe.

### 4.45. Bruits.

#### L'appareil est bruyant et génère des sons anormaux.

L'appareil est-il installé sur un sol faible ou qui n'est pas de niveau ? Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.

L'arrière de l'appareil touche-t-il le mur ? Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.

Y a-t-il des objets éparpillés derrière l'appareil ? Retirer les objets éparpillés derrière l'appareil.

Y a-t-il un objet sur le dessus de l'appareil ? Enlever l'objet sur le dessus de l'appareil.

#### Bruits de clics.

Le contrôle de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou la commande de l'appareil sur certains modèles) émet également un clic lorsque le cycle démarre et s'arrête. Fonctionnement normal.

#### Bruits de cliquetis.

Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement de l'appareil, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil (modèles à raccordement seulement) ou d'objets posés sur ou autour de l'appareil. Fonctionnement normal.

L'appareil ne repose pas de manière égale au sol. Le sol est fragile ou irrégulier les jambes de mise à niveau nécessitent un ajustement. Voir la section "Alignement des portes".

L'appareil avec un compresseur linéaire a été déplacé pendant son fonctionnement. Fonctionnement normal. Si le cliquetis du compresseur ne s'arrête pas au bout de 3 minutes, mettre l'alimentation de l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

#### Crissements.

Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Fonctionnement normal.

L'air est forcé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur. Fonctionnement normal.

#### Gargouillements.

Débit de l'appareil à travers le système de refroidissement. Fonctionnement normal.

#### Claquements.

Contraction et expansion des parois internes du fait de changements de température. Fonctionnement normal.

#### Vibrations.

Si le côté ou l'arrière de l'appareil touche un meuble ou un mur, une partie des vibrations normales peut devenir audible. Pour éliminer le bruit, s'assurer que les côtés et l'arrière ne puissent pas toucher un mur ou une armoire.

### 4.46. Wifi.

#### Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wifi.

Le mot de passe du Wifi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. Trouvez le réseau Wifi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.

Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wifi.

Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).

La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.

La distance entre l'appareil et le routeur est trop grande. Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop grande, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

## 4.5. Remarques.

Le Règlement UE 2019/2019, valable à partir du 1er mars 2021, est lié aux classes d'efficacité énergétique par le Règlement UE 2019/2016.

Pour plus d'informations concernant l'efficacité énergétique de l'appareil, visitez https://ec.europa.eu et faites une recherche avec le nom du modèle (valide jusqu'au 1er mars 2021).

Scannez le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil, qui fournit un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données UE EPREL. Conservez l'étiquette énergétique pour référence ainsi que tous les autres documents fournis avec l'appareil (valide jusqu'au 1er mars 2021).

Le nom du modèle se trouve sur l'étiquette de classement de l'appareil.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

# 5. Accès au service Consommateurs.

Site Internet : www.lg.com

#### Service à la clientèle.

Contactez le centre d'informations client LG Electronics.

Pour trouver des informations sur le centre de service agréé LG, consultez notre page web sur www.lg.com.

Seul le personnel technique qualifié du centre de service LG peut démonter, réparer, ou modifier l'appareil.

Les pièces de rechange référencées dans la Réglementation 2019/2019 de l'EU sont disponibles pour une durée de 7 ans (seuls les joints d'étanchéité sont disponibles pendant 10 ans).

Pour acheter des pièces de rechange, contactez un centre d'informations à la clientèle LG Electronics ou notre page web sur www.lg.com.

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.