LG.

Téléviseur NANOCELL NANO75.

Mode d'emploi adapté de janvier 2022.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

#### Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Téléviseur.

#### Face avant.

Elle est constituée par l'écran du téléviseur.

Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un rétroéclairage LED.

#### Bouton Power.

Vous pouvez utiliser facilement les fonctions de la TV à l'aide du bouton Power.

Le bouton Power est de forme carrée et situé au centre du bord inférieur de l'écran.

Voir section "Mise en route du téléviseur".

#### Face arrière.

Faites pivoter l'appareil de sorte que la face arrière se trouve maintenant devant vous.

#### On y trouve :

• au centre, 2 ou 4 trous pour les vis de fixation à un support mural (selon le modèle),

• la prise pour le cordon d'alimentation,

• les connecteurs.

Le manuel original ne nous permet pas de préciser leurs emplacements.

## 1.2. Télécommande Magic Remote.

Selon le modèle.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

#### Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Pour activer certaines fonctions, il faut maintenir la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.

#### Ligne 1 :

• Marche/Arrêt : permet d'éteindre ou d'allumer la TV. À droite de cette touche se trouve la lettre p en braille,

• microphone.

Les lignes 2 à 5 constituent un pavé numérique permettant de saisir des chiffres.

Ligne 2 : touches numérotées 1, 2 et 3.

Ligne 3 : touches numérotées 4, 5 et 6. Un repère situé sur la touche 5 permet de la reconnaître.

Ligne 4 : touches numérotées 7, 8 et 9. En maintenant la touche 9 enfoncée pendant plus d'une seconde, vous accédez au menu "Aide rapide".

#### Ligne 5 :

• List/Guide : permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous accédez au menu "Guide",

• 0/Quick Access : touche numérotée 0. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous accédez au menu "Modifier l'accès rapide". La fonctionnalité "Modifier l'accès rapide" vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou à la Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées,

• plus d'actions/AD SAP (1) : permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous activez la fonction audiodescription.

#### Ligne 6 :

• volume Plus : permet d'augmenter le niveau de volume. À droite de cette touche se trouve la lettre v en braille,

• sourdine : permet de couper tous les sons. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous accédez au menu "Accessibilité",

• programme : permet de faire défiler les chaînes mémorisées. À gauche de cette touche se trouve la lettre c en braille.

#### Ligne 7 :

• volume Moins : permet de diminuer le niveau de volume,

• reconnaissance vocale : la fonction de reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau. Consultez le contenu recommandé (certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays). Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale,

• programme : permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

#### Ligne 8 :

• Accueil : permet d'accéder au menu "Accueil". En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous pouvez lancer les dernières applications utilisées.

• Source : permet de changer la source d'entrée. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous accédez à "Tableau de bord Maison".

#### Une molette constitue les lignes 9, 10 et 11 :

• molette (OK) : appuyez au centre de la molette pour sélectionner un menu. Changez d'émission en utilisant la molette. En maintenant le centre de la molette enfoncé pendant plus d'une seconde, vous accédez au menu "Magic Explorer". Vous pouvez exécuter la fonction "Magic Explorer" lorsque la couleur du pointeur passe au violet. Si vous regardez un programme, gardez le pointeur appuyé sur la vidéo. Lorsque vous utilisez "Guide TV", "Paramètres", "Alerte Sport" ou "Galerie d'art", restez appuyé sur le texte,

• haut, bas, gauche, droite : appuyez sur ces boutons pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches Haut, Bas, Gauche ou Droite lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.

#### Ligne 12 :

• retour : permet de revenir au niveau précédent. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous effacez les informations affichées à l'écran et revenez à la dernière source,

• paramètres rapides : permet d'accéder aux Paramètres rapides. En maintenant cette touche enfoncée pendant plus d'une seconde, vous affichez le menu "Tous les paramètres".

#### Ligne 13 constituée de 4 touches de couleur, de gauche à droite :

• rouge,

• vert,

• jaune,

• bleu.

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

En maintenant la touche de gauche (bouton rouge) enfoncée pendant plus d'une seconde, vous lancez la fonction d'enregistrement.

Lignes 14 à 16 : elles sont constituées chacune de deux touches des services de streaming (2), permettant de se connecter au service de streaming vidéo.

#### Face arrière.

La face arrière comporte un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles.

# 2. Programmes et utilisation.

## 2.1. Avant de lire ce manuel.

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Rendez-vous sur notre site Web pour télécharger ce manuel (qui comprend des informations sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques techniques, la gestion des licences, etc.) et le consulter sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

#### Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur ce téléviseur, lisez le Guide de l'Utilisateur fourni avec le produit.

Pour ouvrir le Guide de l'Utilisateur : "Paramètres rapides", "Liste", "Assistance", "Guide de l'utilisateur".

#### Achat séparé.

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

Un câble pour connecter les antennes et les périphériques externes doit être acheté séparément.

#### Remarques :

• les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions,

• les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi,

• l'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

## 2.2. Démarrage du téléviseur.

### 2.21. Mise en route du téléviseur.

#### Utilisation du bouton Power.

Bouton Marche (Appuyer).

Bouton Arrêt (Maintenir enfoncé) : toutes les applications en cours d'exécution fermeront et tout enregistrement en cours s'arrêtera (selon le pays).

Contrôle du menu (Appuyer) : appuyez brièvement sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé pour naviguer dans le menu.

Sélection du menu (Maintenir enfoncé) : vous pouvez utiliser la fonction lorsque vous accédez au contrôle du menu.

Remarque : si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

#### Réglage du menu.

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton Power. Utilisez le bouton pour régler les options du menu.

Bouton Marche/Arrêt : permet d'éteindre le téléviseur.

Bouton Source : permet de changer la source d'entrée.

Boutons Volume Plus et Volume Moins : permettent de régler le niveau du volume.

Boutons Programme : permettent de faire défiler les chaînes mémorisées.

#### Remarques :

• l'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel,

• les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé,

• de nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur,

• le téléviseur doit être raccordé à une prise électrique facile d'accès située à proximité. Le bouton Marche/Arrêt n'est pas présent sur tous les modèles de produit. Pour éteindre ces appareils, il est nécessaire de débrancher le cordon d'alimentation.

#### Insertion des piles.

Lorsque le message "La pile de la télécommande Magic Remote est déchargée. Changez la pile." s'affiche, remplacez les piles.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle en faisant basculer son bord inférieur vers le haut et remplacez les piles (modèle : 1,5 V AA). Faites correspondre les pôles "plus" et "moins" avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle.

#### Attention.

N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

Si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.

Cet appareil utilise des piles. Selon les règlementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles de manière appropriée pour des raisons environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.

Les piles à l'intérieur ou à l'extérieur du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle du soleil ou d'un feu, entre autres.

### 2.22. Enregistrement de la Magic Remote.

#### Procédure d'enregistrement de la Magic Remote.

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, associez-la au téléviseur.

Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.

Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche Molette (OK) de la télécommande.

Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

#### Procédure d'annulation de l'enregistrement de la Magic Remote.

Appuyez sur les touches Retour et Accueil simultanément pendant 5 secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

Maintenez enfoncées les touches Accueil et Paramètres rapides pendant plus de 5 secondes pour désactiver et réactiver l'enregistrement de la télécommande Magic Remote en un seul geste.

Attention : il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 0,2 mètre du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 mètre, la télécommande Magic Remote risque de ne pas fonctionner à cause des interférences de fréquence.

# 3. Caractéristiques techniques.

Selon le pays.

## 3.1. Spécifications de diffusion.

Système TV :

• Télévision numérique : DVB-S/S2 ; DVB-T/T2 ; DVB-C,

• TV analogique : PAL/SECAM B/G/I/D/K, SECAM L.

#### Couverture des canaux (Bande).

Télévision numérique :

• DVB-S/S2 (uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2) : 950 à 2 150 MHz,

• DVB-C (uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2) : 46 à 890 MHz,

• DVB-T/T2 (uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2) : VHF III (174 à 230 MHz) ; UHF IV (470 à 606 MHz) ; UHF V (606 à 862 MHz) ; S bande II (230 à 300 MHz) ; S bande III (300 à 470 MHz).

TV analogique : 46 à 862 MHz.

#### Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées.

Télévision numérique :

• DVB-S/S2 (uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2) : 6 000,

• DVB-C ; DVB-T/T2 (uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2) : 3 000.

TV analogique : 3 000.

Impédance d'antenne externe : 75 Ohms.

Taille du module CI (L x H x P) : 100,0 mm par 55,0 mm par 5,0 mm.

## 3.2. Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC95).

Uniquement 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO88*, NANO89*, NANO90*, NANO91*, NANO92*.

#### Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

Plage de fréquence et Puissance en sortie (maximum) :

• 2 400 à 2 483,5 MHz : 19 dBm,

• 5 150 à 5 725 MHz : 18 dBm,

• 5 725 à 5 850 MHz : 13,5 dBm.

#### Bluetooth.

Plage de fréquence et Puissance en sortie (maximum) : 2 400 à 2 483,5 MHz (9 dBm).

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

## 3.3. Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC03).

Sauf 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO88*, NANO89*, NANO90*, NANO91*, NANO92*.

#### Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

Plage de fréquence et Puissance en sortie (maximum) :

• 2 400 à 2 483,5 MHz : 18,5 dBm,

• 5 150 à 5 725 MHz : 19,5 dBm,

• 5 725 à 5 850 MHz : 11,5 dBm.

#### Bluetooth.

Plage de fréquence et Puissance en sortie (maximum) : 2 400 à 2 483,5 MHz (9 dBm).

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

## 3.4. Conditions d'utilisation.

• Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.

• Humidité de fonctionnement : inférieure à 80 %.

• Température de stockage : moins 20°C à 60°C.

• Humidité de stockage : inférieure à 85 %.

Pour obtenir des informations sur l'alimentation et la consommation électriques, consultez l'étiquette sur le produit.

La consommation électrique normale est mesurée conformément à la norme IEC 62087 ou aux réglementations locales en matière d'énergie.

Sur certains modèles, l'étiquette est située à l'intérieur du terminal de connexion du périphérique externe.

En fonction du modèle ou du pays, il se peut que la consommation électrique normale n'apparaisse pas sur l'étiquette.

# 4. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 4.1. Avertissement ! Consignes de sécurité.

Mise en garde : risque d'électrocution. Ne pas ouvrir.

Mise en garde : afin de réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le capot (ou l'arrière). Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur lui-même. Confiez l'entretien de cet appareil à un personnel qualifié.

Le symbole "Risque d'électrocution" est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole "Point d'exclamation dans un triangle" est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

Avertissement : afin de réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

Pour prévenir tout risque d'incendie, veuillez maintenir en permanence les bougies ou autres objets inflammables éloignés de ce produit.

#### N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

• évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil,

• une zone fortement humide comme une salle de bain,

• à proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur,

• à proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile,

• une zone exposée à la pluie et au vent,

• n'exposez pas l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures et ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur une étagère au-dessus de l'unité),

• n'installez pas le téléviseur à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le téléviseur à l'air conditionné,

• n'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

#### Ventilation :

• installez le téléviseur dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque,

• n'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin,

• évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.

Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.

Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.

Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.

N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.

Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale. La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

Ne laissez pas les enfants grimper ou s'agripper au téléviseur sinon le téléviseur risque de tomber ce qui peut entraîner des blessures graves.

Mise à la terre de l'antenne extérieure (peut varier selon le pays). Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.

Mise à la terre (ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas de mise à la terre). Un téléviseur muni d'une fiche électrique secteur mise à la terre avec trois broches doit être branché sur une prise secteur mise à la terre avec trois broches. Veillez à brancher le câble de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.

Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.

N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.

Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.

#### Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local :

• le produit a été endommagé,

• si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur),

• si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur,

• pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.

Même si le téléviseur est éteint via la télécommande ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.

N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.

N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Utilisez uniquement des pièces et accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.

Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.

#### Batteries :

• rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants,

• ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.

• mise en garde : risque d´incendie ou d´explosion si la batterie est remplacée par un autre modèle de batterie inadapté.

Déplacement. Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut 2 personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.

Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.

Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.

N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.

## 4.2. Préparation.

### 4.21. Soulever et déplacer la TV.

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.

Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.

Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le câble d'alimentation et tous les câbles.

Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.

Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur (schémas page 6).

Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.

Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur l'illustration page 6, une personne portant chaque extrémité de la TV,

Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.

Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.

N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.

Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas endommager les boutons.

#### Attention :

• évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager,

• pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de le rayer.

### 4.22. Installation sur un meuble.

Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur un meuble. Laissez au moins 10 cm entre le mur et le téléviseur pour assurer une bonne ventilation (schéma page 7).

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

#### Attention :

• veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit (vous pourriez endommager le produit),

• si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures,

• afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés,

• la garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés,

• assurez-vous que les vis sont placées et serrées correctement (si les vis ne sont pas correctement serrées, le téléviseur pourrait s'incliner après son installation). Ne serrez pas les vis en forçant excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les desserrer.

#### Fixation du téléviseur au mur.

Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports et les boulons à l'arrière de la TV. Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.

Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.

Attachez les boulons à œil et les supports muraux avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

Utilisez un support ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.

Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

### 4.23. Montage mural.

Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural (en option) à l'arrière de la TV et installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol.

Contactez un personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction. Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés. Nous vous recommandons d'utiliser le support mural LG. Le support de montage mural LG est facile à déplacer même lorsque les câbles sont branchés. Si vous n'utilisez pas le support mural LG, veuillez utiliser un support mural permettant une fixation solide de l'appareil au mur et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion de périphériques externes. Il est conseillé de brancher tous les câbles avant d'installer les supports muraux fixes.

#### Attention :

a) Procédez à l'inverse du processus de fixation pour retirer le support avant d'installer la TV sur un support mural.

b) Pour plus d'informations sur les vis et les supports de montage mural, référez-vous à la section sur les achats séparés.

c) Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface de montage VESA standard (pièces en option) à l'arrière du produit. Lorsque vous installez le poste à l'aide d'un support mural (pièces en option), fixez-le solidement pour éviter qu'il ne tombe.

d) Lorsque vous fixez un téléviseur au mur, veillez à ne pas utiliser les câbles d'alimentation ou de signal qui pendent à l'arrière pour l'accrocher.

e) N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.

f) N'utilisez aucun objet pointu lorsque vous détachez le cache-câble. Cela risquerait d'endommager le câble ou le boîtier. Cela pourrait également entraîner des blessures. Pour détacher le cache-câble (selon le modèle) : uniquement 75NANO76*, 75NANO81*, 75/86NANO86*, 75NANO88*, 75/86NANO91*, 75/86NANO92* : tirer le cache-câble vers la droite, ne le poussez pas vers le haut ; uniquement 50/55/65NANO81*, 50/55/65NANO86*, 50/55/65NANO88*, 55/65NANO91*, 55/65NANO92* : pousser le cache-câble vers le haut, ne le tirez pas vers la droite,

g) Si vous installez le téléviseur à l'aide du support de fixation murale, couvrez les orifices du support avec du ruban adhésif afin d'éviter que de la poussière ou des insectes y pénètrent. Les orifices du support sont situés sur la tranche inférieure ou à l'arrière du téléviseur (selon le modèle).

#### Support de fixation murale.

Selon le modèle.

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées ci-dessous.

#### Modèles 43/50NANO75*, 43/50NANO76*, 43/50NANO77*, 43/50NANO79*, 50NANO80*, 50NANO81*, 50NANO85*, 50NANO86*, 50NANO88* :

• distance des vis (A) (mm) : 200,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 2,

• support mural : WB21LMB.

#### Modèles 55/65NANO75*, 55/65NANO76*, 55NANO77*, 55/65NANO79*, 55/65NANO80*, 55/65NANO81*, 55/65NANO85*, 55/65NANO86*, 55/65NANO88*, 55/65NANO89*, 55NANO90*, 55NANO91*, 55NANO92* :

• distance des vis (A) (mm) : 300,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 2,

• support mural : WB21LMB.

#### Modèles 65NANO90*, 65NANO91*, 65NANO92* :

• distance des vis (A) (mm) : 400,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 2,

• support mural : WB21LMB.

#### Modèles 75NANO80*, 75NANO81*, 75NANO85*, 75NANO86*, 75NANO88*, 75NANO91*, 75NANO92* :

• distance des vis (A par B) (mm) : 1 281 x 125,

• vis standard : M8,

• nombre de vis : 4,

• support mural : WB21LGB.

#### Modèles 86NANO86*, 86NANO91*, 86NANO92* :

• distance des vis (A x B) (mm) : 1 586 x 125,

• vis standard : M8,

• nombre de vis : 4,

• support mural : WB21LGB.

#### Modèles 43/50NANO75*, 43/50NANO76*, 43/50NANO77*, 43/50NANO79*, 50NANO80*, 50NANO81*, 50NANO85*, 50NANO86*, 50NANO88* :

• VESA (A x B) (mm) : 200 x 200,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 4,

• support mural : LSW240B, MSW240.

#### Modèles 55NANO75*, 55NANO76* 55NANO77*, 55NANO79*, 55NANO80*, 55NANO81*, 55NANO85*, 55NANO86*, 55NANO88*, 55NANO89*, 55NANO90*, 55NANO91*, 55NANO92* :

• VESA (A x B) (mm) : 300 x 300,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 4,

• support mural : OLW480B, MSW240.

#### Modèles 65NANO75*, 65NANO76*, 65NANO79*, 65NANO80*, 65NANO81*, 65NANO85*, 65NANO86*, 65NANO88*, 65NANO89* :

• VESA (A x B) (mm) : 300 x 300,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 4,

• support mural : OLW480B.

#### Modèles 70/75NANO75*, 75NANO76*, 75NANO80*, 75NANO81*, 75NANO85*, 75NANO86*, 75NANO88*, 65NANO90*, 65/75NANO91*, 65/75NANO92* :

• VESA (A x B) (mm) : 400 x 400,

• vis standard : M6,

• nombre de vis : 4,

• support mural : LSW440B.

#### Modèles 86NANO75*, 86NANO86*, 86NANO91*, 86NANO92* :

• VESA (A x B) (mm) : 600 x 400,

• vis standard : M8,

• nombre de vis : 4,

• support mural : LSW640B.

### 4.24. Antenne, câble.

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ohms).

Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.

Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.

Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.

Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

Si l'emplacement ne prend pas en charge la diffusion Ultra HD, ce téléviseur ne peut pas recevoir de diffusion Ultra HD directement.

### 4.25. Antenne satellite.

Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ohms) (selon le modèle).

## 4.3. Raccordements.

Connectez plusieurs périphériques externes à la TV et changez de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

#### HDMI.

Lorsque vous branchez le câble HDMI, le produit et les périphériques externes doivent être hors tension et débranchés.

#### Formats audio HDMI pris en charge (selon le modèle) :

• True HD (48 kHz),

• Dolby Digital/Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),

• PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz).

#### Remarques :

a) Si le périphérique connecté au port Entrée prend également en charge le paramètre HDMI Deep Colour, votre image pourra être plus précise. Toutefois, si le périphérique ne prend pas en charge ce paramètre, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, allez dans réglage "HDMI Deep Color" du téléviseur et désactivez ce paramètre.

b) "Paramètres rapides", "Liste", "Général", "Périphériques" "Paramètres HDMI", "HDMI Deep Color" : uniquement 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO88*, NANO89*, NANO90*, NANO91*, NANO92*). Marche : prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), (ports 3 et 4 uniquement) 4K à 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0). Arrêt : prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:2:0) ; sauf 86NANO75*, NANO85*, NANO86*, NANO88*, NANO89*, NANO90*, NANO91*, NANO92*). Marche : prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0). Arrêt : prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:2:0),

c) Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.

d) Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.

e) Types de câbles HDMI recommandés : câble HDMI ultra haut débit (maximum 3 mètres).

#### USB.

Certains concentrateurs USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté alors connectez-le directement au téléviseur.

Remarque : pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm, d'une largeur inférieure à 18 mm et d'un diamètre de câble inférieur à 8 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV. Schémas page 14 (selon le modèle).

#### Module CI.

Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique (selon le modèle).

#### Remarques :

• vérifiez que le module CI est inséré dans le bon sens dans le Common Interface. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir des dommages ainsi que le Common Interface,

• si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée CI+CAM est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre, satellite ou câble.

#### Périphériques externes.

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : lecteur Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.

#### Remarques.

Le raccordement du périphérique externe peut différer selon le modèle.

Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de l'ordre des ports du TV.

Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de Blu-ray/DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source d'entrée du signal du téléviseur au téléviseur via un enregistreur de DVD ou un magnétoscope. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.

Veuillez consulter le manuel d'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.

Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.

En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au modèle vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu "Image" jusqu'à ce que l'image soit nette.

En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.

Lors de la lecture de contenu Ultra HD sur votre PC, il se peut, selon les performances de votre PC, que la lecture de contenus vidéo ou audio soit altérée (selon le modèle).

Si vous vous connectez via un réseau LAN câblé, il est recommandé d'utiliser un câble CAT 7 (uniquement lorsque le port LAN est fourni).

# 5. Maintenance et entretien.

## 5.1. Nettoyage.

Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le téléviseur. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et/ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

#### Attention.

Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à ce que le liquide utilisé ou que des corps étrangers ne pénètrent pas dans l'espace vide entre la partie supérieure, gauche ou droite de l'écran et le cadre (selon le modèle).

Essorez le chiffon pour en retirer tout excès d'eau ou de nettoyant.

Ne pulvérisez pas d'eau ou de nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.

Pulvérisez une faible quantité d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour essuyer l'écran.

## 5.2. Dépannage.

#### Impossible de contrôler la TV avec la télécommande.

Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.

Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande.

Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées ("plus" sur "plus", "moins" sur "moins").

#### Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

Vérifiez si l'appareil est allumé.

Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.

Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

#### La TV s'éteint de manière soudaine.

Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.

Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.

Si aucun signal n'est émis quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

#### Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.

Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.

Reconnectez le câble HDMI.

Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

#### Affichage anormal.

Si le produit est froid au toucher, il se peut qu'un léger "scintillement" se produise lors de sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.

Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affichent à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit. Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.

Suivant votre position de visionnage (gauche, droite, haut, bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier. Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.

L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée peut provoquer une rémanence de l'image. Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée.

#### Sons générés.

Bruit de craquement : un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique.

Bourdonnement du circuit électrique ou de l'écran : bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Varie en fonction du produit. Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.

## 5.3. Informations sur les logiciels libres.

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur https://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

# 6. Accès au service Consommateurs.

Site Internet : www.lg.com

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les sur la dernière page du mode d'emploi original pour référence ultérieure.

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.