Fiche produit.

LG Réfrigérateur multi-portes GBF6221BPS.

Edition adaptée : octobre 2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est divisé en deux parties :

- en haut, le compartiment réfrigérateur,

- en bas, le compartiment congélateur.

## 1. Face avant.

On trouve de haut en bas :

- à droite, touche Smart Diagnosis (optionnel) : Utilisez cette fonction lorsque vous contactez le centre d'information client de LG Electronics pour effectuer un diagnostic précis lorsque l'appareil fonctionne de façon anormale ou si une panne se produit.

- porte du réfrigérateur,

- porte du congélateur.

Chaque porte dispose d'une poignée mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

Les deux portes sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut modifier leur sens d'ouverture. Se référer à la page 13 du mode d'emploi original pour modifier le sens d'ouverture.

Sur la face externe de la porte du réfrigérateur, au centre de la moitié inférieure, se trouve la partie extérieure du distributeur d'eau (en option).

Au fond, se trouve un levier contre lequel un gobelet doit être appuyé pour faire couler l'eau froide.

Se référer aux pages 19 et 20 du mode d'emploi original pour l'utilisation du distributeur d'eau.

## 2. Contre-porte.

La porte du réfrigérateur comporte 5 niveaux décrits de haut en bas :

a) espace pour produits laitiers (optionnel) : C'est là que les produits laitiers tels que le beurre ou le fromage sont stockés.

b) bac à œufs mobiles : C'est là où sont stockés les œufs.

- Vous pouvez le déplacer et l'utiliser à une position désirée au besoin. Toutefois, ne l'utilisez pas comme bac à glaçons ou ne le placez pas sur l'étagère sur le dessus du réfrigérateur ou dans le tiroir de légumes.

c) panier de porte du réfrigérateur : C'est là que les petits aliments, boissons et récipients de sauce réfrigérés sont stockés.

d) au centre, réservoir du distributeur d'eau (en option) : C'est là où est stockée l'eau pour alimenter le distributeur ou la machine à glaçons automatique. Il nécessite un remplissage manuel. (Modèles Eau'tonome uniquement)

Au centre de la face supérieure du réservoir, il y a un bouchon (petit couvercle) de forme rectangulaire que l'on peut ouvrir en le faisant basculer de bas en haut. On peut alors remplir le réservoir avec de l'eau potable puis fermer le bouchon en le faisant basculer de haut en bas.

Se référer à la page 20 du mode d'emploi original pour l'utilisation du réservoir d'eau.

## 3. Intérieur.

### A. Compartiment réfrigérateur.

La face supérieure du compartiment comporte des lampes LED qui s'allument lorsque vous ouvrez la porte.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

a) Tablette du réfrigérateur : C'est là que les aliments et autres articles réfrigérés sont stockés.

- La hauteur d'étagère peut être ajustée en insérant l'étagère dans une autre rainure de hauteur différente.

- Conserver les aliments à plus forte teneur en humidité à l'avant de la tablette.

- Le nombre réel de tablettes diffère d'un modèle à l'autre.

b) Porte-bouteilles (en option) : C'est là que les grandes bouteilles à boire ou des récipients sont stockés.

- Attention : Ne stockez pas de bouteilles courtes ou des récipients. Les articles peuvent tomber et vous blesser ou provoquer un dommage à l'appareil.

c) Étagère pliante (en option) : C'est là que les aliments réfrigérés et les grands articles sont stockés. Se référer à la page 22 du mode d'emploi original pour son utilisation.

d) Bac à légumes frais (en option) : Il s'agit de l'endroit où les fruits et légumes sont stockés pour aider à conserver leur fraîcheur en ajustant le régulateur d'humidité situé au centre à l'avant de sa face supérieure. Le régulateur d'humidité est un bouton pouvant être déplacé dans une direction ou dans l'autre et avoir l'une des deux positions suivantes :

- à gauche : le couvercle et le plateau sont ouverts. Statut recommandé pour conserver les fruits.

- à droite : le couvercle et le plateau sont fermés, l'humidité peut être maintenue. Statut recommandé pour conserver les légumes.

L'aspect ou des composants de l'appareil peuvent varier d'un modèle à l'autre.

e) Convertisseur frais (optionnel) : C'est là que la viande, le poisson et les légumes sont stockés. Aide à maintenir la fraîcheur en réglant le contrôleur d'humidité situé au centre de la face arrière du compartiment réfrigérateur. Le contrôleur d'humidité est un levier coulissant permettant de contrôler la température dans le convertisseur frais. Ce levier coulissant peut être déplacé dans une direction ou dans l'autre et avoir l'une des trois positions suivantes :

- à gauche : pour conserver de la viande,

- au centre : pour conserver du poisson,

- à droite : pour conserver des légumes.

### B. Compartiment congélateur.

L'intérieur comporte, de haut en bas :

a) Bac à glaçons : C'est là que la glace est produite et stockée. Se référer à la page 21 du mode d'emploi original pour son utilisation.

b) Bac de congélateur : Vous pouvez y stocker les aliments congelés tels que la viande, le poisson et la crème glacée.

c) Tiroir du congélateur : Il est destiné au stockage à long terme de produits congelés.

## 4. Panneau de commande.

Le panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre. Il peut avoir 3 présentations différentes.

Il peut être placé sur la porte du réfrigérateur (type 1) ou à l'intérieur du réfrigérateur (type 2).

Sur le panneau de commande se trouvent des afficheurs et des touches tactiles, que vous devrez repérer par tout moyen.

Se référer aux pages 18 et 19 du mode d'emploi original pour l'utilisation du panneau de commande.

### A. Panneau de commande numéro 1.

Les afficheurs et les touches sont disposés en 2 colonnes de 7 lignes. Ils sont décrits de haut en bas et de gauche à droite :

Ligne 1 :

- affichage de la température du réfrigérateur,

- touche Fridge Température (Température du réfrigérateur) : Cela permet de régler la température cible du réfrigérateur.

Ligne 2 :

- affichage de la température du congélateur,

- touche Freezeur Température (Température du congélateur) : Cela permet de régler la température cible du congélateur.

Ligne 3 :

- icône indiquant le statut de la connexion du réfrigérateur au réseau Wi-Fi. L'icône s'allume lorsque le réfrigérateur est connecté au réseau Wi-Fi.

- touche Wi-Fi : Ce réglage permet de configurer le réfrigérateur afin qu'il se connecte au réseau Wi-Fi du foyer.

Ligne 4 :

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Express Freeze,

- touche Express Freeze (Congélation express) : Définit les fonctions de congélation express.

Ligne 5 :

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Eco Friendly,

- touche Eco Friendly (Économie d'énergie) : Contrôle le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie.

Ligne 6 :

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Door Alarm,

- touche Door Alarm (Alarme de porte) : Ceci produit le son de l'alarme qui est activé lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Ligne 7 :

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Lock,

- touche Lock (Verrouillage) : Verrouille les boutons du panneau de commande.

### B. Panneau de commande numéro 2.

Les afficheurs et les touches sont disposés sur une ligne. Ils sont décrits de gauche à droite :

- touche Door Alarm (Alarme de porte) : Ceci produit le son de l'alarme qui est activé lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

- touche Express Freeze (Congélation express) : Définit les fonctions de congélation express.

- touche Freezeur Température (Température du congélateur) : Cela permet de régler la température cible du congélateur.

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Door Alarm,

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Express Freeze,

- affichage de la température du congélateur,

- affichage de la température du réfrigérateur,

- icône s'allumant lorsqu'on appuie sur le bouton Eco Friendly,

- touche Fridge Température (Température du réfrigérateur) : Cela permet de régler la température cible du réfrigérateur.

- touche Eco Friendly (Économie d'énergie) : Contrôle le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie.

- touche Power 3sec. (Alimentation) : Mise sous/hors tension de l'appareil.

### C. Panneau de commande numéro 3.

Les afficheurs et les touches sont disposés sur une ligne. Ils sont décrits de gauche à droite :

- touche Express Freeze (Congélation express) : Définit les fonctions de congélation express.

- touche Freezeur Température (Température du congélateur) : Cela permet de régler la température cible du congélateur.

- 5 barrettes indiquant la température du congélateur, respectivement moins 15°C, ., moins 20°C, ., moins 23°C. La barrette correspondant à la température du congélateur est allumée.

- 5 barrettes indiquant la température du réfrigérateur, respectivement 7°C, ., 3°C, ., 1°C. La barrette correspondant à la température du réfrigérateur est allumée.

- touche Fridge Température (Température du réfrigérateur) : Cela permet de régler la température cible du réfrigérateur.

- touche Eco Friendly (Économie d'énergie) : Contrôle le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie.

## 5. Face arrière.

Sur la face arrière, se trouve le câble d'alimentation électrique mais le document fourni ne nous permet pas de préciser son emplacement.

## 6. Face inférieure.

Il y a 2 pieds réglables à l'avant de la face inférieure.

Se référer à la page 13 du mode d'emploi original pour le réglage des pieds.

# II. Caractéristiques techniques.

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.

Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.

La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.

Classe climatique : SN (Tempérée étendue).

Plage de température ambiante : +10°C, +32°C.

Classe climatique : N (Tempérée).

Plage de température ambiante : +16°C, +32°C.

Classe climatique : ST (Subtropical).

Plage de température ambiante : +16°C, +38°C.

Classe climatique : T (Tropical).

Plage de température ambiante : +16°C, +43°C/+10°C, +43°C (Australie, Inde, Kenya).

Remarque : Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consigne de sécurité.

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en "Avertissement" et "Attention" comme décrit ci-dessous.

Avertissement : Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Attention : Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

### A. Avertissement.

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

#### Enfants au sein du foyer.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

#### Pour une utilisation en Europe.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

#### Installation.

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou + tenant l'appareil en toute sécurité.

- S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.

- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.

- Ne pas brancher l'appareil à un adaptateur multi-supports ne disposant pas d'un câble d'alimentation (monté).

- Ne pas modifier ou étendre le cordon d'alimentation.

- Éviter d'utiliser des rallonges ou un adaptateur double. L'appareil doit être connecté à une ligne électrique dédiée qui est sur un fusible séparé.

- Ne pas utiliser un bloc multiprise qui n'est pas correctement mis à la terre (portable). Après utilisation d'un bloc multiprise correctement mis à la terre (portable), utiliser un produit avec une capacité de courant de la puissance nominale ou +. L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie, un choc électrique dus à la chaleur du bloc multiprise. L'alimentation électrique peut être coupée lorsque le disjoncteur est actionné.

- Installer l'appareil dans un endroit où il est facile de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.

- Veiller à ne pas faire pointer la fiche d'alimentation vers le haut ni à laisser l'appareil appuyer sur la fiche électrique.

- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.

- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ni l'exposer à la chaleur d'appareils de chauffage tels que poêles ou des radiateurs.

- Veiller à ne pas exposer l'arrière de l'appareil lors de l'installation.

- Attention à ne pas laisser tomber la porte de l'appareil lors du montage ou du démontage.

- Attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble d'alimentation pendant le montage ou le démontage de la porte de l'appareil.

- Ne pas brancher un adaptateur ou d'autres accessoires à la prise d'alimentation.

#### Utilisation.

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres (stockage de matériel médical ou expérimental ou expédition) qu'un usage domestique de stockage d'aliments.

- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.

- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.

- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.

- Si de l'eau pénètre dans les pièces électriques de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics.

- Ne pas mettre les mains ou des objets métalliques dans la zone émettant l'air froid, le carter ou la grille de dégagement de la chaleur à l'arrière.

- Ne pas appliquer de force excessive ou frapper le carter arrière de l'appareil.

- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.

- Attention aux enfants qui se trouvent à proximité lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil. La porte peut heurter l'enfant et causer des blessures. Ne pas laisser les personnes se balancer sur les portes car cela peut provoquer la chute de l'appareil et causer des blessures graves.

- Éviter le danger d'enfants se trouvant piégés à l'intérieur de l'appareil. Un enfant coincé à l'intérieur de l'appareil peut souffrir de suffocation.

- Ne pas placer d'objets lourds ou fragiles, de récipients remplis de liquide, de combustibles, d'objets inflammables (comme des bougies, lampes, etc.), ou de dispositifs de chauffage (tels que des poêles, radiateurs, etc.) sur l'appareil.

- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone. Cet appareil utilise un gaz très respectueux de l'environnement (isobutane R600a) comme réfrigérant. Bien qu'il n'utilise qu'une petite quantité de ce gaz, cela demeure un gaz inflammable. Toute fuite de gaz pendant le transport, l'installation ou l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.

- Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.

- Remplir d'eau potable uniquement le réservoir d'eau de la machine à glaçons ou du distributeur.

#### Maintenance.

- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer la lampe à l'intérieur (le cas échéant).

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.

- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.

- Ne pas pulvériser de l'eau ou de substances inflammables (dentifrice, alcool, diluant, liquide inflammable, abrasif, etc.) sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

- Ne pas nettoyer l'appareil avec des brosses, chiffons ou éponges avec des surfaces rugueuses ou à base de matériau métallique.

- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil ni placer de bougie à l'intérieur pour éliminer les odeurs.

- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

#### Élimination.

- Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.

- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

#### Sécurité technique.

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes d'obstruction.

- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), gaz naturel bénéficiant d'une compatibilité environnementale élevée, mais également inflammable. Lors du transport et de l'installation, veillez à vous assurer qu'aucune partie du circuit de réfrigération ne soit endommagée.

- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.

- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.

- La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

- Ne jamais mettre en marche un appareil montrant des signes de dommages. En cas de doute, consultez votre revendeur.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires seulement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou de restauration, ni dans toute application mobile comme une caravane ou un bateau.

- Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable.

### B. Attention.

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

#### Installation.

- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.

- Assurez-vous de ne pas vous coincer une partie du corps, comme la main ou le pied en déplaçant l'appareil.

#### Utilisation.

- Ne pas toucher d'aliments surgelés ou de pièces métalliques dans le compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides. Cela peut causer des gelures.

- Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.

- Le verre trempé sur la face avant de la porte de l'appareil ou des tablettes peut être endommagé par un impact. S'il est cassé, ne pas le toucher avec les mains mouillées, car cela peut entraîner des blessures.

- Ne pas s'accrocher aux portes de appareil, dans l'espace de stockage, sur une tablette ni monter dessus.

- Ne pas stocker une quantité excessive de bouteilles d'eau ou de récipients pour des plats d'accompagnement sur les paniers de la porte. Le panier peut casser ou votre main peut heurter la structure environnante, causant des blessures.

- Organiser le stockage des aliments à l'intérieur de l'appareil.

- Empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.

- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'appareil avec une force excessive.

- Si la charnière de la porte de l'appareil est endommagée ou fonctionne mal, cesser l'utilisation de l'appareil et contacter un centre de service agréé.

- Ne pas endommager le circuit frigorifique.

- Ne pas placer un autre appareil électronique (tels qu'un chauffage et un téléphone mobile) à l'intérieur de l'appareil.

- Ne pas nettoyer les tablettes en verre ou les couvrir d'eau chaude quand elles sont froides. Elles peuvent se briser si elles sont exposées à des changements brusques de température.

- Ne jamais manger d'aliments congelés immédiatement après les avoir sortis du congélateur.

- Lors de la distribution, ne pas utiliser de coupe en cristal fin ou de porcelaine.

- Assurez-vous de ne pas coincer une main ou un pied lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte de l'appareil.

#### Maintenance.

- Ne pas insérer les tablettes à l'envers. Les tablettes peuvent tomber et causer des blessures.

- Pour enlever le givre de l'appareil, contacter un centre d'information client LG Electronics.

- Jeter la glace contenue dans le bac à glaçons du congélateur en cas de panne électrique prolongée.

## 2. Recyclage de votre ancien appareil.

- Le symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.

- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Entretien et nettoyage.

A. Notes relatives au nettoyage.

a) Lorsque vous retirez une tablette ou un tiroir dans l'appareil, enlever tous les aliments stockés sur la tablette ou le tiroir afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'appareil.

- Dans le cas contraire, des blessures peuvent survenir en raison du poids des aliments stockés.

b) En cas de nettoyage des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil au moyen d'un aspirateur, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise afin d'éviter toute décharge statique qui peut endommager les composants électroniques ou provoquer un choc électrique.

c) Détacher les tablettes et les tiroirs et les nettoyer avec de l'eau, puis les sécher suffisamment avant de les replacer.

d) Essuyer régulièrement les joints de la porte avec un chiffon doux et humide.

e) Le panier de porte et les taches doivent être nettoyées car elles peuvent compromettre la capacité de stockage du panier et même l'endommager.

f) Après nettoyage, vérifier que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, chaud ou mal branché.

g) Assurer la propreté de l'évacuation de l'air à l'extérieur de l'appareil.

- Une évacuation d'air obstruée peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.

h) Enduire de cire les surfaces métalliques externes peintes aide à fournir une protection contre la rouille. Ne pas enduire de cire les pièces en plastique. Enduire de cire les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par an en utilisant une cire pour appareils (ou une cire en pâte pour automobiles). Appliquer la cire avec un chiffon doux et propre.

i) Pour l'extérieur de l'appareil, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.

j) Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne l'essuyez pas avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des substances inflammables.

- Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.

- Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.

k) Ne jamais nettoyer les tablettes ou les récipients au lave-vaisselle.

- Les parties peuvent se déformer en raison de la chaleur.

l) Si l'appareil est équipé d'une lampe LED, ne retirez pas le couvercle de la lampe et la lampe LED pour quelconque tentative de réparation ou d'entretien. Veuillez contacter un centre d'informations clients de LG Electronics.

### B. Nettoyage du panier de porte.

Retrait du panier de porte du réfrigérateur / congélateur.

Tenir les deux bords du panier et le retirer en le soulevant vers le haut.

Remontage du balconnet de porte du réfrigérateur / congélateur.

- Tenir les deux bords du panier de la porte, le placer près de la porte au-dessus de son emplacement, pousser doucement vers le bas un bord à assembler, puis de la même manière assembler l'autre bord.

- Après le montage, appuyer doucement vers le bas sur le panier de la porte pour le fixer horizontalement.

### C. Nettoyage de la tablette.

Retrait de la tablette du réfrigérateur / congélateur.

Retirer la clayette en la tirant vers l'avant tout en soulevant légèrement le bord arrière de la tablette du réfrigérateur.

Remontage de la clayette du réfrigérateur / congélateur.

La monter dans l'ordre inverse du processus de retrait.

### D. Nettoyage du bac à légumes.

Retrait du bac à légumes.

- Retirer le contenu du tiroir. Tenir la poignée du tiroir à légumes et le retirer complètement jusqu'à l'extérieur en tirant vers l'avant jusqu'à ce qu'il arrête en douceur.

- Soulever le bac à légumes et le sortir en le tirant vers l'avant.

Remontage du bac à légumes.

- Si le bac à légumes dispose d'un couvercle, le soulever.

- Insérer le fond du bac à légumes dans sa position initiale et le repousser en douceur tout en l'abaissant.

Attention :

- Veuillez noter que des blessures peuvent être causées par le poids des aliments stockés lors du retrait du bac à légumes.

E. Nettoyage du couvercle à légumes.

Retrait du couvercle à légumes.

- Après avoir retiré le couvercle du tiroir à légumes, tirez la partie supérieure du couvercle du bac à légumes vers le bas.

- Retirez le couvercle du bac à légumes en le tirant vers l'avant.

Réinstallation du couvercle à légumes.

- Placez les saillies à l'intérieur du couvercle du bac à légumes sur les rainures à l'intérieur de l'étagère.

- Insérez les saillies devant le couvercle du bac à légumes dans les rainures devant l'étagère et poussez le couvercle du bac à légumes vers le haut pour l'assembler.

### F. Nettoyage du distributeur d'eau.

Nettoyage du bac du distributeur.

Le bac du distributeur peut être facilement mouillé en raison d'un déversement de glace ou d'eau.

Essuyer toute la surface avec un chiffon humide.

Nettoyage de la sortie d'eau et de glace.

Essuyer fréquemment la sortie d'eau ou de glace avec un chiffon propre car elle peut se salir facilement. Veuillez noter que les peluches d'un chiffon peuvent adhérer à la sortie.

## 2. Dépannage.

#### Symptômes : Il n'y a pas de réfrigération ou de congélation.

Cause : Y-a-t-il une coupure de courant ?

Solution : Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.

Cause : La fiche d'alimentation est-elle débranchée de la prise ?

Solution : Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.

#### Symptômes : La réfrigération ou la congélation est mauvaise.

Cause : La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée au plus chaud ?

Solution : Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".

Cause : L'appareil se trouve-t-il en plein soleil, ou est-il près d'un objet générant de la chaleur, tel qu'un four ou un radiateur ?

Solution : Vérifier la zone d'installation et le réinstaller loin d'objets produisant de la chaleur.

Cause : Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?

Solution : Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

Cause : Avez-vous mis trop de nourriture ?

Solution : Maintenir un espace approprié entre les aliments.

Cause : Les portes de l'appareil sont-elles complètement fermées ?

Solution : Fermer complètement la porte et s'assurer que la nourriture stockée ne coince pas la porte.

Cause : Y-a-t-il suffisamment d'espace autour de l'appareil ?

Solution : Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.

#### Symptômes : L'appareil a une mauvaise odeur.

Cause : La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée sur "Chaud" ?

Solution : Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".

Cause : Avez-vous mis des aliments avec une forte odeur ?

Solution : Conserver les aliments ayant de fortes odeurs dans un récipient hermétique.

Cause : Des légumes ou des fruits sont-ils gâtés dans le tiroir ?

Solution : Jeter les légumes pourris et nettoyer le bac à légumes. Ne pas stocker de légumes trop longtemps dans le bac à légumes.

#### Symptômes : La lampe à l'intérieur de l'appareil ne s'allume pas.

Cause : La lampe à l'intérieur de l'appareil est-elle éteinte ?

Solution : Il est difficile pour les clients de remplacer la lampe à l'intérieur de l'appareil car elle n'est pas réparable. Si la lampe à l'intérieur ne s'allume pas, veuillez contacter le centre d'information client LG Electronics.

#### Symptômes : La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.

Cause : L'appareil est-il penché vers l'avant ?

Solution : Régler le pied avant afin de soulever légèrement la face avant.

Cause : Les tablettes ont-elles été correctement montées ?

Solution : Remonter les tablettes si nécessaire.

Cause : Avez-vous fermé la porte avec une force excessive ?

Solution : Si vous appliquez trop de force ou de vitesse lors de la fermeture de la porte, elle peut rester légèrement ouverte. S'assurer de ne pas pousser la porte trop violemment. La fermer sans force.

#### Symptômes : La porte de l'appareil est difficile à ouvrir.

Cause : Avez-vous ouvert la porte juste après l'avoir fermée ?

Solution : Si vous essayez d'ouvrir la porte de l'appareil moins de 1 minute après l'avoir fermée, vous pouvez avoir des difficultés en raison de la pression qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Essayer d'ouvrir à nouveau la porte de l'appareil au bout de quelques minutes afin que la pression interne se stabilise.

#### Symptômes : Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes.

Cause : Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?

Solution : Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

Cause : Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ?

Solution : Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.

Cause : Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ?

Solution : Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l'extérieur. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.

Cause : Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ?

Solution : Conserver les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.

#### Symptômes : Du givre se forme dans le compartiment congélateur.

Cause : Les portes ne sont peut-être pas bien fermées ?

Solution : Vérifier qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et s'assurer que la porte soit bien fermée.

Cause : Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?

Solution : Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.

Cause : L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ?

Solution : S'assurer que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.

Cause : Le congélateur est-il trop rempli ?

Solution : Maintenir un espace approprié entre les articles.

#### Symptômes : Du givre ou de la condensation s'est formée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Cause : Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ?

Solution : Du givre ou de la condensation peut se former si l'air extérieur pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Cause : L'environnement d'installation est-il humide ?

Solution : De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.

#### Symptômes : L'appareil est bruyant et génère des sons anormaux.

Cause : L'appareil est-il installé sur un sol faible ou qui n'est pas de niveau ?

Solution : Installer l'appareil sur un endroit plan et solide.

Cause : L'arrière de l'appareil touche-t-il le mur ?

Solution : Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.

Cause : Y-a-t-il des objets éparpillés derrière l'appareil ?

Solution : Retirer les objets éparpillés derrière l'appareil.

Cause : Y-a-t-il un objet sur le dessus de l'appareil ?

Solution : Enlever l'objet sur le dessus de l'appareil.

#### Symptômes : Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.

Cause : Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte.

Solution : Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.

#### Symptômes : Il y a de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Cause : Y-a-t-il une fuite d'eau autour de l'appareil ?

Solution : Vérifier si de l'eau a fui d'un évier ou d'un autre endroit.

Cause : Y-a-t-il de l'eau sur le fond de l'appareil ?

Solution : Vérifier si l'eau provient d'aliments congelés qui se sont décongelés ou d'un récipient cassé ou tombé.

#### Symptômes : Bruits de clics.

Cause : Le contrôle de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou la commande de l'appareil sur certains modèles) émet également un clic lorsque le cycle démarre et s'arrête.

Solution : Fonctionnement normal.

#### Symptômes : Bruits de cliquetis.

Cause : Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement de l'appareil, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil (modèles à raccordement seulement) ou d'objets posés sur ou autour de l'appareil.

Solution : Fonctionnement normal.

Cause : L'appareil ne repose pas de manière égale au sol.

Solution : Le sol est fragile ou irrégulier, les jambes de mise à niveau nécessitent un ajustement. Voir la section d'Alignement des Portes.

Cause : L'appareil avec un compresseur linéaire a été déplacé pendant son fonctionnement.

Solution : Fonctionnement normal. Si le cliquetis du compresseur ne s'arrête pas au bout de 3 minutes, mettre l'alimentation de l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

#### Symptômes : Crissements.

Cause : Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Solution : Fonctionnement normal.

Cause : L'air est forcé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur.

Solution : Fonctionnement normal.

#### Symptômes : Gargouillements.

Cause : Débit de l'appareil à travers le système de refroidissement.

Solution : Fonctionnement normal.

#### Symptômes : Claquements.

Cause : Contraction et expansion des parois internes du fait de changements de température.

Solution : Fonctionnement normal.

#### Symptômes : Vibrations.

Cause : Si le côté ou l'arrière de l'appareil touche un meuble ou un mur, une partie des vibrations normales peut devenir audible.

Solution : Pour éliminer le bruit, s'assurer que les côtés et l'arrière ne puissent pas toucher un mur ou une armoire.

#### Symptômes : Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.

Cause : Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.

Solution : Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG SmartThinQ.

Cause : Les Données Mobiles sont activées sur votre smartphone.

Solution : Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.

Cause : Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.

Solution : Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)

Cause : La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.

Solution : Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.

Cause : La distance entre l'appareil et le routeur est trop grande.

Solution : Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop grande, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

# V. Accès au service Consommateurs.

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet :www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.