LG.

Téléviseur LED UHD UM745.

Mode d'emploi adapté du manuel de décembre 2019.

Concerne les références suivantes selon taille de l'écran :

43UM7450 (43 pouces ou 108 cm)

50UM7450 (50 pouces ou 126 cm)

55UM7450 (55 pouces ou 139 cm)

65UM7450 (65 pouces ou 164 cm)

70UM7450 (70 pouces ou 177 cm)

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Téléviseur.

### A. Face avant.

Elle est constituée par l'écran du téléviseur.

Sur le bas de l'écran, se trouvent, de gauche à droite :

- un haut-parleur,

- le capteur de la télécommande,

- un haut-parleur.

### B. Face inférieure.

Au centre de la face inférieure se trouve le bouton Power.

Vous pouvez utiliser facilement les fonctions de la TV, à l'aide du bouton Power.

a) Fonctions de base.

- bouton marche (Appuyer),

- bouton arrêt (Maintenir enfoncé) : toutes les applications en cours d'exécution fermeront et tout enregistrement en cours s'arrêtera (selon le pays),

- contrôle du menu (Appuyer) : appuyez brièvement sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé pour naviguer dans le menu,

- sélection du menu (Maintenir enfoncé) : vous pouvez utiliser la fonction lorsque vous accédez au contrôle du menu.

b) Réglage du menu.

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton Power.

Utilisez le bouton pour régler les options du menu :

- éteindre le téléviseur,

- changer la source d'entrée,

- régler le niveau du volume,

- faire défiler les chaînes mémorisées.

### C. Face arrière.

Faites pivoter l'appareil de sorte que la face arrière se trouve maintenant devant vous.

On y trouve :

- au centre, 4 trous pour les vis de fixation à un support mural,

- dans la partie gauche, la prise pour le cordon d'alimentation,

- dans la partie droite, l'ensemble des connecteurs (sortie audio numérique optique, port Ethernet RJ45 (L A N), 3 entrées HDMI, 2 ports USB, prise casque, prise antenne satellite, prise antenne),

- dans la partie inférieure, les trous pour les vis de fixation du pied.

Le manuel original ne nous permet pas de préciser l'emplacement des connecteurs.

## 2. Télécommande.

Selon le modèle.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

### A. Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Pour activer certaines fonctions, il faut maintenir la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.

Les boutons de la première ligne sont des boutons poussoirs ronds, ceux des autres lignes sont des boutons poussoirs carrés ou rectangulaires.

Ligne 1 :

- Marche/Arrêt : permet d'éteindre ou d'allumer la TV. À droite de cette touche se trouve la lettre p en braille.

- TV/R A D : sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

Ligne 2 :

- Recherche : recherchez un contenu tel que des émissions TV, des films et autres vidéos ou effectuez une recherche Web en saisissant les termes de la recherche dans le champ de recherche,

- Subtitle : rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique,

- Paramètres rapides : permet d'accéder aux Paramètres rapides,

- Entrée : permet de changer la source d'entrée.

Les lignes 3 à 6 sont constituées de touches numérotées permettant de saisir des chiffres.

Ligne 3 : touches numérotées 1, 2 et 3.

Ligne 4 : touches numérotées 4, 5 et 6. Un repère situé sur la touche 5, permet de la reconnaître.

Ligne 5 : touches numérotées 7, 8 et 9.En maintenant la touche 9 enfoncée plus d'une seconde, vous accédez à "Aide rapide".

Ligne 6 :

- List : permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés,

- 0/Quick Access : touche numérotée, 0. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous pouvez modifier la fonctionnalité Accès Rapide. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou, à la Live TV, en maintenant les touches numérotées enfoncées.

- Plus d'actions : permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.

Les lignes 7, 8 et 9 sont constituées de 5 boutons. A gauche, il y a un bouton poussoir rectangulaire vertical. Au centre, il y a trois boutons poussoirs rectangulaires situés l'un sous l'autre. A droite, il y a un bouton poussoir rectangulaire vertical.

Ligne 7 :

- permet d'augmenter le niveau de volume. À gauche de cette touche se trouve la lettre, v, en braille.

- AD : permet d'activer la fonction audiodescription,

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées. À droite de cette touche se trouve la lettre, c, en braille.

Ligne 8 :

- Guide : présente le guide des programmes.

Ligne 9 :

- permet de diminuer le niveau du volume,

- Sourdine : permet de couper tous les sons. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous accédez au menu Accessibilité.

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Ligne 10 :

- touche des services de streaming : permet de se connecter au service de streaming vidéo,

- Accueil : permet d'accéder au menu Accueil. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous affichez l'historique précédent.

- touche des services de streaming/Sleep : touche ayant une fonction différente selon le modèle. Elle permet soit de se connecter au service de streaming vidéo, soit de définir la minuterie de veille.

Les lignes 11, 12 et 13 sont constituées de 4 boutons rectangulaires et d'un pavé de navigation permettant de parcourir les menus ou options.

Ligne 11 :

- Back : permet de revenir au niveau précédent,

- flèche haut du pavé de navigation,

- Exit : efface les informations affichées à l'écran et revient à l'affichage TV.

Ligne 12 :

- flèche gauche du pavé de navigation,

- OK : permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée,

- flèche droite du pavé de navigation.

Ligne 13 :

- Text : touche utilisée pour le télétexte,

- flèche bas du pavé de navigation,

- T.O P T : touche utilisée pour le télétexte.

Ligne 14 :

- touche des services de streaming : permet de se connecter au service de streaming vidéo,

- REC/Économie d'énergie : touche ayant une fonction différente selon le modèle. Elle permet soit de commencer l'enregistrement et d'afficher le menu d'enregistrement (uniquement sur les modèles compatibles Time Machine Ready), soit de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.

- bouton pour la commande des contenus multimédias.

Ligne 15 :

Elle comporte 4 boutons pour la commande des contenus multimédias.

Ligne 16 :

Elle est constituée de 4 touches de couleur, de gauche à droite :

- rouge,

- vert,

- jaune,

- bleu.

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

### B. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle en le faisant glisser vers le bas de la télécommande puis en faisant basculer son bord inférieur vers le haut. Remplacez-les piles (modèle : 1,5 V AAA) en faisant correspondre les pôles plus et moins avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle.

Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation.

## 3. Télécommande Magic Remote.

Selon le modèle.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.

### A. Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Pour activer certaines fonctions, il faut maintenir la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.

Ligne 1 :

- Marche/Arrêt : permet d'éteindre ou d'allumer la TV. À droite de cette touche se trouve la lettre p en braille.

- STB PWR : vous pouvez mettre votre set-up-box hors ou sous tension en ajoutant le set-up-box à la télécommande universelle de votre téléviseur.

Les lignes 2 à 5, constituent un pavé numérique permettant de saisir des chiffres.

Ligne 2 : touches numérotées 1, 2 et 3.

Ligne 3 : touches numérotées 4, 5 et 6.Un repère situé sur la touche 5, permet de la reconnaître.

Ligne 4 : touches numérotées 7, 8 et 9. En maintenant la touche 9 enfoncée plus d'une seconde, vous accédez à "Aide rapide".

Ligne 5 :

- Tiret/List : insère un tiret entre les numéros, par exemple : 2-1 et 2-2 (sur certains modèles). Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

- 0/Quick Access : touche numérotée, 0. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous pouvez modifier la fonctionnalité Accès Rapide. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou à la Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.

- Plus d'actions/AD S A P : permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous activez la fonction audiodescription (sur certains modèles).

Ligne 6 :

- Pluce : permet d'augmenter le niveau du volume. À gauche de cette touche se trouve la lettre, v, en braille.

- Sourdine : permet de couper tous les sons. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous accédez au menu Accessibilité.

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées. À droite de cette touche se trouve la lettre, c, en braille.

Ligne 7 :

- Moins : permet de diminuer le niveau du volume,

- Reconnaissance vocale : la fonction de reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau. Pour l'utiliser, maintenez la touche enfoncée plus d'une seconde. Une fois la barre d'affichage vocal activée sur l'écran du téléviseur, maintenez la touche enfoncée et énoncez votre commande à haute voix.

- permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Ligne 8 :

- Accueil : permet d'accéder au menu Accueil. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous affichez l'historique précédent.

- Paramètres rapides : permet d'accéder aux Paramètres rapides. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous affichez le menu "Tous les paramètres".

Une molette constitue les lignes 9, 10 et 11 :

- Molette (OK) : appuyez au centre de la molette pour sélectionner un menu. Changez d'émission en utilisant la molette.

- touches haut, bas, gauche, droite : appuyez sur ces boutons pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches haut, bas, gauche ou droite lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote, de gauche à droite.

Ligne 12 :

- Back : permet de revenir au niveau précédent. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous effacez les informations affichées à l'écran et revenez à la dernière source.

- Guide : présente le guide des programmes.

Ligne 13 :

- touche des services de streaming : permet de se connecter au service de streaming vidéo,

- Source : permet de changer la source d'entrée. En maintenant cette touche enfoncée plus d'une seconde, vous accédez à "Tableau de bord Maison".

- touche des services de streaming/STB Menu : touche ayant une fonction différente selon le modèle. Elle permet soit de se connecter au service de streaming vidéo, soit d'afficher le menu d'accueil du set-top-box. Lorsque vous ne regardez pas la télévision avec un set-top-box, l'écran du set-top-box s'affiche.

Ligne 14 :

Elle est constituée de 4 touches de couleur, de gauche à droite :

- rouge,

- vert,

- jaune,

- bleu.

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

En maintenant la touche de gauche (touche rouge) enfoncée plus d'une seconde, vous exécutez la fonction d'enregistrement.

Ligne 15 :

- touche des services de streaming : permet de se connecter au service de streaming vidéo,

- 2 touches de commande : permettent de contrôler les contenus multimédias.

### B. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles.

Lorsque le message "La pile de la télécommande Magic Remote est déchargée. Changez la pile." s'affiche, remplacez les piles.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle en le faisant glisser vers le bas de la télécommande puis en faisant basculer son bord inférieur vers le haut. Remplacez-les piles (modèle : 1,5 V AA). Faites correspondre les pôles plus et moins avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur de la télécommande, puis refermez le couvercle.

Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation.

# II. Caractéristiques techniques.

Selon le pays.

## 1. Spécifications de diffusion.

#### Système TV.

- Télévision numérique : DVB-T/T2 ; DVB-C ; DVB-S/S2.

- TV analogique (selon le pays) : PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L.

#### Couverture des canaux (Bande).

Télévision numérique :

- DVB-S/S2 : 950 à 2 150 MHz,

- DVB-C : 46 à 890 MHz,

- DVB-T/T2 : VHF III (174 à 230 MHz) ; UHF IV (470 à 606 MHz) ; UHF V (606 à 862 MHz) ; S bande II (230 à 300 MHz) ; S bande III (300 à 470 MHz).

TV analogique : 46 à 862 MHz.

#### Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées.

Télévision numérique :

- DVB-S/S2 : 6 000,

- DVB-C ; DVB-T/T2 ; TV analogique : 3 000.

#### Impédance d'antenne externe.

75 Ohms.

#### Taille du module CI (L x H x P).

100,0 mm par 55,0 mm par 5,0 mm.

## 2. Spécifications du Module sans fil (LG SBWAC92).

Sans fil L A N (IEEE 802.11, a/b/g/n/ac).

Plage de fréquence et puissance en sortie (maximum) :

- 2 400 à 2 483,5 MHz : 18 dBm,

- 5 150 à 5 725 MHz : 18 dBm,

- 5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe) : 12 dBm.

Bluetooth. Plage de fréquence et puissance en sortie (maximum) : 2 400 à 2 483,5 MHz (8 dBm).

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

La norme IEEE 802.11ac n'est pas disponible dans tous les pays.

## 3. Conditions d'utilisation.

- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.

- Humidité de fonctionnement : inférieure à 80 %.

- Température de stockage : moins 20°C à 60°C.

- Humidité de stockage : inférieure à 85 %.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Avertissement. Consignes de sécurité.

Avertissement : risque d'électrocution. Ne pas ouvrir.

Avertissement : afin de réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le capot (ou l'arrière). Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur lui-même. Confiez l'entretien de cet appareil à un personnel qualifié.

Ce symbole Risque d'électrocution est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boitier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole point d'exclamation dans un triangle est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

Avertissement : afin de réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

Pour prévenir tout risque d'incendie, veuillez maintenir les bougies ou autres objets inflammables éloignés de ce produit en tout temps.

N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

- évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil,

- une zone fortement humide comme une salle de bain,

- à proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur,

- à proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile,

- une zone exposée à la pluie et au vent,

- ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur, ou, au-dessus de ce produit (par exemple, sur une étagère au-dessus de l'unité),

- n'installez pas le téléviseur à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le téléviseur à l'air conditionné,

- n'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

Ventilation :

- installez le téléviseur dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque,

- n'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin,

- évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.

Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.

Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.

Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.

N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.

Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale. La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, la TV risque de tomber ce qui peut entraîner des blessures graves.

Mise à la terre de l'antenne extérieure (peut varier selon le pays). Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes. Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves. Assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre pour assurer une certaine protection contre les surtensions et l'accumulation des charges statiques. La section 810 du National Electrical Code (NEC) aux États-Unis fournit des informations concernant la mise à la terre correcte de l'antenne et de la structure porteuse, la mise à la terre du câble d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion et les prérequis des électrodes de terre. Mise à la terre d'une antenne selon le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

Mise à la terre (ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas de mise à la terre). Un téléviseur muni d'une fiche électrique secteur mise à la terre avec trois broches doit être branché sur une prise secteur mise à la terre avec trois broches. Veillez à brancher le câble de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.

Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.

N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.

Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.

Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local :

- le produit a été endommagé.

- si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur).

- si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur.

- pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.

Même si le téléviseur est éteint via la télécommande, ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.

N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.

N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Utilisez uniquement des pièces et accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.

Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.

Batteries :

- rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants,

- ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.

Déplacement. Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut deux personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.

Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.

Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.

N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.

## 2. Préparation.

Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.

Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.

De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.

Le téléviseur doit être raccordé à une prise électrique facile d'accès située à proximité. Le bouton marche/arrêt n'est pas présent sur tous les modèles de produit. Pour éteindre ces appareils, il est nécessaire de débrancher le cordon d'alimentation.

Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.

Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.

Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.

Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés). Câble HDMI ultra haut débit (maximum 3 m).

## 3. Achat séparé.

Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

## 4. Magic Remote AN-MR19BA.

Selon le modèle.

Vérifiez si votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Bluetooth dans les spécifications du module sans fil afin de vous assurer qu'il est compatible avec la télécommande Magic.

## 5. Enregistrement de la Magic Remote.

#### Procédure d'enregistrement de la télécommande Magic.

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, jumelez-la au téléviseur.

- Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.

- Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche Molette (OK) de la télécommande.

Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

#### Procédure d'annulation de l'enregistrement de la Magic Remote.

Appuyez sur les touches Back et Accueil simultanément pendant 5 secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

Maintenez enfoncée la touche Guide pour désappairer et appairer de nouveau en un geste la télécommande Magic Remote.

Attention :

- n'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

- si les polarités des piles ne sont pas respectées, cela peut provoquer une fuite ou un éclatement qui pourrait à son tour causer un incendie, des blessures ou une pollution de l'atmosphère.

- cet appareil utilise des piles. Selon les règlementations locales, vous devrez peut-être éliminer ces piles correctement pour respecter des considérations environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations concernant l'élimination ou le recyclage des déchets.

- les piles à l'intérieur ou à l'extérieur du produit ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle du soleil ou d'un feu, entre autres.

## 6. Raccordements.

Connectez plusieurs périphériques externes à la TV et changez de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

#### Antenne, câble.

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ohms).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.

- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.

- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.

- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

- Si l'emplacement ne prend pas en charge la diffusion Ultra HD, ce téléviseur ne peut pas recevoir de diffusion Ultra HD directement.

#### Antenne satellite.

Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ohms) (selon le modèle).

#### Module CI.

Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique (selon le modèle).

- Vérifiez que le module, CI, soit inséré dans le bon sens dans la fente de la carte PCMCIA. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir des dommages ainsi que la fente de la carte PCMCIA.

- Si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée, CI+ CAM, est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre, satellite, câble.

#### Autres connexions.

Connectez votre téléviseur à des périphériques externes. Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez le périphérique externe et le téléviseur à l'aide du câble HDMI. Certains câbles ne sont pas fournis.

#### HDMI.

- Lorsque vous branchez le câble HDMI, le produit et les périphériques externes doivent être hors tension et débranchés.

- Formats audio HDMI pris en charge (selon le modèle) : DTS (44,1 kHz ; 48 kHz ; 88,2 kHz ; 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz ; 48 kHz ; 88,2 kHz ; 96 kHz ; 176,4 kHz ; 192 kHz), True HD (48 kHz), Dolby Digital/Dolby Digital Plus (32 kHz ; 44,1 kHz ; 48 kHz), PCM (32 kHz ; 44,1 kHz ; 48 kHz ; 96 kHz ; 192 kHz).

Seulement les modèles UHD). Paramètres rapides ; Image ; Paramètres supplémentaires ; HDMI Ultra HD Deep Colour.

- Marche : prend en charge la 4K à 50, 60 Hz (4, 4, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 0).

- Arrêt : prend en charge la 4K à 50, 60 Hz 8 bits (4, 2, 0).

Si le périphérique connecté au port Entrée prend également en charge Ultra HD Deep Colour, votre image pourra être plus précise. Toutefois, si le périphérique ne prend pas en charge ce paramètre, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, allez dans réglage (HDMI Ultra HD Deep Colour) du téléviseur et mettez ce paramètre en mode arrêt.

#### USB.

Certains ports USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté alors connectez-le directement au téléviseur.

## 7. Informations sur les logiciels libres.

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur opensource.lge.com

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

# IV. Entretien et dépannage.

## 1. Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur ce téléviseur, lisez le Guide de l'utilisateur fourni avec le produit.

Pour ouvrir le Guide de l'utilisateur : Paramètres rapides ; Général ;À propos de ce t é l é viseur ; Guide de l'utilisateur.

## 2. Nettoyage.

Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le téléviseur. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et, ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

## 3. Dépannage.

#### Impossible de contrôler la TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.

- Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la TV et la télécommande.

- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées ("plus" sur "plus", "moins" sur "moins").

#### Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.

- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

#### La TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.

- Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.

- Si aucun signal n'est émis quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

#### Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.

- Reconnectez le câble HDMI.

- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

#### Affichage anormal.

- Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit "scintillement" à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.

- Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et, ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affiche à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit. Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.

- Suivant votre position de visionnage (gauche, droite, haut, bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier. Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.

- L'affichage d'une image fixe pendant une période prolongée peut provoquer une rémanence de l'image. Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée.

#### Sons générés.

- Bruit de craquement : Un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique.

- Bourdonnement du circuit électrique, de l'écran : Bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Varie en fonction du produit. Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.

- Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à ce que le liquide utilisé ou que des corps étrangers ne pénètrent pas dans l'espace vide entre la partie supérieure, gauche ou droite de l'écran et le cadre (selon le modèle).

- Essorez le chiffon pour en retirer tout excès d'eau ou de nettoyant.

- Ne pulvérisez pas d'eau ou de nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.

- Pulvérisez une faible quantité d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour essuyer l'écran.

# V. Accès au service Consommateurs.

Site Internet : www.lg.com

Ce service LG vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.