MAGIMIX.

Machine à café Nespresso Pixie.

Mode d'emploi adapté du manuel du 13 novembre 2018.

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Contenu de l'emballage :

- machine à café,

- coffret de dégustation de capsules Nespresso,

- pochette "Bienvenue chez Nespresso",

- manuel d'utilisation.

## 1. Face avant.

Sur la face avant se trouvent de haut en bas :

a) l'orifice de sortie du café,

b) un bloc amovible comprenant :

- le réservoir à capsules usagées pouvant contenir entre 9 et 11 capsules,

- le bac d'égouttage sur lequel est posée la grille d'égouttage, devant le réservoir à capsules. La grille d'égouttage sert également de support de tasse.

## 2. Face supérieure.

Sur la face supérieure se trouvent, du fond vers l'avant et de gauche à droite :

- le bouton Espresso (petite tasse : 40 mL),

- le bouton Lungo (grande tasse : 110 mL),

- le levier permettant d'ouvrir et de fermer l'orifice d'introduction des capsules,

- l'orifice dans lequel se mettent les capsules.

## 3. Face arrière.

On y trouve le réservoir d'eau amovible, sur lequel est fixé un couvercle qui s'ouvre en pivotant.

## 4. Face inférieure.

Sur la face inférieure se trouvent :

- un espace range câble, permettant d'ajuster la longueur du câble d'alimentation électrique,

- un guide câble.

# II. Utilisation de l'appareil.

Veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser la machine.

## 1. Première utilisation.

Attention : veuillez lire les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie

- Retirez le film plastique de la grille d'égouttage.

- Retirez le réservoir d'eau et le bac à capsules.

- Ajustez la longueur du câble en utilisant l'espace range câble sous la machine.

- Faites passer le reste du câble dans le guide câble sous la machine et remettez la machine droite.

- Branchez la machine sur une prise reliée à la terre.

- Vous pouvez porter le réservoir d'eau par son couvercle.

- Rincez le réservoir d'eau avant de le remplir d'eau potable.

- Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo.

- Voyants clignotants : la machine est en mode préchauffage. Voyants fixes : la machine est prête.

- Placez un récipient sous l'orifice de sortie du café et appuyez sur le bouton Lungo pour rincer la machine. Répétez 3 fois l'opération.

## 2. Préparation du café.

- Rincez, puis remplissez le réservoir à eau d'eau potable. Vous pouvez porter le réservoir à eau par son couvercle.

- Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo.

- Voyants clignotants : la machine est en mode préchauffage. Voyants fixes : la machine est prête.

- Soulevez le levier entièrement, en le faisant pivoter de bas en haut, et insérez la capsule.

- Abaissez le levier et placez une tasse.

- Pendant le chauffage, vous pouvez presser le bouton du café désiré lorsqu'il est encore clignotant. Le café coulera alors automatiquement lorsque la machine sera prête.

- Pour un verre à Macchiato, relevez la grille en position verticale. Celle-ci retombe automatiquement pour éviter les gouttes sur votre plan de travail.

- Appuyez sur le bouton Espresso (40 mL) ou sur le bouton Lungo (110 mL). La préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter ou pour remplir à ras bord, appuyez de nouveau.

- Prenez la tasse. Soulevez et rabaissez le levier pour éjecter la capsule dans le conteneur de capsules usagées.

Attention : ne levez jamais le levier pendant le fonctionnement et référez-vous aux consignes de sécurité pour éviter tout dommage.

## 3. Mode d'économie d'énergie.

Cette machine est équipée d'une fonction d'économie d'énergie. La machine s'éteint automatiquement après 9 minutes de non-utilisation.

- Pour éteindre la machine avant l'arrêt automatique, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo.

- Éteignez la machine, appuyez et maintenez le bouton Espresso pendant 3 secondes. Le bouton Espresso clignote pour indiquer le réglage actuel.

- Pour modifier ce réglage, appuyez sur le bouton Espresso : une fois pour activer le mode de mise hors tension automatique au bout de 30 minutes, deux fois pour activer le mode de mise hors tension automatique au bout de 9 minutes. 1 fois clignotement simple : mise hors tension au bout de 9 minutes. 2 fois clignotement double : mise hors tension au bout de 30 minutes.

- Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton Lungo pendant 3 secondes.

## 4. Programmation du volume d'eau.

- Remplissez le réservoir d'eau et insérez la capsule.

- Appuyez et maintenez l'appui sur le bouton Espresso ou Lungo.

- Relâchez le bouton lorsque le volume désiré est atteint.

- Le niveau du volume d'eau est à présent mémorisé.

## 5. Restaurer les réglages d'usine.

Information : réglages par défaut : longueur de tasse Espresso : 40 mL, longueur de tasse Lungo : 110 mL ; mode de mise hors tension automatique : 9 minutes.

- Éteignez la machine et appuyez sur le bouton Lungo pendant 5 secondes.

- Les voyants clignotent rapidement 3 fois pour confirmer que les réglages par défaut de la machine ont été réinitialisés.

- Les voyants continuent de clignoter normalement tout au long de la phase de préchauffage jusqu'à ce que la machine soit prête.

- Voyants allumés en continu : prêt.

# III. Caractéristiques techniques.

Nespresso est un système incomparable offrant un Espresso parfait, tasse après tasse.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bars). Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque capsule, donner du corps au café et lui offrir une crema (mousse de café) d'une densité et d'une onctuosité exceptionnelles.

- Courant alternatif : 220-240 V, 50-60 Hz, moins de 1 260 W.

- Pression maximale : 19 bar.

- Poids : environ 3 kg.

- Volume du réservoir d'eau : 0,7 Litres.

- Dimensions (L x H x P) : 11,1 cm x 23,5 cm x 32,6 cm.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Avertissement : les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-lé dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

Avertissement : lorsque ce libellé apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d'éventuels dangers et dommages.

Information : lorsque ce libellé apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.

### A. Consignes générales.

L'appareil est conçu pour préparer des boissons conformément à ces instructions.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.

Cet appareil a été conçu seulement pour un usage intérieur, pour un usage dans des conditions de températures non extrêmes.

Protégez votre appareil des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.

Cet appareil est prévu seulement pour une utilisation domestique et des utilisations similaires comme les espaces cuisine dans les magasins, les bureaux ou autres environnements de travail, les fermes ; une utilisation par les clients dans les hôtels, les chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels ou du type bed and breakfast.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisations ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage incorrect, d'un fonctionnement erroné, d'une réparation par un non professionnel ou du non-respect des instructions.

### B. Évitez les risques d'incendie et de choc électrique fatal.

En cas d'urgence : débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.

Branchez l'appareil uniquement à des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'énergie soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement inadapté annule la garantie.

### C. L'appareil doit être connecté uniquement après l'installation.

Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez-le pendre.

Gardez le cordon d'alimentation loin de la chaleur et de l'humidité.

Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, l'agent de service ou des personnes disposant de qualifications identiques afin d'éviter tout risque.

Ne pas faire fonctionner l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés. Retourner l'appareil au Club Nespresso ou à un représentant Nespresso autorisé.

Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un câble relié à la terre, dont le conducteur a une section d'au moins 1,5 mm2.

Afin d'éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.

Placez-le toujours sur une surface horizontale, stable et régulière. La surface doit être résistante à la chaleur et aux fluides comme l'eau, le café, le détartrant ou autres. Ne placez pas l'appareil dans une armoire lorsque vous l'utilisez.

Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Débranchez en tirant par la fiche et non par le cordon d'alimentation ou il pourrait être endommagé.

Avant le nettoyage et l'entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le refroidir.

Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.

Ne plongez jamais l'appareil, en entier ou en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ne mettez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans un lave-vaisselle.

L'électricité et l'eau ensemble sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.

N'ouvrez pas l'appareil. Voltage dangereux à l'intérieur.

Ne mettez rien dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique !

### D. Évitez les dommages possibles lors de l'utilisation de l'appareil.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club Nespresso ou un revendeur Nespresso agréé, pour la réparation ou le réglage de votre appareil.

Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.

Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.

Ne mettez pas vos doigts sous la sortie café, il y a un risque de brûlure.

Ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ou dans le bac de récupération des capsules. Il existe un risque de blessure.

L'eau peut s'écouler autour d'une capsule, quand celle-ci n'a pas été perforée par les lames, et endommager l'appareil.

N'utilisez jamais une capsule usagée, endommagée ou déformée.

Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Appelez le Club Nespresso ou un revendeur Nespresso agréé.

Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau fraiche, potable et froide.

Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

Remplacez l'eau du réservoir d'eau quand l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période de temps similaire.

N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et sa grille afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.

Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.

Pour nettoyer votre machine, utiliser un chiffon propre et doux.

Lors du déballage de l'appareil, retirer le film plastique sur la grille d'égouttage.

Cet appareil est conçu pour des capsules de café Nespresso disponibles exclusivement via le Club Nespresso ou votre revendeur Nespresso agréé.

Tous les appareils Nespresso sont soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles d'utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.

Nespresso se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d'utilisation.

### E. Détartrage.

Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant Nespresso, permet d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil tout au long de sa vie et vous permet de maintenir une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour.

Conservez les instructions suivantes.

Transmettez-lé aux utilisateurs ultérieurs.

Ce manuel d'instruction est également disponible en version PDF sur nespresso.com

## 2. Recyclage et protection de l'environnement.

Cette machine est conforme à la directive européenne 2012/19/CE. Les éléments d'emballage et la machine contiennent des matériaux recyclables. Votre machine a été conçue à partir de matériaux de valeur pouvant être récupérés ou recyclés. Le tri des déchets restants en différentes catégories facilite le recyclage de ces matières premières. Déposez votre machine dans un point de collecte. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales sur les modes de collecte. Pour plus d'informations sur la stratégie de Nespresso en matière de développement durable, rendez-vous sur nespresso.com, entreprise

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage.

Information : n'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs ou à base de solvants. Ne placez pas dans un lave-vaisselle.

Attestation : ne plongez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau.

Nettoyez régulièrement l'orifice de sortie du café avec un tissu humide.

Pour assembler le support de tasse avec le bac d'égouttage : enlevez la grille, placez-lé l'un contre l'autre. Clipsez le bac d'égouttage dans l'encoche du support de tasse.

## 2. Détartrage.

Voir aussi, nespresso.com, descaling

Information : la durée approximative est de 15 minutes.

Attention : prenez connaissance des consignes de sécurité indiquées sur le kit de détartrage et consultez le tableau ci-dessous pour connaître la fréquence d'utilisation.

- Retirez la capsule et abaissez le levier.

- Videz le bac d'égouttage et le conteneur de capsules usagées.

- Remplissez le réservoir d'eau de 0,5 Litres d'eau et ajoutez le liquide de détartrage Nespresso.

- Placez un récipient (volume minimum : 0,6 Litres) sous l'orifice de sortie du café.

- Mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton Espresso ou Lungo.

- Voyant clignotant : en cours de chauffe. Voyant allumé en continu : prêt.

- Pendant 3 secondes, appuyez simultanément sur les deux boutons Café. Ils commenceront à clignoter.

- Appuyez sur le bouton Lungo et attendez jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.

- Remplissez de nouveau le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée, collectée dans le récipient, et répétez une fois l'étape précédente.

- Videz et rincez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau potable.

- Lorsque la machine est prête, appuyez sur le bouton Lungo pour la rincer. Une fois le réservoir d'eau vide, répétez une fois l'étape précédente et appuyez à nouveau sur le bouton Lungo lorsque la machine est prête.

- Pour sortir du mode détartrage, appuyez sur les 2 boutons simultanément pendant 3 secondes. La machine est à présent prête à l'emploi.

Avertissement : la solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Sur la base de la dureté de l'eau, le tableau suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club Nespresso.

Fréquence de détartrage :

- dureté de l'eau : 36 fH (degré français), CaCO3 (Carbonate de calcium) : 360 mg/L, détartrer après 1 000 tasses (40 mL),

- dureté de l'eau : 18 fH (degré français), CaCO3 (Carbonate de calcium) : 180 mg/L, détartrer après 2 000 tasses (40 mL),

- dureté de l'eau : 0 fH (degré français), CaCO3 (Carbonate de calcium) : 0 mg/L, détartrer après : 4 000 tasses (40 mL).

## 3. Vidange du système avant une période d'inutilisation, pour la protection contre le gel ou avant une réparation.

- Pour procéder à la vidange, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo afin d'éteindre la machine.

- Retirez le réservoir d'eau. Abaissez le levier. Mettez en place un récipient.

- Appuyez simultanément sur les touches Espresso et Lungo pendant 3 secondes. Les deux voyants clignotent alternativement. Patientez jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus.

- La machine s'arrête automatiquement.

## 4. Dépannage.

#### Problème : Pas de voyant lumineux.

Solution :

- la machine s'est arrêtée automatiquement ; allumez la machine,

- contrôlez le réseau électrique : prise, voltage, fusible.

#### Problème : Pas de café, ni d'eau.

Solution :

- contrôlez l'état du réservoir d'eau ; s'il est vide, remplissez-le d'eau potable. Détartrez-le au besoin.

- relevez le levier. Pressez un des boutons Café et attendez que l'eau s'écoule.

#### Problème : Café insuffisamment chaud.

Solution : Préchauffez la tasse. Au besoin, détartrez la machine.

#### Problème : Le levier ne peut pas être abaissé entièrement.

Solution : Videz le conteneur de capsules. Vérifiez qu'aucune capsule n'est bloquée à l'intérieur de la machine.

#### Problème : Fuite ou écoulement anormal du café.

Solution : Vérifiez que le réservoir d'eau est bien positionné.

#### Problème : Clignotement à intervalles irréguliers.

Solution :

- appelez le Club Nespresso,

- sortie de la procédure de détartrage (voir la section "Détartrage").

#### Problème : Aucun café ne s'écoule, uniquement de l'eau (bien qu'une capsule ait été introduite).

Solution : En cas de difficulté, appelez le Club Nespresso.

#### Problème : La machine s'éteint d'elle-même.

Solution : C'est normal après 9 minutes de non utilisation pour économiser l'énergie. Voir la section "Mode d'économie d'énergie".

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service Consommateurs.

#### Contactez le club Nespresso.

Pour tout renseignement complémentaire, en cas de difficulté ou simplement pour demander un avis, appelez le Club Nespresso. Vous trouverez les cordonnées de contact du Club Nespresso dans le coffret "Bienvenue chez Nespresso", dans la boîte de votre machine ou sur le site web nespresso.com

## 2. Garantie constructeur.

#### France.

Votre appareil est garanti pour une période de 3 ans pièces et 2 ans main d'œuvre à partir de la date d'achat. Les 2 premières années, Magimix réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux, sans frais supplémentaires pour son propriétaire. La troisième année Magimix prend à sa charge les pièces, la main d'œuvre est à la charge du propriétaire.

#### Belgique.

Votre appareil est garanti pour une période de 2 ans pièces et main d'œuvre à partir de la date d'achat. Pendant cette période, Magimix réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux, sans frais supplémentaires pour son propriétaire.

#### France et Belgique.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter la preuve d'achat originale. Cette garantie exclut les dommages résultant de chute ou choc, d'un usage ou d'un entretien incorrect non conforme au mode d'emploi (en particulier de l'absence de détartrage ou d'un détartrage non conforme), de la modification ou la réparation non autorisée du produit, d'événements extérieurs (incendie, inondation, etc.), d'une usure normale, d'un usage professionnel. La garantie du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu défectueux pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation, la main d'œuvre et le remplacement éventuel de pièces défectueuses. Magimix peut proposer un produit de remplacement à la place de la réparation du produit défectueux. Les obligations de Magimix dans le cadre de cette garantie se limitent exclusivement à cette réparation ou ce remplacement. Cette garantie est valable uniquement dans le pays d'achat ou dans d'autres pays où Magimix vend ou entretient le même modèle avec des spécifications techniques identiques. Les avantages de la garantie proposée par Magimix ne font pas obstacle à l'application des règles locales obligatoires lorsqu'elles sont plus favorables.

Ce service Magimix vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.