MOULINEX.

Blender Soup et Plus LM926B00.

Mode d'emploi adapté de juillet 2021.

# I. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Bloc moteur.

### A. Face avant.

Sur la face avant, se trouve le tableau de commande constitué d'un écran tactile rectangulaire comportant des boutons et des voyants, décrits de haut en bas et de gauche à droite :

Ligne 1 :

- indicateur, Soupe veloutée,

- indicateur, Soupe moulinée,

- indicateur, Vapeur (selon modèle),

- indicateur, Autoclean,

- témoin de sécurité,

- affichage temps,

- affichage vitesse ou température,

- indicateur, Mode, blender,

- indicateur, Mode, cuisson,

- indicateur, Mode, glace pilée.

Ligne 2 :

- bouton Menu,

- bouton Autoclean,

- bouton Start/Stop/Reset,

- voyant de chauffe,

- sélecteur de durée de fonctionnement (le "timer"),

- bouton "Plus" du sélecteur de vitesse, température, temps,

- bouton "Moins" du sélecteur de vitesse, température, temps.

### B. Face supérieure.

On y trouve la zone dans laquelle viendra se positionner le bol blender avec son couvercle et à l'intérieur duquel on peut mettre le panier de cuisson (selon modèle).

### C. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

## 2. Ensemble couvercle.

De haut en bas se trouvent :

- le bouchon,

- le couvercle,

- le joint d'étanchéité.

## 3. Ensemble Bol blender.

De haut en bas se trouvent :

- le bol inox,

- le couteau démontable,

- le joint,

- la bague de verrouillage.

Il y a une poignée sur la face externe du bol blender.

Sur la partie supérieure de cette poignée se trouve la gâchette poignée.

## 4. Panier de cuisson.

Il comporte :

- la poignée,

- le panier.

# II. Programmes et utilisation.

En parcourant cette notice, vous découvrirez des conseils d'utilisation qui vous feront entrevoir le potentiel de votre appareil : préparation de soupes veloutées ou moulinées, de soupes avec morceaux, de sauces et de compotes, de smoothies, de cocktails et des recettes vapeur.

## 1. Mise en service.

Schémas présents sur votre notice originale.

### A. Modes de fonctionnement.

Votre appareil possède 2 modes de fonctionnement.

Mode automatique : température, durée de cuisson et le mixage sont préprogrammés. La durée de cuisson peut être ajustée.

- Symbole, "Soupe veloutée" : soupe veloutée (texture fine).

- Symbole, "Soupe moulinée" : soupe moulinée (texture dense).

- Symbole, "Cuisson vapeur" (selon modèle) : cuisson vapeur avec l'accessoire panier vapeur.

Mode manuel : réglage des paramètres selon votre convenance.

- Symbole, "Blender" : savoureux smoothies et cocktails. Réglage personnalisé de la vitesse et de la durée de mixage.

- Symbole, "Cuisson" : cuisson. Réglage personnalisé de la température et de la durée de cuisson. Possibilité d'activer la vitesse en cours de cuisson.

- Symbole "Glace pilée" : glace pilée. Réglage de la durée des pulses.

### B. Mise en place du bol et de l'ensemble couvercle.

Avant la première utilisation, nettoyez tous les accessoires (ensemble bol blender, ensemble couvercle et panier de cuisson (selon modèle)) à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur.

Assurez-vous que tout emballage soit retiré avant le fonctionnement de l'appareil.

Placez le joint sur le couvercle (confère figure 1).

Pour réaliser des cuissons vapeur, positionnez le panier avec les légumes coupés en morceaux et remplissez le bol avec 0,5 litre d'eau froide sans dépasser le bas du panier (confère figures 13 a ; b ; c) (selon modèle).

Positionnez le couvercle sur le bol blender (confère figure 2), verrouillez le couvercle sans appuyer en le tournant dans le sens anti-horaire (confère figure 3).

Positionnez le bol blender sur le bloc moteur jusqu'à entendre un "clic" (confère figure 4).

L'appareil démarre uniquement si le bol et le couvercle sont correctement positionnés et verrouillés sur le bloc moteur.

En cas de mauvais positionnement ou de mauvais verrouillage de l'un ou de l'autre (confère figures 5 et 6), le logo "Témoin de sécurité" se met à clignoter lorsque l'on active une fonction.

### C. Mise en place du couteau sur le bol.

Montage du couteau démontable (confère figures, 11 a ; b ; c) :

- vérifiez que le joint est bien positionné sur la partie couteau (confère, 11.a),

- prenez le couteau avec un linge et placez-le verticalement dans son logement dans le fond du bol, en veillant à bien positionner les ergots du couteau dans les encoches du bol (confère, 11.b),

- retournez le bol en maintenant le couteau dans son logement (confère, 11.c),

- verrouillez la partie couteau à l'aide de la bague de verrouillage (confère, 11.c).

Démontage du couteau démontable (confère figure 11.d) :

- placez le bol au-dessus d'un plan de travail,

- maintenez le couteau à l'aide d'un linge,

- retournez le bol tout en maintenant le couteau,

- faites tourner la bague de verrouillage pour déverrouiller le couteau,

- retirez le couteau.

Avertissement : les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser lors du montage, démontage et nettoyage du bol et du couteau.

## 2. Utilisation de l'appareil.

Votre appareil se met en veille après 10 minutes d'inactivité. Vous pouvez réactiver l'appareil en appuyant sur la touche "Start/Stop". En cas de débranchement rapide, l'appareil peut rester en mode veille.

### A. Mode programmes automatiques.

Une fois l'eau et les ingrédients placés au fond du bol ou dans le panier vapeur, verrouillez le couvercle et positionnez le bol sur le bloc moteur (voir "Mise en service"), puis sélectionnez le programme automatique désiré.

Vous pouvez modifier vos paramètres temps en appuyant sur le timer. Puis ajustez le temps à l'aide des touches "Plus" (augmenter) et "Moins" (diminuer). Pour démarrer le programme automatique, appuyez sur "Start/Stop".

#### Découvrez les programmes automatiques proposés.

- Soupe Veloutée (texture fine). Température (maximum) : 100°C. Temps ajustable : 30 minutes (plus ou moins 10 minutes). Mixage : vitesse maximum 1 minute.

- Soupe Moulinée (texture dense). Température (maximum) : 100°C. Temps ajustable : 40 minutes (plus ou moins 10 minutes). Mixage : vitesse minimum 13 secondes.

- Cuisson vapeur avec le panier de cuisson et 50 cL d'eau (selon modèle). Température (maximum) : 100°C. Temps ajustable : 30 minutes (plus ou moins 20 minutes).

Lorsque le programme est terminé, l'appareil émet 3 bips.

Déverrouillez le bol en appuyant sur la gâchette située à l'intérieur de la poignée (confère figure 9), retirez le bol en le soulevant et servez de suite, ou laissez le bol en place en maintien au chaud (jusqu'à 40 minutes).

### B. Modes manuels.

#### Découvrez les programmes automatiques proposés.

- Mode blender. Temps ajustable : de 0 à 3 minutes. Mixage : de V1 à V5.

- Mode Cuisson. Température (maximum) : de 60°C à 100°C. Temps ajustable : de 0 à 59 minutes. Mixage : de V1 à V5.

- Glace pilée. Temps ajustable : de 5 secondes à 30 secondes. Mixage : Pulse.

#### a. Mode Blender (sans cuisson).

Appuyez sur la touche Menu jusqu'au pictogramme "Mode Blender" puis sélectionnez la vitesse de mixage avec les touches "Plus" et "Moins".

Si vous souhaitez programmer le temps de mixage, appuyez sur "Timer" et réglez le temps à l'aide des touches "Plus" et "Moins".

Appuyez sur "Start/Stop" pour démarrer le mixage.

Une fois votre préparation mixée, appuyez sur la gâchette puis soulevez le bol blender.

#### b. Mode Cuisson.

Appuyez sur la touche "Menu" jusqu'au pictogramme "Mode Cuisson" puis sélectionnez la température avec les touches "Plus" et "Moins".

Si vous souhaitez programmer le temps de cuisson, appuyez sur "Timer", et réglez le temps à l'aide des touches "Plus" et "Moins".

Appuyez sur "Start/Stop" pour démarrer la cuisson. Le témoin lumineux rouge s'allume pour vous informer que la cuisson a démarré.

À tout moment en cours de programme, vous pouvez actionner le moteur en appuyant sur la touche "Plus" :

- en vitesse lente (v1) pour mélanger des aliments liquides (exemple : réalisation de sauces),

- en vitesse rapide (à partir v2) pour mixer.

Une fois votre cuisson terminée, appuyez sur la gâchette puis soulevez le bol blender.

#### c. Mode Glace pilée.

Mettre de 6 à 8 glaçons maximum dans le bol et fermez le couvercle.

Appuyez sur la touche "Menu" jusqu'au pictogramme, "Mode Glace pilée".

Par défaut le temps de mixage est réglé à 30 secondes. Si vous souhaitez ajuster ce temps, appuyez sur "Timer" et réglez à l'aide des touches "Plus" et "Moins".

Appuyez sur "Start/Stop" pour démarrer le mixage.

Une fois votre préparation mixée, appuyez sur la gâchette puis soulevez le bol blender.

### C. Conseils pratiques.

Attention à avoir un niveau de liquide suffisant pour recouvrir le repère Minimum (confère figure 7) et à ne pas dépasser le repère "Max" gravé à l'intérieur du bol (confère figure 8).

Certaines recettes peuvent provoquer des débordements intempestifs, en raison de l'apparition de bulles, en particulier lors de l'utilisation de légumes congelés. Dans ce cas, il vous appartient de réduire les volumes en conséquence.

L'information temps ou température clignote : vous avez la possibilité de modifier cette information. Ajustez si besoin le temps à l'aide des touches "Plus" (augmenter) et "Moins" (diminuer), en fonction des ingrédients utilisés et du volume préparé (voir tableau des temps de cuisson des soupes dans le livret recettes).

Le panier de cuisson (selon modèle) vous permet de réaliser des cuissons vapeur (avec 0,5 litre d'eau) ou, pour une préparation avec morceaux, de cuire des ingrédients entiers tels que viandes, poissons, légumes, en même temps que votre soupe.

À la fin des programmes automatiques, l'appareil passe automatiquement en maintien au chaud pendant 40 minutes pour conserver la préparation prête à être consommée. Pour stopper le maintien au chaud, il suffit d'appuyer sur la touche "Start/Stop". Si vous ouvrez le couvercle, appuyez sur la gâchette ou retirez le bol, le maintien au chaud sera automatiquement arrêté.

Lorsque le programme est lancé, vous avez la possibilité d'arrêter l'appareil à tout moment en appuyant sur la touche "Start/Stop" (émission de 2 bips sonores). Le programme est alors en mode, pause, vous avez la possibilité de le relancer en appuyant de nouveau sur "Start/Stop" (émission d'un bip sonore). Si vous vous êtes trompé de programme et si vous voulez annuler, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton "Start/Stop", cela permet de réinitialiser les temps et les températures.

Lorsque vous transportez l'appareil, portez-le par son bloc moteur.

# III. Caractéristiques techniques.

- Température maximum : 100°C.

- Puissance : 1100 W.

- Temps de programmation maximum : 59 minutes.

# IV. Consignes de sécurité.

## 1. Vis-à-vis de la sécurité de la personne.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

Avertissement : lors de l'utilisation de l'appareil, certaines pièces atteignent des températures élevées et présentent une chaleur résiduelle après utilisation : paroi inox du bol, parties non préhensibles du couvercle et du bouchon, pièces métalliques sous le bol, panier (selon modèle). Elles peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l'appareil par les pièces plastiques froides : poignées, bloc moteur, zones de préhension du couvercle ou du bouchon pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet. Le témoin lumineux de chauffe rouge indique qu'il y a un risque de brûlure.

Si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (voir liste des centres service agréés dans le livret service).

Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement et à une altitude inférieure à 2 000 mètres. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non respect des consignes.

Avertissement : votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures. Manipulez avec précaution le couvercle et le bouchon (utilisez si nécessaire un gant, une manique, etc.). Manipulez le bouchon par sa partie centrale.

Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

Ne faites pas fonctionner l'appareil si le bouchon n'est pas positionné dans l'orifice du couvercle et/ou si le joint n'est pas positionné dans le couvercle.

Avertissement : attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

Les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution pour ne pas vous blesser lors du vidage du bol, du nettoyage, du montage et démontage du couteau.

Avertissement : soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : éviter tout débordement de liquide sur l'écran d'affichage et les connecteurs.

Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage des vitesses et le temps de fonctionnement de chaque programme.

Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage et le montage des accessoires sur l'appareil.

Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil.

Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :

- débrancher l'appareil,

- ne pas nettoyer l'appareil chaud,

- nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide,

- ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues sauf :

- les zones de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail,

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- des fermes,

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- des environnements du type chambres d'hôtes.

## 2. Vis-à-vis du raccordement électrique.

L'appareil doit être branché sur une prise de courant électrique reliée à la terre.

L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation, si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage et nettoyage.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.

Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans du liquide.

L'appareil ne doit pas être immergé.

Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.

## 3. Vis-à-vis d'une mauvaise utilisation.

N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé. Faites-le réparer dans un centre service agréé (voir liste dans le livret service).

N'utilisez jamais le bol blender sans ingrédient ou avec des produits secs uniquement.

Versez toujours les ingrédients solides en premier dans le bol avant d'ajouter des ingrédients liquides, sans dépasser le repère "Max" gravé ou marqué sur le bol (confère figure 8). Si le blender est trop rempli, de l'eau bouillante peut-être éjectée. Attention à avoir un niveau de liquide suffisant pour recouvrir le repère mini (figure 7).

Certaines recettes peuvent provoquer des débordements intempestifs, en raison de l'apparition de bulles, en particulier lors de l'utilisation de légumes congelés. Dans ce cas, il vous appartient de réduire les volumes en conséquence. En cas de débordement, veuillez débrancher le produit et attendre le séchage complet du produit avant de le réutiliser.

Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol blender pendant le fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez pas le bol comme récipient (congélation, stérilisation).

Placez l'appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.

Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un placard : la vapeur produite pouvant endommager les éléments.

Ne laissez pas pendre vos cheveux, un foulard, une cravate, etc. au-dessus du bol pendant le fonctionnement de l'appareil.

Ne passez jamais les accessoires dans un four à micro-ondes.

N'utilisez pas l'appareil en plein air.

Ne dépassez jamais la quantité maximum indiquée dans la notice.

Rangez l'appareil lorsqu'il est refroidi. Ne pas mettre de l'eau sur l'écran d'affichage.

Ne pas utiliser l'appareil avec les doigts humides.

## 4. Marchés hors Europe uniquement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## 5. Marchés européens seulement.

En fonction chauffe seule : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

Dans toutes les utilisations en mode mixage ou blender : cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

En fonction chauffe seule : conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

## 6. SAV.

Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par les centres de service après-vente agréés.

Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

## 7. Recyclage.

Élimination des matériaux d'emballage et de l'appareil. Symbole "Anneau de Möbius". L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur. Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie : participons à la protection de l'environnement ! Symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous. Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être immergé. Ne passez pas le bloc moteur sous l'eau chaude courante.

Nettoyez immédiatement votre bol après utilisation.

Remplissez le bol avec 1 litre d'eau chaude additionné de 2, 3 gouttes de produit vaisselle. Respectez les quantités d'eau et de liquide vaisselle préconisées. Un surplus de liquide vaisselle augmente fortement le moussage et par conséquent favorise les débordements.

Utilisez le programme automatique Autoclean : pour réaliser un prélavage du bol.

Une fois le programme terminé, débranchez l'appareil.

Appuyez sur la gâchette puis soulevez le bol blender.

Placez le bol sur une surface plane.

Déverrouillez le couvercle en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez le couvercle avec précaution.

Lorsque le couvercle est refroidi, retirez le joint d'étanchéité. Pour cela, attrapez-le entre le pouce et l'index, puis tirez pour l'extraire. Le joint se démonte sans risque de détérioration (confère figure 12).

Finissez le nettoyage du bol à l'aide d'une éponge.

Rincez l'intérieur du bol sous l'eau courante ainsi que son couvercle.

En cas d'encrassement prononcé de la partie chauffante du bol, laissez tremper pendant plusieurs heures avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle pour faciliter le nettoyage.

Attention : prenez des précautions avec les lames du couteau démontable du bol blender lorsque vous les nettoyez et lorsque vous videz le bol, elles sont coupantes.

Pour nettoyer le bloc moteur, utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.

Les éléments amovibles (couvercle, joint, bouchon, panier de cuisson) se nettoient à l'aide d'une éponge et d'eau chaude savonneuse.

Afin de préserver l'aspect et la longévité du couvercle de votre appareil, lavez-le, à la main. N'utilisez pas le côté abrasif de l'éponge afin d'éviter les rayures.

Le couteau démontable ne passe pas au lave-vaisselle, lavez-le sous le robinet à l'aide d'une brosse.

## 2. Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Cause : la prise n'est pas branchée.

Solution : branchez l'appareil sur une prise.

Cause : le bol ou le couvercle ne sont pas correctement positionnés ou verrouillés.

Solution : vérifiez que le bol ou le couvercle sont bien positionnés et verrouillés suivant les schémas de la notice.

#### Problème : vibrations excessives.

Cause : l'appareil n'est pas posé sur une surface plane, l'appareil n'est pas stable.

Solution : placez l'appareil sur une surface plane.

Cause : volume d'ingrédients trop important ou trop faible.

Solution : respecter le volume minimum ou maximum autorisé.

#### Problème : fuite par le couvercle.

Cause : volume d'ingrédients trop important.

Solution : réduisez la quantité d'ingrédients traités.

Cause : le couvercle n'est pas bien positionné ou verrouillé.

Solution : verrouillez correctement le couvercle sur le bol.

Cause : le joint d'étanchéité n'est pas présent.

Solution : positionnez le joint d'étanchéité sur le couvercle.

Cause : le joint d'étanchéité est coupé, détérioré.

Solution : changez le joint, contactez un centre service agréé.

#### Problème : les lames ne tournent pas facilement.

Cause : morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.

Solution : réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.

#### Problème : affichage "Stop".

Cause : surcharge moteur provoquée par une quantité d'ingrédients trop importante ou des morceaux trop durs ou trop gros.

Solution : débranchez votre appareil. Laissez refroidir l'appareil 30 minutes et réduisez la quantité d'ingrédients à traiter.

#### Problème : affichage "Sécu" + témoin lumineux rouge clignote.

Cause : bol vide, presque vide ou préparation pas assez liquide.

Solution : débranchez votre appareil. Ajoutez du liquide jusqu'au niveau minimum du bol (confère figure 7).

#### Problème : affichage "Err4" + témoin lumineux rouge clignote.

Cause : la résistance chauffante ne fonctionne pas.

Solution : débranchez votre appareil et contactez un centre agréé.

#### Problème : affichage "ntc" + témoin lumineux rouge clignote.

Cause : le capteur de température ne fonctionne plus.

Solution : débranchez votre appareil et contactez un centre agréé.

#### Problème : l'écran tactile ne fonctionne pas.

Cause : l'écran est peut-être humide.

Solution : laisser reposer l'appareil 15 minutes.

#### Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir la liste dans le livret service).

# VI. Accès au service Consommateurs.

Site Internet :www.moulinex.fr

Ce service Moulinex vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet :www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.