Fiche produit.

Robot pâtissier Masterchef Gourmet blanc, référence QA5001B1, Moulinex.

Édition adaptée novembre 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

L'appareil est décrit posé sur un plan stable, le cordon d'alimentation dirigé vers l'arrière.

## 1. Le bloc moteur.

Sur la partie inférieure se trouve l'emplacement de forme ronde dans lequel viendra se poser le bol.

### A. Tranche droite.

De haut en bas se trouvent :

- le bouton de déverrouillage de la tête multifonctions,

- le variateur électronique de vitesses.

Lorsque le repère situé sur le variateur de vitesses est en position 12 heures il est sur la position "0". En partant de cette position "0" :

- en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vous sélectionnez cran par cran les vitesses allant de 1 à 6 puis la vitesse maximum lorsque le repère est en position 18 heures,

- en le tournant d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous sélectionnez la fonction "pulse".

### B. Face arrière.

Sur la partie inférieure se trouve le cordon d'alimentation au secteur.

## 2. La tête multifonctions.

Elle est située sur la partie supérieure du bloc moteur.

En appuyant sur le bouton de déverrouillage elle bascule vers l'arrière.

Sur la partie inférieure venant à la perpendiculaire de l'endroit où se fixe le bol se trouve la sortie accessoires mélangeurs (pétrin, fouet multibrins, malaxeur). Cette sortie est repérable à ses 2 "picots".

Sur la partie supérieure se trouve la sortie rapide (bol mixeur/centrifugeuse/broyeur) protégée par une trappe de sécurité.

## 3. Les accessoires.

### A. Le bol.

Il est de forme ronde.

Pour poser le bol il faudra déverrouiller la tête multifonctions. Pour fixer le bol il faut le poser et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Lorsque le bol est posé sur le bloc moteur il faut mettre le couvercle en forme d'arc de cercle.

### B. Les accessoires mélangeurs.

Le pétrin est en forme de crochet.

Le malaxeur est en forme de triangle dont la pointe inférieure est arrondie.

Le fouet multibrins est de forme ovale.

### C. Le bol mixeur.

Il se pose sur la partie supérieure de la tête multifonctions.

Il est haut, sa base est ronde et il est muni d'une poignée.

Il dispose d'un couvercle et d'un bouchon doseur.

### D. Accessoires selon modèle de l'appareil.

Adaptateur.

Tête hachoir.

Coupe légumes.

Centrifugeuse.

Tous ces accessoires sont présentés par des schémas en pages 3 à 6 du mode d'emploi original.

Voir page 1 du mode d'emploi original et site Internet de la marque.

Attention : aucun accessoire ne pourra vous être vendu sans présentation de votre notice d'utilisation ou de votre appareil.

# II. Caractéristiques techniques.

# 1. Généralités.

Le robot pâtissier Moulinex idéal pour préparer les pâtisseries du quotidien, sans effort.

#### Performance.

Une puissance de 900 W combinée à un mouvement planétaire pour réussir toutes les pâtisseries.

Un pétrin et un malaxeur en fonte d'aluminium pour réaliser des pâtes lourdes (pain, pizza, ...) et légères (gâteaux...).

Un fouet multibrins breveté pour des œufs en neige fermes et aérés. Exclusif : la possibilité de battre de 1 à 10 blancs d'œufs.

#### Robuste.

Une articulation renforcée qui garantit la stabilité de la tête même lors du pétrissage de pâtes les plus lourdes.

## 2. Caractéristiques techniques.

- Capacité totale du bol : 4,6 Litres.

- Puissance (W) : 900 W.

- Capacité utile pâte lourde : 0,8 kg pâte lourde.

- Capacité utile pâte légère : 1,8 kg pâte légère.

- Vitesse(s) : 6.

- Fonction Pulse.

- Pétrin.

- Fouet métal multi brins breveté.

- Malaxeur pâtes légères.

- Capacité utile blancs d'œufs : de 1 à 10 blancs d'œufs.

- Spécificités (et autres accessoires) : mouvement planétaire, couvercle anti projections, pieds ventouse antidérapants.

- Livre de recettes : 25 recettes.

- Coloris : Blanc.

- Garantie : 2 ans.

- Disponibilité pièces : 10 ans.

- Origine : Chine.

- Dimensions (L x P x H en cm) 42,5 x 25,7 x 32,4.

- Poids : 5,23 (kg).

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Conseils de sécurité.

Lisez attentivement le livret "consignes de sécurité" et ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

## 2. Mise en service.

Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces des accessoires à l'eau savonneuse (sauf l'adaptateur : voir paragraphe nettoyage). Rincez et séchez.

Placez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche, assurez-vous que le bouton variateur est bien en position "0" puis branchez votre appareil.

Pour mettre en marche, vous avez plusieurs possibilités :

- marche intermittente (pulse) : cette position par impulsions permet un meilleur contrôle des préparations,

- marche continue : choisir la position désirée de "1" à "6/max" selon les préparations effectuées.

Pour arrêter l'appareil, ramenez le bouton sur le "0".

Important : l'appareil ne pourra démarrer que si la trappe et la tête sont verrouillées. Si vous déverrouillez la trappe et/ou la tête en cours de fonctionnement, l'appareil s'arrêtera aussitôt. Reverrouillez la trappe et/ou la tête, revenez en position "0" sur le bouton de commande, puis procédez normalement pour la mise en marche de l'appareil en sélectionnant la vitesse souhaitée.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Nettoyage.

Débranchez l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil ni l'adaptateur dans l'eau ou sous l'eau courante. Essuyez-les avec un chiffon sec ou à peine humide.

Démontez complètement et rincez rapidement les accessoires après leur utilisation. Manipulez toutes les lames avec précautions, elles peuvent vous blesser.

Lavez, rincez et essuyez les accessoires : ils passent au lave-vaisselle à l'exception de l'ensemble tête hachoir, le pétrin et le malaxeur.

## 2. Rangement.

Ne rangez pas votre appareil dans un environnement humide.

## 3. Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

Voir chapitre "mise en service".

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre agréé (voir liste dans le livret service).

# V. Accès au service Consommateurs.

Ce service Moulinex vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

www.moulinex.fr

09.74.50.10.14 (prix d'un appel non surtaxé).

www.facebook.com/Moulinex.France

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.