PANASONIC.

TV LED TX 43FX550E.

Mode d'emploi adapté du manuel de : novembre 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Téléviseur.

### A. Face avant.

Elle est constituée par l'écran du téléviseur, celui-ci est posé sur son pied.

### B. Face arrière.

On y trouve (emplacements non précisés) :

- les prises d'antennes (ANT TV, et, ANT SAT),

- le bloc de connexions avec fil, (les connecteurs VGA, audio PC, SPDIF, AV retour (audio et vidéo), vidéo YPBPR, LAN Ethernet),

- le bouton joystick (la position varie selon les modèles). Il permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de la télévision.

## 2. Télécommande.

### A. Face avant.

Elle est décrite ligne par ligne de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant. (Voir page 44 du manuel original).

Ligne 1 :

- touche Veille. Met le téléviseur sous et hors tension,

- touche Source. Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles.

Ligne 2 :

- touche Info. Affiche des informations sur le contenu à l'écran et des informations cachées (en mode TXT),

- touche Guide. Affiche le guide électronique des programmes,

- touche Mon bouton 1. Ce bouton est doté de fonction par défaut, selon le modèle. Cependant vous pouvez personnaliser la fonction en appuyant 5 secondes après avoir sélectionné la source ou la chaine.

Ligne 3 (3 touches formant un arc de cercle) :

- touche Home, (accueil). Affiche le menu du téléviseur,

- touche Netflix. Lance l'application Netflix,

- touche Mon bouton 2. Ce bouton est doté de fonction par défaut, selon le modèle. Cependant vous pouvez personnaliser la fonction en appuyant 5 secondes après avoir sélectionné la source ou la chaine.

Ligne 4 (touches de direction en forme croix curseur). Permettent de naviguer entre les menus, les contenus, etc.

- touche de direction vers la gauche. Affiche les sous-pages en mode TXT,

- touche de direction vers le haut,

- touche de direction vers la droite. Affiche les sous-pages en mode TXT,

- touche de direction vers le bas,

- touche centrale "Ok". Confirme les sélections, maintien la page TXT, affiche le menu des chaines en mode DTV.

Ligne 5 :

- touche Exit, (quitter). Ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent,

- touche Back, (précédent, retour). Retourne à l'écran précédent, le menu précédent et ouvre la page index (en mode TXT).

Ligne 6 : les touches de couleurs. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.

Ligne 7 :

- touches Volume plus (vers le haut) et Volume moins (vers le bas),

- touche Muet. Réduit complétement le volume du téléviseur,

- touches Programme plus (vers le haut) et Programme moins (vers le bas). Page haut et bas, en mode TXT. Allume le téléviseur quand il est en mode veille.

Ligne 8 : touches 1 à 3 du pavé numérique. Permettent de changer de chaine, de saisir un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case saisie et d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

Ligne 9 : touche 4 à 6 du pavé numérique.

Ligne 10 : touche 7 à 9 du pavé numérique.

Ligne11 :

- touche Langue. Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio et des sous-titres .Active ou désactive les sous-titres (le cas échéant en TV numérique),

- touche "0" du pavé numérique,

- touche Texte. Affiche le télétexte (si disponible). Appuyez de nouveau pour de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange).

Ligne 12 :

- touche Rembobiner. Lecture arrière rapide des médias comme les films,

- touche Lire. Démarre la lecture du média sélectionné,

- touche Avance rapide. Permet d'avancer la lecture des fichiers multimédias comme les films.

Ligne 13 :

- touche Arrêter. Suspend définitivement la lecture du média en cours,

- touche Pause. Suspend la lecture du média en cours,

- touche Aucune fonction.

### B. Face arrière.

On y trouve le logement des deux piles AA (voir chapitre V, Entretien et dépannage).

Insérez les piles l'une, au-dessus de l'autre, de façon à ce que leurs pôles correspondent à ceux de la télécommande (plus en bas et moins en haut).

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications.

- Télédiffusion : PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK.

- Réception des chaînes : VHF (BAND I/III), UHF (BAND U), Hyperband.

- Réception numérique : TV satellite numérique terrestre intégré/câble (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme).

- Nombre de chaînes prédéfinies : 11 000.

- Indicateur de chaîne : affichage à l'écran.

- Entrée d'antenne RF : 75 Ohm (déséquilibrée).

- Tension de fonctionnement : 220-240 V CA, 50 Hz.

- Audio : A2 Stéréo + Nicam Stéréo.

- Casque : mini-jack stéréo de 3,5 mm.

- Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD) : 2 x 10 W.

- Veille avec maintien de la connexion au réseau : inférieur à 3 W.

- Consommation électrique : 120 W.

- Poids : 10 Kg.

- Dimensions TV D x L x H (avec pied) : 235 x 970 x 612 mm.

- Dimensions TV D x L x H (sans pied) : 43/74 x 970 x 567 mm.

- Affichage : 16/9 43 pouces.

- Température de fonctionnement et humidité, 0°C à 40°C, soit 85 % d'humidité maximale.

#### Spécifications du transmetteur LAN sans fil.

Gammes de fréquence et Puissance maximale de sortie :

- 2 400 à 2 483,5 MHz (CH1-CH13) : inférieur à 100 mW,

- 5 150 à 5 250 MHz (CH36-CH48) : inférieur à 200 mW,

- 5 250 à 5 350 MHz (CH52-CH64) : inférieur à 200 mW,

- 5 470 à 5 725 MHz (CH100-CH140) : inférieur à 200 mW.

#### Restrictions pays.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européenne en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

Pays et restrictions :

- Bulgarie : autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public,

- France : usage interne, uniquement, pour les bandes de 2 454 à 2 483,5 MHz,

- Italie : une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieure de ses propres installations,

- Grèce : usage interne uniquement pour les bandes de 5 470 à 5 725 MHz,

- Luxembourg : une autorisation générale est requise pour la fourniture réseau et les opérations d'entretien (pas pour le spectre),

- Norvège : la transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund,

- Fédération de Russie : utilisation interne uniquement.

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Norme :IEEE 802.11.a/b/g/n.

Interface hôte :USB (2.0).

Sécurité :WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI.

#### Remarque. DVB, diffusion des données.

Ce téléviseur a été conçu (à la date d'août 2017) suivant les normes de télévision numérique terrestre DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC (H.264) et HEVC (H.265)), les normes de télévision numérique par câble DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC (H.264) et HEVC (H.265)), et les normes de télévision numérique par satellite DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC (H.264) et HEVC (H.265)).

Consultez votre distributeur local pour tout renseignement sur la disponibilité des services DVB-T/T2, ou DVB-S, dans votre localité.

Consultez votre fournisseur de services par câble pour plus d'informations sur la disponibilité des services DVB-C, à partir de cette TV.

Cette TV peut ne pas fonctionner correctement avec un signal non conforme aux normes des services DVB-T/T2, DVB-C, ou DVB-S.

La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays, de la localité, de l'opérateur, du fournisseur de services, de l'environnement par satellite et réseau.

Les modules CI ne fonctionnent pas tous correctement avec cette TV. Consultez votre fournisseur de services pour tout renseignement sur les modules CI disponibles.

Cette TV peut ne pas fonctionner avec un module non approuvé par le fournisseur de services.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, en fonction du fournisseur de services.

La compatibilité avec d'autres services n'est pas garantie.

## 2. Fonctions.

- TV couleur avec télécommande.

- TV numérique, par câble, satellite entièrement intégrée (DVB-T-T2/C/S-S2).

- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI.

- Entrée USB.

- Système de menu OSD.

- Système de son stéréo.

- Télétexte.

- Connexion de casque.

- Système de programmation automatique.

- Réglage manuel.

- L'arrêt est automatique, après plus de huit heures de temps.

- Minuteur de mise en veille.

- Verrouillage enfants.

- Coupure automatique du son, en l'absence de transmission.

- Lecture NTSC.

- AVL (Limitation automatique du volume).

- PLL (Recherche de fréquences).

- Entrée PC.

- Mode Jeu (en option).

- Fonction de coupure de l'image.

- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet.

- 802.11, a/b/g/n, Support WLAN intégré.

- Partage Audio/Vidéo.

- HbbTV.

## 3. Ultra HD (UHD).

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition, également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K : 2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus Ultra HD sont pris en charges via les entrées HDMI et USB et à travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S2.

## 4. Gamme dynamique élevée (HDR), Log-Gamma hybride (HLG).

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus claires et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Les contenus HDR/HLG sont pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI, USB et des émissions DVB-S. Pour regarder les images HDR/HLG, réglez l'entrée source HDMI, y afférente sur Amélioré à partir de l'option Sources dans le menu Réglages, Système, si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

## 5. Notification de licence.

Les termes HDMI, et High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratoires Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

YouTube et le logo de YouTube sont des marques déposées de Google Inc.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo "CI Plus" est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.

## 6. Déclaration de conformité (DoC).

"Par la présente, Panasonic Corporation déclare que le téléviseur est en conformité avec les exigences essentielles et d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE".

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de la DoC originale de ce téléviseur, visitez le site Web suivant : www.ptc.panasonic.eu, doc

Représentant autorisé : Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany.

Site Internet : www.panasonic.com

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Consignes de sécurité.

Attention : risque de choc électrique ne pas ouvrir.

Attention :pour éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). L'entretien des pièces internes est interdit aux utilisateurs. Veuillez confier l'entretien à un personnel qualifié.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode, Veille, ou éteint.

Remarque : respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

Important : veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil.

Avertissement : cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.

Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).

N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.

Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.

Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.

Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

Avertissement : n'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Avertissement : une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

Avant toute chose. Ne jamais laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

- Symbole Attention : blessures graves ou risque de mort.

- Symbole Risque de choc électrique : risque de tension dangereuse.

- Symbole Entretien : composant d'entretien important.

## 2. Symboles sur le produit.

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Équipement de classe II :cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle :cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre. Le système de mise à la terre est utilisé pour des besoins fonctionnels.

Raccordement à une terre de protection :la borne marquée est destinée au branchement du conducteur de terre de protection associé au câblage d'alimentation.

Borne dangereuse sous tension :les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation :les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : c e produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

#### Attention.

N'avalez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Ne posez jamais un téléviseur sur un support instable ou incliné. Le téléviseur pourrait chuter, et provoquer de graves blessures corporelles, voire la mort. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- utiliser des supports recommandés par le fabricant du téléviseur,

- utilisez uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le téléviseur,

- assurez-vous que le téléviseur ne déborde pas du meuble de support sur lequel il est placé,

- ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou étagères) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support approprié,

- ne mettez pas de tissus ou autre matériau entre le téléviseur et le meuble de support sur lequel il est placé,

- sensibilisez les enfants sur les dangers qu'ils encourent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes. Si votre téléviseur actuel est maintenu et déplacé, les mêmes mesures citées plus haut doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation secteur ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

#### Avertissements liés à la fixation murale.

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

#### Attention.

En faisant recourt à d'autres supports de fixation murale ou en en installant un par vous-même, vous courrez le risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Pour une performance et une sécurité optimales de l'appareil, pensez à vous rapprocher de votre magasin ou d'un technicien agréé pour la fixation des supports. Tout dommage provoqué à la suite d'une installation effectuée par des mains inexpertes annulera votre garantie.

Lisez attentivement les instructions fournies avec les accessoires en option et veillez scrupuleusement à ce que le téléviseur ne tombe pas.

Faites preuve de prudence pendant l'installation du téléviseur. Sinon, il pourrait s'endommager au contact d'autres objets.

Faites attention pendant la fixation des supports au mur. Prenez toujours la peine de vérifier qu'aucun câble ni tuyau électrique ne passe dans le mur, avant d'y fixer le support.

Pour éviter tout risque de chute ou de blessure, déplacez le téléviseur de sa position fixe sur le mur lorsque sa présence à cet endroit n'est plus nécessaire.

## 3. Informations sur l'environnement.

Ce téléviseur a été conçu conformément aux normes environnementales.

Pour réduire effectivement votre consommation électrique, veuillez suivre les étapes ci-après :

Le téléviseur ajuste sa consommation d'énergie en fonction du niveau choisi, entre Minimum, Moyen, Maximum ou Auto. Si vous souhaitez régler le rétro-éclairage à une valeur fixe, allez au menu paramètres personnalisés et réglez manuellement le rétro-éclairage (situé en dessous de l'option Économie d'énergie) à l'aide des touches Gauche et Droite de la télécommande. Réglez sur Désactiver pour désactiver cette option.

Remarque :les options d'Économie d'énergie disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné dans le menu Paramètres, Image.

Vous pouvez accéder aux paramètres d'Économie d'énergie dans le menu Paramètres, Image. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si vous appuyez sur le bouton de droite ou de gauche consécutivement, "L'écran s'éteint au bout de 15 secondes" et un message s'affiche à l'écran. Sélectionnez Continuer et appuyez sur "Ok" pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran va s'éteindre après 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque :l'option d'Extinction d'écran n'est pas disponible lorsque le mode Jeu est activé.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

## 4. Marche/Arrêt.

#### Pour mettre le téléviseur sous tension.

Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-240 V AC, 50 Hz).

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- appuyez sur le bouton Veille, Programme Plus/Moins, ou un autre bouton numérique de la télécommande,

- appuyez sur le centre du joystick du téléviseur ou poussez-le vers, le haut/bas.

#### Pour mettre le téléviseur hors tension.

Appuyez sur le bouton Veille de la télécommande ou appuyez au centre du bouton joystick et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Ainsi, la TV passe en mode Veille.

#### Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Remarque:lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de veille, à LED, clignote pour indiquer que les fonctions comme Standby Search (Recherche en mode veille), Over Air Download (téléchargement OTA), ou Timer (Minuterie) sont actives. Le voyant à LED peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

## 5. Première installation.

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur "Ok". Dans les étapes suivantes du guide d'installation, définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton "Ok".

Sur le deuxième écran, définissez votre pays de préférence. À ce niveau, en fonction du Pays sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi, ne saurait être 0000. Vous devez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

Vous pouvez activer l'option Mode de Stockage à l'étape suivante. Cette option configure les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. Selon le modèle du téléviseur, les fonctionnalités prises en charge s'affichent à côté de l'écran en tant que bannière d'informations. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le Mode Domestique pour un usage domestique. Vous pouvez accéder à cette option en sélectionnant le menu Paramètres, Système, Autres, et vous pouvez l'activer/la désactiver plus tard. Faites votre choix et appuyez sur "Ok" pour continuer.

Le menu Paramètres de confidentialité peut s'afficher lors de la sélection du pays en fonction du modèle de votre téléviseur. Grâce à ce menu, vous pouvez définir vos préférences de confidentialité. Sélectionner une fonction et à l'aide des boutons de direction Gauche et Droite, l'activer ou la désactiver. Lire les explications connexes affichées à l'écran relatives à chaque fonction sélectionnée avant d'effectuer toute modification. Vous pouvez utiliser les boutons Programme Plus/Moins pour défiler vers le haut et vers le bas pour lire le texte entier. Vous pouvez donc modifier vos préférences à tout moment par la suite en allant au menu Paramètres, Système, Paramètres de confidentialité. Si l'option Connexion Internet est désactivée, l'écran Paramètres réseau/Internet disparaît et ne s'affiche pas. Pour toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant cette politique de confidentialité ou son application, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse smarttvsecurity@vosshub.com.

Surlignez Suivant et appuyez sur le bouton "Ok" de la télécommande pour continuer et le menu Paramètres Réseau/Internet s'affiche à l'écran. Veuillez vous référer à la partie Connectivité pour configurer une connexion avec ou sans fil. Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en veille, vous pouvez désactiver l'option Réveil en la réglant sur Désactivé. Une fois les réglages terminés, mettez en surbrillance Suivant et appuyez sur le bouton "Ok" pour continuer.

Sur l'écran suivant, vous pouvez définir les types de diffusion à rechercher, définir votre recherche de chaînes cryptées et les préférences de fuseau horaire (en fonction de la sélection du pays). Vous pouvez, en outre, choisir un type de diffusion comme favori. La priorité est accordée au type d'émission sélectionné pendant le processus de recherche et les chaînes associées seront listées au-dessus de la Liste des Chaînes. Lorsque vous avez terminé, mettez Suivant en surbrillance et appuyez sur "Ok" pour continuer.

#### À propos de la sélection des types de diffusion.

Pour activer une option de recherche pour une émission de type mettez-le en surbrillance et appuyez sur "Ok". La case à cocher à côté de l'option sélectionnée sera cochée. Pour désactiver l'option de recherche, décochez la case en appuyant sur "Ok" après avoir déplacé la mise au point sur l'option de type de diffusion souhaitée.

Antenne numérique :si l'option de recherche des émissions par D. Antenne est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions hertziennes une fois les autres réglages initiaux terminés.

Câble numérique :si l'option de recherche des émissions par D. Câble est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglages initiaux terminés. Un message s'affiche avant de commencer la recherche et vous demande si vous souhaitez effectuer une recherche sur le réseau câblé. Si vous sélectionnez Oui et appuyez sur "Ok", vous pouvez sélectionner Réseau ou définir des valeurs telles que Fréquence, Réseau ID et Étape de recherche sur l'écran suivant. Si vous sélectionnez Non et appuyez sur "Ok", vous pouvez définir la fréquence de départ, la fréquence d'arrêt et l'étape de recherche sur l'écran suivant. Lorsque vous avez terminé, mettez Suivant en surbrillance et appuyez sur le bouton "Ok" pour continuer.

Remarque :la durée de la sélection varie en fonction de Rechercher Étape sélectionnée.

Satellite :si l'option de recherche des émissions par Satellite est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par satellite une fois les autres réglages initiaux terminés. Avant l'activation du mode satellite, vous devez effectuer certains réglages. Le menu Type d'antenne s'affiche en premier. Vous pouvez sélectionner les types d'antenne tels que Direct, Câble de satellite unique, ou commutateur DiSEqC, à l'aide des boutons Gauche ou Droite. Après avoir sélectionné votre type d'antenne, appuyez sur "Ok" pour voir les options pour continuer. Les options Continuer, Liste des transpondeurs et Configurer le LNB seront disponibles. Vous pouvez modifier les réglages du transpondeur et du LNB à l'aide des options de menu correspondantes.

- Direct : si vous possédez un seul récepteur et une antenne parabolique directe, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur "Ok" pour continuer. Sélectionnez une parabole disponible à l'écran suivant et appuyez sur "Ok" pour rechercher les services disponibles.

- Système de câble satellite unique : sélectionnez ce type d'antenne si vous possédez un système de câble satellite unique. Appuyez sur "Ok" pour continuer. Configurez les paramètres en suivant les indications données à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton "Ok" pour rechercher des services disponibles.

- Commutateur DiSEqC : si vous disposez de plusieurs antennes paraboliques et d'un commutateur DiSEqC, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur "Ok" pour continuer. Vous pouvez définir quatre options DiSEqC (si disponible) à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton "Ok" pour procéder à la recherche dans la première station de la liste.

Analogique : s i l'option de recherche des émissions Analogique est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions analogiques une fois les autres réglages initiaux terminés.

À la fin des réglages initiaux, le téléviseur lance la recherche des émissions disponibles des types sélectionnés.

Bien que la recherche continue en cours d'analyse, les résultats seront affichés au bas de l'écran. Une fois que toutes les stations disponibles sont mémorisées, le menu Chaînes s'affiche. Vous pouvez modifier la liste des chaînes en fonction de vos préférences à l'aide des options de l'onglet Modifier, ou appuyer sur le bouton Home, pour quitter et regarder la télévision.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (LCN est le système de numéros de chaînes logiques qui sélectionne les émissions disponibles suivant une séquence de chaînes reconnaissable (si disponible)). Sélectionnez Oui et appuyez sur "Ok" pour confirmer.

Remarque :évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de l'installation initiale. Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

## 6. Lecture de média via entrée USB.

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire USB à votre TV via les entrées USB de votre TV.

Important !Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques NTFS, et FAT32.

Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. Ne déconnectez pas votre périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés l'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) entrée(s) USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.

Remarque :lors de la lecture des fichiers d'image, le menu Navigateur Multimédia peut uniquement afficher 1 000 fichiers image sauvegardés, sur le périphérique USB connecté.

## 7. Navigateur multimédia.

Vous pouvez lire de la musique et les fichiers vidéo et afficher les fichiers photo stockés sur un périphérique de stockage USB en le connectant à votre téléviseur. Connectez un périphérique de stockage USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur.

Après avoir connecté un périphérique de stockage USB à votre téléviseur, le menu du Navigateur Multimédia s'affiche à l'écran. Vous pouvez accéder au contenu du périphérique USB connecté à tout moment ultérieur à partir du menu Sources. Sélectionnez l'option d'entrée USB correspondante dans ce menu et appuyez sur "Ok". Sélectionnez ensuite le fichier de votre choix et appuyez sur "Ok" pour l'afficher ou le lire.

Vous pouvez régler les préférences de votre Navigateur Média via votre menu Réglages. Le menu Paramètres est accessible via la barre d'information qui s'affiche en bas de l'écran lorsqu'on appuie sur le bouton Info pendant la lecture d'un fichier vidéo ou l'affichage d'un fichier image. Appuyez sur le bouton Info, mettez en surbrillance le symbole de la roue dentée situé sur le côté droit de la barre d'information et appuyez sur "Ok". Les menus Réglages Image, Réglages Son, Réglages Navigateur Multimédia et Options seront disponibles. Le contenu de ces menus peut changer en fonction du type de fichier multimédia actuellement ouvert. Seul le menu Réglages Son sera disponible lors de la lecture de fichiers audio.

Fonctionnement du mode Aléatoire, Boucle :

- démarrez la lecture et activez Boucle : tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant leur ordre de départ,

- démarrez la lecture et activez Boucle : le même fichier sera lu en boucle (répété),

- démarrez la lecture et activez Aléatoire : tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un ordre aléatoire,

- démarrez la lecture et activez Boucle, Aléatoire : tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant le même ordre aléatoire.

Pour utiliser les fonctions de la barre d'information, mettez en évidence le symbole de la fonction et appuyez sur "Ok". Pour modifier l'état d'une fonction, mettez en surbrillance le symbole de la fonction et appuyez sur "Ok" autant de fois que nécessaire. Si le symbole est marqué d'une croix rouge, cela signifie qu'il est désactivé.

## 8. CEC.

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option CEC du menu Réglages, Système, Plus, doit être définie sur Activé en premier lieu. Appuyez sur le bouton Source et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu Liste de Sources. Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu Source avec son propre nom, au lieu du nom des ports HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.)

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "0-Zéro" de la télécommande pendant 3 secondes.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en réglant l'option correspondante dans le menu Réglages, Système, Plus.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur A/V, ou système stéréo).

Une fois la fonction activée, le téléviseur ne mute pas automatiquement les autres sorties audio. Vous devrez réduire manuellement le volume du téléviseur à zéro si vous souhaitez écouter uniquement le son ARC (pareil pour les sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume s'orientent vers le périphérique audio connecté.

Remarque : l a souris ARC, fonctionne uniquement via l'entrée HDMI2.

#### Commande audio système.

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option Haut-parleurs, du menu Réglages, Système, Plus sur Amplificateur. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : l 'appareil audio devrait prendre en charge la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option CEC doit être réglée sur Activé.

## 9. Contenu du menu Réglages.

### A. Contenu du menu Image.

Mode : v ous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : Cinéma, Jeux (en option), Sport, Dynamique et Naturel.

Contraste :règle les valeurs de l'éclairage, et de l'obscurité de l'écran.

Luminosité : r ègle la valeur de luminosité de l'écran.

Netteté : d éfinit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.

Couleur : r ègle la valeur de la couleur et les couleurs.

Économie d'énergie : c ette fonction permet de régler le mode Économie d'énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactivé. Remarque : Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectionné.

Rétro-éclairage : c e paramètre contrôle le niveau du rétro-éclairage. La fonction de rétro-éclairage sera inactive si le Mode Économie d'énergie est réglé sur une option autre que Personnalisation.

#### Paramètres avancés.

Contraste dynamique : v ous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.

Réduction du bruit : s i le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit.

Température de couleur : r ègle la valeur de la température de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisé sont disponibles.

Point blanc : s i l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera possible. Augmentez la "chaleur" ou la "fraîcheur" de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.

Zoom image : r ègle le format et la taille de l'image souhaités.

Changement d'Image : c ette option peut être disponible en fonction du réglage du Zoom de l'Image. Mettez en surbrillance et appuyez sur "Ok", puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.

Mode Film : l es films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

Ton de Chair : l a fonction Carnation peut être modifiée entre moins 5 et 5.

Changer de couleur : r églez le ton de la couleur désirée.

HDMI Large bande : l orsque vous regardez le téléviseur à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer la noirceur de l'image.

Position du PC : s 'affiche uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA/PC.

Position automatique : o ptimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur "Ok" pour optimiser.

Position H : c ette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Position V : c ette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Fréquence pilote : l es réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Phase : s elon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.

Réinitialisation : r éinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode Jeux).

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront ajoutés au menu Image en mode PC.

### B. Contenu du menu Son.

Volume : a juste le niveau du volume.

Égaliseur : s électionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode Utilisateur.

Balance : a juste le son à gauche comme à droite du haut-parleur.

Casque : r ègle le volume du casque. Avant d'utiliser les casques, veuillez également vous assurer que leur volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.

Mode Son : v ous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).

AVL (Limitation automatique du volume) : c ette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes.

Casque, Sortie de ligne : s i vous voulez connecter un amplificateur externe à votre télé à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option Sortie de Ligne. Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que Casque. Veuillez vous assurer avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que Casque. S'il est réglé sur les Sorties de Ligne, la sortie de la prise de casque sera réglée à un niveau maximum qui pourrait vous endommager l'audition.

Basse dynamique :permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique.

Son surround : v ous pouvez Activer ou Désactiver le mode Son Surround.

Sortie Numérique ; r ègle le type de sortie audio numérique.

### C. Contenu du Menu Réseau.

Type de réseau :désactivez la connexion réseau ou modifiez le type de connexion.

Scanner les Réseaux Sans Fil : c ommencer à rechercher les réseaux sans fil. Cette option sera disponible si le Type de Réseau est défini comme Dispositif Sans Fil.

Appuyez sur WPS sur votre routeur Wifi : s i votre modem/routeur dispose de WPS, vous pouvez vous y connecter directement à l'aide de cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur "Ok". Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Cette option sera disponible si le Type de Réseau est défini comme Dispositif Sans Fil.

Test de débit Internet : c ommencez un test de vitesse pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.

Paramètres avancés : m odifiez les configurations IP et DNS de votre TV.

Mise en éveil : a ctivez ou désactivez cette fonction en la réglant en mode Marche ou Arrêt.

Remarque :pour des informations détaillées sur les options de ce menu, reportez-vous à la section Connectivité.

### D. Contenu du menu Installation.

Recherche automatique des chaînes (Nouveau réglage) : a ffiche les options de réglage automatique. D. Aérien : recherche et enregistre les chaînes DVB. D. Câble : recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : recherche et mémorise les stations analogiques. Satellite : recherche et mémorise les stations sur satellite.

Recherche manuelle de chaînes : c ette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.

Recherche de chaînes réseau : r echerche les chaînes liées dans le système de diffusion. D. Aérien : recherche les chaînes d'antenne réseau. D. Câble : recherche les chaînes de câble réseau. Satellite : recherche les chaînes du réseau satellite.

Réglage analogique avec précision : v ous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement regardée n'est pas une chaîne analogique.

Paramètres du satellite : c onfigure les paramètres du satellite. Liste de satellites : affiche les satellites disponibles. Vous pouvez Ajouter, Supprimer les satellites ou Éditer les paramètres satellite de la liste. Installation de l'antenne : vous pouvez modifier les paramètres de l'antenne satellite et/ou démarrer une nouvelle recherche de satellite.

Paramètres d'installation (en option) : a ffiche le menu des paramètres d'installation. Recherche en mode de veille (la disponibilité varie en fonction du modèle) : votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes détectées s'affichent à l'écran. Mise à jour de chaînes dynamique (la disponibilité varie en fonction du modèle) : si cette option est définie sur Activé, les modifications sur les émissions comme la fréquence, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur.

Eff. Liste service : u tilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ce réglage est visible uniquement lorsque l'option de Pays est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.

Sélectionner le réseau actif : c e paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.

Informations relatives au signal : v ous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau/la qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.

Première installation : s upprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

### E. Système, contenus du Menu.

Accès Conditionnel : c ontrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.

Langue : v ous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.

Paramètres de confidentialité (ces fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation) : g érez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyer sur "Ok" pour accéder au menu et paramétrer en fonction de vos préférences.

Parental : e ntrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le Verrouillage menu, le Contrôle parental, le Verrouillage enfants ou le Guide à partir de ce menu. Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code PIN CICAM, par défaut en utilisant les options associées. Remarque: Certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays pendant la Première Installation. Le PIN par défaut aurait pu être réglé sur 0000, ou, 1 2 3 4. Si vous avez défini un code PIN (requis en fonction du pays choisi) lors de la Première installation, utilisez le code PIN que vous aviez défini.

Date, heure : d éfinit la date et l'heure.

Sources : m odifiez les noms, activez ou désactivez les options de source sélectionnées. Aussi, les options Régulier, Amélioré et Désactivé sont disponibles pour les sources HDMI. Les options Régulier et Amélioré s'appliquent au réglage des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous voulez regarder des images 4 K ou HDR à partir d'une source HDMI, la source y afférente doit être définie sur Amélioré si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 2.0.et les versions ultérieures. Définissez la source sur Régulier si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 1,4. Définissez en conséquence ou désactivez les sources HDMI correspondantes en réglant sur Désactivé.

Accessibilité : a ffiche les options d'accessibilité du téléviseur.

Malentendant : a ctive n'importe quelle fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.

Description Audio : u ne piste de narration se lit pour le public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur "Ok" pour voir toutes les options du menu Description Audio. Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.

Netflix : s i cette fonction est prise en charge par votre TV, vous pourrez afficher votre numéro ESN (le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléviseur) et désactiver Netflix.

Remarque :pour la lecture vidéo 4K, une vitesse de connexion Internet minimale de 25 Mo seconde est nécessaire. Pour en savoir plus sur les exigences relatives au contenu 4K diffusé en streaming, rendez-vous sur le site de Netflix (help.netflix.com, en, node, 13444). Lorsque vous commencez à diffuser du contenu vidéo via Internet, la qualité de votre connexion est analysée et la qualité Full HD ou 4K, peut prendre un certain temps pour se déployer, ou être inexistante en cas de connexion Internet lente. Vous devriez vérifier la performance de vos services Internet auprès de votre fournisseur d'accès Internet en cas d'incertitude.

Plus : a ffiche les autres options de réglage du Téléviseur.

Temporisation du Menu : c hange la durée de temporisation des écrans de menu.

Indicateur de mise en veille : s i cette option est désactivée, le voyant de veille ne s'allume pas lorsque le téléviseur est en mode veille.

HBBTV (ces fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation) : v ous pouvez activer ou désactiver cette fonction en la réglant en mode Marche ou Arrêt.

Mise à jour logicielle : s 'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur "Ok" pour afficher les options de menu.

Version de l'application : a ffiche la version actuelle de l'application.

Mode Sous-Titre : c ette option permet de choisir le mode sous-titre qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB/sous-titre TXT), si les deux sont disponibles. DVB est le sous-titre par défaut. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.

Mise hors tension automatique du téléviseur : d éfinit la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette valeur peut être comprise entre 1 et 8 ms par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme Désactivé.

Clé Biss : l e Biss est un système de codage de signal par satellite utilisé pour certaines émissions. Si vous devez entrer la clé BISS pour une émission, vous pouvez utiliser le réglage Clé Biss. Sélectionnez la Clé Biss, puis appuyez sur "Ok" pour entrer la chaîne de Télé souhaitée.

Mode Mémoire : s électionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. Lorsque le mode Mémoire est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.

AVS (Partage Vidéo Audio) : AVS vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette PC. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette pc compatible, en plus de l'application requise installée, vous pourrez partager/lire les photos sur votre téléviseur. Reportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.

Mode de mise sous tension : c e paramètre permet de configurer les préférences du Mode de mise sous tension. Les options Dernier état, et mode Veille, sont disponibles.

Télécommande Virtuelle : p ermet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.

CEC : a vec cette fonction, vous pouvez activer et désactiver la fonction CEC complètement. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.

Mise en marche auto CEC : c ette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC, connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.

Haut-parleurs : p our écouter le son audio du téléviseur à partir du périphérique audio compatible connecté, réglez sur Amplificateur. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du périphérique audio.

Afficher les cookies (ces fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation) : a ffiche tous les cookies enregistrés.

Supprimer les cookies (ces fonctions ne seront pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation) : s upprime tous les cookies enregistrés.

OSS : a ffiche les informations de licence du logiciel libre.

### 10. L'élimination des équipements et des batteries usagés.

#### Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.

Symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous a pposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

#### Note relative au pictogramme à apposer sur les piles.

Si ce pictogramme de poubelle sur roues barrée est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

# IV. Installation.

## 1. Montage, retrait du socle.

Schémas page 36.

### A. Préparations.

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.)

- Utilisez une table plate, et solide, plus grande que le téléviseur.

- Ne tenez pas le panneau de l'écran.

- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

### B. Fixation du piédestal.

- Le support TV est constitué de 2 pièces. Installez ces pièces ensemble.

- Installez le(s) support(s) sur le(s) modèle(s) de montage du support à l'arrière du téléviseur.

- Insérez les vis (M4 x 12) fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

### C. Retrait du socle du téléviseur.

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support en saillie sur le bord de la surface.

- Desserrez les vis qui fixent le(s) support(s).

- Retirez le(s) support(s).

## 2. Lors de l'utilisation de la fixation murale.

Veuillez contacter votre vendeur Panasonic local pour l'achat de la fixation murale recommandée.

Orifices pour l'installation de la fixation murale.

Dos du téléviseur 43 pouces :

- a, 200 mm,

- b, 200 mm.

Vue de côté :

- profondeur de la vis (a) : min. 10 mm ; max. 13 mm,

- diamètre : M6.

Remarque :les vis pour positionner le téléviseur sur la fixation murale ne sont pas fournies avec celui-ci.

## 3. Alimentation électrique.

Important : le téléviseur a été conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 220-240 V CA, 50 Hz. Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

## 4. Branchement de l'antenne.

Branchez l'antenne ou le câble de TV à la prise d'entrée d'antenne (ANT-TV) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée Satellite (ANT SAT) située à l'arrière de la TV.

# V. Entretien et dépannage.

## 1. Entretien.

Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise secteur.

### A. Panneau d'affichage, téléviseur, socle.

#### Entretien régulier.

Nettoyez soigneusement la surface du panneau d'affichage, du téléviseur ou du socle à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la poussière ou les empreintes digitales.

#### En cas de saleté persistante.

- Nettoyez d'abord la poussière à la surface.

- Mouillez un chiffon doux avec de l'eau propre ou un détergent neutre dilué (1 part de détergent liquide pour 100 parts d'eau).

- Essorez correctement le chiffon. (Veillez à ne laisser entrer aucun liquide à l'intérieur du téléviseur, car cela pourrait causer une défaillance).

- Avec le chiffon légèrement humidifié, nettoyez la saleté persistante.

- Enfin, essuyez toute l'humidité.

#### Avertissement.

N'utilisez pas de chiffon dur ou ne frottez pas la surface trop fortement, car cela pourrait causer des rayures à la surface.

- N'utilisez pas d'insectifuge, solvant, diluant ou toute autre substance volatile sur les surfaces. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement ou provoquer le pelage de la peinture.

- La surface du panneau d'affichage est spécialement traitée et peut être facilement endommagée. Veillez à ne pas tapoter ou rayer l'écran avec votre ongle, ou d'autres objets durs.

- Évitez tout contact prolongé du téléviseur et de son socle avec du caoutchouc ou une substance en PVC. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement.

### B. Prise d'alimentation.

Essuyez la fiche d'alimentation à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon sec.

L'humidité et la poussière peuvent causer un incendie ou une décharge électrique.

## 2. Insertion des piles dans la télécommande.

Ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle à l'arrière. Insérez deux piles AA. Assurez-vous que les signes (plus) et (moins) correspondent (respectez la polarité). Ne confondez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique, ou de type équivalent. Replacez le couvercle.

Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées. Notez que lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être altérées.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

## 3. Dépannage et astuces.

#### La TV va s'allumer.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

#### Mauvaise qualité d'image.

- Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier les branchements de l'antenne.

- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

#### Pas d'image.

- Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

- L'antenne est-elle correctement connectée ?

- Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

#### Pas de son.

- Vérifiez si le téléviseur est en mode Muet. Appuyez sur le bouton Muet ou augmentez le volume pour vérifier.

- Le son, sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

#### Télécommande, ne fonctionne pas.

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

- Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Reportez-vous à la section "Insertion des piles dans la télécommande".

#### Pas de signal sur une source d'entrée.

- Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

- Vérifiez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

- Vérifiez que l'appareil est sous tension.

# VI. Accès au service Consommateurs.

Ce service PANASONIC vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.