Proline.

Lave-linge hublot FP6120WH.

Mode d'emploi adapté, février 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

2. Avertissements.

3. Instructions importantes de sécurité.

4. Installation.

5. Fonctionnement.

5.1. Premier lavage.

5.2. Tableau des programmes.

5.3. Modifier un programme pendant le fonctionnement.

5.4. Détection anti-mousse.

5.5. Conseils et recommandations.

6. Nettoyage et entretien.

7. Guide de dépannage.

8. Spécifications techniques.

9. Fiche d'information sur le produit.

10. Service de réparation et pièces de rechange.

11. Mise au rebut.

Mises en garde importantes : merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

Sur la face supérieure gauche se trouve le tiroir à lessive avec 1 poignée encastrée.

Sur la face supérieure droite se trouve le panneau de contrôle : 1 bouton de sélection du programme et 4 boutons de fonctions supplémentaires.

Au centre, la porte hublot avec une poignée-levier intégrée sur son côté droit intérieur. Son ouverture s'effectue vers la gauche.

Sur la partie inférieure droit, se trouve la plinthe-accès de service : de forme ronde avec sur son dessus, une languette à pousser vers le bas, qui permettra son ouverture.

#### Tiroir à lessive.

Après ouverture du tiroir à lessive, vous trouverez de gauche à droite :

• compartiment II : lessive pour le cycle de lavage principal,

• compartiment (symbole fleur) : additifs, par exemple assouplissant,

• compartiment I : lessive pour le prélavage.

Accessoires : 4 bouchons des trous pour le transport, 1 tuyau d'arrivée d'eau.

#### Panneau de contrôle.

Composé à gauche d'1 bouton rond de sélection du programme et à droite de 4 boutons carrés pour les fonctions supplémentaires.

Le bouton de sélection du programme est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre :

• 0:30 : Synthétiques,

• 01:00 : Synthétiques 40°C,

• 01:30 : Lavage à froid,

• 02:00 : Lavage à froid 20°C,

• 02:30 : Coton 30°C,

• 03:00 : Coton 40°C,

• 03:30 : Coton 60°C,

• 04:00 : Coton 90°C,

• 04:30 : ECO 40-60,

• 05:00 : Coton Intensif 40°C,

• 05:30 : Coton Intensif 60°C,

• 06:00 : Nettoyage tambour,

• 06:30 : Essorage,

• 07:00 : Vidange,

• 07:30 : Rinçage et essorage,

• 08:00 : Délicat 30°C,

• 08:30 : Délicat,

• 09:00 : Fin dans 9H,

• 09:30 : Fin dans 6H,

• 10:00 : Fin dans 3h,

• 10:30 : Express 15' : 45',

• 11:00 : Express 15' : 30',

• 11:30 : Express 15' : 15',

• 12:00 : Arrêt.

À noter, certains programmes sont représentés par des symboles :

• Lavage à froid : symbole représentant 1 flocon de neige,

• Essorage ; Vidange ; Rinçage et Essorage : symbole bassine remplie d'eau et de traits, entourée d'1 cercle de 3 flèches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

• Délicat : symbole représentant 1 plume,

• Fini dans 9H, 6H, 3h : symbole représentant 1 horloge ayant des pointillées sur son quart inférieur gauche,

• Express 15' : symbole représentant 1 chronomètre ayant la mention Chrono en son centre et le nom du programme Express 15' à sa droite.

Les 4 boutons des fonctions supplémentaires sont pourvus d'un voyant. De gauche à droite se trouvent :

• Touche Prélavage, Signal sonore (symbole représentant 1 haut-parleur activé et 1 haut en parleur désactivé),

• Touche Rinçage +,

• Touche Sans Essorage, le voyant Verrouillage de la porte du se trouve sur son dessus,

• Touche Démarrer-Pause, le voyant Verrouillage sécurité enfants se trouve sur son dessus.

Verrouillage sécurité enfants : appuyez 3 secondes sur Touche Rinçage +, + Touche Sans Essorage. Le symbole du Verrouillage sécurité enfants se situe en dessous et entre la touche Rinçage + et Sans Essorage.

À noter :

• le voyant Verrouillage de la porte est accompagné d'1 symbole représentant 1 cadenas,

• le voyant Verrouillage sécurité enfants est accompagné d'1 symbole représentant 1 cadenas et 1 bébé.

## 1.2. Face inférieure.

Il y a 4 pieds réglables, 1 dans chaque angle.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 4. Installation, section Mise à niveau.

## 1.3. Face arrière.

Se trouve la prise électrique sur secteur et le tuyau de vidange.

# 2. Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• des fermes,

• par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• des environnements du type chambres d'hôtes,

• des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation ou dans des laveries automatiques.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Attention : ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0,05 MPa ni supérieure à 1 MPa.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés ; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

La masse maximale de linge à l'état sec pour cet appareil est de 6 kg.

En ce qui concerne la méthode du nettoyage, reportez-vous au chapitre 6. "Nettoyage et entretien".

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

# 3. Instructions importantes de sécurité.

Gardez les matériaux d'emballage de l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout risque de danger.

Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation si vos mains sont mouillées.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.

En cas de panne de courant, débranchez tout d'abord l'appareil de l'alimentation et fermez le robinet d'eau. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Veuillez contacter un technicien agréé.

Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum.

La porte en verre peut devenir très chaude durant le cycle de lavage. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine durant l'utilisation.

Ne forcez jamais l'ouverture de la porte lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.

Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique après utilisation.

# 4. Installation.

#### Déballage.

Tous les boulons pour le transport situés à l'arrière de la machine et l'emballage doivent être enlevés avant d'utiliser le lave-linge.

Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.

Conservez tous les boulons au cas où la machine devra de nouveau être transportée.

#### Positionnement.

Installez la machine sur une surface plane et solide.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour la circulation de l'air autour de la machine. N'installez pas la machine sur une moquette.

#### Mise à niveau.

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables.

Desserrez l'écrou de blocage avec une clé (non fournie) et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche le sol.

Tenez le pied avec une main et serrez l'écrou contre le boîtier du lave-linge avec une clé.

N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement mise à niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

#### Arrivée d'eau.

Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.

La machine doit être connectée à une alimentation en eau froide.

Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté 3/4".

#### Connexion électrique.

Votre lave-linge fonctionne avec un courant de 220-240 V et 50 Hz.

Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur.

Votre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Nous ne serons pas responsables des dommages se produisant à cause de l'utilisation de la machine sans connexion correcte à la terre.

N'utilisez pas de rallonges ni de prises multiples.

#### Évacuation de l'eau.

Pour raccorder le lave-linge, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes.

Insérez fermement le tuyau de vidange dans la colonne d'évacuation ou insérez le tuyau de vidange dans la bonde d'évacuation d'un évier.

Remarque : assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas plié, tordu, ne soit pas écrasé ni étiré. Le tuyau de vidange doit être monté à une hauteur comprise entre 60 cm et 100 cm par rapport au sol.

# 5. Fonctionnement.

## 5.1. Premier lavage.

Avant de laver les vêtements pour la première fois, vous devez faire tourner la machine à vide pendant un cycle entier.

1. Versez un peu de lessive dans le compartiment Il du tiroir à lessive,

2. ouvrez l'arrivée d'eau,

3. appuyez sur le bouton Départ-Pause.

#### Verser la lessive dans le lave-linge.

1. Ouvrez le tiroir à lessive,

2. ajoutez de la lessive dans le compartiment Il,

3. ajoutez la quantité désirée d'adoucissant dans le compartiment (symbole fleur),

4. ajoutez le produit de prélavage dans le compartiment I si vous le souhaitez.

Remarques :

• votre consommation de lessive varie en fonction du niveau de saleté de vos vêtements,

• pour les vêtements légèrement sales, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment Il du tiroir à lessive,

• pour savoir quelle quantité de lessive vous devez utiliser pour vos vêtements, reportez-vous aux instructions sur l'emballage des lessives,

• la quantité de lessive à utiliser dépend également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau.

Le détergent doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du détergent.

Si trop de détergent est utilisé, il peut se former trop de mousse, ce qui diminue le résultat du lavage ou provoque une charge importante sur le moteur.

Attention : les adoucissants concentrés et les additifs doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le compartiment, sinon cela pourrait obstruer le siphon et empêcher l'écoulement de l'adoucissant.

#### Laver les vêtements.

1. Ouvrez la porte et chargez les articles à laver dans le tambour.

Ne surchargez pas votre lave-linge ou votre linge ne pourra pas être lavé correctement.

Veuillez-vous référer aux informations ci-dessous pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver.

• Coton : 6 kg,

• synthétique : 3 kg.

2. Refermez la porte.

3. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le produit de prélavage dans les compartiments appropriés.

4. Ouvrez l'arrivée d'eau.

5. Tournez le bouton de sélection du programme sur le programme désiré.

6. Appuyez sur Départ-Pause et le lave-linge démarrera le cycle.

7. Lorsque le cycle est terminé, le lave-linge sonnera.

8. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

#### Fonction de signal.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons ou lorsque vous tournez le bouton de sélection du programme.

Appuyez et maintenez enfoncés le bouton Prélavage durant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore indiquant que la fonction de signal sonore est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau et maintenez enfoncés le bouton Prélavage durant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore indiquant que la fonction de signal sonore est désactivée.

#### Fonctions supplémentaires.

Vous pouvez utiliser les boutons de fonctions supplémentaires après avoir sélectionné le programme.

Prélavage :

• appuyez sur Prélavage pour sélectionner cette fonction. Le lave-linge procèdera à un lavage supplémentaire avant le lavage principal,

• l'indicateur lumineux s'allumera,

• cette fonction peut uniquement être utilisée avec les programmes suivants : synthétiques, synthétiques 40°C, lavage à froid, lavage à froid 20°C, coton 30°C, coton 40°C, coton 60°C, coton 90°C.

Rinçage plus :

• appuyez sur le bouton Rinçage plus pour sélectionner cette fonction. Le lave-linge procèdera à un rinçage supplémentaire,

• l'indicateur lumineux s'allumera,

• cette fonction peut uniquement être utilisée avec les programmes suivants : Synthétiques, Synthétiques 40°C, Lavage à froid, Lavage à froid 20°C, Coton 30°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Rinçage + Essorage, Délicat 30°C, Délicat.

Pas d'essorage :

• appuyez sur le bouton Sans essorage pour sélectionner cette fonction. L'appareil n'essore pas,

• l'indicateur lumineux s'allumera. Cette fonction n'est pas disponible avec les programmes suivants : Synthétiques, Synthétiques 40°C, Lavage à froid, Lavage à froid 20°C, Coton 30°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Essorage, Rinçage + Essorage, Délicat 30°C, Délicat, Express 45', Express 30', Express 15'.

#### Verrouillage sécurité enfants.

Cette fonction est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser le lave-linge.

Pour activer cette fonction : appuyez et simultanément les boutons Rinçage plus et Sans essorage, et maintenez-les enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'allume sur l'affichage. Cette fonction ne peut être activée que lorsque la machine est en marche.

Quand la fonction verrou enfant est activée, toutes les touches sont désactivées sauf si vous tournez le bouton de sélection du programme sur la position OFF (arrêt).

Pour désactiver cette fonction : appuyez simultanément sur les boutons Rinçage plus et Sans essorage, et maintenez-les enfoncés durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

## 5.2. Tableau des programmes.

Remarque : les paramètres de ce tableau ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Synthétiques :

• charge maximale : 3,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut (°C) : cold,

• durée par défaut : 2 heures 20,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Synthétiques 40°C :

• charge maximale : 3,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 2 heures 20,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Lavage à froid :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut (°C) : cold,

• durée par défaut : 1 heure,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Lavage à froid 20°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 20°C,

• durée par défaut : 1 heure 01,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton 30°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 30°C,

• durée par défaut : 2 heures 40,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton 40°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 2 heures 40,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton 60°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 60°C,

• durée par défaut : 2 heures 45,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton 90°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 90°C,

• durée par défaut : 2 heures 50,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

ECO 40-60 :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 60°C,

• durée par défaut : 3 heures 14,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton intensif 40°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 4 heures 16,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Coton intensif 60°C :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment I et fleur sont optionnels),

• température par défaut : 60°C,

• durée par défaut : 4 heures 22,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Nettoyage du tambour :

• température par défaut : 90°C,

• durée par défaut : 1 heures 18,

• vitesse par défaut : 400 tours minute.

Essorage :

• charge maximale : 6,0 kg,

• durée par défaut : 12 minutes,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Vidange : durée par défaut, 1 minutes.

Rinçage + Essorage :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment fleur optionnel,

• durée par défaut : 20 minutes,

• vitesse par défaut : 1 200 tours minute.

Délicat 30°C :

• charge maximale : 2,5 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 30°C,

• durée par défaut : 50 minutes,

• vitesse par défaut : 600 tours minute.

Délicat :

• charge maximale : 2,5 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : cold,

• durée par défaut : 48 minutes,

• vitesse par défaut : 600 tours minute.

Fin dans 9H :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 59 minutes,

• vitesse par défaut : 1 000 tours minute.

Fin dans 6H :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 59 minutes,

• vitesse par défaut : 1 000 tours minute.

Fin dans 3H :

• charge maximale : 6,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 40°C,

• durée par défaut : 59 minutes,

• vitesse par défaut : 1 000 tours minute.

Express 45' :

• charge maximale : 2,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 30°C,

• durée par défaut : 45 minutes,

• vitesse par défaut : 800 tours minute.

Express 30' :

• charge maximale : 2,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : 30°C,

• durée par défaut : 30 minutes,

• vitesse par défaut : 800 tours minute.

Express 15' :

• charge maximale : 2,0 kg,

• détergents et additifs : compartiment II (compartiment fleur optionnel),

• température par défaut : cold,

• durée par défaut : 15 minutes,

• vitesse par défaut : 800 tours minute.

Programme de test énergétique : Coton ECO 60°C, 40°C, vitesse d'essorage : 800.

État du témoin lumineux et type de linge :

• Coton : draps de lit, housses de couette, taies d'oreiller, robes, sous-vêtements, etc.,

• Synthétiques : chemises, manteaux, rideaux, textiles en dentelle ou autres mélanges similaires,

• Délicat : articles délicats comme la soie,

• Coton ECO : draps de lit, housses de couette, taies d'oreiller, robes, sous-vêtements, etc.

Température et type de linge :

• 90°C : articles très sales, en pur coton blanc ou en lin (exemple : nappes, serviettes, draps de lit),

• 60°C : articles modérément sales, en lin coloré ou en coton et articles synthétiques déteignant légèrement (exemple : chemises, pyjamas) ; articles peu sales, en pur lin blanc (exemple : sous-vêtements),

• 40°C, 30°C, 20°C, Eau froide : articles normalement sales, incluant les tissus synthétiques et la laine.

## 5.3. Modifier un programme pendant le fonctionnement.

1. Tournez le bouton de sélection du programme sur la position Arrêt,

2. tournez le bouton de sélection du programme pour sélectionner un nouveau programme,

3. appuyez sur le bouton Départ-Pause pour démarrer le lavage.

## 5.4. Détection anti-mousse.

Lorsque la quantité de détergent est trop importante, un excès de mousse va se former, ce qui peut affecter le résultat du lavage et du rinçage. Grâce à cette fonction, la machine élimine automatiquement l'excédent de mousse chaque fois qu'elle le détecte. Elle vous rappelle également d'utiliser moins de détergent lors du prochain cycle de lavage.

## 5.5. Conseils et recommandations.

Triez votre linge selon les caractéristiques suivantes.

Type de symbole sur l'étiquette : triez le linge en séparant les vêtements en coton, en fibres mélangées, en fibres synthétiques, en soie, en laine et en rayonne.

Couleur : séparez les blancs des couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.

Taille : mélangez des articles de tailles différentes dans la même charge afin d'optimiser la performance de lavage.

Sensibilité : lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes sur les articles que vous lavez ou reportez-vous aux informations détaillées ci-dessous.

• Symbole représentant 1 main plongée dans 1 bassine remplie d'eau : laver à la main,

• symbole représentant 1 bassine remplie d'eau : lavage (y compris lavage en machine et lavage à la main),

• symbole représentant 1 cercle : nettoyage à sec,

• symbole représentant 1 cercle souligné d'1 trait : nettoyage à sec à chaud,

• symbole représentant 2 triangles l'un à côté de l'autre (triangle de gauche vide, triangle de droite contenant la mention CI) : eau de javel,

• symbole représentant 1 cercle dans 1 carré : séchage au sèche-linge,

• symbole représentant 1 fer à repasser : repassage,

• symbole représentant 1 fer à repasser ayant en son dessous des petits traits verticaux : repassage à la vapeur,

• symbole représentant 2 fers à repasser l'un à côté de l'autre (fer à repasser gauche contient 2 traits verticaux, fer à repasser droite contient 1 trait vertical) : température moyenne et température maximale de 150°C,

• symbole représentant 1 séchoir à suspension et 1 t-shirt sur cintre : séchage à l'air,

• symbole représentant 1 machine à laver barrée d'1 croix : ne pas laver en machine,

• symbole représentant 1 bassine d'eau remplie d'eau barrée d'1 croix : ne pas laver,

• symbole représentant 1 cercle barré d'1 croix : ne pas nettoyer à sec,

• symbole représentant 1 vêtement en torsion barré d'1 croix : ne pas tordre,

• symbole représentant 2 triangles barrées d'1 croix chacune (triangle de gauche vide, triangle de droite contenant la mention CI) : ne pas utiliser d'eau de javel,

• symbole représentant 1 cercle dans 1 carré : ne pas sécher dans 1 sèche-linge,

• symbole représentant 1 fer à repasser barré : ne pas repasser,

• symbole représentant 1 fer à repasser ayant en son dessous une ligne en ondulation : repasser avec un chiffon,

• symbole représentant 1 carré et 1 t-shirt : sécher après lavage,

• symbole représentant 1 carré et 1 t-shirt ayant en leur coin inférieur droit, 3 traits diagonaux : faire sécher à l'ombre.

Videz les poches (clés, pièces, etc.) et enlevez les objets décoratifs durs (par exemple les broches).

Sécurisez les fermetures : fermez les fermetures éclair et fixez les boutons ou les crochets ; les ceintures lâches et les rubans doivent être attachés.

Placez les petits articles tels que les chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage.

Le fait de laver un seul article volumineux et lourd (comme une serviette de bain, un jean, un blouson rembourré etc.) peut déséquilibrer le linge dans le tambour. Par conséquent, il est recommandé d'ajouter un ou deux vêtements à laver avec cet article afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.

Les articles pour bébés (vêtements de bébé, serviettes et mouchoirs) doivent être lavés séparément. S'ils sont lavés avec les vêtements des adultes, ils peuvent être infectés. La durée de rinçage sera augmentée afin d'assurer un lavage et un rinçage ne laissant aucun résidu de lessive.

Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols, manches, etc.) doivent être lavés à la main avant d'être lavés en machine pour un meilleur résultat final.

Les vêtements qui peluchent facilement doivent être lavés séparément ; sinon les autres articles pourront être couverts de particules de poussière et de peluches. De préférence, les vêtements noirs et les vêtements de coton doivent être lavés séparément.

Ne lavez pas les matériaux imperméables (costumes de ski, nappes en toile cirée, imperméables, parapluies, couvertures de voiture, sacs de couchage, etc.).

Il est recommandé de ne pas laver les tissus qui s'imprègnent difficilement d'eau (tels que des coussins et des vêtements imperméables) dans le lave-linge. Pendant le rinçage et l'évacuation, de fortes vibrations et des projections d'eau pourraient se produire et les articles risqueraient d'être endommagés.

#### Conseils de choix de lessive.

Le type de lessive que vous devez utiliser est basé sur le type de tissu (coton, synthétique, articles délicats, laine), la couleur, la température de lavage, le degré et le type de salissure. Veuillez utiliser de la lessive à faible production de mousse.

Remarque : n'ajoutez pas plus de détergent que nécessaire. Veuillez suivre les recommandations d'utilisation fournies sur l'emballage de la lessive.

Suivez les recommandations du fabricant de la lessive concernant le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de votre eau, demandez à votre fournisseur d'eau local.

Remarque : gardez les lessives et les additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

# 6. Nettoyage et entretien.

Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise d'alimentation.

#### Nettoyage des surfaces externes.

Nettoyez les surfaces du lave-linge avec un chiffon doux imbibé de savon liquide.

N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou de solvants organiques.

#### Nettoyage du tambour.

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être nettoyée immédiatement avec des détergents sans chlore.

N'utilisez jamais de laine d'acier.

#### Réparation d'un lave-linge gelé.

Si la température descend en dessous de zéro et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale,

2. versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'alimentation en eau,

3. retirez le tuyau d'arrivée d'eau et faites-le tremper dans de l'eau chaude,

4. versez de l'eau chaude dans le tambour et attendez 10 minutes,

5. rebranchez le tuyau d'arrivée au robinet et vérifiez si l'alimentation en eau et le tuyau de vidange sont opérationnels.

Remarque : une fois le problème résolu, faites attention à toujours faire fonctionner le lave-linge dans une pièce dont la température ambiante est supérieure à 0°C.

Détartrer l'appareil : le détartrage de votre appareil dépend de la dureté de l'eau et du détergent utilisé. Il est recommandé d'utiliser tous les 3 mois le détartrant pour lave-linge spécialement développé à cet effet. Veuillez suivre les instructions du fabricant pour le détartrant.

#### Nettoyage du tiroir à lessive.

1. Appuyez sur le levier de déverrouillage situé à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez le tiroir,

2. retirez le couvercle du compartiment,

3. nettoyez toutes les pièces et l'intérieur du tiroir sous l'eau courante,

4. remettez le couvercle en le poussant fermement en place,

5. replacez le tiroir en position.

#### Nettoyage du tuyau d'arrivée et du filtre.

Le filtre d'arrivée d'eau doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter que l'arrivée d'eau ne soit obstruée par des saletés.

#### Nettoyage de la pompe de vidange.

Vidangez l'eau hors de la machine, puis nettoyez la pompe de vidange.

Veuillez régulièrement inspecter et nettoyer la pompe de vidange.

1. Ouvrez le couvercle de la pompe de vidange en tirant la languette située sur le dessus du couvercle,

2. tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le,

3. retirez tous les objets étrangers et peluches accumulés à l'intérieur du boîtier de la pompe,

4. replacez le capuchon et le couvercle de la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage. Lorsque vous replacez le couvercle de la pompe, assurez-vous de le serrer correctement de manière à empêcher les fuites.

# 7. Guide de dépannage.

L'appareil ne démarre pas :

• la porte est mal fermée : fermez-la correctement,

• l'appareil est mal branché : vérifiez le branchement sur la prise,

• coupure de courant : vérifiez l'alimentation électrique,

• le lave-linge n'a pas été mise en marche : mettez le lave-linge en mis en marche.

La porte ne s'ouvre pas : le système de protection est activé : débranchez le lave-linge de la prise murale.

Il y a des résidus de lessive dans le tiroir à lessive après la fin du programme :

• la lessive utilisée n'est pas un produit à faible production de mousse : vérifiez si la lessive est appropriée,

• quantité excessive de lessive : utilisez moins de lessive.

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant :

• tous les boulons de transport n'ont pas été enlevés : retirez tous les boulons de transport,

• le lave-linge n'est pas d'aplomb ou repose sur une surface irrégulière : assurez-vous que le lave-linge est d'aplomb et repose sur une surface plane,

• la charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale : réduisez la quantité de linge dans le tambour.

Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas :

• le tuyau de vidange est bloqué : débloquez le tuyau de vidange,

• le filtre est obstrué : débloquez le filtre,

• l'extrémité du tuyau de vidange est placée à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol : assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange soit placée à une hauteur inférieure à 100 cm au-dessus du sol,

• le linge est mal équilibré dans la machine : ajoutez des vêtements ou faites fonctionner de nouveau le programme d'essorage.

Le résultat de lavage n'est pas satisfaisant :

• votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné : sélectionnez un programme adapté,

• la quantité de lessive utilisée n'est pas appropriée : utilisez une quantité de détergent supérieure ou inférieure, selon les indications du fabricant,

• la charge de linge dans la machine est supérieure à la capacité maximale : ne dépassez pas la limite de capacité maximale de la machine.

#### Messages d'erreur.

Le voyant est éteint pour le Verrouillage de la porte, Verrouillage sécurité enfants, Départ-Pause, Rinçage plus, Prélavage ; le voyant clignote pour Sans essorage :

• cela est dû à une erreur d'arrivée d'eau,

• la solution : ouvrez le robinet d'eau pour vérifier si le tuyau d'arrivée est écrasé ou plié ; vérifiez si la valve d'arrivée est bloquée ou non ; vérifiez si la pression d'eau est trop faible.

Le voyant est éteint pour le Verrouillage de la porte, Verrouillage sécurité enfants, Rinçage plus, Prélavage ; le voyant clignote pour Départ-Pause, Sans essorage :

• cela est dû à une erreur de vidange,

• la solution : assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ou bloqué. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Nettoyez la pompe de vidange.

Le voyant est éteint pour le Verrouillage sécurité enfants, Départ-Pause, Sans essorage, Rinçage plus, Prélavage ; le voyant clignote pour le Verrouillage de la porte :

• cela est dû à la porte qui n'est pas fermée,

• la solution : fermez correctement la porte.

Si l'erreur persiste, veuillez contacter un réparateur professionnel.

# 8. Spécifications techniques.

Max. Courant : 10 Ampères.

Grade de étanche : IPX4.

Consommation électrique : 2 050 W.

Tension fréquence nominale : 220-240 V environ 50 Hz.

Pression d'eau : 0,05-1 MPa.

# 9. Fiche d'information sur le produit.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits : eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2ol9/342666

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Proline.

Adresse du fournisseur : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : FP6120WH.

#### Paramètres généraux du produit.

Capacité nominale : 6,0 kg.

lEEw : 91,0.

Indice d'efficacité de lavage : 1,04.

Consommation d'énergie sur la base du programme "eco 40-60". La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil : 0,737 kWh par cycle.

Température maximale à l'intérieur du textile traité :

• capacité nominale : 41°C,

• moitié : 37°C,

• quart : 23°C.

Vitesse d'essorage :

• capacité nominale : 1 200 tours minute,

• moitié : 1 200 tours minute,

• quart : 1 200 tours minute.

Durée du programme :

• capacité nominale : 3 heures 18,

• moitié : 2 heures 36,

• quart : 2 heures 36.

Émissions de bruit acoustique dans l'air : 80 dB(A) re 1 pW.

Mode arrêt : 0,50 W.

Démarrage différé (le cas échéant) : 4,00 W.

Dimensions :

• hauteur : 85 cm,

• largeur : 60 cm,

• profondeur : 47 cm.

Classe d'efficacité énergétique : E.

Efficacité de rinçage : 5,0 g par kg.

Consommation d'eau, sur la base du programme "eco 40-60". La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau : 43 litres par cycle.

Taux d'humidité résiduelle :

• capacité nominale : 62 %,

• moitié : 62 %,

• quart : 62 %.

Classe d'efficacité d'essorage : C.

Type : en pose libre.

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage) : C.

Mode veille : 1,00 W.

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (le cas échéant) : S/O W.

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans.

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage : non.

Informations supplémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission : www.darty.com, www.vandenborre.be

Documents techniques d'aide à la réparation : www.madocumentationreparation.com

Pour le programme "eco 40-60" : capacité nominale ; lEEw ; indice d'efficacité de lavage ; température maximale à l'intérieur du textile traité ; vitesse d'essorage ; durée du programme ; émissions de bruit acoustique dans l'air ; classe d'efficacité énergétique ; efficacité de rinçage ; taux d'humidité résiduelle ; classe d'efficacité d'essorage ; classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air.

#### Des valeurs pour des programmes.

Programme "eco 40-60" à la capacité nominale :

• capacité nominale : 6 kg,

• durée des programmes : 3 heures 18,

• consommation d'énergie : 1,0 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 50 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : 41°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, 62 % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, 1 200 tours par minute.

Programme "eco 40-60" à la moitié de la capacité nominale :

• capacité nominale : 3 kg,

• durée des programmes : 2 heures 36,

• consommation d'énergie : 0,622 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 39 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : 37°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, 62 % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, 1 200 tours par minute.

Programme "eco 40-60" au quart de la capacité nominale :

• capacité nominale : 1,5 kg,

• durée des programmes : 2 heures 36,

• consommation d'énergie : 0,39 kWh par cycle,

• consommation d'eau : 36 Litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : 23°C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, 62 % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, 1 200 tours par minute.

Programme 20°C à la capacité nominale de ce programme :

• capacité nominale : 6 kg,

• durée des programmes : 1 heures 01,

• consommation d'énergie : S.O kWh par cycle,

• consommation d'eau : S.O litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : S.O °C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, S.O % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, S.O tours par minute.

Un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60°C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme :

• capacité nominale : 6 kg,

• durée des programmes : 2 heures 45,

• consommation d'énergie : S.O kWh par cycle,

• consommation d'eau : S.O litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : S.O °C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, S.O % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, S.O tours par minute.

Un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme (Synthétiques 40°C) :

• capacité nominale : 6 kg,

• durée des programmes : 2 heures 40,

• consommation d'énergie : S.O kWh par cycle,

• consommation d'eau : S.O litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : S.O °C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, S.O % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, S.O tours par minute.

Un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme (Express 15') :

• capacité nominale : 2 kg,

• durée des programmes, exprimée en heures et minutes : 15 minutes,

• consommation d'énergie : S.O kWh par cycle,

• consommation d'eau : S.O litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : S.O °C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, S.O % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, S.O tours par minute.

Un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme Coton intensif :

• capacité nominale : 6 kg,

• durée des programmes, exprimée en heures et minutes : 4 heures 22,

• consommation d'énergie : S.O kWh par cycle,

• consommation d'eau : S.O litres par cycle,

• température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades : S.O °C,

• taux d'humidité résiduel après le cycle de lavage, S.O % de teneur en eau et vitesse d'essorage à laquelle ce taux a été atteint, S.O tours par minute.

Remarque :

• le programme "eco 40-60" convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40°c ou 60°C, au cours du même cycle,

• ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception,

• les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue,

• charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau,

• le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible,

• les valeurs données pour les programmes autres que le programme "eco 40-60" et le cycle "lavage" sont purement indicatives.

# 10. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter !

Tous les appareils ont une garantie de 2 ans.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous (Darty) :

• site internet : www.darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

# 11. Mise au rebut.

Logo représentant 1 poubelle barrée d'1 croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à bulles à recycler.

Logo poubelle barrée : cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchetterie. Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Établissements Darty et fils, Copyright, 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

Ce service Proline vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.