Proline.

Réfrigérateur congélateur PLC, 266, WH, PLC, 266, SL.

Mode d'emploi adapté du 24 février 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face inférieure.

1.3. Face arrière.

2. Mises en garde importantes.

3. Avant d'installer l'appareil.

4. Installation.

5. Température ambiante.

6. Utilisation de votre réfrigérateur congélateur.

7. Inversion du côté d'ouverture de la porte.

8. Dégivrage.

9. Nettoyage et entretien.

10. Guide de dépannage.

11. Fiche d'information sur le produit.

12. Service de réparation et pièces de rechange.

13. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnées dans ce document.

## 1.1. Face avant.

L'appareil est composé de 2 portes s'ouvrant vers la droite à l'aide des poignées encastrées sur la largeur :

• porte supérieure : réfrigérateur,

• porte inférieure : congélateur.

Intérieur.

Portes ouvertes, à l'intérieur se trouve de haut en bas :

• réfrigérateur : bloc composé du bouton de contrôle de la température avec lampe LED, situé sur la paroi supérieure ; 3 étagères ; 1 couvercle du bac à légumes ; 1 bac à légumes,

• congélateur : 3 tiroirs (2 moyens et 1 grand).

Accessoires : 2 plateaux à œufs et 1 bac à glaçons.

Bouton de contrôle de température.

En forme de bouton tournant et légèrement cranté, vous pouvez régler la puissance de température allant de 1 (froid) à 7 (le plus froid).

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre, Utilisation de votre réfrigérateur congélateur, rubrique Réglage de la température.

Porte intérieure.

La porte du réfrigérateur contient 4 balconnets.

## 1.2. Face inférieure.

Vous trouverez les pieds réglables.

## 1.3. Face arrière.

Le dos de l'appareil est pourvu de 1 cordon d'alimentation au secteur.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambres d'hôtes,

• la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde :

• maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement,

• ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant,

• ne pas endommager le circuit de réfrigération,

• ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant,

• ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives, telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables,

• le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Installation : n'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.

La mise au rebut doit être faite de façon sûre, dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous, pour + de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale, en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même, une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin, afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Mise en garde : pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Symbole représentant 1 flamme soulignée de 1 trait dans 1 triangle : Danger ; risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé,

• ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

• rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments, ni ne s'égouttent dessus,

• les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré-congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais. Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

Précautions de sécurité.

Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants car il existe un risque d'étouffement.

La prise doit être accessible lorsque le réfrigérateur congélateur est positionné.

Débranchez le réfrigérateur congélateur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant le nettoyage.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur congélateur en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et retirez-la.

Placez le réfrigérateur congélateur dans un endroit sec, évitez les zones à forte humidité.

Gardez le réfrigérateur congélateur à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ne placez pas le réfrigérateur congélateur près d'une cuisinière, d'un feu ou d'un appareil de chauffage.

N'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur congélateur.

Éloignez de l'appareil les bougies, les lampes et tous les autres objets à flamme nue afin de ne pas mettre le feu à l'appareil.

Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

N'utilisez pas des outils pointus ou coupants, pour enlever le givre et les couches de glace.

N'utilisez jamais la base, les portes, etc, pour vous tenir debout ou comme supports.

Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des sorbets directement sortis du compartiment de congélation, car leur température basse peut provoquer des "brûlures par le froid" sur les lèvres.

N'entreposez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation.

L'isobutane réfrigérant (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil, un gaz naturel à haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Avertissement : les réfrigérateurs et les congélateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle.

Assurez-vous que la tubulure du circuit frigorifique n'est pas endommagée, avant une mise au rebut appropriée.

# 3. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre appareil à l'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La fiche est le seul moyen de débrancher l'appareil, elle doit donc rester accessible en permanence. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages-se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 4. Installation.

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.

Pour assurer une ventilation adéquate de l'appareil, prévoyez un espace de 50 à 70 mm entre l'arrière du réfrigérateur congélateur et le mur, et un espace d'au moins 100 mm du côté au mur, à une hauteur de plus de 100 mm de son sommet. Réglez les pieds pour maintenir le réfrigérateur congélateur à niveau.

Reportez-vous aux illustrations page 9, du mode d'emploi original.

Conseils pour un bon nivellement.

Inclinez légèrement le réfrigérateur-congélateur vers l'arrière (l'avant doit être un peu plus haut que l'arrière). S'il est correctement incliné, les portes avant doivent se fermer toutes seules lorsqu'elles sont ouvertes à moins de 45 degrés. Pour obtenir une inclinaison arrière équilibrée, réglez les pieds avant.

En règle générale, il est recommandé que l'avant du réfrigérateur-congélateur soit environ 10 mm plus haut que l'arrière.

Reportez-vous à l'illustrations page 10, du mode d'emploi original.

# 5. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C. Si ces températures sont dépassées, c'est-à-dire plus froides ou plus chaudes, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Si les températures ambiantes sont dépassées pendant de longues périodes, la température dans compartiment du congélateur augmentera au-dessus de -18°C et les aliments pourront se gâter.

# 6. Utilisation de votre réfrigérateur congélateur.

Avant de placer des aliments dans l'appareil.

• Enlevez tous les matériaux d'emballage,

• laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 ou 3 heures, le temps que chacun des compartiments arrive à la température adéquate,

• nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant, afin d'enlever les poussières liées à la fabrication et au transport.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais.

• Un bon réglage de température qui assure la conservation des aliments frais est une température inférieure ou égale à +4°C,

• une température plus élevée à l'intérieur de l'appareil peut réduire la durée de conservation des aliments,

• recouvrez les aliments d'un emballage pour préserver leur fraîcheur et leur arôme,

• utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et pour les aliments, afin d'éviter la présence de saveurs ou d'odeurs dans le compartiment,

• pour éviter la contamination croisée entre les aliments cuits et crus, couvrez les aliments cuits et séparez-les des aliments crus,

• il est recommandé de décongeler les aliments à l'intérieur du réfrigérateur,

• ne placez pas d'aliments chauds à l'intérieur de l'appareil. Assurez-vous qu'ils ont refroidi à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Conseils pour la réfrigération.

• Viande (tous types) : emballez-la dans un emballage approprié et placez-la au réfrigérateur. Conservez la viande pendant 1 à 2 jours au maximum,

• fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement (éliminez la terre) et placez-les dans le réfrigérateur,

• il est conseillé de ne pas conserver les fruits exotiques comme les bananes, les mangues, les papayes, etc, dans le réfrigérateur,

• les légumes comme les tomates, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur,

• beurre et fromage : placez-les dans un récipient hermétique ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sac en polyéthylène pour exclure le + d'air possible,

• bouteilles : fermez-les avec un bouchon et placez-les sur la clayette porte-bouteilles,

• référez-vous toujours à la date de péremption des produits pour savoir combien de temps les conserver.

Réglage de la température.

Branchez l'appareil.

Réglez le bouton de réglage de la température sur la position souhaitée de "1" (froid) à "7" (le plus froid).

La première fois que vous mettez l'appareil en marche, réglez le bouton de contrôle de la température sur "7" et laissez-le fonctionner pendant au moins 2 heures avant d'y placer des aliments.

Le bouton de contrôle de la température comporte 7 réglages de température et un réglage 0 (arrêt). "1" est le réglage froid, et "7" est le réglage le plus froid.

Le réglage "4" est recommandé pour une utilisation normale.

Pour arrêter de refroidir l'appareil, tournez le bouton de réglage de la température sur "0".

Coupure de courant.

En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la coupure dure moins de onze heures.

Les aliments entièrement décongelés ne doivent en aucun cas être congelés à nouveau. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

Utilisation du compartiment du congélateur :

• pour conserver des aliments congelés,

• pour faire des glaçons,

• pour congeler des aliments.

Remarque : Vérifiez que la porte du compartiment de congélation a été correctement fermée.

Acheter des aliments surgelés :

• l'emballage ne doit pas être endommagé,

• respectez la "date de péremption ; date limite de consommation ; à utiliser de préférence avant",

• si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme, et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

Stocker des aliments surgelés :

• stockez-les à une température inférieure ou égale à -18°C,

• évitez d'ouvrir la porte du compartiment de congélation inutilement.

Congeler des aliments frais :

• congelez uniquement des aliments frais et en bon état.

• pour préserver au mieux la valeur nutritionnelle, la saveur et la couleur des légumes, il faut les blanchir avant de les congeler,

• les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas d'être blanchis.

Remarque : maintenez les aliments à l'écart des aliments déjà congelés,

• les aliments suivants sont appropriés à la congélation : gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, œufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes cuisinés (par exemple les soupes),

ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts,

• les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation : certains types de légumes généralement consommés crus (par exemple les radis et les laitues), les œufs dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et les poires, les œufs durs, le yaourt, le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise.

Emballer les aliments congelés.

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des emballages hermétiques.

1. Placez les aliments dans des emballages.

2. Évacuez l'air.

3. Scellez l'emballage.

4. Étiquetez l'emballage avec le contenu et la date de congélation.

Emballage approprié : film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium. Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Durées de conservation recommandées des aliments congelés dans le compartiment de congélation.

Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

• Lard, ragoût, lait : 1 mois,

• pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras : 2 mois,

• poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins : 3 mois,

• jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, Morceaux de volaille : 4 mois,

• beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru) : 6 mois,

• fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits : 12 mois.

N'oubliez jamais :

• lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption ; limite d'utilisation ; date de consommation", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

• vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés,

• une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Fabrication de glaçons.

Le réglage de contrôle de température recommandé pour la fabrication de glaçons est "7".

Remplissez le bac à glaçons aux trois quarts d'eau potable et placez-le dans le compartiment du congélateur.

Si le bac à glaçons est collé dans le compartiment du congélateur, décollez-le en utilisant un ustensile non tranchant seulement.

Pour sortir les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou placez-le brièvement sous l'eau courante.

Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

• fonctionnement du moteur,

• le réfrigérant s'écoulant dans les tubulures.

Déplacement de votre réfrigérateur congélateur.

• Débranchez le réfrigérateur congélateur,

• retirez tous les aliments,

• fixez solidement à l'aide de ruban adhésif tous les objets non fixés à l'intérieur du réfrigérateur congélateur,

• fermez les portes avec du ruban adhésif,

• veillez à ce que le réfrigérateur congélateur reste en position verticale pendant le transport,

• lorsque l'appareil est éteint pour quelque raison que ce soit, attendez 10 minutes avant de le rallumer. Cela permet à la pression de s'uniformiser dans le système de réfrigération avant le redémarrage.

Conseils pour économiser l'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

• assurez-vous que votre réfrigérateur congélateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandée dans les instructions d'installation,

• attendez que les boissons et aliments chauds aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil,

• décongelez les aliments congelés dans le compartiment de réfrigération pour utiliser la température basse des aliments congelés pour refroidir les aliments conservés dans le réfrigérateur,

• minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

• ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

• dégivrez régulièrement le réfrigérateur congélateur pour enlever la couche de givre,

• veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours correctement fermées.

# 7. Inversion du côté d'ouverture de la porte.

Le côté par lequel la porte s'ouvre peut être changé, du côté droit (tel que fourni) au côté gauche, si nécessaire.

Avertissement ! Lors de l'inversion de la porte, l'appareil doit être débranché de la prise secteur.

Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.

1. Placez l'appareil verticalement. Ouvrez la porte pour sortir toutes les étagères. Fermez la porte.

2. Retirez le cache du trou de vis et le cache de la charnière supérieure situés sur le panneau supérieur de l'appareil.

3. Dévissez les vis qui fixent la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis à douille de 8 mm ou d'une clé.

4. Retirez l'axe de la charnière supérieure, transférez-le sur le côté inversé et serrez fermement.

5. Retirez la porte supérieure de la charnière centrale en soulevant délicatement la porte vers le haut.

6. Placez la porte supérieure sur une surface souple. Desserrez la vis et le bloc d'arrêt, puis installez-lés sur le côté gauche et serrez fermement.

7. Dévissez les vis qui fixent la charnière centrale à l'appareil, puis retirez la charnière centrale qui maintient la porte inférieure en place. Retirez la porte inférieure en la soulevant vers le haut.

8. Placez la porte inférieure sur une surface souple. Desserrez la vis et le bloc d'arrêt, puis installez-lés sur le côté gauche et serrez fermement.

9. Changez les caches des trous de vis et vissez la plaque de recouvrement centrale de gauche à droite.

10. Posez l'appareil sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire. Retirez les deux pieds réglables et le panneau des pieds avant. Dévissez les vis qui fixent la charnière inférieure au bas de l'appareil, puis retirez la charnière inférieure.

11. Desserrez l'axe de la charnière inférieure et installez-le sur l'orifice du côté opposé. Resserrez en position. Installez la charnière inférieure sur le côté opposé avec les vis.

12. Remettez la charnière inférieure sur le côté gauche et fixez-la avec des vis. Remettez le panneau des pieds avant sur l'autre côté, et fixez-le avec les vis. Installez les pieds réglables.

13. Montez la porte inférieure sur l'appareil, en vous assurant que l'axe de charnière inférieure est inséré dans le trou inférieur de la porte inférieure. Serrez le boulon de la charnière inférieure.

14. Faites pivoter la charnière centrale de 180°. Fixez la charnière du milieu à la partie centrale de l'appareil.

15. Montez la porte supérieure sur l'appareil, en vous assurant que l'axe de charnière du milieu est inséré dans le trou inférieur de la porte supérieure. Serrez le boulon de la charnière du milieu.

16. Montez la charnière supérieure sur le panneau supérieur de l'appareil et serrez les vis.

17. Installez le cache du trou de vis et le cache de la charnière supérieure.

18. Ouvrez la porte supérieure et installez les balconnets de porte, puis fermez-la.

Reportez-vous aux illustrations, pages 17 à 22, du mode d'emploi original.

# 8. Dégivrage.

Le compartiment du réfrigérateur se décongèle automatiquement.

L'eau dégivrée s'écoule vers un bac collecteur situé à l'arrière de l'appareil et s'évapore automatiquement.

Dégivrage du compartiment de congélation.

Le compartiment du congélateur doit être dégivré régulièrement.

Dégivrez le compartiment du congélateur chaque fois-que l'épaisseur de la couche de glace atteint 10 mm.

1. Réglez le bouton de contrôle de la température en position 0 et débranchez l'appareil avant le dégivrage.

2. Sortez les aliments et les tiroirs du compartiment du congélateur et conservez ces aliments dans un lieu frais.

3. Utilisez un grattoir en plastique (non fourni) pour retirer la glace.

4. Pour accélérer le processus, placez un bol d'eau tiède dans le compartiment du congélateur.

5. Nettoyez et remettez le compartiment du congélateur en marche après le dégivrage.

6. Branchez l'appareil et ajustez le bouton de contrôle de température sur le réglage désiré.

7. Remettez les aliments congelés et les tiroirs dans le compartiment du congélateur.

# 9. Nettoyage et entretien.

Attention : débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

1. Sortez les aliments et mettez-les dans un endroit frais.

2. Retirez toutes les pièces amovibles, telles que les clayettes, le bac à légumes, tiroirs etc.

3. Utilisez un chiffon doux, humide, ou une serviette en papier, pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur, y compris toutes les différentes zones de vidange et l'orifice d'évacuation de l'eau.

4. Essuyez immédiatement les renversements dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur avec un chiffon humide.

• Utilisez un nettoyant doux tel qu'un détergent à vaisselle, du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour nettoyer la zone salie,

• placez une petite quantité de détergent, de vinaigre ou de bicarbonate de soude dans un bol et ajoutez-y de l'eau chaude. Trempez une serviette ou un chiffon dans la solution de nettoyage et nettoyez l'intérieur de votre appareil.

5. Lavez les pièces détachables dans de l'eau chaude savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux. Rincez-les et séchez-lés complètement avant de les remettre en place. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

6. Nettoyez les revêtements de porte et les joints d'étanchéité en utilisant une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. N'utilisez pas de cires de nettoyage, de détergents concentrés, d'agents de blanchiment ou des nettoyants contenant du pétrole, sur les pièces en plastique du réfrigérateur.

7. Séchez soigneusement toutes les surfaces, puis branchez l'appareil. Réglez les températures.

8. Remettez les aliments dans l'appareil.

La lampe LED dans le compartiment du réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

# 10. Guide de dépannage.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément au tableau ci-dessous avant de faire appel à un technicien.

Avertissement ! N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un ingénieur de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'appareil ne marche pas : vérifiez que l'appareil est correctement branché sur la prise secteur et que l'alimentation est activée. Essayez de régler le bouton de contrôle de la température sur une position plus froide.

Bruits provenant de l'appareil, les sons ci-dessous sont normaux :

• bruits de fonctionnement du compresseur,

• bruit de déplacement d'air provenant du moteur du petit ventilateur dans le compartiment du congélateur ou d'autres compartiments,

• gargouillement semblable à l'ébullition de l'eau,

• bruit de cliquettement avant le démarrage du compresseur.

Bruits provenant de l'appareil, d'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter une vérification et des actions de votre part :

• la carrosserie n'est pas de niveau,

• l'arrière de l'appareil touche le mur,

• des bouteilles ou des récipients sont tombés ou roulent.

Le moteur fonctionne en continu. Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, et dans les circonstances suivantes, le moteur fonctionnera en continu :

• le bouton de contrôle de la température est réglé sur une valeur plus froide,

• une grande quantité d'aliments chauds a récemment été conservée dans l'appareil,

• la température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée,

• les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent,

• après avoir installé l'appareil ou l'avoir éteint pendant une durée prolongée.

Réfrigération inadéquate :

• tournez le bouton de contrôle de la température sur un réglage plus froid et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise,

• la porte est restée ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. L'air chaud pénètre dans le réfrigérateur à chaque ouverture de la porte. Ouvrez la porte moins souvent,

• vérifiez que la porte est complètement fermée,

• assurez-vous que le joint de la porte reste scellé,

• une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds a peut-être été stockée récemment. Attendez que le réfrigérateur ait atteint sa température de consigne.

Mauvaise odeur dans l'appareil : les aliments dégageant une forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être placés dans l'appareil. Vérifiez qu'il n'y a pas d'élément détérioré ou que les joints de la porte ne sont pas restés sales pendant une longue période.

De l'eau coule sur le sol : le bac à eau (situé dans la partie inférieure à l'arrière de la carrosserie) n'est peut-être pas correctement nivelé, ou le bec de vidange sous la partie supérieure du compresseur n'est peut-être pas positionné correctement pour diriger l'eau dans ce bac, ou le bec d'eau est bloqué. Vous devrez peut-être dégager l'appareil du mur pour vérifier le bac et le bec.

# 11. Fiche d'information sur le produit.

Règlement délégué (UE) 2019/2016, de la commission en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération.

Nom du fournisseur ou marque commerciale : Établissements Darty et fils, Copyright. Proline.

Adresse du fournisseur : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Référence du modèle : PLC, 266, WH, PLC, 266, SL.

Type d'appareil de réfrigération :

• appareil à faible niveau de bruit : non,

• appareil de stockage du vin : non,

• type de construction : à pose libre,

• autre appareil de réfrigération : oui.

Paramètres généraux du produit :

• dimensions hors tout : hauteur 1 800 mm, largeur 550 mm, profondeur 558 mm,

• volume total : 269 litres,

• IEE : 100,

• classe d'efficacité énergétique : E,

• émissions de bruit acoustique dans l'air : décibel (A) re 1 pW) : 39,

• classe d'émission de bruit acoustique dans l'air : C,

• consommation d'énergie annuelle : 210 kWh par an,

• classe climatique : tempérée, subtropicale,

• température ambiante minimale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 16,

• température ambiante maximale à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté : 38,

• réglage hiver : non.

Paramètres des compartiments (paramètres et valeurs de compartiment) :

• garde-manger : non,

• stockage du vin : non,

• cave : non,

• denrées alimentaires fraîches : oui, volume du compartiment 198 dm cube ou litres ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires 4°C ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) : M,

• denrées hautement périssables : non,

• sans étoile ou fabrication de glace : non,

• 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles : non,

• 4 étoiles : oui, volume du compartiment 71 dm cube ou litres ; réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires -18°C ; pouvoir de congélation spécifique 3,2 kg pour 24 heures ; mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) : M,

• zone 2 étoiles : non,

• compartiment à température variable : non.

Compartiments "quatre étoiles" : dispositif de congélation rapide, non.

Paramètres de la source lumineuse (tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission) : type de source lumineuse : LED.

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois.

Informations complémentaires : lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019, de la Commission : darty.com, vandenborre.be

Classe climatique :

• tempérée : "cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ",

• subtropicale : "cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ".

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, rendez-vous sur :

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/1420511

• eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/1420512

Tension et fréquence nominales : 220-240 V environ, 50 Hz.

Réfrigérant, quantité : R600a, 68 g.

Gaz isolant : cyclopentane.

Courant nominal : 0,5 Ampère.

Classe de protection contre les chocs électriques : classe I.

Puissance maximale de la lampe : 1,5 Watt.

Puissance d'entrée : 130 Watt.

Poids net : 49 kg.

# 12. Service de réparation et pièces de rechange.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

Pour demander une réparation professionnelle et commander des pièces de rechange, veuillez-vous adresser au service après-vente Fnac Darty.

Les pièces de rechange pour vos appareils seront livrées sous 15 jours ouvrés après réception de la commande.

Veuillez noter ! Tous les appareils ont une garantie de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une modification non autorisée, une auto-réparation ou une réparation non professionnelle.

Contactez-nous, Darty :

• site internet : darty.com,

• téléphone : 0978.970.970, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

• adresse : 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Contactez-nous, Vanden Borre (in alle vertrouwen) :

• site internet : vandenborre.be,

• téléphone : 02.334.00.00, de 8:00 à 18:00, du lundi à samedi,

• adresse : Slesbroekstraat 101, 1600, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium.

# 13. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée de 1 croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Logo Triman : mode d'emploi + enveloppe à recycler.

Symbole poubelle barrée d'une croix ; cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

La déclaration UE, de conformité numéro 862023062015, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.