Proline.

Sèche-linge à condensation PROCD, 82.

Mode d'emploi adapté du 20 avril 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face arrière.

1.4. Face inférieure.

2. Mises en garde importantes.

3. Conseils d'économie d'énergie.

4. Déballage de l'appareil.

5. Avant d'installer l'appareil.

6. Installation.

7. Connexion électrique.

8. Remarques concernant l'entretien du linge.

9. Avant la première utilisation.

10. Fonctionnement du sèche-linge.

11. Nettoyage et entretien.

12. Guide de dépannage.

13. Fiche produit.

14. Spécifications.

15. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

L'appareil est composé ainsi :

• en haut, à gauche : cuve à eau pourvu d'une poignée encastrée,

• en haut, à droite : le panneau de contrôle,

• au centre : la porte hublot,

• en bas, à gauche : le couvercle d'entretien cachant la base du filtre,

• en bas, à droite : l'entrée d'air.

Panneau de commande.

Il est composé de 2 zones dans un bandeau horizontale. La description se fait de gauche à droite.

Zone une. Le bouton de sélection du programme :

• 12 heures : Auto,

• Synthétique Extra,

• Synthétique Standard,

• Aérer,

• 15 heures : Rafraichir,

• Séchage 45',

• Réchauffer 60',

• Réchauffer 30',

• 18 heures : Linge bébé,

• Délicat,

• Sports,

• Mixte,

• vingt et une heures : Jeans,

• Coton Repassage facile,

• Coton Standard,

• Coton Extra.

Zone 2. Voyants et boutons.

Colonne une :

• voyant 3 heures,

• voyant 6 heures,

• voyant 9 heures,

• voyant 12 heures,

• bouton de départ différé.

Colonne 2 :

• voyant Sécurité enfants,

• voyant Filtre,

• voyant Réservoir d'eau,

• voyant Anti-froissements,

• bouton Anti-froissements.

Colonne 3 :

• bouton Marche-arrêt,

• bouton Démarrage-pause,

• voyant Marche-arrêt.

Verrouillage Sécurité enfants : maintenir enfoncé pendant 3 secondes les boutons Différé et Anti-froissements. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre, Fonctionnement du sèche-linge.

Les boutons suivants sont représentés par 1 symbole :

• Sécurité enfants : représenté par 1 bébé et 1 cadenas,

• Marche-arrêt : symbole représentant 1 trait vertical au centre d'un rond,

• Démarrage-pause : symbole représentant 1 triangle pointant vers la droite et 2 traits verticaux.

Certains programmes sont représentés par 1 symbole :

• Synthétique et Coton Extra : symbole soleil contenant en son centre un +,

• Synthétique Standard : symbole soleil,

• Aérer : symbole flocon de neige,

• Rafraichir : symbole feuille,

• Délicat : symbole débardeur,

• Sports : symbole maillot,

• Jeans : symbole Jeans,

• Repassage facile : symbole fer à repasser,

• Coton Standard : symbole rectangle dont le côté gauche est pointu.

La porte.

Elle est circulaire et située au centre de la face avant.

La porte s'ouvre de gauche à droite à l'aide de la poignée encastrée située à gauche.

Le dispositif de filtrage.

Il est situé dans la partie inférieure gauche de la face avant.

Lorsque le couvercle d'entretien est ouvert, on y trouve la base du filtre.

## 1.2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour. Le filtre à peluches est situé sur le cadre inférieur.

## 1.3. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve le câble d'alimentation.

## 1.4. Face inférieure.

Il y a 4 pieds réglables, 1 dans chaque angle.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

Avertissements.

Lisez la notice d'utilisation.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes,

• l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambre d'hôtes.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, référez-vous au chapitre, Nettoyage et entretien.

Mise au rebut de l'appareil : pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale, en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même, une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment, si cela est applicable.

Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances, telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements, ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse, ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

Mise en garde :

• ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée,

• l'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Symbole représentant 3 traits verticaux ondulés soulignés d'un trait dans un triangle : les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

Précaution de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou mouillés.

Ne vous appuyez pas sur la porte lors du chargement de la machine et n'utilisez pas la porte pour soulever ou déplacer la machine.

N'utilisez pas l'appareil si le filtre à peluches n'est pas en place ou est endommagé.

Débranchez toujours la fiche de la prise électrique murale avant de nettoyer l'appareil.

Ne continuez pas à faire fonctionner cet appareil s'il semble défectueux.

# 3. Conseils d'économie d'énergie.

Pour éviter un temps de séchage trop long, et une trop forte consommation d'énergie :

• assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage,

• chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des Programmes),

• assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée,

• assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le sèche-linge.

# 4. Déballage de l'appareil.

Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.

Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés avant l'utilisation.

# 5. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositive de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 6. Installation.

Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.

Installez le sèche-linge dans un endroit propre où les saletés ne s'accumulent pas.

Le sèche-linge ne doit pas être installé à proximité d'une plaque de cuisson à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flames des brûleurs pourraient l'endommager.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.

Pour limiter au maximum les vibrations et bruit lorsque le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

Reportez-vous aux illustrations page 9, du mode d'emploi original.

Mise à niveau du sèche-linge.

Le sèche-linge doit être parfaitement mis à niveau pour assurer un fonctionnement sûr et adéquat.

Si le sèche-linge n'est pas bien à plat sur le sol, ajustez les pieds réglables comme souhaité.

Ne placez pas de pièces en bois, ni aucun autre objet sous les pieds de l'appareil.

Attention :

• si l'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis, veuillez ajuster les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil,

• ne retirez pas les pieds. Ne réduisez pas l'espace séparant l'appareil et le sol avec des tapis-moquettes à poil long, des morceaux de bois ou des objets similaires. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du sèche-linge.

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables.

N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement mise à niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

Installation du tuyau d'évacuation (pour évacuation directement l'eau de condensation).

Pour éviter d'avoir à vider le réservoir d'eau de condensation à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge, vous pouvez utiliser le tuyau d'évacuation fourni pour éliminer directement l'eau de condensation vers la vidange.

1. Enlevez le tuyau intérieur du connecteur de tuyau situé à l'arrière du sèche-linge.

2. Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation fourni dans le connecteur de tuyau.

3. Placez et fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation à proximité d'un lavabo à l'aide d'un raccord en U. Assurez-vous de respecter tous les codes et règlements locaux concernant l'évacuation des eaux usées vers un lieu de vidange approprié.

# 7. Connexion électrique.

Danger, pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :

• la connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux normes et règlements en vigueur,

• n'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire,

• la prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil,

• en cas de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.

Avertissement ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non-respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

# 8. Remarques concernant l'entretien du linge.

Étiquettes d'entretien des vêtements.

Les vêtements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage, et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous :

• symbole représentant 1 carré : séchage,

• symbole représentant 1 rond dans 1 carré : séchage au sèche-linge,

• symbole barré d'une croix représentant 1 rond dans 1 carré : ne pas sécher dans un sèche-linge,

• symbole barrée d'une croix représentant 1 carré : ne pas sécher,

• symbole représentant 1 serviette étendue : séchage à l'air, étendre pour sécher,

• symbole représentant 1 carré contenant 3 traits verticaux : faire égoutter,

• symbole représentant 1 carré contenant en son centre 1 trait horizontal : sécher à plat,

• symbole représentant 1 carré ayant dans son angle supérieur gauche 3 traits diagonaux : sécher à l'ombre,

• symbole représentant 1 rond : nettoyer à sec,

• symbole représentant 1 rond barré d'une croix : ne pas nettoyer à sec,

• symbole représentant la lettre, A, dans un rond : nettoyer à sec avec n'importe quel solvant,

• symbole représentant la lettre, F, dans un rond : nettoyer à sec, solvant à base de pétrole seulement.

Les nouveaux vêtements de couleurs foncées doivent être lavés et séchés séparément des vêtements de couleur claire, pour éviter que les couleurs ne déteignent et ne décolorent d'autres vêtements, ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

Caoutchouc et plastiques. Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques, tels que :

• les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise,

• les rideaux et les nappes,

• les tapis de bain.

Vêtements de bébé et chemises de nuit : vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

Vêtements infroissables : sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

Vêtements tricotés : certains vêtements tricotés, tels que les T-shirts et sous-vêtements ont tendance à rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

Capacité de charge, les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif :

• manteaux mixtes (800 g),

• blousons (800 g),

• jeans (800 g),

• drap de lit (600 g),

• vêtements de travail (1 120 g),

• pyjamas (200 g),

• tricots de corps (180 g),

• sous-vêtements (70 g),

• chaussettes (50 g),

• draps housses (900 g),

• chemises (300 g).

# 9. Avant la première utilisation.

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref séchage avec des chiffons humides placés dans le sèche-linge.

# 10. Fonctionnement du sèche-linge.

1. Ouvrez la porte.

2. Vérifiez si le filtre et le tambour sont propres : si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au paragraphe "Nettoyage et entretien".

3. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié :

• les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés, avant d'être mis dans le tambour,

• ne surchargez pas le tambour (référez-vous au, "Tableau des programmes", indiquant les recommandées pour chaque programme).

Attention : ne faites pas sécher des vêtements non lavés dans le sèche-linge.

4. Refermez la porte. Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.

5. Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour mettre le sèche-linge en marche. Le témoin d'alimentation s'allume.

6. Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection sur le programme souhaité.

7. Sélectionnez la fonction anti-froissage si nécessaire. Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher le linge de se froisser si vous ne retirez pas le linge une fois le programme terminé. À la fin du cycle de séchage, la durée de la fonction anti-plis par défaut est de 30 minutes.

Vous pouvez appuyer sur Anti-froissements, pour sélectionner 120 minutes. Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche Anti-froissements, et son témoin lumineux s'éteindra.

Cette fonction n'est pas disponible pour les programmes, Aérer, et Rafraichir.

8. Vous pouvez utiliser la fonction de démarrage différé pour régler la machine de manière à ce qu'elle démarre un cycle à une heure prédéfinie.

Utilisez ce bouton par appuis répétés pour régler l'heure de départ différé souhaitée jusqu'à 3 heures, 6 heures, 9 heures ou 12 heures. Le témoin lumineux correspondant à la durée sélectionnée s'allume.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton Marche-arrêt.

9. Appuyez sur le bouton Démarrage-pause :

• le témoin d'alimentation clignote.

• lorsque le retardateur est activé, le témoin lumineux clignote devant le délai sélectionné. Une fois le délai écoulé, l'appareil se met en marche automatiquement.

10. Lorsque le cycle est terminé, le sèche-linge bipera si la fonction d'alerte est activée.

11. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Attention ! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.

Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour.

Si vous laissez des articles dans le sèche-linge, ceux-ci risquent d'être endommagés par un cycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

12. Nettoyez le filtre comme décrit dans le paragraphe, "Nettoyage et entretien" :

• pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage,

• les voyants Filtre et Réservoir eau s'allument pour vous rappeler de nettoyer le filtre et de vider le réservoir d'eau de condensation.

13. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.

Tableau des programmes.

Pour savoir quelle quantité de linge vous pouvez charger en fonction du programme sélectionné, veuillez-vous référer aux recommandations ci-dessous.

Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

Type de linge, auto :

• programme de séchage : auto,

• capacité : cinq kg,

• articles à sécher : pour sécher automatiquement les vêtements de matières inconnues.

Type de linge, coton :

• programme de séchage : coton extra et standard,

• capacité : 8 kg,

• articles à sécher : pour sécher entièrement le linge en coton simple ou multicouche, afin de le ranger directement.

Type de linge, coton :

• programme de séchage : coton repassage facile,

• capacité : 8 kg,

• articles à sécher : pour que le linge en coton à une seule épaisseur reste humide pour le repassage.

Type de linge, jeans :

• programme de séchage : Jeans,

• capacité : 4 kg,

• articles à sécher : pour sécher des jeans ou des vêtements de loisirs essorés à grande vitesse dans la machine à laver.

Type de linge, Mixte :

• programme de séchage : Mixte,

• capacité : 3,5 kg,

• articles à sécher : pour les tissus mixtes en coton et matières synthétiques.

Type de linge, Sports :

• programme de séchage : Sports,

• capacité : 3 kg,

• articles à sécher : pour sécher les vêtements de sport et les tissus fins, en polyester, qui n'ont pas besoin d'être repassés.

Type de linge, Délicat :

• programme de séchage : Délicat,

• capacité : 1 kg,

• articles à sécher : pour le linge délicat qui convient au séchage ou le linge qu'il est conseillé de laver à la main à basse température.

Type de linge, Linge Bébé :

• programme de séchage : Linge Bébé,

• capacité : 1 kg,

• articles à sécher : pour sécher une petite quantité de vêtements de bébé.

Type de linge, Synthétique :

• programme de séchage : Synthétique Extra,

• capacité : 3,5 kg,

• articles à sécher : pour les tissus synthétiques épais ou multicouches à sécher complètement.

Type de linge, Synthétique :

• programme de séchage : Synthétique Standard,

• capacité : 3,5 kg,

• articles à sécher : pour sécher des textiles synthétiques fins, qui n'ont pas besoin d'être repassés, tels que des chemises sans repassage, des vêtements de bébé ou des chaussettes.

Type de linge, Air froid :

• programme de séchage : Aérer,

• articles à sécher : pour aérer les articles sans les chauffer. Minimum 10 minutes à maximum 30 minutes (par tranche de 10 minutes).

Type de linge, Rafraîchissement :

• programme de séchage : Rafraichir,

• articles à sécher : pour rafraîchir les vêtements conservés dans un environnement fermé pendant une longue période ou pour éliminer les odeurs. Minimum 20 minutes à maximum 150 minutes (par tranche de 10 minutes).

Type de linge, Rapide 45' :

• programme de séchage : Séchage 45',

• capacité : 0,6 kg,

• articles à sécher : pour sécher rapidement jusqu'à 3 articles pour les porter directement.

Type de linge, Air chaud 60' :

• programme de séchage : Réchauffer 60',

• articles à sécher : pour sécher des articles individuels ou terminer le séchage de tissus multicouches plus difficiles à sécher, tels que des vestes, des oreillers ou des articles volumineux.

Type de linge, Air chaud 30' :

• programme de séchage : Réchauffer 30',

• articles à sécher : pour sécher des articles individuels ou terminer le séchage de tissus multicouches plus difficiles à sécher, tels que des vestes, des oreillers ou des articles volumineux.

Remarque :

• le symbole représentant 1 rectangle dont son côté gauche est pointu signifie le programme d'essai d'efficacité énergétique "programme coton standard", qui est conforme à la norme E N, 61121, applicable, et qui convient le mieux pour sécher une charge de coton normale à la capacité de charge nominale,

• tissus épais ou multicouches, par exemple le linge de lit, les jeans, etc, ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme Cotton Extra,

• comme le matériau inégal, les vêtements épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher, si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.

Verrouillage sécurité-enfants.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants de jouer avec votre sèche-linge.

Le bouton de programme et tous les boutons sauf le bouton Marche-arrêt sont désactivés lorsque la fonction de sécurité enfant est active.

Pour activer cette fonction, maintenez enfoncés les boutons Différé et Anti-froissements simultanément pendant environ 3 secondes. Le voyant de verrouillage enfant s'allume.

Pour désactiver cette fonction, maintenez ce bouton enfoncé de nouveau durant environ 3 secondes.

Le témoin lumineux de verrouillage enfant s'éteint.

# 11. Nettoyage et entretien.

Attention : éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant toute procédure de nettoyage ou d'entretien. N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

Nettoyage externe.

Essuyez régulièrement l'extérieur de la machine avec un chiffon légèrement humide. Puis séchez-le complètement.

Nettoyage de la surface intérieure de la porte.

Nettoyez toujours la surface intérieure de la porte après chaque processus de séchage.

Essuyez la partie intérieure de la porte et du joint de porte, avec un chiffon doux et humide, pour éliminer les peluches.

Nettoyage du filtre à peluches.

Le filtre collecte les peluches qui s'accumulent pendant le séchage, et doivent être enlevées et le filtre nettoyé, après chaque processus de séchage.

L'indicateur lumineux d'avertissement s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.

1. Tirez le filtre à peluches vers le haut et en l'éloignant de l'appareil.

2. Ouvrez le filtre à peluches et retriez tous les fil-ou peluches à la main, ou avec une brosse ; nettoyez-le sous l'eau courante.

3. Fermez le filtre à peluches et remettez-le en place.

Vidange du réservoir d'eau.

Videz le réservoir d'eau après chaque processus de séchage. Pour vider le réservoir d'eau :

4. Tirez le réservoir d'eau et retirez-le soigneusement.

5. Videz l'eau du réservoir.

6. Remettez le réservoir d'eau en place.

Attention :

• l'eau condensée n'est pas potable !

• ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque l'appareil fonctionne !

Si vous oubliez de vider le réservoir d'eau, l'appareil s'arrêtera pendant le séchage lorsque le réservoir d'eau est plein, et l'indicateur lumineux d'avertissement s'allumera. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton Démarrage-pause, pour reprendre le cycle de séchage.

Nettoyage du dispositif de filtrage.

Il est recommandé de nettoyer le condenseur tous les 3 mois.

1. Si un processus de séchage a été effectué, ouvrez le couvercle du dispositif de filtrage et attendez qu'il refroidisse.

2. Déverrouillez les 2 verrous du dispositif de filtrage. Retirez le dispositif de filtrage.

3. Nettoyez le dispositif de filtrage en le passant sous l'eau courante. Puis séchez-le complètement.

4. Remettez le dispositif de filtrage en place. Fixez les 2 verrous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.

5. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Attention : ne faites jamais fonctionner le sèche-linge sans le condenseur en place.

# 12. Guide de dépannage.

Le sèche-linge ne démarre pas :

• contrôlez la porte et vérifiez qu'elle est correctement fermée,

• vérifiez que le programme est défini,

• vérifiez que le bouton de démarrage a été pressé.

L'affichage n'est pas allumé :

• vérifiez si l'alimentation électrique est activée,

• vérifiez si la fiche électrique est insérée,

• vérifiez si un programme est défini,

• vérifiez si le bouton d'alimentation a été pressé.

Le degré de séchage n'est pas atteint :

• nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur,

• la cuve est vide,

• inspectez le tuyau de vidange,

• l'endroit d'installation du sèche-linge est trop restreint,

• utilisez un programme de niveau de séchage plus élevé.

Attention, si vous ne pouvez pas résoudre vous-même les problèmes et avez besoin d'aide :

• appuyez sur le bouton marche-arrêt pour éteindre l'appareil et débranchez-le,

• contactez le service après-vente.

Messages d'erreur.

Voyant Sécurité enfants +3 heures, clignotant :

• problème de chauffage,

• veuillez contactez le service après-vente local si l'erreur se produit.

Voyant Sécurité enfants +6 heures, clignotant :

• erreur du capteur d'humidité,

• veuillez contactez le service après-vente local si l'erreur se produit.

Voyant Sécurité enfants +9 heures, clignotant :

• erreur du capteur de température,

• veuillez contactez le service après-vente local si l'erreur se produit.

# 13. Fiche produit.

La fiche produit de ce sèche-linge est conforme à la directive européenne numéro 392/2012.

Marque : Proline.

Modèle : PROCD 82.

Capacité nominale du linge en coton pour le programme "coton standard" à pleine charge : 8 kg.

Type de séchage : condensateur.

Classe d'efficacité énergétique : B. À noter, de A + + + (le plus efficace) à D (le moins efficace).

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) : 561 kWh par an. Consommation d'énergie annuelle 561 kWh, basée sur 160 cycles de séchage du programme "coton standard" à pleine charge, et à demi-charge, et la consommation des modes à faible puissance.

La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Procédé de séchage : sèche-linge automatique.

Consommation d'énergie du programme coton standard :

• à pleine charge (E, séchage) : 4,74 kWh,

• à charge partielle (E, séchage 1/2) : 2,57 kWh.

Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge :

• mode d'arrêt (Po) : 0,1 Watt,

• mode de veille (PI) : 0,8 Watt.

Durée du mode de veille : 10 minutes.

Programme de séchage standard : Coton Standard. Le "programme coton standard" utilisé à pleine charge et à demi-charge, est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche.

Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides, et il constitue le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

Durée du programme pondérée (Tt) du programme "coton standard à pleine charge et à charge partielle" : 111 minutes.

Durée du programme "coton standard" :

• à pleine charge (T séchage) : 140 minutes,

• à charge partielle (T séchage 1/2) : 90 minutes.

Classe d'efficacité de condensation : B. De A (le plus efficace) à G (le moins efficace).

Efficacité de la condensation moyenne du programme coton standard :

• à pleine charge (C séchage) : 81 %,

• à charge partielle (C séchage 1/2) : 81 %.

Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le programme "coton standard" à pleine charge et charge partielle : 81 %.

Niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée -LWA) pour le programme coton standard à pleine charge : 69 dB.

Appareil intégré O, N : non.

# 14. Spécifications.

Tension, fréquence nominale : 220-240 V environ, 50 Hz.

Puissance nominale : 2 700 Watt.

Puissance d'entrée du moteur : 200 Watt.

Puissance de chauffage : 2 500 Watt.

Degré d'étanchéité : IPX4.

# 15. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'une croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques, lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.

Hotline Vanden Borre : le service après-vente est joignable au +32, 2, 334, 00, 00, du lundi au samedi de 8:00 à 18:00.

Hotline Fnac France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France,

avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0969.324.334, du lundi au samedi (de 8:30 à 21:00),

et le dimanche et jours fériés (10:00 à 18:00) (prix d'un appel local).

Logo Triman : mode d'emploi + enveloppe à recycler.

Symbole poubelle barrée d'une croix ; cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE, de conformité numéro 862023030031, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.