Proline.

Sèche-linge à condensation PROCD81.

Mode d'emploi adapté, février 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Intérieur.

1.3. Face arrière.

1.4. Face inférieure.

2. Mises en garde importantes.

3. Conseils d'économie d'énergie.

4. Déballage de l'appareil.

5. Avant d'installer l'appareil.

6. Installation.

7. Connexion électrique.

8. Remarques concernant l'entretien du linge.

9. Avant la première utilisation.

10. Fonctionnement du sèche-linge.

11. Nettoyage et entretien.

12. Guide de dépannage.

13. Fiche produit.

14. Spécifications.

15. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Face avant.

L'appareil est composé ainsi :

• en haut à gauche : cuve à eau pourvu d'un orifice sur la tranche supérieure haut-gauche,

• en haut à droite : le panneau de contrôle,

• au centre : la porte,

• en bas à gauche : le couvercle d'entretien cachant la base du filtre,

• en bas à droite : l'entrée d'air.

#### Panneau de commande.

Il est composé de 3 zones dans un bandeau horizontale. La description se fait de gauche à droite.

Zone 1. Le sélecteur de cycle :

• 00:00 : My Cycle,

• 00:45 : Coton Extra,

• 01:30 : Coton Standard,

• 02:15 : Coton Prêt à repasser,

• 03:00 : Délicate,

• 03:45 : Mix (mélanges),

• 04:30 : Synthétique Extra,

• 05:15 : Synthétique Standard,

• 06:00 : Laine,

• 06:45 : Minute Refresh (rafraîchissement),

• 07:30 : Minute, Air froid,

• 08:15 : Minute, Air chaud,

• 09:00 : Special Chemises,

• 09:45 : Special Sport,

• 10:30 : Special Draps de lit,

• 11:15 : Special Jeans.

Zone 2. L'affichage.

À gauche se trouvent les informations visuelles (réglages : temps de séchage restant estimé, codes d'erreur ; temps restant avant le démarrage différé).

À droite les indicateurs lumineux :

• colonne de gauche : 120 minutes, 90 minutes, 60 minutes, 30 minutes,

• colonne de droite : Sécurité enfants, Nettoyer le filtre, Vider le réservoir d'eau, Niveau de séchage.

En bas se trouvent 4 boutons afin de choisir sa programmation. De gauche à droite :

• bouton 1. Bouton de départ différé,

• bouton 2. Bouton de durée,

• bouton 3. Bouton anti-froissage,

• bouton 4. Bouton de l'intensité de séchage, programme favori.

Des fonctions sont disponibles en maintenant enfoncé certains boutons pendant 3 secondes. Reportez-vous au chapitre 10. Fonctionnement du sèche-linge, section Sélection du programme favori et Verrouillage sécurité-enfants.

À droite-haut, le bouton Arrêt différé ; à droite-bas, le bouton Arrêt Son.

Zone 3 :

• haut : bouton Marche-Arrêt,

• bas : bouton Démarrage-Pause.

Pour plus d'informations sur le panneau de programmation (ses fonctions, etc.), reportez-vous au chapitre 4. Opérations.

Des boutons, fonctions supplémentaires et témoins lumineux sont représentés par 1 symbole :

• Sécurité enfants : représenté par 1 bébé devant 1 cadenas,

• Nettoyer le filtre : représenté par 1 carré grillagé,

• Vider le réservoir d’eau : représenté par 1 contenant en forme de gobelet rempli d'eau,

• Niveau de séchage : représenté par 1 soleil ayant, en son centre, 1 +.

• Bouton de départ différé : représenté par 1 horloge, ayant son contour droit 2 flèches en forme de triangle tournées vers la droite,

• Bouton de durée : représenté par 1 horloge,

• Bouton anti-froissage : représenté par 1 plume,

• Bouton de l'intensité de séchage : représenté par 1 soleil et la mention "Intense" sur sa droite ; bouton Programme favori : représenté par 1 étoile,

• Bouton marche-arrêt : représenté par 1 cercle, ayant en son centre 1 trait vertical,

• Bouton démarrage-pause : représenté par 1 flèche en forme de triangle tournée vers la droite + 2 traits verticaux.

Certains programmes sont représentés par 1 symbole et/ou mention :

• Coton : mention "Cote." et symbole fleur de coton,

• Délicate : symbole débardeur,

• Mixte : mention "Mix" dans 1 demi carré

• Synthétique (mention "Synth." et symbole flacon pipette) : Extra représenté par 1 soleil, ayant en son centre 1 +, Standard représenté par 1 soleil,

• Laine : symbole pelote de laine en forme triangulaire,

• Min (symbole 1 horloge) : Air chaud, représenté par 1 soleil, Air froid représenté par 1 flocon, Rafraîchissement représenté par la mention Refresh et accompagnée d'1 feuille,

• Special : Jeans représenté par 1 jean, Draps de lit représenté par lit, Sport représenté par 1 petit cercle et 1 maillot floqué numéro 7, Chemises représenté par 1 chemises à manches longues.

#### La porte.

Elle est circulaire et située au centre de la face avant.

La porte s'ouvre de gauche à droite à l'aide de la poignée encastrée située à gauche.

#### Le dispositif de filtrage.

Il est situé dans la partie inférieure gauche de la face avant.

Lorsque le couvercle d'entretien est ouvert, on trouve la base du filtre.

## 1.2. Intérieur.

L'intérieur est constitué d'un tambour. Le filtre à peluches est situé sur le bas du cadre.

## 1.3. Face arrière.

Sur la face arrière se trouve le câble d'alimentation.

## 1.4. Face inférieure.

Il y a 4 pieds réglables, 1 dans chaque angle.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 6. Installation, section Mise à niveau du sèche-linge.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.

#### Avertissements.

Lisez la notice d'utilisation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est de 8 kg.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode du nettoyage, reportez-vous au chapitre 11 "Nettoyage et entretien".

Mise au rebut de l'appareil : Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Installation et mise en service : l'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation : toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment, si cela est applicable.

Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

Mise en garde :

• ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée,

• l'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

#### Précautions de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou mouilles.

Ne vous appuyez pas sur la porte lors du chargement de la machine.

N'utilisez pas l'appareil si le filtre a peluches n'est pas en place ou est endommagé.

Débranchez toujours la fiche de la prise électrique murale avant de nettoyer l'appareil.

Ne continuez pas à faire fonctionner cet appareil s'il semble défectueux.

# 3. Conseils d'économie d'énergie.

Pour éviter un temps de séchage trop longe et une trop forte consommation d'énergie :

• assurez-vous que votre linge est complètement essoré avant le séchage,

• chargez le linge selon la quantité optimale recommandée pour le programme utilisé (voir Tableau des Programmes),

• assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge est bien ventilée,

• assurez-vous que le filtre est propre avant d'utiliser le sèche-linge.

# 4. Déballage de l'appareil.

Cet appareil est lourd. Prenez des précautions lorsque vous le déplacez.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.

Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés avant l'utilisation.

# 5. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre sèche-linge à une prise électrique, vérifies que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositive de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

# 6. Installation.

Pour plus de commodité, nous vous recommandons de placer votre sèche-linge près de votre machine à laver.

Installez le sèche-linge dans un endroit propre où les saletés ne s'accumulent pas.

Le sèche-linge ne doit pas être installé à proximité d'une plaque de cuisson à gaz, d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un gril, car les flames des brûleurs pourraient l'endommager.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni écrasé.

Pour limiter au maximum les vibrations et bruit lorsque que le sèche-linge est en marche, placez-le sur une surface plane et ferme.

Ne pas le placer sur une surface en pente.

Ne pas placer sur une surface courbée vers l'intérieur.

Ne pas placer sur une surface crantée.

#### Mise à niveau du sèche-linge.

Le sèche-linge doit être parfaitement mis à niveau pour assurer un fonctionnement sûr et adéquat.

Si le sèche-linge n'est pas bien à plat sur le sol, ajustez les pieds réglables comme souhaité.

Ne placez pas de pièces en bois, ni aucun autre objet sous les pieds de l'appareil.

Attention :

• si l'appareil est installé sur un sol recouvert d'une moquette ou sur un tapis, veuillez ajuster les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil,

• ne retirez pas les pieds. Ne réduisez pas l'espace séparant l'appareil et le sol avec des tapis-moquettes à poil long, des morceaux de bois ou des objets similaires. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du sèche-linge.

Mettez la machine à niveau en levant ou en baissant les pieds réglables à l'aide d'une clé de serrage (plate : fourche, molette).

N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement mise à niveau est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

#### Installation du tuyau d'évacuation (pour évacuation directement l'eau de condensation).

Pour éviter d'avoir à vider le réservoir d'eau de condensation à chaque fois que vous utilisez le sèche-linge, vous pouvez utiliser le tuyau d'évacuation fourni pour éliminer directement l'eau de condensation vers la vidange.

1. Enlevez le tuyau intérieur du connecteur de tuyau situé à l'arrière du sèche-linge,

2. insérez une extrémité du tuyau d'évacuation fourni dans le connecteur de tuyau,

3. placez et fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation à proximité d'un lavabo à l'aide d'un raccord en, u. Le tuyau mesure 200 cm et le lavabo doit être d'une hauteur maximale de 120 cm.

Assurez-vous de respecter tous les codes et règlements locaux concernant l'évacuation des eaux usées vers un lieu de vidange approprié.

# 7. Connexion électrique.

Danger ! Pour effectuer la connexion électrique de votre appareil :

• la connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux normes et règlements en vigueur,

• n'utilisez pas de rallonge électrique, ni d'adaptateur ou autre dispositif similaire,

• la prise doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil,

• en case de doute sur l'état de votre connexion, consultez un électricien qualifié.

Avertissement ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure qui pourrait résulter du non-respect des consignes de raccordement électrique indiquées ci-dessus.

# 8. Remarques concernant l'entretien du linge.

#### Étiquettes d'entretien des vêtements.

Les vêtements ont leur propre étiquette d'entretien de lavage et il est recommandé de suivre les indications de séchage expliquées ci-dessous.

Symbole représentant 1 carré : séchage.

Symbole représentant 1 carré contenant 1 cercle : séchage au sèche-linge.

Symbole barré d'1 croix représentant 1 carré contenant 1 cercle : ne pas sécher dans un sèche-linge.

Symbole barré d'1 croix représentant 1 carré : ne pas sécher.

Symbole représentant 1 carré ayant un demi-cercle en dessous de son côté supérieur : séchage à l'air, étendre pour sécher.

Symbole représentant 1 carré contenant 3 traits verticaux : faire égoutter.

Symbole représentant 1 carré ayant en son centre 1 trait horizontal : sécher à plat.

Symbole représentant 1 carré ayant dans son angle supérieur gauche, 3 traits diagonaux : sécher à l'ombre.

Symbole représentant 1 cercle : nettoyer à sec.

Symbole barré d'1 croix représentant 1 cercle : ne pas nettoyer à sec.

Symbole représentant 1 cercle contenant la lettre A : nettoyer à sec avec n'importe quel solvant.

Symbole représentant 1 cercle contenant la lettre F : nettoyer à sec, solvant à base de pétrole seulement.

#### Les nouveaux vêtements de couleurs foncées.

Doivent être laves et séchés séparément des vêtements de couleur claire pour éviter que les couleurs ne déteignent et ne décolorent d'autres vêtements ou même les composants en plastique à l'intérieur du sèche-linge. Les fibres de couleur foncée peuvent déteindre sur les vêtements de couleur claire et vice versa.

#### Caoutchouc et plastiques.

Ne faites pas sécher les articles contenant du caoutchouc ou des matières plastiques telles que :

• les tabliers, les bavoirs et les housses de chaise,

• les rideaux et les nappes,

• les tapis de bain.

#### Vêtements de bébé et chemises de nuit.

Vérifiez toujours les étiquettes d'entretien du fabricant.

#### Vêtements infroissables.

Sortez les vêtements infroissables dès que le sèche-linge s'arrête pour réduire les plis.

#### Vêtements tricotés.

Certains vêtements tricotés, telles que les t-shirts et sous-vêtements ont tendance à rétrécir en fonction de leur qualité. Ne faites pas trop sécher ces textiles.

#### Capacité de charge.

Les poids suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif :

• blousons : 800 g,

• chaussettes : 50 g,

• chemises : 300 g,

• drap de lit : 600 g,

• draps housses : 900 g,

• jeans : 800 g,

• manteaux mixtes : 800 g,

• pyjamas : 200 g,

• sous-vêtements : 70 g,

• tricots de corps : 180 g.

• vêtements de travail : 1 120 g.

# 9. Avant la première utilisation.

Afin d'éliminer les résidus qui pourraient avoir été produits en usine, essuyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide ou effectuez un bref séchage avec des chiffons humides places dans le sèche-linge.

# 10. Fonctionnement du sèche-linge.

1. Ouvrez la porte.

2. Vérifiez si le filtre et le tambour sont propres. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les en vous référant au chapitre 11. "Nettoyage et entretien".

3. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

• Les vêtements doivent être triés en fonction de leur type de fibres et du niveau de séchage requis. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fixés avant d'être mis dans le tambour,

• ne surchargez pas le tambour (référez-vous au "Tableau des programmes" indiquant les recommandées pour chaque programme).

Attention : ne faites pas sécher des vêtements non lavés dans le sèche-linge.

4. Refermez la porte. Avant de fermer la porte, vérifiez que le linge est bien inséré à l'intérieur du tambour, de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ou être abîmé.

5. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pour mettre le sèche-linge en marche.

6. Sélectionnez un programme en tournant le bouton de sélection sur le programme souhaité.

• L'écran affichera le temps restant pour le programme que vous avez sélectionné,

• si vous sélectionnez l'un des programmes avec réglage de durée, (Air chaud, Air froid, Rafraîchissement) réglez la durée de séchage en appuyant plusieurs fois sur le bouton de Durée.

7. Sélectionnez la fonction anti-froissage si nécessaire.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher le linge de se froisser si vous ne retirez pas le linge une fois le programme terminé.

Vous pouvez appuyer sur le bouton Anti-froissage pour sélectionner 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Cette fonction n'est pas disponible pour les programmes Air froid, Rafraîchissement et Laine.

8. Vous pouvez activer la fonction d'intensité de séchage requis en appuyant sur le bouton Intensité de séchage-Programme favori.

Le temps de séchage augmentera de 10 minutes. Le témoin lumineux "Niveau de séchage" s'allume.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Intensité de séchage-Programme favori et le voyant "Niveau de séchage" s'éteindra.

Remarque : cette fonction peut être sélectionnée avec les programmes suivants : Special Jeans, Special Sport, Special Chemises, Coton Extra, Coton Standard, Mixte, Synthétique Extra, Synthétique Standard.

9. Appuyez sur Démarrage-Pause.

10. Lorsque le cycle est terminé, le sèche-linge bipera si la fonction d'alerte "0:00" s'affichera.

11. Ouvrez la porte et enlevez le linge.

Attention ! L'intérieur du tambour peut encore être chaud.

Vérifiez que tous les articles ont été retirés du tambour.

Si vous laissez des articles dans le sèche-linge, ceux-ci risquent d'être endommagés par un cycle de séchage supplémentaire lorsque le sèche-linge sera à nouveau utilisé.

12. Nettoyez le filtre comme décrit au chapitre 11. "Nettoyage et entretien".

• Pour éviter les odeurs désagréables et pour mieux entretenir le joint de porte, gardez la porte du sèche-linge entrouverte jusqu'au prochain cycle de séchage,

• les voyants "Nettoyer le filtre" et "Vider le réservoir d’eau" s'allument pour vous rappeler de nettoyer le filtre et de vider le réservoir d'eau de condensation.

13. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période.

#### Tableau des programmes.

Pour savoir quelle quantité de linge vous pouvez charger en fonction du programme sélectionné, veuillez-vous référer aux recommandations ci-dessous.

Les valeurs ci-dessous sont fournies à titre d'information seulement.

Coton :

• programme de séchage Extra, une capacité de 8 kg pour une durée de séchage de 170 minutes : tissus en coton telles que les serviettes, les t-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison,

• programme de séchage Standard, une capacité de 8 kg pour une durée de séchage de 155 minutes : tissus en coton telles que les serviettes, les t-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison,

• programme de séchage Prêt à repasser, une capacité de 8 kg pour une durée de séchage de 120 minutes : tissus en coton telles que les serviettes, les t-shirts, les sous-vêtements et le linge de maison.

Linge délicat, programme de séchage Délicate, une capacité de 1 kg pour une durée de séchage de 65 minutes : linge délicat qui convient au séchage ou linge qui est conseillé d'être lavé à la main à une température inférieure.

Mix, programme de séchage Mélange, une capacité de 3 kg pour une durée de séchage de 90 minutes : tissus synthétiques et coton non teints.

Synthétiques :

• programme de séchage Extra, une capacité de 3,5 kg pour une durée de séchage de 80 minutes : tissus synthétiques telles que les chemises, les chemisiers et la lingerie,

• programme de séchage Standard, une capacité de 3,5 kg pour une durée de séchage de 70 minutes : tissus synthétiques telles que les chemises, les chemisiers et la lingerie.

Laine, programme de séchage Laine, une capacité de 1 kg pour une durée de séchage de 25 minutes : tissus en laine.

Mine :

• air chaud, une durée de séchage de 10 minutes : pour sécher de petites quantités de linge à l'air chaud de 10 minutes à 120 minutes par intervalles de 10 minutes,

• air froid, une durée de séchage de 10 minutes : pour sécher de petites quantités de linge à l'air froid de 10 minutes à 120 minutes par intervalles de 10 minutes,

• rafraîchissement, une capacité de 1 kg pour une durée de séchage de 20 minutes : pour rafraîchir les vêtements qui ont été conservés dans des environnements fermés pendant une longue période de minimum 20 minutes à maximum 150 minutes par étapes de 10 minutes.

Special :

• Jeans, une capacité de 6 kg pour une durée de séchage de 150 minutes : jeans et vêtements de loisirs,

• Draps de lit, une capacité de 4 kg pour une durée de séchage de 120 minutes : pour sécher le linge de lit ou d'autres textiles de grande taille,

• Sport, une capacité de 3 kg pour une durée de séchage de 90 minutes : vêtements de sport, tissus fins, polyester ne nécessitant pas de repassage,

• Chemises, une capacité de 3 kg pour une durée de séchage de 80 minutes : vêtements faciles d'entretien telles que les chemises et les blouses.

Remarque :

• le symbole représentant 1 rectangle ayant son côté gauche en forme fléchée signifie le programme d'essai d'efficacité énergétique "programme coton standard", qui est conforme à la norme EN 61121 applicable et qui convient le mieux pour sécher une charge de coton normale à la capacité de charge nominale,

• tissus épais ou multicouches, par exemple le linge de lit, les jeans, etc. ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme Cotton Extra,

• comme le matériau inégal, les vêtements épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.

#### Départ différé.

Le départ d'un cycle de séchage peut être différé jusqu'à un maximum de 24 heures. Pour active la fonction de départ différé procédez comme suit :

1. sélectionnez le programme désiré,

2. chaque fois que vous appuyez sur le bouton Départ différé, le délai de départ différé sera augmenté de 1 heure (jusqu'à 24 heures au maximum). Le délai sélectionné apparaîtra sur l'écran d'affichage,

3. appuyez sur Démarrage-Pause pour confirmer,

4. une fois le délai écoulé, le programme sélectionné démarrera.

Pour annuler le départ différé : si vous souhaitez annuler le départ différé et démarrer immédiatement le programme, éteignez le sèche-linge, puis remettez-le en marche.

#### Sélection du programme favori.

Vous pouvez enregistrer un programme favori fréquemment utilisé.

1. Tournez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner un programme. Sélectionnez les fonctions d'option si nécessaire,

2. appuyez et maintenez le bouton "Intensité de séchage, Programme favori" pendant environ 3 secondes. Le programme et les options définis seront enregistrés,

3. vous pouvez tourner le bouton de programme sur la position Programme favori pour démarrer votre programme et vos options préférées.

#### Verrouillage sécurité-enfants.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les enfants de jouer avec votre sèche-linge.

Le bouton de programme et tous les boutons sauf le bouton marche-arrêt sont désactivés lorsque la fonction de sécurité enfant est active.

Pour activer cette fonction, maintenez enfonces les boutons de durée et anti-froissage simultanément pendant environ 3 secondes Le voyant de verrouillage enfant s'allume.

Pour désactiver cette fonction, maintenez ce bouton enfonce de nouveau durant environ 3 secondes.

Le témoin lumineux de verrouillage enfant s'éteint.

#### Pas de lumière dans le tambour.

Remarque : il n'y a pas de lumière intérieure à l'intérieur de votre sèche-linge mais le couvercle de la lampe est en place.

Lorsque vous utilisez un étendoir dans le sèche-linge, veuillez installer correctement l'étendoir afin qu'il ne soit pas gêné par le couvercle de la lampe.

# 11. Nettoyage et entretien.

Attention : éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur avant toute procédure de nettoyage ou d'entretien. N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

#### Nettoyage externe.

Essuyez régulièrement l'extérieur de la machine avec un chiffon légèrement humide. Puis séchez-le complètement.

#### Nettoyage de la surface intérieure de la porte.

Nettoyez toujours la surface intérieure de la porte après chaque processus de séchage.

Essuyez la partie intérieure de la porte et du joint de porte avec un chiffon doux et humide pour éliminer les peluches.

#### Nettoyage du filtre à peluches.

Le filtre collecte les peluches qui s'accumulent pendant le séchage et doivent être enlevées et le filtre nettoyé après chaque processus de séchage.

L'indicateur lumineux d'avertissement "Nettoyer le filtre" s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches.

1. Tirez le filtre à peluches vers le haut et en l'éloignant de l'appareil,

2. ouvrez le filtre à peluches et retriez tous les fils ou peluches à la main ou avec une brosse nettoyez-le sous l'eau courante,

3. fermez le filtre à peluches et remettez-le en place.

#### Vidange du réservoir d'eau.

Videz le réservoir d'eau après chaque processus de séchage. Pour vider le réservoir d'eau :

1. tirez le réservoir d'eau et retirez-le soigneusement,

2. videz l'eau du réservoir,

3. remettez le réservoir d'eau en place.

Attention :

• l'eau condensée n'est pas potable !

• ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque l'appareil fonctionne !

Si vous oubliez de vider le réservoir d'eau, l'appareil s'arrêtera pendant le séchage lorsque le réservoir d'eau est plein et l'indicateur lumineux d'avertissement "Vider le réservoir d'eau" s'allumera. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et appuyez sur Démarrage-Pause pour reprendre le cycle de séchage.

#### Nettoyage du dispositif de filtrage.

II est recommandé de nettoyer le condenseur tous les trois mois.

1. Si un processus de séchage a été effectué, ouvrez le couvercle du dispositif de filtrage et attendez qu'il refroidisse,

2. déverrouillez les 2 verrous du dispositif de filtrage. Retirez le dispositif de filtrage,

3. nettoyez le dispositif de filtrage en le passant sous l'eau courante. Puis séchez-le complètement,

4. remettez le dispositif de filtrage en place. Fixez les 2 verrous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés,

5. fermez le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Attention : ne faites jamais fonctionner le sèche-linge sans le condenseur en place.

# 12. Guide de dépannage.

Le sèche-linge ne démarre pas :

• contrôlez la porte et vérifiez qu'elle est correctement fermée,

• vérifiez que le programme est défini,

• vérifiez que le bouton de démarrage a été pressé.

L'affichage n'est pas allumé :

• vérifiez si l'alimentation électrique est activée,

• vérifiez si la fiche électrique est insérée,

• vérifiez si un programme est défini,

• vérifiez si le bouton d'alimentation a été pressé.

Le degré de séchage n'est pas atteint :

• nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur,

• la cuve est vide,

• inspectez le tuyau de vidange,

• l'endroit d'installation du sèche-linge est trop restreint,

• utilisez un programme de niveau de séchage plus élevé.

Attention, si vous ne pouvez pas résoudre vous-même les problèmes et avez besoin d'aide :

• appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil et débranchez-le,

• contactez le service après-vente.

Codes d'erreur :

• E33 : erreur du capteur de température, veuillez contacter le service après-vente local si l'erreur se produit,

• E82 : erreur de communication, veuillez contacter le service après-vente local si l'erreur se produit.

# 13. Fiche produit.

La fiche produit de ce sèche-linge est conforme à la directive européenne numéro 392/2012.

Marque : Proline.

Modèle : PROCD81.

Capacité nominale du linge en coton pour le programme "coton standard" à pleine charge : 8 kg.

Type de séchage : condensateur.

Classe d'efficacité énergétique : B. À noter : A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace).

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) : 561 kWh par an. Consommation d'énergie annuelle 561 kWh, basée sur 160 cycles de séchage du programme "coton standard" à pleine charge et à demi-charge et la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Procédé de séchage : sèche-linge automatique.

Consommation d'énergie du programme coton standard :

• à plein charge (E séchage) : 4,69 kWh,

• à charge partielle (E séchage1/2) : 2,57 kWh.

Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge :

• mode d'arrêt (Po) : 0,36 W,

• mode de veille (PI) : 0,38 W.

Durée du mode de veille : 10 minutes.

Programme de séchage standard : Coton, Standard. Le "programme coton standard" utilisé à pleine charge et à demi-charge est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le plus efficace en terme de consommation d'énergie pour le coton.

Durée du programme pondérée (Tt) du programme "coton standard à pleine charge et à charge partielle" : 120 minutes.

Durée du programme "coton standard" :

• à plein charge (T séchage) : 164 minutes,

• à charge partielle (T séchage1/2) : 94 minutes.

Classe d'efficacité de condensation : B. De, A (le plus efficace) à G (le moins efficace).

Efficacité de la condensation moyenne du programme coton standard :

• à plein charge (C séchage) 88 %,

• à charge partielle (C séchage1/2) 86,6 %.

Efficacité de condensation pondérée (Ct) pour le programme "coton standard" à pleine charge et charge partielle : 88 %.

Niveau de puissance acoustique (valeur moyenne pondérée -LWA) pour le programme coton standard à pleine charge : 69 dB.

Appareil intégré O/N : non.

# 14. Spécifications.

Tension, fréquence nominale : 220-240 V environ, 50 Hz.

Puissance nominale : 2 200 W.

Puissance d'entrée du moteur : 200 W.

Puissance de chauffage : 2 000 W.

Degré d'étanchéité : IPX4.

# 15. Mise au rebut.

Symbole barré d'1 croix représentant 1 poubelle.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Hotline Vanden Borre : le service après-vente est joignable au +32.2.334.00.00, du lundi au samedi de 8:00 à 18:00.

Hotline Fnac France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0969.324.334 du lundi au samedi (8:30 à 21:00) et le dimanche et jours fériés (10:00 à 18:00) (prix d'un appel local).

Logo Triman : mode d'emploi en papier + enveloppe à bulles à recycler.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 129 avenue Gallieni, 93140 Bondy, France.

Ce service Samsung vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.