Proline.

Table de cuisson vitrocéramique VH, 605.

Mode d'emploi adapté du 26 avril 2023.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

2. Mises en garde importantes.

3. Installation.

4. Connexion électrique.

5. Utilisation.

6. Conseils de cuisson.

7. Nettoyage et entretien.

8. Dépannage.

9. Données techniques.

10. Mise au rebut.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons et voyants,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

La table de cuisson vitrocéramique est composée de 4 foyers de cuisson répartis de la façon suivante :

• foyer arrière gauche de 1 200 Watt maximum,

• foyer arrière droite de 1 800 Watt maximum,

• foyer avant gauche de 1 800 Watt maximum,

• foyer avant droite de 1 200 Watt maximum.

Sous les foyers de cuisson se trouvent le panneau de contrôle. Les touches tactiles sont réparties sur 2 lignes et décrites de gauche à droite.

Ligne une :

• touche du foyer arrière gauche,

• touche du foyer avant gauche,

• touche minuteur,

• touche du foyer avant droit,

• touche du foyer arrière droit.

Ligne 2 :

• touche de verrouillage,

• touches de réglage de puissance du foyer arrière gauche (touche moins et touche +),

• touches de réglage de puissance du foyer avant gauche (touche moins et touche +),

• touches de réglage du minuteur (touche moins et touche +), l'afficheur se situe entre les 2 touches),

• touches de réglages de puissance du foyer avant droit (touche moins et touche +),

• touches de réglages de puissance du foyer arrière droit (touche moins et touche +),

• bouton Marche-arrêt.

# 2. Mises en garde importantes.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour référence ultérieure.

Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :

• les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

• les fermes,

• l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

• les environnements de type chambre d'hôtes.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s, ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avertissement :

• si la surface est fêlée, éteindre l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

• l'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation.

Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillées en continu.

Mise en garde : les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

Symbole représentant 3 traits verticaux ondulés et soulignés d'un trait dans 1 triangle : ces surfaces sont susceptibles de devenir chaudes.

Ne pas utiliser un nettoyeur à vapeur pour les opérations de nettoyage.

Après utilisation, éteindre l'élément de la table de cuisson par sa commande. Ne vous fiez pas au détecteur de casserole.

Cet appareil n'est pas conçu pour être actionné par un temporisateur externe ou un système séparé de commande à distance.

Mise en garde :

• la cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec graisse ou d'huile peut être dangereux et peut causer un incendie,

• ne jamais tenter d'éteindre un incendie avec de l'eau, mais éteignez l'appareil, puis couvrir la flamme par exemple avec un couvercle ou d'une couverture anti-feu,

• risque d'incendie : ne pas stocker des objets sur les surfaces de cuisson,

• utiliser uniquement les dispositifs de protection de table de cuisson conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation comme adaptés ou les dispositifs de protection de table de cuisson intégrés à l'appareil,

• l'utilisation de dispositifs de protection non appropriés peut entrainer des accidents.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique NF C 15-100.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de la fixation et les dimensions nécessaires, référez-vous au chapitre, Installation.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode d'installation et le raccordement du câble électrique, référez-vous à la rubrique, Branchement électriques.

En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, des précautions qui concerne l'entretien par l'usager et le remplacement de l'ampoule, référez-vous aux chapitre, Utilisation, et Nettoyage et entretien.

Avertissement : le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson à court terme doit être surveillé en permanence.

La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

Précautions.

Ne placez à aucun moment des produits ou des matériaux combustibles sur la plaque de cuisson.

N'utilisez pas la plaque de cuisson en extérieur.

N'utilisez jamais cette plaque de cuisson pour chauffer ou réchauffer la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Éteignez la plaque de cuisson et débranchez le câble d'alimentation quand vous ne l'utilisez pas, quand vous la laissez sans surveillance et avant de la nettoyer. Laissez la plaque de cuisson refroidir avant de la nettoyer ou de la ranger.

Ne touchez pas ses surfaces chaudes.

N'utilisez jamais la plaque de cuisson comme surface de rangement ou comme un plan de travail.

Ne laissez jamais un objet ou un ustensile autre-qu'un ustensile de cuisson approprié sur l'appareil.

Ne montez pas sur la plaque de cuisson.

N'utilisez pas d'ustensile de cuisson comportant des bords irréguliers et ne faites pas traîner les ustensiles de caisson sur la surface en vitrocéramique, car cela peut rayer le verre.

Ne nettoyez pas la plaque de cuisson avec des nettoyants abrasifs.

Ne chauffez jamais des aliments dans des récipients hermétiques, par exemple des sachets sous vide, des boîtes de conserve ou des carafes à café, pour éviter une explosion due à la dilatation thermique.

Pour éviter tout risque de danger, n'insérez aucun objet (par exemple du fil de fer) dans l'appareil et ne bouchez aucun de ses orifices de ventilation ou d'entrée d'air.

# 3. Installation.

Découpez dans le plan de travail un trou dont les dimensions sont indiquées sur les illustrations de la page 7 du mode d'emploi original. Le trou doit être à au moins cinq cm de tous les bords. Le plan de travail doit avoir une épaisseur d'au moins 3 cm et être fabriqué dans des matériaux résistants à la chaleur.

Remarque : la distance de sécurité entre les côtés de la plaque de cuisson et les surfaces internes du plan de travail doit être de 3 mm au minimum.

Il est essentiel que la table de cuisson soit correctement aérée et que les arrivées et les sorties d'air ne soient jamais bloquées. Assurez-vous que l'installation est conforme au schéma ci-dessous.

Attention : par sécurité, la distance entre la plaque de cuisson et le placard placé au-dessus doit être de 760 mm au minimum.

Avertissement : assurez une ventilation appropriée. Veillez à ce que la plaque de cuisson soit bien ventilée, et à ce que ses entrées et sorties d'air ne soient pas bouchées.

Pour éviter que des objets ne touchent accidentellement la base de la plaque de cuisson, il est nécessaire de placer une plaque en bois, fixée par des vis, à une distance minimale de 50 mm du dessous de la plaque de cuisson. Respectez les exigences suivantes.

Attention :

• il y a des orifices de ventilation sur le pourtour extérieur de la plaque de cuisson. Vous devez garantir que ces orifices ne soient pas bouchés par le plan de travail quand vous installez la plaque de cuisson,

• vérifiez que la colle de fixation du matériau en plastique ou en bois du meuble peut résister à des températures jusqu'à 150°C. Les murs arrière et adjacent, et les surfaces environnantes doivent pouvoir résister à une température de 90°C.

Installer les supports : la table se fixe au plan de travail grâce à 4 supports vissés sur la base.

La position des supports peut s'ajuster selon l'épaisseur du plan de travail.

Attention :

• cette table de cuisson en céramique doit être installée par un professionnel qualifié. N'essayez en aucun cas d'installer cet appareil par vous-même,

• le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels résultant d'une installation incorrecte,

• cette table de cuisson ne doit pas être installée au-dessus d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'un lave-vaisselle ou d'un sèche-linge,

• installez la table à distance de toute source de chaleur (four, lumière du soleil, etc.),

• pour des raisons de sécurité, l'adhésif et la couche intermédiaire doivent être résistants à la chaleur,

• ne pas nettoyer à la vapeur.

Ce chapitre a de nombreuses illustrations donnant des instructions d'installation et dimensions, veuillez-vous reporter aux pages 7 à 9 du mode d'emploi original.

# 4. Connexion électrique.

Attention !

• La plaque de cuisson doit être installée par un électricien qualifié en respectant les normes et réglementations locales concernant les câbles électriques,

• avant tout travail sur une partie électrique de l'appareil, celui-ci doit être débranché du secteur,

• le raccordement à un système de câblage correctement mis à la terre est absolument impératif,

• tous les conducteurs de terre et d'alimentation électrique doivent pouvoir résister à une température ambiante de 75°C,

• une fois la plaque de cuisson installée, le bouton marche-arrêt doit toujours rester accessible.

Les fil du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :

• vert et jaune : Terre,

• bleu : neutre,

• marron et noir : sous tension.

L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation électrique pré-connecté sans prise. Séparez les fil du câble d'alimentation et connectez-les conformément aux instructions du schéma ci-dessous.

1. Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne marquée de la lettre, E (Terre) ou du symbole de Terre (1 trait vertical et 3 traits horizontaux dans un cercle) ou doit être de couleur verte et jaune.

2. Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée de la lettre, N (Neutre).

3. Le fil marron et noir doit être relié à la borne marquée, L (sous tension) :

• si l'appareil est raccordé directement au réseau électrique, un disjoncteur omnipolaire avec une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts doit être installé entre l'appareil et l'alimentation électrique, conformément aux réglementations de charge et de courant,

• l'installateur doit s'assurer que le bon raccordement électrique a été effectué, et qu'il est totalement conforme aux consignes de sécurité,

• reportez-vous à l'illustration page 11 du mode d'emploi original.

Avertissements.

Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que :

• l'appareil est relié à la terre et la prise est conforme à la loi,

• la prise peut supporter la tension et la puissance maximale de l'appareil, indiquées sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.

Une fois l'appareil installé, le câble d'alimentation et la prise électrique doivent être facilement accessibles.

Le câble ne doit pas être plié ni comprimé.

Le câble doit être vérifié régulièrement et remplacé uniquement par un technicien agréé.

# 5. Utilisation.

Ustensiles de cuisine.

N'utilisez pas d'ustensiles avec des bords dentelés ou un fond bombé.

La base de l'ustensile doit être lisse, reposer à plat sur la plaque de cuisson et être de même taille que celle-ci. Placez toujours l'ustensile bien au centre de la plaque.

Retirez toujours les ustensiles des plaques en les soulevant, jamais en les faisant glisser dessus, faute de quoi ils pourraient rayer la table.

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec des ustensiles à fond multicouche en inox ou en fonte émaillée.

Utilisation du panneau de contrôle.

• Les boutons sont tactiles, il n'est donc pas nécessaire d'exercer une pression,

• utilisez la pulpe du doigt et non le bout du doigt,

• vous entendez un bip sonore à chaque fois que la pression sur un bouton est détectée par l'appareil,

• veillez à ce que les boutons soient toujours propres et secs, et à ce qu'aucun objet (par exemple un ustensile ou un chiffon) ne les recouvre.

Lancer la cuisson.

Mettez les aliments dans la poêle-casserole et positionnez celle-ci au centre du cercle dessiné sur la plaque.

Remarque :

• les ustensiles de cuisson doivent comporter un couvercle,

• ne mettez en aucun cas un ustensile vide sur l'appareil lorsqu'il est allumé,

• le dessous de l'ustensile et la surface de la plaque de cuisson doivent être propres et secs.

1. Appuyez sur le bouton Marche-arrêt :

• un signal sonore retentit et tous les indicateurs lumineux affichent "—" (1 tiret),

• si vous n'avez toujours pas choisi de réglage de chaleur au bout d'une minute, la table de cuisson s'éteint automatiquement.

2. Réglez la puissance de cuisson à l'aide des touches moins, ou +. Toute pression supplémentaire ajoute ou enlève, 1 :

• le réglage le plus chaud est "9". Le réglage le moins chaud est, "1",

• pour changer la puissance en cours de cuisson, réglez la puissance à l'aide des touches moins ou +.

Guide des niveaux de puissance.

Les réglages de niveau ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les réglages exacts dépendront de plusieurs facteurs, dont votre ustensile de cuisson et la quantité d'aliments à cuire. Faites des tests avec la plaque de cuisson pour trouver les réglages les plus appropriés.

Niveau de puissance, 1 à 2 :

• chauffer de petites quantités d'aliments,

• faire fondre du chocolat et du beurre,

• mijoter doucement,

• chauffer lentement.

Niveau de puissance, 3 à 4 :

• réchauffage,

• mijoter rapidement,

• cuire du riz.

Niveau de puissance, 5 à 6 : pancakes.

Niveau de puissance, 7 à 8 :

• sauter,

• cuire des pâtes.

Niveau de puissance, 9 :

• sauté asiatique,

• griller,

• apporter une soupe à ébullition,

• bouillir de l'eau.

Pour éteindre une plaque de cuisson.

Appuyez de manière répétée sur le bouton moins, ou appuyez en même temps sur les boutons moins, et +. L'écran doit normalement afficher, "0".

Pour éteindre toutes les plaques, appuyez sur le bouton Marche-arrêt.

La lettre, "H", apparaît sur l'afﬁcheur de la zone de cuisson qui reste chaude au toucher. Elle disparaîtra lorsque la surface aura refroidi à une température sûre. Elle peut également être utilisée comme fonction d'économie d'énergie, si vous souhaitez chauffer d'autres casseroles sur la zone de cuisson qui est encore chaude.

Minuterie.

La minuterie a 2 fonctions différentes :

• indiquer le temps de cuisson restant,

• programmer l'heure d'extinction automatique d'une plaque.

La minuterie peut être réglée jusqu'à 99 minutes maximum.

Vous pouvez l'utiliser comme minuteur :

1. Assurez-vous que la table de cuisson est allumée, et qu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation.

2. Appuyez sur le bouton de réglage du minuteur moins, ou +, le nombre clignotera sur l'affichage du minuteur.

3. Alors que le chiffre clignote, appuyez plusieurs fois sur moins, ou +, pour régler la durée.

• Appuyez sur moins, ou +, pour diminuer ou augmenter d'une minute,

• appuyez de manière prolongée sur moins, ou +, pour diminuer ou augmenter de 10 minutes.

4. Lorsque la durée est réglée, le compte à rebours commence immédiatement. L'écran affichera le temps restant et l'indicateur du minuteur clignotera pendant environ cinq secondes.

5. La sonnerie émettra un bip sonore et l'indicateur du minuteur indiquera "- -" (2 tirets) lorsque la durée réglée s'écoulera.

Réglage du minuteur pour éteindre une zone de cuisson :

1. Appuyez sur moins, ou +, pour sélectionner la zone de cuisson dont vous souhaitez régler la durée.

2. Appuyez plusieurs fois sur moins, ou +, pour régler la durée.

3. Lorsque la durée est réglée, le compte à rebours commence immédiatement.

L'écran affichera la durée restante et l'indicateur de la minuterie clignotera pendant environ cinq secondes.

Remarque : le point rouge à côté de l'indicateur de niveau de puissance s'allumera, indiquant que la zone est sélectionnée.

4. Une fois la durée réglée écoulée, la zone de cuisson correspondante s'éteint automatiquement.

Annuler le minuteur : appuyez simultanément sur moins et +, le minuteur est annulé.

Verrouillage des commandes.

Vous avez la possibilité de verrouiller les boutons afin d'empêcher tout risque de démarrage inopiné (exemple : enfant allumant accidentellement l'une des plaques).

Lorsque le verrouillage est activé, tous les boutons sont inopérants à l'exception du bouton marche-arrêt.

Pour verrouiller les boutons :

• appuyez sur la touche de verrouillage. "L o", clignote sur l'écran de la minuterie, indiquant que les boutons sont maintenant verrouillés,

• remarque : vous pouvez toujours éteindre la table en cas d'urgence, mais les boutons seront verrouillés lorsque vous rallumerez la table. Vous devrez d'abord déverrouiller les boutons avant d'utiliser la table.

Pour déverrouiller les boutons :

1. Allumez la table.

2. Gardez la touche de verrouillage appuyée pendant 2 secondes. "L o" disparaît de l'écran.

3. Vous pouvez maintenant utiliser la table.

Protection anti-surchauffe.

Cette table de cuisson est équipée d'un capteur qui contrôle la température interne.

Si une température trop élevée est détectée, la table s'arrête automatiquement.

Avertissement de chaleur.

Lorsqu'une plaque a été utilisée pendant longtemps, il reste une certaine quantité de chaleur résiduelle. "H" clignote à l'écran, pour indiquer qu'il ne faut pas toucher les plaques.

Extinction automatique.

Cette fonction s'active chaque fois-que vous oubliez d'éteindre une des plaques.

Les délais d'extinction par défaut sont mentionnés ci-après.

Les plaques de cuisson s'éteignent automatiquement au bout de :

• 8 heures pour un niveau de puissance de 1 à 3,

• 4 heures pour un niveau de puissance de 4 à 6,

• 2 heures pour un niveau de puissance de 7 à 9.

# 6. Conseils de cuisson.

• Lorsque les aliments arrivent à ébullition, baissez la température,

• la cuisson avec couvercle permet de retenir la chaleur et donc de réduire le temps de cuisson et économiser l'énergie,

• minimisez les quantités de graisse et de liquide, afin de réduire les temps de cuisson,

• commencez la cuisson à une température élevée, puis baissez la une fois les aliments chauffés uniformément.

Mijoter, cuire du riz :

• mijoter consiste à faire cuire en dessous du point d'ébullition, aux alentours de 85°C, lorsque les bulles ne montent qu'occasionnellement à la surface du liquide de cuisson.

Cette méthode permet de réaliser des soupes délicieuses et des ragoûts très tendres, car les saveurs peuvent se développer sans que l'aliment ne soit trop cuit. Les sauces à base d'œuf et épaissies à la farine doivent également cuire en dessous du point d'ébullition,

• certaines tâches, comme par exemple la cuisson du riz par absorption, peuvent nécessiter une température plus élevée que la plus basse, afin d'assurer une cuisson uniforme dans le temps de cuisson recommandé.

Saisir un steak, pour des steaks juteux et savoureux :

1. Laissez la viande à température ambiante pendant environ 20 minutes avant la cuisson.

2. Faites chauffer une poêle à fond épais.

3. Badigeonnez les steaks des deux côtés avec de l'huile. Mettez quelques gouttes d'huile dans la poêle chaude, puis mettez délicatement la viande dessus.

4. Ne tournez le steak qu'une seule fois au cours de la cuisson. Le temps de cuisson exact dépend de l'épaisseur des steaks et du degré de cuisson souhaité. Le temps peut donc varier de 2 à 8 minutes par côté. Pressez le steak pour voir s'il est cuit ; plus il est ferme, plus il est cuit.

5. Mettez le steak sur une assiette chaude et laissez-le reposer pendant quelques minutes, de manière à ce qu'il soit bien tendre au moment du service.

Faire sauter :

1. Choisissez une grande poêle ou un wok, plat, compatible avec les tables en céramique.

2. Préparez tous les ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin. Ce mode de cuisson est rapide. Si vous voulez faire cuire de grandes quantités d'aliments de cette manière, procédez par petites fournées.

3. Préchauffez la poêle brièvement et ajoutez deux cuillères à soupe d'huile.

4. Cuisez d'abord la viande, puis mettez la de côté et gardez-la au chaud.

5. Faites sauter les légumes. Lorsqu'ils sont chauds et encore croustillants, baissez la température de la plaque, puis remettez la viande et ajoutez votre sauce.

6. Remuez délicatement les ingrédients afin d'assurer une cuisson uniforme.

7. Servez immédiatement.

# 7. Nettoyage et entretien.

Souillure quotidienne du verre (empreintes digitales, marques, taches laissées par des aliments non sucrés).

Comment ?

1. Éteignez la table de cuisson.

2. Appliquez un produit pour table de cuisson pendant que le verre est encore chaud (mais pas brûlant !).

3. Rincez et essuyez avec un chiffon propre ou avec du Sopalin.

4. Rallumez la table.

Important !

• lorsque la table est éteinte, le témoin "surface chaude" disparaît mais la plaque peut être encore brûlante ! Soyez très vigilant,

• les produits de nettoyage durs/abrasifs, et les tampons à récurer (notamment certains tampons en nylon) peuvent laisser des rayures sur le verre. Référez-vous toujours à l'étiquette pour savoir si le produit/tampon, à récurer, convient ou non,

• ne laissez jamais de résidu de produit de nettoyage sur la table : cela tacherait le verre.

Taches de graisse ou d'aliments brûlés ou fondus, taches laissées par des aliments sucrés.

Comment ?

Ces taches doivent être enlevées immédiatement au moyen d'un grattoir à lame de rasoir destiné aux tables de cuisson en vitrocéramique ; attention aux surfaces brûlantes :

1. Éteignez la table de cuisson.

2. Tenez la lame à un angle de 30° et poussez la tache ou les résidus vers une partie froide de la table de cuisson.

3. Nettoyez la tache ou les résidus avec un chiffon ou du Sopalin.

4. Dès que la table a suffisamment refroidi pour pouvoir être touchée sans danger, nettoyez-la avec du produit pour table de cuisson (voir section, "Souillure quotidienne du verre").

5. Rallumez la table.

Important !

• les taches ou résidus d'aliments fondus ou sucrés, doivent être enlevés le plus rapidement possible. Si vous les laissez attacher ou refroidir, ils peuvent devenir très difficiles à enlever, voire même abîmer le verre de manière définitive,

• risque de coupure : lorsque le protège lame est rétracté, la lame est aussi coupante qu'un rasoir. Manipulez-la avec la plus extrême prudence et rangez-la toujours hors de portée des enfants.

Résidus sur les boutons de commande.

Comment ?

1. Éteignez la table de cuisson.

2. Épongez.

3. Essuyez le panneau de commande avec une éponge (ou un chiffon) propre et mouillée.

4. Séchez complètement le panneau avec du Sopalin.

5. Rallumez la table.

Important ! Faites attention aux éclaboussures brûlantes.

# 8. Dépannage.

La table ne s'allume pas :

• pas d'alimentation,

• vérifiez que la table est branchée et que la prise est bien sous tension. Il peut y avoir eu une coupure de courant chez vous ou dans votre quartier. Si le problème persiste une fois-toutes-les vérifications effectuées, consultez un technicien qualifié.

Les touches de commande sont inopérantes :

• les touches sont verrouillées,

• déverrouillez les touches. Voir section, "Verrouillage des boutons", pour + de détails.

Les touches sont difficiles à utiliser :

• cela peut être dû à la présence d'un mince film d'eau sur les touches, ou au fait que vous appuyez avec le bout des doigts,

• assurez-vous que les touches restent sèches et appuyez toujours avec la pulpe du doigt.

Le verre est rayé :

• des ustensiles de cuisine à bords irréguliers ont été utilisés. Un tampon abrasif non adéquat a été utilisé,

• utilisez des ustensiles à fond plat et lisse. Voir, "Ustensiles de cuisine". Voir, "Nettoyage et entretien".

Certains ustensiles font des bruits de crépitement ou de craquement :

• cela peut être dû au mode de construction de l'ustensile (les couches de métaux différents vibrent également de manière différente),

• ce phénomène est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.

# 9. Données techniques.

Les informations suivantes concernant les produits sont selon le règlement (UE) numéro 66/2014.

Informations concernant les plaques de cuisson domestiques électriques.

Identification du modèle : VH, 605.

Type de plaque : plaque de cuisson encastrable.

Nombre de zones et/ou aires de cuisson : 4.

Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) : zones de cuisson conventionnelle.

Pour les zones ou aires de cuisson circulaires (diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux cinq millimètres les plus proches) :

• zone une : 20,0 cm,

• zone 2 : 16,5 cm,

• zone 3 : 20,0 cm,

• zone 4 : 16,5 cm.

Pour les zones ou aires de cuisson non circulaires (diamètre de la surface utile par zone ou aire de cuisson électrique, arrondi aux cinq millimètres les plus proches) : symbole L, et W.

Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg :

• symbole : EC cuisson électrique,

• zone une, 172,4 Wh/kg ; zone 2, 189,3 Wh/kg ; zone 3, 180,8 Wh/kg ; zone 4, 205,8 Wh/kg.

Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg :

• symbole : EC plaque électrique,

• 187,1 Wh/kg.

La méthode de test est en conformité avec les exigences de la norme, E N, 60350-2:2018.

Marque : Proline.

Référence : VH, 605.

Catégorie : plaque avec 4 zones de cuisson.

Tension, fréquence Volt, Hz : 220-240 V environ, 380 V, 415 V, 3 N environ, 50 Hz ou 60 Hz.

Puissance nominale totale : 5 500-6 600 Watt.

Dimensions du produit : Longueur 590 mm, Largeur 520 mm, Hauteur 55 mm.

Dimensions (intégrée) : Longueur 560 mm, Largeur 490 mm.

Poids net du produit : 9 kg

Fabriqué en PRC.

# 10. Mise au rebut.

Symbole représentant 1 poubelle barrée d'une croix.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24.

Hotline Vanden Borre : le service après-vente est joignable au +32, 2, 334, 00, 00, du lundi au samedi de 8:00 à 18:00.

Hotline Fnac France : quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0969.324.334,, du lundi au samedi (8:30 à 21:00) et le dimanche et jours fériés (10:00 à 18:00) (prix d'un appel local).

Logo Triman : mode d'emploi + enveloppe à recycler.

Symbole poubelle barrée d'une croix ; cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Établissements Darty et fils, Copyright, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine, France.

La déclaration UE, de conformité numéro 862023040241, est présente à la fin du mode d'emploi original.

Ce service Fnac Darty vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.