PROLINE.

Congélateur vertical UFZ168.

Mode d'emploi adapté du manuel du 12.04.2018.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Elle est constituée par la porte du congélateur.

Celle-ci est réversible (voir pages 7 et 8 du mode d'emploi original).

## 2. Intérieur.

Il contient, de haut en bas :

- un bouton de contrôle de la température, au centre,

- un rabat de congélation,

- 5, tiroirs de congélation.

La température du congélateur se règle au moyen du bouton de contrôle de la température.

4 positions sont indiquées :

- position vingt et une heures : Off (système de refroidissement éteint),

- position 23 heures : Minim (réglage le moins froid),

- position 15 heures : Med (réglage moyen de refroidissement),

- position 19 heures : Max (réglage le plus froid).

## 3. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

- Marque : Proline.

- Modèle : UFZ168.

- Type d'appareil : Congélateur vertical.

- Classe d'efficacité énergétique : A+. De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace).

- Consommation d'énergie annuelle : 219 kWh par an. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

- Volume de stockage du congélateur : 168 l.

- Volume brut total : 185 l.

- Nombre d'étoiles : 3 étoiles.

- Durée de montée en température : autonomie en cas de coupure de courant 19 heures.

- Capacité de congélation : 8 kg par 24 heures.

- Classe climatique + Plage de température ambiante : N (+16°C à environ +32°C) ; S T (+16°C à environ +38°C).

- Émissions sonores : 42 dB (A) re 1 pW.

- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe I.

- Tension et fréquence nominales : 220-240 V ; 50 Hz.

- Courant nominal : 1,2 Ampère

- Consommation d'énergie : 0,6 kWh par 24 heures.

- Isolant : Cyclopentane.

- Réfrigérant, Quantité : R600a, 68 g.

- Appareil encastré : non.

- Poids net : 45 kg.

- Dimensions du produit (L x P x H millimètres) : 550 x 585 x 1 425 mm.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

## 1. Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- les environnements de type chambres d'hôtes,

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous à la section "Nettoyage et entretien".

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Mise en garde : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Mise en garde : pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

Mise en garde : le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

#### Installation et mise en service.

N'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées. Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

#### Manipulation.

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.

Danger : risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement : lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Avertissement : ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

- nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

- nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincer le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours,

- rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus,

- les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

- les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

- si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

## 2. Instructions importantes de sécurité.

Si vous jetez un congélateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Sortez les aliments avant de nettoyer l'appareil.

Évitez d'insérer des aliments trop volumineux car le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.

Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

Ne donnez pas aux enfants des crèmes glacées ou des glaçons directement sortis du congélateur, car leur très basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

Ne montez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou la porte, etc.

Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans le compartiment du congélateur.

## 3. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre congélateur pour la première fois à l'alimentation, vérifiez que la tension du courant fourni par le réseau électrique de votre habitation correspond à la tension de fonctionnement du congélateur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Une tension différente peut endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour mettre l'appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages, se produisant, à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

## 4. Installation.

Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni proche d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

## 5. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C. Si la température est plus faible ou plus élevée, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante dépasse cette plage limite, pendant des périodes prolongées, la température dans le congélateur s'élèvera au-dessus de moins 18°C et les aliments risquent de se détériorer.

## 6. Avant de placé des aliments dans le congélateur.

- Retirez tous les éléments d'emballage.

- Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 2 à 3 heures pour que ses compartiments puissent refroidir jusqu'à une température appropriée.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de détergent liquide pour éliminer les résidus de fabrication et la poussière due au transport.

## 7. Coupure de courant.

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas la porte de l'appareil. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne dure moins de 19 heures.

Ne recongelez pas des aliments congelés qui ont été complètement décongelés. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

## 8. Contrôle de la température.

La température du congélateur se règle au moyen du bouton de contrôle de la température situé à l'intérieur. Ajustez le bouton de contrôle sur le réglage désiré.

- Minim, est le réglage le moins froid.

- Med, est le réglage moyen de refroidissement.

- Max, est le réglage le plus froid.

Dans la position Off (Éteint), l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est éteint), mais il reste sous tension.

La durée de fonctionnement et la température sont affectées par l'emplacement du congélateur, par la fréquence d'ouverture de la porte et par la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil.

Lors de la première utilisation de l'appareil ou après l'avoir dégivré, réglez le bouton de réglage sur le réglage le plus froid pendant au moins 2 heures avant d'y placer des aliments à conserver, puis ramenez-le, en position médiane.

## 9. Déplacement de votre appareil.

Si l'appareil est éteint (quelle qu'en soit la raison), attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur. Sortez tous les aliments.

- Déplacez l'appareil et réinstallez-le. Si l'appareil a été placé sur le côté, même pour une courte durée, remettez-le, en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R 600 a) comme réfrigérant. Le R 600 a, est un gaz naturel et écologique, mais il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments de réfrigération de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments de réfrigération, éloignez votre réfrigérateur des flammes nues et des sources de chaleur, et ventilez la pièce où il se trouve durant quelques minutes.

## 10. Conseils d'économie d'énergie.

Pour optimiser la consommation énergétique de votre appareil :

- veillez à ce que l'appareil soit correctement ventilé comme recommandé dans les instructions d'utilisation,

- attendez que les boissons et aliments chauds aient refroidi avant de les mettre dans l'appareil,

- minimisez la fréquence d'ouverture des portes,

- ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

- dégivrez régulièrement le congélateur pour enlever la couche de givre,

- veillez à ce que la porte de l'appareil soit toujours correctement fermée.

## 11. Mise au rebut.

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, les fluides frigorigènes et les agents moussants inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet, contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Les congélateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que les tubulures du circuit frigorifique ne sont pas endommagées avant de mettre l'appareil au rebut.

- Pensez au tri ! Ensemble réduisons l'impact environnemental des emballages.

- Barquette et film plastique : à jeter.

- Étui carton : à recycler.

Consigne pouvant varier localement. www.consignesdetri.fr

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée, sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune. Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

# IV. Entretien et dépannage.

## 1. Dégivrage.

Le congélateur ne se dégivre pas automatiquement, sinon les aliments congelés commenceraient à dégeler.

Une couche de givre dans le congélateur nuira à la réfrigération des aliments congelés et augmentera la consommation d'énergie. Retirez régulièrement la couche de givre.

Attention : ne retirez pas le givre ou la glace avec un couteau ou un objet pointu. Cela pourrait endommager les tubes réfrigérants.

- Retirez les aliments congelés et placez-lé temporairement dans un endroit frais.

- Réglez le bouton de contrôle de la température en position Off (arrêt) et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- Pour accélérer le dégivrage, placez un plat d'eau chaude sur un support dans le congélateur.

- Essuyez la condensation avec un chiffon ou une éponge.

- Essuyez le compartiment de congélation.

- Branchez l'appareil et ajustez le bouton de contrôle de température sur le réglage désiré.

Replacez les aliments dans le congélateur.

## 2. Bruits de fonctionnement.

Bruits normaux :

- fonctionnement du moteur,

- le liquide réfrigérant circule dans les tubulures.

## 3. Nettoyage et entretien.

Attention : n'utilisez pas de solvant ni de nettoyant abrasif.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- Sortez les aliments et placez-lé dans un endroit frais.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du détergent.

- Nettoyez les joints de la porte à l'eau claire, uniquement, puis essuyez-les soigneusement.

- Après le nettoyage, reconnectez l'appareil et réglez la température désirée.

- Remettez les aliments dans l'appareil.

Conseils de nettoyage :

- retirez l'ensemble des clayettes, balconnets de porte, bacs à légumes, accessoires amovibles (tels que le casier à œufs, et le bac à glaçons, s'ils sont inclus) et, ou tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède, avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement,

- essuyez les éléments intérieurs (y compris l'interrupteur de porte, le bouton de réglage de la température et le couvercle de lampe) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude,

- essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux, et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

## 4. Remplacement de l'ampoule.

Les lampes LED dans le réfrigérateur ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Si les lampes LED s'arrêtent de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

## 5. Guide de dépannage.

En cas de problème avec votre appareil, effectuez les vérifications suivantes avant de contacter le service client.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Cause possible : la prise électrique n'est pas sous tension.

Solution possible : vérifiez que la prise est correctement connectée et que l'alimentation est activée.

#### Problème : bruits.

Causes possibles :

- l'appareil est instable ou n'est pas mis à niveau,

- l'appareil est en dégivrage.

Solution possible : consultez le chapitre "Installation".

#### Problème : l'appareil ne congèle pas.

Cause possible : le réglage de température est incorrect.

Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Contrôle de la température".

Causes possibles :

- les portes sont fréquemment ouvertes,

- une grande quantité d'aliments a été récemment ajoutée.

Solution possible : minimisez la fréquence d'ouverture des portes pour permettre à la température de se stabiliser.

# V. Accès au service Consommateurs.

#### Hotline Darty France.

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local) 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty et fils, 129 avenue Gallieni 93140 Bondy, France.

Ce service Proline vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.