PROLINE.

Réfrigérateur-congélateur PLC162WH.

Mode d'emploi adapté du manuel du 17.05.2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des boutons et voyants,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

De haut en bas se trouvent :

- la porte du réfrigérateur avec poignée intégrée en bas,

- la porte du congélateur avec poignée intégrée en haut.

## 2. Le réfrigérateur.

### A. La contreporte.

De haut en bas se trouvent :

- 2 balconnets de porte,

- le compartiment à bouteilles.

### B. Le compartiment réfrigérateur.

De haut en bas se trouvent :

- 2 clayettes,

- le couvercle du bac à légumes,

- le bac à légumes.

Sur la paroi droite, se trouvent, de haut en bas :

- le bouton de réglage du thermostat,

- l'indicateur de température, permettant de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Dans la partie gauche de la paroi du fond, au-dessus du couvercle du bac à légumes, se trouve l'orifice d'évacuation.

## 3. Le compartiment congélateur.

De haut en bas se trouvent 3 tiroirs de congélation.

Le tiroir inférieur est plus grand que les deux autres.

## 4. Face inférieure.

On y trouve les pieds réglables.

## 5. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur.

# II. Caractéristiques techniques.

- Marque : Proline.

- Type d'appareil : réfrigérateur‐congélateur de type I.

- Classement par étoiles : 3 étoiles.

- Classe climatique + plage de température ambiante : N (plus 16°C à plus 32°C). Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C.

- Classe de protection contre les chocs électriques : I.

- Tension et fréquence nominales : 220‐240 V ; 50 Hz.

- Courant nominal : 0,45 Ampères.

- Entrée de puissance nominale : 80 W.

- Puissance maximale de la lampe : 1,5 W.

- Réfrigérant, quantité : R600a ; 55 g.

- Consommation d'énergie : 0,55 kWh par 24 heures.

- Volume de stockage du réfrigérateur : 119 L.

- Volume de stockage du congélateur : 57 L.

- Volume brut total : 182 L.

- Poids net : 38 kg.

- Gaz soufflant isolant : cyclopentane.

- Dimensions du produit (Largeur x Diamètre x Hauteur) : 500 x 580 x 1 420 mm.

- Classe énergétique (classe énergétique : A+++ à D. A+++ : économique, D : moins économique) : A+.

- Puissance de consommation : 201 kWh par an. Consommation d'énergie calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

- Niveau sonore : 42 dB (A).

- Temps de montée en température : 15 heures.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant l'utilisation de l'appareil et de les conserver pour consultation ultérieure.

## 1. Avertissements.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- les environnements de type chambres d'hôtes,

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et les surfaces pouvant être éclaboussées, référez-vous à la section "Nettoyage et entretien".

Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Mise en garde : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Mise en garde : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Mise en garde : pour la fabrication de glaçons, utilisez uniquement de l'eau potable.

Mise en garde : le système de réfrigération est sous haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.

#### Installation et mise en service.

N'installez pas cet appareil dans des pièces trop humides ou trop froides, telles que des constructions annexes, garages ou caves.

L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

#### Manipulation.

Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui ‐ ci.

Ne congelez des aliments décongelés qu'après les avoir cuits, afin d'éliminer les bactéries nocives. Ne recongelez jamais des fruits de mer qui ont été décongelés.

Danger : risque d'incendie ; matières inflammables.

Avertissement : lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé, ni endommagé.

Avertissement : ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- l'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil,

- nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles,

- nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'alimentation en eau raccordé à une source d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours,

- rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments, ni ne s'égouttent dessus,

- les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons,

- les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais,

- si l'appareil de réfrigération reste vide, pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

## 2. Instructions importantes de sécurité.

Si vous jetez un réfrigérateur congélateur hors d'usage avec un loquet ou un système de verrouillage monté sur la porte, assurez-vous de détruire ce mécanisme afin d'éviter tout enfermement accidentel d'un enfant lors d'un jeu.

Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Retirez les aliments avant de nettoyer l'appareil.

Évitez d'insérer des aliments trop volumineux car cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez l'appareil.

N'utilisez pas d'ustensiles pointus ou tranchants pour enlever le givre ou les couches de glace. Utilisez un grattoir en plastique (non fourni}.

Ne donnez pas aux enfants de la crème glacée ou de l'eau glacée directement sortie du congélateur car la basse température risquerait de leur brûler les lèvres.

Ne vous tenez pas et ne vous appuyez pas sur la base ou sur la porte, etc.

N'entreposez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation.

## 3. Mise au rebut de l'appareil.

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques ainsi que le fluide frigorigène, et les agents moussants, inflammables, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

- Pensez au tri ! Ensemble réduisons l'impact environnemental des emballages.

- Barquette et film plastique : à jeter.

- Étui carton : à recycler.

Consigne pouvant varier localement. www.consignesdetri.fr

Le réfrigérateur congélateur contient un réfrigérant et des gaz dans l'isolation.

Le réfrigérant et les gaz isolants doivent être mis au rebut par des professionnels. Vérifiez que le tube du circuit frigorifique n'est pas endommagé avant de mettre l'appareil au rebut.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

# IV. Utilisation.

## 1. Avant d'installer l'appareil.

Avant de brancher votre réfrigérateur-congélateur pour la première fois à l'alimentation, vérifiez que la tension du courant fourni par le réseau électrique de votre habitation correspond à la tension de fonctionnement du réfrigérateur congélateur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur et doit donc toujours rester accessible. Pour déconnecter l'appareil de la source d'alimentation, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.

Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages, se produisant, à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

## 2. Installation.

Installez l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé. L'emplacement d'installation ne doit être ni exposé directement au soleil, ni près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, un radiateur, etc.

Pour garantir la ventilation adéquate de l'appareil, laissez un espace vide de 10 cm au minimum de chaque côté de l'appareil.

Si l'appareil est installé sur une surface irrégulière, il pourra être ajusté au moyen des pieds réglables situés à l'avant de l'appareil.

## 3. Température ambiante.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous une température ambiante entre 16°C et 32°C. Si la température est inférieure ou supérieure, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Si la température ambiante reste trop élevée pendant une longue période, la température dans le congélateur s'élèvera au-dessus de moins 18°C, ce qui produira une détérioration des aliments.

## 4. Avant de placé des aliments dans l'appareil.

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Laissez l'appareil fonctionner à vide, pendant 2 à 3 heures de sorte que les compartiments puissent refroidir à la température appropriée.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de détergent liquide pour enlever les poussières dues au transport et à la fabrication.

## 5. Coupure de courant.

En cas de panne de courant, n'ouvrez pas les portes de l'appareil. Les aliments congelés ne seront pas affectés si la panne de courant dure moins de 15 heures.

Ne recongelez pas les aliments une fois complètement dégelés. Leur consommation serait alors potentiellement dangereuse.

## 6. Contrôle de température.

Le réfrigérateur est contrôlé avec le bouton de réglage du thermostat se trouvant dans le coin supérieur droit de l'appareil.

Réglez ce bouton en fonction de vos préférences personnelles :

- 0 : arrêt,

- 1 : réglage le moins froid,

- 7 : réglage le plus froid.

Dans la position 0, l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est éteint), mais il reste sous tension.

La température et la durée de fonctionnement sont impactées par l'emplacement du réfrigérateur, la fréquence d'ouverture de la porte et la température de la pièce où se trouve le réfrigérateur.

Lors de la première utilisation de l'appareil ou après l'avoir dégivré, réglez le bouton de contrôle sur le réglage le plus froid pendant 2 heures au minimum avant de placer des aliments à conserver, puis réglez le bouton de contrôle sur le réglage médian.

## 7. Déplacement de votre appareil.

Si l'appareil est éteint pour une raison quelconque, attendez 10 minutes avant de le remettre en marche. Cela permettra à la pression du système de réfrigération de se stabiliser avant le redémarrage.

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Enlevez tous les aliments. Enlevez également toutes les pièces mobiles (clayettes, accessoires, etc.} ou attachez-les dans l'appareil afin d'éviter tout risque de choc.

Déplacez l'appareil jusqu'à son nouvel emplacement. Si l'appareil a été couché sur le côté, même pour une courte durée, remettez-le en position verticale et attendez au moins 10 minutes avant de le mettre en marche.

Votre appareil utilise de l'isobutane (R 600, a) comme réfrigérant. Bien que, le R 600, a, soit un gaz écologique et naturel, il est explosif. Vous devez donc faire attention pendant le transport et l'installation pour éviter que les éléments de réfrigération de l'appareil ne soient endommagés. En cas de fuite due à la détérioration des éléments de réfrigération, éloignez votre congélateur des flammes nues, et des sources de chaleur, et ventilez la pièce où il se trouve durant quelques minutes.

## 8. Conservation des aliments dans le compartiment du réfrigérateur.

Le compartiment du réfrigérateur permet de prolonger la durée de conservation des denrées périssables.

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages, 11 à 14, du mode d'emploi original.

## 9. Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur.

Utilisez le compartiment de congélation :

- pour conserver les aliments surgelés,

- pour fabriquer des glaçons,

- pour congeler les aliments.

Remarque : assurez-vous que la porte du congélateur a été fermée correctement.

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages ,14 à 17, du mode d'emploi original.

N'oubliez jamais :

- lorsque vous congelez des aliments frais comportant une "date de péremption/limite d'utilisation/date de consommation", vous devez les congeler avant l'expiration de cette date,

- vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés ; en effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés,

- une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Fabrication de glaçons :

- remplissez le bac à glaçons {non fourni) aux trois quarts avec de l'eau potable et placez-le dans le tiroir du congélateur,

- si le bac à glaçons est collé au tiroir du congélateur, décollez-le en utilisant un ustensile non tranchant seulement,

- pour démouler les glaçons, tordez légèrement le bac à glaçons ou passez-le brièvement sous l'eau courante.

## 10. Zone la plus froide du réfrigérateur.

Le symbole représentant un triangle dont le point est dirigé vers le bas indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et en haut, par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Dans les réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou modèles No Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur de ceux-ci est homogène.

Installation de l'indicateur de température : pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Attention : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

Indicateur de température : zone la plus froide de votre réfrigérateur (voir schéma page 26 du mode d'emploi original).

Vérification de la température dans la zone la plus froide :

- Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

- Lorsque l'indicateur indique "Ok", cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

- Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

- Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Dégivrage.

### A. Dégivrage du compartiment du réfrigérateur.

Le processus de dégivrage du compartiment de réfrigération s'effectue automatiquement à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est automatiquement acheminée vers l'orifice d'évacuation et est déversée dans un plateau placé sur le dessus du compresseur à l'arrière de l'appareil d'où l'eau s'évapore ensuite.

Assurez-vous que l'orifice d'évacuation du compartiment de réfrigération situé à l'arrière de l'appareil ne soit pas obstrué.

### B. Dégivrage du compartiment du congélateur.

Le givre s'accumule à l'intérieur du compartiment du congélateur en fonction de la durée pendant laquelle la porte est laissée ouverte ou selon la quantité d'humidité introduite.

Il est essentiel de veiller à ce que le givre ou la glace ne se forme pas dans des endroits où cela pourrait affecter l'étanchéité du joint de la porte. L'air risquerait en effet de pénétrer dans le compartiment, ce qui stimulerait un fonctionnement continu du compresseur.

Une mince couche de givre formée au fil du temps peut être enlevée avec une brosse ou un grattoir en plastique. N'utilisez pas de racloirs en métal ou tranchants, de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage. Retirez tout le givre du compartiment.

Pour enlever les minces couches de givre, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil.

Pour éliminer les dépôts volumineux de glace dure, débranchez l'appareil de la prise secteur et videz le contenu du congélateur dans des boîtes en carton en enveloppant les sachets d'aliments dans des couvertures ou des couches épaisses de papier pour les maintenir au froid. Le dégivrage sera plus efficace s'il est effectué lorsque le congélateur est vide, et il doit être effectué le plus rapidement possible.

Toute augmentation de la température des sachets d'aliments congelés pendant le dégivrage réduira leur durée de conservation. Si les aliments congelés sont bien emballés et placés dans un endroit frais, ils peuvent être gardés à l'extérieur de l'appareil pendant plusieurs heures.

Avant de remettre les aliments dans le compartiment du congélateur, vérifiez s'ils ne sont pas dégelés.

Une fois le dégivrage terminé, nettoyez l'intérieur du compartiment avec une solution d'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude, puis séchez-le complètement. Lavez toutes les pièces amovibles de la même manière, et remettez-lé, en place.

Rebranchez l'appareil sur la prise secteur et laissez-le pendant, 2 à 3 heures, sur le réglage 7, avant d'introduire les aliments dans le compartiment du congélateur en réglant la température sur votre réglage habituel.

## 2. Changement du sens d'ouverture des portes.

Si vous avez besoin de monter les portes du réfrigérateur et du congélateur dans l'autre sens, il est recommandé d'appeler votre agent d'entretien agréé pour effectuer cette inversion, ou de demander à un technicien.

Avant d'inverser le sens d'ouverture des portes, vous devez vous assurer que l'appareil est débranché, et vide. Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme et une clé (ces deux outils ne sont pas fournis}.

- Retirez les quatre vis situées sur le couvercle supérieur et enlevez le couvercle supérieur.

- Retirez les trois vis puis enlevez la charnière supérieure qui tient la porte en place. Enlevez la porte du réfrigérateur et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu'elle ne se raye.

- Soutenez la porte du congélateur et enlevez la charnière centrale en retirant les deux vis.

- Enlevez la porte du congélateur de la charnière inférieure et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu'elle ne se raye.

- Retirez les vis du bas, la charnière inférieure et le pied réglable du bas de l'appareil. Placez le pied réglable dans la position correspondante en bas du côté opposé.

- Enlevez l'axe d'articulation de la charnière inférieure en utilisant une clé. Retournez la charnière et placez-la dans la position correspondante du côté opposé.

- Retirez et remettez les capuchons sur les trous correspondants au milieu de l'appareil.

- Replacez soigneusement la porte du congélateur en position. Assurez-vous que la porte est alignée horizontalement et verticalement de sorte que les joints soient scellés sur tous les côtés avant de resserrer la charnière du milieu. Replacez la charnière du milieu. Ne serrez pas complètement les vis afin de faire les derniers ajustements.

- Dévissez l'axe d'articulation de la charnière supérieure en utilisant une clé. Retournez la charnière et placez-la dans la position correspondante du côté opposé.

- Remettez la charnière supérieure en place lors du remontage de la porte du réfrigérateur. Ne serrez pas encore complètement les vis. Remettez le couvercle supérieur en place et fixez-le de nouveau avec les vis.

- Avec les portes fermées, vérifiez que les portes sont alignées horizontalement et verticalement et que les joints se ferment bien sur tous les côtés avant de finalement resserrer les charnières. Réajustez les pieds réglables si nécessaire.

Voir schémas aux pages 19 à 21 du mode d'emploi original.

## 3. Conseils d'économie d'énergie.

Pour une utilisation optimale de l'énergie de votre appareil :

- assurez-vous que votre réfrigérateur congélateur dispose d'une ventilation adéquate comme recommandé dans les instructions d'installation,

- laissez les boissons et aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil,

- décongelez les aliments congelés dans le compartiment du réfrigérateur et utilisez ainsi la basse température des aliments congelés pour refroidir les aliments réfrigérés,

- n'ouvrez pas trop souvent les portes de l'appareil,

- ouvrez l'appareil aussi brièvement que possible,

- veillez à ce que les portes du réfrigérateur et du congélateur soient toujours bien fermées.

## 4. Bruits de l'appareil.

Bruits normaux :

- fonctionnement du moteur,

- le liquide réfrigérant circule dans le tube.

## 5. Nettoyage et entretien.

Attention : n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des solvants.

- Réglez le bouton de contrôle de la température en position 0 (Arrêt} et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- Sortez les aliments et conservez-les dans un endroit frais.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imprégné d'eau chaude et de détergent.

- Nettoyez les joints des portes avec de l'eau claire uniquement, puis essuyez-les soigneusement.

- Après le nettoyage, reconnectez l'appareil et réglez la température désirée.

- Replacez les aliments dans l'appareil.

Conseils de nettoyage :

- Retirez l'ensemble des clayettes, balconnets de porte, bacs à légumes, accessoires amovibles (tels que le casier à œufs, et le bac à glaçons, s'ils sont inclus) et, ou tiroirs de l'appareil. Lavez-les à l'eau savonneuse tiède avec une éponge douce. Rincez et séchez soigneusement.

- Essuyez les éléments intérieurs (y compris l'interrupteur de porte, le bouton de réglage de la température et le couvercle de lampe) avec un chiffon humide imprégné d'un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Pour les taches tenaces, utilisez du bicarbonate de soude.

- Essuyez les portes, y compris les bords, avec un chiffon microfibres imbibé de liquide vaisselle doux et d'eau. Utilisez une éponge humide et une brosse souple (telle qu'une brosse à dents) pour enlever les aliments coincés.

La lampe LED dans le compartiment du réfrigérateur ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED cesse de fonctionner, contactez le centre de réparation agréé local.

## 6. Guide de dépannage.

Si un problème se produit avec votre appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le service après-vente.

#### Problème : l'appareil ne fonctionne pas.

Cause possible : la prise murale n'est pas alimentée.

Solution possible : vérifiez que la prise est correctement connectée et que l'alimentation est activée.

#### Problème : l'appareil est bruyant.

Causes possibles : l'appareil n'est pas stable ou n'est pas mis à niveau.

Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Installation".

#### Problème : l'appareil ne refroidit pas.

Cause possible : le réglage de la température n'est pas correct.

Solution possible : reportez-vous au paragraphe "Contrôle de la température".

Causes possibles : ouvertures fréquentes des portes ou grande quantité d'aliments récemment ajoutée.

Solution possible : minimisez les ouvertures de porte pour permettre aux températures de se stabiliser.

# VI. Accès au service Consommateurs.

#### Hotline Darty France.

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0978.970.970 (prix d'un appel local), 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty et fils, 129 avenue Gallieni 93140 Bondy, France.

Ce service Proline vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet :www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.