SAMSUNG HARMAN/KARDON.

Barre de son HW-Q90R-ZF.

Mode d'emploi adapté d'août 2020.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

La barre de son est constituée des éléments suivants :

- unité principale Soundbar,

- télécommande/piles,

- caisson de basse,

- enceinte surround (Gauche/Droite) (fois 2),

- cordon d'alimentation (caisson de basse),

- cordon d'alimentation (enceinte surround) (fois 2),

- cordon d'alimentation (unité principale),

- câble HDMI,

- support de fixation murale (fois 2),

- guide de fixation murale,

- vis de fixation (fois 2),

- vis (M4 fois L10) (fois 2),

- pied en caoutchouc (fois 4).

Pour plus d'informations sur les connexions de l'alimentation, consultez la section "Connexion de l'alimentation électrique".

Pour différencier l'enceinte surround gauche de la droite, vérifiez l'étiquette située sur l'arrière de chaque enceinte.

Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

## 1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo "Samsung Harman Kardon" se trouve sur le dessus.

### A. Face avant.

À droite se trouve un afficheur de forme carrée qui affiche l'état et le mode actuel du produit.

### B. Face supérieure.

Au fond de la face supérieure, au centre, se trouvent 4 touches, décrites de gauche à droite :

- touche Alimentation : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Fonction Auto Power Down : l'appareil s'éteint automatiquement dans les modes D.In, HDMI 1, HDMI 2, Wifi et BT s'il n'y a pas de signal audio pendant 18 minutes.

- touche Source : permet de sélectionner le mode d'entrée de la source.

Mode d'entrée : Entrée numérique optique

Affichage : D.In

Mode d'entrée : Entrée ARC (HDMI Out)

Affichage : D.In TV ARC (conversion automatique)

Mode d'entrée : Entrée HDMI

Affichage : HDMI 1/HDMI 2

Mode d'entrée : Mode Wifi

Affichage : Wifi

Mode d'entrée : Mode Bluetooth

Affichage : BT

- touche Volume Moins : permet de diminuer le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

- touche Volume Plus : permet d'augmenter le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.

Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

À l'avant de la face supérieure, à gauche, se trouve le logo Samsung.

### C. Face inférieure.

Retournez la barre de son de sorte que la face inférieure se trouve au-dessus.

À gauche, se trouve la prise suivante :

- Power : connectez le câble d'alimentation secteur de la Soundbar.

Au centre se trouvent :

- Id Set (Woofer/Rear) : bouton poussoir sur lequel appuyer pour connecter sans fil la Soundbar aux enceintes surround et au caisson de basse. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut sur la télécommande pendant 5 secondes pour terminer ID Set.

- Network : bouton poussoir sur lequel appuyer pour connecter un réseau sans fil (Wifi) via l'application SmartThings.

- Service : prise permettant de connecter un périphérique de stockage USB pour mettre à niveau le logiciel du produit.

Dans la partie droite, il y a un espace creux rectangulaire.

Sur la paroi interne gauche de cet espace creux se trouvent les prises suivantes :

- Digital Audio In (Optical) : permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe,

- HDMI In 1 et HDMI In 2 : permettent l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permettent de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.

- HDMI Out (TV-ARC) : permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 2. Télécommande.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

a) touche Alimentation : touche ronde, située à gauche, permettant d'allumer ou d'éteindre la Soundbar.

Ligne 2 :

a) touche Source : touche ronde située à gauche. Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

b) touche Bluetooth Pair : touche ronde située à droite. Lorsque vous appuyez sur cette touche, "BT Pairing" s'affiche sur l'écran de la Soundbar. Vous pouvez connecter la Soundbar à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant la Soundbar dans la liste de recherche d'appareils Bluetooth.

Les lignes 3, 4 et 5, sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire.

Ligne 3 :

a) touche Haut : emplacement en haut au milieu du joystick.

Ligne 4 :

a) touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

b) touche Lecture/Pause (BT/Wifi) : touche ronde centrale. Appuyez sur cette touche pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

c) touche Droite : emplacement à droite du joystick.

Ligne 5 :

a) touche Bas : emplacement en bas au milieu du joystick.

Appuyez sur les touches Haut, Bas, Gauche et Droite pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

a) Saut de fichier musical : appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent.

b) Anynet+/Auto Power Link : Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link sont activées et désactivées respectivement par les touches Droite et Gauche.

- Anynet+ : si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour On ou Off Anynet+.

- Auto Power Link : si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche pendant environ 5 secondes pour basculer Auto Power Link sur On et Off.

- Par défaut, Anynet+ et Auto Power Link sont réglés sur On.

c) ID Set : appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID Set.

Ligne 6 :

a) touche Coupure de son : touche ronde située à gauche. Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

b) touche Commande sonore : touche ronde située à droite.Vous pouvez sélectionner Treble, Bass, Sync, Center Level, Side Level, Front Top Level, Rear Level, Rear Top Level et Virtual On/Off.

- Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez Treble ou Bass dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de moins 6 à plus 6, à l'aide des touches Haut et Bas.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kilo Hertz, 2,5 kilo Hertz, 5 kilo Hertz et 10 kilo Hertz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche et Droite et chaque réglage peut être défini entre moins 6 et plus 6 à l'aide des touches Haut et Bas.

- Pour contrôler le volume de chaque enceinte, sélectionnez Center Level, Side Level ou Front Top Level, dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de moins 6 à plus 6, à l'aide des touches Haut et Bas.

- Si l'image sur le téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez Sync dans la commande audio, puis réglez le décalage audio (de 0 à 300 millisecondes) à l'aide des touches Haut et Bas.

- Si les enceintes surround sont connectées, sélectionnez Rear Level ou Rear Top Level, puis utilisez les touches Haut et Bas pour régler le volume, de moins 6 à plus 6. La fonction de l'enceinte Virtual peut être sur On/Off en utilisant les touches Haut et Bas.

- Sync n'est pris en charge que pour certaines fonctions.

- Initialiser : lorsque la Soundbar est éteinte, maintenez enfoncée la touche Commande sonore pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'enceinte s'allume. "Init" s'affiche à l'écran et la Soundbar s'initialise.

Ligne 7 :

a) touche Sound Mode : touche ronde située au centre. Vous pouvez sélectionner le mode de son souhaité en choisissant Standard, Surround, Game Pro ou Adaptive Sound. Sélectionnez le mode "Standard" si vous voulez profiter du son d'origine.

- Mode Game Pro : plongez-vous dans la scène avec un réglage dédié qui optimise les sons spécifiquement pour le jeu.

- Mode Adaptive Sound : analyse automatiquement le contenu, optimise le son et améliore automatiquement la clarté de la voix en cas de volume faible.

Ligne 8 :

a) touche Vol : touche rectangulaire située à gauche. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour régler le volume. Appuyez verticalement sur la touche pour couper le son. Appuyez de nouveau verticalement sur cette touche pour activer le son.

b) touche Woofer : touche rectangulaire située à droite. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour régler le volume du caisson de basse sur moins 12 ou entre moins 6 et plus 6. Appuyez verticalement sur la touche pour régler le niveau de volume du caisson de basse sur 0.

### B. Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

#### Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (piles, A, A, fois 2).

Faites glisser le couvercle arrière vers le bas de la télécommande jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles, A, A, (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser vers le haut dans sa position initiale.

# II. Programmes et utilisation.

## 1. Connexion de la Soundbar.

### A. Connexion de l'alimentation électrique.

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter le caisson de basse, l'enceinte surround et la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

Étape 1 : connectez le cordon d'alimentation au caisson de basse.

Étape 2 : connectez le cordon d'alimentation aux enceintes surround gauche et droite.

Étape 3 : connectez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

Reportez-vous aux illustrations de la page 5 du mode d'emploi original.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (Étiquette : partie inférieure de l'unité principale Soundbar).

### B. Connexion de la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround.

Lorsque le caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de graves riches.

#### a. Disposition des enceintes recommandée.

Voir schéma page 6.

Attention :

- les antennes de réception sans fil sont intégrées au caisson de basse sans fil et aux enceintes surround. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.

- pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que les zones autour des emplacements du caisson de basse et des enceintes surround ne présentent pas d'obstacles.

#### b. Connexion automatique entre le caisson de basse ou les enceintes surround et la Soundbar.

Le caisson de basse et, ou les enceintes surround se connecteront automatiquement à la Soundbar s'ils sont raccordés à des prises électriques.

Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du caisson de basse et de l'enceinte surround s'allument.

#### Voyants, DEL, à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround.

LED : bleu.

État : activé.

Description : connexion réussie (fonctionnement normal).

État : clignotement.

Description : récupération de la connexion.

Résolution : vérifiez si le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le caisson de basse. Voir section suivante.

LED : rouge.

État : activé.

Description : en veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte).

Résolution : vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement.

Description : échec de la connexion.

Résolution : reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la section suivante.

LED : rouge et bleu.

État : clignotement.

Description : dysfonctionnement.

Résolution : reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

#### c. Connexion manuelle du caisson de basse ou des enceintes surround si la connexion automatique échoue.

Avant d'effectuer la procédure de connexion manuelle ci-dessous :

- vérifiez que les câbles d'alimentation de la Soundbar et du caisson de basse ou des enceintes surround sont correctement branchés,

- assurez-vous que la Soundbar est allumée.

Voir schémas page 7.

Étape 1 : appuyez sur la touche ID Set à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.

L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

Étape 2 : appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran situé sur la face avant de la Soundbar, avant de disparaître.

La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé.

Étape 3 : vérifiez que le voyant LED Link s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

Une fois la connexion établie avec succès, les indicateurs bleus à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround s'allument sans clignoter.

Remarques :

- ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

- avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

- si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de Standby à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.

- si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 Giga Hertz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.

- la distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

Précautions :

- les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.

- pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer et des enceintes surround sans fil ne présente pas d'obstacles.

## 2. Connexion à votre téléviseur.

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Cette fonction est disponible sur les téléviseurs Samsung Smart sortis en 2017 et ultérieurement prenant en charge le Bluetooth lorsque la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique.

Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

### A. Méthode 1 : connexion avec un câble.

Lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage "Format audio de sortie numérique" est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital. Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore (il se peut que le menu du téléviseur utilise des mots différents pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant).

#### a. Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Voir schéma page 9.

Étape 1 : avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI tel qu'illustré.

Étape 2 : "TV ARC" apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

- Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche Source de la télécommande ou sur le dessus de la Soundbar pour passer en mode "D.In". L'écran affiche successivement "D.In" et "TV ARC", et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

- Si "TV ARC" n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble HDMI est connecté au bon port.

- Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

Remarques :

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur,

- si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI In (ARC),

- il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm,

- Anynet+ doit être allumé,

- cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

#### b. Connexion à l'aide d'un câble optique.

Voir schéma page 10.

Étape 1 : raccordez la prise Digital Audio In (Optical) de la Soundbar à la prise Optical Out du téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.

Étape 2 : appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, puis sélectionnez le mode "D.In".

#### Auto Power Link.

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

Étape 1 : raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.

Étape 2 : appuyez sur la touche Gauche de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.

- Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON (pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche Gauche sur la télécommande pendant 5 secondes).

- Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.

- Cette fonction est disponible uniquement en mode "D.In".

### B. Méthode 2 : connexion sans fil.

#### a. Connexion à un téléviseur via Bluetooth.

Voir schéma page 11.

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

#### Connexion initiale.

Étape 1 : appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

- appuyez sur la touche Source située sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement à "BT Ready" en quelques secondes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté à la Soundbar.

- lorsque "BT Ready" apparaît, appuyez sur la touche Source située sur le panneau supérieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing".

Étape 2 : sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur).

Étape 3 : sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Q90R" dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée "Need Pairing" ou "Paired" dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion. Lorsque le téléviseur est connecté, [Nom du téléviseur] "BT" apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.

Étape 4 : vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

- si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar Q90R" apparaît dans la liste, supprimez-la.

- ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur.

Appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, puis passez à n'importe quel mode sauf "BT".

La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar (le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur).

Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche Lecture/Pause sur la télécommande pendant 5 secondes avec la Soundbar en mode "BT Ready" (commutez Activé, Désactivé).

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

- BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar,

- BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar (appuyez sur la touche Pair de la télécommande ou maintenez la touche Source située sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncée pendant plus de 5 secondes alors que la Soundbar est en mode "BT").

Remarques :

a) si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000",

b) en mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres,

c) la Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt,

d) il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

- en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

- en cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar,

- si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement,

e) les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

#### b. Connexion via Wifi.

Voir schémas pages 13 et 14.

#### Liste de contrôle pré-connexion.

Étape 1 : vérifiez que votre téléviseur Samsung Smart a été commercialisé après 2013. Cette fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart commercialisés après 2013.

Étape 2 : assurez-vous que votre routeur sans fil (Wifi) est prêt et fonctionne.

Étape 3 : assurez-vous que le téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wifi).

#### Connexion de la Soundbar au Wifi.

Étape 1 : appuyez sur la touche Source en haut de la Soundbar ou sélectionnez le mode "Wifi" sur la télécommande.

Lorsque vous utilisez des téléviseurs Samsung sélectionnés (téléviseurs Samsung Smart sortis de 2016 à 2018 qui prennent en charge le Bluetooth) :

- si vous sélectionnez le mode "Wifi" lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wifi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.

Étape 2 : connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) au réseau Wifi auquel le téléviseur est connecté.

Étape 3 : installez et lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).

Étape 4 : suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wifi.

#### Configuration des réglages sur le téléviseur.

Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

Pour les téléviseurs sortis en 2019 : Accueil, Paramètres, Son, Sortie son, [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wifi).

Pour les téléviseurs sortis en 2018 : Accueil, Paramètres, Son, Sortie son, [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wifi).

Pour les téléviseurs sortis en 2017 : Accueil, Paramètres, Son, Sortie son, [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wifi).

Pour les téléviseurs sortis en 2016 : Accueil, Paramètres, Son, Sélect hautparleur, [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wifi).

Pour les téléviseurs sortis en 2015 : Menu, Son, Liste des haut-parleurs.

Pour les téléviseurs sortis en 2014 : Menu, Son, Paramètres haut-parleur, Multiroom Link - Paramètres.

Remarques :

- le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wifi),

- si votre réseau sans fil (Wifi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wifi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

- si la connexion Wifi 5 Giga Hertz n'est pas bonne, utilisez la bande passante de 2,4 Giga Hertz,

- les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

## 3. Connexion à un appareil externe.

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

### A. Connexion à l'aide d'un câble HDMI (prise en charge du décodage et de la lecture Dolby Atmos).

Voir schéma page 15.

Lorsque vous utilisez Dolby Atmos : si la source d'entrée est Dolby Atmos, des sorties canal 7.1.4 sont émises. Lorsque Dolby Atmos est actif, les modes d'effet sonore de la Soundbar contrôlés par la touche Sound Mode ne sont pas disponibles.

Important : ce produit prend en charge Dolby Atmos uniquement en mode HDMI.

Étape 1 : branchez un câble HDMI de la prise jack HDMI In 1 ou HDMI In 2 située au bas de la Soundbar à la prise jack HDMI Out de votre appareil numérique.

Étape 2 : raccordez un câble HDMI de la prise HDMI Out (TV-ARC) au bas de la Soundbar à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

Étape 3 : appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, puis sélectionnez "HDMI 1" ou "HDMI 2".

Étape 4 : le mode "HDMI 1" ou "HDMI 2" s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

Remarque : lorsque Dolby Atmos est activé, "Dolby Atmos" apparaît sur l'affichage avant.

Configuration de Dolby Atmos sur votre lecteur BD ou un autre appareil :

- ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou d'un autre appareil et assurez-vous que "Aucun encodage" est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans Accueil, Son, Sortie numérique, puis sélectionnez flux binaire (non traité).

- si les options de sortie audio comprennent un flux audio secondaire, assurez-vous qu'il est réglé sur Désactivé.

- assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos.

### B. Connexion à l'aide d'un câble HDMI.

Voir schéma page 16.

Étape 1 : branchez un câble HDMI de la prise jack HDMI In 1 ou HDMI In 2 située au bas de la Soundbar à la prise jack HDMI Out de votre appareil numérique.

Étape 2 : raccordez un câble HDMI de la prise HDMI Out (TV-ARC) au bas de la Soundbar à la prise HDMI In de votre téléviseur.

Étape 3 : appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, puis sélectionnez "HDMI 1" ou "HDMI 2".

Étape 4 : le mode "HDMI 1" ou "HDMI 2" s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

### C. Connexion à l'aide d'un câble optique.

Voir schéma page 17.

Étape 1 : raccordez Digital Audio In (Optical) de l'unité principale à la prise Optical Out de l'appareil source à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.

Étape 2 : sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur la touche Source située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande.

## 4. Connexion à un appareil mobile.

### A. Connexion via Bluetooth.

Voir schéma page 18.

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.

#### a. Connexion initiale.

Étape 1 : appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

- appuyez sur la touche Source située sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement à "BT Ready" en quelques secondes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté à la Soundbar.

- lorsque "BT Ready" apparaît, appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing".

Étape 2 : sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Q90R" dans la liste. Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, [Nom de l'appareil Bluetooth] "BT" apparaît sur l'affichage avant.

Étape 3 : lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

- si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar Q90R" apparaît dans la liste, supprimez-la,

- ensuite, répétez les étapes 1 et 2.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar à l'appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

- BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar,

- BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar (appuyez sur la touche Pair de la télécommande ou maintenez la touche Source située sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncée pendant plus de 5 secondes alors que la Soundbar est en mode "BT").

Remarques :

a) si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000",

b) en mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres,

c) la Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt,

d) il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

- en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

- en cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar,

- si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement,

e) les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.,

f) la Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kilo Hertz, 48 kilo Hertz),

g) effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV),

h) vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Hands Free),

i) lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner "[AV] Samsung Soundbar Q90R" parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode "BT". Disponible uniquement si la Soundbar est listée dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth (le périphérique Bluetooth et la Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois),

j) la Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la Soundbar affiche "BT Ready",

k) la Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth si elle est déjà en mode Bluetooth et appariée à un appareil Bluetooth.

#### b. Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar.

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.

- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

#### c. Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth.

Appuyez sur la touche Source située sur le panneau supérieur ou sur la télécommande, puis passez à n'importe quel mode sauf "BT".

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar (la durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth).

- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

Remarques :

- en mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 mètres,

- le système Soundbar s'éteint après 18 minutes en état Prêt.

#### d. À propos du Bluetooth.

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :

- une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar,

- il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux,

- il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).

Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.

Plus la distance est grande entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.

Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (exemple : murs, portes).

Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

### B. Connexion via Wifi (réseau sans fil).

Voir schémas pages 21 et 22.

Connectez une seule Soundbar au Wifi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wifi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wifi), l'application SmartThings est nécessaire.

#### Connexion initiale.

Étape 1 : appuyez sur la touche Source en haut de la Soundbar ou sélectionnez le mode "Wifi" sur la télécommande.

Étape 2 : installez et lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile (par exemple, smartphone ou tablette).

Étape 3 : lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer (ajouter) votre Soundbar dans l'application.

Le message contextuel automatique (troisième illustration page 22) peut ne pas être disponible sur certains appareils mobiles.

Dans ce cas, sélectionnez et complétez "Add device" dans le menu de l'application. Votre Soundbar est maintenant ajoutée à l'application.

## 5. Connexion d'un produit Amazon.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.

Ce service est fourni par Amazon et peut être interrompu à tout moment, Samsung n'assume pas la responsabilité de la disponibilité du service.

L'écran de l'application Amazon Alexa est sujet à changement sans préavis.

Voir schémas pages 23 et 24.

#### a. Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo).

Utilisez un produit Amazon Echo pour contrôler votre Soundbar et profiter des services de musique fournis par Amazon Echo.

Remarque : vérifiez que la Soundbar est connectée au Wifi (reportez-vous à "Connexion via Wifi (réseau sans fil)").

Étape 1 : dans l'application SmartThings, changez le nom de votre Soundbar par un nom pouvant être reconnu par votre périphérique Amazon (exemple : Samsung, Soundbar, salon, pièce familiale, chambre à coucher, bureau, etc.).

Attention : les périphériques Amazon peuvent ne pas reconnaître les noms contenant des éléments tels que des caractères spéciaux.

Étape 2 : dans l'application Alexa, recherchez "Samsung Wireless Audio" dans Skills et sélectionnez "Enable". Ignorez cette étape si vous avez déjà configuré les Skills.

#### b. Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar.

Le service Amazon Echo que vous pouvez utiliser avec votre Soundbar est limité à la musique.

D'autres services fournis par Amazon Echo, tels que les actualités et la météo, peuvent être consultés uniquement sur votre produit Amazon Echo.

Syntaxe des commandes vocales : Déclencheur + Commande + Nom du haut-parleur.

Utilisez le nom d'enceinte que vous avez modifié dans l'application SmartThings (reportez-vous à "Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)").

Action : rechercher un périphérique audio ajouté au compte SmartThings connecté au compte Amazon Alexa.

Commande vocale : "Alexa Découvrir les périphériques".

#### Pour utiliser les commandes vocales pour la Soundbar appelée "Salon".

Action : régler le volume sur 5.

Commande vocale : "Alexa Régler le volume sur 5, dans le salon".

Action : augmenter le volume.

Commande vocale : "Alexa Augmenter le volume dans le salon".

Action : couper le son.

Commande vocale : "Alexa Couper le son dans le salon".

Action : écouter la station de radio nommée Kiss FM.

Commande vocale : "Alexa Lire Kiss FM dans le salon".

Action : lire le morceau suivant.

Commande vocale : "Alexa Morceau suivant dans le salon".

Action : arrêter l'audio.

Commande vocale : "Alexa Arrêter dans le salon".

Action : activer l'audio.

Commande vocale : "Alexa Activer dans le salon".

Action : désactiver l'audio.

Commande vocale : "Alexa Désactiver dans le salon".

Action : modifier la source d'entrée.

Commande vocale : "Alexa Activer le Bluetooth dans le salon".

## 6. Utilisation de la télécommande.

### A. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

Si vous avez un téléviseur Samsung, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec votre téléviseur Samsung.

Utilisez d'abord le menu du téléviseur pour régler le son de votre téléviseur Samsung sur les enceintes externes, puis utilisez votre télécommande Samsung pour contrôler le volume de la Soundbar. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur. Le mode par défaut de cette fonction est contrôlé par une télécommande de téléviseur Samsung. Si votre téléviseur n'est pas un téléviseur Samsung, suivez les instructions ci-dessous pour changer les réglages de cette fonction.

Étape 1 : éteignez la Soundbar.

Étape 2 : si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "Off-TV Remote" apparaisse à l'écran.

Étape 3 : si vous voulez contrôler la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur, poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "All-TV Remote" apparaisse à l'écran. Utilisez ensuite le menu de votre téléviseur pour sélectionner les enceintes externes.

Étape 4 : si vous voulez restaurer la Soundbar en mode par défaut (contrôlé par une télécommande d'un téléviseur Samsung), poussez la touche Woofer vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que "Samsung-TV Remote" apparaisse à l'écran.

- Chaque fois que vous poussez la touche Woofer vers le haut et la maintenez enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant : "Samsung-TV Remote" (mode par défaut) ; "Off-TV Remote" ; "All-TV Remote".

- La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.

- Fabricants prenant en charge cette fonction : VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, Panasonic, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA.

### B. Utilisation des touches dissimulées (touches avec plus d'une fonction).

Touche de télécommande : Woofer

Fonction touche dissimulée : Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)

Voir section "Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur".

Touche de télécommande : Gauche

Fonction touche dissimulée : Auto Power Link On/Off

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Droite

Fonction touche dissimulée : Anynet+ On/Off

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Haut

Fonction touche dissimulée : ID Set

Voir section "Télécommande".

Touche de télécommande : Commande sonore

Fonction touche dissimulée : EQ bande 7

Voir section "Télécommande".

Fonction touche dissimulée : Initialiser (Veille)

Voir section "Télécommande".

### C. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

Effet : Standard ou Game Pro ou Adaptive Sound

Entrée : 2.0 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 2.1 canaux

Entrée : 5.1 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 5.1 canaux/7.1 canaux (DTS)

Entrée : 7.1 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1 canaux

Entrée : 7.1.4 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1.4 canaux

Effet : Surround

Entrée : 2.0 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1.4 canaux

Entrée : 5.1 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1.4 canaux

Entrée : 7.1 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1.4 canaux

Entrée : 7.1.4 canaux

Sortie avec subwoofer et enceintes surround : 7.1.4 canaux

Si la source d'entrée est Dolby Atmos, des sorties canal 7.1.4 sont émises. Les modes d'effet sonore contrôlés par la touche Sound Mode et énumérés ci-dessus ne sont pas disponibles.

## 7. Installation du support mural.

Précautions d'installation :

- installez sur un mur vertical uniquement.

- n'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.

- vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.

- achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.

- achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar. Diamètre : M5. Longueur : 35 mm ou plus recommandés.

- connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.

- assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur :

- guide de fixation murale,

- vis de fixation (fois 2),

- vis (M4 x L10) (fois 2),

- support de fixation murale (fois 2).

Voir schémas page 31 à 33.

Étape 1 : placez le Guide de fixation murale contre le mur.

Le Guide de fixation murale doit être de niveau.

Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

Étape 2 : alignez la Ligne centrale du Guide de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le Guide de fixation murale au mur avec du ruban adhésif.

Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la Ligne centrale au centre de la zone d'installation.

Étape 3 : appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images A-Type à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le Guide de fixation murale.

Étape 4 : à l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.

Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

Étape 5 : enfoncez une vis (non fournie) dans chaque vis de fixation, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

Étape 6 : installez les supports de fixation murale sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 vis.

Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des supports de fixation murale se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Étape 7 : installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les supports de fixation murale, en accrochant les Supports de fixation murale sur les vis de fixation sur le mur.

Étape 8 : faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué dans le schéma page 33, afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

Insérez les vis de fixation dans la partie large (inférieure) des supports de fixation murale, puis faites glisser les supports de fixation murale vers le bas afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

#### Installation des enceintes surround sur un mur (vendu séparément).

Vous pouvez acheter des supports muraux séparément pour installer les enceintes surround sur un mur.

Remarques pour le montage mural des enceintes surround :

- les supports muraux des enceintes surround doivent pouvoir supporter plus de 2,0 kg,

- taille d'orifice : 1/4 - 20 UNC filets rapportés,

- étant donné que l'installation des supports muraux est optionnelle, vous pouvez acheter les accessoires correspondants séparément,

- veuillez laisser un installateur qualifié monter les crochets de fixation murale des enceintes surround,

- demandez à un professionnel d'une entreprise d'installation de monter votre produit sur le mur,

- contrôlez la résistance du mur avant d'installer les crochets de fixation murale. Si la force est insuffisante, assurez-vous de consolider votre mur avant d'y installer les crochets de fixation murale et les enceintes.

- pour plus d'informations, reportez-vous au guide du montage mural,

- Samsung Electronics ne peut être tenu responsable d'un quelconque endommagement du produit suite à une mauvaise installation de ce dernier.

- veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.

## 8. Installation de la Soundbar au-dessus d'un socle de téléviseur.

Composant : pied en caoutchouc (fois 4).

Vous pouvez installer la Soundbar au-dessus d'un socle de téléviseur de moins de 7,6 cm de hauteur.

Pour l'installation, attachez les pieds en caoutchouc au bas de la Soundbar avant de la placer au-dessus du socle de téléviseur. Assurez-vous d'attacher les pieds en caoutchouc de sorte qu'ils ne dépassent des bords extérieurs du socle de téléviseur.

Reportez-vous à la figure page 34.

## 9. Mise à jour du logiciel.

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wifi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, lorsque l'alimentation est rétablie ou que vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar et reconnectez-la à Internet.

# III. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications.

Spécifications de la Soundbar :

- nom du modèle : HW-Q90R,

- poids : 8,8 kg,

- dimensions (L x H x P) : 1 226,0 x 83,0 x 136,0 mm,

- plage de températures en fonctionnement : de +5°C à +35°C,

- plage d'humidité en fonctionnement : de 10 % à 75 %,

- puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 18 W fois 10, + 10 W fois 3,4 ohms,

- formats de lecture pris en charge : LPCM 8ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS:X,

- puissance de sortie de l'appareil sans fil :

puissance de transmission Wifi maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz, 5,15 Giga Hertz - 5,35 Giga Hertz et 5,47 Giga Hertz - 5,725 Giga Hertz,

puissance de transmission BT maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz,

puissance de transmission SRD maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz et 5,15 Giga Hertz - 5,25 Giga Hertz/25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz.

Spécifications du caisson de basse :

- nom du caisson de basse : PS-WR95B,

- poids : 9,8 kg,

- dimensions (L x H x P) : 205,0 x 403,0 x 403,0 mm,

- puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 160 W,

- puissance de sortie de l'appareil sans fil :

puissance de transmission SRD maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz et 5,15 Giga Hertz - 5,25 Giga Hertz/25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz.

Spécifications de l'enceinte surround :

- nom de l'enceinte surround : PS-SQ90-1, PS-SQ90-2,

- poids : 2,1 kg,

- dimensions (L x H x P) : 120,0 x 210,0 x 141,0 mm,

- puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 35 W fois 4,

- puissance de sortie de l'appareil sans fil :

puissance de transmission SRD maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz et 5,15 Giga Hertz - 5,25 Giga Hertz/25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz.

Autres spécifications :

- consommation électrique totale en veille : 4,5 W,

- méthode de désactivation du port Wifi : appuyez sur la touche ID Set sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer ou désactiver le Wifi.

- méthode de désactivation du port Bluetooth : appuyez sur la touche Network sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Précautions : la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez ou désactivez le Wifi.

Remarques :

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

- le poids et les dimensions sont approximatifs,

- pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (Étiquette : bas de l'unité principale Soundbar),

## 2. Avis de conformité.

Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.samsung.com, puis allez dans Assistance, Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.

La fonction 5 Giga Hertz WLAN (Wifi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.

# IV. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations relatives à la sécurité.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung (voir page ii du mode d'emploi original) :

- attention : risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

- symbole indiquant que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

- symbole indiquant qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit doit avoir une connexion de protection fiable à la terre.

- tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.

- tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.

- mise en garde, consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Avertissement :

- afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

- pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large,

- cet appareil doit toujours être branché à une prise terre,

- pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès,

- évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus.

- pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

## 2. Précautions.

Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

## 3. Protection de l'environnement.

### A. Élimination des batteries de ce produit.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

### B. Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

# V. Maintenance et entretien.

## 1. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

#### L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale ?

- Branchez la fiche secteur sur la prise.

#### Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air ?

- Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

#### Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

- Consultez les sections sur la connexion Bluetooth "Connexion à un téléviseur via Bluetooth" et "Connexion à un appareil mobile via Bluetooth".

#### Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

- Appuyez sur la touche Coupure de son pour annuler la fonction de sourdine.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

- Réglez le volume.

#### La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles usées ?

- Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

#### La LED rouge sur le caisson de basse clignote et le caisson de basse ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- Essayez de reconnecter votre caisson de basse (voir section "Connexion de la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround").

#### Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.

Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.

- Poussez la touche Woofer de votre télécommande vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse (sur moins 12 ou entre moins 6 et plus 6).

#### Connexion au téléviseur impossible.

a) En cas de connexion via un réseau câblé :

- Vérifiez que le câble est connecté correctement : vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct. Pour les instructions, consultez la page expliquant chaque méthode de connexion.

- Appuyez sur la touche Source sur le panneau supérieur de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier si le mode est correct.

b) En cas de connexion via un réseau sans fil :

- Connecté via Bluetooth : passez la Soundbar en mode "BT Pairing" puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. Reportez-vous à la section "Connexion à un téléviseur via Bluetooth" pour les détails.

- Connecté via Wifi :

É tape 1 : Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible. Seuls les téléviseurs Samsung Smart commercialisés après 2013 sont pris en charge.

É tape 2 : Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wifi. Si le téléviseur n'est pas connecté au Wifi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

É tape 3 : Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wifi. Lorsque la Soundbar est connectée, vous pouvez la trouver dans la liste des enceintes sur votre appareil mobile lorsque vous exécutez l'application SmartThings. Reportez-vous à la section "Connexion à un appareil mobile via Wifi (Réseau sans fil)" pour les détails.

É tape 4 : Vérifiez la présence du canal DFS. Si votre réseau sans fil (Wifi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wifi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

## 2. Remarque importante à propos du service.

Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

- vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par exemple, vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation),

- vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par exemple, vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectué.

# VI. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service consommateurs.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung au 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :

www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org.

## 2. À propos de ce manuel.

Le manuel d'utilisateur est composé de 2 parties : ce manuel d'utilisateur et un manuel complet détaillé à télécharger.

#### Manuel d'utilisateur.

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.

#### Manuel complet.

Vous pouvez accéder au manuel complet sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR présent sur la page iii du mode d'emploi original. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung (www.samsung.com/support).

La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.