Fiche produit.

Aspirateur robot Powerbot, série SR1FM7030WB, Samsung.

Édition adaptée octobre 2017.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Dans l'emballage se trouvent :

- une télécommande,

- 2 piles (type AAA),

- un manuel d'utilisation,

- une base,

- un cordon d'alimentation,

- un chargeur de batterie.

## 1. La station de charge.

### A. Face avant.

Sur la partie plate, posée au sol se trouvent les broches de chargement.

### B. Face arrière.

On y trouve le connecteur femelle DC-IN.

## 2. Le robot aspirateur.

### A. Face supérieure.

Elle est décrite à plat, face arrondie vers le bas.

#### a. Partie avant.

On y trouve l'écran de commandes comportant 3 touches tactiles, il vous faudra les matérialiser par tout moyen. Les éléments le constituant sont répartis de haut en bas sur 4 lignes décrites de gauche à droite.

Ligne 1 :

- voyant sourdine,

- voyant d'information,

- voyant d'activation et désactivation de la commande intelligente,

- voyant Wifi,

- voyant de batterie.

Ligne 2 :

- voyant de programme quotidien/pour une seule fois, l'un en dessous de l'autre,

- affichage numérique de l'heure (AM/PM).

Ligne 3 :

- voyant mode nettoyage localisé,

- voyant mode nettoyage manuel,

- voyant mode nettoyage répété,

- voyant mode normal,

- voyant mode turbo.

Ligne 4 :

- bouton de nettoyage localisé,

- bouton départ/arrêt,

- bouton de recharge.

#### b. Partie centrale.

On y trouve :

- le réservoir de poussière,

- le bouton push du réservoir de poussière,

- la caméra.

#### c. Partie arrière.

On y trouve les capteurs suivants non repérables :

- le capteur d'obstacle,

- les capteurs antichocs,

- un récepteur des signaux de la télécommande,

- le volet obturateur automatique.

### B. Tranche avant.

On y trouve 2 récepteurs des signaux de la télécommande.

### C. Face inférieure.

Elle est décrite à plat, face droite vers le haut.

Les éléments sont répartis de gauche à droite sur 7 lignes.

Ligne 1 :

- le volet obturateur automatique,

- au centre le capteur d'escarpement.

Ligne 2 : la brosse.

Ligne 3 :

- le cache de la brosse,

- le bouton du cache de la brosse,

- la roulette,

- la broche de chargement,

- la roulette,

- la broche de chargement,

- la roulette,

- le bouton de cache de la brosse.

Ligne 4 : 2 capteurs d'escarpement aux extrémités.

Ligne 5 : 2 roues d'entraînement aux extrémités.

Ligne 6 :

- le cache de la batterie,

- le bouton d'arrêt d'urgence.

Ligne 7 : la roulette.

## 3. La télécommande.

Elle est décrite à plat, tranche la plus arrondie vers le bas.

Les éléments sont répartis de gauche à droite sur 5 lignes.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

- bouton mise sous/hors tension, permet de mettre le Powerbot sous/hors tension,

- bouton "sans fonction",

- bouton recharge représenté par une batterie dans une maison, permet de demander au Powerbot de se recharger automatiquement sur la base.

Ligne 2 :

- bouton "sans fonction",

- bouton mode normal, permet d'aspirer à une puissance moyenne,

- bouton mode turbo, permet d'aspirer à la puissance maximale.

Ligne 3 (curseur croix) :

- bouton flèche vers le haut, permet un déplacement vers l'avant,

- bouton flèche vers la gauche, permet de tourner à gauche,

- bouton central départ/arrêt et nettoyage automatique, permet de démarrer ou d'arrêter le processus de nettoyage, et permet à l'appareil de nettoyer toutes les zones réglées une seule fois et de revenir automatique à la base,

- bouton flèche vers la droite, permet de tourner à droite,

- bouton du bas point cleaning, permet un nettoyage localisé.

Ligne 4 :

- bouton spot, permet d'effectuer le nettoyage intensif d'une zone spécifique,

- touche repeat, permet de poursuivre le nettoyage jusqu'à ce que la batterie devienne très faible et que le voyant clignote,

- touche sound, permet de basculer entre les signaux sonores et la sourdine.

Ligne 5 :

- touche schedule (appui de 3 secondes) pour le réglage ou l'annulation du programme nettoyage automatique quotidien/pour une seule fois,

- touche clock pour régler l'heure actuelle avant d'utiliser le programme quotidien,

- touche remote pour activer ou désactiver la fonction Wifi.

### B. Face arrière.

Sur la partie basse se trouve le logement des piles AAA (voir page 19 du manuel original).

# II. Caractéristiques techniques.

Caractéristiques mécaniques (Powerbot) :

- dimensions (P x H x L) : 340 mm par 97 mm par 348 mm,

- poids : 4 kg,

- capteur : système de reconnaissance du plafond (Visionary mapping plus TM),

- type de boutons du Powerbot : Tactile.

Caractéristiques d'alimentation :

- tension : 100 à 240 V, 50 Hz/60 Hz,

- consommation électrique : 80 W,

- caractéristiques de la batterie : 21,6 V/38,8 WH.

Nettoyage :

- type de charge : charge automatique/manuelle,

- mode de nettoyage : automatique, localisé, intensif, manuel, programme pour une seule fois, programme quotidien,

- temps de charge : environ 240 minutes,

- temps de nettoyage (sur sol dur) en mode Turbo : environ 30 minutes,

- temps de nettoyage (sur sol dur) en mode Normal : environ 60 minutes.

Wifi :

- plage de fréquences : de 2 412 à 2 472 Méga Hz,

- puissance de l'émetteur (maximum) : 20 dBm.

La conception et les caract é ristiques techniques de l'appareil sont susceptibles d'ê tre modifi é es sans pr é avis à des fins d'amélioration de l'appareil.

Les temps de charge et de nettoyage peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

#### Annonce de logiciel open source.

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel libre. Vous pouvez obtenir le code source correspondant pendant une période de 3 ans après la sortie de la dernière version de ce produit en adressant un email à l'adresse suivante : mailto, o s s, poin, request, @, samsung poin com.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera requis.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/VR7000_A20_TZ/seq/0 renvoie à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition, ainsi qu'aux informations concernant la licence de logiciel open source relative à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque ayant reçu cette information.

# III. Consignes importantes de sécurité.

Avertissements :

- avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure,

- les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

#### Attention, Avertissement, Remarque.

Avertissement : indique un danger de mort ou de blessure grave,

Attention : indique un risque de blessure ou de dégât matériel,

Remarque : indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales spécifiques à l'appareil (par exemple Reach), consultez le site Web : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Consignes importantes de sécurité lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, notamment :

- lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre Powerbot,

- débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.

## 1. Avertissement : pour limiter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

### A. Généralités.

- Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent guide.

- Ne faites pas fonctionner le Powerbot ou le chargeur de batterie ou la base si celui-ci ou celle-ci est endommagé(e) de quelque manière que ce soit.

- Si l'aspirateur fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, retournez-le au centre d'assistance clientèle.

- Ne manipulez pas le chargeur de batterie ou la base ou le Powerbot si vous avez les mains mouillées.

- Utilisez-le uniquement à l'intérieur et sur des surfaces sèches.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation sécurisée de cet appareil et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Chargeur de batterie ou base.

- N'utilisez pas la prise polarisée avec une prise murale ou une rallonge non-polarisée.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.

- Débranchez le chargeur de batterie ou la base de la prise lorsqu'il ou elle n'est pas utilisé(e) ou avant toute opération d'entretien.

- Utilisez uniquement le chargeur de batterie ou la base fourni(e) par le fabricant pour recharger l'appareil.

- N'utilisez pas de cordon ou de prise endommagé(e) ni de prise murale mal fixée.

- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas la porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.

- N'utilisez pas de rallonges ni de prises murales ayant une intensité maximale admissible inadéquate.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la prise et non le cordon.

- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.

- N'essayez pas d'ouvrir le chargeur de batterie ou la base. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié du centre d'assistance clientèle.

- N'exposez jamais le chargeur de batterie/la base à des températures élevées et évitez tout contact avec l'humidité.

### C. Powerbot.

- N'aspirez jamais d'objets pointus ou tranchants tels que des morceaux de verres, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.

- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Pour les opérations de maintenance, n'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l'appareil se remettrait accidentellement en marche.

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d'empêcher le passage de l'air.

- N'aspirez jamais de matière toxique (javel, ammoniaque, produit de débouchage, etc.).

- N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

- N'aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence et n'utilisez jamais l'appareil si de tels liquides risquent d'être présents.

- Les lieux avec des bougies ou lampes de bureau posées sur le sol.

- Les lieux où des feux sont laissés sans surveillance (feu ou braises).

- Les lieux avec présence d'alcool distillé, de diluant, de cendriers avec cigarettes allumées, etc.

- N'utilisez pas le Powerbot dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables et autres vapeurs explosives ou toxiques.

- Des fuites de batterie peuvent se produire suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.

## 2. Avertissements.

### A. A propos de l'alimentation.

Veillez à éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie :

- n'endommagez pas le cordon d'alimentation,

- ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation et ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées,

- veillez à utiliser uniquement une source d'alimentation de 100 à 240 V et n'utilisez jamais de multiprise pour alimenter plusieurs appareils en même temps (ne laissez pas le cordon traîner sur le sol),

- n'utilisez pas de cordon ou de fiche d'alimentation endommagé(e) ou de prise électrique mal fixée.

Retirez toute poussière ou corps étranger présent sur la broche ou sur la pièce de contact de la fiche d'alimentation : risque de choc électrique ou de dysfonctionnement.

### B. Avant l'utilisation.

N'utilisez pas le Powerbot à proximité de matériaux combustibles : endroits à proximité d'une bougie, d'une lampe de bureau, d'une cheminée ou de matières combustibles (essence, alcool, diluants, etc.).

Le Powerbot est destiné à une utilisation domestique. Par conséquent, veillez à ne pas l'utiliser dans un grenier, un sous-sol, un garde-meuble, un bâtiment industriel, en extérieur, dans des endroits humides (salle de bain, buanderie), sur une table ou des étagères : cela risque d'endommager le Powerbot ou d'entraîner un dysfonctionnement.

Assurez-vous que le Powerbot ne traverse ou n'entre en contact avec aucun type de substance liquide :

- cela risque de gravement endommager le Powerbot et de contaminer d'autres zones si les roues touchent le liquide,

- ne renversez aucune substance liquide sur la base,

- risque d'incendie ou d'électrocution,

- n'utilisez pas la base à d'autres fins que celles prévues pour cet appareil : risque d'incendie ou d'endommagement grave de la base,

- pour votre sécurité, veillez à ce que le capteur d'escarpement soit toujours propre.

### C. Pendant l'utilisation.

Si le Powerbot produit des sons et des odeurs étranges ou de la fumée, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence en dessous du Powerbot, puis prenez contact avec un centre de service.

### D. Nettoyage et entretien.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez un centre de service afin de le faire remplacer par un réparateur certifié : risque d'incendie ou d'électrocution.

Veuillez-vous adresser à un centre de service Samsung Electronics pour le remplacement des piles : l'utilisation de piles provenant d'autres produits peut entraîner un dysfonctionnement.

### E. Concernant la batterie.

Ne retirez pas (ou n'essayez pas de retirer) la batterie incorporée dans cet appareil par vous-même. Pour remplacer la batterie, vous devez prendre contact avec votre fournisseur de services ou un professionnel qualifié indépendant. Ces instructions ont été préparées pour une utilisation exclusive par votre fournisseur de services ou par un professionnel qualifié indépendant.

Pour votre propre sécurité, n'essayez pas de retirer la batterie par vous-même et ne la mettez pas au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la batterie.

#### Comment retirer la batterie.

Retirez le Powerbot du chargeur/de la base pour le démonter.

Pour des raisons de sécurité, vous devez éteindre le Powerbot avant de le démonter.

- Allongez et retournez le Powerbot puis retirez 2 vis.

- Retirez le cache du réservoir de poussière.

- Retirez la batterie de son logement puis débranchez le connecteur.

Les bons gestes de mise au rebut des batteries de cet appareil.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte de batteries séparés.)

Le symbole de poubelle sur roues barrée sur la batterie, son manuel ou son emballage indique que la batterie de cet appareil ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la batterie, cela indique que la batterie contient des teneurs en mercure, en cadmium ou en plomb supérieures aux niveaux de référence de la directive CE 2006/66.

La batterie incorporée dans cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie et ne la jetez pas au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la batterie. Si vous prévoyez de jeter l'appareil, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement de votre appareil, y compris la batterie.

## 3. Attention.

### A. Avant l'utilisation.

Insérez le réservoir de poussière avant d'utiliser le Powerbot.

Pour que la recharge automatique fonctionne, assurez-vous que les conditions suivantes soient remplies :

- mettez toujours la base sous tension,

- installez la base à un endroit facile à trouver pour le Powerbot,

- ne laissez aucun objet devant la base.

Lors de l'installation de la base, ne laissez pas traîner le cordon au sol. Les roues du Powerbot pourraient s'y emmêler.

N'utilisez pas le Powerbot sur des sols de couleur noire : le Powerbot risquerait de ne pas fonctionner correctement.

Ne placez aucun objet à moins de 0,5 m de chaque côté de la base et à moins de 1 m à l'avant.

Assurez-vous que le contact de charge de la base n'est pas endommagé ou contaminé par des corps étrangers.

N'installez pas la base dans une pièce dont le sol est sombre : si le sol autour de la base est sombre, la recharge est altérée.

Avant le nettoyage, déplacez tout obstacle pouvant empêcher le déplacement du Powerbot (balançoire ou toboggan d'intérieur, pour enfants, par exemple).

N'utilisez pas le Powerbot dans un endroit plus étroit que son rayon de virage (0,5 m ou moins).

Si une brosse ou un cache de brosse est mal réinstallé(e), vous risquez de rayer le sol ou d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Avant de mettre le Powerbot en marche, retirez les objets qui pourraient se casser (cadre, miroir, objets en porcelaine), afin que le Powerbot puisse fonctionner sans interruption.

### B. Pendant l'utilisation.

Utiliser le Powerbot sur une moquette épaisse peut endommager à la fois le Powerbot et la moquette : le Powerbot ne peut pas monter sur une moquette de plus de 1 cm d'épaisseur.

N'utilisez pas le Powerbot sur des tables ou d'autres surfaces en hauteur : risque d'endommagement en cas de chute.

Le Powerbot peut heurter des pieds de chaises ou de bureau ; par conséquent, pensez à les relever pour garantir un nettoyage plus rapide et efficace.

Lorsque le Powerbot est en marche, ne le levez pas et ne le portez pas vers une autre pièce.

Lorsque vous déplacez le Powerbot dans une autre pièce, ne le saisissez pas par ses roues d'entraînement.

Ne placez aucun objet sur le Powerbot et sur la caméra car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Ramassez immédiatement les feuilles de papier et sacs en plastique lorsque vous utilisez le Powerbot. Cela pourrait boucher l'aspiration.

Ne visez pas directement des personnes ou animaux avec le pointeur rouge.

Ne vous allongez pas autour du Powerbot lorsqu'il est en marche: vos cheveux pourraient se coincer dans la brosse et vous pourriez vous blesser.

### C. Nettoyage et entretien.

Veillez à respecter les consignes suivantes afin d'éviter tout endommagement du Powerbot : ne vaporisez jamais d'eau directement sur le Powerbot pour le nettoyer. De même, ne le nettoyez jamais avec du benzène, du diluant, de l'acétone ou de l'alcool.

Ne démontez ou ne réparez pas le Powerbot. Cette tâche doit être effectuée uniquement par un réparateur certifié.

Assurez-vous que le capteur d'obstacles, le capteur d'escarpement et la caméra sont toujours propres : si des corps étrangers s'accumulent dessus, les capteurs peuvent connaître des dysfonctionnements.

# IV. Remarques et mises en garde.

## 1. Mise en charge.

#### Remarque.

En cas de surchauffe de la batterie pendant la charge, l'opération peut prendre plus de temps que prévu.

Si la charge automatique ne fonctionne pas, effectuez les opérations suivantes :

- désactivez le bouton d'arrêt d'urgence (en dessous du Powerbot) puis réactivez-le,

- débranchez puis rebranchez la fiche d'alimentation de la base,

- débranchez la base, puis vérifiez l'absence de corps étrangers sur les broches de chargement et nettoyez le Powerbot et les broches de chargement de la base à l'aide d'un chiffon sec,

- vérifiez l'absence d'obstacles à proximité de la base (objets réfléchissants, chaises, etc.).

Si vous laissez le Powerbot séparé de la base, la batterie se décharge naturellement : essayez de maintenir le Powerbot en charge sur la base. (Toutefois, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et laissez la base débranchée lorsque vous prévoyez de vous absenter de la maison pendant une période prolongée dans le cadre d'un voyage d'affaires ou de vos vacances, etc.)

## 2. Utilisation.

#### Remarque.

Le Powerbot peut rester bloqué sur des seuils, entre autres, pendant le nettoyage : pour reprendre le fonctionnement, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence, placez le Powerbot dans un endroit dégagé et rallumez-le.

Le Powerbot n'est pas conçu pour nettoyer parfaitement les zones auxquelles il ne peut pas accéder (angles, espace entre les meubles et le mur, etc.) : veuillez utiliser un autre outil de nettoyage pour aspirer ces zones.

Le Powerbot n'est pas conçu pour aspirer les peluches de poussière ; il est donc possible que certaines restent sur le sol après le nettoyage : veuillez utiliser un autre outil de nettoyage pour aspirer ces zones.

Si le Powerbot est hors tension, vous ne pouvez pas le mettre sous tension en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt de la télécommande. Maintenez le bouton Départ/Arrêt enfoncé sur le Powerbot.

Vous ne pouvez pas sélectionner et ordonner au Powerbot d'exécuter le mode Nettoyage localisé lorsqu'il est en charge.

Si vous appuyez sur le bouton de nettoyage manuel/localisé pendant la charge, le Powerbot quittera la base et passera en mode veille.

## 3. Nettoyage et entretien.

#### Remarque.

Lorsque vous lavez le réservoir de poussière et le filtre à l'eau claire :

- réservoir de poussière : essuyez-le minutieusement avant de le remettre en place,

- filtre : faites-le sécher complètement à l'ombre avant de le réutiliser.

Lorsque vous nettoyez le volet obturateur automatique, retirez-le en le tirant délicatement.

#### Attention.

Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans l'entrée du réservoir de poussière lorsque vous démontez ou remontez le filtre.

Ne laissez pas d'objets risquant d'obstruer l'entrée du Powerbot sur le sol (exemples : cure-dents, cotons-tiges, etc.).

Si vous ne parvenez pas à retirer un corps étranger de la brosse, prenez contact avec un centre de service Samsung, agréé.

La brosse étant chargée de nettoyer le sol, des fils ou encore des cheveux risquent de rester coincés dedans. Pour des résultats de nettoyage optimaux, vérifiez-le et nettoyez-le régulièrement.

Si une brosse ou un cache de brosse est mal réinstallé(e) après une opération de maintenance, vous risquez de rayer le sol ou d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Par conséquent, assemblez-les correctement en vérifiant la procédure de maintenance.

## 4. A propos de la batterie.

#### Remarque.

Achetez des batteries dans les centres Samsung agréés et vérifiez la présence du symbole (Samsung) collé sur les batteries, ainsi que le nom de modèle, avant d'acheter.

Cette batterie est destinée exclusivement au Powerbot Samsung Electronics. Ne l'utilisez pas avec tout autre appareil.

Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.

Ne jetez pas la batterie au feu et ne la faites pas chauffer.

N'appliquez pas d'objet métallique sur les bornes de charge (pluce, moins).

Rangez la batterie en intérieur (entre 0 et 40°C).

En cas de dysfonctionnement de la batterie, ne la démontez pas vous-même. Prenez contact avec votre centre de service Samsung le plus proche.

Les temps de charge et d'utilisation de la batterie diminuent au fur et à mesure. Si la durée de vie de la batterie est dépassée et qu'elle ne charge plus correctement la base, faites-la remplacer auprès d'un centre de service Samsung.

La période de garantie de la batterie est de 6 mois à compter de la date d'achat.

## 5. A propos du capteur infrarouge.

#### Attention.

La transmission du signal infrarouge peut ne pas être régulière dans les lieux comportant des lampes halogènes ou en extérieur.

Le Powerbot utilise 3 types de dispositifs infrarouges. Chacun des dispositifs possède un niveau de priorité différent. Un dispositif peut ne pas fonctionner si son signal est remplacé par un dispositif ayant une priorité supérieure. Priorité des signaux infrarouges : Commande intelligente, Base.

Les différents signaux infrarouges émis par les appareils peuvent interférer les uns avec les autres et provoquer des dysfonctionnements si les appareils concernés se situent dans une pièce exiguë ou sont proches les uns des autres.

Si plusieurs aspirateurs Powerbot sont utilisés simultanément, ils risquent de mal fonctionner en raison d'interférences entre les signaux infrarouges.

# V. Codes d'information et dépannage.

## 1. Codes d'information.

Le code d'information ci-dessous s'affiche avec une alarme d'erreur.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence, effectuez les contrôles indiqués ci-dessous et prenez les mesures appropriées.

Le code d'information disparaît lorsque vous activez le bouton d'arrêt d'urgence.

#### Code d'information : un rond avec un point d'exclamation et une pile chargée apparaît.

Liste de vérification : le Powerbot s'est coincé, bloqué ou piégé pendant son déplacement. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et déplacez le Powerbot dans une autre zone.

#### Code d'information : C 01.

Liste de vérification : corps étrangers coincés dans la brosse. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la brosse.

#### Code d'information : C 02.

Liste de vérification : corps étrangers coincés dans la roue d'entraînement gauche. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la roue d'entraînement.

#### Code d'information : C 03.

Liste de vérification : corps étrangers dans la roue d'entraînement droite. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la roue d'entraînement.

#### Code d'information : C 05.

Liste de vérification : contrôle du capteur antichoc.

- Désactivez, puis réactivez le bouton d'arrêt d'urgence.

- Si le code d'information ne disparaît pas, vérifiez l'absence de corps étrangers entre le pare-chocs et le corps de l'appareil. Le cas échéant, tirez doucement sur le pare-chocs et retirez les particules étrangères.

#### Code d'information : C 06.

Liste de vérification : accumulation de corps étrangers sur le capteur d'obstacles. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez les capteurs avant et arrière à l'aide d'un chiffon doux.

#### Code d'information : C 07.

Liste de vérification : accumulation de corps étrangers sur le capteur d'escarpement. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez le capteur d'escarpement à l'aide d'un chiffon doux.

#### Code d'information : C 11.

Liste de vérification : la carte de circuit imprimé principale doit être contrôlée. Éteignez l'appareil et redémarrez-le. Si le même problème continue de survenir, un contrôle d'entretien est requis.

## 2. Dépannage.

#### Symptôme : le Powerbot ne fonctionne pas du tout.

Liste de vérification :

- vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence est activé,

- vérifiez que toutes les icônes sont affichées à l'écran,

- vérifiez que la batterie du Powerbot est chargée : si le message "Lo" s'affiche, placez le Powerbot sur sa base pour le mettre en charge. Lorsque le voyant de la batterie clignote, placez manuellement le Powerbot sur la base pour le charger (série, S R, 1, M, 701, uniquement),

- remplacez les piles (type AAA) si la télécommande ne fonctionne pas.

#### Symptôme : le Powerbot s'est arrêté pendant le nettoyage.

Liste de vérification :

- si le message "Lo" s'affiche sur l'écran, placez le Powerbot sur sa base pour le mettre en charge,

- lorsque le voyant de la batterie clignote, placez manuellement le Powerbot sur la base pour le charger. (Série, S R, 1, M, 701, uniquement),

- si le Powerbot est immobilisé par un obstacle (exemples : cordon électrique, seuil, etc.), prenez-le et dégagez-le de l'obstacle.

Si des corps étrangers (morceaux de tissu, fils) restent bloqués dans une roue d'entraînement, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez-les avant réutilisation.

#### Symptôme : la puissance d'aspiration est faible.

Liste de vérification :

- si le "voyant d'inspection du filtre" est allumé, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez le réservoir de poussière,

- un réservoir trop plein peut faire baisser la puissance d'aspiration de l'appareil. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et videz le réservoir,

- si l'entrée située (en-dessous du Powerbot) est obstruée par des corps étrangers, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez-les,

- si l'appareil devient soudainement plus bruyant, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et videz le réservoir.

#### Symptôme : le Powerbot ne parvient pas à trouver la base.

Liste de vérification :

- il peut s'agir d'une panne de courant ou la fiche d'alimentation est peut-être débranchée,

- retirez tout obstacle se trouvant autour de la base et pouvant empêcher le Powerbot de revenir à la base,

- la mise en charge peut être affectée par la présence de corps étrangers sur les broches de chargement. Retirez les corps étrangers présents sur les broches.

#### Symptôme : le Powerbot effectue soudainement le nettoyage en diagonale.

Liste de vérification :

- vérifiez que la base est bien installée dans le sens du revêtement de sol (lames de parquet ou carrelage),

- le Powerbot peut nettoyer en diagonale s'il se dirige vers une autre zone en suivant le parcours le plus court. Il peut également se déplacer en diagonale s'il est entré en contact avec un obstacle suivant cet angle, s'il a été mis en charge sur la base suivant cet angle ou si le revêtement du sol (lames de parquet ou carrelage) est dans ce sens.

#### Symptôme : le nettoyage localisé ne fonctionne pas.

Liste de vérification : si vous pointez la lumière rouge directement sur le Powerbot, il se peut qu'il n'aille pas dans la direction souhaitée.

Pointez la lumière rouge vers le sol à une distance de 0,5 m du Powerbot.

N'utilisez pas le mode de nettoyage localis é si la zone est ensoleillée, très claire, ou sur des sols sombres.

#### Symptôme : j'ai installé l'application Samsung Connect, mais le Powerbot ne parvient pas à se connecter.

Liste de vérification : vous pouvez utiliser l'appareil après avoir connecté le routeur sans fil et le Powerbot via une Configuration facile, en suivant la procédure indiquée.

#### Symptôme : je ne parviens pas à me connecter au compte Samsung.

Liste de vérification : vérifiez votre identifiant et votre mot de passe sur l'écran du compte Samsung.

#### Symptôme : un message apparaît alors indiquant qu'une erreur est survenue pendant la Configuration facile.

Liste de vérification : il est possible que vous n'y parveniez pas temporairement en raison de la distance par rapport au routeur sans fil ou à cause d'autres obstacles. Veuillez réessayer plus tard.

#### Symptôme : les appareils ne fonctionnent pas même lorsque le smartphone est connecté normalement au Powerbot.

Liste de vérification : fermez l'application Samsung Connect et lancez-la à nouveau, ou déconnectez le smartphone du routeur sans fil, puis reconnectez-le. Sinon, coupez l'alimentation du Powerbot, remettez-le sous tension, patientez au moins une minute, puis relancez l'application Samsung Connect.

#### Symptôme : les fonctions de l'application Samsung Connect ne fonctionnent pas.

Liste de vérification : vérifiez si la fonction de verrouillage de la commande intelligente du Powerbot est activée. (Lorsque la fonction de commande intelligente est verrouillée, le voyant de la connexion Wifi est éteint.).

#### Symptôme : l'application Samsung Connect Robot Vacuum ne parvient pas à s'ouvrir.

Liste de vérification : vérifiez si le Powerbot est connecté au routeur sans fil.

#### Symptôme : le Powerbot n'est pas connecté au réseau Wi-Fi.

Liste de vérification : vérifiez l'état de réglage du routeur sans fil.

#### Symptôme : la fonction Contrôle intelligent de la puissance fonctionne sur les sols normaux.

Liste de vérification :

- vérifiez que le sol est bien à niveau et que le Powerbot fonctionne et que son corps est légèrement levé,

- vérifiez la présence éventuelle de corps étrangers sur le capteur d'escarpement situé sous le Powerbot,

- vérifiez si la couleur du sol est sombre.

#### Symptôme : la fonction Contrôle intelligent de la puissance ne fonctionne pas.

Liste de vérification : lorsque le Powerbot nettoie un tapis de couleur vive et à poils courts, il peut reconnaître le tapis comme un sol et la fonction Contrôle intelligent de la puissance peut ne pas fonctionner.

#### Symptôme : la fonction Brosse de nettoyage des angles ne fonctionne pas.

Liste de vérification : lorsque le Powerbot ne parvient pas à reconnaître le mur, la fonction Brosse de nettoyage des angles peut ne pas fonctionner.

- Lorsqu'un obstacle réfléchissant fait face au mur.

- Lorsque le mur est lui-même réfléchissant.

- Lorsque le mur est de couleur foncée.

#### Symptôme : la fonction Brosse de nettoyage des angles s'active en l'absence de murs ou de coins.

Liste de vérification :

- vérifiez la présence éventuelle de petits obstacles disposés sur une zone étroite,

- lorsque le Powerbot reconnaît l'obstacle lui faisant face comme un mur, la fonction Brosse de nettoyage des angles peut s'activer.

#### Symptôme : la fonction Brosse de nettoyage des angles s'active alors que le Powerbot ne rencontre aucun mur ou coin.

Liste de vérification : lorsque le degré de l'angle du coin détecté par le Powerbot est grand, la fonction Brosse de nettoyage des angles peut s'activer sans rencontrer aucun mur ou coin.

#### Symptôme : l'application Samsung Connect ne peut pas être installée.

Liste de vérification :

- l'application Samsung Connect fonctionne sur le système d'exploitation Androïd 6.0 ou une version supérieure et sur iOS 10 ou une version supérieure,

- il se peut que la version du système d'exploitation prenant en charge l'application Samsung Connect change ultérieurement.

- pour les appareils intelligents connectés par routeur, nous ne pouvons pas garantir une installation et une utilisation normales.

#### Symptôme : un message d'échec de l'enregistrement de l'appareil s'affiche.

Liste de vérification :

- réessayez la procédure d'enregistrement de l'appareil en vous reportant aux messages qui s'affichent,

- veuillez-vous reporter à la section "Paramétrage du routeur sans fil" du guide d'utilisation,

- veuillez-vous reporter aux étapes pour procéder à l'enregistrement de l'appareil dans la section du guide d'utilisation intitulée "Ajout d'un appareil sur l'application Samsung Connect",

- lorsque l'enregistrement de l'appareil échoue à plusieurs reprises, réinitialisez le Powerbot et votre smartphone, lancez à nouveau l'application Samsung Connect, puis essayez de procéder à l'enregistrement de l'appareil,

- vous devez utiliser le même compte Samsung pour la connexion à l'application et pour l'enregistrement de l'appareil,

- tous les utilisateurs doivent utiliser le compte Samsung émis par le même pays.

#### Symptôme : pendant l'enregistrement de l'appareil, le bouton de recharge est actionné et maintenu enfoncé selon les instructions, mais l'étape suivante n'apparaît pas.

Liste de vérification :

- appuyez sur le bouton de recharge jusqu'à ce que vous entendiez un "bip",

- si l'étape suivante n'apparaît pas sous quelques secondes, appuyez sur le bouton de recharge une fois de plus.

#### Symptôme : pendant l'enregistrement de l'appareil, le routeur sans fil que je souhaite connecter n'est pas trouvé lors de la recherche.

Liste de vérification : annulez l'enregistrement de l'appareil, lancez à nouveau l'application Samsung Connect et réessayez de procéder à l'enregistrement de l'appareil.

#### Symptôme : pendant l'enregistrement de l'appareil, le mot de passe du point d'accès 111112222 n'est pas saisi correctement.

Liste de vérification : maintenez le doigt appuyé sur "(Robot Vacuum) Samsung" dans la liste des réseaux et supprimez le réseau pour initialiser le mot de passe.

#### Symptôme : pendant l'enregistrement de l'appareil, le mot de passe du routeur sans fil en cours de connexion n'est pas saisi correctement.

Liste de vérification :

- annulez l'enregistrement de l'appareil, lancez à nouveau l'application Samsung Connect et réessayez de procéder à l'enregistrement de l'appareil,

- maintenez le doigt appuyé sur le nom du routeur sans fil que vous souhaitez connecter dans la liste des réseaux et supprimez le réseau pour initialiser le mot de passe.

#### Symptôme : une coupure de connexion entre l'application Samsung Connect et le Powerbot survient mais l'enregistrement de l'appareil est bien terminé.

Liste de vérification :

- actualisez l'écran et attendez,

- lancez à nouveau l'application Samsung Connect,

- vérifier s'il y a un problème de connexion à Internet. En particulier, un pare-feu peut interrompre le fonctionnement normal.

#### Symptôme : une coupure de connexion entre l'application Samsung Connect et le Powerbot survient soudainement pendant le fonctionnement normal de l'application.

Liste de vérification :

- si le Powerbot est distant d'un routeur sans fil, une coupure de la connexion peut survenir,

- réinitialisez le Powerbot et le smartphone, puis vérifiez à nouveau la connexion,

- si la coupure de connexion survient à plusieurs reprises, essayez d'enregistrer à nouveau l'appareil,

- lorsque l'identifiant SSID/le mot de passe d'un routeur sans fil a été modifié, essayez d'enregistrer à nouveau l'appareil.

#### Symptôme : le contrôle via l'application Samsung Connect ne fonctionne pas car la fonction de contrôle à distance est désactivée.

Liste de vérification : la fonction de contrôle à distance est au statut désactivé. Placez la fonction de contrôle à distance au statut activé à l'aide d'une télécommande.

Par la pr é sente, Samsung Electronics d é clare que cet appareil de type é quipement radio est en conformit é avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : La Déclaration officielle de conformité se trouve sur http://www.samsung.com, rendez-vous sur la page d'assistance, rubrique Rechercher dans l'Assistance et saisissez un nom de modèle.

# VI. Accès au service consommateur.

Samsung Service Consommateur, BP 200, 93404, Saint-Ouen, Cedex.

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au : 01.48.63.0000.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.