Fiche produit.

Power botte série SR 20 K 9350-w, Samsung.

Édition adaptée juillet 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

Dans l'emballage se trouvent :

- une base,

- un robot aspirateur,

- une télécommande,

- 2 piles types (type AAA),

- un manuel d'utilisation,

- un filtre de rechange,

- une brosse de nettoyage,

- un cordon d'alimentation,

- un adaptateur,

- un Virtual Guard.

## 1. La station de charge.

### A. Face avant.

Sur la partie plate posée au sol se trouvent les broches de chargement.

Sur la partie supérieure se trouvent le témoin d'alimentation et le témoin de charge.

### B. Face arrière.

On y trouve la prise DC-IN qui doit être reliée à l'adaptateur qui lui-même doit-être raccordé à une prise de courant par le cordon d'alimentation électrique.

## 2. Le robot aspirateur.

### A. Face supérieure.

#### a. Partie avant.

On y trouve l'écran de commandes. Les touches étant tactiles, il vous faudra les matérialiser par tout moyen. Les éléments le constituant sont répartis de haut en bas sur 4 lignes décrites de gauche à droite.

Ligne 1 :

- bouton Silencieux,

- voyant d'information,

- bouton Inspection du filtre,

- voyant Marche/Arrêt de la fonction Smart Control,

- bouton Wifi,

- voyants de batterie.

Ligne 2 :

- bouton de Programme One-Time/Daily (Quotidien/Pour une seule fois),

- affichage numérique de l'heure (AM/PM).

Ligne 3 :

- bouton Mode Nettoyage localisé,

- bouton Mode Manual Clean (Nettoyage manuel),

- bouton Mode Quiet (Silencieux),

- bouton Mode Normal (Normal),

- bouton Mode Max (Intensif),

- bouton Smart (capteur de poussière).

Ligne 4 :

- bouton de nettoyage localisé,

- bouton Start/Stop (Départ/Arrêt),

- bouton de recharge.

#### b. Partie centrale.

On y trouve :

- le réservoir de poussière avec sa poignée sur la partie gauche,

- le support du réservoir de poussière sur lequel il y a la caméra.

#### c. Partie arrière.

On y trouve les capteurs suivants non repérables :

- récepteur des signaux de la télécommande,

- capteur Virtual Guard,

- capteur d'obstacles,

- capteur antichoc.

### B. Tranche avant.

On y trouve un récepteur des signaux de la télécommande.

### C. Face inférieure.

Les éléments sont répartis de gauche à droite sur 6 lignes, chaque ligne étant décrite de haut en bas.

Ligne 1 : broches de chargement.

Ligne 2 :

- brosse spéciale poils d'animaux,

- cache de la brosse spéciale poils d'animaux,

- boutons du cache de la brosse spéciale poils d'animaux.

Ligne 3 :

- capteur d'escarpement,

- roulette,

- capteur d'escarpement.

Ligne 4 : 2 roues d'entraînement.

Ligne 5 :

- cache des piles,

- bouton d'alimentation,

- bouton d'arrêt d'urgence.

Ligne 6 : roulette.

## 3. La télécommande.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

- bouton Mise sous/hors tension. Il permet de mettre le Power bote, sous/hors tension,

- bouton Recharge représenté par une batterie dans une maison. Il permet de demander au Power bote, de se recharger automatiquement sur la base.

Ligne 2 :

- bouton Mode Max (Intensif). Il permet d'aspirer à la puissance maximale,

- bouton Mode Normal (Normal). Il permet d'aspirer à une puissance moyenne,

- bouton Mode Quiet (Silencieux). Il permet d'effectuer le nettoyage en silence.

Ligne 3 (curseur croix) :

- touche du haut pour un déplacement vers l'avant,

- touche de gauche pour permettre de tourner à gauche,

- touche centrale Start/Stop (Départ/Arrêt) qui permet de démarrer ou d'arrêter le processus de nettoyage,

- touche de droite qui permet de tourner à droite,

- touche du bas Point Cleaning (Nettoyage localisé).

Ligne 4 :

- touche Schedule/Cancel (3 secondes),

- touche Clock,

- touche Sound/Smart Control (3 secondes). Reportez-vous à la page 19.

### B. Face arrière.

Sur la partie basse se trouve le logement des piles (voir page 16).

# II. Caractéristiques techniques.

#### Classification/Élément/Informations détaillées.

Caractéristiques mécaniques (Power bote,) :

- dimensions (Profondeur x Hauteur x Longueur) : 378 mm x 135 mm x 362 mm,

- poids : 4,9 kg,

- capteur : système de reconnaissance du plafond (Visionary mapping plus TM),

- type de boutons du Power bote, : tactile.

Caractéristiques d'alimentation :

- tension : 100 à 240 V, 50 Hz/60 Hz,

- consommation électrique : 250 W (mode Max (Intensif)),

- caractéristiques de la batterie : Lithium-ion 21,6 V/97,2 Wh.

Nettoyage :

- type de charge : charge automatique/manuelle,

- mode de nettoyage : Auto (Automatique), Spot (Localisé), Manual (Manuel),

- fonction de planification : programme One-time/Daily (Pour une seule fois/Quotidien),

- temps de charge : environ 240 minutes,

- temps de nettoyage (sur sol dur) : mode Max (Intensif) environ 30 minutes ; mode Normal (Normal) environ 60 minutes ; mode Quiet (Silencieux) environ 90 minutes.

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration de l'appareil.

Les temps de charge et de nettoyage peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :

- directive R&TTE : 1999/5/EC,

- directive CEM (compatibilité électromagnétique) : 2004/108/EEC,

- directive Basse tension : 2006/95/EC.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante : http://www.samsung.com, rubrique Assistance.

Dans la partie Assistance Produit, entrer le nom du modèle.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

## 1. Consignes importantes de sécurité.

#### Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, notamment :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre Power bote,. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.

Avertissement : pour limiter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

### A. Généralités.

- Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent guide.

- N'utilisez pas le Power bote, ou le chargeur/la base si celui-ci ou celle-ci est endommagé(e) de quelque manière que ce soit.

- Si l'aspirateur fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, retournez-le au centre d'assistance clientèle.

- Ne manipulez pas le chargeur/la base ou le Power bote, si vous avez les mains mouillées.

- Utilisez-le uniquement à l'intérieur et sur des surfaces sèches.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### B. Chargeur de piles/base.

- N'utilisez pas la prise polarisée avec une prise murale ou une rallonge non-polarisée.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.

- Débranchez le chargeur/la base de la prise lorsqu'il/elle n'est pas utilisé(e) ou avant toute opération d'entretien.

- Utilisez uniquement le chargeur/la base fourni(e) par le fabricant pour recharger l'appareil.

- N'utilisez pas de cordon ou de prise endommagé(e) ni de prise murale mal fixée.

- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas la porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.

- N'utilisez pas de rallonges ni de prises murales ayant une intensité maximale admissible inadéquate.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la prise et non le cordon.

- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.

- N'essayez pas d'ouvrir le chargeur/la base. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié du centre d'assistance clientèle.

- N'exposez jamais le chargeur/la base à des températures élevées et évitez tout contact avec l'humidité.

### C. Power bote.

- N'aspirez jamais d'objets pointus ou tranchants tels que des morceaux de verres, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.

- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Pour les opérations de maintenance, n'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l'appareil se remettrait accidentellement en marche.

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d'empêcher le passage de l'air.

- N'aspirez jamais de matière toxique (javel, ammoniaque, produit de débouchage, etc.).

- N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

- N'aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence et n'utilisez jamais l'appareil si de tels liquides risquent d'être présents.

- Les lieux avec des bougies ou lampes de bureau posées sur le sol.

- Les lieux où des feux sont laissés sans surveillance (feu ou braises).

- Les lieux avec présence d'alcool distillé, de diluant, de cendriers avec cigarettes allumées, etc.

- N'utilisez pas le Power bote, dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables et autres vapeurs explosives ou toxiques.

- Des fuites de batterie peuvent se produire suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.

- Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

### D. Avertissement.

#### Branchement.

Veillez à éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

- N'endommagez pas le cordon d'alimentation.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne touchez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

- Veillez à utiliser uniquement une source 100 à 240 V et n'utilisez jamais de multiprise pour alimenter plusieurs appareils en même temps. (Ne laissez pas le cordon traîner sur le sol.)

- N'utilisez pas de cordon ou de prise d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

Retirez toute poussière ou corps étranger présent sur la fiche ou sur la pièce de contact de la prise d'alimentation. Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement.

#### Avant l'utilisation.

- N'utilisez pas le Power bote, à proximité de matériaux combustibles. Endroits à proximité d'une bougie, d'une lampe de bureau, d'une cheminée ou de matières combustibles (essence, alcool, diluants, etc.).

- Le Power bote, est destiné à une utilisation domestique. Par conséquent, veillez à ne pas l'utiliser dans un grenier, un sous-sol, un garde-meuble, un bâtiment industriel, en extérieur, dans des endroits humides (salle de bain, buanderie), sur une table ou des étagères. Cela risque d'endommager le Power bote, ou d'entraîner un dysfonctionnement.

- Installez le Virtual Guard devant les zones dangereuses (escaliers ou balustrade) afin d'éviter l'endommagement de l'appareil et de vous blesser. Pour votre sécurité, veillez à ce que le capteur d'escarpement soit toujours propre.

- Assurez-vous que le Power bote, ne traverse ou n'entre en contact avec aucun type de substance liquide. Cela risque de gravement endommager le Power bote, et de contaminer d'autres zones si les roues touchent le liquide.

- Ne renversez aucune substance liquide sur la base. Risque d'incendie ou de choc électrique.

- N'utilisez pas la base à d'autres fins que celles prévues pour cet appareil. Risque d'incendie ou d'endommagement grave de la base.

- Pour votre sécurité, veillez à ce que le capteur d'escarpement soit toujours propre.

#### Pendant utilisation.

Si le Power bote, produit des sons et des odeurs étranges ou de la fumée, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence en dessous du Power bote, puis prenez contact avec un centre de service.

#### Nettoyage et entretien.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez un centre de service afin de le faire remplacer par un réparateur certifié. Risque d'incendie ou de choc électrique.

- Veuillez-vous adresser à un centre d'assistance Samsung Electronics pour le remplacement des piles. L'utilisation de piles provenant d'autres produits peut entraîner un dysfonctionnement.

### E. Attention.

#### Avant l'utilisation.

- Insérez le réservoir de poussière avant d'utiliser le Power bote,.

- Ouvrez les portes des pièces à aspirer avant de commencer le nettoyage de sorte que toutes les pièces soient dégagées, puis installez un Virtual Guard devant les entrées, les balcons, les salles de bain et autres zones où le Power bote, est susceptible de tomber.

- Pour que la recharge automatique fonctionne, assurez-vous que les conditions suivantes soient remplies. Mettez toujours la base sous tension. Installez la base à un endroit facile à trouver pour le Power bote,. Ne laissez aucun objet devant la base.

- Lors de l'installation de la base, ne laissez pas traîner le cordon au sol. Les roues du Power bote, pourraient s'y emmêler.

- N'utilisez pas le Power bote, sur des sols de couleur noire. Le Power bote, risquerait de ne pas fonctionner correctement.

- Ne saisissez pas le Power bote, par le support du réservoir de poussière.

- Ne placez aucun objet à moins de 0,5 m de chaque côté de la base et à moins de 1 m à l'avant.

- Assurez-vous que le contact de charge de la base n'est pas endommagé ou contaminé par des corps étrangers.

- N'installez pas la base dans une pièce dont le sol est sombre. Si le sol autour de la base est sombre, la recharge est altérée.

- Avant le nettoyage, déplacez tout obstacle pouvant empêcher le déplacement du Power bote, (balançoire ou toboggan d'intérieur pour enfants, par exemple).

#### Pendant utilisation.

- Utiliser le Power bote, sur une moquette épaisse peut endommager à la fois le Power bote, et la moquette. Le Power bote, ne peut pas monter sur une moquette de plus de 1 cm d'épaisseur.

- N'utilisez pas le Power bote, sur des tables ou autres surfaces en hauteur. Risque d'endommagement en cas de chute.

- Le Power bote, peut heurter des pieds de chaises ou de bureau ; par conséquent, pensez à les relever pour garantir un nettoyage plus rapide et efficace.

- Lorsque le Power bote, est en marche, ne le levez pas et ne le portez pas vers une autre pièce.

- Lorsque vous déplacez le Power bote, dans une autre pièce, ne le saisissez pas par ses roues d'entraînement.

- Ne placez aucun objet sur le Power bote, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

- Ramassez immédiatement les feuilles de papier et sacs en plastique lorsque vous utilisez le Power bote,. Cela pourrait boucher l'aspiration.

- Ne visez pas directement des personnes ou animaux avec le pointeur rouge.

#### Nettoyage et entretien.

- Veillez à respecter les consignes suivantes afin d'éviter l'endommagement du Power bote,. Ne vaporisez jamais d'eau directement sur le Power bote, pour le nettoyer. De même, ne le nettoyez jamais avec du benzène, du diluant, de l'acétone ou de l'alcool.

- Ne démontez ou ne réparez pas le Power bote. Cette tâche doit être effectuée uniquement par un réparateur certifié.

- Assurez-vous que le capteur d'obstacles et le capteur d'escarpement soient toujours propres. Si des corps étrangers s'accumulent dessus, les capteurs peuvent connaître des dysfonctionnements.

## 2. Remarques et mises en garde.

### A. Mise en charge.

#### Remarque.

En cas de surchauffe de la batterie pendant la charge, l'opération peut prendre plus de temps que prévu.

Si la charge automatique ne fonctionne pas, effectuez les contrôles suivants.

- désactivez le bouton d'arrêt d'urgence (en-dessous du Power bote,) puis réactivez-le,

- débranchez puis rebranchez la fiche d'alimentation de la base,

- vérifiez l'absence de corps étrangers dans les broches de chargement et nettoyez le Power bote, et les broches de chargement de la base à l'aide d'un chiffon sec,

- vérifiez l'absence d'obstacles à proximité de la base (objets réfléchissants, chaises, etc.).

Si vous laissez le Power bote, séparé de la base, les piles se déchargent naturellement. Essayez de maintenir le Power bote, en charge sur la base. (Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et laissez la base débranchée lorsque vous prévoyez de vous absenter de la maison pendant une période prolongée dans le cadre d'un voyage d'affaires ou de vos vacances, etc.)

### B. Pendant utilisation.

#### Remarque.

Le Power bote, peut rester bloqué sur des seuils, entre autres, pendant le nettoyage. Pour reprendre le fonctionnement, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence, déplacez le Power bote, dans un endroit où il peut se déplacer facilement et rallumez-le.

Le Power bote, n'est pas conçu pour nettoyer parfaitement les zones auxquelles il ne peut pas accéder (angles, espace entre les meubles et le mur, etc.). Veuillez utiliser un autre outil de nettoyage pour nettoyer ces zones.

Le Power bote, n'est pas conçu pour aspirer les peluches de poussière ; il est donc possible que certaines restent sur le sol après le nettoyage. Veuillez utiliser un autre outil de nettoyage pour aspirer ces peluches.

Si le niveau de la batterie faiblit en mode Nettoyage automatique, le Power bote, se met en charge et revient sur la zone une fois entièrement chargé. (Répétition de la fréquence de nettoyage : 1 fois).

Vous ne pouvez pas sélectionner et demander au Power bote, d'exécuter le mode Spot clean (Nettoyage localisé) lorsqu'il est en charge.

Si vous appuyez sur le bouton de nettoyage manuel/localisé pendant la charge, le Power bote, quittera la base et passera en mode veille.

Ne vous allongez pas autour du Power bote, lorsqu'il fonctionne. Vos cheveux pourraient se coincer dans la brosse spéciale poils d'animaux, et vous pourriez vous blesser.

## 3. A propos de la batterie.

#### Remarque.

- Achetez des piles dans les centres Samsung agréés et vérifiez la présence du symbole de la pièce d'origine (Samsung), ainsi que le nom de modèle, avant d'acheter.

- Cette batterie est propre au Power bote, Samsung Electronics. Ne l'utilisez pas avec un autre produit.

- Ne démontez ni ne modifiez jamais la batterie.

- Ne jetez pas la batterie au feu et ne la faites pas surchauffer.

- N'appliquez pas d'objet métallique sur les bornes de charge (+, -).

- Rangez l'appareil dans une pièce intérieure dont la température est comprise entre 0 et 40°C.

- En cas de dysfonctionnement de la batterie, ne tentez pas de la désassembler vous-même et contactez le centre de service le plus proche.

- Les temps de charge et d'utilisation de la batterie diminuent au fur et à mesure. Si la durée de vie de la batterie est dépassée, faites-la remplacer auprès d'un centre de service.

- La période de garantie de la batterie est de 6 mois à compter de la date d'achat.

## 4. A propos du capteur infrarouge.

#### Attention.

- La transmission du signal infrarouge peut ne pas être régulière dans les lieux comportant des lampes halogènes ou en extérieur.

- Le Power bote, utilise 3 types d'appareils à infrarouge et l'un d'eux peut ne pas fonctionner face à un autre ayant une priorité plus élevée. Priorité des signaux infrarouges : Télécommande, Virtual Guard, Base.

- Lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler le Power bote, il se peut que le Power bote, franchisse la barrière invisible définie par le Virtual Guard et pénètre dans une zone interdite d'accès par vous, car le signal de la télécommande a une priorité plus élevée.

- Les différents signaux infrarouges émis par les appareils peuvent interférer les uns avec les autres et provoquer des dysfonctionnements si les appareils concernés se situent dans une pièce exiguë ou sont proches les uns des autres.

- Installez le module Virtual Guard suffisamment loin de la base afin d'éviter d'interrompre la charge automatique.

- Si plusieurs aspirateurs Power bote, sont utilisés simultanément, ils risquent de mal fonctionner en raison d'interférences des signaux infrarouges.

## 5. Les bons gestes de mise au rebut des batteries de ce produit.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte de batteries séparés).

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur la batterie, son emballage ou sa documentation indique que la batterie usagée ne peut être jetée avec les autres déchets ménagers. Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la batterie, cela indique que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb selon les niveaux de référence de la directive CE 2006/66.

La batterie incorporée dans cet appareil ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie ou ne la jetez pas au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas ou ne percez pas la batterie. Si vous prévoyez de jeter le produit, le site de ramassage des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement de votre produit, y compris la batterie.

# IV. Maintenance et entretien.

## 1. Codes d'information et liste de vérification.

- Les codes d'information ci-dessous s'affichent à l'écran.

- Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence, effectuez les contrôles indiqués ci-dessous et prenez les mesures appropriées.

- Le code d'information disparaît lorsque vous activez le bouton d'arrêt d'urgence.

#### Symboles point d'exclamation et batterie : le Power bote, s'est coincé, bloqué ou piégé pendant son déplacement.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et déplacez le Power bote, dans une autre zone.

#### C 01 : des corps étrangers sont coincés dans la brosse spéciale poils d'animaux.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la brosse spéciale poils d'animaux.

#### C 02 : corps étrangers dans la roue d'entraînement gauche.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la roue d'entraînement.

#### C 03 : corps étrangers dans la roue d'entraînement droite.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez les corps étrangers de la roue d'entraînement.

#### C 05 : contrôle du capteur antichocs.

- Désactivez, puis réactivez le bouton d'arrêt d'urgence.

- Si le code d'information ne disparaît pas, vérifiez l'absence de corps étrangers entre le pare-chocs et le corps de l'appareil. Le cas échéant, tirez doucement sur le pare-chocs et retirez les particules étrangères.

#### C 06 : accumulation de corps étrangers sur le capteur d'obstacles.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez les capteurs avant et arrière à l'aide d'un chiffon doux.

#### C 07 : accumulation de corps étrangers sur le capteur d'escarpement.

Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez le capteur d'escarpement à l'aide d'un chiffon doux.

## 2. Dépannage.

#### Symptôme : le Power bote, ne fonctionne pas du tout.

Liste de vérification :

- vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence est activé,

- vérifiez que tous les symboles sont affichés à l'écran,

- vérifiez que la batterie du Power bote, est chargée. Si le message "Lo" (Faible) est affiché, faites charger le Power bote, sur sa base,

- remplacez les piles (type AAA) si la télécommande ne fonctionne pas.

#### Symptôme : le Power bote, est arrêté pendant le processus de nettoyage.

Liste de vérification :

- si le message "Lo" (Faible) est affiché à l'écran, faites charger le Power bote, sur sa base,

- si le Power bote, s'est arrêté en raison d'un obstacle qu'il a rencontré sur sa trajectoire (exemples : cordon électrique, seuil, etc.), dégagez-le. Si des corps étrangers (morceaux de tissu, fils) restent bloqués dans la roue d'entraînement, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez-les.

#### Symptôme : la puissance d'aspiration est faible.

Liste de vérification :

- si le "voyant d'inspection du filtre" est allumé, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et nettoyez le réservoir de poussière,

- un réservoir trop plein peut faire baisser la puissance d'aspiration de l'appareil. Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et videz le réservoir,

- si l'entrée située à la base du Power bote, est obstruée par des corps étrangers, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et retirez-les,

- si l'appareil devient soudainement plus bruyant, désactivez le bouton d'arrêt d'urgence et videz le réservoir.

#### Symptôme : le Power bote, ne parvient pas à trouver la base.

Liste de vérification :

- il peut s'agir d'une panne de courant ou la fiche d'alimentation est peut-être débranchée,

- retirez tout obstacle se trouvant autour de la base et pouvant empêcher le Power bote, de revenir à la base,

- si des corps étrangers recouvrent les broches de chargement, retirez-les.

#### Symptôme : le Power bote, ne respecte pas la limitation du Virtual Guard.

Liste de vérification :

- si les piles sont vides, remplacez-les (2 piles de type D (LR20)),

- si le témoin est éteint, allumez la barrière Virtual Guard si elle est désactivée.

#### Symptôme : le Power bote, effectue soudainement le nettoyage en se déplaçant en diagonale.

Liste de vérification :

- vérifiez que la base se situe bien dans le sens du revêtement de sol (lames de parquet ou carrelage),

- l'appareil peut se déplacer en diagonale pour accéder le plus rapidement possible à la zone de nettoyage suivante, il peut avoir rencontré un obstacle dans cette direction, il rejoint sa base ou il suit le sens du revêtement de sol.

#### Symptôme : le nettoyage localisé ne fonctionne pas.

Liste de vérification : si vous pointez la lumière rouge directement sur le Power bote, il se peut qu'il n'aille pas dans la direction souhaitée. Pointez la lumière rouge vers le sol, dans un rayon de 39 po (1 m) autour du Power bote.

N'utilisez pas le mode de nettoyage localisé si la zone est ensoleillée, très claire, ou sur des sols sombres.

#### Symptôme : le "voyant d'inspection du filtre" reste allumé, même quand le réservoir est vide.

Liste de vérification :

- désactivez et réactivez le bouton d'arrêt d'urgence, puis relancez le Power bote,

- videz le réservoir de poussière et nettoyez à nouveau le filtre minutieusement.

#### Symptôme : le Power bote, se déplace au même endroit.

Liste de vérification :

- le mode du capteur de poussière est activé. Le mode du capteur de poussière est activé par défaut. Lorsque le Power bote, passe par une zone poussiéreuse, il se déplace autour de cette zone pour se concentrer sur son nettoyage,

- le Power bote, se déplace autour d'une zone et "Poussière" s'affiche sur le panneau d'affichage même s'il n'y a pas de poussière dans la zone environnante. Vérifiez si des corps étrangers sont coincés entre le réservoir de poussière et la brosse spéciale poils d'animaux, puis retirez-les.

#### Symptôme : le Power bote, ne nettoie pas une certaine zone.

Liste de vérification : regardez si la base est installée à proximité d'un passage étroit ou d'une porte et réinstallez-la dans les autres zones. Si la base est installée à proximité d'un passage étroit ou d'une porte, le Power bote, ne peut pas passer sur le passage ou le seuil de porte.

#### Symptôme : la durée des piles du module Virtual Guard est trop courte.

Liste de vérification : regardez s'il s'agit de piles sèches au manganèse et remplacez-les par des neuves (2 piles de type D (LR20)).

#### Symptôme : j'ai installé l'application Samsung Smart Home, mais le Power bote, ne parvient pas à se connecter.

Liste de vérification : vous pouvez utiliser l'appareil après avoir connecté le routeur sans fil et le Power bote, via une Configuration facile, en suivant la procédure indiquée.

#### Symptôme : je ne parviens pas à me connecter au compte Samsung.

Liste de vérification : vérifiez votre identifiant et votre mot de passe sur l'écran du compte Samsung.

#### Symptôme : un message apparaît alors indiquant qu'une erreur est survenue pendant la Configuration facile.

Liste de vérification : il est possible que vous n'y parveniez pas temporairement en raison de la distance par rapport au routeur sans fil ou à cause d'autres obstacles. Veuillez réessayer plus tard.

#### Symptôme : les appareils ne fonctionnent pas même lorsque le smartphone est connecté normalement au Power bote,.

Liste de vérification : fermez l'application Samsung Smart Home et lancez-la à nouveau, ou déconnectez le smartphone du routeur sans fil, puis reconnectez-le. Sinon, coupez l'alimentation du Power bote, remettez-le sous tension, patientez au moins une minute, puis relancez l'application Samsung Smart Home.

#### Symptôme : les fonctions de l'application Samsung Smart Home ne fonctionnent pas.

Liste de vérification : regardez si la fonction de verrouillage Smart Control du Power bote, est activée. (Si c'est le cas, le voyant Wifi est éteint.).

#### Symptôme : l'application Samsung Smart Robot Vacuum ne parvient pas à s'ouvrir.

Liste de vérification : vérifiez si le Power bote, est connecté au routeur sans fil.

#### Symptôme : le Power bote, n'est pas connecté au réseau Wifi.

Liste de vérification : vérifiez l'état de réglage du routeur sans fil.

#### Symptôme : la fonction de reconnaissance d'emplacement ne fonctionne pas.

Liste de vérification :

- remettez le Power bote, en marche à proximité de la zone où il s'est arrêté précédemment,

- si le Power bote, ne reconnaît pas l'environnement autour de lui ou s'il commence le nettoyage à une zone distante de plus de 1 m de celle où il s'est arrêté, la recherche peut s'avérer difficile.

## 3. Nettoyage et entretien.

#### Remarque.

Lorsque vous lavez le réservoir de poussière et le filtre à l'eau claire :

- réservoir de poussière : essuyez-le minutieusement avant de le remettre en place,

- filtre : faites-le sécher à l'ombre avant de le réutiliser.

#### Attention.

- Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans l'entrée du réservoir lorsque vous démontez ou remontez ce dernier.

- Pour éviter les blocages par des corps étrangers, ne laissez les cure-dents, les cotons-tiges, etc. être aspirés par le Power bote,.

- Si vous ne parvenez pas à retirer un corps étranger de la brosse spéciale poils d'animaux, prenez contact avec un centre de service.

- La brosse spéciale poils d'animaux étant chargée de nettoyer le sol, des corps étrangers tels que des fils ou encore des cheveux longs risquent de rester coincés dedans. Contrôlez son état régulièrement.

Vous devez désactiver le bouton d'arrêt d'urgence avant de nettoyer le Power bote,.

### A. Nettoyage du réservoir de poussière.

Nettoyez le réservoir de poussière lorsque le voyant d'inspection du filtre ( ) s'allume ou lorsqu'il est plein.

- Retirez le réservoir de poussière.

- Retirez le couvercle du réservoir de poussière.

- Videz le réservoir de poussière et l'unité cyclone.

- Détachez l'unité cyclone du couvercle du réservoir de poussière, puis nettoyez le réservoir de poussière et le filtre.

- Réassemblez le réservoir de poussière.

- Remettez le réservoir de poussière en place sur le robot. Vous devez entendre un "clic".

### B. Nettoyage des capteurs et de la caméra.

Essuyez doucement avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau ou de solutions de nettoyage.

- Caméra.

- Fenêtre des capteurs avant.

- Capteurs d'escarpements.

- Fenêtre du capteur arrière.

### C. Nettoyage de la brosse spéciale poils d'animaux.

- Retirez le cache de la brosse spéciale poils d'animaux.

- Retirez la brosse spéciale poils d'animaux.

- Nettoyez la brosse spéciale poils d'animaux.

- Réassemblez la brosse spéciale poils d'animaux.

- Réassemblez le cache de la brosse spéciale poils d'animaux.

### D. Nettoyage de la roue d'entraînement.

- Étalez un chiffon doux sur le sol et retournez le Power bote, dessus.

- Retirez les corps étrangers à l'aide d'une petite tige émoussée ou de pincettes.

# V. Accès au service Consommateurs.

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au : 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.com/fr

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.