Samsung.

Barre de son HW-B660D.

Mode d'emploi adapté de juillet 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Barre de son.

1.2. Télécommande.

2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

3. Contrôle des composants.

4. Utilisation de la télécommande.

4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

4.2. Comment utiliser la télécommande.

4.3. Utilisation des touches dissimulées.

4.4. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

4.5. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

5. Connexion de la Soundbar.

5.1. Connexion de l'alimentation électrique.

5.2. Connexion de la Soundbar au Caisson de basse.

5.3. Connexion du kit arrière sans fil Samsung à votre Soundbar.

6. Connexion filaire avec le téléviseur.

7. Connexion sans fil avec le téléviseur.

8. Connexion à un appareil externe.

9. Connexion d'un périphérique de stockage USB.

10. Connexion à un appareil mobile.

11. Installation du support mural.

12. Installation de la Soundbar sur un socle de téléviseur.

13. Mise à jour du logiciel.

14. Dépannage.

15. Licence et avis de licence libre.

16. Remarque importante à propos du service.

17. Spécifications et guide.

17.1. Spécifications.

17.2. Protection de l'environnement.

18. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

Après installation, vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo "Samsung" se trouve devant vous.

Panneau frontal.

À gauche de la partie avant de la face supérieure, se trouve le logo Samsung.

Dans la partie droite de la face avant, se trouve un écran d'affichage de forme rectangulaire. Il affiche l'état et le mode actuel du produit.

Panneau supérieur.

Au centre de la face supérieure, se trouvent 4 touches, décrites de gauche à droite :

• Alimentation : allume et éteint l'appareil. Fonction Auto Power Down : l'appareil s'éteint automatiquement dans les modes TV ARC, HDMI, BT, USB, D.In : s'il n'y a pas de signal audio pendant 18 minutes,

• Volume moins, volume + : permettent de régler le volume. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar,

• Source : sélectionne le mode d'entrée de la source.

Modes d'entrée :

• entrée ARC (HDMI Out) : affichage TV ARC,

• entrée HDMI : affichage HDMI,

• mode Bluetooth : affichage BT,

• mode USB : affichage USB,

• entrée numérique optique : affichage D.In,

Pour activer le mode "BT Pairing", passez la source sur le mode "BT" dans l'état "BT Ready", puis appuyez pendant plus de cinq secondes sur le bouton Source.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche-Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.

Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou cinq secondes de retard avant le déclenchement du son.

Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau arrière.

Retournez la barre de son, de sorte que les prise, se retrouvent face à vous.

Sur la gauche se trouve de haut en bas, les prises suivantes :

• Digital Audio In (Optical) : permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe,

• USB (cinq volts, 0,5 ampères) : permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.

Sur la droite se trouve de haut en bas, les prises suivantes :

• HDMI : permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI (non fourni). Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe,

• HDMI to TV (ARC) : permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation C A, CC, d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 1.2. Télécommande.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Face avant.

Ligne 1 : touche Alimentation (symbole cercle transpercé par le haut d'un trait vertical).

Ligne 2 :

• touche Source (symbole flèche rentrant dans 1 rectangle côté gauche),

• touche Bluetooth PAIR (symbole lettres en runes H et B, en son dessous la mention PAIR).

Les lignes 3, 4 et 5, sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire avec en son centre la touche Lecture, Pause.

Ligne 3 : touche Haut, emplacement en haut du joystick.

Ligne 4 :

• touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

• Lecture, Pause : touche ronde centrale (symbole triangle pointant vers la droite suivi de 2 traits verticaux),

• touche Droite : emplacement à droite du joystick.

Ligne 5 : touche Bas, emplacement en bas du joystick.

Ligne 6 :

• touche Coupure de son (symbole haut-parleur, barré d'un trait diagonal),

• touche Info (symbole lettre, i, minuscule).

Ligne 7 : touche Sound Mode.

Ligne 8 :

• touche Volume (symbole + et moins), Sourdline,

• touche Woofer (niveau du woofer "graves").

Ligne 9 :

• touche CH Level,

• touche Commande sonore (symbole 1 pièce d'engrenage),

• touche Tone Control.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande".

Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

# 2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

Avertissements.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot.

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung :

• éclair ou point d'exclamation dans un triangle : attention, risque de choc électrique. Ne pas ouvrir,

• éclair dans un triangle : ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit,

• point d'exclamation dans un triangle : ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit,

• 2 carrés emboîtés : produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit doit avoir une connexion de protection fiable à la terre,

• trait courbé : tension CA, ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA,

• trait avec des pointillés en-dessous : tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC,

• manuel ouvert avec un point d'exclamation dans un triangle sur la page de gauche et la lettre, "i", sur la page de droite : mise en garde, consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Avertissement : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

• pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large,

• cet appareil doit toujours être branché à une prise terre,

• pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès,

• évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus,

• pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

Précautions.

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit.

Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil, afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer.

Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel.

Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries.

Attention : Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

# 3. Contrôle des composants.

• 1 unité principale Soundbar,

• 1 caisson de basse,

• 1 télécommande, piles,

• 2 cordons d'alimentation (caisson de basse, Soundbar),

• 1 adaptateur C A, CC, (Soundbar),

• 1 câble optique,

• 1 guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 vis (M4 fois L10),

• 2 supports de fixation murale.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar).

Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

En fonction de la région, l'apparence de la fiche CA peut varier ou elle peut être fournie intégrée à l'adaptateur C A, CC.

L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations présentes en page 6, du mode d’emploi original.

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# 4. Utilisation de la télécommande.

## 4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) en respectant leur polarité. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

## 4.2. Comment utiliser la télécommande.

La description est faite de haut en bas et de gauche à droite.

Touche Alimentation.

Allume et éteint la Soundbar.

Touche Source.

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

Touche Bluetooth PAIR.

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.

Appuyez sur la touche PAIR, et attendez que l'écran "BT Pairing" se connecte à un nouveau dispositif Bluetooth.

Touche Haut/Bas/Gauche/Droite.

Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

• Répétition : pour utiliser la fonction de répétition en mode "USB", appuyez sur la touche Haut,

• Saut de fichier musical : appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant ; appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent,

• ID Set : appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant cinq secondes pour terminer ID Set (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).

Touche Lecture/Pause.

Appuyez sur la touche pour mettre le fichier musical temporairement en pause.

Si vous appuyez à nouveau dessus, la lecture du fichier audio reprend.

Touche Coupure de son.

Appuyez sur la touche Coupure de son pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Touche Sound Mode.

En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner le mode son souhaité.

Surround Sound, Game, Adaptive, DTS virtual:x, Bass boost, Standard :

• Surround Sound : fournit un champ sonore plus large que la norme,

• Game : fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu,

• Adaptive : analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu,

• DTS virtual:x : son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu,

• Bass boost : mode champ sonore mettant l'accent sur les graves,

• Standard : émet le sons original.

DRC (Dynamic Range Control) : vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique aux pistes Dolby Digital. Appuyez sur le bouton Sound mode pendant plus de cinq secondes tandis que la Soundbar est hors tension pour activer ou désactiver la fonction DRC (Dynamic Range Control).

Quand la fonction DRC est activée, les sons forts sont atténués. (Il peut se produire une distorsion du son).

Bluetooth Power : cette fonction allume automatiquement la Soundbar à la réception d'une demande de connexion d'un téléviseur ou d'un appareil Bluetooth connecté précédemment. Le réglage est activé par défaut.

Appuyez pendant plus de cinq secondes sur le bouton Sound mode, alors que la Soundbar est sous tension, pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Touche Info.

Lorsque vous appuyez sur cette touche, les informations relatives à chaque mode apparaissent. Reportez-vous à la rubrique "Barre de son".

Touche Volume +, moins, Sourdline.

Faites pivoter la touche vers l'avant (+) ou l'arrière (moins) pour régler le volume.

Sourdine : appuyez sur la touche Volume pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Touche Woofer.

Niveau du Woofer (graves).

Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière, pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12, ou de -6, à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.

Touche CH Level.

Appuyer sur cette touche permet de régler le volume de chaque enceinte :

• appuyez sur cette touche pour sélectionner Center Level, puis réglez le volume entre -6 (symbole environ) et +6, à l'aide des touches Haut/Bas,

• si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage Rear Level est disponible. Pour régler le volume Rear Level entre -6, et +6, utilisez les touches Haut/Bas.

Touche Commande sonore.

Appuyer sur cette touche permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des touches Haut/Bas.

Audio Sync, Night Mode On/Off, Voice Enhance On/Off :

• Audio Sync : si l'image sur le téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, appuyez sur la touche Commande sonore pour sélectionner Audio sync, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 milli-secondes à l'aide des touches Haut/Bas. (Non disponible en mode "USB", ou "BT"),

• Night Mode On/Off : ce mode est idéal pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues,

• Voice Enhance On/Off : ce mode permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et sur le téléviseur.

Les fonctions audio Night Mode et Voice Enhance peuvent être activées ou désactivées On/Off à l'aide des touches Haut/Bas.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore, pendant environ cinq secondes, pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence.

150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz, peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche/Droite,

et chaque réglage peut être défini entre -6, et +6, à l'aide des touches Haut/Bas.

(Assurez-vous que le mode son est réglé sur "Standard").

Touche Tone Control.

Appuyer sur cette touche permet de régler le volume des aigus et des graves.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Treble ou Bass, puis réglez le volume entre -6 (symbole environ) et +6, à l'aide des touches Haut/Bas.

## 4.3. Utilisation des touches dissimulées.

Touches avec plus d'une fonction.

Touche dissimulée de la télécommande :

• Woofer (Haut) : télécommande de votre téléviseur Activer-Désactiver (Veille), reportez-vous à la rubrique "Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur",

• Gauche : Activation-désactivation de la connexion automatique au téléviseur (BT prêt), reportez-vous au chapitre "Connexion sans fil avec le téléviseur",

• Haut : ID Set, reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande",

• Commande sonore : EQ bande 7, reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande",

• Sound Mode : DRC On/Off (Veille) ; Activation/Désactivation de Bluetooth Power. Reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande",

• PAIR : multiconnexion Bluetooth activée/désactivée (Veille), reportez-vous à la rubrique "Multi-appariement Bluetooth").

## 4.4. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

Sound Mode.

Surround Sound, Game, Adaptative, DTS Virtual:x, Bass Boost :

• entrée (2.0 canaux) : sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (3.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (5.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) : sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (3.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (5.1 canaux),

Standard :

• entrée (2.0 canaux) : sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) : sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (3.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (5.1 canaux).

Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

## 4.5. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

• Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge,

• réglez les enceintes du téléviseur sur "Haut-parleur externe", pour utiliser cette fonction,

• fabricants prenant en charge cette fonction : Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, Philips, Panasonic, Toshiba, Hisense, RCA.

1. Éteignez la Soundbar.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Woofer pendant cinq secondes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Woofer et la maintenez pendant cinq secondes, le mode change dans l'ordre suivant : "Off-TV Remote" (Mode par défaut), "Samsung-TV Remote", "All-TV Remote".

Le mode est affiché sur l'écran de la Soundbar :

• "Off-TV Remote" (mode par défaut) : désactive la télécommande de téléviseur,

• "Samsung-TV Remote" : active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung,

• "All-TV Remote" : active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

# 5. Connexion de la Soundbar.

## 5.1. Connexion de l'alimentation électrique.

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter le Caisson de basse et la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

1. Connectez le cordon d'alimentation au Caisson de basse, sur la prise Power,

2. Branchez le câble de sortie d'alimentation sur l'adaptateur secteur, puis à la Soundbar sur la prise DC 24 V,

3. Connectez le cordon d'alimentation à la prise murale.

Reportez-vous aux illustrations de la page 15 du mode d'emploi original.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : partie inférieure de l'unité principale Soundbar).

Veillez à poser l'adaptateur C A, CC, à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur C A, CC, pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

## 5.2. Connexion de la Soundbar au Caisson de basse.

Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar.

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

Une fois l'appariement automatique effectué, l'indicateur bleu situé à l'arrière du caisson de basse s'allume.

Témoins indicateurs LED sur l'arrière du Caisson de basse :

Link bleu activée : connexion réussie (fonctionnement normal).

Link bleu clignotante : récupération de la connexion. Vérifiez si le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement, ou attendez environ cinq minutes. Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le caisson de basse. Voir section "Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue".

Standby rouge activée :

• en veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte). Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement,

• échec de la connexion. Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la section "Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue".

Link et Standby bleu et rouge clignotantes : dysfonctionnement. Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue.

Avant d'effectuer la procédure de connexion manuelle ci-dessous :

• vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement,

• assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche ID Set à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins cinq secondes. L'indicateur rouge à l'arrière du Caisson de basse s'éteint, et l'indicateur bleu clignote.

2. Appuyez d'abord sur le bouton de la télécommande pour allumer l'écran. Appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins cinq secondes. Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître. La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé.

3. Vérifiez que le voyant LED Link s'éclaire en bleu en continu (connexion établie). Le voyant LED Link arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le Caisson de basse sans fil.

Remarques :

• ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées,

• avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation,

• si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de Standby à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois,

• si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 GHz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son,

• la distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 m, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

Précautions :

• les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité,

• pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

## 5.3. Connexion du kit arrière sans fil Samsung à votre Soundbar.

Passez au son surround véritablement sans fil, en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (S W A, 9200, S, vendu séparément) à votre Soundbar.

Pour plus d'informations concernant les connexions, veuillez consulter le manuel du kit d'enceintes arrière sans fil Samsung.

# 6. Connexion filaire avec le téléviseur.

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.

• Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV, sortis en 2017 et ultérieurement, et qui prennent en charge le Bluetooth lorsque vous connectez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique,

• cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode une. Connexion à l'aide d'un câble optique.

Liste de vérifications préalables à la connexion :

• lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité,

• lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches,

• si vous utilisez un câble optique, le mode "D.In" doit être sélectionné.

1. Raccordez la prise Digital Audio In (Optical) de la Soundbar à la prise Optical Out du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique,

2. appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez le mode "D.In".

Méthode 2. Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Attention :

• lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité,

• pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis,

• il est recommandé d'utiliser un High-Speed HDMI Cable with Ethernet.

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré en page 20 du mode d’emploi original.

2. "TV ARC" apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

• Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur le bouton Source de la télécommande ou de la partie supérieure de la Soundbar pour passer en mode "TV ARC". L'écran affiche "TV ARC" et le son du téléviseur est émis,

• si "TV ARC" n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble HDMI (non fourni) est connecté au bon port,

• utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

Remarques :

• HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur,

• si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI In (ARC),

• il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre-est inférieur à 14 mm,

• cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC,

• lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage "Format audio de sortie numérique"-est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital.

Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Il se peut que le menu du téléviseur utilise des mots différents pour Dolby Digital et PCM, en fonction du fabricant).

# 7. Connexion sans fil avec le téléviseur.

Connexion via Bluetooth.

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

Connexion initiale.

1. Appuyez sur la touche PAIR de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing", ou :

• appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée,

• lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de cinq secondes pour afficher "BT Pairing".

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur).

3. Sélectionnez "B-Series Soundbar" dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée "Needs Pairing", ou "Paired", dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur.

Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion. Lorsque le téléviseur est connecté, (Nom du téléviseur), "BT" apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.

4. Vous pouvez maintenant entendre le-son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

• si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "B-Series Soundbar" apparaît dans la liste, supprimez-la,

• ensuite, répétez les étapes une à 3.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur.

Appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, et activez l'un des modes, à l'exception du mode "BT".

La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.

Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche Gauche sur la télécommande pendant cinq secondes avec la Soundbar en mode "BT Ready". Commutez Activé, Désactivé.

Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.

BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur le bouton PAIR de la télécommande ou le bouton Source sur le dessus de la Soundbar pendant plus de cinq secondes alors que celle-ci est en mode "BT" et dans l'état "BT Ready").

Remarques.

Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000".

En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt.

Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

• en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

• si deux appareils Bluetooth ou + sont appariés simultanément avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

# 8. Connexion à un appareil externe.

Raccordez un appareil externe via une connexion câblée ou une connexion Bluetooth pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Méthode une. Connexion à l'aide d'un câble optique.

1. Raccordez Digital Audio In (Optical) de l'unité principale à la prise Optical Out de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.

2. Sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source situé sur le panneau frontal ou sur la télécommande.

Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble HDMI.

1. Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour relier le port HDMI qui se trouve en bas de la Soundbar au port HDMI Out de votre périphérique numérique.

2. Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour relier le port HDMI to TV (ARC) qui se trouve en bas de la Soundbar au port HDMI In de votre téléviseur.

3. Appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez "HDMI".

4. Le mode "HDMI" s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

# 9. Connexion d'un périphérique de stockage USB.

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

1. Connectez l'appareil USB au port USB situé sur la partie inférieure du produit.

2. Appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez "USB".

3. "USB" apparaît sur l'écran d'affichage.

4. Lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.

La Soundbar s'éteint automatiquement (Auto Power Down) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 18 minutes.

Liste de compatibilités.

*.mp3 :

• code MPEG 1, Layer 2 : débit d'échantillonnage de 32 à environ 48 kHz ; débit binaire de 32 à environ 320 kbps,

• codec MPEG 1, Layer 3 : débit d'échantillonnage de 32 à environ 48 kHz ; débit binaire de 32 à environ 320 kbps,

• codec MPEG 2, Layer 3 : débit d'échantillonnage de 16 à environ 24 kHz ; débit binaire de 8 à environ 160 kbps,

• codec MPEG 2,5, Layer 3 : débit d'échantillonnage de 8 à environ 12 kHz ; débit binaire de 32 à environ 320 kbps.

*.ogg : codec Vorbis, débit d'échantillonnage de 32 à environ 48 kHz ; débit binaire de 45 à environ 500 kbps.

*.aac, *.m4a, *.mp4 (audio uniquement) : codec A A C, LC (MPEG 2, MPEG 4), débit d'échantillonnage de 32 à environ 48 kHz ; débit binaire de 32 à environ 320 kbps.

*.wav : codec LPCM, débit d'échantillonnage de 32 à environ 192 kHz ; débit binaire de 1 024 à environ 9216 kbps.

*.flac : codec FLAC, débit d'échantillonnage de 32 à environ 192 kHz ; débit binaire de 162 à environ 8 100 kbps.

*.aiff : codec AIFF, débit d'échantillonnage de 32 à environ 192 kHz ; débit binaire de 1024 à environ 9 216 kbps.

Si votre périphérique USB contient trop de dossiers (environ 200) et de fichiers (environ 2 000), la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

Systèmes de fichiers pris en charge sur support USB : FAT 16, FAT 32, NTFS.

# 10. Connexion à un appareil mobile.

Connexion via Bluetooth.

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

La connexion est limitée à un téléviseur ou deux appareils Bluetooth à la fois.

Connexion initiale.

1. Appuyez sur la touche PAIR de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing", ou :

• appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes, ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée,

• lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de cinq secondes, pour afficher "BT Pairing".

2. Sélectionnez "(A v) B-Series Soundbar" dans la liste. Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, (Nom de l'appareil Bluetooth), "BT" apparaît sur l'affichage avant.

3. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

• si la liste de Soundbar connectées précédemment, par exemple "(AV) B-Series Soundbar" apparaît dans la liste, supprimez-la,

• ensuite, répétez les étapes une et 2.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar à l'appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

BT Ready : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.

BT Pairing : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur le bouton PAIR de la télécommande ou le bouton Source sur le dessus de la Soundbar pendant plus de cinq secondes alors que celle-ci est en mode "BT" et dans l'état "BT Ready").

Remarques.

Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez (0000).

En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt.

Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

• en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

• en cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (A v).

Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner "(A v) B-Series Soundbar" parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode "BT".

Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois).

Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth, uniquement lorsque le Soundbar affiche "BT Pairing".

Bluetooth Power Activé (Sound Mode).

Lorsque la fonction Bluetooth Power Activé est activée, et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur la touche Sound Mode et maintenez-la enfoncée pendant plus de cinq secondes sur la télécommande pendant que la Soundbar est sous tension,

2. "Onne"-Bluetooth Power" s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar.

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

Le système Soundbar sera déconnecté.

Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth.

Appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur ou la télécommande, puis passez dans n'importe lequel des modes, à l'exception du mode "BT".

La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth).

Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

Remarques :

• en mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m,

• le système Soundbar s'éteint après 18 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth.

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :

• une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission, du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar,

• il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux,

• il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).

Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.

Plus la distance est grande entre le Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.

Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (exemple : murs, portes).

Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Connexion Multi-Bluetooth.

Il est possible de connecter la Soundbar à 2 appareils Bluetooth à la fois.

1. Connectez la Soundbar jusqu'à deux appareils Bluetooth. Reportez-vous au chapitre "Connexion à un appareil mobile", rubrique "Connexion initiale".

2. Lisez de la musique à partir de l'un des appareils Bluetooth connectés lorsque deux appareils sont connectés.

3. Si de la musique est lue à partir de l'appareil Bluetooth, "B", alors que la lecture est en cours à partir de l'appareil, "A", la musique est lue sur l'appareil, "B", et est automatiquement arrêtée/mise en pause, sur l'appareil, "A".

4. Dans les versions antérieures à AVRCP V1.4, la durée de commutation de l'appareil sur lequel de la musique est en cours de lecture, peut être supérieure.

Multi-appariement Bluetooth.

Comment coupler plusieurs appareils à la Soundbar.

1. Allumez la Soundbar.

2. En mode "BT" seulement, appuyez sur le bouton Source sur le dessus de la Soundbar pendant plus de cinq secondes pour que celle-ci entre en mode "BT Pairing", puis sur l'appareil Bluetooth, activez Bluetooth et sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles. La Soundbar se connectera automatiquement à l'appareil Bluetooth.

3. Un 2ème appareil Bluetooth peut être couplé et connecté à la Soundbar en utilisant la même méthode. Si vous tentez de connecter un 3ème appareil, un appareil connecté qui ne reproduit pas d'audio perdra sa connexion Bluetooth, mais sera quand même couplé à la Soundbar.

4. En utilisant la même méthode, vous pouvez coupler jusqu'à 8 appareils Bluetooth, mais seuls les 2 derniers resteront connectés à la Soundbar en même temps.

Remarques :

• 1 seul téléviseur Samsung ou 2 appareils Bluetooth peuvent être connectés à la Soundbar en même temps,

• la Soundbar sera déconnectée des appareils Bluetooth si elle reçoit une demande de connexion d'un téléviseur Samsung,

• par défaut, la Soundbar est sur "Onne"-BT Multi Connection", mais pour revenir en mode non-multiconnexion depuis un autre mode, appuyez sur le bouton PAIR de la télécommande pendant plus de cinq secondes en mode veille, jusqu'à ce que "Off, BT Multi Connection", s'affiche à l'écran.

# 11. Installation du support mural.

Précautions d'installation.

• Installez sur un mur vertical uniquement.

• N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.

• Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.

• Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.

• Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar (diamètre : M5 ; longueur, 35 mm ou + recommandés).

• Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.

• Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation au mur.

• 1 guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 vis (M4 fois L10),

• 2 supports de fixation murale.

1. Placez le Guide de fixation murale contre le mur :

• le Guide de fixation murale doit être de niveau,

• si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins cinq cm sous le téléviseur.

2. Alignez la Ligne centrale du Guide de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le Guide de fixation murale au mur avec du ruban adhésif. Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la Ligne centrale au centre de la zone d'installation.

3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images A-Type, à chaque extrémité du guide, pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le Guide de fixation murale.

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque. Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque vis de fixation, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

6. Installez les Support de fixation murale sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 vis,

Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des supports de fixation murale se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les supports de fixation murale, en accrochant les Supports de fixation murale sur les vis de fixation sur le mur.

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les Support de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation. Insérez les vis de fixation dans la partie large (inférieure) des supports de fixation murale, puis faites glisser les supports de fixation murale vers le bas afin que les Support de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

# 12. Installation de la Soundbar sur un socle de téléviseur.

Placez la Soundbar sur un socle de téléviseur.

Comme indiqué sur l'illustration en page 33 du mode d’emploi original, alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur, en insérant avec précaution la Soundbar dans le socle du téléviseur.

Pour obtenir une qualité sonore optimale, positionnez la Soundbar à une distance d'au moins 3 cm de la partie avant du téléviseur.

Remarque : veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.

# 13. Mise à jour du logiciel.

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar. Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung (samsung.com, Support).

Ensuite, sélectionnez le type de produit ou entrez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez l'option Logiciels et applications, puis Téléchargements. Notez que les noms d'option peuvent varier.

Comment vérifier la version du micrologiciel.

1. Éteignez la Soundbar.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore, pendant environ cinq secondes sur la télécommande.

3. Chaque version apparaît dans l'ordre suivant sur l'affichage de la Soundbar.

Version de logiciel, HDMI, Tx, Rx :

• Tx : Module de transmission sans fil dans la Soundbar,

• Rx : Module de réception sans fil dans le subwoofer,

• affichage de la version R2 : arrière R2 non connecté ; arrière R2xxx connecté.

Procédure de mise à jour.

Important : La fonction de mise à jour efface tous les paramètres utilisateur. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

1. Connectez une clé USB au port USB de votre ordinateur. Important : assurez-vous qu'il n'y a pas de fichiers musicaux sur la clé USB. Cela peut entraîner l'échec de la mise à jour du micrologiciel.

2. Accédez au site (samsung.com), sélectionnez "Entrez le numéro de modèle", puis saisissez le modèle de votre Soundbar. Sélectionnez manuels et téléchargements, puis téléchargez le dernier fichier de mise à jour.

3. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez "Extraire ici" pour dézipper le fichier.

4. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour logicielle au port USB.

5. Allumez la Soundbar et changez la source sur le mode "USB". Dans les 3 minutes, "UPGR" s'affiche et la mise à jour commence. Une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint, puis s'allume automatiquement.

6. Appuyez sur le bouton Volume sur le panneau supérieur pendant cinq secondes. "INIT", "OK" s'affiche à l'écran, puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée. Ce produit est équipé de la fonction Dual Boot. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.

7. Restaurez vos paramètres sur la Soundbar.

Si Update ne s'affiche pas.

1. Éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.

Remarques.

• La mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.

• N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.

• Une fois la mise à jour terminée, il se peut que la configuration de l'utilisateur soit réinitialisée dans la Soundbar. Nous vous recommandons donc de noter vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer. Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la rubrique "Connexion de la Soundbar au caisson de basse". Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.

• Les utilisateurs de Mac O S, doivent utiliser MS-D O S (FAT) comme format USB.

• L'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

# 14. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

La Soundbar ne s'allume pas : vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence :

• retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau,

• mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez,

• en l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. Reportez-vous à la rubrique "Télécommande".

Si la télécommande ne fonctionne pas :

• pointez la télécommande directement vers la Soundbar,

• remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

La Soundbar n'émet aucun son :

• le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume,

• si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe,

• sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : accueil (symbole maison), Menu, Paramètres (symbole pièce d'engrenage), Tous les paramètres (symbole pièce d'engrenage), Son, Sortie son, Sélectionnez la Soundbar),

• il y a peut-être du jeu dans le branchement du câble sur la Soundbar. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau,

• débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation,

• initialisez l'appareil et réessayez. Reportez-vous au chapitre "Mise à jour du logiciel".

Le caisson de basse n'émet aucun son :

• vérifiez si le voyant LED situé à l'arrière du subwoofer est allumé en bleu. Reconnectez la Soundbar et le subwoofer si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. Reportez-vous à la rubrique "Connexion manuelle du caisson de basse si la connexion automatique échoue",

• vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre la Soundbar et le subwoofer. Déplacez les appareils vers une zone sans obstacle,

• les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion. Gardez l'enceinte éloignée de ces appareils,

• débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation.

Le volume du subwoofer est trop faible :

• le volume original du contenu que vous écoutez peut être faible. Essayez de régler le niveau du subwoofer. Reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande",

• rapprochez l'enceinte subwoofer de vous.

La Soundbar n'apparaît pas dans la liste des appareils Bluetooth du téléviseur :

• débranchez totalement le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis relancez une recherche. Reportez-vous à la rubrique "Connexion via Bluetooth",

• connectez le téléviseur et la Soundbar avec un câble optique, puis sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source en haut de la Soundbar. Testez si la sortie audio fonctionne normalement et relancez une recherche. Reportez-vous au chapitre "Connexion sans fil avec le téléviseur".

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI to TV (ARC) :

• vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. Reportez-vous à la rubrique "Méthode 2. Connexion d’un téléviseur à l’aide d’un câble HDMI",

• la connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar,

• il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Connexion, Gestionnaire de périphériques externes, Anynet+ (HDMI-CEC) allumé).

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI to TV (ARC) :

• votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Auto. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Paramètres expert, Format de sortie audio numérique).

La Soundbar ne se connecte pas via Bluetooth :

• lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode "BT Pairing" pour établir la connexion. (Appuyez sur le bouton PAIR de la télécommande ou le bouton Source sur le dessus de la Soundbar pendant au moins cinq secondes),

• si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil,

• supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Liste des haut-parleurs Bluetooth),

• la connexion automatique au téléviseur peut être désactivée. Lorsque la Soundbar est sur "BT Ready", appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche sur la télécommande de la Soundbar pendant cinq secondes pour sélectionner On-TV Connect. Si vous voyez Off-TV Connect, appuyez et maintenez enfoncée de nouveau la touche Gauche pendant cinq secondes pour changer la sélection,

• débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez,

• initialisez l'appareil et réessayez. Reportez-vous au chapitre "Mise à jour du logiciel".

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth :

• si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar,

• si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le sons émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La multiconnexion Bluetooth ne fonctionne pas :

• lorsque le téléviseur est connecté à la Soundbar, la multiconnexion Bluetooth peut ne pas fonctionner. Déconnectez la Soundbar du téléviseur et réessayez,

• vérifiez que le paramètre de multiconnexion Bluetooth est activé. (Reportez-vous à la section "La Soundbar ne se connecte pas via Bluetooth"),

• déconnectez l'appareil en cours de lecture, appariez-le avec l'appareil que vous souhaitez connecter, puis reconnectez l'appareil précédent,

• si le son est inaudible même après avoir établi correctement la connexion, reportez-vous à la section "Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth".

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur : éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

# 15. Licence et avis de licence libre.

Dolby audio, DTS, HDMI, Bluetooth, Energy Star.

Les logiciels open source utilisés dans ce produit figurent à l'adresse opensource.samsung.com.

# 16. Remarque importante à propos du service.

Les figures et les illustrations du manuel d'utilisation original sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

• vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par exemple vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation),

• vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par exemple vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# 17. Spécifications et guide.

## 17.1. Spécifications.

Unité principale Soundbar :

• nom du modèle : HW-B660D,

• USB : cinq volts, 0,5 ampères,

• poids : 2,0 kg,

• dimensions (L x H x P) : 860,0 x 59,4 x 75,0 mm,

• plage de températures en fonctionnement +10°C à +40°C,

• plage d'humidité en fonctionnement 10 % à 80 %, sans condensation,

• plage de température de stockage -20°C à +45°C,

• plage d'humidité de stockage cinq % à 95 %, sans condensation,

• amplificateur (puissance de sortie nominale) : 40 W fois 3, 6 ohm,

• formats de lecture pris en charge : LPCM 2ch, Dolby Audio (trademark) (prise en charge de Dolby "marque déposée" Digital), DTS, DTS Virtual:x.

Caisson de basse :

• nom du caisson de basse : PS-WD75B,

• poids : 5,0 kg,

• dimensions (L x H x P) : 184,0 x 343,0 x 295,0 mm,

• amplificateur (puissance de sortie nominale) : 250 W.

Consommation électrique totale en veille : 2,0 W.

Bluetooth (méthode de désactivation du port) : appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de cinq secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Remarques :

• Samsung Electronics Co., Ltd, se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

• le poids et les dimensions sont approximatifs,

• par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/Union européenne et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse samsung.com : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni,

• puissance de sortie de l'appareil sans fil : puissance de transmission RF max (100 mW à 2,4 GHz, 2,4835 GHz ; 25 mW à 5,725 GHz, 5,825 GHz).

## 17.2. Protection de l'environnement.

Élimination des batteries de ce produit.

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage, indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive C E 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit.

Déchets d'équipements électriques et électroniques.

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :

"samsung.com, slache, youké, slache, eubaoute sammsoung, slache, seustènability, slache, innvaïronnmeunte, slache, aoueur, tiret, comitmeunte, slache, data"

Règlement (Union européenne) 2019/1782, de la commission.

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe :

samsung.com, "slache, global, slache, ecodesign, tiret du huit, component"

# 18. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit sur samsung.com

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre du service client Samsung au 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.