Samsung.

Barre de son HW-S66D.

Mode d'emploi adapté de juillet 2024.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Barre de son.

1.2. Télécommande.

2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

3. Vérification des composants.

4. Utilisation de la télécommande.

4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

4.2. Comment utiliser la télécommande.

4.3. Réglage de la touche Commande sonore.

4.4. Utilisation des touches dissimulées.

4.5. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

4.6. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

5. Connexion de la Soundbar.

6. Connexion à un téléviseur.

6.1. Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC.

6.2. Connexion à l'aide d'un câble optique.

6.3. Connexion via Bluetooth.

6.4. Connexion via Wi-Fi.

6.5. Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos.

6.6. Utilisation de la fonction Q-Symphony.

6.7. Utilisation de Son SpaceFit.

7. Connexion d'un appareil externe.

8. Connexion d'un appareil mobile.

8.1. Méthode une. Connexion via Bluetooth.

8.2. Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil).

8.3. Utilisation de la Lecture groupée.

8.4. Connexion via Apple AirPlay.

8.5. Utilisation de la fonction Tap Sound.

9. Installation de la fixation murale.

10. Installation de la Soundbar devant le téléviseur.

11. Mise à jour du logiciel.

12. Dépannage.

13. Licence.

14. Remarque importante à propos du service.

15. Spécifications et guide.

15.1. Spécifications.

15.2. Protection de l'environnement.

16. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo "Samsung" se trouve sur le dessus, côté gauche.

Panneau frontal.

Au centre se trouve l'indicateur à LED composé de cinq voyants.

L'indicateur à LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode actuel ou l'état de la Soundbar. La couleur de l'indicateur à LED et le nombre de voyants indiquent le mode actif tel que décrit ci-après.

De gauche à droite se trouve : LED blanche (W), LED blanche (W), LED multicolore (M), LED blanche (W), LED blanche (W).

La LED multicolore change du blanc, cyan, vert, rouge et bleu selon le mode ou l'état.

Panneau supérieure.

À gauche de la partie avant de la face supérieure, se trouve le logo Samsung.

Au centre se trouve 4 touches, décrites de gauche à droite :

• Multifonction : en mode veille, appuyez sur la touche Multifonction pour activer la Soundbar ; appuyez sur la touche Multifonction pour changer le mode, à chaque changement de mode, la LED s'allume en blanc puis s'éteint,

• Volume Moins : permet de diminuer le volume,

• Volume + : permet d'augmenter le volume,

• Micro activé, désactivé : appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.

Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à cinq secondes avant qu'il ne produise du bruit.

Si vous entendez du bruit provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu Paramètres pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur Haut parleur externe.

Vous pouvez activer et désactiver la réaction acoustique en utilisant l'application SmartThings. Pour + de détails sur l'utilisation de l'application SmartThings, consultez "Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)".

Panneau arrière.

Retournez la barre de son, de sorte que les prises se retrouvent face à vous.

Dans la partie gauche, se trouvent de haut en bas :

• DC 19 V (entrée d'alimentation) : connectez l'adaptateur d'alimentation C A, C C (reportez-vous à la section, "Connexion de l'alimentation électrique"),

• Service : port USB. Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.

À droite se trouve de haut en bas :

• Digital Audio In (Optical) : connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe (reportez-vous à la section, "Connexion à l'aide d'un câble optique"),

• HDMI (eARC) : connectez ce port à la prise jack HDMI (eARC) d'un téléviseur (reportez-vous à la section, "Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC").

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation C A, C C, d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise C A, tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 1.2. Télécommande.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

Face avant.

Ligne 1 : touche Alimentation (symbole cercle transpercé par le haut d'un trait vertical).

Ligne 2 :

• touche Source (symbole flèche rentrant dans 1 rectangle côté gauche),

• touche Bluetooth PAIR (symbole lettres en runes H et B, en son dessous la mention PAIR).

Les lignes 3, 4 et 5, sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire avec en son centre la touche Lecture, Pause.

Ligne 3 : touche Haut, emplacement en haut du joystick.

Ligne 4 :

• touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

• Lecture, Pause : touche ronde centrale (symbole triangle pointant vers la droite suivi de 2 traits verticaux),

• touche Droite : emplacement à droite du joystick.

Ligne 5 : touche Bas, emplacement en bas du joystick.

Ligne 6 :

• touche Coupure de son (symbole haut-parleur barré d'un trait diagonal),

• touche Info (symbole lettre, i, minuscule).

Ligne 7 : touche Sound Mode.

Ligne 8 :

• touche Volume (symbole + et moins), Sourdline,

• touche Woofer (niveau du woofer "graves").

Ligne 9 :

• touche CH Level,

• touche Commande sonore (symbole 1 pièce d'engrenage),

• touche Tone Control.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande".

Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

# 2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

Avertissements.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot.

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung :

• éclair ou point d'exclamation dans un triangle : attention, risque de choc électrique. Ne pas ouvrir,

• éclair dans un triangle : ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit,

• point d'exclamation dans un triangle : ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit,

• 2 carrés emboîtés : produit de classe II, ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit doit avoir une connexion de protection fiable à la terre,

• trait courbé : tension C A, la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension C A,

• trait avec des pointillés en-dessous : tension CC, la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC,

• manuel ouvert avec un point d'exclamation dans un triangle sur la page de gauche et la lettre, "i", sur la page de droite : Mise en garde. Consulter le mode d'emploi, ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Avertissement : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

• pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large,

• cet appareil doit toujours être branché à une prise terre,

• pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès,

• évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus,

• pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

Précautions.

1. Veillez à poser l'adaptateur C A, C C, à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur C A, C C, pend et que l'entrée du cordon C A, est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

2. Vérifiez que l'alimentation électrique C A, de votre domicile, respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit.

Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil, afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer.

Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche C A, de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

3. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

4. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

5. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel.

Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

6. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries.

Attention : Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

# 3. Vérification des composants.

• Unité principale Soundbar,

• télécommande de la Soundbar,

• piles,

• cordon d'alimentation,

• adaptateur C A, C C,

• câble HDMI,

• guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 supports de fixation murale,

• 2 vis (M4 fois L10).

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar).

Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale, reportez-vous au chapitre "Installation de la fixation murale".

La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.

# 4. Utilisation de la télécommande.

## 4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

## 4.2. Comment utiliser la télécommande.

Touche Alimentation.

Active ou désactive la Soundbar.

• 3ème LED clignote cyan 1 fois : activé,

• 3ème LED clignote rouge 3 fois : désactivé.

Fonction Auto Power Down, l'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : en mode "TV ARC" ou "eARC", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Entrée Audio Numérique", en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.

Touche Source.

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

Activation-Désactivation du commentaire audio. Vous pouvez activer ou désactiver le commentaire audio. Appuyez sur le bouton Source de la télécommande pendant cinq secondes alors que la Soundbar est éteinte (mode veille).

• 3ème LED clignote cyan, 1 fois : activé,

• 3ème LED clignote rouge 1 fois : désactivé.

Touche Bluetooth PAIR.

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.

Lorsque vous appuyez sur la touche, l'affichage LED change, comme indiqué ci-dessous.

Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit rouge, vert, bleu.

• 3ème LED rouge, vert, clignotement bleu : jumelage en cours,

• 3ème LED clignote cyan, 3 fois : connexion terminée,

• Message "Prêt pour connexion Bluetooth".

Touche Haut, Bas, Gauche, Droite.

Appuyez sur la touche Haut, Bas, Gauche, Droite pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

• saut de fichier musical : appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent,

• ID Set : appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant cinq secondes pour terminer ID Set (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).

Touche Lecture, Pause.

Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

Touche Coupure de son.

Appuyez sur la touche Coupure de son pour mettre le son, en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

5ème LED clignotement répété.

Touche Sound Mode.

En appuyant sur la touche, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. À chaque changement de mode (Son adaptatif, DTS Virtual:x, Musique, Jeux, Standard), la LED multicolore clignote en blanc.

• Sons adaptatif : analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu,

• DTS Virtual:x : son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu,

• Musique : fournit un son plus naturel et plus ample pour les contenus musicaux,

• Jeux : fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu,

• standard : émet le sons original.

Touche Info.

Appuyer sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la fonction actuelle. Reportez-vous à la section "Panneau frontal".

Si le système Dolby Atmos est connecté, le voyant LED clignote 3 fois en cyan.

Touche Volume.

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume :

• volume plus élevé : déplacement LED blanc vers la droite 1 fois,

• volume plus faible : déplacement LED blanc vers la gauche 1 fois.

Touche Woofer.

Niveau de woofer (graves).

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12, ou de -6, à +6.

Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.

Touche CH Level.

Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume de chaque enceinte.

LED clignotement blanc 1 fois : niveau centre, niveau côté.

Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage "Niveau arrière" est disponible. Pour régler le volume "Niveau arrière", entre -6, et +6, utilisez les touches Haut/Bas.

Touche Commande sonore.

Appuyer sur ce bouton permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc 1 fois (Son SpaceFit, Amplificateur vocal actif, Amélioration vocale, Mode Nuit, Synchroniser, Virtuel).

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore, pendant environ cinq secondes pour régler le son de chaque bande de fréquences.

Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz, en utilisant les touches Gauche/Droite, et chaque réglage peut être défini de -6, à +6, à l'aide des touches Haut/Bas.

(Assurez-vous que le mode son est réglé sur "Standard").

Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, les paramètres "Sound Grouping", et "Private Rear Sound", sont pris en charge.

Reportez-vous à la section "Réglage de la touche Commande sonore".

Touche Tone Control.

Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume des aigus et des graves. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas. (Cette fonctionnalité est disponible dans tous les modes audio sauf le mode "Standard").

3ème LED clignotement blanc 1 fois (Aigus, Basses).

## 4.3. Réglage de la touche Commande sonore.

Son SpaceFit : cette fonction analyse l'espace d'écoute de l'utilisateur à l'aide du microphone de la Soundbar et offre le son optimal pour cet espace. (Reportez-vous à la section "Utilisation de Son SpaceFit").

Amplificateur vocal actif : analyse le bruit externe en temps réel lorsque la Soundbar émet du son, afin que les voix soient toujours clairement audibles. L'analyse n'enregistre pas de données.

Amélioration vocale permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et les programmes télévisés.

Mode Nuit est optimisé pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues.

Sound Grouping : l'unité principale de la Soundbar et les enceintes surround émettent l'ensemble des sons, pas seulement le son surround, ce qui est idéal pour les grands groupes de personnes écoutant de la musique dans un grand espace.

• Ce menu est activé lorsque les enceintes surround sont connectées, puis il le reste que ces enceintes soient toujours connectées ou non,

• si vous activez ce mode, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore,

• le son n'est pas émis de toutes les enceintes de l'unité principale de la Soundbar et des enceintes surround, mais seulement de certaines enceintes prédéfinies, qui varient selon le modèle.

Private Rear Sound : avec ce mode, le son est émis uniquement des enceintes surround, ce qui vous offre une écoute sans être dérangé par les autres.

• Si vous activez ce mode, le son n'est émis ni par l'unité principale de la Soundbar, ni par le caisson de basse. Le son n'est émis que via le canal avant des enceintes surround,

• si vous activez ce mode, les modes audio ne produisent aucune différence dans le rendu sonore,

• la fonction se désactive si le système est éteint, ou si la connexion des enceintes surround est perdue,

• le menu est activé uniquement si les enceintes surround sont connectées,

• ce mode est automatiquement désactivé et n'est plus disponible si la fonction Q-Symphony est activée.

Si l'image du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez Synchroniser dans les Réglages audio, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 milli-secondes à l'aide des boutons Haut/Bas. Synchroniser n'est pris en charge que par certaines fonctions.

La fonction Virtuel peut être activée ou désactivée à l'aide des touches Haut/Bas.

## 4.4. Utilisation des touches dissimulées.

Touches avec plus d'une fonction :

• Woofer (Haut) : télécommande de votre téléviseur, Activer-Désactiver (Veille), reportez-vous à la rubrique "Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur",

• Haut : ID Set, reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande",

• Commande sonore : EQ bande 7, reportez-vous à la rubrique "Configuration de la touche Commande sonore",

• Source : activation-désactivation du Commentaire audio (Veille), reportez-vous à la rubrique "Comment utiliser la télécommande".

## 4.5. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

Son adaptatif, DTS Virtual:x, Musique, Jeux : entrée (2.0 canaux, 5.1 canaux et Dolby Atmos) ; sortie avec caisson de basse uniquement (5.1 canaux), sortie avec caisson de basse et kit d'enceintes arrière sans fil (7.1 canaux).

Standard :

• entrée (2.0 canaux) : sortie avec caisson de basse uniquement (2.1 canaux) ; sortie avec caisson de basse et kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux).

• entrée (5.1 canaux) : sortie avec caisson de basse uniquement (5.1 canaux) ; sortie avec caisson de basse et kit d'enceintes arrière sans fil (5.1 canaux),

• entrée (Dolby Atmos) : sortie avec caisson de basse uniquement (5.1 canaux) ; sortie avec caisson de basse et kit d'enceintes arrière sans fil (7.1 canaux).

Le kit d'enceintes arrière sans fil de Samsung et le subwoofer peuvent être achetés séparément. Pour acheter un kit ou le subwoofer, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos, la configuration du caisson de basse uniquement, offre un signal audio 5.1, alors que la configuration du caisson de basse avec kit d'enceintes arrière sans fil offre un signal audio 7.1.

## 4.6. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur :

• cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge,

• réglez les enceintes du téléviseur sur Hautparleur externe, pour utiliser cette fonction,

• fabricants prenant en charge cette fonction : Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, Philips, Panasonic, Toshiba, Hisense, RCA.

1. Éteignez la Soundbar,

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Woofer pendant cinq secondes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Woofer et la maintenez pendant cinq secondes, le mode change dans l'ordre suivant : "Off-TV Remote" (Mode par défaut), "Samsung-TV Remote", "All-TV Remote".

L'état du voyant LED change à chaque changement de mode, comme indiqué ci-dessous.

Le mode est affiché sur l'écran de la Soundbar :

• "Off-TV Remote" (mode par défaut), clignotement rouge 1 fois : désactive la télécommande de téléviseur,

• "Samsung-TV Remote", clignotement cyan 1 fois : active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung,

• "All-TV Remote", clignotement bleu 1 fois : active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

# 5. Connexion de la Soundbar.

Connexion de l'alimentation électrique.

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant : pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar).

1. Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'adaptateur C A, C C. Connectez l'adaptateur C A, C C, (avec le câble d'alimentation) à la Soundbar,

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

Remarques :

• si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement,

• veillez à poser l'adaptateur C A, C C, à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur C A, C C, pend, et que l'entrée du cordon C A, est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

Connexion du kit d'enceintes et du caisson de basse sans fil Samsung à votre Soundbar.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (WA-9200, S, vendu séparément) et le caisson de basse sans fil (S, WA-W510, vendu séparément) à votre Soundbar.

Pour plus d'informations concernant les connexions, veuillez consulter le Manuel d'utilisation du kit d'enceintes arrière sans fil et du caisson de basse sans fil Samsung.

# 6. Connexion à un téléviseur.

## 6.1. Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC.

Canal de retour audio.

Attention :

• lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité,

• pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis,

• il est recommandé d'utiliser un câble HDMI certifié par HDMI.org

Indicateur à LED allumé en blanc, éteint : mode "TV ARC", ou "eARC".

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure de la page 16 du mode d'emploi original,

2. Allumez la Soundbar et le téléviseur,

3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar :

• si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche Multifonction située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche Source de la télécommande pour sélectionner le mode "TV ARC" ou "eARC",

• pour se connecter à eARC, la fonction eARC doit être réglée sur "On", dans le menu de la télévision. Consultez le guide d'utilisateur de la télévision pour + de détails concernant ce réglage.

(Par exemple : téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Paramètres expert, Mode HDMI-eARC "Auto"),

• si le son n'est pas émis, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI,

• utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.

Remarques :

• lorsque vous connectez le téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio) à la Soundbar à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez transmettre les données vidéo et audio numériques sans qu'il ne soit nécessaire de connecter un câble optique séparé,

• nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm,

• cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC,

• lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique "Format de sortie audio numérique" de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital.

Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM, en fonction du fabricant du téléviseur).

## 6.2. Connexion à l'aide d'un câble optique.

Liste de vérifications préalables à la connexion :

• lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité,

• lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.

4 premières LED allumées en blanc, éteint (mode "Entrée Audio Numérique") :

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port Digital Audio In (Optical) et le port de sortie Optical du téléviseur à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure,

2. Allumez la Soundbar et le téléviseur,

3. Appuyez sur la touche Multifonction en haut de la Soundbar ou sur la touche Source sur la télécommande, puis sélectionnez le mode "Entrée Audio Numérique". Ensuite, le message, "Entrée Audio Numérique" est émis,

4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

Reportez-vous aux illustrations page 18 du mode d'emploi original.

## 6.3. Connexion via Bluetooth.

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.

Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

Connexion initiale.

1. Touche de jumelage Bluetooth : appuyez sur la touche PAIR ou la touche Micro activé-désactivé en mode "Bluetooth" (maintenir cinq secondes) : jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit rouge, vert, bleu. Message "Prêt pour connexion Bluetooth".

• Jumelage en cours : 3ème LED (rouge, vert, clignotement bleu),

• connexion terminée : clignotement cyan 3 fois.

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur la TV Samsung, par exemple Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Liste des enceintes Bluetooth, S-Series Soundbar (Bluetooth).

3. Sélectionnez "S-Series Soundbar" à partir de la liste présente sur l'écran du téléviseur. Pour toute Soundbar disponible, le message, "Appariement nécessaire", ou, "Apparié", apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur.

Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.

4. Vous pouvez à présent profiter du son du téléviseur Samsung TV à partir de la Soundbar. S'il existe un journal de connexion entre la Soundbar et le téléviseur Samsung, la Soundbar sera automatiquement connectée en changeant son mode sur "Bluetooth".

Si la connexion avec l'appareil échoue :

• si vous possédez une Soundbar (par exemple, une S-Series Soundbar) déjà présente dans la liste des enceintes du téléviseur Samsung TV, supprimez-la,

• ensuite, répétez les étapes une à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV.

Appuyez sur la touche Multifonction située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche Source de la télécommande, pour sélectionner un mode autre que "Bluetooth".

La déconnexion prend un certain temps, car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar. Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.

Remarques concernant la connexion Bluetooth.

Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.

Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez "0000".

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.

Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :

• si un équipement électronique ou un appareil électrique susceptible de produire des interférences sur le réseau sans fil se trouve à proximité de la Soundbar,

• si plusieurs appareils Bluetooth ou +, sont jumelés simultanément avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé, ou qu'un dysfonctionnement survient.

Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

Précautions : la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez-désactivez le Bluetooth. Méthode de désactivation du port Bluetooth : Appuyez sur le bouton Tone Control sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer-désactiver le Bluetooth.

## 6.4. Connexion via Wi-Fi.

Liste de vérifications préalables à la connexion :

• la connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les téléviseurs Samsung,

• vérifiez si le routeur sans fil (Wi-Fi) est activé et si le téléviseur est connecté au routeur,

• le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi),

• si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour + de détails,

• les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur,

• pour relier la TV à la Soundbar par le Wi-Fi, reliez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour + de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, reportez-vous à la section "Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)".

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, reportez-vous à la section "Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)",

2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar. Téléviseurs Samsung sortis en 2017 ou ultérieurement. Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, S-Series Soundbar (Wi-Fi).

Remarque : précautions, la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez-désactivez le Wi-Fi. Méthode de désactivation du port Wi-Fi, appuyez sur le bouton CH Level sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer-désactiver le Wi-Fi.

## 6.5. Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos.

Liste de vérifications préalables à la connexion :

• la technologie Dolby Atmos est prise en charge en mode "TV ARC" ou "eARC" ou "Wi-Fi",

• assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos.

1ère LED allumée en blanc, éteint (mode "TV ARC" ou "eARC") :

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure page 22 du mode d'emploi original,

2. Allumez la Soundbar et le téléviseur,

3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

2 premières LED allumées en blanc, éteint (mode "Wi-Fi") :

1. Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi),

2. Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur,

3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

Remarques :

• configuration de Dolby Atmos sur un lecteur BD ou un autre appareil connecté au téléviseur. Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou d'un autre appareil, et assurez-vous que "Aucun encodage", est sélectionné pour Bitstream.

Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans, Accueil, Son, Sortie numérique, puis sélectionnez flux binaire (non traité),

• cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

## 6.6. Utilisation de la fonction Q-Symphony.

Quand la Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter simultanément le son via la Soundbar et le téléviseur.

Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son surround émis par le téléviseur vous permet de profiter d'effets sonores surround plus riches en trois dimensions.

Quand la Soundbar est connectée, le menu "Q-Symphony" s'affiche sur le téléviseur. Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son.

Exemple de menu TV : Q-Symphony.

• Connexion avec 1 câble HDMI : 1ère LED allumée en blanc, éteint (mode TV ARC ou eARC),

• connexion avec 1 câble optique (non fourni) : 4 premières LED allumées en blanc, éteint (mode Entrée Audio Numérique),

• connexion Wi-Fi : 2 premières LED allumées en blanc, éteint (mode Wi-Fi).

Remarques :

• cette fonction peut être gérée par le Codec pris en charge par le téléviseur,

• cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI, le câble optique (non fourni) ou le Wi-Fi est connecté,

• le message affiché peut différer selon le modèle de téléviseur,

• assurez-vous que votre téléviseur et votre Soundbar sont connectés au même routeur sans fil, à la même fréquence,

• cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

## 6.7. Utilisation de Son SpaceFit.

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode une. Connexion via la Soundbar.

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit avec la télécommande de la Soundbar. Commande sonore, "Son SpaceFit désactivé", Haut, "Son SpaceFit activé").

Cette méthode est disponible dans tous les modes audio.

Méthode 2, Connexion via le téléviseur.

Pour activer cette fonction, activez le mode Sons adaptatif+ via le menu de votre TV Samsung. (Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Général, Paramètres du mode Intelligent, Sons adaptatif+)

Le mode son sur votre Soundbar passe automatiquement sur Sons adaptatif+ si vous activez le mode Sons adaptatif+ sur votre téléviseur.

Remarque : cette fonction est active si la Soundbar se connecte à certaines TV Samsung.

# 7. Connexion d'un appareil externe.

4 premières LED allumées en blanc, éteint (mode Entrée Audio Numérique) :

1. Vérifiez que l'appareil externe et la Soundbar sont éteints, et connectez le port Digital Audio In (Optical) et le port de sortie Optical de l'appareil externe à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure page 26 du mode d'emploi original,

2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe,

3. Appuyez sur la touche Multifonction en haut de la Soundbar ou sur la touche Source sur la télécommande, puis sélectionnez le mode "Entrée Audio Numérique". Ensuite, le message, "Entrée Audio Numérique", est émis,

4. Le son de l'appareil externe est émis par la Soundbar.

# 8. Connexion d'un appareil mobile.

## 8.1. Méthode une. Connexion via Bluetooth.

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.

Connexion initiale.

Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1. Touche de jumelage Bluetooth : appuyez sur la touche PAIR ou la touche Micro activé-désactivé en mode "Bluetooth" (maintenir cinq secondes) : jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit rouge, vert, bleu. Message "Prêt pour connexion Bluetooth".

• Jumelage en cours : 3ème LED (rouge, vert, clignotement bleu),

• connexion terminée : clignotement cyan 3 fois.

2. Sur votre appareil, sélectionnez "S-Series Soundbar" à partir de la liste qui apparaît.

3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue :

• si vous possédez une Soundbar (par exemple, "S-Series Soundbar") déjà présente dans la liste des enceintes de l'appareil mobile, supprimez-la,

• répétez les étapes une et 2.

Remarques concernant la connexion Bluetooth.

Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.

Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez "0000".

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.

Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :

• en présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar,

• si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.

Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

Ne connectez qu'à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (A v).

Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.

Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.

La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu, dans les zones où la réception est mauvaise.

Un appareil Bluetooth peut subir du bruit ou un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :

• lorsque le boîtier est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux sur le dispositif Bluetooth ou la Soundbar,

• dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire,

• lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que les équipements médicaux, les fours à micro-ondes et les dispositifs LAN sans fil,

• des obstacles tels que les portes et les murs peuvent encore avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée.

Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.

Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar.

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

Le système Soundbar sera déconnecté.

Si la Soundbar est déconnectée du dispositif Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en "Rouge" trois fois.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth.

Appuyez sur la touche Multifonction située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche Source de la télécommande pour sélectionner un mode autre que "Bluetooth".

La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth).

## 8.2. Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil).

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application SmartThings.

Connexion initiale.

1. Installez et lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette),

2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar :

• le message contextuel automatique (voir la 2ème illustration page 30 du mode d'emploi original) peut ne pas s'afficher sur certains appareils. Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur la touche, Ajout, "+", sur l'écran Home. La Soundbar est ajoutée à l'application,

• application SmartThings : lancer l'application, message contextuel automatique, ajouter l'appareil. L'illustration page 30 du mode d'emploi original peut différer selon la version de l'application.

Pour modifier votre connexion Wi-Fi :

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette),

2. Sur l'application, supprimez la Soundbar enregistrée, puis ajoutez-la à nouveau.

## 8.3. Utilisation de la Lecture groupée.

Pour profiter de cette fonction, ajoutez votre Soundbar à l'application SmartThings.

Afin de pouvoir l'utiliser, connectez au moins 2 appareils audio au même réseau Wi-Fi à cinq GHz.

Elle est disponible sur les appareils audio Samsung prenant en charge le Wi-Fi sortis en 2024 ou ultérieurement.

Elle ne prend pas en charge le son du téléviseur.

Configuration de la Lecture groupée.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

2. Ajoutez la Soundbar dans l'application SmartThings en suivant les instructions fournies dans la section "Méthode 2, Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)", "Étape 2 (Enregistrement de l'appareil)".

3. Appuyez sur la vignette de la Soundbar.

4. Sur votre appareil mobile, appuyez sur Créer un groupe sous l'icône de l'appareil audio.

• Le bouton Créer un groupe n'apparaît que si la Soundbar est en mode Wi-Fi,

• si la Soundbar émet le son du téléviseur, la création d'un groupe coupe la connexion avec le téléviseur.

5. Activez la Lecture groupée.

6. Sélectionnez un appareil dans la liste, puis appuyez sur Appliquer.

• Vous pouvez ajouter un maximum de 4 appareils,

• avec la Lecture groupée, le son est émis par l'appareil hôte uniquement,

• si un appareil connecté à l'appareil hôte passe à une autre source, il est automatiquement supprimé du groupe,

• si l'appareil hôte est connecté à un téléviseur, le groupe créé est automatiquement supprimé.

Désactivation de la Lecture groupée.

1. Appuyez sur la vignette de l'appareil audio,

2. Sur votre appareil mobile, appuyez sur Modifier groupe sous l'icône de l'appareil audio,

3. Désactivez la Lecture groupée. Pour désactiver un seul appareil, décochez-le dans la liste, puis appuyez sur Appliquer.

## 8.4. Connexion via Apple AirPlay.

Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.

Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay et nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.

Pour activer AirPlay dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung SmartThings en acceptant les conditions générales de l'application.

Assurez-vous que la Soundbar est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.

Avec AirPlay, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio en streaming sur vos appareils Apple via la Soundbar Samsung :

• sélectionnez AirPlay (symbole triangle surmonté de 3 ondes de forme ronde empilées) à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du Control Center, sur votre iPhone, iPad ou Mac,

• sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles pour lire le son.

## 8.5. Utilisation de la fonction Tap Sound.

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire l'audio contenu dans celui-ci via la Soundbar.

• Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile,

• cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

1. Activez la fonction Tap Sound sur votre appareil mobile. Pour + de détails sur la façon d'activer la fonction, reportez-vous à "Activation de la fonction Tap Sound", ci-dessous.

2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez "Démarrer" dans la fenêtre de message affichée. Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.

3. Lisez l'audio contenu dans l'appareil mobile via la Soundbar.

• Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar,

• assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé,

• il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer,

• pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application SmartThings à la dernière version. Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Activation de la fonction Tap Sound.

Utilisez l'application SmartThings pour activer la fonction Tap View, Tap Sound.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application SmartThings,

2. Sélectionnez Menu, Paramètres dans l'écran d'application SmartThings affiché sur l'appareil mobile,

3. Placez "Tap View, Tap Sound" sur Activé pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar.

Remarques :

• lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction Tap Sound ne se met pas en marche,

• la fonction Tap Sound pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

# 9. Installation de la fixation murale.

Mesures de sécurité relatives à l'installation.

Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.

N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.

Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.

Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.

Achetez les vis de montage de fixation murale, adaptées au type et à l'épaisseur du mur, sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar : diamètre : M5 ;

longueur : 35 mm ou +, selon nos recommandations.

Connectez des câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.

Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation murale.

• 1 guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 vis (M4 fois L10),

• 2 supports de fixation murale.

1. Placez le Guide de fixation murale contre le mur. Le Guide de fixation murale doit être de niveau. Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins cinq cm sous le téléviseur.

2. Alignez la Ligne centrale du Guide de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le Guide de fixation murale au mur avec du ruban adhésif. Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la ligne centrale au centre de la zone d'installation.

3. Utilisez un stylo pour marquer les positions des trous et retirez le Guide de fixation murale.

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque. Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes.

Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque vis de fixation, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

6. Installez les supports de fixation murale sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 vis,

• Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des supports de fixation murale se trouve sur l'arrière de la Soundbar,

• le produit utilisé peut être différent de l'illustration page 35 du mode d'emploi original, selon le modèle.

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les supports de fixation murale, en accrochant les Supports de fixation murale sur les vis de fixation sur le mur.

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

Insérez les vis de fixation dans la partie large (inférieure) des supports de fixation murale, puis faites glisser les supports de fixation murale vers le bas afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

# 10. Installation de la Soundbar devant le téléviseur.

Alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur comme illustré sur l'image page 36 du mode d'emploi original.

Puis, placez la Soundbar à au moins 3 cm du téléviseur afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale (microphones présents, au niveau de la zone des touches).

Remarques :

• veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable,

• un écart insuffisant entre le téléviseur et la Soundbar peut entraîner des problèmes de reconnaissance vocale et d'acoustique.

# 11. Mise à jour du logiciel.

Mise à jour automatique.

Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

• Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.

Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.

Mise à jour par USB.

Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port Service de la Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site (samsung.com), recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client. Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour,

2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB),

3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier,

4. Stockez le fichier créé dans une clé USB, puis connectez-la à la Soundbar,

5. Allumez la Soundbar. Ensuite, le produit est mis à jour dans les 3 minutes.

Indicateur à LED : la diode blanche se déplace de gauche à droite et de droite à gauche.

• Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.

• Si le voyant LED jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. Le cas échéant, veuillez ne pas mettre l'équipement hors tension ni retirer le périphérique USB.

• Si la mise à jour ne se fait pas, rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.

• Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.

• Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.

• Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible : la 3ème LED clignote rouge 3 fois.

• Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou une version inférieure : la 3ème LED clignote cyan, 3 fois.

Réinitialisation.

Avec la Soundbar activée, maintenez les touches moins et + (Volume) situées sur le boîtier enfoncées simultanément pendant au moins cinq secondes.

L'affichage LED change comme indiqué ci-dessous, puis la Soundbar est initialisée.

Indicateur à LED :

• la diode blanche se déplace de gauche à droite et de droite à gauche,

• la 3ème LED clignote cyan, 3 fois,

• la 3ème LED clignote en rouge puis s'éteint.

Attention : tous les réglages de la Soundbar sont réinitialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque la réinitialisation est nécessaire.

Information sur les mises à jour de sécurité.

Les mises à jour de sécurité sont fournies en vue de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, allez sur le site security.samsungtv.com. Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

# 12. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas : vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence :

• retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau,

• mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez,

• en l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. Reportez-vous à la section "Comment utiliser la télécommande".

La télécommande ne fonctionne pas :

• pointez la télécommande directement vers la Soundbar,

• remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant LED rouge de la Soundbar reste allumé : le microphone est éteint. Allumez le microphone. Reportez-vous à la section "Barre de son", du chapitre "Description du produit".

La Soundbar n'émet aucun son :

• le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume,

• si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe,

• sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Sélectionnez la Soundbar),

• la connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau,

• débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation,

• initialisez l'appareil et réessayez. Reportez-vous à la section "Initialisation".

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (eARC) :

• vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne eARC. Reportez-vous à la section "Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC",

• la connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar,

• il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Connexion, Gestionnaire de périphériques externes, Anynet+ "HDMI-CEC" allumé).

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (eARC) : votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Paramètres expert, Format de sortie audio numérique).

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth :

• lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode jumelage Bluetooth pour établir la connexion. (Maintenez la touche PAIR de la télécommande ou la touche (Micro activé/désactivé) située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins cinq secondes),

• si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil,

• supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Liste des haut-parleurs Bluetooth),

• débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez,

• initialisez l'appareil et réessayez. Reportez-vous à la section "Initialisation".

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth :

• certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont placés trop proches de la Soundbar (par exemple les microondes, les routeurs sans fil, etc.)

• si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar,

• si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le sons émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Connexion impossible en Wi-Fi :

• vérifiez si votre routeur sans fil est allumé,

• éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez,

• la Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible,

• si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte,

• la Soundbar ne prend pas en charge le Wi-Fi 6.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur : éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants :

• la fonction AVA n'est pas disponible lors de l'utilisation de la fonction Q-Symphony.

• la fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur à la Soundbar, j'ai activé le mode Soundbar. Aucun son n'est émis par le téléviseur :

• si vous connectez la Soundbar à un appareil mobile alors que la Soundbar est connectée au téléviseur, la Soundbar émet du son provenant de l'appareil mobile tout en conservant la connexion au téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis,

• déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera émis de nouveau à partir de la Soundbar.

La Soundbar n'apparaît pas dans, AirPlay :

• pour activer AirPlay dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung SmartThings en acceptant les conditions générales de l'application. Reportez-vous à la section "Connexion via Apple AirPlay",

• AirPlay ne fonctionne pas si vous supprimez la Soundbar de l'application Samsung SmartThings.

• assurez-vous que la Soundbar et l'appareil Apple sont connectés au même réseau Wi-Fi,

• la Soundbar est compatible avec AirPlay installé sur iOS 13.4 ou version ultérieure.

La lecture groupée n'est pas activée :

• vérifiez si les appareils audio sont des modèles récents, sortis en 2024 ou ultérieurement,

• vérifiez si l'appareil hôte est connecté à un réseau Wi-Fi comme source,

• assurez-vous que tous les appareils audio sont connectés au même réseau Wi-Fi (à cinq GHz).

# 13. Licence.

Dolby Atmos, DTS, HDMI, Apple AirPlay, Roon Tested.

Spotify :

• utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify.

Accédez à spotify, "point", com, "slache", connect, pour en savoir plus,

• le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : spotify, "point", com, slache, connect, /third-party-licenses.

Avis de licence libre : les logiciels open source utilisés dans ce produit figurent à l'adresse opensource.samsung.com.

# 14. Remarque importante à propos du service.

Les figures et les illustrations présentes dans le manuel d'utilisation original sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

• vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par exemple vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation),

• vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par exemple vous n'avez pas lu ce manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# 15. Spécifications et guide.

## 15.1. Spécifications.

Unité principale Soundbar :

• nom du modèle : HW-S66D,

• poids : 2,7 kg,

• dimensions (L x H x P) : 670,0 x 62,0 x 105,0 mm,

• plage de températures en fonctionnement : +10°C à +40°C,

• plage d'humidité en fonctionnement : 10 % à 80 %, sans condensation,

• plage de température de stockage : -20°C à +45°C,

• plage d'humidité de stockage : cinq % à 95 %, sans condensation.

• amplificateur : puissance de sortie nominale : 200 W,

• formats de lecture pris en charge : Dolby 5.1ch, Dolby Digital +, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS 5.1ch, LPCM 8ch.

Remarques :

• Samsung Electronics Co. Ltd, se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

• le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précautions : la Soundbar redémarre automatiquement si vous activez-désactivez le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Consommation électrique totale en veille : 2,0 W.

Wi-Fi, méthode de désactivation du port : appuyez sur le bouton CH Level sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer-désactiver le Wi-Fi.

Bluetooth, méthode de désactivation du port : appuyez sur le bouton Tone Control sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/Union européenne et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse samsung.com : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni.

La fonction cinq GHz WLAN (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.

Puissance de sortie de l'appareil sans fil (puissance de transmission RF max) :

• 100 mW à 2,4 GHz, 2,4835 GHz,

• 200 mW à 5,15 GHz, 5,25 GHz et 5,47 GHz, 5,725 GHz,

• 100 mW à 5,25 GHz, 5,35 GHz,

• 25 mW à 5,725 GHz, 5,875 GHz.

## 15.2. Protection de l'environnement.

Élimination des batteries de ce produit.

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage, indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive C E 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit.

Déchets d'équipements électriques et électroniques.

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur :

"samsung.com, slache, youké, slache, eubaoute sammsoung, slache, seustènability, slache, innvaïronnmeunte, slache, aoueur, tiret, comitmeunte, slache, data"

Règlement (Union européenne) 2019/1782, de la commission.

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe : samsung.com, "slache", global, "slache", ecodesign, "tiret du huit", component"

Logo Triman.

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent : reprise à la livraison ou à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# 16. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit sur samsung.com

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre du service client Samsung au, 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.