Samsung.

Barre de son HW-B450.

Mode d'emploi adapté d'octobre 2022.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Barre de son.

1.2. Télécommande.

2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

2.1. Avertissements.

2.2. Précautions.

3. Contrôle des composants.

4. Utilisation de la télécommande.

4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

4.2. Comment utiliser la télécommande.

4.3. Utilisation des touches dissimulées (touches avec plus d'une fonction).

4.4. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

4.5. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

5. Connexion de la Soundbar.

5.1. Connexion de l'alimentation électrique.

5.2. Connexion de la Soundbar au Caisson de basse.

5.3. Connexion du SWA-9100S (vendue séparément) à une Soundbar.

6. Connexion filaire avec le téléviseur.

7. Connexion sans fil avec le téléviseur.

8. Connexion à un appareil externe.

9. Connexion d'un périphérique de stockage USB.

10. Connexion à un appareil mobile.

11. Installation du support mural.

11.1. Précautions d'installation.

11.2. Composants de fixation au mur.

12. Installation de la Soundbar sur un socle de téléviseur.

13. Mise à jour du logiciel.

14. Dépannage.

15. Remarques importantes relatives au service.

16. Spécifications et guide.

16.1. Spécifications.

16.2. Déclaration de conformité.

16.3. Protection de l'environnement.

17. Accès au service Consommateurs.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo "Samsung" se trouve sur le dessus.

#### Face avant.

Au centre de la face avant, se trouve un écran d'affichage de forme rectangulaire. Il affiche l'état et le mode actuel du produit.

#### Face supérieure.

À gauche de la partie avant de la face supérieure, se trouve le logo Samsung.

Au centre de la partie arrière de la face supérieure, se trouvent 4 touches, décrites de gauche à droite :

• Alimentation : allume et éteint l'appareil. Fonction Auto Power Down : l'appareil s'éteint automatiquement dans les modes D.In, BT, USB s'il n'y a pas de signal audio pendant 18 minutes,

• Volume Moins, Volume Plus : permettent de régler le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar,

• Source : sélectionne le mode d'entrée de la source.

Modes d'entrée :

• entrée numérique optique (affichage : "D.In"),

• mode Bluetooth (affichage : "BT"),

• mode USB (affichage : "USB").

Pour activer le mode "BT Pairing", changez la source sur le mode "BT", puis appuyez et maintenez enfoncée la touche Source pendant plus de 5 secondes.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.

Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

#### Face inférieure.

Retournez la barre de son de sorte que la face inférieure se trouve au-dessus.

Dans la partie centrale, il y a un espace creux rectangulaire.

Sur sa paroi interne gauche, se trouve la prise Power : connectez le câble d'alimentation secteur de la Soundbar.

Sur sa paroi interne droite, se trouvent, de haut en bas, les prises suivantes :

• Digital Audio In (Optical) : permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe,

• USB (5V 0.5 Ampères) : permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 1.2. Télécommande.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

#### Face avant.

#### Ligne 1 : Alimentation, touche ronde située à gauche. Allume et éteint la Soundbar.

#### Ligne 2 :

• Source : touche ronde située à gauche. Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar,

• Bluetooth Pair : touche ronde située à droite. Appuyez sur la touche Pair. "BT Pairing" s'affiche sur l'écran de la Soundbar. Vous pouvez connecter la Soundbar à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant la Soundbar dans la liste de recherche d'appareils Bluetooth.

#### Les lignes 3, 4 et 5 sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire.

Ligne 3 : touche Haut, emplacement en haut au milieu du joystick.

#### Ligne 4 :

• touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

• Lecture/Pause : touche ronde centrale. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu,

• touche Droite : emplacement à droite du joystick.

#### Ligne 5 : touche Bas, emplacement en bas au milieu du joystick.

#### Ligne 6 :

• Coupure de son : touche ronde située à gauche. Appuyez sur la touche Coupure de son pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son,

• Info : touche ronde située à droite. Lorsque vous appuyez sur cette touche, les informations relatives à chaque mode apparaissent (voir section "Barre de son").

#### Ligne 7 : Sound Mode, touche ronde située au centre. En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner le mode son souhaité, dans l'ordre : Surround Sound, Game, Adaptive, Bass Boost, Standard.

#### Ligne 8 :

• Volume : touche rectangulaire située à gauche. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour régler le volume. Sourdine : appuyez verticalement sur la touche Volume pour couper le son. Appuyez de nouveau verticalement sur cette touche pour réactiver le son,

• Niveau du woofer (graves) : touche rectangulaire située à droite. Faites pivoter la touche vers l'avant ou l'arrière pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez verticalement sur la touche.

#### Ligne 9 :

• CH Level : touche ronde située à gauche. Appuyer sur cette touche permet de régler le volume de chaque enceinte,

• Commande sonore : touche ronde située au centre. Appuyer sur cette touche permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des touches Haut et Bas, dans l'ordre : Audio Sync, Voice Enhance On/Off, Night Mode On/Off,

• Tone Control : touche ronde située à droite. Appuyer sur cette touche permet de régler le volume des aigus et des graves.

Voir section "Comment utiliser la télécommande".

#### Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

# 2. Informations relatives à la sécurité et précautions.

## 2.1. Avertissements.

Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot.

L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

Reportez-vous aux informations ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung :

• éclair ou point d'exclamation dans un triangle : attention. Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir,

• éclair dans un triangle : ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit,

• point d'exclamation dans un triangle : ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit,

• 2 carrés emboîtés : produit de classe II. Ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit doit avoir une connexion de protection fiable à la terre,

• trait courbe : tension CA. La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA,

• trait droit avec des pointillés en-dessous : tension CC. La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC,

• manuel ouvert avec un point d'exclamation dans un triangle sur la page de gauche et la lettre "i" sur la page de droite : mise en garde, consulter le mode d'emploi. Ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Avertissement : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention :

• pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large,

• cet appareil doit toujours être branché à une prise terre,

• pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès,

• évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus,

• pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

## 2.2. Précautions.

Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.

Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Attention : le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

# 3. Contrôle des composants.

• 1 unité principale Soundbar,

• 1 caisson de basse,

• 1 télécommande, piles,

• 2 cordons d'alimentation (caisson de basse, Soundbar),

• 1 câble optique,

• 1 guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 vis (M4 par L10),

• 2 supports de fixation murale.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (étiquette : bas de l'unité principale Soundbar).

Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

# 4. Utilisation de la télécommande.

## 4.1. Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA).

Faites glisser le couvercle arrière vers le bas de la télécommande jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en position en le faisant glisser vers le haut.

## 4.2. Comment utiliser la télécommande.

#### Touches Haut, Gauche, Droite, Bas.

Appuyez sur les touches Haut, Gauche, Droite, Bas pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

• Répétition : pour utiliser la fonction de répétition en mode "USB", appuyez sur la touche Haut,

• Saut de fichier musical : appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant ; appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent,

• ID Set : appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID Set (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).

#### Touche Sound Mode.

Modes son :

• Surround Sound : fournit un champ sonore plus large que la norme,

• Game : fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu,

• Adaptive : analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu,

• Bass Boost : mode champ sonore mettant l'accent sur les graves,

• Standard : émet le son original.

Autres fonctions :

• DRC (Dynamic Range Control) : vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique aux pistes Dolby Digital. Appuyez sur le bouton Sound Mode pendant plus de 5 secondes tandis que la Soundbar est hors tension pour activer ou désactiver la fonction DRC (Dynamic Range Control). Quand la fonction DRC est activée, les sons forts sont atténués (il peut se produire une distorsion du son),

• Bluetooth Power : cette fonction allume automatiquement la Soundbar à la réception d'une demande de connexion d'un téléviseur ou d'un appareil Bluetooth connecté précédemment. Le réglage est activé par défaut. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

#### Touche CH Level.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Virtual Center Level puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut et Bas.

Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage Rear Level est disponible. Pour régler le volume Rear Level entre -6 et +6, utilisez les touches Haut et Bas.

#### Touche Commande sonore.

Audio Sync : si l'image sur le téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, appuyez sur la touche Commande sonore pour sélectionner Audio Sync, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches Haut et Bas. Non disponible en mode "USB" ou "BT".

Voice Enhance On/Off : ce mode permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et sur le téléviseur.

Night Mode On/Off : ce mode est idéal pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues.

Les fonctions audio Voice Enhance et Night Mode peuvent être activées ou désactivées On/Off à l'aide des touches Haut et Bas.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 Kilo Hertz, 2,5 Kilo Hertz, 5 Kilo Hertz et 10 Kilo Hertz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche et Droite et chaque réglage peut être défini entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut et Bas (assurez-vous que le mode son est réglé sur "Standard").

#### Touche Tone Control.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Treble ou Bass, puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut et Bas.

## 4.3. Utilisation des touches dissimulées (touches avec plus d'une fonction).

Touches dissimulées de la télécommande :

• Woofer (Haut) : télécommande du téléviseur activer, désactiver (veille) (voir section "Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur"),

• Gauche : activation, désactivation de la connexion au téléviseur (BT prêt) (voir chapitre "Connexion sans fil avec le téléviseur"),

• Haut : Id Set (voir section "Comment utiliser la télécommande"),

• Commande sonore :

- égaliseur 7 bandes (maintenir enfoncé 5 secondes) (voir section "Comment utiliser la télécommande"),

- réinitialisation (maintenir enfoncé 10 secondes) (voir chapitre "Mise à jour du logiciel"),

• Sound Mode :

- DRC On/Off (veille) (voir section "Comment utiliser la télécommande"),

- Bluetooth Power (voir section "Comment utiliser la télécommande").

## 4.4. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

Surround Sound :

• entrée (2.0 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux).

Game :

• entrée (2.0 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux).

Adaptive :

• entrée (2.0 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux).

Bass Boost :

• entrée (2.0 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (4.1 canaux).

Standard :

• entrée (2.0 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux),

• entrée (5.1 canaux) ; sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux) ; sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil (2.1 canaux).

Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

## 4.5. Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur.

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.

Réglez les enceintes du téléviseur sur Hautparleur ext pour utiliser cette fonction.

Fabricants prenant en charge cette fonction : Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, Philips, Panasonic, Toshiba, Hisense, RCA.

1. Éteignez la Soundbar,

2. poussez vers le haut la touche Woofer pendant 5 secondes. Chaque fois que vous poussez la touche Woofer pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : "Off-TV Remote" (mode par défaut), "Samsung-TV Remote", "All-TV Remote".

Le mode est affiché sur l'écran de la Soundbar :

• "Off-TV Remote" (mode par défaut) : désactive la télécommande de téléviseur,

• "Samsung-TV Remote" : active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung,

• "All-TV Remote" : active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

# 5. Connexion de la Soundbar.

## 5.1. Connexion de l'alimentation électrique.

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter le Caisson de basse et la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

1. connectez le cordon d'alimentation à la prise Power située à l'arrière du Caisson de basse, puis à la prise murale,

2. connectez le cordon d'alimentation à la prise Power située sur la face inférieure de l'unité principale Soundbar, puis à la prise murale.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (étiquette : partie inférieure de l'unité principale Soundbar).

## 5.2. Connexion de la Soundbar au Caisson de basse.

Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

#### Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar.

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

Une fois l'appariement automatique effectué, l'indicateur bleu situé à l'arrière du caisson de basse s'allume.

#### Témoins indicateurs LED sur l'arrière du Caisson de basse.

Link bleu allumée : connexion réussie (fonctionnement normal).

Link bleu clignotante : récupération de la connexion. Vérifiez si le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le caisson de basse. Voir section "Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue".

Standby rouge allumée :

• en veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte). Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale de la Soundbar est connecté correctement,

• échec de la connexion. Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la section " Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue".

Link et Standby bleu et rouge clignotantes : dysfonctionnement. Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

#### Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue.

Avant d'effectuer la procédure de connexion manuelle ci-dessous :

• vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement,

• assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche ID Set à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'indicateur rouge à l'arrière du Caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote,

2. appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître. La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé,

3. vérifiez que le voyant LED Link s'éclaire en bleu en continu (connexion établie). Le voyant LED Link à l'arrière du Caisson de basse arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le Caisson de basse sans fil.

#### Remarques.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de Standby à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.

Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 Giga Hertz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.

La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

#### Précautions.

Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.

Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

## 5.3. Connexion du SWA-9100S (vendue séparément) à une Soundbar.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-9100S, vendu séparément) à votre Soundbar.

Pensez à acheter le modèle approprié à votre région. Les modèles compatibles peuvent varier en fonction de la région.

1. Connectez le module de réception sans fil à 2 enceintes surround. Lors du branchement du câble d'enceinte, connectez le fil central à l'enceinte. Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur,

2. vérifiez l'état de veille du module de réception sans fil après l'avoir branché à une prise électrique. Le voyant LED Link (LED bleue) situé sur le module de réception sans fil clignote. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur la touche ID Set au dos du module de réception sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED Link clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur la LED, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SWA-9100S,

3. appuyez sur la touche Haut de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. Le message ID Set s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître. La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque ID Set est terminé.

Attention : si votre Soundbar diffuse de la musique au moment où elle est connectée au SWA-9100S, vous pourriez entendre du bruit provenant du woofer une fois la connexion terminée,

4. vérifiez que le voyant LED Link s'éclaire en bleu en continu (connexion établie). Le voyant LED Link arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil,

5. si le SWA-9100S n'est pas connecté, répétez la procédure de l'étape 2.

# 6. Connexion filaire avec le téléviseur.

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV sortis en 2017 et ultérieurement, et qui prennent en charge le Bluetooth lorsque vous connectez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique.

Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

#### Connexion à l'aide d'un câble optique.

Lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage "Format audio de sortie numérique" est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital. Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore (il se peut que le menu du téléviseur utilise des mots différents pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant).

Vérification préalable à la connexion : lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.

1. Raccordez la prise Digital Audio In (Optical) de la Soundbar à la prise Optical Out du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique,

2. appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez le mode "D.In".

# 7. Connexion sans fil avec le téléviseur.

#### Connexion à un téléviseur via Bluetooth.

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

#### Connexion initiale.

1. Appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

• appuyez sur le bouton Source située sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée,

• lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing",

2. sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur),

3. sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar B4-Series" ou "[AV] Soundbar B4-Series" dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée "Needs Pairing" ou "Paired" dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion. Lorsque le téléviseur est connecté, [Nom du téléviseur], "BT" apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar,

4. vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si le téléviseur ne détecte pas la Soundbar : connectez le téléviseur et la Soundbar avec un câble optique, puis sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source en haut de la Soundbar. Testez si la sortie audio fonctionne normalement, puis passez aux étapes 2 et 3.

Si la connexion de l'appareil échoue :

• si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar B4-Series" ou "[AV] Soundbar B4-Series") apparaît dans la liste, supprimez-la,

• ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur.

Appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande et activez l'un des modes, à l'exception du mode "BT".

La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar (le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur).

Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche Gauche sur la télécommande pendant 5 secondes avec la Soundbar en mode "BT Ready" (Activation/Désactivation de la connexion au téléviseur).

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.

BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. Appuyez sur le bouton Pair de la télécommande ou maintenez le bouton Source situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode BT".

#### Remarques.

Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000".

En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres.

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt.

Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

• en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

• si 2 appareils Bluetooth ou plus sont appariés simultanément avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

# 8. Connexion à un appareil externe.

Raccordez un appareil externe via une connexion câblée ou une connexion Bluetooth pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

#### Connexion à l'aide d'un câble optique.

1. Raccordez Digital Audio In (Optical) de l'unité principale à la prise Optical Out de l'appareil source (Lecteur BD/DVD, Boîtier décodeur, Console de jeu) à l'aide d'un câble optique numérique,

2. sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source situé sur le panneau frontal ou sur la télécommande.

# 9. Connexion d'un périphérique de stockage USB.

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

1. Connectez l'appareil USB au port USB situé sur la partie inférieure du produit,

2. appuyez sur le bouton Source du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez "USB",

3. "USB" apparaît sur l'écran d'affichage,

4. lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.

La Soundbar s'éteint automatiquement (Auto Power Down) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 18 minutes.

#### Liste de compatibilités.

*.mp3 :

• codec (MPEG 1 Layer2), échantillonnage (32 à 48 Kilo Hertz), binaire (32 à 320 kbps),

• codec (MPEG 1 Layer3), échantillonnage (32 à 48 Kilo Hertz), binaire (32 à 320 kbps),

• codec (MPEG 2 Layer3), échantillonnage (16 à 24 Kilo Hertz), binaire (8 à 160 kbps),

• codec (MPEG 2.5 Layer3), échantillonnage (8 à 12 Kilo Hertz), binaire (8 à 160 kbps).

*.wma : codec (WMA7, 8, 9, STD), échantillonnage (8 à 48 Kilo Hertz), binaire (32 à 320 kbps).

*.aac : codec (AAC, AAC-LC, HE-AAC), échantillonnage (8 à 96 Kilo Hertz), binaire (inférieur à 1 728 kbps).

*.ogg : codec Vorbis, échantillonnage (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 Kilo Hertz), binaire (ogg non pris en charge :

1. taille de bloc 0 inférieur à 256, taille de bloc 0 supérieur à 1 024,

2. taille de bloc 1 inférieur à 512, taille de bloc 1 supérieur à 4 096,

3. compteur de code supérieur à 64,

4. entrée de code supérieur à 640,

5. compteur niveau supérieur à 2,

6. type niveau 0,

7. compteur résiduel supérieur à 2,

8. dimension différente de 2

9. compteur de mappage supérieur à 2,

10. compteur de mode supérieur à 2,

11. type résiduel différent de numéro de canal).

*.flac : codec (non renseigné), échantillonnage (8 à 192 Kilo Hertz), binaire (inférieur à 5 Mbps).

*.wav : codec (PCM, LPCM, IMA_ADPCM, MPEG, MULAW), échantillonnage (8 à 192 Kilo Hertz), binaire (inférieur à 5 Mbps).

*.AIFF : type de compression (alwa, ulaw, sowt), échantillonnage (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48, 96, 192 Kilo Hertz, inférieur ou égal à 2 canaux), binaire (inférieur à 5 Mbps).

Si votre périphérique USB contient trop de dossiers (environ 256) et de fichiers (environ 999), la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

# 10. Connexion à un appareil mobile.

#### Connexion via Bluetooth.

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.

#### Connexion initiale.

1. Appuyez sur la touche Pair de la télécommande pour passer au mode "BT Pairing",

(ou)

• appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez "BT". "BT" passe automatiquement en "BT Pairing" en quelques secondes ou en "BT Ready" en cas de connexion enregistrée,

• lorsque "BT Ready" apparaît, maintenez le bouton Source enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher "BT Pairing",

2. sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar B4-Series" ou "[AV] Soundbar B4-Series" dans la liste. Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, [Nom de l'appareil Bluetooth], "BT" apparaît sur l'affichage avant,

3. lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue :

• si la liste de Soundbar connectées précédemment (par exemple "[AV] Samsung Soundbar B4-Series" ou "[AV] Soundbar B4-Series" apparaît dans la liste, supprimez-la,

• ensuite, répétez les étapes 1 et 2.

Remarque : après avoir connecté la Soundbar à l'appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode "BT Ready" pour la reconnexion.

#### Quelle est la différence entre BT Ready et BT Pairing ?

BT Ready : dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.

BT Pairing : dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. Appuyez sur le bouton Pair de la télécommande ou maintenez le bouton Source situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode "BT".

#### Remarques.

Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez "0000".

En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 mètres.

La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes en état Prêt.

Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes :

• en cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar,

• en cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar,

• si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar, par exemple des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 Kilo Hertz, 48 Kilo Hertz).

Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).

Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Hands Free).

Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner "[AV] Samsung Soundbar B4-Series" ou "[AV] Soundbar B4-Series" parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode "BT".

Disponible uniquement si la Soundbar est listée dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth (le périphérique Bluetooth et la Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois).

La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la Soundbar affiche "BT Ready".

La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth si elle est déjà en mode Bluetooth et appariée à un appareil Bluetooth.

#### Bluetooth Power Activé (Sound Mode).

Lorsque la fonction Bluetooth Power Activé est activée et que la Soundbar est désactivée, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter à la Soundbar, la Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur la touche Sound Mode et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes sur la télécommande pendant que la Soundbar est sous tension,

2. "On-Bluetooth Power" s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

#### Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar.

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

Le système Soundbar sera déconnecté.

Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

#### Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth.

Appuyez sur le bouton Source situé sur le panneau supérieur ou la télécommande, puis passez dans n'importe lequel des modes, à l'exception du mode "BT".

La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar (la durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth).

Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera "BT Disconnected" sur l'affichage avant.

Remarques :

• en mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 mètres,

• le système Soundbar s'éteint après 18 minutes en état Prêt.

#### À propos du Bluetooth.

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :

• une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar,

• il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux,

• il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemples : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).

Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.

Plus la distance est grande entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.

Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (exemples : murs, portes).

Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

# 11. Installation du support mural.

## 11.1. Précautions d'installation.

Installez sur un mur vertical uniquement.

N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.

Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.

Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.

Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.

Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar :

• diamètre : M5,

• longueur : 35 mm ou plus recommandés.

Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.

Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

## 11.2. Composants de fixation au mur.

• 1 guide de fixation murale,

• 2 vis de fixation,

• 2 vis (M4 par L10),

• 2 supports de fixation murale.

1. Placez le guide de fixation murale contre le mur. Le guide de fixation murale doit être de niveau. Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur,

2. alignez la ligne centrale du guide de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le guide de fixation murale au mur avec du ruban adhésif. Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la ligne centrale au centre de la zone d'installation,

3. appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images A-Type à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le guide de fixation murale,

4. à l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque. Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir,

5. enfoncez une vis (non fournie) dans chaque vis de fixation, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante,

6. installez les supports de fixation murale sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 vis. Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des supports de fixation murale se trouve sur l'arrière de la Soundbar,

7. installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les supports de fixation murale, en accrochant les supports de fixation murale sur les vis de fixation sur le mur,

8. faites glisser la Soundbar vers le bas afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation. Insérez les vis de fixation dans la partie large (inférieure) des supports de fixation murale, puis faites glisser les supports de fixation murale vers le bas afin que les supports de fixation murale reposent de manière sûre sur les vis de fixation.

# 12. Installation de la Soundbar sur un socle de téléviseur.

Placez la Soundbar sur un socle de téléviseur.

Alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur, en insérant avec précaution la Soundbar dans le socle du téléviseur.

Pour obtenir une qualité sonore optimale, positionnez la Soundbar à une distance d'au moins 3 cm de la partie avant du téléviseur.

Remarque : veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.

# 13. Mise à jour du logiciel.

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar. Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com, puis accédez à Support).

Ensuite, sélectionnez le type de produit ou entrez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez l'option Logiciels et applications, puis Téléchargements. Notez que les noms d'option peuvent varier.

#### Procédure de mise à jour.

Important : la fonction de mise à jour efface tous les paramètres utilisateur. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

1. Connectez une clé USB au port USB de votre ordinateur.

Important : assurez-vous qu'il n'y a pas de fichiers musicaux sur la clé USB. Cela peut entraîner l'échec de la mise à jour du micrologiciel,

2. accédez au site (samsung.com), sélectionnez "Entrez le numéro de modèle", puis saisissez le modèle de votre Soundbar. Sélectionnez "manuels et téléchargements", puis téléchargez le dernier fichier de mise à jour,

3. sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez "Extraire ici" pour dézipper le fichier,

4. éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour logicielle au port USB,

5. allumez la Soundbar et changez la source sur le mode "USB". Dans les 3 minutes, "Update" s'affiche et la mise à jour commence,

6. une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint. Allumez la Soundbar, puis appuyez sur les touches Volume Moins et Volume Plus sur le panneau supérieur pendant 5 secondes. "Init OK" s'affiche à l'écran, puis la Soundbar est réinitialisée.

Ce produit dispose de la fonction Dual Boot. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez réessayer. Le cordon d'alimentation de la Soundbar doit être branché quand le périphérique USB contenant le fichier de mise à jour est inséré. La mise à jour redémarre alors, tandis que l'afficheur fluorescent sous vide n'affiche rien, et elle se termine au bout de 2 minutes,

7. restaurez vos paramètres sur la Soundbar.

Si "Update" ne s'affiche pas :

1. éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar,

2. débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.

Remarques :

• la mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage,

• n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées,

• une fois la mise à jour terminée, la configuration d'utilisateur est initialisée dans la Soundbar. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer. Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la section "Connexion de la Soundbar au Caisson de basse". Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse,

• les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB,

• l'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

# 14. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

La Soundbar ne s'allume pas.

Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.

Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.

En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation (voir section "Télécommande").

La télécommande ne fonctionne pas.

Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.

Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

La Soundbar n'émet aucun son.

Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.

Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.

Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Sélectionner la Soundbar).

La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.

Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.

Initialisez l'appareil et réessayez (voir chapitre "Mise à jour du logiciel").

Le caisson de basse n'émet aucun son.

Vérifiez si le voyant LED situé à l'arrière du caisson de basse est allumé en bleu. Reconnectez la Soundbar et le caisson de basse si le voyant clignote lentement en bleu ou devient rouge (voir section "Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue").

Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre la Soundbar et le subwoofer. Déplacez les appareils vers une zone sans obstacle.

Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion. Gardez l'enceinte éloignée de ces appareils.

Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation.

Le volume du subwoofer est trop faible.

Le volume original du contenu que vous écoutez peut être faible. Essayez de régler le niveau du subwoofer (voir section "Télécommande").

Rapprochez l'enceinte subwoofer de vous.

La Soundbar n'apparaît pas dans la liste des appareils Bluetooth du téléviseur.

Débranchez totalement le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis relancez une recherche (voir chapitre "Connexion sans fil avec le téléviseur").

Connectez le téléviseur et la Soundbar avec un câble optique, puis sélectionnez le mode "D.In" en appuyant sur le bouton Source en haut de la Soundbar. Testez si la sortie audio fonctionne normalement et relancez une recherche (voir chapitre "Connexion sans fil avec le téléviseur").

La Soundbar ne se connecte pas via Bluetooth.

Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode "BT Pairing" pour établir la connexion. Maintenez la touche Pair de la télécommande ou la touche Source située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.

Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le (Téléviseur Samsung : Accueil, Menu, Paramètres, Tous les paramètres, Son, Sortie son, Liste des haut-parleurs Bluetooth).

Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.

Initialisez l'appareil et réessayez (voir chapitre "Mise à jour du logiciel").

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont placés trop près de la Soundbar (par exemple les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).

Si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.

Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

# 15. Remarques importantes relatives au service.

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

• vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par exemple vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation),

• vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par exemple vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# 16. Spécifications et guide.

## 16.1. Spécifications.

Unité principale Soundbar :

• nom du modèle : HW-B450,

• USB : 5V ; 0,5 Ampères,

• poids : 1,4 kg,

• dimensions (L x H x P) : 858,8 x 59,0 x 75,0 mm,

• plage de températures en fonctionnement : +5°C à +35°C,

• plage d'humidité en fonctionnement : 10 % à 75 %,

• amplificateur, puissance de sortie nominale : 40 W fois 2, 6 ohm,

• formats de lecture pris en charge (le son DTS 2.0 est lu au format DTS) : LPCM 2ch, Dolby Audio (prise en charge de Dolby Digital), DTS,

• puissance de sortie de l'appareil sans fil :

- puissance de transmission BT maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz-2,4835 Giga Hertz,

- puissance de transmission SRD maximum : 25 mW à 5,725 Giga Hertz-5,825 Giga Hertz.

Caisson de basse :

• nom du caisson de basse : PS-WB45T,

• poids : 4,5 kg,

• dimensions (L x H x P) : 184,0 x 343,0 x 295,0 mm,

• amplificateur, puissance de sortie nominale : 220 W,

• puissance de sortie de l'appareil sans fil, puissance de transmission SRD maximum : 25 mW à 5,725 Giga Hertz-5,825 Giga Hertz.

Consommation électrique totale en veille : 2,0 W.

Bluetooth, méthode de désactivation du port : appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Remarques :

• Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis,

• le poids et les dimensions sont approximatifs.

## 16.2. Déclaration de conformité.

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.

Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse www.samsung.com, accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.

## 16.3. Protection de l'environnement.

#### Élimination des batteries de ce produit.

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix présent sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la règlementation REACH WEEE, rendez-vous sur :

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

# 17. Accès au service Consommateurs.

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse www.samsung.com/register

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le centre de service Samsung au 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.