Samsung.

Réfrigérateur américain RS, 80, F, 66, K B T E F.

Édition adaptée février 2026.

Adaptation, conversion et gravure audio : Handicapzéro.

# Sommaire.

1. Description de l'appareil.

1.1. Face avant.

1.2. Face arrière.

1.3. Face inférieure.

2. Consignes de sécurité.

2.1. Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité.

2.2. Consignes et mentions de sécurité importantes.

2.3. Mesures importantes de sécurité.

2.4. Mesures pour réduire la consommation d'énergie.

2.5. Mentions d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil.

2.6. Avertissements importants concernant l'installation.

2.7. Consignes d'installation.

2.8. Avertissements importants concernant l'utilisation.

2.9. Consignes d'utilisation.

2.10. Consignes de nettoyage.

2.11. Avertissements importants concernant la mise au rebut.

2.12. Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée.

2.13. Instructions concernant la règlementation DEEE.

3. Installation.

4. Opérations.

4.1. Panneau principal.

4.1.1. Réglage de la température ou fonction souhaitée.

4.1.2. Activation ou désactivation de la fonction Carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement).

4.1.3. Activation ou désactivation de la machine à glaçons.

4.1.4. Réinitialisation ou acquittement de l'alarme de remplacement du filtre à eau (modèles applicables uniquement).

4.1.5. Activation ou désactivation de la fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement).

4.1.6. Activation ou désactivation de la connexion Wi-Fi (modèles applicables uniquement).

4.2. Modèles Family Hub.

4.3. Modèles AI Home Hub.

4.4. SmartThings (modèles applicables uniquement).

4.5. Bixby (reconnaissance vocale, modèles applicables uniquement).

4.6. Fonctions spéciales.

4.6.1. Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement).

4.6.2. Commande vocale (modèles applicables uniquement).

5. Maintenance.

5.1. Utilisation et entretien.

5.2. Nettoyage.

5.3. Remplacement.

6. Dépannage.

6.1. Général.

6.2. Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?

6.3. SmartThings (modèles applicables uniquement).

7. Annexe.

7.1. Consignes de sécurité.

7.2. Consignes d'installation.

7.3. Consignes relatives à la température.

7.4. Informations du modèle et commande de pièces de rechange.

8. Mentions légales.

# 1. Description de l'appareil.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de se reporter aux schémas du mode d'emploi original.

## 1.1. Face avant.

Vous y trouverez 2 portes :

• la porte gauche vous donne accès au congélateur et est également constituée sur sa partie centrale du distributeur d'eau,

• la porte droite vous donne accès au réfrigérateur.

L'ouverture des 2 portes s'effectue grâce à une poignée encastrée sur leur tranche, droite pour la porte de gauche et gauche pour la porte droite. La porte gauche s'ouvre en la tirant vers soi, de droite à gauche, tandis que la porte droite s'ouvre de gauche à droite.

Intérieur.

La description de l'intérieur des portes et du congélateur se fera de haut en bas.

1. Congélateur.

Porte gauche :

• bac de la machine à glaçons,

• bac multi-usage du congélateur,

• bac inférieur du congélateur.

Intérieur du congélateur :

• l'éclairage,

• 3 clayettes,

• une clayette-couvercle du tiroir,

• 2 tiroirs à aliments secs et viande.

2. Réfrigérateur.

Porte droite :

• cache des commutateurs,

• 4 bacs,

• 1 bac inférieur du réfrigérateur.

Intérieur du réfrigérateur :

• une clayette ayant en son dessous, 1 casier à bouteilles de vin,

• 2 clayettes,

• une clayette-couvercle du tiroir multi-usage,

• 1 tiroir multi-usage,

• 1 tiroir à légumes.

Panneau principal.

De forme rectangulaire et verticale, vous trouverez de haut en bas, zone par zone :

Zone une, Fridge (voyant Réfrigérateur) :

• symbole goutte d'eau contenant 1 flocon de neige : refroidissement rapide activée,

• symbole Feuille,

• température (°F, °C).

Zone 2, Freezer (voyant Congélateur) :

• symbole hexagone contenant 1 flocon de neige : congélation rapide est activée,

• symbole 1 goutte d'eau contenant 1 flocon de neige,

• voyant d'ouverture de la porte (symbole porte ouverte et une cloche),

• Off.

Zone 3 :

• AutoFill Pitcher Onn (symbole carafe contenant 1 goutte d'eau),

• AutoFill Pitcher Off (symbole carafe contenant 1 goutte d'eau).

Zone 4, voyant machine à glaçons :

• Ice Maker Onn (symbole verre contenant 1 losange),

• Ice Maker Off (symbole verre contenant 1 losange).

Zone 5, voyant Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement) :

• Auto Open Door Onn,

• Auto Open Door Off.

Zone 6, voyant Filtre à eau (modèles applicables uniquement) :

• Filter Later (symbole 1 goutte d'eau entourée de 2 flèches),

• Filter Reset (symbole 1 goutte d'eau entourée de 2 flèches).

Zone 7, voyant de connexion au réseau (symbole 1 point surmonté de 3 traits arrondis).

Zone 8, boutons :

• Précédent,

• OK,

• Suivant.

Pour plus d'informations sur le panneau de commande, reportez-vous au chapitre Opérations.

Panneau du distributeur.

Il est composé de 3 boutons. De gauche à droite se trouve :

• Eau-Verrouillage (3 secondes) (symbole verre contenant 1 goutte d'eau) : pour distribuer de l'eau réfrigérée, appuyez sur le bouton. L'indicateur correspondant s'allume ; 3 secondes (panneau du distributeur, levier du distributeur) (symbole cadenas fermé, 3 sec. "3 secondes"),

pour empêcher l'utilisation des boutons du panneau du distributeur et du levier du distributeur, maintenez le bouton Eau-Verrouillage (3 secondes) enfoncé pendant plus de 3 secondes. Si vous maintenez ce bouton à nouveau enfoncé pendant plus de 3 secondes, alors le verrouillage du distributeur sera désactivé,

• Glaçons (symbole verre contenant 2 glaçons) : appuyez sur le bouton pour distribuer des glaçons. L'indicateur correspondant s'allume,

• Glace pilée (symbole verre contenant 4 petits morceaux de glaçons) : appuyez sur le bouton pour distribuer de la glace pilée. L'indicateur correspondant s'allume.

Carafe d'eau.

Carafe à remplissage automatique, modèles applicables uniquement.

Elle est composée de haut en bas :

• couvercle,

• support de l'infuseur,

• infuseur,

• corps.

La poignée est fixée sur le corps et le support de l'infuseur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Opérations.

## 1.2. Face arrière.

Vous y trouverez le câble d'alimentation.

## 1.3. Face inférieure.

L'appareil est pourvu de 4 pieds réglables.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Installation, étape 4, Réglage des pieds de mise à niveau, page 40 et 41 du mode d'emploi original.

# 2. Consignes de sécurité.

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel, afin de vous assurer que vous savez comment utiliser, de manière sûre et efficace, ses différentes fonctions et fonctionnalités.

## 2.1. Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité.

Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, et de prudence, lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.

Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas.

Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur samsung.com.

Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600, a, ou R-134, a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil, ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur.

Lorsque cet appareil contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600, a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.

Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.

Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 mètre cube pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600, a, à l'intérieur de l'appareil.

La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de gaz réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce. Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

Pour éviter de contaminer les aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

• ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une hausse considérable de la température dans les compartiments de l'appareil,

• nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles,

• nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le système d'eau relié à une source d'alimentation en eau si vous n'avez pas tiré d'eau depuis cinq jours,

• placez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés à l'intérieur du réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas dessus,

• les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés sont adaptés pour stocker des aliments pré-congelés, pour ranger ou faire de la glace et pour créer des glaçons,

• les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler des aliments frais,

• si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, faites-le dégivrer, nettoyez-le, laissez-le sécher et maintenez la porte ouverte afin d'éviter que des moisissures ne se développent à l'intérieur de l'appareil.

## 2.2. Consignes et mentions de sécurité importantes.

Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. Ce manuel utilise les mentions de sécurité suivantes.

• Avertissement : pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

• Attention : pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

• Remarque : informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous ou d'autres personnes.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le manuel en lieu sûr, afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

## 2.3. Mesures importantes de sécurité.

Avertissement : risque d'incendie, matières inflammables.

Avertissement :

• Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé, ni coincé.

• Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

• Remplissez l'appareil d'eau potable uniquement.

• Raccordez-le à une source d'eau potable uniquement.

• N'obstruez pas les ouvertures de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de la structure encastrée.

• N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf si cela est recommandé par le fabricant.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées, ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation en toute sécurité de cet appareil, et qu'elles comprennent les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son fournisseur de service ou toute autre personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout risque.

• La prise de courant doit être facilement accessible de sorte que vous puissiez rapidement débrancher l'appareil de l'alimentation en cas d'urgence.

- Elle doit se situer en dehors de la zone arrière de l'appareil.

• Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives, telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.

• Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches d'ampoules et les ampoules. Contactez un centre de service Samsung. Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Vous devez utiliser les tuyaux neufs fournis avec l'appareil et ne pas réutiliser les anciens.

• Raccordez l'arrivée d'eau du réfrigérateur uniquement-sur une source d'eau potable. Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit être comprise entre 206 et 861 kPa (30 et 125 psi).

• Pour une utilisation optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.

• Pour optimiser la consommation d'énergie de cet appareil, laissez l'ensemble des clayettes, tiroirs et bacs dans leur position d'origine.

## 2.4. Mesures pour réduire la consommation d'énergie.

Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.

Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).

• Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil,

• laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil,

• placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur,

• veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez,

• ceci permet de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur,

• nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation d'énergie,

• ne baissez pas inutilement la température intérieure,

• vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation,

• laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

• les zones de cuisine pour le personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail,

• les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel,

• les environnements de type "chambres d'hôtes",

• les applications de restauration et similaires sans vente au détail.

## 2.5. Mentions d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil.

Avertissement :

• veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil. Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600, a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil,

• lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, ne touchez pas les flexibles d'eau situés sur sa face arrière. Cela pourrait endommager le réfrigérateur et rendre inutilisable le distributeur d'eau.

## 2.6. Avertissements importants concernant l'installation.

Avertissement :

• N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau. Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.

• N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.

• Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.

Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques du domicile (risque d'incendie dû à une surchauffe des câbles).

• Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée. Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.

• N'utilisez pas de cordon d'alimentation craquelé ou endommagé sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.

• Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.

• Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

• Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.

• N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.

• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous de ne pas endommager ou rouler sur le cordon d'alimentation. Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant. Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

• N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur. L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.

• N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ou d'un matériau inflammable.

• N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire. Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel, avant d'être utilisé.

• Branchez la fiche d'alimentation dans la bonne position, de façon à ce que le cordon pende vers le bas. Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le câble est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.

• Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.

• N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie). Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.

• Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics. En cas de non-respect de cette consigne, il existe un risque d'incendie.

• Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

• Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la 1ère fois.

• Les enfants ne doivent pas jouer ni avec les circlips, utilisés pour le réglage de la porte, ni avec les clips, pour le tuyau d'eau. Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip, ou un clip, pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips, et les clips, pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.

• Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre. Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des électrocutions graves.

• N'utilisez jamais de conduits de gaz, de fil téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre. Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre, afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant au niveau de l'appareil.

Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.

• Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée. Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une société de services. Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

## 2.7. Consignes d'installation.

Attention :

• laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, l'efficacité et la durabilité du refroidissement peuvent en être affectées,

• après l'installation et la mise sous tension, laissez l'appareil tourner à vide pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments à l'intérieur,

• nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une société de services pour installer votre réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

## 2.8. Avertissements importants concernant l'utilisation.

Avertissement :

• Ne branchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées. Cela pourrait causer une électrocution.

• N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil. Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

• Ne placez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques (baguettes, etc) sous, ou derrière le réfrigérateur. Risque d'électrocution ou de blessures. Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.

• Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées. Risque de gelures.

• Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur. En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

• Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires. Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

• Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des "points de pincement". Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.

• Ne mettez pas vos doigts et veillez à ce que les enfants ne mettent pas leurs doigts entre les portes. Tenez vos doigts éloignés des intervalles situés à gauche et à droite des portes. Veillez à ne pas avoir les doigts entre les portes avant de les ouvrir.

• Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.

• Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.

• Ne placez pas vos mains sous l'appareil. Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.

• Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur. Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

• Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

• En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics. En cas de non-respect de cette consigne, il existe un risque d'incendie.

• Ne laissez pas les enfants monter sur un tiroir. Le tiroir risquerait de se casser et de provoquer leur chute.

• Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.

• Ne laissez pas les bébés ou les enfants aller à l'intérieur d'un tiroir. Risque d'étouffement ou de blessures corporelles.

• Ne remplissez pas trop le réfrigérateur en aliments. Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

• Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil. Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

• Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

• N'utilisez pas ni ne placez pas de substances thermosensibles (exemple : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.

• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs. Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Remplissez le réservoir d'eau, le bac à glaçons et le distributeur de glaçons avec de l'eau potable uniquement (eau minérale ou eau purifiée). Ne remplissez pas le réservoir avec du thé, du jus de fruits ou des boissons énergisantes car cela risquerait d'endommager le réfrigérateur.

• Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc) sur celui-ci.

Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil. En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

• Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée. Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

• Ne placez pas la clayette à l'envers. La butée des clayettes ne fonctionnerait pas. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles dues à la chute de la clayette en verre.

• Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation. N'utilisez pas de ventilateur. Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

• Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.

• Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.

• Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.

• N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un câble d'acier, etc) autre qu'un fusible standard.

• Si le réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

• Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service Samsung Electronics. Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures. Sinon, il pourrait y avoir un risque d'électrocution.

• Contactez votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).

• Branchez fermement la fiche dans la prise murale.

• N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée. Risque d'électrocution ou d'incendie.

## 2.9. Consignes d'utilisation.

Attention, ne recongelez pas des aliments décongelés :

• les aliments surgelés et décongelés développent des bactéries nocives plus rapidement que les aliments frais,

• une 2ème décongélation détruit davantage de cellules, extrayant ainsi l'humidité des aliments et modifiant leur intégrité.

Ne décongelez pas de la viande à température ambiante. L'opération est sans risque pour la santé si le produit cru a été manipulé correctement.

Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur. Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner des blessures.

Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.

Si vous vous absentez durant une longue période (pour des vacances par exemple) et savez que vous n'utiliserez pas le distributeur d'eau ou de glaçons, fermez le robinet d'adduction d'eau, afin d'éviter tout risque de fuite.

Si vous savez que vous n'utiliserez pas le réfrigérateur durant une longue période (3 semaines ou plus), videz-le ainsi que le bac à glaçons et débranchez-le. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.

Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :

• ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigérateur,

• emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur,

• respectez les durées de stockage maximales et les dates de péremption associées aux aliments surgelés,

• il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, si vous vous absentez pendant plus de 3 semaines, retirez les aliments de l'appareil et la glace se trouvant dans le bac à glaçons et débranchez le réfrigérateur.

Fermez la vanne d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures.

Garantie de réparation et modification : les changements et modifications apportés à cet appareil fini par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.

N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur. Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.

Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.

Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.

Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

Si le réfrigérateur est mouillé par de l'eau, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

Ne frappez pas et n'exercez pas de force excessive sur une surface en verre. Du verre brisé pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

Remplissez le réservoir d'eau et les bacs à glaçons avec de l'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée). Ne remplissez pas le réservoir avec du thé ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.

Veillez à ne pas vous pincer les doigts.

En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche. Risque d'électrocution ou d'incendie. Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile peut se solidifier, ce qui peut lui donner un mauvais goût et la rendre difficile à utiliser.

De plus, le récipient ouvert risque de fuir et la fuite d'huile peut créer une fissure dans le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, par exemple dans un placard ou un cellier.

Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

## 2.10. Consignes de nettoyage.

Attention :

• Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur. Risque d'incendie ou d'électrocution.

• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.

• Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs. Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran. Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

• Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche. Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la fiche. Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'électrocution.

• Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.

• N'utilisez pas de benzène, de diluant, de Clorox ou de chlorure pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

• Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

• Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire la maintenance. Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un produit de nettoyage doux, avec de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.

• N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou concentrés, tels que des produits à vitre, des produits à récurer, des liquides inflammables, de l'acide chlorhydrique, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, de la Javel ou des produits de nettoyage contenant des produits pétroliers, sur les surfaces extérieures (portes et meuble),

les pièces en plastique, les revêtements de la porte et de l'intérieur, ainsi que les joints. Vous risqueriez de rayer ou d'endommager le matériau.

• Ne nettoyez pas les caches ou les clayettes en verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les caches et les clayettes en verre risquent de se casser s'ils sont exposés à des variations soudaines de température ou à des impacts (chocs ou chutes).

## 2.11. Avertissements importants concernant la mise au rebut.

Avertissement :

• Veuillez jeter le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

• Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.

• Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Il est nécessaire de surveiller les enfants, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier. S'il se retrouve emprisonné à l'intérieur, l'enfant risque de se blesser et de s'asphyxier.

• Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour savoir comment mettre cet appareil au rebut dans le respect de l'environnement, veuillez contacter les autorités locales.

• Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers. Un enfant pourrait s'asphyxier s'il met sa tête dans un sac.

## 2.12. Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée.

• En cas de coupure de courant, appelez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée prévue de la coupure. La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent, n'affectent pas les températures du réfrigérateur.

Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant. Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.

• Le réfrigérateur pourrait ne pas fonctionner d'une manière constante (possibilité de décongélation des aliments surgelés ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une période prolongée dans des pièces dont la température ambiante est constamment en dessous des températures pour lesquelles il a été conçu.

• En cas de présence d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif sur leur conservation en raison de leurs propriétés.

• Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.

• L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).

• Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.

• La température de la ou des parties à deux étoiles, ou du ou des compartiments qui possèdent le symbole 2 étoiles, est légèrement plus élevée que celle de l'autre/des autres compartiments du congélateur. La ou les parties ou le ou les compartiments à 2 étoiles sont basés sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.

## 2.13. Instructions concernant la règlementation DEEE.

Symbole poubelle barrée d'une croix.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales relatives à l'appareil (par exemple, la directive REACH ou celles portant sur les DEEE et les batteries), consultez notre page relative au développement durable accessible via samsung.com.

(Uniquement pour les appareils commercialisés dans les pays européens et au Royaume-Uni).

Logo Triman, cet appareil se recycle : à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie. Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bac de tri : éléments d'emballage + livret + feuille. Séparez les éléments avant de trier.

# 3. Installation.

Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.

Avertissement :

• n'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel,

• toute opération d'entretien doit être effectuée par un technicien qualifié,

• mettez au rebut les matériaux d'emballage de l'appareil conformément aux réglementations locales,

• pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le cordon d'alimentation avant tout entretien ou remplacement.

1. Présentation rapide du réfrigérateur.

Reportez-vous au chapitre Description de l'appareil.

Remarque : la conception du bac à œufs peut varier selon le modèle.

Attention : pour les modèles normaux, ne changez pas la position des clayettes du congélateur. Les clayettes du congélateur ont des longueurs différentes et, si vous changez leur position, vous risquez d'endommager l'appareil lors de la fermeture de la porte.

2. Étiquette de température (modèles applicables uniquement).

Pour un réglage optimal de la température, le réfrigérateur est fourni avec une étiquette de température (fournie avec le guide d'utilisation) afin de vous permettre de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide. Si l'étiquette de température n'est pas fournie, veuillez en réclamer une à votre distributeur.

Reportez-vous aux illustrations page 36 du mode d'emploi original pour fixer l'étiquette de température.

Remarque : l'utilisation de l'étiquette de température est destinée à ce réfrigérateur uniquement. Ne l'utilisez pas avec un autre réfrigérateur ou pour d'autres fins.

Fixation de l'étiquette de température à l'intérieur du réfrigérateur : vérifiez que la paroi de l'appareil est propre et sèche, puis fixez l'étiquette de température comme illustré sur la figure page 36 du mode d'emploi original.

3. Contrôle de la température dans la zone la plus froide.

Une fois l'étiquette de température fixée, vous pouvez procéder à des contrôles réguliers, pour vous assurer que la température dans la zone la plus froide est correcte et, si nécessaire, pour régler le thermostat tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation.

La température intérieure du réfrigérateur dépend de nombreux facteurs tels que la température ambiante de la pièce, de la quantité d'aliments stockés et du nombre d'ouvertures de la porte. Ces facteurs doivent être pris en compte lors du réglage de l'appareil.

Pour maintenir une température correcte à l'intérieur de l'appareil, assurez-vous que l'étiquette de température est toujours bleue. Si l'étiquette de température devient blanche, la température est trop élevée. Dans ce cas, baissez le réglage du thermostat et patientez 12 heures avant de vérifier à nouveau l'étiquette de température.

Lorsque des aliments frais sont entreposés, ou lorsque la porte reste ouverte pendant une certaine durée, il est normal que l'étiquette devienne blanche.

4. Installation étape par étape.

Reportez-vous aux instructions d'installation et illustrations, page 36 à 49 du mode d'emploi original.

# 4. Opérations.

## 4.1. Panneau principal.

L'apparence réelle de votre panneau principal peut être différente de celle illustrée et la conception du panneau principal est soumise à modification sans préavis.

Voyant Réfrigérateur :

• affiche la température actuelle ou souhaitée du réfrigérateur,

• symbole "2 gouttes d'eau, dont une contenant 1 flocon de neige", indique que la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) est activée,

• l'icône "Feuille" apparaît lorsque l'AI Energy Mode est activé. Vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode sur l'application SmartThings (modèles applicables uniquement).

Voyant Congélateur :

• affiche la température actuelle ou souhaitée du congélateur,

• symbole "hexagone" indique que la fonction Power Freeze (Congélation rapide) est activée,

• symbole "goutte d'eau contenant 1 flocon", indique que le congélateur fonctionne en mode Fridge (Réfrigérateur), (modèles applicables uniquement),

• Off indique que le congélateur est éteint, (modèles applicables uniquement).

Voyant d'ouverture de la porte : ce voyant clignote, accompagné d'une alarme, si la porte est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes.

Voyant Carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement) : L'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) possède 2 voyants (AutoFill Pitcher, "Carafe à remplissage automatique", Onn, "Activé", Off, "Désactivé", pour indiquer son état de fonctionnement.

• Lorsque l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) est en marche, le voyant correspondant (AutoFill Pitcher, Onn, "Activation de la carafe à remplissage automatique") s'allume,

• lorsque l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) est éteint, le voyant correspondant (AutoFill Pitcher, Off, "Désactivation de la carafe à remplissage automatique") s'allume,

• pour activer la fonction AutoFill Pitcher (carafe à remplissage automatique), vous devez sélectionner AutoFill Pitcher (carafe à remplissage automatique).

Voyant Machine à glaçons :

• affiche l'état de la machine à glaçons,

• pour activer la fabrication de glaçons, vous devez allumer la machine à glaçons.

Voyant Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement) :

• il affiche le statut de la fonction Auto Open Door (ouverture automatique de la porte),

• pour utiliser la fonction Auto Open Door (ouverture automatique de la porte), vous devez activer la fonction Auto Open Door (ouverture automatique de la porte). (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Activation ou désactivation de la fonction Ouverture automatique de la porte "modèles applicables uniquement".

Voyant Filtre à eau (modèles applicables uniquement) :

• l'icone Filter Later indique que le filtre à eau doit être remplacé,

• lorsque l'icône s'affiche, vous pouvez remplacer le filtre à eau et réinitialiser l'alarme de remplacement du filtre à eau, ou vous pouvez ignorer l'alarme et remplacer le filtre plus tard. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Réinitialisation ou acquittement de l'alarme de remplacement du filtre à eau (modèles applicables uniquement)".

Voyant de connexion au réseau :

• cette icône indique que le réfrigérateur est connecté à un réseau,

• vous pouvez commander et surveiller votre réfrigérateur sur l'application SmartThings. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section SmartThings (modèles applicables uniquement).

Boutons :

• lorsque l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer,

• utilisez le bouton OK pour sélectionner le réfrigérateur ou le congélateur, et le bouton Précédent ou Suivant, pour sélectionner la température ou la fonction souhaitée, pour le compartiment sélectionné.

Remarque :

• le panneau de commande est conçu pour rester éteint lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé. Il s'active et s'allume uniquement lorsque vous ouvrez la porte ou appuyez sur les boutons,

• si la porte est laissée ouverte pendant cinq minutes, l'éclairage intérieur clignote pendant cinq minutes puis s'éteint. Le but est d'indiquer aux utilisateurs sourds et malentendants, qu'une porte est ouverte. Veuillez noter que ce comportement de l'appareil est tout à fait normal.

### 4.1.1. Réglage de la température ou fonction souhaitée.

1. Appuyez sur l'un des boutons (Précédent, OK ou Suivant) pour rallumer l'écran. Il est possible que cette étape ne s'applique pas à certains modèles,

2. appuyez sur OK pour sélectionner le réfrigérateur ou le congélateur. Le voyant du compartiment sélectionné clignote. Le symbole des degrés Celsius ne clignote pas,

3. appuyez sur Précédent ou Suivant pour sélectionner la température ou la fonction souhaitée. Reportez-vous au tableau page 60 et 61 du mode d'emploi original, pour connaître la sélection disponible pour chaque compartiment.

4. Patientez cinq secondes pour confirmer votre sélection. Le voyant du compartiment sélectionné cesse de clignoter.

Remarque : l'utilisation de la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) ou Power Freeze (Congélation rapide) augmente la consommation électrique.

### 4.1.2. Activation ou désactivation de la fonction Carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement).

Vous pouvez activer ou désactiver l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) du réfrigérateur.

1. Appuyez sur l'un des boutons (Précédent, OK ou Suivant) pour rallumer l'écran. Il est possible que cette étape ne s'applique pas à certains modèles,

2. appuyez sur OK jusqu'à ce que le voyant AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) clignote,

3. appuyez sur Précédent ou Suivant pour activer ou désactiver l'AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique). Appuyez sur Précédent pour l'activer. Appuyez sur Suivant pour la désactiver,

4. patientez cinq secondes ou appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. Le voyant AutoFill Pitcher (Carafe à remplissage automatique) cesse de clignoter.

### 4.1.3. Activation ou désactivation de la machine à glaçons.

Vous pouvez activer ou désactiver la machine à glaçons automatique dans le congélateur.

1. Appuyez sur l'un des boutons (Précédent, OK ou Suivant) pour rallumer l'écran. Il est possible que cette étape ne s'applique pas à certains modèles,

2. appuyez sur OK jusqu'à ce que le voyant Ice Maker (Machine à glaçons) clignote,

3. appuyez sur Précédent ou sur Suivant pour activer ou désactiver la machine à glaçons. Appuyez sur Précédent pour l'activer. Appuyez sur Suivant pour la désactiver,

4. patientez cinq secondes ou appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. L'indicateur Ice Maker (Machine à glaçons) cesse de clignoter.

### 4.1.4. Réinitialisation ou acquittement de l'alarme de remplacement du filtre à eau (modèles applicables uniquement).

L'icône de remplacement du filtre à eau clignote pour avertir l'utilisateur, que le moment est venu de remplacer le filtre à eau. Vous pouvez remplacer le filtre à eau immédiatement et réinitialiser l'alarme de remplacement du filtre à eau, ou ignorer l'alarme si vous souhaitez remplacer le filtre à eau plus tard.

1. Appuyez sur l'un des boutons (Précédent, OK ou Suivant) pour rallumer l'écran. Il est possible que cette étape ne s'applique pas à certains modèles,

2. appuyez sur OK jusqu'à ce que l'indicateur Water Filter (Filtre à eau) clignote,

3. appuyez sur Précédent ou sur Suivant pour réinitialiser ou acquitter l'alarme de remplacement du filtre à eau. Appuyez sur Précédent si vous souhaitez remplacer le filtre à eau plus tard et acquitter l'alarme. Appuyez sur Précédent si vous avez remplacé le filtre à eau et que vous souhaitez réinitialiser l'alarme de remplacement du filtre à eau,

4. patientez cinq secondes ou appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. Le voyant Water Filter (Filtre à eau) cesse de clignoter.

### 4.1.5. Activation ou désactivation de la fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement).

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte).

1. Appuyez sur l'un des boutons (Précédent, OK ou Suivant) pour rallumer l'écran. Il est possible que cette étape ne s'applique pas à certains modèles,

2. appuyez sur OK jusqu'à ce que le voyant Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte) clignote,

3. appuyez sur Précédent ou Suivant pour activer ou désactiver la fonction. Appuyez sur Précédent pour l'activer. Appuyez sur Suivant pour la désactiver,

4. patientez cinq secondes ou appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. Le voyant de la fonction Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte) cesse de clignoter.

### 4.1.6. Activation ou désactivation de la connexion Wi-Fi (modèles applicables uniquement).

Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi, maintenez le bouton OK ou Précédent enfoncé pendant 10 secondes.

L'écran affiche alors l'état de la connexion Wi-Fi pendant cinq secondes (comme indiqué sur l'illustration page 63 du mode d'emploi original).

• Connexion Wi-Fi activée : Freezer, Onn,

• connexion Wi-Fi désactivée : Fridge, O ; Freezer, F, F.

Remarque :

• vous devez activer la connexion Wi-Fi pour pouvoir connecter l'appareil à l'application SmartThings,

• pour en savoir plus, reportez-vous à la section SmartThings (modèles applicables uniquement).

## 4.2. Modèles Family Hub.

1. Écran Accueil.

Remarque :

• pour en savoir plus sur les autres menus et applications disponibles sur l'application Réfrigérateur, reportez-vous au manuel en ligne de votre réfrigérateur,

• le contenu des applications et widgets, ou leur conception, sont soumis à modifications et la prise en charge peut être interrompue sans préavis, en fonction de la politique du fournisseur du contenu,

• lorsque des enfants utilisent les fonctions, applications et services du réfrigérateur, ils doivent être sous la surveillance d'adultes,

• les transactions des personnes mineures avec les services doivent être supervisées par des adultes.

Disposition de l'écran :

• l'écran d'accueil prend toute la surface,

• les boutons programmables sont situés sur toute la largeur de la partie inférieure.

Écran Accueil :

• appuyez sur l'application ou le widget de votre choix pour leu ou la lancer,

• sur l'écran Accueil, vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments tels que des applications, des widgets, des images, des vidéos, des dessins et des textes,

• gardez votre doigt appuyé sur un élément pour passer en mode Éditer. En mode Éditer, vous pouvez faire glisser et déposer un élément vers un nouvel emplacement sur l'écran Accueil. Lorsque vous déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, l'élément devient rouge si l'emplacement n'est pas disponible.

Boutons programmables (de gauche à droite) :

• Bixby : appuyez dessus pour utiliser Bixby,

• Gestionnaire des tâches : appuyez dessus pour ouvrir le Gestionnaire des tâches,

• Accueil : appuyez dessus pour ouvrir l'écran Accueil,

• Retour : appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent,

• Notification : appuyez dessus pour afficher le Panneau d'affichage rapide,

• Masquer-Afficher : appuyez dessus pour masquer ou afficher les boutons programmables ; le bouton Masquer-Afficher n'apparaît que lorsqu'une application est active.

2. Gestionnaire de réfrigérateur.

Sur l'écran Accueil, appuyez sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur).

• Vous pouvez régler la température ou les modes de votre choix pour chaque compartiment,

• pour obtenir des informations plus détaillées sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur), consultez le manuel en ligne,

• pour accéder au manuel en ligne depuis votre réfrigérateur Family Hub, appuyez sur Setting (Paramètre), Help and Contact Us (Aide et Nous contacter), Online Manual (Manuel en ligne).

## 4.3. Modèles AI Home Hub.

Écran Accueil.

Remarque :

• pour en savoir plus sur les autres menus et applications disponibles sur l'application Réfrigérateur, reportez-vous au manuel en ligne de votre réfrigérateur,

• le contenu des applications et widgets, ou leur conception, sont soumis à modifications et la prise en charge peut être interrompue sans préavis, en fonction de la politique du fournisseur du contenu,

• lorsque des enfants utilisent les fonctions, applications et services du réfrigérateur, ils doivent être sous la surveillance d'adultes,

• les transactions des personnes mineures avec les services doivent être supervisées par des adultes.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 66 et 67 du mode d'emploi original.

## 4.4. SmartThings (modèles applicables uniquement).

1. Installation.

Rendez-vous sur Google Play Store, GalaxyApp ou Apple AppStore et recherchez SmartThings.

Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

Remarque :

• La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant.

En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.

• L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation.

Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse st.service@samsung.com.

• Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standard ne sont pas pris en charge.

• Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.

• Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.

• Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou un revendeur.

• Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès (routeur).

• Les réfrigérateurs intelligents Samsung prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec les protocoles IEEE 802.11 b, g, n, et Soft-AP. (Le protocole IEEE 802.11, n, est recommandé)

• Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

Compte Samsung : vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

Pour commencer :

• allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.

• si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté, appuyez sur Add now (ajouter maintenant),

• en l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton +, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils disponibles,

• si votre appareil ne figure pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur Supported Devices (Appareils pris en charge), sélectionnez le type d'appareil, à savoir Réfrigérateur et sélectionnez le modèle d'appareil spécifique,

• pour configurer votre appareil, suivez les instructions affichées dans l'application. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaît sous forme de "carte" sur l'écran de vos Devices (Appareils).

2. Application Réfrigérateur.

Commande intégrée.

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous et lorsque vous êtes en déplacement.

• Appuyez sur l'icône du réfrigérateur sur le Tableau de bord SmartThings, ou appuyez sur l'icône Devices (Appareils) en bas du Tableau de bord, puis appuyez sur la "carte" du réfrigérateur pour ouvrir la page Réfrigérateur,

• vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notifications relatives à votre réfrigérateur, puis modifiez des options ou paramètres si nécessaire.

Remarque : certaines options ou certains paramètres du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

Surveillance et contrôle :

• température du réfrigérateur : vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du réfrigérateur,

• refroidissement rapide : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les réglages actuels,

• température du congélateur : vous pouvez régler et surveiller la température souhaitée du congélateur,

• congélation rapide : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Congélation rapide et vérifier les réglages actuels,

• machine à glaçons (modèles applicables uniquement) : vous pouvez activer ou désactiver la machine à glaçons,

• carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement) : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Carafe à remplissage automatique et vérifier les paramètres actuels de la fonction.

Alarmes :

• température anormalement élevée : cette alarme se déclenche lorsque le réfrigérateur ou le congélateur présente une température anormalement élevée,

• ouverture de la porte : cette alarme se déclenche lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes,

• débordement de la carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement) : si la fonction Carafe à remplissage automatique détecte un débordement, elle déclenche cette alarme pour vous informer du débordement,

• remplacement du filtre à eau : cette alarme vous rappelle qu'il est temps de remplacer le filtre à eau.

AI Energy Mode (modèles applicables uniquement) :

• vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode dans le menu Energy de l'application SmartThings,

• vous pouvez vérifier le statut de l'AI Energy Mode sur l'application SmartThings. Sur certains modèles, l'icône "Feuille" apparaît sur le panneau principal pour indiquer que l'AI Energy Mode est activé (modèles applicables uniquement),

• la désactivation de l'AI Energy Mode permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle peut également détériorer les performances de refroidissement.

Remarque : l'AI Energy Mode peut ne pas fonctionner selon les paramètres utilisateur réglés ou l'environnement d'utilisation.

3. Informations concernant les mises à jour de sécurité.

Des mises à jour de sécurité sont fournies afin de renforcer la sécurité de votre appareil et pour protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations concernant les mises à jour de sécurité, rendez-vous sur le site security.samsungda.com.

Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

## 4.5. Bixby (reconnaissance vocale, modèles applicables uniquement).

1. Bixby, qu'est-ce que c'est ?

Bixby est le nom de la solution d'intelligence artificielle de Samsung, qui permet de contrôler l'appareil à l'aide de commandes vocales.

2. Utilisation de Bixby.

• Pour activer la reconnaissance vocale, vous devez connecter votre appareil à l'application SmartThings via le réseau,

• de +, vous devez accepter les conditions générales du service Bixby,

• une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler certaines fonctions de l'appareil à l'aide de Bixby depuis votre smartphone Samsung, même s'il ne prend pas nativement en charge la reconnaissance vocale,

• pour activer Bixby, dites, "Salut, Bixby", puis poursuivez avec une commande vocale,

• pour connaître les autres commandes de reconnaissance vocale, reportez-vous à la section "Commandes vocales".

3. Commandes vocales.

Température :

• donne-moi la température du frigo,

• quelle est la température du congélateur.

Météo :

• donne-moi la météo de demain,

• quel est le niveau d'humidité aujourd'hui ?

• quel est le niveau de poussière fine aujourd'hui ?

• quand va-t-il pleuvoir ?

Heure internationale :

• quelle heure est-il tout de suite ?

• quel mois sommes-nous aujourd'hui dans le calendrier lunaire ?

• quelle heure est-il à New York ?

Remarque : si aucune commande n'est donnée, Bixby quittera le mode Veille après un certain temps. Une fois la reconnaissance vocale activée, il se peut qu'elle fonctionne mal ou de manière inappropriée à cause des sons environnants, comme celui de la TV.

Attention :

1. Cas où la reconnaissance vocale est impactée :

• les performances peuvent être impactées par la voix de l'utilisateur, le style d'élocution, la prononciation et l'environnement autour,

• lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, parlez plus fort que les sons environnants,

• pour améliorer les performances de la reconnaissance vocale, tenez-vous à une distance de 3 mètres maximum de l'appareil et parlez distinctement,

• lorsque vous regardez la TV, il se peut que des commandes vocales soient reconnues par erreur à cause du son de la TV.

2. La reconnaissance vocale ne fonctionne pas quand :

• Bixby est désactivée dans le menu Bixby de l'application SmartThings,

• le microphone est désactivé dans le paramètre de microphone sur l'application SmartThings.

3. La reconnaissance vocale fonctionne mal quand :

• les sons environnants sont forts (son de la TV, de la musique, etc),

• le signal Wi-Fi est faible (la connectivité Internet est mauvaise).

## 4.6. Fonctions spéciales.

Le réfrigérateur est équipé de dispositifs destinés à l'utilisateur que vous pouvez utiliser.

### 4.6.1. Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement).

Touchez le capteur situé près de la poignée de la porte. La porte s'ouvrira.

Le paramètre par défaut est Off (Désactivé).

Pour activer la fonction, reportez-vous aux points suivants :

• modèles classiques : reportez-vous à la section Activation ou désactivation de la fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement),

• modèles Family Hub : sur l'application Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur), appuyez sur Settings (Paramètres), puis tournez la molette sur Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte),

• modèles AI Home Hub : sur l'écran Home (Accueil), appuyez sur Paramètres, Refrigerator (Réfrigérateur), Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte) et sélectionnez Onn (Activé).

Remarque :

• si vous touchez les deux capteurs simultanément, la porte correspondant au premier capteur touché s'ouvre, puis l'autre porte s'ouvre après un délai d'environ 2 secondes,

• la porte ne se ferme pas automatiquement. Fermez la porte manuellement après utilisation,

• l'angle (le degré) d'ouverture des portes peut varier en fonction de l'environnement d'installation, par exemple le sol sur lequel le réfrigérateur est installé, le niveau du réfrigérateur et la charge d'aliments présente dans le bac de la porte.

Si le degré d'ouverture des portes est trop grand ou insuffisant, vérifiez que le réfrigérateur est de niveau. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la section "Étape 4, Réglage des pieds de mise à niveau", en page 40 du mode d'emploi original).

Attention :

• la fonction Auto Open Door (Ouverture automatique de la porte) peut ne pas fonctionner correctement si vous ouvrez et fermez la porte de manière répétée,

• ne poussez pas la porte ou forcez l'arrêt lorsqu'elle s'ouvre automatiquement. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Faites attention à ne pas vous heurter aux portes lorsqu'elles s'ouvrent automatiquement,

• si la porte ne s'ouvre pas après l'avoir ouverte à plusieurs reprises, attendez environ une minute, puis réessayez. (Il pourrait s'avérer difficile d'ouvrir la porte juste après l'avoir fermée en raison du changement de pression d'air qui se produit à l'intérieur du réfrigérateur lorsque vous ouvrez et fermez la porte),

• si vous touchez accidentellement le capteur, la porte peut s'ouvrir. Vérifiez qu'elle est fermée.

### 4.6.2. Commande vocale (modèles applicables uniquement).

Configuration de la commande vocale : sur l'application SmartThings, réglez "Son" sur "Voix".

Quelques commandes vocales :

1. la carafe à remplissage automatique a détecté un débordement d'eau,

2. la porte du réfrigérateur a été ouverte,

3. une erreur s'est produite,

4. le mode a été modifié,

5. le Refroidissement rapide est en fonctionnement,

6. la Congélation rapide est en fonctionnement,

7. la température à l'intérieur du réfrigérateur a augmenté,

8. la température est désormais réglée.

Remarque : lorsque vous réglez "Son" sur "Désactivé", sur votre réfrigérateur, la reconnaissance vocale sera désactivée en conséquence.

# 5. Maintenance.

## 5.1. Utilisation et entretien.

Clayettes (réfrigérateur, congélateur), casier à bouteilles de vin (modèles applicables uniquement) :

1. Sortez un peu la clayette (ou le casier à bouteilles de vin) en tirant. Ensuite, tout en soulevant l'arrière, procédez au retrait en tirant.

2. Inclinez la clayette (ou le casier à bouteilles de vin) en diagonale pour la/le retirer.

Attention :

• la clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers,

• les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre,

• n'insérez pas de clayette dans le casier à bouteilles de vin. Cela pourrait endommager le réfrigérateur. (Modèles applicables uniquement).

Bacs de la porte : pour retirer un bac de la porte, tenez le bac par l'avant et soulevez-le doucement pour le retirer.

Tiroirs : soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.

Tiroir à légumes-aliments secs et viande. Pour retirer le tiroir à légumes du réfrigérateur ou le tiroir à aliments secs du congélateur :

1. Tout d'abord, retirez les tiroirs multi-usages autour, si nécessaire.

2. Si votre réfrigérateur est doté d'un cache pour le tiroir à légumes-aliments secs, retirez ce cache en procédant comme suit :

• tirez sur le tiroir pour l'ouvrir de moitié,

• tirez sur le cache tout en appuyant sur les bords arrière (selon les indications sur l'illustration page 92 du mode d'emploi original).

3. Tirez doucement le tiroir à légumes-aliments secs vers l'extérieur.

Bac de la machine à glaçons (modèles applicables uniquement) : pour retirer le bac de la machine à glaçons, reportez-vous à la section Bac de la machine à glaçons, en page 87 du mode d'emploi original.

Emplacement de rangement de la pelle (modèles applicables uniquement) :

• rangez la pelle sur la partie avant du bac à glaçons. Placez la pelle comme illustré page 93 du mode d'emploi original, en veillant à ce qu'elle n'interfère pas avec le distributeur de glaçons lors de l'insertion du distributeur du bac à glaçons,

• remarque : si le distributeur du bac à glaçons n'est pas inséré jusqu'au bout, des glaçons risquent de tomber derrière le bac à glaçons (et en dehors), ou bien la machine à glaçons risque de cesser de fabriquer des glaçons.

Carafe à remplissage automatique (modèles applicables uniquement) :

1. attrapez une rainure de la poignée du couvercle, puis tirez vers le haut pour le retirer,

2. attrapez les 2 côtés du support de l'infuseur, puis soulevez pour retirer,

3. tout en faisant légèrement pivoter l'infuseur, tirez dessus pour l'extraire de la bouche hermétique,

4. nettoyez l'infuseur avec des agents neutres et de l'eau courante. Rincez et séchez bien,

5. pour réinstaller l'AutoFill Pitcher (carafe à remplissage automatique), suivez la procédure de retrait en procédant dans le sens inverse.

Attention : la carafe d'eau et le couvercle ne peuvent pas être mis au micro-ondes. Ils risqueraient de fondre ou de se déformer s'ils sont exposés à une source de chaleur (notamment de l'eau chaude). Dès que nécessaire, veuillez les laver à la main avec de l'eau froide ou tiède. (La température de l'eau doit être inférieure à 70°C).

## 5.2. Nettoyage.

Intérieur et extérieur.

Avertissement :

• ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant, du vinaigre, de l'eau de Javel, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, des mélanges de sel ou du nettoyant domestique pour voiture, comme du Clorox "TradeMark". Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie,

• évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Risque d'électrocution,

• ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.

À l'aide d'un chiffon sec, retirez régulièrement tous les corps étrangers, tels que la poussière ou l'eau, au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact.

1. Débranchez le cordon d'alimentation,

2. utilisez un chiffon doux non pelucheux humidifié ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur,

3. ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces,

4. branchez le cordon d'alimentation.

Distributeur d'eau, de glaçons (modèles applicables uniquement).

Remarque : pour des raisons hygiéniques, nettoyez fréquemment la zone du distributeur.

Attention : lorsque vous sélectionnez de la glace pilée, quelques copeaux de glace résiduelle peuvent s'accumuler dans la gouttière à glaçons. Pour éviter cela, retirez la glace résiduelle au niveau de la gouttière à l'aide d'un chiffon propre et doux.

Buse du distributeur (modèles applicables uniquement).

1. Tenez l'extrémité de la buse du distributeur,

2. tout en tournant la buse du distributeur vers la gauche, tirez-la vers le bas pour la retirer du distributeur,

3. nettoyez abondamment la buse du distributeur, puis réinstallez-la.

Attention :

• insérez complètement la buse du distributeur de manière à la remettre dans sa position d'origine,

• n'utilisez pas d'éponge à texture dure pour nettoyer la buse du distributeur.

Joints en caoutchouc.

Si les joints en caoutchouc d'une porte deviennent sales, la porte risque de ne pas se fermer correctement ce qui risque alors de réduire les performances et l'efficacité du réfrigérateur. Utilisez un nettoyant doux et un chiffon humide pour nettoyer les joints en caoutchouc. Ensuite, séchez-les bien avec un chiffon.

Panneau arrière.

Pour maintenir la propreté des cordons et des pièces exposées du panneau arrière, passez un coup d'aspirateur sur le panneau une ou 2 fois par an.

Attention : ne retirez pas le cache du panneau arrière. Il existe un risque d'électrocution.

Filtre à maille (modèles applicables uniquement).

Ouvrez la porte gauche du réfrigérateur et retirez le filtre à maille situé en haut du réfrigérateur. Après avoir retiré la poussière, lavez doucement le filtre avec un mélange d'eau tiède et de détergent neutre.

Remarque :

• de la poussière risque de tomber lors du démontage du filtre,

• le filtre à maille risque de subir des dommages si vous le frottez avec une brosse ou si vous le lavez à l'eau chaude,

• s'il présente des odeurs fortes ou une forte contamination, faites tremper le filtre dans un mélange d'eau tiède et de détergent neutre pendant environ 30 minutes avant de le rincer,

• après avoir complètement fait sécher le filtre, insérez-le à sa place en veillant à ce que la poignée du filtre soit face vers l'extérieur. Lorsque vous faites sécher le filtre, évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et laissez-le sécher complètement à l'ombre.

## 5.3. Remplacement.

1. Ampoules.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Pour changer les ampoules du réfrigérateur, contactez votre centre de service Samsung local.

2. Ampoule (source de lumière).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

La ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

Pour remplacer la ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande de l'appareil, contactez un centre de service Samsung local.

Pour obtenir les instructions détaillées de remplacement pour la ou les ampoule(s) ou pour le ou les mécanisme(s) de commande de votre appareil, rendez-vous sur le site Internet de Samsung (samsung.com), allez dans, Assistance, Assistance sur la page d'accueil, puis saisissez le nom du modèle.

Pour obtenir les instructions détaillées de démontage pour la ou les ampoule(s) et/ou pour le ou les mécanisme(s) de commande, suivez simplement les instructions de remplacement fournies, tel que décrit ci-dessus.

# 6. Dépannage.

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels de dépannage concernant des situations normales (autres que des cas de défaut) seront facturés à l'utilisateur.

## 6.1. Général.

1. Température.

Le réfrigérateur-congélateur ne fonctionne pas ; la température du réfrigérateur-congélateur est élevée :

• le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement : branchez correctement le cordon d'alimentation,

• la molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement : baissez la température,

• le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil : assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur,

• espace insuffisant entre le réfrigérateur et les murs et meubles à proximité : nous recommandons de veiller à ce que l'écart entre le réfrigérateur et les murs (ou meubles) à proximité soit supérieur à 50 mm,

• le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur : ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer les orifices de ventilation.

Le réfrigérateur-congélateur refroidit trop :

• la molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement : augmentez la température.

La paroi intérieure est chaude :

• le réfrigérateur dispose de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure : pour prévenir la formation de condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins à l'avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.

L'éclairage, le panneau de commande, la machine à glaçons, le distributeur d'eau et de glaçons ne fonctionnent pas simultanément :

• la molette de mode n'est pas réglée correctement : 1. Maintenez les boutons OK et Suivant simultanément enfoncés pendant 6 secondes ; 2. Lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton Suivant ; 3. Sélectionnez le bouton Suivant.

Si le symptôme persiste après l'exécution de ces étapes, veuillez contacter votre centre de service Samsung Electronics.

2. Odeurs.

Le réfrigérateur dégage des odeurs :

• aliments abîmés : nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés,

• aliments très odorants : assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.

3. Givre.

Présence de givre autour des orifices de ventilation :

• des aliments bloquent les orifices de ventilation : assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur.

Présence de givre sur les parois intérieures :

• la porte est mal fermée : assurez-vous que les aliments ne bloquent pas la porte. Nettoyez le joint de la porte.

4. Condensation.

De la condensation se forme sur les parois intérieures :

• si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur : éliminez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée,

• aliments avec une forte teneur en humidité : assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.

5. Eau, glace (modèles avec distributeur uniquement).

Le débit d'eau est plus faible que la normale :

• la pression d'eau est trop basse : assurez-vous que la pression d'eau est comprise entre 30 et 125 psi.

La machine à glaçons émet un bourdonnement :

• la fonction de machine à glaçons est activée, mais l'alimentation en eau vers le réfrigérateur n'a pas été raccordée : désactivez la machine à glaçons.

La machine à glaçons ne produit pas de glaçons :

• la machine à glaçons vient juste d'être installée : vous devez attendre 24 heures pour que le réfrigérateur produise des glaçons,

• la température du congélateur est trop élevée : réglez la température du congélateur en dessous de -18°C ou de -20°C lorsque l'air ambiant est chaud,

• la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur est activée : laissez votre doigt appuyé sur le bouton Eau-Verrouillage pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur,

• la machine à glaçons est désactivée : activez la machine à glaçons,

• le distributeur du bac à glaçons n'est pas inséré jusqu'au bout : poussez le distributeur du bac à glaçons pour l'insérer jusqu'au bout.

Les glaçons ne s'écoulent pas :

• les glaçons peuvent se coincer si le distributeur de glaçons n'est pas utilisé pendant une période prolongée (environ 3 semaines) : si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, videz le distributeur du bac à glaçons et éteignez la machine à glaçons,

• le distributeur du bac à glaçons est mal inséré : assurez-vous que le distributeur du bac à glaçons est correctement inséré,

• le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée : vérifiez les conditions de l'installation d'eau.

L'eau ne s'écoule pas :

• le tuyau d'eau est mal raccordé ou l'alimentation en eau est coupée : vérifiez les conditions de l'installation d'eau,

• la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur est activée : laissez votre doigt appuyé sur le bouton Eau-Verrouillage (3 secondes) pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur,

• un filtre à eau tiers a été installé : utilisez uniquement les filtres approuvés ou fournis par Samsung ; les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur.

Lorsque vous voyez l'icône Filter Reset :

• modèles classiques, le voyant s'affiche sur le panneau principal : remplacez le filtre à eau. Une fois le remplacement effectué, appuyez sur Filter Reset (Réinitialisation du filtre),

• modèles Family Hub, le voyant s'allume en rouge : remplacez le filtre à eau. Une fois le remplacement effectué, réinitialisez le filtre dans Fridge Manager (Gestionnaire de réfrigérateur), Fridge Settings (Paramètres du réfrigérateur), Water Filter (Filtre à eau).

• modèles AI Home Hub, le voyant s'allume en rouge : remplacez le filtre à eau. Une fois le remplacement effectué, réinitialisez le filtre dans Product Care (Entretien du produit), Water Filter (Filtre à eau).

6. Fonction Ouverture automatique de la porte (modèles applicables uniquement).

Les portes du réfrigérateur ne s'ouvrent pas suffisamment en grand :

• les 2 portes, l'arrière du réfrigérateur est bas : rehaussez l'arrière du réfrigérateur pour le mettre de niveau,

• porte gauche, le côté arrière droit du réfrigérateur est bas : rehaussez le côté arrière droit du réfrigérateur pour le mettre de niveau,

• porte droite, le côté arrière gauche du réfrigérateur est bas : rehaussez le côté arrière gauche du réfrigérateur pour le mettre de niveau,

• le degré d'ouverture des portes du réfrigérateur est trop grand, l'avant du réfrigérateur est bas : rehaussez l'avant du réfrigérateur pour le mettre de niveau.

Pour en savoir plus sur la procédure pour mettre le réfrigérateur de niveau, reportez-vous à la section "Étape 4. Réglage des pieds de mise à niveau" en page 40 du mode d'emploi original).

## 6.2. Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

Ces sons sont tout à fait normaux :

• Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront. Exemple : cliquetis ou bruit strident, bourdonnement.

• Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis. Exemple : bruit d'un battement d'ailes d'insecte, ronronnement venant d'un frottement de plantes.

• Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement. Exemple : sifflement d'un fer à repasser.

• À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement. Exemple : bouillonnement d'une bouilloire.

• À mesure que la température du réfrigérateur augmente ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent. Exemple : craquement de branche.

• Pour les modèles avec machine à glaçons : lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis.

• En raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

## 6.3. SmartThings (modèles applicables uniquement).

L'application SmartThings est introuvable sur le marché des applications : la version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications, en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant.

En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation, est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.

L'application SmartThings ne fonctionne pas :

• l'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement,

• l'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.

L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur :

• vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application,

• assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement,

• si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au Point d'Accès (PA) de votre maison.

Impossible de se connecter à l'application :

• vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application,

• si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.

Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur : la fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.

L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas :

• quittez puis relancez l'application SmartThings, ou déconnectez et reconnectez le routeur,

• mettez le réfrigérateur hors tension, puis remettez-le sous tension après 1 minute.

L'icône de connexion Wi-Fi clignote (modèles applicables uniquement) :

• avant toute utilisation, connectez votre réfrigérateur à l'application SmartThings. Une fois la connexion établie avec succès, le voyant arrête de clignoter. Si vous ne parvenez pas à établir la connexion ou ne souhaitez pas utiliser l'application, maintenez le bouton Suivant enfoncé pendant 10 secondes.

Le voyant arrête de clignoter avec "O, F, F", (Désactivation) affiché sur l'affichage de la température.

# 7. Annexe.

(Uniquement pour les régions au sein de l'UE).

## 7.1. Consignes de sécurité.

• Pour garantir l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes, tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes et le bac à glaçons sur leur position indiquée par le fabricant,

• cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

## 7.2. Consignes d'installation.

Pour les appareils de réfrigération avec classe climatique.

Selon la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans une plage de températures ambiantes telle que spécifiée dans le tableau suivant.

La classe climatique figure sur la plaque signalétique. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé à des températures situées en dehors de la plage spécifiée.

La classe climatique figure sur l'étiquette apposée à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température efficace : le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de températures spécifiée par sa classe énergétique nominale.

Climat tempéré étendu :

• symbole SN,

• plage de températures ambiante : IEC 62552 (ISO 15502), +10 à +32°C ; ISO 8561, +10 à +32°C.

Climat tempéré :

• symbole N,

• plage de températures ambiante : IEC 62552 (ISO 15502), +16 à +32°C ; ISO 8561, +16 à +32°C.

Climat subtropical :

• symbole S T,

• plage de températures ambiante : IEC 62552 (ISO 15502), +16 à +38°C ; ISO 8561, +18 à +38°C.

Climat tropical :

• symbole T,

• plage de températures ambiante : IEC 62552 (ISO 15502), +16 à +43°C ; ISO 8561, +18 à +43°C.

Remarque : les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler les réglages de température comme approprié.

## 7.3. Consignes relatives à la température.

Température recommandée.

Paramètre de température optimal pour le stockage d'aliments :

• réfrigérateur : 3°C,

• congélateur : -19°C,

• réfrigérateur avec Congélateur convertible : 3°C.

Remarque : la température optimale de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus a été déterminée pour une température ambiante de 25°C.

Refroidissement rapide.

La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement (ventilateur à vitesse maximale). Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale pendant deux heures et demie, avant de revenir à la température précédente.

Congélation rapide.

La fonction Congélation rapide accélère le processus de congélation avec le ventilateur à vitesse maximale.

Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente. Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.

Remarque : lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation d'énergie du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau la température d'origine.

## 7.4. Informations du modèle et commande de pièces de rechange.

Informations du modèle.

Pour accéder aux informations relatives à l'étiquetage énergétique de cet appareil sur le Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL), scannez le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.

Le code QR se trouve sur l'étiquette énergétique apposée sur l'emballage de votre appareil.

Informations sur les pièces.

• Période minimale de disponibilité des pièces de rechange nécessaires à la réparation de l'appareil : 7 ans pour les thermostats, capteurs de température, cartes de circuit imprimé et sources d'éclairage, poignées de porte, charnières de porte, bacs, paniers (boîtes ou tiroirs) ; 10 ans pour les joints de porte,

• la période minimale de garantie fournie par le fabricant pour l'appareil de réfrigération est de 24 mois,

• informations pertinentes pour commander des pièces de rechange, directement ou via d'autres intermédiaires proposés par le fabricant, l'importateur ou le représentant agréé,

• vous trouverez des informations pour une réparation par des professionnels sur le site Internet samsung.com/support.

Vous trouverez le manuel de réparation pour l'utilisateur sur le site Internet samsung.com/support.

Remarque (pour les modèles avec connexion Wi-Fi uniquement).

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE, et aux exigences légales pertinentes en vigueur au Royaume-Uni.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est accessible via l'URL suivante : La déclaration de conformité officielle est accessible à l'adresse samsung.com, en cliquant sur Support (Assistance), Search Product Support (Obtenir une assistance produits), puis en saisissant le nom du modèle.

Connexion Wi-Fi :

• plage de fréquences : 2 412 à 2 472 MHz,

• puissance de l'émetteur (maximale) : 20 dBm.

Connexion Bluetooth :

• plage de fréquences : 2 402 à 2 480 MHz,

• puissance de l'émetteur (maximale) : 20 dBm.

# 8. Mentions légales.

France :

• téléphone : 01.48.63.00.00,

• internet : samsung.com/fr/support

samsung.com

Ce service Samsung vous est proposé par HandiCaPZéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet : handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.