Samsung.

Table de cuisson à induction NZ64B5046GK.

Mode d'emploi adapté de décembre 2022.

# 1. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

• de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

• de vous lire les informations données par l'afficheur,

• de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1.1. Zones de cuisson.

La table de cuisson est constituée d'une plaque vitrocéramique rectangulaire.

Sur cette table, se trouvent 4 zones de cuisson à induction réparties de la façon suivante :

• zone arrière gauche : zone Flex, 1 850 à 3 000 W,

• zone avant gauche : zone Flex, 1 850 à 3 000 W,

• zone arrière droite : 145 mm, 1 400 à 2 000 W,

• zone avant droite : 210 mm, 2 300 à 3 300 W.

## 1.2. Panneau de contrôle.

Le panneau de contrôle se trouve dans la partie avant de la table de cuisson.

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Vous devrez les repérer par tout moyen.

Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

Le bandeau de commande est décrit de gauche à droite et de l'arrière vers l'avant :

• touche Marche/Arrêt : pour activer et désactiver la plaque,

• touche Minuterie : pour activer ou désactiver la minuterie et la régler,

• touche Maintenir au chaud : pour garder les aliments cuits au chaud,

• touche Pause et verrouillage : pour mettre toutes les zones de cuisson sur le réglage basse puissance. Appuyez 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de contrôle (Sécurité enfants),

• touche Flex zone : pour sélectionner la Flex zone,

• touche Zone de cuisson arrière gauche : pour sélectionner la zone de cuisson,

• touche Zone de cuisson avant gauche : pour sélectionner la zone de cuisson,

• affichage : pour afficher les réglages de chaleur, les réglages de temps, la connexion Wifi,

• touche Zone de cuisson arrière droite : pour sélectionner la zone de cuisson,

• touche Zone de cuisson avant droite : pour sélectionner la zone de cuisson,

• barre de contrôle : pour définir un réglage de chaleur et augmenter ou diminuer le temps,

• Boost Max : pour activer la fonction.

L'affichage comprend, de gauche à droite et de l'arrière vers l'avant :

• réglages de la zone arrière gauche : indicateur en forme de triangle, indicateur en forme d'horloge, chaleur ou temps,

• réglages de la zone arrière droite : chaleur ou temps, indicateur en forme de triangle, indicateur en forme d'horloge,

• réglages de la zone avant gauche : indicateur en forme de triangle, indicateur en forme d'horloge, chaleur ou temps,

• indicateur Wifi,

• réglages de la zone avant droite : chaleur ou temps, indicateur en forme de triangle, indicateur en forme d'horloge.

## 2. Utilisation du manuel.

Veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation, en accordant une attention particulière aux informations relatives à la sécurité contenues dans la section suivante, avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Si vous cédez votre appareil, n'oubliez pas de transmettre le manuel au nouveau propriétaire.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation :

• point d'exclamation dans un triangle noir, avertissement : dangers ou pratiques dangereuses qui peuvent entraîner de graves blessures corporelles ou la mort,

• point d'exclamation dans un triangle blanc, attention : dangers ou pratiques dangereuses qui peuvent entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels,

• éclair dans un triangle blanc, attention : pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre table de cuisson, respectez les consignes de sécurité de base suivantes,

• feuille avec le coin supérieur droit replié dans un cercle noir, remarque : conseils utiles, recommandations ou informations qui aident les utilisateurs à manipuler le matériel.

Nom du modèle et numéro de série : le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués sous le socle de la table de cuisson.

Pour une utilisation ultérieure, notez ces informations ou collez l'étiquette supplémentaire du produit (située sur le dessus du produit) sur la page 3.

# 3. Consignes de sécurité.

Les aspects de sécurité de cet appareil sont conformes à toutes les normes techniques et de sécurité reconnues. Cependant, en tant que fabricants, nous estimons qu'il est de notre responsabilité de vous familiariser avec les instructions de sécurité suivantes.

#### Avertissement !

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

Cet appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau après son installation. La déconnexion peut être réalisée en rendant la fiche accessible ou en incorporant un interrupteur dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

La méthode de fixation indiquée ne doit pas dépendre de l'utilisation d'adhésifs car ils ne sont pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

Avertissement : si la surface est fendue, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique.

Pendant son utilisation, l'appareil devient chaud. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur de la table de cuisson.

Avertissement : les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

Il est interdit d'utiliser un nettoyeur vapeur.

Les objets métalliques tels que les couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson car ils peuvent devenir chauds.

Après utilisation, éteignez la plaque de cuisson à l'aide de sa commande et ne vous fiez pas au détecteur de casseroles.

L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Attention : le processus de cuisson doit être surveillé. Un processus de cuisson de courte durée doit être surveillé en permanence.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.

Avertissement : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Avertissement : la cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et peut entraîner un incendie.

N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez ensuite la flamme, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

Avertissement : danger d'incendie, ne stockez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.

Avertissement : n'utilisez que des protections de table de cuisson conçues par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiquées par le fabricant de l'appareil dans le mode d'emploi comme étant adaptées ou des protections de table de cuisson incorporées à l'appareil. L'utilisation de protections inappropriées peut provoquer des accidents.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

#### Attention !

Assurez-vous que l'appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.

L'appareil ne doit être réparé que par du personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou des dysfonctionnements graves. Si votre appareil a besoin d'être réparé, contactez votre centre de service local. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et annuler la garantie.

Les appareils encastrés ne peuvent être utilisés qu'après avoir été installés dans des armoires et des lieux de travail conformes aux normes en vigueur. Cela permet de garantir une protection suffisante contre le contact avec les unités électriques, comme l'exigent les normes de sécurité essentielles.

Si votre appareil présente un dysfonctionnement ou si des fractures, des fissures ou des fentes apparaissent :

• éteignez toutes les zones de cuisson,

• débranchez la table de cuisson du réseau électrique,

• et contactez votre centre de service local.

Si la table de cuisson se fissure, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. N'utilisez pas votre table de cuisson tant que la surface vitrée n'a pas été remplacée.

N'utilisez pas la table de cuisson pour chauffer du papier d'aluminium, des produits emballés dans du papier d'aluminium ou des aliments surgelés emballés dans des ustensiles de cuisson en aluminium.

Le liquide entre le fond de la casserole et la table de cuisson peut produire une pression de vapeur. Ce qui peut faire sauter la casserole.

Veillez toujours à ce que la plaque de cuisson et le fond de la casserole restent secs.

Les zones de cuisson deviennent chaudes lorsque vous cuisinez.

Tenez toujours les jeunes enfants éloignés de l'appareil.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent être dangereux pour eux.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour la cuisson et la friture normales à la maison. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.

N'utilisez jamais la table de cuisson pour chauffer la pièce.

Faites attention lorsque vous branchez des appareils électriques dans les prises de courant situées à proximité de la table de cuisson. Les fils électriques ne doivent pas entrer en contact avec la table de cuisson.

La graisse et l'huile surchauffées peuvent s'enflammer rapidement. Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance lorsque vous préparez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile, par exemple pour la cuisson de frites.

Éteignez les zones de cuisson après utilisation.

Gardez toujours les panneaux de commande propres et secs.

Ne placez jamais d'objets combustibles sur la table de cuisson, cela pourrait provoquer un incendie.

En cas d'utilisation imprudente de l'appareil, il existe un risque de brûlure.

Les câbles des appareils électriques ne doivent pas toucher la surface chaude de la table de cuisson ou les ustensiles de cuisson chauds.

N'utilisez pas la table de cuisson pour sécher des vêtements.

Les utilisateurs portant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque actif doivent maintenir le haut de leur corps à une distance minimale de 30 cm des zones de cuisson par induction lorsqu'elles sont allumées. En cas de doute, vous devez consulter le fabricant de votre appareil ou votre médecin (modèle de plaque à induction uniquement).

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyez la table de cuisson conformément aux instructions de nettoyage et d'entretien contenues dans ce manuel.

Tenez les animaux domestiques à l'écart de l'appareil, car ils pourraient marcher sur les commandes de l'appareil et provoquer un dysfonctionnement.

#### Élimination du matériel d'emballage.

Avertissement : tous les matériaux utilisés pour emballer l'appareil sont entièrement recyclables.

Les pièces en tôle et en mousse dure sont dûment identifiées.

Veuillez vous débarrasser des matériaux d'emballage et des anciens appareils en respectant la sécurité et l'environnement.

#### Pour une mise au rebut appropriée de votre ancien appareil.

Avertissement : avant de vous débarrasser de votre ancien appareil, rendez-le hors service afin qu'il ne soit pas une source de danger. Pour ce faire, demandez à un technicien qualifié de débrancher l'appareil du réseau et de retirer le câble d'alimentation.

L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Vous pouvez obtenir des informations sur les dates de collecte et les sites publics d'élimination des déchets auprès de votre département ou municipalité.

#### Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques).

Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective.

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée présent sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, le chargeur, le casque, le câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit, ou leur administration locale, pour savoir où et comment ils peuvent apporter ces articles pour un recyclage écologiquement sûr.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets commerciaux en vue de leur élimination.

Pour plus d'informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques aux produits, par exemple REACH, visitez le site www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data.

Cet appareil et ses accessoires se recyclent : à déposer en magasin ou à déposer en déchèterie.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# 4. Installation de la table de cuisson.

Avertissement : assurez-vous que le nouvel appareil est installé et mis à la terre uniquement par du personnel qualifié.

Veuillez respecter cette consigne. La garantie ne couvrira pas les dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise installation.

Les données techniques sont fournies à la fin de ce manuel.

## 4.1. Consignes de sécurité pour l'installateur.

L'installation électrique doit comporter un dispositif permettant de déconnecter l'appareil du réseau sur tous les pôles avec une largeur d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Les dispositifs d'isolation appropriés sont les disjoncteurs de protection de ligne, les fusibles (les fusibles à vis doivent être retirés de leur support), les disjoncteurs différentiels et les contacteurs.

En ce qui concerne la protection contre l'incendie, cet appareil est conforme à la norme EN 60335-2-6. Ce type d'appareil peut être installé avec une armoire haute ou un mur sur un côté.

L'installation doit garantir une protection contre les chocs.

L'unité de cuisine dans laquelle l'appareil est installé doit répondre aux exigences de stabilité de la norme DIN 68930.

Pour garantir une protection contre l'humidité, toutes les surfaces coupées doivent être recouvertes d'un produit d'étanchéité approprié.

Sur les plans de travail carrelés, les joints dans la zone où repose la table de cuisson doivent être entièrement recouverts de produit adhésif.

Sur les plans en pierre naturelle, artificielle ou en céramique, les ressorts d'encliquetage doivent être collés en place avec une résine artificielle ou un adhésif mixte approprié.

Veillez à ce que le joint soit correctement positionné contre le plan de travail, sans interstice. Il n'est pas nécessaire d'appliquer du mastic silicone supplémentaire, ce qui rendrait le retrait plus difficile lors de l'entretien.

La plaque de cuisson doit être poussée vers l'extérieur par le bas lorsqu'elle est retirée.

Une planche peut être installée sous la table de cuisson.

L'espace de ventilation entre le plan de travail et l'avant de l'appareil situé en dessous ne doit pas être couvert.

## 4.2. Outils dont vous aurez besoin.

• Crayon,

• tournevis cruciforme,

• règle, règle droite,

• lunettes de sécurité,

• scie sauteuse,

• perceuse.

## 4.3. Raccordement au réseau électrique.

Avant de procéder au raccordement, vérifiez que la tension nominale de l'appareil, c'est-à-dire la tension indiquée sur la plaque signalétique, correspond à la tension d'alimentation disponible. La plaque signalétique est située sur le boîtier inférieur de la table de cuisson.

Avertissement : coupez l'alimentation du circuit avant de connecter les fils au circuit.

La tension de l'élément chauffant est de AC 230 V alternatif. L'appareil fonctionne aussi parfaitement sur les réseaux en 220 V alternatif ou AC 240 V alternatif. La table de cuisson doit être raccordée au réseau à l'aide d'un dispositif permettant de déconnecter l'appareil du réseau sur tous les pôles avec une largeur d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm, par exemple un coupe-circuit automatique de protection de ligne, des disjoncteurs différentiels ou un fusible.

Avertissement : les connexions des câbles doivent être effectuées conformément aux réglementations et les vis de la borne doivent être bien serrées.

Avertissement : une fois la table de cuisson raccordée au secteur, vérifiez que toutes les zones de cuisson sont prêtes à l'emploi en les allumant brièvement l'une après l'autre au réglage maximal avec un ustensile de cuisson approprié.

Avertissement : faites attention (conformité) à l'attribution de la phase et du neutre du raccordement de la maison et de l'appareil (schémas de raccordement) ; sinon, les composants peuvent être endommagés. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte.

Avertissement : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Avertissement : pour une connexion correcte de l'alimentation, suivez le schéma de câblage attaché près des bornes.

## 4.4. Installation dans le plan de travail.

Remarque : notez le numéro de série sur la plaque signalétique de l'appareil avant l'installation. Ce numéro sera nécessaire en cas de demande de service et n'est plus accessible après l'installation, comme il l'est sur la plaque signalétique d'origine située sur le dessus (partie avant gauche) ou le dessous (partie centrale gauche) de l'appareil.

Remarque : portez une attention particulière aux exigences en matière d'espace et de dégagement minimum.

Remarque : la partie inférieure de la table de cuisson est équipée d'un ventilateur. S'il y a un tiroir sous la table de cuisson, il ne doit pas être utilisé pour ranger de petits objets ou du papier, car ils pourraient endommager le ventilateur ou nuire au refroidissement s'ils étaient aspirés.

Dimensions hors tout (L x P x H) : 590 mm par 520 mm par 48 mm.

Dimensions d'encastrement (L x P x H) : 560 mm par 480 mm par 58 mm.

N'utilisez pas de colle.

Dégagement minimum :

• hauteur au-dessus de la table de cuisson : 500 mm,

• distance des murs : 50 mm,

• distance du tiroir ou du four en-dessous : 15 mm.

Fixez les ressorts du support sur les faces latérales de la table de cuisson (2 par face).

Connectez le câble d'alimentation sur la face inférieure de la table de cuisson avant de la mettre en place.

## 4.5. Composants.

• Table de cuisson à induction,

• ressort du support.

# 5. Avant de commencer.

## 5.1. Chauffage par induction.

Le principe de la chaleur par induction : lorsque vous placez votre ustensile de cuisson sur une zone de cuisson et que vous l'allumez, les circuits électroniques et la bobine d'induction de votre plaque à induction produisent des "courants induits" dans le fond de l'ustensile, ce qui augmente instantanément la température de l'ustensile.

Plus grande rapidité de cuisson et de friture : comme c'est la casserole qui est chauffée directement et non le verre, l'efficacité est plus grande que dans les autres systèmes car il n'y a pas de perte de chaleur. La majeure partie de l'énergie absorbée est transformée en chaleur.

## 5.2. Arrêt de sécurité.

Si l'une des zones de cuisson n'est pas éteinte ou si le niveau de puissance n'est pas réglé après une période prolongée, la zone de cuisson en question s'éteint automatiquement.

Les zones de cuisson s'éteignent aux moments suivants :

• niveaux de puissance, 1 à 3 : après 6 heures,

• niveaux de puissance, 4 à 6 : après 5 heures,

• niveaux de puissance, 7 à 9 : après 4 heures,

• niveaux de puissance, 10 à 15 : après 1 heure 30.

Remarque : si la plaque surchauffe en raison d'un fonctionnement anormal, "C 1" s'affichera. Et la plaque s'éteindra.

Remarque : si l'ustensile de cuisson est inadapté, trop petit, ou si aucun ustensile n'a été placé sur la zone de cuisson, "U" souligné s'affichera. Et après 1 minute, la zone de cuisson correspondante s'éteindra.

Remarque : si une ou plusieurs zones de cuisson s'éteignent avant que le temps indiqué ne soit écoulé, voir la rubrique "Dépannage".

Autres raisons pour lesquelles une zone de cuisson s'éteint d'elle-même :

• toutes les zones de cuisson s'éteignent si un liquide déborde sur le panneau de commande,

• l'arrêt automatique sera également activé si vous placez un chiffon humide sur le panneau de commande. Dans ces 2 cas, vous devrez rallumer l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt après avoir retiré le liquide ou le chiffon.

## 5.3. Indicateur de chaleur résiduelle.

Lorsqu'une zone de cuisson individuelle ou la table de cuisson est éteinte, la présence de chaleur résiduelle est indiquée par un "H", "h" (pour "chaud") dans l'affichage de la zone de cuisson correspondante. Même après l'arrêt de la zone de cuisson, le témoin de chaleur résiduelle ne s'éteint qu'après le refroidissement de la zone de cuisson.

Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour décongeler ou maintenir les aliments au chaud.

Avertissement : tant que le témoin de chaleur résiduelle est allumé, il y a un risque de brûlures.

Avertissement : si l'alimentation électrique est interrompue, le symbole "H", "h" s'éteint et les informations sur la chaleur résiduelle ne sont plus disponibles.

Cependant, il est toujours possible de se brûler. Vous pouvez l'éviter en faisant toujours attention lorsque vous êtes à proximité de la table de cuisson.

## 5.4. Détection de la température.

Si, pour une raison quelconque, la température de l'une des zones de cuisson dépasse les niveaux de sécurité, la zone de cuisson est automatiquement réduite à un niveau de puissance inférieur.

Lorsque vous avez fini d'utiliser la table de cuisson, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner jusqu'à ce que les composants électroniques aient refroidi. Le ventilateur de refroidissement s'arrête en fonction de la température de l'électronique.

## 5.5. Ustensiles de cuisine.

Utilisez des ustensiles de cuisson à fond plat qui recouvrent entièrement la zone de cuisson. Vérifiez la planéité en faisant tourner une règle sur le fond de l'ustensile de cuisson. Veillez à suivre toutes les recommandations d'utilisation des ustensiles de cuisson.

Utilisez des ustensiles de cuisson fabriqués dans un matériau adapté à la cuisson par induction.

Utilisez des ustensiles de qualité dont le fond est plus lourd pour une meilleure répartition de la chaleur. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats de cuisson.

Adaptez la taille de l'ustensile de cuisson à la quantité d'aliments à préparer.

Ne laissez pas les ustensiles de cuisson bouillir à sec. Cela peut causer des dommages permanents sous forme de cassure, de fusion ou de marbrure qui peuvent affecter la plaque de cuisson en céramique (ce type de dommage n'est pas couvert par votre garantie).

N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson sales ou présentant une forte accumulation de graisse. Utilisez toujours des ustensiles de cuisson faciles à nettoyer après la cuisson.

Éclair dans un triangle, attention :

• les zones de cuisson peuvent sembler refroidies après avoir été éteintes. Cependant, la surface vitrée peut être chaude en raison de la chaleur résiduelle transférée par l'ustensile de cuisson. Le risque de brûlure est toujours présent,

• ne touchez pas les ustensiles de cuisson chauds directement avec vos mains. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques pour protéger vos mains des brûlures,

• ne faites pas glisser les ustensiles de cuisson sur la surface de la table de cuisson. Vous risqueriez d'endommager définitivement la table de cuisson.

#### Batterie de cuisine pour les zones de cuisson à induction.

Le brûleur à induction ne peut être allumé que si un ustensile de cuisson à base magnétique est placé sur l'une des zones de cuisson. Vous pouvez utiliser les ustensiles de cuisson identifiés comme appropriés ci-dessous :

• acier, acier émaillé, fonte : oui,

• acier inoxydable : oui (si l'aimant adhère au fond de l'ustensile de cuisson),

• aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine : non.

Remarques :

• les ustensiles de cuisine adaptés à la cuisson par induction sont étiquetés comme tels par le fabricant,

• certains ustensiles de cuisson peuvent émettre des bruits lorsqu'ils sont utilisés sur des plaques à induction,

• ces bruits n'indiquent pas un dysfonctionnement de la table de cuisson et n'affectent en rien son fonctionnement,

• certains ustensiles de cuisson en acier inoxydable peuvent ne pas convenir à la cuisson par induction. Vérifiez si la base de l'ustensile de cuisson est attirée par un aimant.

#### Dimensions des ustensiles de cuisson pour les plaques à induction.

Les plaques de cuisson par induction s'adaptent automatiquement à la taille du fond de l'ustensile de cuisson jusqu'à une certaine limite. Cependant, la partie magnétique du fond de l'ustensile de cuisson doit avoir un diamètre minimum qui dépend de la taille de la zone de cuisson.

Pour de meilleurs résultats, utilisez des ustensiles de cuisson dont le diamètre ferromagnétique correspond à celui d'un brûleur. Si l'ustensile de cuisson n'est pas détecté par le brûleur, essayez un brûleur de taille inférieure.

Remarque : pour le diamètre des ustensiles de cuisson, veuillez vous référer aux spécifications des zones de cuisson du modèle.

#### Autres ustensiles de cuisson à induction.

Certains ustensiles de cuisson présentent un matériau magnétique fin sur le fond afin de fonctionner avec une table de cuisson à induction. Ces ustensiles ont un magnétisme faible et peuvent ne pas fonctionner correctement (un magnétisme faible signifie que l'aimant n'adhère pas fermement ou que la zone où l'aimant adhère est petite).

Zones du fond de l'ustensile où l'aimant ne colle pas : partie centrale, bord.

Zone où l'aimant adhère : entre la partie centrale et le bord.

Même si les ustensiles de cuisson sont conçus pour une plaque à induction, la performance de chauffage peut être faible ou parfois la plaque peut ne pas détecter l'ustensile de cuisson en fonction de la taille et de la force de la zone magnétique située au fond de l'ustensile.

Lorsque vous utilisez un grand plat de cuisson avec un élément ferromagnétique plus petit, seul l'élément ferromagnétique se réchauffe. Par conséquent, la chaleur peut ne pas être répartie uniformément.

#### Test d'adéquation.

Un ustensile de cuisine est adapté à la cuisson par induction si un aimant se colle au fond de l'ustensile et si l'ustensile est étiqueté comme tel par le fabricant.

On reconnaît les bons ustensiles de cuisine à leur fond. La base est censée être aussi épaisse et plate que possible.

Lorsque vous achetez un nouvel ustensile de cuisine, prêtez une attention particulière au diamètre de la base. Les fabricants n'indiquent souvent que le diamètre du bord supérieur.

N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson dont la base est endommagée, avec des bords rugueux ou des bavures. Les ustensiles de cuisson endommagés peuvent rayer définitivement la plaque vitrocéramique si vous les faites glisser sur la surface.

À froid, les fonds des appareils de cuisson sont normalement légèrement courbés vers l'intérieur (concaves). Ils ne doivent pas être courbés vers l'extérieur (convexes).

Si vous souhaitez utiliser un type particulier d'ustensile de cuisson, par exemple un autocuiseur, une casserole à mijoter ou un wok, suivez les instructions du fabricant.

#### Positionnement correct.

Correct :

• articles de cuisson à fond plat et côtés droits,

• l'ustensile de cuisson respecte ou dépasse la taille minimale recommandée pour la zone de cuisson,

• l'ustensile de cuisson repose entièrement sur la surface de la plaque de cuisson,

• l'ustensile de cuisson est bien équilibré.

Incorrect :

• ustensiles de cuisine dont le fond ou les côtés sont courbés ou déformés,

• l'ustensile de cuisson n'a pas la taille minimale requise pour la surface de cuisson actuelle,

• l'ustensile de cuisson repose sur la garniture de la plaque de cuisson ou ne repose pas complètement sur la surface de la plaque de cuisson,

• la poignée lourde fait basculer l'ustensile de cuisson.

#### Conseils pour économiser l'énergie.

Suivez ces conseils pour économiser de l'énergie :

• placez toujours les ustensiles de cuisson sur une surface de cuisson avant d'allumer le brûleur correspondant,

• maintenez les tables de cuisson et les bases des ustensiles de cuisson propres. Sinon, vous consommerez plus d'énergie,

• bien fermer le couvercle de tout récipient de cuisson, le cas échéant. Ainsi, vous réduirez la consommation d'énergie,

• éteignez le brûleur de travail avant la fin du temps de cuisson. Utilisez la chaleur résiduelle pour garder les aliments au chaud.

#### Positionnement correct.

Vous pouvez tester les ustensiles de cuisson pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation du produit :

1. appuyez sur la touche Marche/Arrêt 1 à 2 secondes pour allumer la plaque,

2. appuyez sur la touche Pause et verrouillage pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfants,

3. appuyez sur la touche Minuterie pour activer le mode de test d'adéquation des ustensiles de cuisson,

4. placez l'ustensile de cuisson sur l'une des plaques de cuisson, puis appuyez sur la touche Zone de cuisson pendant 3 secondes.

Affichage :

• 0 : l'ustensile ne convient pas,

• 1 à 5 : l'ustensile convient, mais n'est pas efficace,

• 6 à 10 : l'ustensile convient.

## 5.6. Utilisation des touches tactiles.

Pour utiliser les touches tactiles, touchez la touche souhaitée avec le bout de votre doigt jusqu'à ce que les affichages correspondants s'allument ou s'éteignent, ou jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit activée.

Veillez à ne toucher qu'une seule touche lorsque vous utilisez l'appareil. Si votre doigt est trop à plat sur la touche, une touche adjacente peut également être actionnée.

## 5.7. Bruits de fonctionnement.

Si vous entendez :

• des craquements : l'ustensile de cuisson est fait de matériaux différents,

• des sifflements : vous utilisez plus de 2 zones de cuisson et les ustensiles de cuisson sont fabriqués dans des matériaux différents,

• des bourdonnements : vous utilisez des niveaux de puissance élevés,

• des cliquetis : des commutations électriques se produisent,

• des sifflements et bourdonnements : le ventilateur fonctionne.

Les bruits sont normaux et ne témoignent pas d'un quelconque problème.

Avertissement : n'utilisez pas d'ustensiles de cuisson de taille et de matériau différents. L'utilisation d'ustensiles de cuisson de tailles ou de matériaux différents peut provoquer des bruits et des vibrations.

Remarque : l'utilisation de faibles niveaux de puissance (1 à 5) peut provoquer des bruits de claquement.

## 5.8. Nettoyage initial.

Essuyez la surface en vitrocéramique avec un chiffon humide et un nettoyant pour vitrocéramique.

Avertissement : n'utilisez pas de nettoyants caustiques ou abrasifs. Cela pourrait endommager la surface.

# 6. Fonctionnement.

## 6.1. Mise en marche de l'appareil.

L'appareil est mis en marche grâce à la touche Marche/Arrêt. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt, 1 à 2 secondes.

Remarque : une fois la touche Marche/Arrêt activée pour mettre en marche l'appareil, déterminez le niveau de puissance dans les 20 secondes qui suivent. Si vous ne le faites pas, l'appareil s'éteindra de lui-même pour des raisons de sécurité.

## 6.2. Arrêter l'appareil.

Pour éteindre complètement l'appareil, utilisez la touche Marche/Arrêt. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 1 à 2 secondes.

Remarque : après avoir éteint une seule zone de cuisson ou toute la surface de cuisson, la présence de chaleur résiduelle sera indiquée sur les affichages numériques des zones de cuisson correspondantes sous la forme d'un, "H", "h", pour "chaud".

La température baisse, "H", "h" disparaîtra.

## 6.3. Sélectionner la zone de cuisson et le niveau de puissance.

1. Pour sélectionner la zone de cuisson, appuyez sur le bouton correspondant à la zone de cuisson souhaitée,

2. pour régler et ajuster le niveau de puissance, touchez la barre de contrôle.

Remarques :

• le niveau par défaut est réglé sur 15 lors de la sélection de la zone de cuisson,

• si vous appuyez sur plus d'une touche pendant plus de 8 secondes, "d0" s'affiche sur l'écran de la zone de cuisson.

#### Réglages suggérés pour la cuisson de certains aliments.

Les chiffres figurant dans l'exemple ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Le niveau de puissance requis pour les différents modes de cuisson dépend de plusieurs variables, notamment de la qualité de l'ustensile de cuisson utilisé ainsi que du type et de la quantité d'aliments à cuire.

Exemples d'utilisation :

• niveaux de puissance 14 et 15, Réchauffer, Sauter, Frire : réchauffer de grandes quantités de liquide, faire bouillir des pâtes, saisir de la viande, faire revenir un goulasch, braiser de la viande,

• niveaux de puissance 8 à 11, Friture intensive : steak, faux-filet, pommes de terre rissolées, saucisses, crêpes, galettes à la plancha,

• niveaux de puissance 7 à 10, Friture : escalope, côtelettes, foie, poisson, rissoles, œufs au plat,

• niveaux de puissance 5 à 7, Bouillir : cuisson jusqu'à 1,5 Litre de liquide, pommes de terre, légumes,

• niveaux de puissance 2 à 4, Cuisson à la vapeur, à l'étouffée, à l'eau : cuisson à la vapeur et à l'étouffée de petites quantités de légumes, cuisson du riz et de plats contenant des produits laitiers,

• niveaux de puissance 1 et 2, Faire fondre : faire fondre du beurre, dissoudre de la gélatine, faire fondre du chocolat.

Remarque : vous devrez régler le niveau de puissance en fonction des ustensiles de cuisine et des aliments.

## 6.4. Boost Max.

La fonction Boost Max apporte une puissance supplémentaire à chacune des zones de cuisson (par exemple, faire bouillir un grand volume d'eau).

Une fois la fonction Boost Max terminée, les zones de cuisson reviennent automatiquement au réglage de chaleur le plus élevé.

Remarques :

• dans certains cas, la fonction Boost Max peut être désactivée automatiquement pour protéger les composants électroniques internes de la table de cuisson. Par exemple, il est impossible de produire la puissance maximale sur la Flex zone arrière et la zone Flex avant en même temps,

• reportez-vous aux spécifications des zones de cuisson de votre modèle pour connaître la durée de la fonction Boost Max.

#### Contrôle de la puissance.

Les zones de cuisson disposent d'une puissance maximale.

Si vous dépassez cette plage de puissance en activant la fonction Boost Max, le dispositif de gestion de la puissance réduit automatiquement le niveau de puissance de la zone de cuisson.

L'affichage de cette zone de cuisson alterne pendant quelques secondes entre le niveau de puissance réglé et le niveau de puissance maximum possible. Ensuite, l'affichage passe du niveau de puissance réglé au niveau de puissance maximale possible.

## 6.5. Utilisation de la Flex zone (uniquement pour les modèles équipés de la Flex zone).

La fonction Flex permet de faire fonctionner la zone de cuisson complète du côté gauche pour utiliser des ustensiles de cuisson de grande taille (exemple : ustensile de cuisson ovale, marmite à poisson).

1. Appuyez sur la touche Flex zone,

2. pour régler et ajuster le niveau de puissance, utilisez la touche Puissance.

Remarques :

• si vous appuyez sur la touche Flex zone pendant le fonctionnement, la fonction Flex zone sera désactivée,

• si vous touchez le bouton Flex zone pendant que chaque brûleur fonctionne à un niveau différent, les zones de cuisson seront ajustées automatiquement à une puissance élevée.

## 6.6. Flex zone Plus (uniquement pour les modèles avec application Flex zone plus).

La zone Flex est la grande zone de cuisson située sur le côté gauche de la table de cuisson qui est spécialement conçue pour accueillir simultanément plusieurs casseroles et poêles de formes et de tailles différentes.

La zone Flex comporte 4 zones qui sont actionnées par des inducteurs individuels, ce qui vous permet de cuisiner indépendamment de l'endroit où les ustensiles sont placés sur une zone de cuisson.

Du fond vers l'avant : zone de cuisson 1, zone de cuisson 2, zone de cuisson 3, zone de cuisson 4.

Avec Flex zone Plus, vous pouvez utiliser une combinaison de différentes zones de cuisson pour agrandir la zone de cuisson. Appuyez sur la touche Flex zone pour utiliser la zone de cuisson comme suit :

• zones 2 et 3, ensemble,

• zones 1, 2 et 3, ensemble,

• zones 2, 3 et 4, ensemble,

• zones 1, 2, 3 et 4, ensemble.

Remarques :

• lorsque vous utilisez une seule zone de cuisson, le diamètre du fond de l'ustensile de cuisson doit être inférieur à 14 cm,

• la table de cuisson peut prendre 5 à 10 secondes pour reconnaître la position des ustensiles de cuisson,

• des bruits peuvent se produire pendant que la table de cuisson reconnaît l'ustensile de cuisson,

• ne retirez pas les ustensiles de cuisson pendant la cuisson. Pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête automatiquement si l'ustensile de cuisson a été retiré pendant plus de 5 secondes.

#### Utilisation de la Flex zone Plus (uniquement pour les modèles avec Flex zone Plus).

1. Appuyez sur la touche Flex zone,

2. pour régler et ajuster le niveau de puissance, utilisez la touche Puissance.

Remarques :

• si vous appuyez sur la touche Flex zone pendant le fonctionnement, la fonction Flex zone sera désactivée,

• si vous appuyez sur la touche Flex zone pendant que chaque zone de cuisson fonctionne à des niveaux différents, elle sera automatiquement ajustée au niveau supérieur,

• lorsque vous déplacez ou ajoutez un ustensile de cuisson dans une nouvelle Flex zone, annulez l'opération en cours, puis appuyez sur la touche de zone de cuisson correspondante pour activer la zone de cuisson.

## 6.7. Maintenir au chaud.

1. Utilisez cette fonction pour maintenir au chaud des aliments cuisinés. Appuyez sur la zone de cuisson correspondante,

2. appuyez sur la touche Maintenir au chaud,

3. l'affichage de la zone de cuisson change,

4. appuyez de nouveau sur la touche Maintenir au chaud pour éteindre la zone de cuisson.

## 6.8. Minuterie.

#### Utilisation de la minuterie comme arrêt de sécurité.

Si une durée spécifique est réglée pour une zone de cuisson, celle-ci s'éteindra d'elle-même une fois ce laps de temps écoulé. Cette fonction peut être utilisée pour plusieurs zones de cuisson simultanément.

#### Réglage de la minuterie.

La ou les zones de cuisson pour lesquelles vous souhaitez appliquer la coupure de sécurité doivent être allumées.

1. Appuyez sur la touche de la Minuterie,

2. appuyez de manière répétée sur la touche de la Minuterie pour la régler,

3. pour l'annuler, appuyez sur la touche de la Minuterie pendant 3 secondes.

Remarques :

• pour modifier les paramètres plus rapidement, appuyez et maintenez enfoncée la touche de la Minuterie jusqu'à la valeur souhaitée atteinte,

• une fois la durée spécifiée écoulée, un signal sonore retentit. Néanmoins, la zone de cuisson s'éteint.

## 6.9. Mettre en pause, Reprendre.

La fonction Mettre en pause, Reprendre fait passer simultanément toutes les zones de cuisson allumées au réglage de puissance faible, puis au niveau de puissance précédemment réglé. Cette fonction peut être utilisée pour interrompre brièvement puis reprendre le processus de cuisson, par exemple pour prendre un appel téléphonique.

Lorsque la fonction Mettre en pause, Reprendre est activée, toutes les touches, à l'exception de Pause et verrouillage, et Marche/Arrêt sont désactivées.

Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche Pause et verrouillage de nouveau.

Pour mettre en marche, appuyez sur la touche Pause et verrouillage. Affichage : 2 tirets verticaux.

Pour éteindre, appuyez sur la touche Pause et verrouillage. Affichage : pour revenir au niveau de puissance précédent.

## 6.10. Arrêt rapide.

Cette option permet de réduire l'étape et le temps nécessaires à l'arrêt de la cuisson.

Pour arrêter une zone de cuisson, appuyez sur la touche Zone de cuisson pendant 2 secondes.

Remarque : la touche de la Flex zone ne prend pas en charge la fonction d'arrêt rapide.

## 6.11. Sécurité enfants.

Vous pouvez utiliser la sécurité enfant pour éviter d'allumer une zone de cuisson et d'activer la surface de cuisson par inadvertance.

Vous pouvez également verrouiller le panneau de commande, à l'exception de la touche Marche/Arrêt (uniquement pour éteindre la commande), afin d'éviter toute modification involontaire des réglages, par exemple en essuyant le panneau avec un chiffon.

#### Activation, désactivation de la sécurité enfants.

Appuyez sur la touche Pause et verrouillage pendant environ 3 secondes.

1. Appuyez sur la touche Pause et verrouillage pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit en guise de confirmation,

2. appuyez sur n'importe quelle touche. "L" s'affiche, indiquant que la sécurité enfant a été activée,

3. pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur la touche Pause et verrouillage pendant environ 3 secondes. Un signal sonore retentit en guise de confirmation.

Remarques :

• indépendamment de la mise sous, hors tension, la sécurité enfant est activée,

• vous pouvez régler la sécurité enfant pendant la cuisson. Pour éteindre le brûleur alors que la sécurité enfant est activée, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou désactivez d'abord la sécurité enfant, puis appuyez sur la touche de la zone de cuisson correspondante.

## 6.12. Limite de puissance maximale.

Cette fonction vous permet de régler la puissance maximale de l'appareil.

1. Maintenez l'appareil hors tension,

2. appuyez sur la touche Pause et verrouillage pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfants,

3. appuyez simultanément sur les touches de la zone de cuisson avant gauche et de la zone de cuisson avant droite pendant environ 3 secondes,

4. appuyez sur la touche Minuterie pendant 3 secondes. L'écran affichera "Po" et la puissance maximum actuelle,

5. vous pouvez ajuster la limite de la puissance en utilisant la touche Pause et verrouillage (3 000 W, 4 000 W, 7 400 W),

6. appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour définir le réglage.

Remarque : en mode faible puissance (3 000 W, 4 000 W), le niveau de puissance sera ajusté automatiquement.

## 6.13. Activation, désactivation du son.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 1 à 2 secondes,

2. appuyez sur la touche de la Minuterie pendant 3 secondes dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension,

3. le son s'éteint et "OF" s'affiche,

4. pour modifier l'activation ou la désactivation du son, répétez les étapes 1 à 2. Le son s'éteint et "On" s'affiche.

Remarque : il n'est pas possible de modifier les réglages du son après 10 secondes de mise sous tension.

## 6.14. Connexion intelligente.

La table de cuisson est dotée d'un module Wifi intégré que vous pouvez utiliser pour la synchroniser avec l'application SmartThings. Sur l'application pour smartphone, vous pouvez :

• surveiller l'état de fonctionnement et les réglages du niveau de puissance des éléments de la table de cuisson,

• vérifier et modifier les réglages de la minuterie.

Les fonctions pouvant être commandées depuis l'appli SmartThings peuvent ne pas fonctionner correctement si les conditions de communication sont mauvaises ou si le produit est installé dans un endroit où le signal Wifi est faible.

#### Comment connecter la table de cuisson.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions à distance de votre table de cuisson Samsung, vous devez appairer celle-ci à l'appli SmartThings.

1. Téléchargez et ouvrez l'appli SmartThings sur votre smartphone,

2. appuyez sur la touche Marche/Arrêt 1 à 2 secondes pour allumer la plaque,

3. appuyez sur la touche Pause et verrouillage pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfants,

4. suivez les instructions, puis appuyez et maintenez Max pendant 3 secondes,

5. pendant que la connexion est établie, le voyant Wifi se met à clignoter. Une fois le processus terminé, le voyant s'allume sans clignoter. La plaque de cuisson est maintenant parfaitement connectée,

6. si le voyant Wifi de Smart Connect ne s'allume pas, suivez les instructions de l'application pour vous reconnecter.

Remarques :

• veillez à paramétrer la fonction Smart Connect uniquement lorsqu'aucune opération de cuisson n'est en cours,

• pour plus d'instructions, consultez le manuel Web à l'adresse www.samsung.com.

#### Wifi, On/Off.

Pour modifier l'activation ou la désactivation du Wifi, répétez les étapes 2 à 4.

## 6.15. Contrôle de la hotte.

Ce produit est doté d'un dispositif Bluetooth que vous pouvez utiliser pour connecter la table de cuisson aux modèles de contrôle de hotte Samsung. Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez utiliser la fonction de contrôle de la hotte sur l'application SmartThings.

Pour en savoir plus sur les modèles Samsung compatibles avec la commande de la hotte, visitez le site www.samsung.com.

Pour vous connecter à un modèle de contrôle de hotte :

1. téléchargez et exécutez l'application SmartThings sur votre smartphone. Ensuite, effectuez la procédure Smart Connect pour vous connecter à la table de cuisson,

2. suivez les instructions Bluetooth du modèle de commande de hotte et activez la connexion Bluetooth,

3. appuyez et maintenez les touches Minuterie et Pause et verrouillage simultanément pour activer le Bluetooth. Lorsque la connexion Bluetooth est correctement établie, "bt" s'affiche,

4. suivez les instructions du manuel d'utilisation du modèle de commande de la hotte et du guide App pour utiliser la commande de la hotte.

Remarques :

• si la connexion Smart Connect ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas utiliser l'appli SmartThings pour surveiller et contrôler la hotte,

• sans connexion Smart Connect à la table de cuisson, vous pouvez utiliser une connexion Bluetooth pour jumeler la table de cuisson avec la hotte et les synchroniser. Pour ce faire, suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

# 7. Entretien de votre appareil.

## 7.1. Table de cuisson.

Avertissement : les produits de nettoyage ne doivent pas entrer en contact avec une surface en verre céramique chauffée. Tous les produits de nettoyage doivent être éliminés avec une quantité suffisante d'eau propre après le nettoyage car ils peuvent avoir un effet caustique lorsque la surface devient chaude. N'utilisez pas de nettoyants agressifs tels que les sprays pour grill ou four, les tampons à récurer ou les nettoyants abrasifs pour casseroles.

Remarque : nettoyez la surface en vitrocéramique après chaque utilisation, lorsqu'elle est encore chaude au toucher. Vous éviterez ainsi que les éclaboussures ne brûlent la surface. Enlevez les écailles, les filigranes, les coulures de graisse et les décolorations métalliques à l'aide d'un nettoyant pour verre céramique ou acier inoxydable disponible dans le commerce.

## 7.2. Salissures légères.

1. Essuyez la surface en verre céramique avec un chiffon humide,

2. frottez pour sécher avec un chiffon propre. Ne laissez pas de restes de produit de nettoyage sur la surface,

3. une fois par semaine, nettoyez soigneusement toute la surface de cuisson en vitrocéramique avec un produit de nettoyage spécifique pour vitrocéramique ou acier inoxydable disponible dans le commerce,

4. essuyez la surface avec une quantité suffisante d'eau propre et séchez-la avec un chiffon propre non pelucheux.

## 7.3. Salissures tenaces.

1. Pour enlever les aliments qui ont débordé et les éclaboussures tenaces, utilisez un grattoir à verre,

2. placez le grattoir à verre dans un angle par rapport à la surface en verre céramique,

3. enlevez les salissures en grattant avec la lame.

Remarque : les grattoirs à verre et les nettoyants pour verre céramique sont disponibles chez les détaillants spécialisés.

## 7.4. Salissures problématiques.

1. Retirez immédiatement et pendant qu'ils sont encore chauds le sucre brûlé, le plastique fondu, le papier d'aluminium ou d'autres matériaux avec un grattoir à verre.

Avertissement : vous risquez de vous brûler si vous utilisez le grattoir à verre sur une zone de cuisson chaude,

2. nettoyez la table de cuisson comme d'habitude, une fois qu'elle a refroidi. Si vous avez laissé refroidir la zone de cuisson sur laquelle quelque chose a fondu, réchauffez-la à nouveau pour la nettoyer.

Remarque : les rayures ou les taches sombres sur la surface en vitrocéramique, causées par exemple par une casserole aux bords tranchants, ne peuvent pas être éliminées. Toutefois, elles ne nuisent pas au fonctionnement de la table de cuisson.

## 7.5. Cadre de la table de cuisson (option).

Avertissement : n'utilisez pas de vinaigre, de jus de citron ou de produit anticalcaire sur le cadre de la plaque de cuisson, sinon des taches ternes apparaîtront.

1. Essuyez le cadre avec un chiffon humide,

2. humidifiez les débris séchés avec un chiffon humide. Essuyez et frottez pour sécher.

## 7.6. Pour éviter d'endommager votre appareil.

N'utilisez pas la table de cuisson comme plan de travail ou pour le rangement.

Ne faites pas fonctionner une zone de cuisson s'il n'y a pas de casserole sur la table de cuisson ou si la casserole est vide.

La vitrocéramique est très solide et résiste aux chocs thermiques, mais elle n'est pas incassable. Elle peut être endommagée par la chute d'un objet particulièrement pointu ou dur sur la table de cuisson.

Ne posez pas de casseroles sur le cadre de la table de cuisson. Vous risqueriez de rayer et d'endommager la finition.

Évitez de renverser des liquides acides, par exemple du vinaigre, du jus de citron et des produits détartrants, sur le cadre de la table de cuisson, car ces liquides peuvent provoquer des taches ternes.

Si du sucre ou une préparation contenant du sucre entre en contact avec une zone de cuisson chaude et fond, il faut le nettoyer immédiatement avec un grattoir de cuisine pendant qu'il est encore chaud. Si on le laisse refroidir, il risque d'endommager la surface lorsqu'on l'enlève.

Tenez à l'écart de la surface en vitrocéramique tous les objets et matériaux susceptibles de fondre, par exemple les plastiques, les feuilles d'aluminium et les feuilles de four. Si un objet de cette nature fond sur la table de cuisson, il doit être immédiatement retiré à l'aide d'un grattoir.

# 8. Dépannage et service.

## 8.1. Dépannage.

Un défaut peut résulter d'une information mineure que vous pouvez corriger vous-même à l'aide des instructions suivantes. Ne tentez pas d'autres réparations si les instructions suivantes ne vous aident pas dans chaque cas particulier.

Avertissement : les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur. Si votre appareil doit être réparé, veuillez contacter votre centre de service après-vente.

Que dois-je faire si les zones de cuisson ne fonctionnent pas ? Le fusible dans le câblage de la maison n'est pas intact. Si les fusibles se déclenchent à plusieurs reprises, appelez un électricien agréé.

Que dois-je faire si les zones de cuisson ne s'allument pas ?

• La touche Marche/Arrêt a été actionnée accidentellement. L'appareil est correctement allumé,

• le panneau de commande est partiellement recouvert d'un chiffon humide ou d'un liquide. Nettoyez le panneau de commande.

Que dois-je faire si l'écran, à l'exception de, "H", "h", l'indicateur de chaleur résiduelle, disparaît soudainement ?

• La touche Marche/Arrêt a été actionnée accidentellement. L'appareil est correctement allumé,

• le panneau de commande est partiellement recouvert d'un chiffon humide ou d'un liquide. Nettoyez le panneau de commande.

Que dois-je faire si, après l'arrêt des zones de cuisson, la chaleur résiduelle n'est pas indiquée à l'écran ? La zone de cuisson n'a été utilisée que brièvement et n'est donc pas devenue suffisamment chaude. Si la zone de cuisson est chaude, appelez un centre de service local.

Code information "C 0" : il y a un problème avec le capteur de température du brûleur. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Redémarrez ensuite l'appareil et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "C 1" : la température détectée est supérieure à celle spécifiée. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Redémarrez ensuite l'appareil et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "C 2" : il y a un problème avec le capteur PBA. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Redémarrez ensuite l'appareil et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "A 2" : le moteur à courant continu ne fonctionne pas en raison de problèmes avec le circuit imprimé ou le câblage, ou de perturbations électriques sur la lame du moteur. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Redémarrez ensuite l'appareil et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "d0" : une touche est enfoncée pendant plus de 8 secondes. Vérifiez si la touche est mouillée ou si elle est enfoncée. Si le problème persiste, redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "F0" : la communication entre les circuits imprimés principaux et secondaires échoue. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Puis, redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "F2" : le CI tactile communique de manière anormale. Redémarrez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Si le problème persiste, débranchez l'appareil pendant plus de 30 secondes. Puis, redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez un centre de service local.

Code information "U P" : l'appareil est en dehors de la plage de tension normale (220 à 240 V). Vérifiez l'alimentation électrique de la maison.

Code information, "U", souligné : si le récipient de cuisson n'est pas adapté à l'induction, ou en l'absence de récipient de cuisson, s'affiche. Utilisez un récipient de cuisson adapté à l'induction.

Que dois-je faire si la zone de cuisson ne s'allume pas ou ne s'éteint pas ?

Cela peut être dû à l'une des possibilités suivantes :

• le panneau de commande est partiellement recouvert d'un chiffon humide ou d'un liquide,

• la sécurité enfant est activée, et "L" est affiché sur l'écran.

Que dois-je faire si "d0" est affiché sur l'écran ?

Vérifiez les points suivants :

• le panneau de commande est partiellement recouvert d'un chiffon humide ou d'un liquide. Pour réinitialiser, appuyez sur la touche Marche/Arrêt,

• si du liquide a débordé sur le panneau de commande, veuillez essuyer le liquide.

Que dois-je faire si "C1" est affiché sur l'écran ?

Vérifiez les points suivants :

• la table de cuisson est surchauffée en raison d'un fonctionnement anormal,

• une fois la table de cuisson refroidie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour la réinitialiser.

Que dois-je faire si, "U", souligné est affiché sur l'écran ?

Vérifiez les points suivants :

• les ustensiles de cuisson sont inadaptés, trop petits, ou aucun ustensile n'a été placé sur la zone de cuisson,

• si vous utilisez un ustensile de cuisson adapté, le message affiché disparaît automatiquement.

Que dois-je faire si le ventilateur de refroidissement fonctionne après l'arrêt de la table de cuisson ?

Vérifiez les points suivants :

• lorsque vous avez fini d'utiliser la table de cuisson, le ventilateur de refroidissement fonctionne tout seul pour refroidir,

• une fois que les composants électroniques de la table de cuisson ont refroidi ou que le temps maximum (10 minutes) s'est écoulé, le ventilateur s'arrête,

• si vous demandez un appel de service en raison d'une information faite lors de l'utilisation de l'appareil, la visite du technicien du service après-vente peut être payante, même pendant la période de garantie.

## 8.2. Service après-vente.

Avant d'appeler pour une assistance ou un service, veuillez vérifier la section "Dépannage". Si vous avez encore besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous.

S'agit-il d'un défaut technique ? Si oui, veuillez contacter votre centre de service à la clientèle.

Préparez toujours à l'avance l'entretien. Cela facilitera le processus de diagnostic du problème et permettra également de décider plus facilement si une visite du service clientèle est nécessaire.

Veuillez prendre note des informations suivantes :

• quelle est la forme du problème ?

• dans quelles circonstances le problème se produit-il ?

Lors de votre appel, veuillez connaître le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces informations figurent sur la plaque signalétique comme suit :

• description du modèle,

• code, S, N (15 chiffres).

Nous vous recommandons de noter ces informations page 29 pour pouvoir les consulter facilement :

• modèle,

• numéro de série.

Quand supportez-vous des frais même pendant la période de garantie ?

• Si vous auriez pu remédier vous-même au problème en appliquant l'une des solutions proposées dans la section "Dépannage",

• si le technicien du service clientèle doit effectuer plusieurs appels de service parce qu'il n'a pas reçu toutes les informations pertinentes avant sa visite et qu'il doit donc, par exemple, effectuer des déplacements supplémentaires pour obtenir des pièces. En préparant votre appel téléphonique comme décrit ci-dessus, vous économiserez le coût de ces déplacements.

# 9. Accès au service Consommateurs.

Questions ou commentaires ?

Appelez-nous au 01.48.63.00.00 ou visitez-nous en ligne sur www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org

Fiche non contractuelle. En cas d'erreur ou d'omission, seule la notice originale fait foi et a valeur juridique.