Fiche produit.

Lave-linge à chargement frontal lavante-séchante WD80J6410AW-WD90J6410, Samsung.

Édition adaptée juillet 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Sur la partie supérieure se trouvent de gauche à droite :

- le tiroir à lessive,

- le panneau de commande.

Sur la partie centrale se trouve le hublot qui s'ouvre latéralement de droite à gauche à l'aide de la poignée située sur sa partie droite.

Sur la partie inférieure droite se trouve la trappe d'accès au tuyau de vidange d'urgence et au capot du filtre.

### A. Le tiroir à lessive.

Voir schéma page 15.

De gauche à droite se trouvent :

- compartiment de lavage principal,

- compartiment pour adoucissant,

- compartiment de prélavage.

### B. Le panneau de commande.

Sur la partie gauche se trouve le sélecteur de programmes.

Ce sélecteur ne comporte pas de repère. Il vous faudra le matérialiser afin de pouvoir sélectionner le programme désiré. Lorsque ce repère est situé en position 12 heures, aucun programme n'est sélectionné.

En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnerez lorsque le repère sera en position :

- 12 heures 15 : coton,

- 13 heures 00 : synthétiques,

- 13 heures 45 : laine,

- 14 heures 30 : bébé coton,

- 15 heures 15 : imperméable,

- 16 heures : rinçage + essorage,

- 16 heures 45 : nettoyage tambour,

- 19 heures 00 : express 15 minutes,

- 19 heures 45 : super rapide,

- 20 heures 30 : éco,

- 21 heures 15 : séchage synthétiques,

- 22 heures 00 : séchage coton,

- 22 heures 45 : Air-Wash anti-allergie,

- 23 heures 30 : Air-Wash désodorisation.

A droite du sélecteur de gauche à droite se trouvent 3 colonnes de commandes décrites de haut en bas.

Colonne 1 :

- l'affichage (l'affichage montre les informations de programme actuelles et le temps restant estimé, ou un code d'information quand un problème survient).

De gauche à droite les boutons :

- Temp. (appuyez pour changer la température de l'eau pour le programme actuel,

- Rinçage (appuyez pour changer le temps de rinçage pour le programme actuel. Vous pouvez régler les temps de rinçage jusqu'à 5),

- Essorage (appuyez pour changer la vitesse d'essorage pour le programme actuel. Arrêt cuve pleine : le programme final de rinçage est interrompu de sorte que le linge reste dans l'eau. Pour essorer le linge, lancez un programme de vidange ou de rinçage. Sans essorage : le tambour ne tourne pas après le programme final de vidange,

- Niveau de séchage (permet de sélectionner une option de séchage appropriée),

- Anti-tâche (appuyez pour activer/désactiver la fonction Anti-tâche. Elle permet d'éliminer une grande diversité de taches résistantes. Anti-tâche aide à éliminer une grande diversité de taches résistantes. Quand Anti-tâche est sélectionné, le linge trempe complètement dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. Anti-tâche est disponible en ajoutant 20 ou 30 minutes à 3 programmes : Coton, Synthétiques et Bébé coton)

Colonne 2 (se trouve dans l'affichage à l'extrémité droite) :

- le bouton Arrêt différé (Arrêt différé vous permet de régler l'heure de fin du programme actuel. Sur la base de vos paramètres, l'heure de départ du programme sera déterminée par la logique interne de l'appareil. Ce réglage est par exemple utile pour programmer votre appareil de sorte qu'il termine un lavage au moment où vous rentrez normalement du travail chez vous. Appuyez pour choisir une unité d'heures présélectionnées),

- le bouton Options (appuyez pour sélectionner une option parmi Intensif, Prélavage et Intensif + Prélavage. Appuyez de nouveau pour désélectionner).

Colonne 3 :

- le bouton Marche/Arrêt (appuyez pour mettre en marche/arrêter le lave-linge,

- le bouton Départ/Pause (appuyez pour démarrer ou terminer une opération).

Pour plus d'informations voir pages 31 et 32.

## 2. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur et le tuyau de vidange.

# II. Caractéristiques techniques.

Type : lave-linge à chargement frontal.

#### Nom du modèle : WD90J6, modèle variable, et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Dimensions : L 600 mm x P 650 mm x H 850 mm.

Pression de l'eau : 50 kPa - 800 kPa.

Poids net : 70 kg.

Capacité de lavage et d'essorage : 9,0 kg.

Capacité de séchage : 6,0 kg.

#### Nom du modèle : WD80J6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Dimensions : L 600 mm x P 600 mm x H 850 mm.

Pression de l'eau : 50 kPa - 800 kPa.

Poids net : 71 kg.

Capacité de lavage et d'essorage : 8,0 kg.

Capacité de séchage : 6,0 kg.

#### Consommation.

Lavage :

- 220 V : 100 W.

- 240 V : 100 W.

Lavage et chauffage :

- 220 V : 2 000 W,

- 240 V : 2 400 W.

Séchage :

- 220 V : 1 600 W,

- 240 V : 1 600 W.

Essorage 220 et 240 V : 450 W.

Pompage : 30 W.

Vitesses d'essorage : 1 400 tours minute.

Note : la conception et les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable à des fins d'amélioration de la qualité.

Selon la réglementation (UE) numéro 90/60/CE.

## 1. Samsung. Nom du modèle : WD90J6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Classe énergétique : A (Très efficace).

Consommation énergétique :

- lavage, essorage et séchage kWh : 6,12,

- lavage et essorage uniquement kWh : 1,17.

Classe de performance de lavage : A (Très efficace).

Classe d'efficacité d'extraction de l'eau : A (Très efficace).

Taux d'humidité résiduelle % : 44.

Vitesse d'essorage maximale tour minute : 1 400.

Capacité :

- lavage kg : 9,0,

- séchage kg : 6,0.

Consommation d'eau :

- lavage, essorage et séchage : 99 l.

- lavage et essorage uniquement : 54 l.

Durée du programme :

- lavage, essorage et séchage : 592 minutes,

- lavage et essorage uniquement : 262 minutes.

Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient :

- lavage Coton 60ºC + Intensif + 1 400 rpm,

- séchage Séchage Coton (Prêt à ranger) + Essorage.

Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui utilise toujours le séchage (200 cycles) :

- consommation énergétique kWh/an : 1 224,

- consommation d'eau : 19 800 l.

Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui n'utilise jamais le séchage (200 cycles) :

- consommation énergétique kWh/an : 234,

- consommation d'eau : 10 800 l.

Les données de consommation énergétique du séchage ont été mesurées sous les conditions spécifiées dans la norme EN50229.

- le 1er séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Séchage Coton (Prêt à ranger) + Essorage (1 400),

- le 2ème séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Coton sec (Prêt à ranger) + Essorage (1 400),

- le 3ème séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Coton sec (Prêt à ranger) + Essorage (1 400).

(Il est possible d'ajouter ou d'enlever 1 ou 2 serviettes pour le réglage du poids.)

## 2. Samsung. Nom du modèle : WD80J6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Classe énergétique : A (Très efficace).

Consommation énergétique :

- lavage, essorage et séchage kWh : 5,44,

- lavage et essorage uniquement kWh : 1,04.

Classe de performance de lavage : A (Très efficace).

Classe d'efficacité d'extraction de l'eau : A (Très efficace).

Taux d'humidité résiduelle % : 44.

Vitesse d'essorage maximale tour minute : 1 400.

Capacité :

- lavage kg : 8,0,

- séchage kg : 6,0.

Consommation d'eau :

- lavage, essorage et séchage : 88 l.

- lavage et essorage uniquement : 48 l.

Durée du programme :

- lavage, essorage et séchage : 562 minutes,

- lavage et essorage uniquement : 262 minutes.

Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient :

- lavage Coton 60ºC + Intensif + 1 400 rpm,

- séchage Séchage Coton (Prêt à ranger) + Essorage.

Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui utilise toujours le séchage (200 cycles) :

- consommation énergétique kWh/an : 1 088,

- consommation d'eau : 17 600 l.

Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, qui n'utilise jamais le séchage (200 cycles) :

- consommation énergétique kWh/an : 208,

- consommation d'eau : 9 600 l.

Les données de consommation énergétique du séchage ont été mesurées sous les conditions spécifiées dans la norme EN50229.

- le 1er séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Séchage Coton (Prêt à ranger) + Essorage (1 400),

- le 2ème séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Coton sec (Prêt à ranger) + Essorage (1 400),

- le 3ème séchage doit être réalisé avec une charge de 3 kg (la charge consiste en : 1 draps et 6 taies d'oreiller et 7 serviettes) en sélectionnant Coton sec (Prêt à ranger) + Essorage (1 400).

(Il est possible d'ajouter ou d'enlever 1 ou 2 serviettes pour le réglage du poids.)

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

## 1. Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur samsung.com.

## 2. Importants symboles de sécurité.

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

Avertissement : risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels.

Attention : risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

Note : indique qu'un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel existe.

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.

Veuillez les respecter scrupuleusement.

Après avoir lu ce manuel, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

## 3. Importantes précautions de sécurité.

#### Avertissement.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure à la personne lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Pour une utilisation en Europe : cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié afin d'éviter un danger.

Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.

Pour une utilisation en Europe : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

#### Attention.

Afin d'éviter un danger dû à une réinitialisation par inadvertance de dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement commuté ou éteint par le service.

Le séchoir à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le panier à charpie doit être nettoyé fréquemment, si cela s'applique.

Il ne faut pas laisser s'accumuler la charpie autour du séchoir à tambour. (Non applicable pour les appareils prévus pour être ventilés vers l'extérieur du bâtiment).

Une ventilation appropriée doit être prévue pour éviter le flux de retour des gaz dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, incluant les foyers ouverts.

Ne pas sécher d'éléments non lavés dans le séchoir à tambour.

Les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et nettoyants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec un volume supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à tambour.

Les articles tels que caoutchouc mousse (mousse latex), bonnets de couche, textiles étanches à l'eau, articles avec endos de caoutchouc et vêtements ou oreillers remplis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir à tambour.

Les adoucissants textile ou produits similaires, doivent être utilisés tel que spécifié par les instructions de l'adoucissant textile.

La partie finale du cycle du séchoir à tambour s'effectue sans chaleur (cycle de refroidissement) pour que les articles soient laissés à une température qui garantit que les articles ne seront pas endommagés.

Enlever tous les objets des poches tels que briquets et montres.

#### Avertissement.

Ne jamais arrêter un séchoir à tambour avant la fin du cycle de séchage à moins d'enlever et de séparer rapidement tous les articles de sorte que la chaleur soit dissipée.

L'air évacué ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour les gaz d'échappement provenant d'appareils brûlant des gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière placée du côté opposé à celle du séchoir à tambour, de manière à ne pas limiter l'ouverture complète de la porte du séchoir à tambour.

### A. Avertissements critiques pour l'installation.

#### Avertissement.

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220 - 240 V/50 Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'utilisez jamais de rallonge.

- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.

- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol. Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants. Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac. Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit.

- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures. Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux.

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.

Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.

Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Cet appareil doit être placé de sorte que la fiche d'alimentation, les robinets d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.

#### Précautions d'installation. Attention.

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

### B. Avertissements critiques pour l'utilisation.

#### Avertissement.

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique.

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte. Si des enfants se trouvent coincés dans l'appareil, ils peuvent mourir de suffocation.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait provoquer des blessures.

- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge quand celui-ci est en fonctionnement. Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours. Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une supervision appropriée. Ne laissez pas les enfants grimper dans ou sur l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne. Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Attrapez toujours fermement la prise et tirez-la hors de la prise. L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.

- Quand la machine doit être réparée ou réinstallée, contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans la machine, débranchez la prise et contactez votre Service Client Samsung le plus proche. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

#### Précautions d'utilisation. Attention.

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge. Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.

Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation. La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau. En cas d'utilisation du lave-linge lors d'une inondation du fait d'un problème de vidange, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte. Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'alimentation d'eau quand le lave-linge n'est pas en service.

Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Faire attention à ce que le joint en caoutchouc et le verre de la porte avant ne soient pas contaminés par une substance étrangère (exemples déchet, fils, cheveux, etc.). Si une substance étrangère est prise dans la porte ou que la porte n'est pas complètement fermée, cela peut entraîner une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit. Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil. En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets qui génèrent des champs électromagnétiques à proximité du lave-linge. Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un programme de lavage à haute température ou de séchage est chaude. Ne touchez pas l'eau. Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (linges de lit en laine, housses pour la pluie, gilets de pêche, combinaisons de ski, couvre-couches, survêtements et housses pour bicyclettes, etc) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine. Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

- Ne lavez pas de paillassons ni tapis de sol avec fond en caoutchouc. Le fond en caoutchouc pourrait se détacher et coller à l'intérieur du tambour, et cela pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud. Cela pourrait provoquer des brûlures.

N'insérez pas vos mains dans le tiroir à lessive.

- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive.

- Le guide de lessive liquide (modèles applicables uniquement) n'est pas utilisé pour la lessive en poudre. Enlevez le guide si vous utilisez de la lessive en poudre.

Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge. Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage. Le joint en caoutchouc pourrait être déformé et entraîner une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.

- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.

- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec. Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau. Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge. S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide. S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides. Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur sur la base de la solidité des couleurs et sélectionnez le cycle recommandé, la température de l'eau et les fonctions additionnelles. Cela pourrait provoquer une décoloration ou abîmer le tissu.

Faites attention à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot quand vous le refermez. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une blessure.

### C. Avertissements critiques pour le nettoyage.

#### Avertissement.

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

## 4. Instructions concernant la marque DEEE.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

## 5. Protection de l'environnement.

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.

- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.

- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.

- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

# IV. Maintenance et dépannage.

## 1. Maintenance.

Gardez votre lave-linge propre pour éviter que les performances ne se détériorent et pour préserver le cycle de vie.

### A. Nettoyage tambour.

Exécutez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour, et pour enlever les bactéries de celui-ci.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge en marche.

- Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner un Nettoyage tambour.

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Note : la température de l'eau pour Nettoyage tambour est réglée sur 70°C, et cela ne peut être changé.

Attention : n'utilisez pas d'agents de nettoyage pour nettoyer le tambour. Des résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

#### Rappel Nettoyage tambour :

- le rappel Nettoyage tambour apparaît sur l'écran principal une fois tous les 40 lavages. Il est conseillé d'exécuter régulièrement le Nettoyage tambour,

- quand vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer pendant 6 fois consécutives. A partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît pas. Cependant, il apparaît de nouveau au 40ème lavage.

### B. Smart Check.

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer dans le Play Store ou l'Apple Store, et l'installer sur un dispositif mobile disposant d'une fonction caméra.

La fonction Smart Check (Contrôle intelligent) doit être optimisée pour : les séries Galaxy et iPhone (modèles applicables uniquement).

- Maintenez appuyés simultanément les boutons Essorage et Niveau de séchage pendant 3 secondes pour entrer en mode Contrôle intelligent.

- Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information en cas de détection d'un problème.

- Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre dispositif mobile, et tapez Smart Check.

- Placez le dispositif mobile près de l'affichage du lave-linge de sorte que le dispositif mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Le code information sera alors automatiquement reconnu par l'application.

- Quand le code information est correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème avec les actions contraires applicables.

Note :

- le nom de la fonction, Smart Check (Contrôle intelligent), peut varier selon la langue,

- si le lave-linge reflète une lumière forte sur l'affichage, l'application n'a pas pu reconnaître le code information,

- si l'application n'a pas pu reconnaître le code Smart Check (Contrôle intelligent) de manière consécutive, saisissez manuellement le code information sur l'écran de l'application.

### C. Utilisation du cycle de séchage.

Toutes les options de séchage sauf pour l'option Temps de séchage détectent le poids du linge afin d'afficher le temps de séchage précis et de sécher le linge de manière plus efficace.

Veuillez-vous référer aux informations ci-dessous pour sélectionner l'option de séchage la plus appropriée selon le type et le volume de linge et l'humidité que vous souhaitez laisser.

Mode : Séchage Auto.

- Option de séchage : prêt à ranger.

- Utilisation : ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison.

- Capacité (kg) : séchage coton 6 kg ; séchage synthétiques 3 kg.

Mode : Séchage Manuel.

- Option de séchage : temps de séchage.

- Utilisation : utilisez cette option pour sécher le linge pendant la période de temps spécifiée selon les fibres, la quantité de linge et l'humidité.

- Capacité (kg) : séchage coton 30 - 270 minutes (par paliers de 30 minutes) ; séchage synthétiques 30 - 270 minutes (par paliers de 30 minutes).

Note :

- le résultat du séchage peut varier en fonction du programme de lavage sélectionné et du type/de la quantité de linge,

- si les cycles de lavage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est réglée automatiquement afin d'optimiser les résultats,

- dans le cas où vous souhaitez sécher du linge après un lavage à la main, tournez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme d'essorage, puis sélectionnez une option de séchage pour de meilleurs résultats,

- quand le séchage est terminé, de la poussière provenant de la surface sèche des vêtements peut rester sur le diaphragme du fait de l'effet de fer à repasser qui évite les plis. La poussière sera lavée lors du lavage suivant. D'une autre manière, vous pouvez facilement l'enlever avec une serviette ou un tissu humide.

Attention :

- n'utilisez pas la fonction de séchage après avoir appliqué un agent de blanchiment à base de chlore sur le linge pendant un programme de lavage ou de séchage. Dans le cas contraire, le linge pourrait être décoloré ou le matériau endommagé,

- n'utilisez pas la fonction de séchage pour les vêtements avec doublure en fourrure ou composés de matériau acrylique. Cela pourrait dégrader la fonction de séchage,

- ne touchez pas l'intérieur du tambour ou la surface du lave-linge pendant ou juste après un séchage car il est chaud. Cela pourrait provoquer des brûlures.

### D. Air Wash.

La fonction AIR Wash rafraîchit les vêtements grâce à la technologie unique de balayage d'air de Samsung, sans besoin d'eau.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation et la durée du programme de chaque programme Air Wash.

Programme : désodorisation.

- Utilisation : utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs du linge.

- Durée du cycle : 29 minutes.

Programme : anti allergie.

- Utilisation : utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs et les bactéries du linge.

- Durée du cycle : 59 minutes.

Note :

- la capacité maximum recommandée pour les programmes Air Wash est de 1 kg ou moins (un ou deux articles). Si vous surchargez le tambour, l'efficacité de la désodorisation ou la désinfection peut être réduite,

- vous pouvez ajouter une feuille parfumée au linge pour parfumer pendant le programme Air Wash.

Attention. N'utilisez pas de programmes Air Wash pour les articles suivants.

- les vêtements sensibles à la chaleur en cuir, vison, fourrure, soie, etc,

- les sous-vêtements avec lacets, coussins de poupées, et décorations sur des robes peuvent devenir laches,

- les vêtements avec des boutons pouvant casser,

- les vêtements très amidonnés peuvent se déformer,

- articles de literie durs,

- couvertures électriques, couvertures en fourrure ou épaisses,

- les oreillers en latex.

### E. Vidange d'urgence.

Pour plus d'informations voir schémas page 43.

Dans le cas d'une panne de courant, vidangez l'eau du tambour avant d'enlever le linge.

- Coupez l'alimentation et débranchez le lave-linge de la prise électrique.

- Ouvrez le couvercle du filtre en utilisant une pièce ou un objet métallique.

- Placez un réservoir vide et assez grand autour du couvercle, et étirer le tube de vidange d'urgence autour du couvercle jusqu'au réservoir tout en tenant le capuchon du tube.

- Ouvrez le capuchon du tube et laissez l'eau du tuyau de Vidange d'urgence s'écouler dans le réservoir.

- Quand c'est terminé, fermez le capuchon du tube et réinsérez le tube. Puis, fermez le couvercle du filtre.

Note : utilisez un réservoir assez grand car il peut y avoir plus d'eau que prévu dans le tambour.

### F. Nettoyage.

Pour plus d'informations voir schémas page 44 à 46.

#### Surface du lave-linge.

Utilisez un chiffon doux avec un détergent ménager non-abrasif. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

#### Filtre fin.

Nettoyez le filtre fin du tuyau d'arrivée d'eau une ou 2 fois par an.

- Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Fermez le robinet d'eau.

- Dévissez et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau situé à l'arrière du lave-linge. Couvrez le tuyau avec un chiffon pour éviter que l'eau ne se répande.

- Utilisez des pinces pour retirer le filtre à maille de la vanne d'entrée.

- Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau.

- Séchez le filtre fin à l'ombre.

- Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'entrée, et reconnectez le tuyau d'eau à la vanne d'entrée.

- Ouvrez le robinet d'eau.

Note : si le filtre fin est obstrué, un code erreur "4C" apparaît sur l'écran.

#### Filtre à impuretés.

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 ou 6 fois par an pour éviter qu'il ne soit obstrué. Un filtre à impuretés obstrué peut réduire l'effet de bulle.

- Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Vidangez l'eau restante dans le tambour. Consultez la section "Vidange d'urgence".

- Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

- Tournez le bouton du filtre de la pompe vers la gauche, et vidangez l'eau restante.

- Nettoyez le filtre de la pompe en utilisant des brosses douces. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située dans le filtre n'est pas bloquée.

- Réinsérez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre vers la droite.

Note :

- certains filtres de pompe disposent d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de la pompe, poussez-le et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme à ressort du bouton de sécurité permet d'ouvrir le filtre,

- pour fermer le bouton de sécurité du filtre de la pompe, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis, ce qui est normal.

Note : si le filtre à impuretés est obstrué, un code erreur "5C" apparaît sur l'écran.

Attention :

- assurez-vous que le bouchon du filtre soit correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Sinon cela pourrait provoquer une fuite,

- assurez-vous que le filtre soit correctement inséré après l'avoir. Sinon cela pourrait provoquer une panne de fonctionnement ou une fuite.

#### Tiroir à lessive.

- Tout en abaissant la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir, faites glissez le tiroir.

- Enlevez la manette d'ouverture et le conteneur à lessive liquide du tiroir.

- Nettoyez les composants du tiroir dans de l'eau en utilisant une brosse douce.

- Nettoyez le recoin du tiroir en utilisant une brosse douce.

- Réinsérez la manette d'ouverture et le conteneur à lessive liquide dans le tiroir.

- Faites glisser le tiroir vers l'intérieur pour le fermer.

Note : pour enlever la lessive restante, effectuez le programme Rinçage + essorage, avec le tambour vide.

### G. Récupération après gel.

Le lave-linge peut geler quand la température tombe en-dessous de 0°C.

- Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.

- Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.

- Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez agir environ 10 minutes.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau.

Note : si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

### H. Faites attention à une inutilisation prolongée.

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant une durée prolongée.

Si c'est le cas, vidangez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Tournez le Sélecteur de programme pour sélectionner un programme Rinçage + essorage.

- Videz le tambour et appuyez sur le bouton Départ/Pause.

- Quand le programme est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

- Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler par le tambour.

## 2. Dépannage.

### A. Points de contrôle.

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, vérifiez d'abord les informations ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

#### Problème : ne démarre pas.

Action :

- assurez-vous que le lave-linge est branché,

- assurez-vous que la porte est bien fermée,

- assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts,

- assurez-vous d'appuyer ou de taper sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge,

- assurez-vous que Sécurité enfant n'est pas activé,

- avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange,

- vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.

#### Problème : l'alimentation d'eau est insuffisante, ou il n'y a pas d'alimentation d'eau.

Action :

- ouvrez complètement le robinet d'eau,

- assurez-vous que la porte est bien fermée,

- assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé,

- vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou obstrué,

- assurez-vous qu'il y a suffisamment de pression d'eau.

#### Problème : après un programme, de la lessive reste dans le tiroir à détergent.

Action :

- assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge,

- assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive,

- assurez-vous que le capuchon de rinçage est bien inséré,

- si vous utilisez de la lessive granulaire, assurez-vous que le sélecteur de lessive se trouve en position vers le haut,

- enlevez le capuchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

#### Problème : vibrations ou bruits excessifs.

Action :

- assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plat et solide et non glissant. Si le sol n'est pas plat, utilisez le pied de mise à niveau pour régler la hauteur du lave-linge,

- assurez-vous que les vis de transport ont été retirées,

- assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet,

- assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée,

- le moteur peut faire du bruit en fonctionnement normal,

- des salopettes ou vêtements décorés de parties métalliques peuvent faire du bruit lors du lavage. Ceci est normal,

- des objets métalliques tels que les pièces peuvent faire du bruit. Après le lavage, enlever ces objets du tambour ou du compartiment du filtre.

#### Problème : ne vidange pas et/ou n'essore pas.

Action :

- s'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange. Si vous trouvez un blocage dans la vidange, appelez le centre de service,

- assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché,

- fermez la porte, puis appuyez ou tapez sur Départ/Pause. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué,

- assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange qui n'est pas obstrué,

- si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer. Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement.

#### Problème : la porte ne s'ouvre pas.

Action :

- appuyez ou tapez sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge,

- le mécanisme de verrouillage de la porte se désenclenchera au bout de quelques instants,

- la porte ne s'ouvrira pas avant 3 minutes après l'arrêt du lave-linge ou une fois l'alimentation coupée,

- assurez-vous que toute l'eau du tambour a été vidangée,

- la porte peut ne pas s'ouvrir si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez manuellement la porte,

- assurez-vous que la lumière du verrouillage de la porte est coupée. La lumière du verrouillage de la porte se coupe une fois que le lave-linge a fini de vidanger.

#### Problème : trop de mousse.

Action :

- assurez-vous que les réglages Lessive Auto et Adoucissant Auto sont bien configurés.

- assurez-vous de bien utiliser les types de lessives recommandés tel qu'approprié.

- utilisez de la lessive à Haute Efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse.

- réduisez le volume de lessive pour l'eau douce, les petites charges ou les charges légèrement sales.

- de la lessive non-HE n'est pas recommandée.

#### Problème : impossible de mettre de mettre plus de lessive.

Action :

- assurez-vous que le volume de lessive et d'adoucissant restant ne dépasse pas la limite,

- assurez-vous que la fonction Distribution Auto est activée, et les réglages Dureté de l'eau et Concentration correctement spécifiés.

#### Problème : le lave-linge s'arrête.

Action :

- branchez le cordon d'alimentation dans une prise en tension,

- vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur,

- fermez la porte est appuyez ou tapez sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée,

- avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange,

- il peut y avoir une période de pause ou de trempage dans le programme. Attendez un peu et le lave-linge redémarrera,

- assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'alimentation d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez périodiquement le filtre à maille,

- si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer. Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement.

#### Problème : se remplit avec la mauvaise température d'eau.

Action :

- ouvrez complètement les 2 robinets,

- assurez-vous que la sélection de température est correcte,

- assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Vidangez les conduites d'eau,

- assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de manière à fournir de l'eau chaude à 120°F (49°C) au robinet. De même, vérifiez la capacité du chauffe-eau et du taux de récupération,

- déconnectez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué,

- quand le lave-linge se remplit, la température de l'eau peut changer puisque la fonction de contrôle automatique de la température contrôle la température de l'eau entrante. Ceci est normal,

- quand le lave-linge se remplit, vous pouvez constater que seule de l'eau chaude et/ou seule de l'eau froide passe par le distributeur quand des températures froides ou chaudes sont sélectionnées. Il s'agit d'une fonction normale de la fonction de contrôle automatique de la température puisque le lave-linge détermine la température de l'eau.

#### Problème : la charge est humide à la fin d'un programme.

Action :

- utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée,

- utilisez de la lessive à Haute Efficacité (HE) pour réduire la quantité excessive de mousse,

- la charge est trop petite. De petites charges (un ou 2 articles) peuvent provoquer un déséquilibre et ne pas essorer complètement,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ni obstrué.

#### Problème : fuites d'eau.

Action :

- assurez-vous que la porte est bien fermée,

- assurez-vous que tous les raccords des tuyaux sont étanches,

- s'assurer que l'extrémité du tuyau de vidange est correctement inséré et fixé sur le système de vidange,

- éviter les surcharges,

- utilisez de la lessive à Haute Efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse.

#### Problème : odeurs.

Action :

- une quantité excessive de mousse peut s'amasser dans les recoins peut provoquer des mauvaises odeurs,

- lancez des programmes de nettoyage pour assainir périodiquement,

- nettoyez le joint de la porte (diaphragme),

- séchez l'intérieur du lave-linge une fois un programme terminé.

#### Problème : aucune bulle apparente (Modèles Bubbleshot uniquement).

Action :

- la surcharge peut filtrer les bulles,

- du linge extrêmement sale peut ne pas générer de bulles.

#### Problème : le Wifi ne fonctionne pas (Modèles Wifi uniquement).

Action :

- assurez-vous que la connexion Internet arrive correctement à votre maison,

- assurez-vous que le routeur est allumé et fonctionne normalement,

- assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'Application Smart Control (Contrôle intelligent).

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

### B. Codes d'erreur.

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Vérifiez les informations ci-dessous et essayez les suggestions.

#### Problème : 4C, l'eau n'arrive pas :

Action :

- assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts,

- assurez-vous que les tuyaux de vidange ne sont pas obstrués,

- assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés,

- assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante,

- assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont bien raccordés,

- nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.

Note : quand le lave-linge affiche le code "4C", il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n'est pas fonctionnelle.

#### Problème : 4C2.

Action : assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est bien raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge peut être déformé avec certains programmes.

#### Problème : 5C, l'eau n'est pas vidangée.

Action :

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué,

- assurez-vous que le tuyau de vidange est positionné correctement, selon le type de raccordement,

- nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué,

- s'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

#### Problème : DC, utilisation du lave-linge avec la porte ouverte.

Action :

- assurez-vous que la porte est bien fermée,

- assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.

#### Problème : OC, l'eau déborde.

Action :

- redémarrez, après essorage,

- si le code information reste sur l'affichage, contactez un centre de service Samsung.

#### Problème : LC/LC1, vérifiez le tuyau de vidange.

Action :

- assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

Note : quand le lave-linge affiche le code "LC/LC1", il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n’est pas fonctionnelle.

#### Problème : UB, l'essorage ne fonctionne pas.

Action :

- assurez-vous que le linge est réparti de manière uniforme,

- assurez-vous que le lave-linge se trouve sur une surface plate et stable,

- rééquilibrez la charge. Si seul un vêtement nécessite un lavage, tel qu'une robe de chambre ou un jean, l'essorage final peut ne pas être satisfaisant, et un message de contrôle "UB" s'affichera à l'écran.

#### Problème : 3C, vérifiez le fonctionnement du moteur.

Action :

- essayez de redémarrer le programme,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

#### Problème : UC.

Le contrôle électronique doit être vérifié (Erreur surtension). Action :

- vérifiez le PCB et le faisceau de câbles,

- vérifier si l'alimentation arrive correctement,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

Faible tension détectée. Action :

- vérifiez si le cordon d'alimentation est branché,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

#### Problème : HC, contrôle du chauffage de la température élevée.

Action : si le code information reste, contactez un centre de service client.

#### Problème : 1C, le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.

Action :

- essayez de couper et de redémarrer le programme,

- vérifiez le faisceau de câbles du capteur de niveau d'eau,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

Note : quand le lave-linge affiche le code "1C", il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/Arrêt n'est pas fonctionnelle.

#### Problème : AC, vérifiez les communications enter réseau et sous-PBA.

Action :

- essayez de couper et de redémarrer le programme,

- si le code information reste, contactez un centre de service client.

Si un code d'informations continue à apparaître sur l'écran, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

# V. Accès au service Consommateurs.

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au : 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.com/fr

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.