Fiche produit.

Lave-linge WW90K6414QW-WW80K6414, Samsung.

Édition adaptée juillet 2016.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

## 1. Face avant.

Sur la partie supérieure se trouvent de gauche à droite :

- le tiroir à lessive,

- le panneau de commande.

Sur la partie centrale se trouve le hublot qui s'ouvre latéralement de droite à gauche à l'aide de la poignée située sur sa partie droite.

Sur la partie inférieure droite se trouve la trappe d'accès au tuyau de vidange d'urgence et au capot du filtre.

### A. Le tiroir à lessive.

Voir schéma page 27.

De gauche à droite se trouvent :

- compartiment de lavage principal,

- compartiment de l'adoucissant,

- compartiment de prélavage.

### B. Le panneau de commande.

Sur la partie gauche se trouve le sélecteur de programmes.

Ce sélecteur ne comporte pas de repère. Il vous faudra le matérialiser afin de pouvoir sélectionner le programme désiré. Lorsque ce repère est situé en position 12 heures, aucun programme n'est sélectionné.

#### a. WW90K6.

En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnerez lorsque le repère sera en position :

- 12 heures 15 : coton,

- 13 heures 00 : coton,

- 13 heures 45 : synthétiques,

- 14 heures 30 : laine,

- 15 heures 15 : jeans,

- 16 heures : rinçage + essorage,

- 16 heures 45 : nettoyage tambour,

- 19 heures 00 : couleurs,

- 19 heures 45 : imperméable,

- 20 heures 30 : bébé coton,

- 21 heures 15 : délicat,

- 22 heures 00 : draps,

- 22 heures 45 : éco,

- 23 heures 30 : super rapide.

#### b. WW80K6.

En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous sélectionnerez lorsque le repère sera en position :

- 12 heures 15 : coton,

- 13 heures 00 : coton,

- 13 heures 45 : synthétiques,

- 14 heures 30 : laine,

- 15 heures 15 : essorage,

- 16 heures : rinçage + essorage,

- 16 heures 45 : nettoyage tambour,

- 19 heures 00 : couleurs,

- 19 heures 45 : imperméable,

- 20 heures 30 : bébé coton,

- 21 heures 15 : délicat,

- 22 heures 00 : draps,

- 22 heures 45 : éco,

- 23 heures 30 : super rapide.

A droite du sélecteur de gauche à droite se trouvent 3 colonnes de commandes décrites de haut en bas.

Colonne 1 :

- l'affichage (l'écran affiche des informations sur le déroulement de la programmation et sur le temps restant, ou encore un code d'erreur le cas échéant).

De gauche à droite les boutons :

- Temp. (permet de modifier la température de l'eau du cycle sélectionné),

- Rinçage (permet de modifier le nombre de rinçages du cycle sélectionné Nombre de rinçages maximal : 5, en fonction du cycle),

- Essorage (permet de modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné. Arrêt cuve pleine : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. Sans essorage : le lave-linge ne lance aucun cycle d'essorage après la dernière opération de vidange),

- Options (permet de passer entre les options suivantes : Intensif, Prélavage, Anti-tâche et Express 15 minutes/30 minutes. Appuyez à nouveau dessus pour désélectionner),

- Smart control (ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction Smart Control. Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez commander votre lave-linge depuis votre périphérique mobile. (Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section "Application Samsung Smart Home" à la page 40).

Colonne 2 (se trouve dans l'affichage à l'extrémité droite) :

- le bouton Arrêt différé (la fonction Arrêt différé vous permet de définir l'heure de fin du cycle sélectionné. En fonction des réglages que vous avez définis, l'heure de départ sera du cycle sera calculée par la logique interne de la machine. Par exemple, ce réglage est utile pour programmer votre machine pour terminer un lavage au moment où vous revenez chez vous après le travail. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner les heures),

- le bouton Express 15 minutes/30 minutes (pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement).

Colonne 3 :

- le bouton Marche/Arrêt (appuyez sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous et hors tension),

- le bouton Départ/Pause (appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter le fonctionnement).

Pour en savoir plus sur les options, reportez-vous à la section "Fonctions spéciales".

## 2. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur et le tuyau de vidange.

# II. Caractéristiques techniques.

Type : lave-linge à chargement frontal.

#### Nom du modèle : WW90K6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Dimensions : l 600 x P 550 x H 850 (mm).

Pression de l'eau : 50-800 kPa.

Poids Net : 63,0 kg.

Capacité de lavage et d'essorage : 9,0 kg.

#### Nom du modèle : WW80K6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Dimensions : l 600 x P 550 x H 850 (mm).

Pression de l'eau : 50-800 kPa.

Poids Net : 63,0 kg.

Capacité de lavage et d'essorage : 8,0 kg.

#### Consommation.

Lavage 220 et 240 V : 150 W.

Lavage et chauffage :

- 220 V : 2 000 W,

- 240 V : 2 400 W.

Essorage 220 et 240 V : 300 W.

Vidange : 30 W.

Vitesses d'essorage : 1 400 tours minute.

Remarque : la conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) numéro 90/60/CE.

## 1. Samsung. Nom du modèle : WW90K6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Capacité kg : 9,0.

Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace à A+++ (la plus efficace) : A+++.

La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60°C et à 40°C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé (kWh/an) : 130.

Consommation électrique :

- le programme standard pour coton à 60°C en charge pleine (kWh) : 0,65,

- le programme standard pour coton à 60°C en demi-charge (kWh) : 0,51,

- le programme standard pour coton à 40°C en demi-charge (kWh) : 0,51,

- la consommation d'énergie pondérée du mode Éteint (M) : 0,48,

- la consommation d'énergie pondérée du mode Veille (M) : 5,

- la consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60°C et à 40°C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé (litre par an) : 9 400.

Classe d'efficacité d'essorage :

- la classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace) : A,

- vitesse d'essorage maximale tours minute : 1 400,

- taux d'humidité résiduelle (%) : 44.

Les programmes Coton 60°C et Coton 40°C sont les programmes "standard cotton 60°C program" (programme standard pour coton à 60°C) et "standard cotton 40°C program" (programme standard pour coton à 40°C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation (reportez-vous à la section "Exécuter la fonction Calibrage (recommandé)" à la page 24).

Durée d'un programme standard :

- le programme standard pour coton à 60°C en charge pleine (minute) : 293,

- le programme standard pour coton à 60°C en demi-charge (minute) : 283,

- le programme standard pour coton à 40°C en demi-charge (minutes) : 283,

- la durée du mode Veille (Tl) (minute) : 2.

Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60°C en charge pleine :

- lavage (dB (A) re 1 pW) : 53,

- essorage (dB (A) re 1 pW) : 74.

Autonome.

## 2. Samsung. Nom du modèle : WW80K6, modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Capacité kg : 8,0.

Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace à A+++ (la plus efficace) : A+++.

La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60°C et à 40°C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé (kWh/an) : 116.

Consommation électrique :

- le programme standard pour coton à 60°C en charge pleine (kWh) : 0,54,

- le programme standard pour coton à 60°C en demi-charge (kWh) : 0,48,

- le programme standard pour coton à 40°C en demi-charge (kWh) : 0,48,

- la consommation d'énergie pondérée du mode Éteint (M) : 0,48,

- la consommation d'énergie pondérée du mode Veille (M) : 5,

- la consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60°C et à 40°C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé (litre par an) : 8 100.

Classe d'efficacité d'essorage :

- la classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace) : A,

- vitesse d'essorage maximale tours minute : 1 400,

- taux d'humidité résiduelle (%) : 44.

Les programmes Coton 60°C et Coton 40°C sont les programmes "standard cotton 60°C program" (programme standard pour coton à 60°C) et "standard cotton 40°C program" (programme standard pour coton à 40°C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation (reportez-vous à la section "Exécuter la fonction Calibrage (recommandé)" à la page 24).

Durée d'un programme standard :

- le programme standard pour coton à 60°C en charge pleine (minute) : 284,

- le programme standard pour coton à 60°C en demi-charge (minute) : 254,

- le programme standard pour coton à 40°C en demi-charge (minutes) : 254,

- la durée du mode Veille (Tl) (minute) : 2.

Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60°C en charge pleine :

- lavage (dB (A) re 1 pW) : 53,

- essorage (dB (A) re 1 pW) : 74.

Autonome.

## 3. Informations relatives aux cycles de lavage principaux.

### A. Modèle WW90K6.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 20.

Capacité (kg) : 4,5.

Durée (minutes) : 142.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 56 % ; 1 200 tours minute 59 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 65.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,36.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 40.

Capacité (kg) : 4,5.

Durée (minutes) : 283.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 39.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,51.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 60.

Capacité (kg) : 4,5.

Durée (minutes) : 283.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 39.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,51.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 60.

Capacité (kg) : 9,0.

Durée (minutes) : 293.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 47.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,65.

#### Programme : synthétiques.

Température (°C) : 40.

Capacité (kg) : 4,0.

Durée (minutes) : 159.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 35 % ; 1 200 tours minute 35 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 68.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,65.

### B. Modèle WW80K6.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 20.

Capacité (kg) : 4,0.

Durée (minutes) : 142.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 56 % ; 1 200 tours minute 59 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 60.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,33.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 40.

Capacité (kg) : 4,0.

Durée (minutes) : 254.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 33.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,48.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 60.

Capacité (kg) : 4,0.

Durée (minutes) : 254.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 33.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,48.

#### Programme : coton.

Température (°C) : 60.

Capacité (kg) : 8,0.

Durée (minutes) : 283.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 44 % ; 1 200 tours minute 53 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 41.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,54.

#### Programme : synthétiques.

Température (°C) : 40.

Capacité (kg) : 4,0.

Durée (minutes) : 159.

Teneur en humidité résiduelle (%) : 1 400 tours minute 35 % ; 1 200 tours minute 35 %.

Consommation d'eau (Litre par cycle) : 68.

Consommation énergétique (kWh par cycle) : 0,65.

Les valeurs ci-dessus ont été mesurées selon les conditions spécifiées pour la norme IEC60456/EN60456.

Les valeurs réelles dépendront de la façon dont l'appareil est utilisé.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

## 1. Remarques importantes sur les consignes de sécurité.

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

## 2. Symboles de sécurité importants.

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

Avertissement : risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

Attention : risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

Remarque : indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

## 3. Consignes de sécurité importante.

#### Avertissement.

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Pour une utilisation en Europe : cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.

Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Pour une utilisation en Europe : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

Attention : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

## 4. Avertissements importants concernant l'installation.

#### Avertissement.

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol. Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux. Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.

- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures. Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

## 5. Mises en garde pour l'installation.

#### Attention.

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

## 6. Avertissements importants concernant l'utilisation.

#### Avertissement.

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.

- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot. Afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive. Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement. Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement. Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil. Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale. Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.

- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## 7. Mises en garde concernant l'utilisation.

#### Attention.

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide. A défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution. Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation. La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange. En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte. Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation. Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (exemple : déchets, fils, cheveux, etc.). Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil. Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil. En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge. Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau. Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).

- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive. Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage. Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

- Le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement) n'est pas utilisé pour la lessive en poudre. Retirez le compartiment lorsque vous utilisez une lessive en poudre.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge. Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage. Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (exemple : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.

- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec. Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau. Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge. Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage. Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié. S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés. Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

## 8. Avertissements importants concernant le nettoyage.

#### Avertissement.

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

## 9. Instructions concernant la marque DEEE.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés).

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée avec un trait noir dessous sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par exemple la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

## 10. Protection de l'environnement.

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.

N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.

Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

# IV. Maintenance et dépannage.

## 1. Maintenance.

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

### A. Nettoyage Tambour.

Lancez ce cycle régulièrement pour nettoyer le tambour et éliminer les bactéries.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge sous tension.

- Tournez le Sélecteur de programme pour sélectionner Nettoyage tambour.

- Appuyez sur Départ/Pause.

Remarque : la température de l'eau pour Nettoyage tambour est réglée sur 70°C et ne peut pas être modifiée.

Attention : n'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Rappel Nettoyage tambour :

- le rappel Nettoyage tambour apparaît sur l'écran principal tous les 40 lavages. Il est recommandé d'effectuer le cycle Nettoyage tambour régulièrement,

- lorsque vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît à nouveau au 40ème lavage.

### B. Smart Check.

Pour activer cette fonction, vous devez tout d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer sur Play Store ou sur App Store (Magasin des applications), puis l'installer sur un périphérique mobile muni d'un appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).

- Lorsque le lave-linge détecte un problème à vérifier, il passe en mode Smart Check lors de sa mise sous tension.

- Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.

- Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre appareil mobile et appuyez légèrement sur Smart Check.

- Placez le périphérique mobile à proximité de l'écran du lave-linge de sorte que le périphérique mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Ensuite, le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.

- Lorsque le code d'information a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème et indique les mesures à prendre.

Remarque :

- après la mise sous tension de la machine, le mode Smart Check sera désactivé après avoir actionné un bouton ou une commande,

- le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue,

- si de la lumière est réfléchie sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information,

- si l'application ne reconnait pas le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.

### C. Vidange d'urgence.

Pour plus d'informations voir schémas page 46.

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

- Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.

- Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

- Placez un grand bac vide autour du capot et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le bouchon du tuyau.

- Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du tuyau de vidange d'urgence dans le bac.

- Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

Remarque : utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.

### D. Nettoyage.

Pour plus d'informations voir schémas page 47 à 50.

#### Surface du lave-linge.

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

#### Hublot Add Door.

- Ouvrez le hublot Add Door.

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le hublot Add Door. N'utilisez pas de produits de nettoyage. Cela pourrait entraîner une décoloration. Faites preuve de prudence lors du nettoyage du joint en caoutchouc et du mécanisme de verrouillage. Dépoussiérez la zone du hublot régulièrement.

- Essuyez et fermez le hublot Add Door jusqu'à entendre un "clic".

Attention :

- n'exercez pas de force sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser,

- ne laissez pas le hublot Add Door ouvert lorsque le lave-linge est en marche,

- ne placez en aucun cas des objets lourds sur le hublot Add Door,

- pour éviter des blessures corporelles, ne touchez pas le hublot Add Door lorsque le tambour tourne,

- n'ouvrez pas le hublot Add Door lorsque le lave-linge est en marche. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles,

- ne manipulez pas le tableau de fonctions lorsque le hublot Add Door est ouvert. Vous pourriez vous blesser ou provoquer une défaillance du système,

- n'insérez aucun autre objet que du linge,

- n'insérez pas d'articles volumineux dans le tambour à travers le hublot Add Door,

- ne tirez pas sur le joint en caoutchouc du hublot Add Door lors du nettoyage. Vous pourriez l'endommager.

#### Filtre à maille.

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou 2 fois par an.

- Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Fermez le robinet d'eau.

- Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.

- Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'alimentation en eau.

- Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.

- Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.

- Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'alimentation en eau et rebranchez le tuyau d'eau sur la vanne d'alimentation en eau.

- Ouvrez le robinet d'eau.

Remarque : si le filtre à maille est bouché, le code d'information "4C" apparaît sur l'écran.

#### Filtre de la pompe.

Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe 5 ou 6 fois par an pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre de la pompe peut réduire l'effet de bulles.

- Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. Reportez-vous à la section "Vidange d'urgence".

- Ouvrez le cache du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet métallique.

- Tournez le bouton du filtre de la pompe vers la gauche et vidangez le reste d'eau.

- Nettoyez le filtre de la pompe à l'aide des brosses souples. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.

- Réinsérez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre de la pompe vers la droite.

Remarque : si le filtre à maille est bouché, le code d'information "5C" apparaît sur l'écran.

Attention :

- assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite,

- assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

#### Tiroir à lessive.

- Tout en maintenant enfoncée la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir, faites glisser le tiroir pour l'ouvrir.

- Retirez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide du tiroir.

- Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

- Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'une brosse souple.

- Réinsérez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide dans le tiroir.

- Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.

#### Remarque.

Pour retirer le détergent restant, lancez un cycle Rinçage + essorage en laissant le tambour vide.

### E. Reprise du fonctionnement après du gel.

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0°C.

- Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.

- Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.

- Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.

- Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

Remarque : si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

### F. Mesures en cas de non-utilisation prolongée.

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

- Tournez le Sélecteur de programme pour sélectionner Rinçage + essorage.

- Videz le tambour et appuyez sur le bouton Départ/Pause.

- Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.

- Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

- Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

## 2. Dépannage.

### A. Contrôles.

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

#### Problème : le lave-linge ne démarre pas.

Action :

- assurez-vous que le lave-linge est branché,

- assurez-vous que le hublot est correctement fermé,

- assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts,

- appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le lave-linge,

- assurez-vous que la fonction Sécurité enfant n'est pas activée,

- avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide,

- vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.

#### Problème : l'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.

Action :

- ouvrez entièrement le robinet d'eau,

- assurez-vous que le hublot est correctement fermé,

- assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé,

- assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché,

- assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante.

#### Problème : en fin de programme, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.

Action :

- assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge,

- assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive,

- vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré,

- si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute,

- enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

#### Problème : le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.

Action :

- assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge,

- assurez-vous que les vis de transport ont été retirées,

- assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet,

- assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée,

- le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal,

- des salopettes ou des vêtements comportant des éléments métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal,

- des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre.

#### Problème : le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.

Action :

- assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage,

- assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché,

- fermez le hublot et appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché,

- assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué,

- si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.

#### Problème : le hublot ne s'ouvre pas.

Action :

- appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le lave-linge,

- le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes,

- le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge,

- vérifiez que toute l'eau a été vidangée,

- le hublot ne s'ouvre pas si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot normalement,

- vérifiez que le voyant de verrouillage du tambour est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge.

#### Problème : quantité de mousse trop importante.

Action :

- assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés,

- utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse,

- réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale,

- il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.

#### Problème : impossible mettre de la lessive supplémentaire.

Action : assurez-vous que la quantité de lessive et d'assouplissant restante ne dépasse pas la limite.

#### Problème : le lave-linge s'arrête.

Action :

- branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne,

- vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur,

- fermez le hublot et appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé,

- avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide,

- le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes,

- assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement,

- si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.

#### Problème : la température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.

Action :

- ouvrez entièrement les 2 robinets,

- vérifiez le choix de la température,

- assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau,

- assurez-vous que le chauffe-eau est réglé sur une température de 49°C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau,

- débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué,

- lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal,

- lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.

#### Problème : le linge n'est pas essoré correctement.

Action :

- utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé,

- utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse,

- la charge n'est pas assez importante. De petites charges (1 ou 2 articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.

#### Problème : de l'eau fuit du lave-linge.

Action :

- assurez-vous que le hublot est correctement fermé,

- vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés,

- assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange,

- évitez toute surcharge,

- utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.

#### Problème : présence d'odeurs.

Action :

- de la mousse trop importante s'accumule dans les renfoncements et peut entraîner de mauvaises odeurs,

- exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique,

- nettoyez le joint du hublot (diaphragme),

- séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un programme est terminé.

#### Problème : pas de bulles visibles (modèles Bubbleshot, uniquement).

Action :

- une surcharge peut masquer les bulles,

- plusieurs vêtements contaminés peuvent empêcher la génération des bulles.

#### Problème : est-ce que je peux ouvrir le hublot Add Door à n'importe quel moment ?

Action : le hublot Add Door peut être ouvert uniquement lorsque le voyant apparaît. Toutefois, il ne s'ouvre pas dans les cas suivants : lorsque le processus d'ébullition ou de séchage est en cours et que la température interne devient élevée ; si vous activez la fonction Sécurité enfant pour des raisons de sécurité ; lorsque le cycle de nettoyage ou de séchage du tambour est en cours et n'implique pas de linge supplémentaire.

Si un problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.

### B. Codes d'information.

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Vérifiez les informations ci-dessous et essayez les suggestions.

#### Code : 4C, l'eau n'arrive pas.

Action :

- assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts,

- assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés,

- assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés,

- assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge,

- assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés,

- Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.

#### Code : 4C2.

Action : assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains programmes.

#### Code : 5C, l'eau n'est pas vidangée.

Action :

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché,

- assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement,

- nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué,

- assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : dC, faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert.

Action :

- assurez-vous que le hublot est correctement fermé,

- assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.

#### Code : OC, de l'eau a débordé.

Action :

- redémarrez le lave-linge après l'essorage,

- si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

#### Code : LC, LC1, vérifiez le tuyau de vidange.

Action :

- assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol,

- assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : Ub, l'essorage ne fonctionne pas.

Action :

- assurez-vous que le linge est réparti régulièrement,

- assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable,

- rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur "Ub" apparaisse à l'écran.

#### Code : 3C, assurez-vous que le moteur fonctionne correctement.

Action :

- essayez de relancer le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : UC.

Le contrôle électronique doit être vérifié. Action :

- vérifiez l'alimentation électrique,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

Basse tension détectée. Action :

- vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : HC. Contrôle du chauffage à haute température.

Action : si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : 1C, le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.

Action :

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : AC, vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire.

Action :

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

#### Code : DDC, ddC, ce message apparaît lorsque vous ouvrez le hublot Add Door sans avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause. Si c'est le cas, effectuez l'une des opérations suivantes :

Action :

- appuyez sur le hublot Add Door pour le fermer correctement. Ensuite, appuyez sur Départ/Pause et réessayez,

- pour ajouter du linge, ouvrez le hublot Add Door et insérez le linge. Fermez le hublot Add Door correctement. Ensuite, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le fonctionnement.

#### Code : 8C, le capteur MEMS ne fonctionne pas correctement.

Action :

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.

#### Code : AC6, vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur.

Action :

- en fonction de l'état, le lave-linge peut revenir automatiquement en fonctionnement normal,

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.

#### Code : DC1, le verrouillage/déverrouillage du hublot principal ne fonctionne pas correctement.

Action :

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.

#### Code : DC3, le verrouillage/déverrouillage du hublot Add Door ne fonctionne pas correctement.

Action :

- éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle,

- si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

# V. Accès au service Consommateurs.

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au : 01.48.63.00.00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.com/fr

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Site Internet : www.handicapzero.org.

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.