Fiche produit.

Samsung Barre de son HW-N450.

É dition adaptée : janvier 2019.

# I. Description de l'appareil.

L'appareil est décrit après installation par votre revendeur.

Vous demanderez à une personne voyante :

- de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants,

- de vous lire les informations données par l'afficheur,

- de se reporter aux pages, schémas, du mode d'emploi original mentionnés dans ce document.

La barre de son est constituée des éléments suivants :

- unité principale Soundbar,

- caisson de basse,

- télécommande/piles,

- cordon d'alimentation (caisson de basse),

- adaptateur CA/CC (unité principale),

- cordon d'alimentation (adaptateur CA/CC),

- câble optique.

Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar).

Pour plus d'informations sur les connexions de l'alimentation, consultez la page 5 du mode d'emploi original.

Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 27 du mode d'emploi original.

Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

## 1. Barre de son.

Placez le produit de sorte que le logo Samsung se trouve sur le dessus.

### A. Face avant.

A droite se trouve un afficheur de forme carrée qui affiche l'état et le mode actuel du produit.

### B. Face supérieure.

A gauche à l'avant se trouve le logo Samsung.

### C. Face latérale droite.

Sur la face latérale droite se trouvent 4 touches, décrites de haut en bas et de gauche à droite.

Ligne 1 :

- touche Volume plus : permet d'augmenter le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

- touche Source : permet de sélectionner le mode d'entrée de la source.

Mode d'entrée : Entrée numérique optique

Affichage : D.IN

Mode d'entrée : Entrée ARC (HDMI OUT)

Affichage : D.IN devient TV ARC (Conversion automatique)

Mode d'entrée : Entrée Auxiliaire

Affichage : Auxiliaire

Mode d'entrée : Entrée HDMI

Affichage : HDMI

Mode d'entrée : Mode Bluetooth

Affichage : BT

Mode d'entrée : Mode USB

Affichage : USB

Pour activer le mode "BT Pairing", changez la source sur le mode "BT", puis appuyez et maintenez enfoncée la touche Source pendant plus de 5 secondes.

-- Touche Alimentation : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Ligne 2 :

- touche Volume moins : permet de diminuer le volume du son. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'afficheur avant de la Soundbar.

Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.

Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

### D. Face inférieure.

Retournez la barre de son de sorte que la face inférieure se trouve au-dessus.

Au centre de la face inférieure se trouvent deux espaces creux.

A l'avant à gauche de l'espace creux de gauche, on trouve la prise suivante :

- DC 24V (Entrée d'alimentation électrique) : permet de connecter l'adaptateur CA/CC.

Sur la paroi interne droite de l'espace creux de gauche, on trouve les prises suivantes, décrites de l'arrière vers l'avant :

- HDMI Out (TV-ARC) : permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.

- HDMI In : permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.

Sur la paroi interne gauche de l'espace creux de droite, on trouve les prises suivantes, décrites de l'arrière vers l'avant :

- Auxiliaire In : permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.

- USB (5V 0.5A) : permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.

- Digital Audio In (Optical) : permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.

Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

## 2. Télécommande.

Elle est de forme rectangulaire.

Elle est décrite ligne par ligne, de gauche à droite, la cellule infrarouge dirigée vers l'avant.

### A. Face avant.

Ligne 1 :

- touche Alimentation : touche ronde, située à gauche, permettant d'allumer ou d'éteindre la Soundbar.

Ligne 2 :

- touche Source : touche ronde située à gauche. Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

Mode BT Pairing : pour activer le mode "BT Pairing", appuyez et maintenez enfoncée la touche Source pendant plus de 5 secondes.

- touche Bluetooth Pair : touche ronde située à droite. Lorsque vous appuyez sur cette touche, "BT Pairing" s'affiche sur l'écran de la Soundbar. Vous pouvez connecter la Soundbar à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant la Soundbar dans la liste de recherche d'appareils Bluetooth.

Les lignes 3, 4 et 5 sont constituées d'un joystick directionnel de forme circulaire.

Ligne 3 :

- touche Haut : emplacement en haut, au milieu du joystick,

Ligne 4 :

- touche Gauche : emplacement à gauche du joystick,

- touche Lecture/Pause : touche ronde centrale,

- touche Droite : emplacement à droite du joystick,

Ligne 5 :

- touche Bas : emplacement en bas au milieu du joystick.

Appuyez sur les touches Haut, Bas, Gauche et Droite pour sélectionner ou paramétrer les fonctions :

a) Répétition.

Pour utiliser la fonction de répétition en mode "USB", appuyez sur la touche Haut.

b) Saut de fichier musical.

Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant.

Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent.

c) Anynet+/Auto Power Link.

Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et Auto Power Link.

Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link sont activées et désactivées respectivement par les touches Droite et Gauche.

- Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour On ou Off Anynet+.

- Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche pendant environ 5 secondes pour basculer Auto Power Link sur, hOne, et, Off.

- Par défaut, Anynet+ et Auto Power Link sont réglés sur hOne.

d) ID Set.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID Set (lors de la connexion à un accessoire).

e) Fonction de restriction du volume.

Votre audition pouvant être endommagée lorsque la connexion est à un volume élevé, cette fonction ajuste le volume à 20 lorsque le volume réglé est supérieur à 20.

- La valeur par défaut de la restriction du volume est désactivée. Le volume réglé est conservé même lorsque la connexion est désactivée.

- Pour modifier le réglage, appuyez et maintenez enfoncée la touche Bas sur la télécommande pendant 5 secondes. Lorsque la restriction du volume est désactivée, "v Free" s'affiche sur l'écran et, lorsqu'elle est activée, "v Lock" apparaît.

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

a) Fonction Auto Power Down.

L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :

- Mode D.IN/HDMI/BT/USB : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes.

- Mode Auxiliaire :

Si le câble audio (Auxiliaire) est déconnecté pendant 5 minutes.

Si aucune touche n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (Auxiliaire) est connecté (la fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas).

Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode " Auxiliaire ", appuyez sur la touche Lecture/Pause et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes."hOne-Auto Power Down", "Off-Auto Power Down", s'affiche à l'écran.

Ligne 6 :

- touche Coupure de son : touche ronde située à gauche. Appuyez sur la touche Coupure de son pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

- touche Commande sonore : touche ronde située à droite. Vous pouvez sélectionner parmi Treble, Bass, ou Audio Sync.

Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez Treble ou Bass dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -6 à +6, à l'aide des touches Haut et Bas.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sonore pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 Kilo Hertz, 2,5 Kilo Hertz, 5 Kilo Hertz et 10 Kilo Hertz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche et Droite et chaque réglage peut être défini entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut et Bas.

Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez Audio Sync dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut et Bas (pas disponible en mode "USB").

Audio Sync n'est pris en charge que dans certaines fonctions.

Ligne 7 :

- touche Sound Mode : touche ronde située au centre. Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi Standard ou Surround.

Sélectionnez le mode "Standard" si vous voulez profiter du son d'origine.

a) DRC (Dynamic Range Control).

Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant que la Soundbar est hors tension pour activer ou désactiver le DRC (Dynamic Range Control). Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit (le son peut être déformé).

b) Bluetooth Power.

Cette fonction allume automatiquement la Soundbar à la réception d'une demande de connexion d'un téléviseur ou d'un appareil Bluetooth connecté précédemment. Le réglage est activé par défaut.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Ligne 8 :

- touche Volume : touche rectangulaire. Faites pivoter la touche vers le haut ou le bas pour régler le volume. Appuyez verticalement sur la touche pour couper le son. Appuyez de nouveau verticalement sur cette touche pour activer le son.

- touche Woofer : touche rectangulaire. Faites pivoter la touche vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou entre -6 et +6. Appuyez verticalement sur la touche pour régler le niveau de volume du caisson de basse sur 0.

### B. Face arrière.

La face arrière est constituée d'un couvercle sous lequel se trouve le compartiment des piles, dans la partie inférieure de la télécommande.

#### Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (piles, A, A, fois 2).

Faites glisser le couvercle des piles vers le bas de la télécommande jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles, A, A, (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser vers le haut dans sa position initiale.

# II. Caractéristiques techniques.

## 1. Spécifications.

a) Nom du modèle : HW-N450

USB : 5 V, 0,5 Ampères

Poids : 2,2 kg

Dimensions (L x H x P) : 904,0 x 55,0 x 80,0 mm

Plage de températures en fonctionnement : de +5°C à +35°C

Plage d'humidité en fonctionnement : de 10 % à 75 %

Puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 40 W x 4

Formats de lecture pris en charge (le son DTS 2.0 est lu au format DTS) : LPCM 2ch, Dolby Audio (prise en charge de Dolby Digital), DTS

Puissance de sortie de l'appareil sans fil.

Puissance de transmission BT maximum : 100 mW à 2,4 Giga Hertz - 2,4835 Giga Hertz

Puissance de transmission SRD maximum : 25 mW à 5,725 Giga Hertz - 5,825 Giga Hertz

b) Nom du caisson de basse : PS-WN20

Poids : 5,7 kg

Dimensions (L x H x P) : 220,0 x 369,0 x 279,0 mm

Puissance de sortie nominale de l'amplificateur : 160 W

c) Consommation électrique totale en veille : 2,9 W

Méthode de désactivation du port Bluetooth : Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sound Mode pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

Remarques :

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

## 2. Liste de compatibilités pour les fichiers.

#### Extension : *.mp3

Codec : MPEG 1 Layer2

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 80 ; 320 kbps

Codec : MPEG 1 Layer3

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 80 ; 320 kbps

Codec : MPEG 2 Layer3

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 80 ; 320 kbps

Codec : MPEG 2.5 Layer3

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 80 ; 320 kbps

#### Extension : *.wma

Codec : Wave_Format_MSAudio1

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 56 ; 128 kbps

Codec : Wave_Format_MSAudio2

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 56 ; 128 kbps

#### Extension : *.aac

Codec : AAC

Débit d'échantillonnage : 16 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : 48 ; 320 kbps

Codec : AAC-LC

Débit d'échantillonnage : 16 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : 128 ; 192 kbps

5,1 canaux 320 kbps

Codec : H E-AAC

Débit d'échantillonnage : 24 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : 48 ; 64 kbps

5,1 canaux 160 kbps

#### Extension : *.wav

Codec : -

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : jusqu'à 3000 kbps

#### Extension : *.ogg

Codec : OGG 1.1.0

Débit d'échantillonnage : 16 ; 48 Kilo Hertz

Débit binaire : 50 ; 500 kbps

#### Extension : *.flac

Codec : FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

Débit d'échantillonnage : 16 ; 96 Kilo Hertz

Débit binaire : jusqu'à 3000 kbps

Si votre périphérique USB contient trop de dossiers et de fichiers, la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

## 3. Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores.

#### Effet : Sound Mode standard

Entrée : 2.0 canaux

Sortie, sans kit d'enceintes, arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie, avec kit d'enceintes, arrière sans fil : 4.1 canaux

Entrée : 5.1 canaux

Sortie, sans kit d'enceintes, arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie, avec kit d'enceintes, arrière sans fil : 4.1 canaux

#### Effet : Sound Mode surround

Entrée : 2.0 canaux

Sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil : 4.1 canaux

Entrée : 5.1 canaux

Sortie sans kit d'enceintes arrière sans fil : 2.1 canaux

Sortie avec kit d'enceintes arrière sans fil : 4.1 canaux

Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

# III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

## 1. Informations relatives à la sécurité.

#### Avertissements.

- Pour éviter les risques de choc électrique, ne démontez pas le capot.

- L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur ; s'adresser à un service après-vente qualifié.

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### Attention.

- Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.

- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (exemple : un vase) dessus.

- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

## 2. Précautions.

a) Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

b) En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

c) N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

d) Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement.

Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.

Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

e) Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

## 3. Mise au rebut.

#### Elimination des batteries de ce produit.

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole de poubelle barrée d'une croix soulignée sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par exemple la réglementation riche WEEE, rendez-vous sur :

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

# IV. Maintenance et entretien. Dépannage.

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

#### Problème : L'unité ne s'allume pas.

Cause : Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale ?

Solution : Branchez la fiche secteur sur la prise.

#### Problème : Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

Cause : De l'électricité statique est-elle présente dans l'air ?

Solution : Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

#### Problème : Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

Solution : Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 12 et 18 du mode d'emploi original.

#### Problème : Aucun son n'est produit.

Cause : La fonction de coupure du son est-elle activée ?

Solution : Appuyez sur la touche Volume pour annuler cette fonction.

Cause : Le volume est-il réglé à son minimum ?

Solution : Réglez le volume.

#### Problème : La télécommande ne fonctionne pas.

Cause : Les piles sont-elles usées ?

Solution : Remplacez avec des piles neuves.

Cause : Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

Solution : Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

#### Problème : La LED rouge sur le caisson de basse clignote, et le caisson de basse ne produit aucun son.

Cause : Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

Solution : Essayez de reconnecter votre caisson de basse (voir page 6 du mode d'emploi original).

#### Problème : Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.

Cause : Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.

Solution : Poussez la touche Woofer de votre télécommande vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse (sur -12 ou entre -6 et +6).

# V. Accès au service Consommateurs.

## 1. Service consommateurs.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung au 01 48 63 00 00.

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : www.samsung.com/fr/support

Ce service Samsung vous est proposé par Handicapzéro.

Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Site Internet :www.handicapzero.org

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.

## 2. A propos de ce manuel.

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce manuel d'utilisateur sur papier et un manuel complet détaillé à télécharger.

#### Manuel d'utilisateur.

Consultez ce manuel pour en savoir + sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.

#### Manuel complet.

Vous pouvez accéder au manuel complet sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR présent sur la page iii du mode d'emploi original. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung ( www.samsung.com/support ).

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.